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第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0331
2.项目名称：南京市儿童医院智慧手术室
3.预算金额：400万元；
4.最高限价：400万元；
5.采购需求（简介）：为了更好支撑智慧手术部建设，本次项目规划建设智慧手术室、智慧协同、智慧辅助及智慧运营平台等全面的特色创新建设，通过多场景智能体赋能，构建基于数据要素的结构化业务数据与管理数据体系，从临床业务质量安全、手术部管理效率、智慧科研教学等多个维度，以手术室为抓手，专家办公室、复苏室、家属等候区、家属谈话间、护士站、洗手位、耗材室、医护入口等场景为协同载体进行智慧化部署，建设全面覆盖手术部的智慧化平台，打造全方位、高集成和超共享的智慧手术部，全面实现手术部医疗质量安全与管理的提质、提效、降险、降本。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：1095天（系统开发及验收时间为合同签订后180天内。）
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月11日9时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织勘察及答疑，如对采购需求有疑问，请咨询采购人。 
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]采购人《质疑函》收件人：陈老师，收件地址：南京市建邺区江东南路8号，联系电话：025-52862966。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市儿童医院          
地  址：南京市建邺区江东南路8号    
联系人：陈老师 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系电话：025-52862966 
2.交易中心
地  址：南京市建邺区江东中路265号    
联系人：李先生 
联系电话：025-68505735 
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614211]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27.政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在服务采购项目中，投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（不对项目涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求），即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242]评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
41.数据交易说明
 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。
数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API数据、加密数据等。
数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。
数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
[bookmark: OLE_LINK4]8.1.1合同签订后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2系统开发完成并初验合格，供应商出具相关上线报告并经采购人确认后，采购人支付合同总价款的60%。
8.1.3系统终验合格，供应商出具终验报告并经采购人确认后，采购人支付合同总价款的10%。
8.1.4满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
10.7 网络安全、市场准入要求（如有）：

十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额 1% 的违约金。
[bookmark: OLE_LINK6]11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 1‰ 乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 10%。
[bookmark: OLE_LINK17]11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 1% 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 30% 的违约金。
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  
甲方：（公章）                       乙方：（公章） 
  地址：                               地址： 
  法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：
联系电话：                           联系电话：          
                                          
签订日期：


《*******合同》补充协议（合同附件）
如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目属性：货物类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
依据国家智慧医院建设要求，医院信息化建设标准规范，手术室需按照智慧化设计思路，利用最新的大数据、人工智能、物联网等技术对手术室进行智慧化建设。
为了更好支撑智慧手术部建设，本次项目规划建设智慧手术室、智慧协同、智慧辅助及智慧运营平台等全面的特色创新建设，通过多场景智能体赋能，构建基于数据要素的结构化业务数据与管理数据体系，从临床业务质量安全、手术部管理效率、智慧科研教学等多个维度，以手术室为抓手，专家办公室、复苏室、家属等候区、家属谈话间、护士站、洗手位、耗材室、医护入口等场景为协同载体进行智慧化部署，建设全面覆盖手术部的智慧化平台，打造全方位、高集成和超共享的智慧手术部，全面实现手术部医疗质量安全与管理的提质、提效、降险、降本。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
三、项目清单
	[bookmark: OLE_LINK12]序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	数据交易类型（如有）
	政府强制采购节能产品（如有）

	1
	智慧手术室系统
	1
	套
	600000
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	
	

	2
	手术一体化智能终端
	6
	套
	500000
	核心产品(主要产品)
	工业
	[bookmark: OLE_LINK13]货物
	
	

	3
	术间门口智能管理终端
	6
	台
	16000
	
	工业
	货物
	
	

	4
	术野超高清摄像机
	4
	台
	36000
	
	工业
	货物
	
	

	5
	护工协同终端
	1
	台
	30000
	
	工业
	货物
	
	

	6
	手术谈话终端
	1
	套
	32000
	
	工业
	货物
	
	

	7
	谈话间家属终端
	1
	套
	5000
	
	工业
	货物
	
	

	8
	双向对讲系统
	1
	套
	2500
	
	工业
	货物
	
	

	9
	智能资产标签
	20
	个
	900
	
	工业
	货物
	
	

	10
	资产定位标签
	40
	个
	100
	
	工业
	货物
	
	

	11
	物联网基站
	8
	个
	8000
	
	工业
	货物
	
	

	12
	蓝牙定位信标
	40
	个
	100
	
	工业
	货物
	
	

	13
	边界触发器
	1
	个
	500
	
	工业
	货物
	
	



四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
★1.总体建设要求
联动手术排程的智慧环境管控：与手术室环境情报面板数据端口和协议对接，实现手术室灯光、空调温湿度控制、参数调节，对接智慧手术平台实现手术室环境远程控制；与手术排程联动，实现手术室环境自动值机运行，最大程度降低手术室能耗，以达到绿色节能；并自动生成手术环境运行报告，可按照时间段查询各个手术间手术空调运行情况。
手术室多源医疗数据一体化融合共享：深度融合围手术期诊疗数据与手术室设备影像资源，依托手术时序动态感知医护业务需求，精准主动推送定制化术中诊疗分析报告，赋能临床医师快速研判、高效临床决策；汇聚术中监护、麻醉、影像、检验等多类医疗数据，支持多终端实时调取、多角色同步查阅，打破信息壁垒，实现术中诊疗数据即时互通、协同复用。
全场景可视化交互智慧协同：基于云视讯技术贯通手术室、医患沟通谈话区、专家诊疗办公室等多业务空间，智能推送专项诊疗报告，支持多方实时远程高清音视频交互，同步实现画面笔迹协同标注，构建术区内外部一体化、高时效、沉浸式协同诊疗应用体系。
AI辅助自动记录体系：基于视觉识别算法技术实现手术影像的自动识别和记录，为建立手术富媒体电子病历体系筑牢底层数字技术支撑。
智慧科教与互联网直播一体化智联：集成手术直播申请、手术直播审批、学术工作台、手术示教、远程手术指导、学术交流等核心业务模块，配套移动端互联网直播访问与分级权限安全鉴权管控体系，搭建医教研三位一体服务平台，一键开启教学模式。
语音无感智能交互操作：以AI语音交互技术搭建一体化智能操控中枢，构建手术室“所见所讲即所得”智能控制平台，实现语音指令即时响应，操作无感落地，让手术过程操作更加简单易用。
统一化设备与资产管理：基于物联网技术，从流程管控到集中监管，打造实时、有序、系统的一体化管理平台，实现对手术室医疗设备定位、临床使用监测、全周期维保运维智能管控，同步赋能设备精准空间溯源、运行能耗智能研判等数字化分析能力。
2.智慧手术室系统
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]（1）应支持手术富媒体病历统一化存储模式，即所有手术富媒体病历集中化统一存储，以满足医院病历集中化管理要求。
支持以手术时间、患者及单次手术模式下的病历集中化存储要求。
应支持手术病历数据库索引和离线病历文件索引组成的双索引安全模式，以满足必要的时候两种索引可以互相生成和便捷利用。
病历索引信息应包括患者ID、术者ID、手术开始/结束时间，手术病历文件存储等相关信息。
（2）应支持用户信息结构化定义，核心包括用户ID ，用户名, 归部门，角色，登录IP等信息
应支持设备信息结构化定义，核心包括设备ID，设备名，设备类型，设备状态，设备描述等信息
应支持流媒体信息结构化定义，核心包括流媒体ID,流媒体地址、宽度、高度、帧率、码率、媒体类型、编码格式及流媒体描述等信息
应支持群组信息结构化定义，核心包括群组ID、群组名及群组描述等信息
▲（3）应提供用户身份认证登录、用户退出、状态查询与更新等服务
应提供设备注册、设备注销、设备状态查询与更新等服务
应支持视频媒体定义，包括像素格式、编码格式、分辨率、视频源等信息
应支持音频媒体定义，包括采样率、声道、编码格式、采样位深等信息
应支持媒体封装定义，包括MP4、FLV、AVI、TS等信息
提供在单台设备上对多路医疗设备影音采集、编解码、渲染及媒体传输等服务。
[bookmark: OLE_LINK9]（4）应支持B/S架构、院内统一身份认证单点登录要求，满足医生通过账号密码、工号登录多种登录方式管理手术病历管理需求。
应支持身份权限自动匹配，满足登录后自动识别角色，自动匹配对应菜单和操作权限需求。
支持安全防护机制，应包括密码修改、密码复杂度策略、定期强制改密等方式。
支持待处理事项提醒，医生登录系统推送待处理事项，如最新上传手术回顾提醒、待完成病历提醒
支持近期手术增长趋势展示，按周/月/年展现手术统计，支持折线图、柱状图表展现形式
支持管理者查看所在科室或全院手术数据概览，至少包括总手术量、完成病历数量等
[bookmark: OLE_LINK10]▲（5）支持常用功能直达，至少包括病历书写、病历编辑、AI辅助病历书写、病历审核与归档等
支持自动生成带手术照片、患者信息、手术信息的图文格式的文书，支持文书内容的模板套用。
支持所有手术病历以列表形式展现，选择当日相应病历后便可进行手术病历的在线回顾，无需下载和等待。
支持历史手术病历查询，提供患者信息、手术日期等条件查询历史手术病历。
▲（6）支持历史手术病历查询统计功能，可通过手术日期范围、手术间、患者姓名等检索条件进行历史手术病历筛选查询并统计数量。
支持手术病历在线回顾功能，支持全屏显示、播放快进及回退，可通过视频播放方式在线回顾指定手术病历。
支持在线回顾手术病历的同时，一键抓取手术画面进行拍照保存，以便术后病历、课件制作使用。
支持手术影像查看，对于已完成手术可查看动态影像，支持倍速、暂停、拖拽定位
支持拖动预览功能，可在拖动进度条定位病历文件任一时间点，预览相应的手术影像画面。
支持一键完成手术影像片段的裁剪截取。
▲（7）支持手术关键事件回顾，支持手术视频播放时间轴上显示关键手术事件，事件以发生时间的先后顺序进行显示
支持时间轴手术节点标记，时间轴显示手术节点可视化锚记标识，实现点击锚点即刻跳转至对应手术节点影像片段查看，如组织切开与分离、止血、病灶切除等重要事件节点。
支持拖动预览功能，可在拖动进度条定位病历文件任一时间点，预览相应的手术过程影像画面、手术事件、生命体征。
支持离线病历导出，可网页形式回顾包含手术信息、手术影像、术中照片在内的完整手术病历，无需依赖医院网络环境。
支持手术视频影像导出功能，可单独导出单个手术视频影像文件，满足医生视频剪辑、课件制作的需求。
▲（8）支持全景手术功能，可以一屏多画面显示多个手术间的手术状态、手术信息、实时手术画面、参与手术的人员情况。
应支持显示与各个手术间的交互状态，可在不中断的情况下返回到全景。
应支持显示各个手术间画面的同时，展示对应手术间的手术信息。
应支持仅观看高清手术画面但不交互的功能，不干扰手术间开展手术。
应支持高清手术画面显示，保障手术画面高清稳定传输，高清无卡顿。
应提供手术信息同屏显示功能，显示手术视频画面的同时显示患者手术相关信息。
（9）应支持远程手术指导功能，在远程交流的同时，远程调节画面角度。
应支持远程手术双向笔迹互动与指导，确保专家在办公室与手术室之间画面、标注笔迹实时共享。
应满足手术间多个画面的需求，实现一屏多个画面同时显示手术画面。
应建立手术间与会议室的学术交流平台。
应支持在学术交流过程中自动以字幕叠加方式在手术画面上同时显示专家信息介绍。
应支持对音频进行音量大小调节、静音操作。
应支持观看高清手术画面的同时，交互过程中唇音同步。
（10）支持远程谈话模式，在手术室与家属进行远程谈话，支持谈话过程数据共享，音视频交流，医生全程无需离开手术室。
支持在手术室呼叫家属，自动关联患者定向通知相应家属。
支持召唤发起后，能够实时查看家属等候区、家属谈话间画面，确认家属是否收到通知和到达谈话间。
支持家属身份确认，需家属确认后方可开始远程谈话。
（11）支持实时视频通话、语音谈话功能，过程画面清晰、语音无延迟，支持医患双方实时问答、病情讲解、风险告知，还原线下谈话场景。
支持对接医院信息系统，谈话过程中支持患者检查报告、影像资料等内容数据共享。
支持笔迹共享，在以上画面进行笔迹标注圈出重点，家属可以同步看到；
谈话开始后系统自动开启音视频录制，完整记录谈话间场景画面、交流音频内容。
支持谈话结束后，影音文件自动关联患者住院信息、手术信息、谈话时间，自动归档至专属档案库。
影音文件采用加密存储机制，有严格鉴权访问机制，仅授权管理人员、医护人员可调取查看，严防资料泄露、篡改、删除。
支持通过患者姓名、住院号、病历号、手术日期、谈话人员、谈话时间等多维度条件组合查询，快速调取对应谈话档案。
（12）工勤管理系统支持实时接收手术一体化智能终端下发的各类工勤派单任务，任务信息包含手术室编号、任务描述、任务优先级等内容。 
具备任务自动提醒功能，收到新增任务后，平台自动语音播报任务信息，搭配界面弹窗提示，通知休息区内工勤人员。 
展示可视化任务清单，所有待认领任务统一展示，工勤人员可查看全部未接单任务详情。 
（13）支持工勤人员自主在线认领任务，任务一经认领，该任务自动标记为已占用，其他人员无法重复领取。 
任务认领成功后，支持终端一键打印纸质任务工单，工单完整输出全部任务明细，供工勤人员携带前往现场执行。 
平台动态区分任务状态，按【待认领、执行中、已完成】分类展示，手术室管理端可实时查看任务流转情况。 
支持工勤作业完成后，在终端提交任务办结反馈，更新任务执行状态。 
具备任务历史记录存储查询能力，可回溯历史派单、认领时间、办结记录，支持任务台账追溯。 
（14）支持手术部3D高精地图上实现所有资产设备的可视化展现，实现资产位置实时监控。
支持全部科室数量统计、使用率最高设备、设备今日使用率、设备昨日使用率、科室使用率对比（按多日、单月、多月或年）、单个科室设备使用率、总待机时长、总运行时长、平均开机率以及平均使用率等。
支持设备运行状态监测，对绑定智能资产标签的医疗设备，能准确区分设备的待机、关机、运行以及离线状态。
[bookmark: OLE_LINK11]（15）支持对医院的设备运行状态多维度进行分析，分析数据要求包括日均使用次数、日均运行时长、日均待机时长、平均使用率、平均开机率和平均达标率等数据。并针对不同科室、设备类型、设备品牌提供细致的比对分析数据。
支持通过筛选查询出需要调配的设备列表，再根据设备的开机次数、开机时长、运行次数、运行时间、使用率、状态分析出当前没有使用，或使用率低的设备，供其它科室紧急调配使用。
支持根据设备的运行状态汇总分析并提供各种报表。
（16）支持对定位标签电量进行监测，当标签的电量低于预设值或是离线时会发送通知至事件中心，提醒相关管理人员及时处理。
支持标签拆卸告警，当资产定位标签自然脱落或者强行拆下所黏贴的设备后会发送通知至事件中心，提醒相关管理人员及时处理。
支持设备一键盘点，可根据盘点任务，定期定时对设备进行自动快照盘点，实现对设备的快速清查核对管理要求，自动设定盘点任务，对盘点结果进行查看、统计、导出。
（17）支持手术部3D高精地图上实现所有手术间的环境运行情况展现，实现环境运行数据实时监控，对于环境异常情况进行提醒、记录。
支持统计指定日期、手术间的环境运行数据，可按手术间号、空调机组号、日期、各时间点温度情况，支持趋势图查看。
支持环境控制操作反馈对比，可指定日期、手术间号、空调机组号查询，展示各个手术间空调机组操作控制，如温湿度调控后与0.5h、1h环境数据进行横向对比，支持报表导出
（18）支持查询指定日期、手术间、空调机组实时回风风湿度情况，展示手术间号、空调机组号、日期、时间、温度反馈、湿度反馈，支持报表导出。
支持环境预警情况查询，指定日期、手术间温湿度超出正常值的记录，展示日期、时间、手术间号、空调机组、温湿度值、预警提示，支持报表导出。
（19）对接净化情报面板，实现智慧手术室对手术室空调温湿度、照明控制需求，气体预警、压差监测需求（由净化单位提供每间手术室环境控制电路板数据端口并开放控制协议）
对接医疗影像设备，实现医疗设备影像数据共享：腔镜、DSA、达芬奇、监护仪等手术室相关影像设备需配置视频输出端口，支持影像数据输出
（20）对接手术排班系统，实现获取每日手术排程信息、患者信息、主刀信息等
（21）对接手术麻醉、手术护理系统，获取手术状态同步、操作联动
（22）对接LIS系统，实现检验数据共享：获取患者术前检验数据
（23）对接PACS系统，实现影像报告共享：调阅患者PACS影像报告
（24）对接病理系统，实现快速冰冻报告共享：病理报告及时推送展示
3.手术一体化智能终端
（25） ≥55寸触控操作显示终端，显示分辨率≥4K（3480*2160），对比度≥1000:1，颜色显示≥10.7亿色，≥700 cd/m2亮度显示；≥12核处理能力，≥12路医疗设备采集能力，算力≥8.0TOPS，≥3路扩展显示，满足智慧场景建设需求。
（26）支持DICOM、Gamma曲线医用显示
（27）支持采集超高清、高清并向下兼容各类分辨率影像
（28）兼容手术室腔镜、显微镜、机器人等不同类别医疗设备，采集医疗设备影像
（29）支持医疗设备影像智能识别与预判，实现手术影像病历自动记录，自动匹配患者手术信息。
（30）支持4K、FHD、2D/3D等各类医疗设备的影像数据处理，并支持自动降噪及影像增强
（31）支持双码流模式影像病历记录与直播、转播，支持H.265、H.264编码协议
（32）屏幕扩展显示分辨率支持4K
（33）具备音频模块，支持双声道扩音，功率≥15W*2，配置100Hz-10KHz频率无线音频采集，传输距离≥80米，支持内外置音频系统一键切换， AAC协议音频处理
（34）全高清双通道全景采集能力
（35）支持人脸识别模式，实现医护人员行为自动监测记录
（36）支持自由模板画面切换，手术画面、患者手术信息、专家画面同时显示，支持全屏、分屏、画中画多模式显示
（37）支持对接手术排班系统，择期手术自动同步、每日自动显示
（38）支持手术安全核查、患者身份查对模式
（39）支持对接医院LIS、PACS信息系统，实现检验报告异常值提醒，术中自主调阅显示术前检验、检查、影像各类病历报告，并支持共享报告至手术间扩展屏幕显示
（40）支持通过 “唤醒词+打开病情概览”语音指令打开病情概览界面后，可继续通过“唤醒词+查看血常规”查看血常规指标，且所有异常值进行醒目显示。
（41）支持智能术者模式，根据手术医生使用习惯自动加载个性化显示模式。
（42）支持智能场景显示模式，根据接入医疗设备影像画面类型自动识别并加载最佳显示效果
（43）支持智能DICOM显示模式，根据PACS影像自动切换DICOM显示模式。
（44）支持对接医院病理系统，实现患者快速病理报告实时监测，报告实时推送
（45）支持接入手术室腔镜设备影像，系统能够自动监测并识别出相应类型的影像画面，并将类型识别结果在画面上显示；当系统自动监测识别到手术画面时自动开始记录。
（46）支持在手术过程中进行关键事件标注，开启后基于入手术室时间建立统一时间轴，时间轴能够随手术进程实时更新，通过点击时间轴或事件按钮可以标注关键事件，标注的时间再时间轴上以图标、颜色、形状等特定标识进行显示。
（47）基于同一时间轴记录手术信息、手术动态影像画面、术中照片多路信息形成手术病历文件，自动上传至数据中心。
（48）支持采集显示手术室腔镜、显微镜等影像设备信号，并支持将画面路由至手术间扩展屏幕显示，支持医疗设备实时画面、术前病历报告、远端场景同屏多模态融合显示
（49）支持手术直播模式，接收会议室、办公室请求，自动打开会议室、办公室等远端画面，满足手术示教、远程手术、学术会议需求
（50）支持手术时钟功能，满足手术过程时间管理需求
（51）医疗影像设备信号集成模块适配手术室各类医疗设备协议、接口，实现与腔镜、显微镜、DSA、达芬奇、CT/MR高端医疗设备高度集成与共享
（52）支持对接手术麻醉、手术护理信息系统，实现状态同步、数据共享
▲（53）应支持通过语音完成手术病历记录、手术直播与转播控制、手术影像及病历的智能路由显示控制、灯光、空调、背景音乐等环境资源控制。
（54） 应支持发起护工任务，如接送患者、送血等任务。
（55）支持远程召唤患者家属进行远程谈话，实现谈话过程画面（标本、术野）及音频共享。
（56）支持紧急情况下免提电话功能
（57）支持对接手术室环境，实现手术室灯光照明、空调温湿度智能节能控制管理，自动值机运行（由净化厂商提供接口）
（58）支持手术室墙壁嵌入式安装，满足手术室洁净度要求，支持前面板开启柜式箱体设计，便于设备配件更换、定期检修维护。
（59）支持前面板开启柜式箱体设计，便于设备配件更换、定期检修维护。

4.术间门口智能管理终端
（60）≥21.5英寸触控显示终端，≥10核处理能力；
（61）采用嵌入式安装方式，满足手术室洁净度要求，支持竖屏安装，满足手术室资源、信息显示；
（62）支持手术室资源展示，不少于手术进程状态、手术室环境状态等信息
（63）支持医护人员手术安排、接台手术信息查询；
（64）支持当前手术时长、麻醉时长显示；
（65）支持手术室环境控制，不少于照明、温湿度等资源控制；
（66）支持依据当前手术状态、环境状态，数据实时切换显示；
（67）支持远程监护模式，实时显示手术室监护波形
（68）与手术一体化智能终端状态联动，实时同步更新手术室状态、手术状态等信息。

5.术野超高清摄像机
（69）图像传感器: ≥1/2.8英寸CMOS
（70）分辨率: ≥4K
（71）变焦: ≥20倍光学
（72）视频接口:HDMI
（73）可在距离被拍物1m-3m处（1-20倍）全焦段变焦

6.护工协同终端
（74）显示尺寸：≥27寸，≥250cd/㎡亮度显示；
（75）应具备≥4核处理能力，≥16G内存，≥128G硬盘存储；
（76）应具备≥800W像素摄像模块；
（77）应支持10点触摸控制；
（78）应支持嵌入式竖屏安装方式，满足手术室洁净度要求；
（79）应支持通过人脸识别技术识别人员身份；
（80）应支持实时接收手术室任务提醒，进行语音播报；
（81）应支持扫码领取任务；
（82）应配置打印机，支持打印工单。

7.手术智能谈话终端
（83）尺寸：≥27英寸工作站，≥250cd/㎡亮度显示；
（84）应具备≥4核处理能力，≥16G内存，≥128G硬盘存储；
（85）应能够查看当前术中手术基本信息列表，并可根据查询条件快速查询患者信息；
（86）应能够召唤指定患者的家属到谈话间谈话；
（87）应能够满足谈话间医师能够在谈话间实时调阅手术相关信息；
（88）应能够录制交谈过程中音视频，并上传至存储服务器，便于以后查看；
（89）应能够将谈话医师调取的手术室视频以及病历报告内容扩展到家属屏查看。

8.谈话间家属终端
（90）屏幕尺寸：≥65英寸；
（91）分辨率：≥3840×2160；
（92）接口类型：HDMI/VGA/DP；
（93）支持家属身份确认模式；
（94）支持显示来自手术智能谈话终端共享的画面，如病历报告、影像照片。

9.双向对讲系统
（95）音响一体窗口主机，内置麦克风设计；
（96）分机≥10W 功率喇叭，声音清晰；
（97）主机音量和分机音量自由调节。

10.智能资产标签
（98）支持Bluetooth BLE 5.0和标准 iBeacon 协议。
（99）支持工作频率：2.4Ghz & 490MHz, 支持LoRA物联网通信协议发射功率19dBm，空旷环境下可传输1000m。
（100）智能资产标签和物联网基站之间要求采用470M ~ 510M的 Sub-G LoRA通信协议进行通信。
（101）接收灵敏度、传输距离及发射功率需保持数据时刻通畅，不掉线。
（102）支持定位间隔时间可调。
（103）支持自动切换基站,无缝漫游。
（104）支持监测设备不同工作状态（待机、关机、运行)，通过非介入性的方式将标签粘贴到设备上实现设备状态的监测，在一个标签上能同时实现对设备的实时定位和状态监测，包括如输液泵、输注泵等小型设备。
（105）标签同时支持基于Beacon的米级别、及基于蓝牙AoA亚米级别的室内高精度定位。
（106）标签低功耗的低频电磁能量传感电路支持每秒感知传感器状态，可精准反映CT、MR等设备运行时的实际情况，适合监控除颤仪等短时运行设备。
（107）支持侦测设备运行时长；
（108）支持自动休眠唤醒；
（109）产品尺寸：≤56 × 39 × 16mm（长宽高）；
（110）重量: ≤ 30g；
（111）支持≥3年的电池使用寿命。

11.资产定位标签
（112）支持Bluetooth BLE 5.0和标准 iBeacon 协议；
（113）支持工作频率：2.4Ghz & 490MHz, 支持LoRA物联网通信协议；
（114）资产定位标签和物联网基站之间要求采用470M ~ 510M的 Sub-G LoRA通信协议进行通信；
（115）定位间隔时间:可调；
（116）支持自动切换基站,无缝漫游；
（117）支持自动休眠唤醒；
（118）标签支持蜂鸣器，可用于与标签互动时的反馈；
（119）支持三色状态灯（红/绿/蓝）；
（120）定位标签电池一次性续航时间≥3年；
（121）支持边界触发传感；
（122）电池容量≥1000mAh；
（123）产品尺寸：≤56 × 39 × 16mm（长宽高）；
（124）重量: ≤ 30g。

12.物联网基站
（125）10/100M以太网接口≥1个，支持POE供电
（126）无线网络工作频段:2.4GHz，支持802.11b/g/n无线协议
（127）工作频率：490MHz，支持LoRA物联网通信协议
（128）PCIE扩展槽≥2个,可选配扩展LTE Cat1、4G、LoRaWAN等各种物联网协议模块
（129）发射功率≥20dBm
（130）传输距离：空旷环境≥1000m（可视距离）
（131）支持无缝漫游功能，蓝牙电子标签可自动切换基站
（132）外置天线≥3dBi
（133）支持12V/1A电源适配器供电
（134）支持吸顶和壁挂式安装
（135）支持远程固件更新升级
（136）支持网络状态指示灯电源、LTE、BLE、WiFi 工作状态指示灯
（137）尺寸：≤190 mm ×130 mm×40mm（长宽高）
（138）重量≤340g
（139）颜色：白色
（140）以太网10M / 100M/1000M 自适应接口≥2个，支持POE供电。
（141）定位精度：0.3m～1m。
（142）蓝牙频段：2.4～2.4835 GHz。
（143）支持覆盖范围：正下方90°夹角。
（144）网关联集：≥3个。
（145）支持以太网固件升级。
（146）工作温度：-20 ～ 60℃。
（147）支持接收数据并完成边缘计算。
（148）支持算力：≥5000条IQ包/秒。
（149）支持工作温度：0 ～ 70℃。

13.蓝牙定位信标
（150）支持Bluetooth BLE 4.0和标准iBeacon协议
（151）支持电池续航时间≥5年
（152）产品厚度≤22mm，直径≤55mm
（153）产品重量≤40g(含电池)

14.边界触发器
（154）工作频率：2.40GHz ~2.48GHz；
（155）触发距离：0.5米~ 20米 ；
（156）供电方式：USB Type-A（< 0.1 W），即插即用；
（157）防护等级：IP54；
（158）支持唤醒物联网终端达到实时定位；
（159）触发反应时长：≤1秒；
（160）尺寸≤51mm×36mm×15mm（长宽高）；
（161）颜色：白色。

★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
2.实施要求
（1）总体要求
1、所有安装施工材料质量必须严格按照国家规范及江苏省或项目交付所在地相关规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。
2、中标人应对安装实施安全、质量全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任。
3、实施期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
4、中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁实施谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。
（2）服务要求
中标人应严格按照合同及实施计划完成所有系统设备的供货、安装、调试及系统集成工作，确保项目整体交付质量和时间节点的可控性。
中标人应在中标通知书下发后10个工作日内提交详细的项目实施进度计划，经医院信息管理部确认后执行。项目阶段成果应包括设备供货清单、安装调试报告、系统集成测试报告及用户培训记录。所有硬件、软件及系统接口均须经现场联调验证，确保功能完整、性能稳定。
中标人需配备经验丰富的项目经理及实施团队，驻场配合医院完成设备上架、布线、配置、调试、系统对接等全过程。交付前，应完成所有设备的初验和系统自检，确保系统运行正常后方可提交验收。交付时须提供完整的技术文档、配置文件及系统架构说明书。
中标人须提供三年原厂质保及维护服务，提供7×24小时响应机制。系统运行期间若出现硬件或软件故障，应按服务等级及时响应并恢复服务。
售后服务要求
1）本项目提供三年原厂维护服务
2）响应时间：7*24小时电话及现场响应。
3）工作日，当设备出现严重故障时，乙方应10分钟内响应服务，2小时内派工程师到现场服务。
4）提供热线支持服务及远程故障诊断服务，并提供联系方式和联系人。
5）项目交接提供培训：在项目实施完毕后，乙方应派出培训讲师对甲方相关人员进行相关培训。
6）技术咨询：使用中遇到操作、工作流程不清晰、系统维护等技术上问题时，提供咨询服务，技术人员将负责详细解答。
（3）验收要求
①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求投标人立即进行补充。
②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范（包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等）应由投标人在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。
③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许投标人进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；投标人应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。
④采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，所有系统操作均符合技术要求后，由采购人组织最终验收。
⑤投标人对于项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。
项目实施方案；
项目到货验收资料；
安装过程资料；
使用培训资料；
安装维护手册；
使用操作手册；
项目验收报告；
其他项目建设的资料。
（4）维保要求
本项目要求整体维保期3年，从验收合格之日起计算。
（5）人员要求
①项目经理：1人，具有至少5年以上信息化项目管理工作经验，项目开发期间须驻场服务，不得兼任其他岗位。 
②项目实施人员：不少于2人，具有信息化工作经验，项目开发期间须1人驻场服务。 
③运维服务人员：不少于1人，须驻场服务，具有信息化工作经验。 
④项目组所有人员必须为投标人正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。若投标人需要变更项目团队人员，则应提前15天以书面形式向采购人提出申请，得到采购人许可后方可进行。 
（6）知识产权及保密要求
①采购人拥有本系统包括永久使用权和修改权在内的一切权利；拥有本系统产生的所有数据的所有权。投标人应当在验收后10日内，将本项目产生的全部软件源代码交付采购人。
②投标人保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控投标人提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，投标人应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。
③投标人须按照与采购人签订的《信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。
④采购人与投标人都拥有本项目定制开发部分的知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：
满足采购人需求的、完整的、可最终良好运行的系统。
系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。
提供项目的最终版本部署包及产品永久授权。
（7）建设成果要求
投标人在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：
①项目启动阶段：项目实施方案。 
②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。
③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。 
④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。 
⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。 
⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。
（8）信创适配要求
项目涉及的软件、硬件产品满足信创要求。
（9）网络安全等级保护测评要求
投标人配合采购人，做好系统通过等保测评相关准备工作。
（10）系统对接要求
    投标人在提供定制软件开发服务时，需满足以下对接要求：
    净化情报面板	实现环境信息共享与控制：净化单位提供的每间环境控制电路板需配置数据端口，并开放控制协议，满足智慧手术室对手术室空调温湿度、照明控制需求，气体预警、压差监测需求
医疗影像设备	实现医疗设备影像数据共享：腔镜、DSA、达芬奇、监护仪等手术室相关影像设备需配置视频输出端口，支持影像数据输出
HIS、手麻系统	实现手术信息共享：获取每日手术排程信息、患者信息、主刀信息等
手麻系统	实现麻醉数据共享：实时手术状态同步，手术安全核查操作联动
手术护理系统	实现手术护理数据共享：获取手术状态同步、操作联动、术中协同（音视频、电话）
LIS系统	实现检验数据共享：获取患者术前检验数据
PACS系统	实现影像报告共享：调阅患者PACS影像报告
病理系统	实现快速冰冻报告共享：病理报告及时推送展示
涉及到平台接口对接相关内容；对接工作联系人：戴先生，联系电话：025-52865895。
（11）网络安全和数据安全要求，外包网络安全管理要求
符合网络安全和密码应用要求，符合国家安全可靠应用政策规定。
3.付款条件
以合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订之日起，180天完成项目整体交付。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以合同文本内容为准。
6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，投标人签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。投标人在签订合同应按采购人要求提供上述相关证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
（三）演示要求
1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
2.演示内容及演示时长详见“第五章  评标方法与评标标准”。
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一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低选取3中标候选人。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标文件技术要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标（共6项），有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.2分。
	34
	客观分

	2.2
	总体设计方案
	[bookmark: OLE_LINK5]根据本项目第四章采购需求编制总体设计方案，内容包含：1.总体建设目标；2.需求分析；3.总体框架设计及技术架构设计。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整详细、架构合理、实用性强、技术先进，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.3
	项目实施方案
	根据本项目第四章采购需求编制项目实施方案，内容包含：1.项目供货方案；2.项目进度管理；3.项目风险控制。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整详细、逻辑清晰、实用性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.4
	视频演示
	评委根据投标人提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： 
(1)	系统能够在通过 “唤醒词+打开病情概览”指令打开病情概览界面后，可继续通过“唤醒词+查看血常规”查看血常规指标，且所有异常值进行醒目显示；
(2)	模拟接入手术室腔镜设备影像，系统能够自动监测并识别出相应类型的影像画面，并将类型识别结果在画面上显示；当系统自动监测识别到手术画面时自动开始记录。
(3)	系统可以在手术过程中进行关键事件标注，开启后基于入手术室时间建立统一时间轴，时间轴能够随手术进程实时更新，通过点击时间轴或事件按钮可以标注关键事件，标注的时间再时间轴上以图标、颜色、形状等特定标识进行显示。
(4) 基于同一时间轴记录手术信息、手术动态影像画面、术中照片多路信息形成手术病历文件，自动上传至数据中心； 
采用类似真实系统演示，每小项功能完整准确演示得3分，最多得12分；
采用系统原型（DEMO）演示，每小项功能完整准确演示得1分，最多得4分；
采用PPT等方式演示，每小项功能完整准确演示得0.5分，最多得2分。 
（未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。）
	12
	客观分

	3.服务

	3.1
	售后服务方案
	根据本项目第四章采购需求编制售后服务方案，内容包含：1.维护方案；2.培训方案；3.应急或质量管理措施。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整详细、逻辑清晰、实用性强，且专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	3
	主观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含数字化或智慧手术室），并验收合格得到业主好评，每提供1个得1分，最高得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同关键页和甲方盖章的验收报告，甲方满意以上评价，合同页须清晰可见相应建设内容）
	3
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	投标人拟投入本项目的项目经理具有信息系统项目管理师证书，得1分。
（提供人员证书、投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可）
	1
	客观分

	5.2
	履约能力2
	项目实施团队能力（不含项目经理）：
团队成员具有系统集成项目管理工程师证书，每提供1个证书得0.5分，最高得1分。
（提供团队成员证书、投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可）
	1
	客观分

	5.3
	履约能力3
	投标人具有本项目相关的软件著作权证书，包括数字化/智慧/智能手术室类、电子病历类、语音控制类、环境控制类、手术谈话类、手术运营管理类等，每提供1个证书得1分，最多得4分。 
（所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。）
	4
	客观分

	合计
	
	100分




第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   




一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、核心产品品牌一览表
六、投标分项报价表
七、技术要求响应及偏离表
八、商务要求响应及偏离表
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函（如有）
十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）











一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。

三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：












五、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	 
	 
	 


 
备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。














六、投标分项报价表
投标分项报价表
[bookmark: OLE_LINK3]投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	总报价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。
（说明：如采购项目或采购包不涉及货物类产品或仅包含单一产品的，本条及下方备注第4条删除。确定后该说明删除）



备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。



七、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。










九、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。
十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：






十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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