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第1章 [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]磋商邀请
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]项目概况:2026年淮阴区桥梁检测服务项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载磋商文件，并于2026年11月12日14点30分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
（一）项目编号: JSZC-320804-STGC-C2026-0013  
（二）项目名称: 2026年淮阴区桥梁检测服务项目
（三）采购方式:竞争性磋商
（四）预算金额和最高限价：116万元人民币
（五）采购需求: 淮阴区范围内30座桥梁定期检测、数据录入、荷载试验等,详见磋商文件第五章。
（六）合同履行期限:合同签订后90日内提交正式检测报告、录入桥梁管理系统。具体详见磋商文件第五章。
（七）本项目（□是☑否）接受联合体竞争性磋商。
(八) 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
二、申请人的资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1、供应商提供下列材料之一:
（1）供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式按照“示范格式”并加盖供应商电子签章）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子签章）；
（2）供应商提供授权委托书（必须提供，格式按照“示范格式”并加盖供应商电子签章）和受托人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子签章）。
2、供应商提供下列材料之一：
A.供应商为企业的:
（1）提供营业执照（三证合一）（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。
B.供应商为事业单位的:
（1）提供事业法人证书（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。
3、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书（格式详见示范格式，并加盖供应商电子签章）；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求: 
本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第35.1项。
（三）本项目的特定资格要求:
（1）供应商必须具有省级以上主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（含主体结构工程现场检测）或国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级检测资质或国家行政主管部门颁发的公路工程桥梁隧道工程专项检测资质；（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。
（2）供应商必须具有省级及以上计量行政部门颁发的计量认证证书。（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。
（3）供应商拟派项目负责人须具有公路工程试验检测工程师(桥梁或桥梁隧道工程专业)资格证书或者建设主管部门桥梁结构检测上岗证书；（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。
（4）供应商针对本项目拟派的项目组成员必须是本单位的正式员工，提供供应商为其缴纳的自2026年7月以来任一月的社保证明；（如事业单位的提供上级主管部门的证明）；（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。
（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取采购文件
时间:自磋商公告发布之日起五个工作日
地点：江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网。
方式：供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2026年11月12日14点30分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、开启
时间：2026年11月12日14点30分（北京时间）
地点：淮阴区淮阴区不见面开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2.有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
3.本项目不收取磋商保证金。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：淮安市淮阴区住房和城乡建设局
地址：淮阴区城建大厦8楼
联系人：开先生    联系方式：0517-89677908
2、采购代理机构信息
名称: 江苏顺天工程项目管理咨询有限公司
地址: 淮安经济技术开发区西安路48号1幢2-1301室
联系人:成倩     联系方式：15161782817 
3. 项目联系人
联系人：成倩     联系方式：15161782817    














第二章   供应商须知
一、总则
1.适用范围
本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。
2.合格的供应商
2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。 
2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人及江苏顺天
工程项目管理咨询有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次项目采购代理服务费8120元，代理服务费各供应商在报价时须包含在投标报价中，无需单独列项，由成交人在领取成交通知书前向代理公司一次性付清。 
4.3本次项目不收取文件工本费。
二、磋商文件
5.磋商文件由以下部分组成:
5.1磋商邀请
5.2供应商须知
5.3评标标准
5.4合同格式及条款
5.5项目采购需求
5.6响应文件
6.磋商文件的澄清
6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在响应文件递交截止时间五日前通过书面形式并加盖公章通知代理公司，代理公司对投标截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以予以答复。
7.磋商文件的更正或补充
7.1在磋商时间前，采购人或代理公司可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。
7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。
7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。
三、响应文件的编制
8．响应文件的语言及度量衡单位
8.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理公司就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9．响应文件构成
9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。
10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11．分项报价表
11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14.磋商响应函
14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
15.磋商有效期的延长
15.1在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理公司的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
16.方案部分
16.1本项目评标标准中的方案部分详见评审标准。
17.磋商有效期
17.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。
17.2在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18.响应文件的签署
18.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
四、响应文件上传
19.响应文件的上传
19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。 
19.2成交供应商在领取成交通知书之前，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件（打印胶装完整）。
20.响应文件被拒绝接收的情形
20.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。
21.响应文件的修改和撤回
21.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。
21.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。
21.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。
21.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。
五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]22.响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
23.磋商小组
   23.1代理公司将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24.评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。
24.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25.评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]26.对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3异常低价投标审查
26.3.1 评标过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
26.3.2 磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
26.4未实质性响应磋商文件的情形：
26.4.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.4.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.4.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.4.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.4.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。
26.4.6不符合磋商文件“第五章  项目采购需求”要求的。
26.4.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.4.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.4.9按照第 36.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；
26.4.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4.11其他法律法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。
26.4.12磋商小组按照本磋商文件规定对供应商进行异常低价审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。
27.磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表（如有），要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.1.4非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品（本项目无核心产品）。多家供应商提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第三章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
28.推荐成交候选供应商
28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。
28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。
28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，代理公司修改磋商文件后重新组织采购活动。
29.磋商过程保密
29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。
29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。
29.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。
六、确定成交及签订合同
30.确定成交供应商
30.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。
30.2代理公司将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。
30.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。
31.成交通知书
31.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
31.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
32.签订合同
32.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。
32.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。
32.3 如果成交供应商没有按照31条或32条的规定去做，采购人报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。
33.货物和服务的减少
33.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
七、质疑处理
34.质疑处理
34.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以质疑函原件邮寄至采购人或代理公司，未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及未按34.5条的要求提供质疑的均不予受理。
34.2上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。
34.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
34.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。
34.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人及代理公司不予受理。
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
34.6采购人或代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理公司有权不予受理。
34.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理公司将在七个工作日内以纸质文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
34.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请财政监管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
八、政府采购政策功能落实
35.政策功能落实
35.1小微型企业价格扣除
35.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
35.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
35.2联合体及分包
35.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
35.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
35.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
35.3小微型企业
（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
35.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
35.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
36. 节能、环保政策
36.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
36.2节能产品
本项目中 / 被列入“节能产品品目清单”的，实行  强制采购  。
36.3环保产品
本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
36.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
36.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
37．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
37.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
37.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
37.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
38. 履约资金扶持政策
38.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
38.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
39.采购本国产品的支持政策（本项目不涉及）
39.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
39.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.3 供应商需按照竞争性磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和竞争性磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。









第三章  评标标准
一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。
二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，并按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按方案得分顺序排列；方案得分相同的，则由采购人组织以抽签方式确定排列顺序。
三、具体标准: 本评标标准的总分为100分（计算结果均四舍五入后取两位小数）
	评审因素
	评审因素细化和量化

	1
	价格
（10分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:
磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10分

	2
	项目技术方案
（42分）
	1、供应商对本项目桥梁结构类型和受力特点，对检测方案编制作出针对性的难点分析。
方案详细、内容齐全、表述准确、条理清晰的得6分；方案较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰的得4分；方案结构和内容基本满足项目需求的得1分，未提供不得分。

	
	
	2、供应商对本项目桥梁结构类型和受力特点，对检测方案编制的难点提出明确的针对性的重点的技术分析。
方案详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的得6分；方案较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得4分；方案结构和内容基本满足项目需求的得1分，未提供不得分。

	
	
	3、供应商对本项目桥梁结构类型和受力特点，对检测方案编制的难点提出明确的针对性的措施方法。
方案详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的得5分；方案较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得3分；方案结构和内容基本满足项目需求的得1分，未提供不得分。

	
	
	4、供应商对本项目桥梁结构类型和受力特点，对检测方案编制的难点提出明确的针对性的对策措施。
方案详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的得5分；方案较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得3分；方案结构和内容基本满足项目需求的得1分，未提供不得分。

	
	
	5、供应商针对本项目提供的质量目标及控制措施。
方案详细、内容齐全、表述准确、规范性强、条理清晰、可操作性强的得5分；方案较详细、内容较齐全、表述较准确、规范性较强、条理较清晰、可操作性较强的得3分；方案结构和内容基本满足项目需求的得1分，未提供不得分。

	
	
	6、供应商针对本项目对服务的质量责任方案。
方案详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的得5分；方案较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得3分；方案结构和内容基本满足项目需求的得1分，未提供不得分。

	
	
	7、供应商提供的进度目标及进度控制措施。
方案详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的得5分；方案较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得3分；方案结构和内容基本满足项目需求的得1分，未提供不得分。

	
	
	8、供应商针对桥梁检测提出积极可行的合理化建议等。
内容详细，有针对性，合理可行的得5分；内容较详细，针对性一般，较合理可行的得3分；合理化意见内容及针对性满足项目需求的得1分，未提供不得分。

	3
	综合能力（6分）
	1、供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得 1 分，最多得 3 分，未提供或不符合要求的不得分。（提供证书扫描件上传至电子响应文件，须加盖供应商公章或电子签章。）

	
	
	2、供应商拟投入本项目的检测能力范围中，其获得CNAS认可的项目覆盖本项目关键检测参数（既有桥梁检验与评定、桥梁几何形态、静动载试验）的，每覆盖一项得1分，最多得3分；未提供或不符合要求的不得分。（提供证书及附表扫描件上传至电子响应文件，须加盖供应商公章或电子签章。）

	4
	检测设备（8分）
	1、供应商具有桥梁检测车的得2分，具有登高车得2分，具有防撞缓冲车的得2分；没有不得分，本项最多得6分。（自有的须同时提供购货发票和行驶证，租赁的提供租赁合同，扫描件上传至电子响应文件，须加盖供应商公章或电子签章。）

	
	
	2、供应商拟投入本项目仪器设备包含裂缝观测仪、全站仪、水准仪、无人机、缆索检测机器人的得2分，每少一项扣1分，扣完为止。(自有的须提供购货发票，租赁的提供租赁合同，扫描件上传至电子响应文件，须加盖供应商公章或电子签章。)

	5
	业绩（16分）
	1、 供应商自2021年1月1日至今承担过城市桥梁检测(须包含斜拉桥)项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得6分。
2、 供应商自2021年1月1日至今承担过桥梁荷载试验(须包含系杆拱桥)项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得2分。
注：1、业绩证明材料提供合同，能体现业绩要求的全部内容信息，时间以合同签订时间为准，原件扫描件上传至电子响应文件，须加盖供应商公章或电子签章。若合同中无法体现业绩要求的内容，则须同时提供项目业主单位开具的业绩证明原件扫描件，缺一不可，否则不予认可。
2、如一份合同中同时包含多项服务内容的，可按与评分项对应的服务内容分别评分。

	
	
	1、 拟派项目负责人自2021年1月1日至今承担过城市桥梁检测(须包含斜拉桥) 项目的项目负责人或技术负责人的，每提供一个业绩得2分，本项最高得6分。
2、 拟派项目负责人自2021年1月1日至今承担过桥梁荷载试验(须包含系杆拱桥) 项目的项目负责人或技术负责人的，每提供一个业绩得1分，本项最高得2分。
注：1、业绩证明材料提供合同，能体现业绩要求的全部内容信息，时间以合同签订时间为准，原件扫描件上传至电子响应文件，须加盖供应商公章或电子签章。若合同中无法体现业绩要求（含未体现负责人姓名）的内容，则须同时提供项目业主单位开具的业绩证明原件扫描件，缺一不可，否则不予认可。
2、项目负责人业绩和企业业绩可重复计分。

	6
	项目组成员（18分）
	1、 项目负责人：4分
供应商拟派项目负责人具有高级工程师职称的得1分，具有正高级(或研究员级)工程师职称的得2分；同时具有行政主管部门颁发的一级注册结构工程师证书的得2分，本项最高得4分。（提供证书扫描件上传至电子响应文件，须加盖供应商公章或电子签章。）
2、技术负责人：3分
供应商拟派技术负责人(除项目负责人外) 具有高级工程师职称的得1分，具有正高级(或研究员级) 工程师职称的得2分；同时具有公路工程试验检测工程师(桥梁或桥梁隧道工程专业)资格证书或者建设主管部门桥梁结构检测上岗证书的得 1分，本项最高得3分。（提供证书扫描件上传至电子响应文件，须加盖供应商公章或电子签章。）
3、项目成员(除项目负责人、技术负责人外，限评6人)：11分
（1）具有公路工程试验检测工程师(桥梁或桥梁隧道工程专业) 或者建设主管部门桥梁结构检测上岗证书，有一个得1分，本项最多得6分；
（2）具有高级工程师及以上职称同时具有高处作业证书，有一个得1分， 本项最多得4分。 
（3）具有施工企业专职安全生产管理人员安全生产知识考核合格证书(C 证)的，有一个得1分，本项最多得1分。 
注：1、须同时提供上述人员证书、社保部门出具的磋商公告前三个月以来任一月本单位为其缴纳的社保证明；扫描件上传至电子响应文件，须加盖供应商公章或电子签章。
2、项目组成员限评6人（除项目负责人、技术负责人外），如一人多证，可重复计分。


注：供应商按上述要求如实提供相关证明材料，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。供应商提供的证明材料扫描件必须清晰有效，如因材料模糊不清评审小组无法辨认导致不得分的，其责任由供应商自行承担。











第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
甲、乙双方通过采购人平台和供应商平合签订电子合同（加盖电子签章）。
采购人（全称）：      （甲方）
供应商（全称）：       （乙方）
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。
一、定义：以下术语有特定的含义：
货物系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。 
服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务或乙方向甲方提供的服务事项，和合同中规定乙方应承担的其它义务。
合同价是指根据成交的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。
乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。
二、甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1、根据《城市桥梁养护技术标准》(CJJ 99-2017)要求,对淮阴区30座区管桥梁开展检测，检测结果录入桥梁管理系统。
2、工作清单详见本项目磋商文件的第五章项目采购需求。
三、服务要求：
1、技术服务地点：淮安市淮阴区范围内
2、合同履行期限：合同签订后90日内提交正式检测报告、录入桥梁管理系统。
3、报告出具：根据甲方需求出具本项目工作清单内的检测报告，并要根据要求上报相关系统及部门。
4、如政策或甲方相关监管部门需要对乙方提交的成果文件进行评审或对本项目进行复核验收的，乙方必须根据甲方的时间安排全力协助甲方，并根据监管部门要求办理相关事宜。
5、拟派的项目负责人  （姓名）     是组织和完成工作的技术核心人员，须是该项目实施全过程的真正组织者和指导者，担负实质性工作。
四、质量保证及验收
1、乙方所提供检测、抽检等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。
乙方应采用国内目前先进的专业检测设备、先进的软件程序，按照国家的技术标准和规范对本项目进行检测与试验，提交详细、完整的检测报告，将检测数据与以往检测资料进行对比，并在报告中提出病害变化情况及影响分析。
乙方编制详细、科学、合理、可行的试验检测工作方案。必须保证数据的真实性、可靠性。
2、 乙方完成技术服务工作的形式：在检测完毕向采购人提供检测报告成果、数据，并对其完整性、正确性负责，乙方必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测等服务。乙方必须对检测中发现的问题进行分类汇总，分析原因，提出合理、科学、可行的解决方案。检测单位向采购人提交的资料包括4份检测报告、1份电子文档（或按采购人需求提供相关成果资料），此费用已含在合同总价中，采购人不另外支付。超过服务时间（或采购人通知时间）未提交成果，1天支付1000元违约金，从合同价中扣除。
3、甲方依法组织履约验收工作，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。
验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
4、技术服务工作成果的验收标准：检测报告符合甲方及相关部门使用需求。
验收不合格的，乙方应在甲方书面通知后3日内完成整改并重新提交；逾期未整改或整改后仍不合格的，每逾期1日支付合同价千分之二违约金，甲方将从未付款中扣除索赔金额，累计超过10日甲方有权依第十三条解除合同。
5、试验成果文件的提交
5.1中标人按本招标文件所检测要求与内容，出具每座桥梁详细的试验检测报告。
5.2中标人提交所有文件均应提供电子版（刻录制成光盘），其中文字采用word 形式、表格采用 excel 形式、图形采用AutoCAD、数码照片采用 JPG 格式。
5.3检测报告涵盖内容
5.3.1检测目的、检测内容、检测依据，概述检测的一般情况，报告桥梁的基本情况、检测的组织、背景和工作过程等。
5.3.2典型缺损和病害的检测应附数码照片及详细的分析说明。缺损和病害的描述采用专用标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。
5.3.3桥梁测量数据、试验测点布置、观测方法与仪器设备、试验检测数据、检测结论。
5.3.4根据检测结果判定桥梁现有工作状态，分析病害成因及影响程度，并与以往检测报告进行对比分析，提出详细的养护维修建议。若检测结果不能满足现有交通需求，提出在加固维修之前，应采取限载、限速或封闭交通的措施。
五、知识产权
1、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。
2、在本合同有效期内，乙方提交的技术服务工作成果，归甲方所有。甲方有权将检测成果用于桥梁养护管理、系统录入、向上级主管部门报送及依法公开，无需另行征得乙方同意或支付费用。
六、履约保证金
1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（合同金额的10%）
2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格且乙方无未整改完毕的违约事项、无未支付的违约金、已提交全部成果资料后无息退还给乙方；逾期退还的，自逾期之日起，按逾期未退保证金金额万分之三/日计付违约金，违约金累计总额不超过应退保证金本金的5%，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。     
7、乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。保证金不足的，甲方有权在合同尾款中扣除，仍不足的向乙方追偿。
七、转包或分包
1. 本合同范围的服务，应由乙方直接提供服务，不得擅自转包或分包；
2. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
八、合同价款及付款方式：
1.本项目合同总价为人民币（大写）：           （小写¥     元）（含税）。
本项目采用固定总价合同，包含全部检测和管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、检测费用、交通安全措施费（临时交通安全设施、桥梁检测车、登高车、脚手架等）、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费、交通维护费用、疫情防控、保险费用、公司取费、法定税金、利润等与履行本项目有关的一切费用。供应商应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。应充分考虑到采购人提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差，检测单位应综合考虑到报价中。在项目实施期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，采购人对合同价格不予调整。
工作内容如有调整，以甲方安排的实际工程量进行结算（增项工作须经甲方书面指令，乙方不得擅自增加工作量并主张结算），单价采用最终单价计算合同总价。
最终单价按供应商提交的最终磋商总价与电子响应文件中首次磋商总价的下浮比例同比例下浮。
最终单价=乙方提交的“投标报价表”价格×（1-下浮比例）
下浮比例=（首次报价-最终报价）/首次报价
2.付款方式：
合同签订生效后乙方按本项目约定的工作清单进行检测，项目负责人及主要检测人员到位、检测方案经甲方确认、首批桥梁进场检测后支付合同总价30%的预付款；服务期满向甲方提交完整的资料并经甲方验收合格后一次性支付剩余合同价款；如有违约处罚的，在付款时甲方有权予以扣除。
注：以上付款均不计利息；乙方须执行淮阴区财政支付流程及管理办法，并在甲方付款时须提供足额有效的专用发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。
九、双方确定因履行本合同应遵守的保密义务：
1.双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的对方商业秘密严格保密，未经对方事先书面同意，不得向第三方披露。
2.除本协议规定工作所需外，未经对方事先书面同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。
3.本协议有效期内及终止后，本保密条款仍具有法律效力。
十、后续服务：
后续服务：项目服务2小时内响应，8小时内人员到现场，48小时内提出解决问题方法。
十一、违约责任
1.甲乙双方必须遵守本协议，保证本协议的正常履行。
2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，乙方应当承担损失赔偿责任。
3、如果甲方没有按照合同约定的时间支付价款，自逾期之日起，按逾期未支付金额万分之三/日计付违约金，违约金累计总额不超过合同签约价的5%，但因乙方自身原因导致无法及时支付的除外。
4、乙方对桥梁检测工作缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除，不足部分采购人有权在合同金额中予以扣除。
5、乙方在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障采购人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。乙方必须按照《城市道路施工作业交通组织规范》（GAT_900-2010）、《淮安市市政公用工程文明施工管理暂行办法》（淮建办[2003]147 号）文件及相关规范要求设置安全围护， 检测人员必须穿戴安全帽、安全服，在进行检测时设置安全围护、交通导向、警示等标志，设专人在桥梁两侧提醒过往车辆、行人、船只注意安全。发现不按规定和相关规范设置安全围护、交通导向、施工警示等标志、未穿戴安全帽、安全服等不安全行为，并警告无效的，1次支付违约金 300元，从合同价中扣除。
十二、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
十三、违约解除合同 
1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，单方解除部分或全部合同。 
（1）乙方未能按项目约定提供检服务（含保障服务）和检测报告的，累计超过合同履约期限要求10天（除不可抗力外）未完成。
（2）乙方在项目实施过程中，安全、文明工作连续两次未达标，被主管部门、甲方发出整改通知的；发现 2次及以上 2次检测质量未按要求整改的。 
（3）乙方未能按其响应文件中承诺的服务方案及项目团队履约的（经甲方同意的除外），且在甲方规定时间内未整改或整改不合格的。
（4）乙方提供的检测报告不符合本协议约定的，甲方有权要求乙方进行限期整改，乙方拒绝整改、未在规定期限内完成整改或经整改2次后仍不符合甲方要求的，甲方有权解除本协议。
（5）乙方违反本合同实质性义务，经甲方书面催告后5日内仍未履行的。 
甲方因上述原因终止本合同的，甲方有权拒付尚未支付的合同款项；履约保证金不予退还；乙方还应赔偿甲方因此遭受的实际损失（包括另行采购的差价、检测复核费用等）。甲方已支付的预付款，乙方应在解约通知送达后10日内全额返还，逾期按日万分之五支付违约金；甲方有权直接从履约保证金中抵扣。
（6）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。 
十四、合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
十五、争端的解决
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。
2.如果调解不成，作如下 （2）  处理: 
（1）申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。 
（2）提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 
3..因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
十六、合同生效及其他
1、本合同应在甲方、乙方双方签字盖章，并在乙方向甲方缴纳履约保证金后生效。
2、下列文件为本合同不可分割部分：
（1）	成交通知书；
（2）	乙方提交的响应文件；
（3）	本项目磋商文件；
（4）	乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
4、本合同一式五份，甲方二份，乙方二份，代理机构执一份，各份具有同等法律效力。
5、未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。 


甲    方：                                         乙   方：
单位盖章：                                         单位盖章：
代表签字：                                         代表签字：
签定日期：                                         签定日期：














第五章  项目采购需求
各供应商必须对“项目采购需求”作实质性响应，否则作无效响应文件处理。
一、项目概况
1、项目名称：2026年淮阴区桥梁检测服务项目
2、采购预算价和最高限价：116万元人民币。
二、服务内容
根据《城市桥梁养护技术标准》(CJJ 99-2017)要求,对淮阴区30座区管桥梁开展桥梁定期检测、数据录入、荷载试验等。
1、报告出具：根据甲方需求出具本项目工作清单内的检测报告，并要根据要求上报相关系统及部门。
2、如政策或甲方相关监管部门需要对乙方提交的成果文件进行评审或对本项目进行复核验收的，乙方必须根据甲方的时间安排全力协助甲方，并根据监管部门要求办理相关事宜。
三、桥梁基础资料
表1 桥梁基础资料
	序号
	桥梁名称
	所在道路
	结构形式
	长度（m）

	1
	西安北路盐河桥
	西安北路
	2×20（T梁）m+70m（系杆拱）+2×20m
	150

	2
	南昌北路盐河桥
	南昌北路
	2×30m（组合箱梁）+4×27.3m（组合箱梁）+100.32m（系杆拱）+2×30（组合箱梁）
	329.52

	3
	安澜北路盐河桥
	康马路
	3×30m（组合箱梁）+103.2m（系杆拱）+3×30m（组合箱梁）
	283.2

	4
	翔宇北道盐河桥
	翔宇北道
	2×25m（组合箱梁）+70m（系杆拱）+2×25m（组合箱梁）
	170

	5
	银川路盐河桥
	银川路
	6×20m（空心板）+（55+88+55）m（V 型支撑连续梁）+2×20m（空心板）
	358

	6
	银川路古淮河桥
	银川路
	6×20m（T梁）
	120

	7
	飞耀路盐河桥
	飞耀路
	3×30m（组合箱梁）+（56+97+56）m（连续梁）+5×30m（组合箱梁）
	449

	8
	鞠通路盐河桥
	鞠通路
	2×20m（空心板）+80m（系杆拱）+2×20m（空心板）
	160

	9
	黄河西路盐河大桥
	黄河西路
	3×30m（组合箱梁）+80+140+80m（连续梁）+6×30m（组合箱梁）
	570

	10
	淮河东路崔大泓桥
	淮河东路
	3×10m（空心板）
	30

	11
	嫩江路崔大泓桥
	嫩江路
	3×10m（空心板）
	30

	12
	松江路崔大泓桥
	松江路
	3×10m（空心板）
	30

	13
	漓江路（纬五路）崔大泓桥
	纬五路
	3×10m（空心板）
	30

	14
	淮河西路孙大泓桥
	淮河西路
	（16+20+16）m（空心板）
	52

	15
	长江西路孙大泓桥
	长江西路
	1×16m（T梁）
	16

	16
	珠江西路孙大泓桥
	珠江路
	3×10m（空心板）
	30

	17
	北京北路盐河桥
	北京北路
	56+97+56（斜拉桥）
	209

	18
	承德路盐河桥
	承德路
	60+105+60（斜拉桥）
	225

	19
	淮海北路盐河桥
	淮海北路
	2x20（组合箱梁）+47.15+80+47.15（连续梁）+2x20（组合箱梁）（斜拉桥）
	254.3

	20
	钱塘江路夏码大沟桥
	夏码路
	3×10m（空心板）
	30

	21
	淮河东路夏码大沟桥
	淮河路
	3×10m（空心板）
	30

	22
	飞耀路夏码大沟桥
	飞耀路
	3×20m（空心板）
	60

	23
	辽河路三干渠桥
	辽河路
	3×10m（空心板）
	30

	24
	长江西路三干渠桥
	长江西路
	5×12m（空心板）
	60

	25
	长江东路夏码大沟桥
	长江路
	3×10m（空心板）
	30

	26
	长江东路崔大泓桥
	长江东路
	3×10m（空心板）
	30

	27
	黄河西路二大沟桥
	黄河西路
	3×12m（空心板）
	36

	28
	黄河西路三干渠桥
	黄河西路
	5×12m（空心板）
	60

	29
	安澜北路古淮河大桥
	安澜北路
	6×(4×20)（空心板）
	485.72

	30
	飞耀路连接宁连公路桥
	飞耀路
	1*16(T梁桥)
	29.06
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三、工作清单
表2 淮阴区区管桥梁2026年度检测工作量清单
	序号
	桥梁名称
	所在道路
	主桥结构形式
	长度（m）
	常规定检
	结构定检
	录入桥梁管理系统
	主塔偏位、高程测量
	索力检测
	拉索与吊杆内部探伤
	开锚检测抽查
	桥面线形检测
	荷载试验

	1
	西安北路盐河桥
	西安北路
	2×20（T梁）m+70m（系杆拱）+2×20m
	150
	1座
	1座
	1
	
	
	
	本年度选4个锚头
	1座
	

	2
	南昌北路盐河桥
	南昌北路
	2×30m（组合箱梁）+4×27.3m（组合箱梁）+100.32m（系杆拱）+2×30（组合箱梁）
	329.52
	1座
	1座
	1
	
	
	
	本年度选4个锚头
	1座
	

	3
	安澜北路盐河桥
	康马路
	3×30m（组合箱梁）+103.2m（系杆拱）+3×30m（组合箱梁）
	283.2
	1座
	1座
	1
	
	38根
	本年度选5根
	本年度选4个锚头
	1座
	1座

	4
	翔宇北道盐河桥
	翔宇北道
	2×25m（组合箱梁）+70m（系杆拱）+2×25m（组合箱梁）
	170
	1座
	1座
	1
	
	
	
	本年度选4个锚头
	1座
	

	5
	银川路盐河桥
	银川路
	6×20m（空心板）+（55+88+55）m（V 型支撑连续梁）+2×20m（空心板）
	358
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	6
	银川路古淮河桥
	银川路
	6×20m（T梁）
	120
	1座
	1座
	1
	
	
	
	
	1座
	

	7
	飞耀路盐河桥
	飞耀路
	3×30m（组合箱梁）+（56+97+56）m（连续梁）+5×30m（组合箱梁）
	449
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	8
	鞠通路盐河桥
	鞠通路
	2×20m（空心板）+80m（系杆拱）+2×20m（空心板）
	160
	1座
	1座
	1
	
	
	
	本年度选4个锚头
	1座
	

	9
	黄河西路盐河大桥
	黄河西路
	3×30m（组合箱梁）+80+140+80m（连续梁）+6×30m（组合箱梁）
	570
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	10
	淮河东路崔大泓桥
	淮河东路
	3×10m（空心板）
	30
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	11
	嫩江路崔大泓桥
	嫩江路
	3×10m（空心板）
	30
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	12
	松江路崔大泓桥
	松江路
	3×10m（空心板）
	30
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	13
	漓江路（纬五路）崔大泓桥
	纬五路
	3×10m（空心板）
	30
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	14
	淮河西路孙大泓桥
	淮河西路
	（16+20+16）m（空心板）
	52
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	15
	长江西路孙大泓桥
	长江西路
	1×16m（T梁）
	16
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	16
	珠江西路孙大泓桥
	珠江路
	3×10m（空心板）
	30
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	17
	北京北路盐河桥
	北京北路
	56+97+56（斜拉桥）
	209
	1座
	1座
	1
	1座
	64根
	本年度选5根
	
	1座
	

	18
	承德路盐河桥
	承德路
	60+105+60（斜拉桥）
	225
	1座
	1座
	1
	1座
	64根
	本年度选5根
	
	1座
	

	19
	淮海北路盐河桥
	淮海北路
	2x20（组合箱梁）+47.15+80+47.15（连续梁）+2x20（组合箱梁）（斜拉桥）
	254.3
	1座
	1座
	1
	1座
	48根
	本年度选5根
	
	1座
	

	20
	钱塘江路夏码大沟桥
	夏码路
	3×10m（空心板）
	30
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	21
	淮河东路夏码大沟桥
	淮河路
	3×10m（空心板）
	30
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	22
	飞耀路夏码大沟桥
	飞耀路
	3×20m（空心板）
	60
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	23
	辽河路三干渠桥
	辽河路
	3×10m（空心板）
	30
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	24
	长江西路三干渠桥
	长江西路
	5×12m（空心板）
	60
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	25
	长江东路夏码大沟桥
	长江路
	3×10m（空心板）
	30
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	26
	长江东路崔大泓桥
	长江东路
	3×10m（空心板）
	30
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	27
	黄河西路二大沟桥
	黄河西路
	3×12m（空心板）
	36
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	28
	黄河西路三干渠桥
	黄河西路
	5×12m（空心板）
	60
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	29
	安澜北路古淮河大桥
	安澜北路
	6×(4×20)（空心板）
	485.72
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	

	30
	飞耀路连接宁连公路桥
	飞耀路
	1*16(T梁桥)
	29.06
	1座
	
	1
	
	
	
	
	1座
	



五、总体要求
1、乙方所提供检测、抽检等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。
乙方应采用国内目前先进的专业检测设备、先进的软件程序，按照国家的技术标准和规范对本项目进行检测与试验，提交详细、完整的检测报告，将检测数据与以往检测资料进行对比，并在报告中提出病害变化情况及影响分析。
乙方编制详细、科学、合理、可行的试验检测工作方案。必须保证数据的真实性、可靠性。
3、 乙方完成技术服务工作的形式：在检测完毕向采购人提供检测报告成果、数据，并对其完整性、正确性负责，乙方必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测等服务。乙方必须对检测中发现的问题进行分类汇总，分析原因，提出合理、科学、可行的解决方案。检测单位向采购人提交的资料包括4份检测报告、1份电子文档（或按采购人需求提供相关成果资料），此费用已含在合同总价中，采购人不另外支付。超过服务时间（或采购人通知时间）未提交成果，1天扣1000元，从合同价中扣除。
3、甲方依法组织履约验收工作，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。
验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
4、技术服务工作成果的验收标准：检测报告符合甲方及相关部门使用需求。
5、试验成果文件的提交
5.1中标人按本招标文件所检测要求与内容，出具每座桥梁详细的试验检测报告。
5.2中标人提交所有文件均应提供电子版（刻录制成光盘），其中文字采用word 形式、表格采用 excel 形式、图形采用AutoCAD、数码照片采用 JPG 格式。
5.3检测报告涵盖内容
5.3.1检测目的、检测内容、检测依据，概述检测的一般情况，报告桥梁的基本情况、检测的组织、背景和工作过程等。
5.3.2典型缺损和病害的检测应附数码照片及详细的分析说明。缺损和病害的描述采用专用标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。
5.3.3桥梁测量数据、试验测点布置、观测方法与仪器设备、试验检测数据、检测结论。
5.3.4根据检测结果判定桥梁现有工作状态，分析病害成因及影响程度，并与以往检测报告进行对比分析，提出详细的养护维修建议。若检测结果不能满足现有交通需求，提出在加固维修之前，应采取限载、限速或封闭交通的措施。
6、乙方须按照本招标文件的要求对该招标项目进行检测。如在检测过程中有大的调整等其它重大情况发生，乙方应提前告知采购人，双方协商调整。
7、乙方必须严格执行国家、交通部和上级行政主管部门有关公路工程现行的法规和技术标准、规范、规程等及本项目的技术要求开展检测工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。
8、项目一切险和第三方责任险由检测单位投保，包含在合同总价中，不单独计量与支付。
9、乙方的雇员及装备的保险由检测单位自行投保，包含在合同总价中，不单独计量与支付。
10、为实施本合同工程采取的安全保通措施，其中应配备必要的安全负责人，需配置临时交通安全设施，以到海事、交警、路政部门完善相关手续费用等，此费用包含在合同总价中，不单独计量与支付。
11、后续服务：项目服务2小时内响应，8小时内人员到现场，48小时内提出解决问题方法。
六、执行技术标准、规范
1、主要适用标准、规范为：
1.1《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）；
1.2《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）；
1.3《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；
1.4《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；
1.5《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）； 
1.6《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）；
1.7《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）； 
1.8《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）； 
1.9《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；
1.10《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）； 
1.11《公路桥梁荷载试验规程》(JTGT J21-01-2015)；
1.12《工程测量规范》（GB 50026-2007）；
1.13《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008）
1.14《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21:2000）；
1.15其他相关国家、省、市相关检测标准、强制性标准；
1.16桥梁设计、施工等技术资料。
以上技术标准与规范如出新，请执行最新标准与规范。
七、商务部分
1、合同履行期限：
合同签订后90日内提交正式检测报告、录入桥梁管理系统。
2、付款方式:
合同签订生效后乙方按本项目约定的工作清单进行检测，项目负责人及主要检测人员到位、检测方案经甲方确认、首批桥梁进场检测后支付合同总价30%的预付款；服务期满向甲方提交完整的资料并经甲方验收合格后一次性支付剩余合同价款；如有违约处罚的，在付款时甲方有权予以扣除。
 淮安市淮阴区政府采购“全流程不见面”竞争性磋商文件
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第六章   响  应  文  件


响应文件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
   供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
   日   期 ：               
 
















一、磋商函
致      （采购人）        :
关于          采购项目（项目编号:           ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB¥       元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。
4、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。
5、我方同意按照磋商文件中第17条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。
6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7、如果我们成交，为执行合同，我们将按照磋商文件要求提交履约保证金。
8、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。否则我们的履约保证金将被贵方没收。


供应商名称:  （电子签章）           
地址:             邮编:             
电话:             传真:             
法定代表人:（电子签章或电子签字）   
职务:                               
 日期:       年     月     日



二、磋商报价表

	序号
	服务（项目）名称
	报价（元）
	备注

	1
	检测
	
	此价格须等于“表1 淮阴区区管桥梁206年度检测报价表”合计价格

	合计
	
	

	磋商总报价为人民币（大写）：              （小写      元）

	合同履行期限：合同签订后   日内提交正式检测报告、录入桥梁管理系统。



供应商:         （电子签章）           
法定代表人(负责人）或其委托代理人： （电子签章或电子签字）
注: 1、报价采用总承包方式，“磋商总报价”应包含为文件中约定为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。













表1 淮阴区区管桥梁2026年度检测报价表
	序号
	桥梁名称
	报价（元）

	1
	西安北路盐河桥
	

	2
	南昌北路盐河桥
	

	3
	安澜北路盐河桥
	

	4
	翔宇北道盐河桥
	

	5
	银川路盐河桥
	

	6
	银川路古淮河桥
	

	7
	飞耀路盐河桥
	

	8
	鞠通路盐河桥
	

	9
	黄河西路盐河大桥
	

	10
	淮河东路崔大泓桥
	

	11
	嫩江路崔大泓桥
	

	12
	松江路崔大泓桥
	

	13
	漓江路（纬五路）崔大泓桥
	

	14
	淮河西路孙大泓桥
	

	15
	长江西路孙大泓桥
	

	16
	珠江西路孙大泓桥
	

	17
	北京北路盐河桥
	

	18
	承德路盐河桥
	

	19
	淮海北路盐河桥
	

	20
	钱塘江路夏码大沟桥
	

	21
	淮河东路夏码大沟桥
	

	22
	飞耀路夏码大沟桥
	

	23
	辽河路三干渠桥
	

	24
	长江西路三干渠桥
	

	25
	长江东路夏码大沟桥
	

	26
	长江东路崔大泓桥
	

	27
	黄河西路二大沟桥
	

	28
	黄河西路三干渠桥
	

	29
	安澜北路古淮河大桥
	

	30
	飞耀路连接宁连公路桥
	

	费用合计
	






三、服务响应偏离表
（根据谈判文件第五章项目采购需求的内容填写）
	序号
	采购要求
	响应标准
	是否
偏离
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	



供应商:         （电子签章）           
法定代表人(负责人）或其委托代理人： （电子签章或电子签字）
 注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 
（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 







四、检测服务拟投入项目组人员一览表
	序号
	姓 名
	学历
	技术职称
（注明专业）
	职业资格证书
	证书编号
	主要资历、经验及承担过的项目
	拟在本项目担任职务、岗位

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


注:提供人员名单、社保证明及其他相关资料。
供应商:     （电子签章）  
法定代表人(负责人）或其委托代理人: （电子签章或电子签字）
日期：    年     月    日









五、类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同签订时间
	甲方名称
	甲方联系人及电话
	备注“检测单位业绩”、“项目负责人业绩”

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：同时按评分标准中要求提供相关证明文件。

供应商:     （电子签章）  
法定代表人(负责人）或其委托代理人: （电子签章或电子签字）
日期：    年     月    日







六、服务承诺
（格式由供应商自定、加盖供应商电子签章）


七、技术方案
（方案的内容包括但不限于磋商文件评分中的相关要求，格式由供应商自定、加盖供应商电子签章）


八、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件
1、供应商提供下列材料之一:
（1）供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式按照“示范格式”并加盖供应商电子签章）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子签章）；
（2）供应商提供授权委托书（必须提供，格式按照“示范格式”并加盖供应商电子签章）和受托人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子签章）。
2、供应商提供下列材料之一：
A.供应商为企业的:
（1）提供营业执照（三证合一）（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。
B.供应商为事业单位的:
（1）提供事业法人证书（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。
3、落实政府采购政策需满足的资格要求: （提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，供应商如为小微企业，提供企业声明函）
（1）企业声明函（详见示范格式）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
4、本项目的特定资格要求:
（1）供应商必须具有省级以上主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（含主体结构工程现场检测）或国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级检测资质或国家行政主管部门颁发的公路工程桥梁隧道工程专项检测资质；（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。
（2）供应商必须具有省级及以上计量行政部门颁发的计量认证证书。（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。
（3）供应商拟派项目负责人须具有公路工程试验检测工程师(桥梁或桥梁隧道工程专业)资格证书或者建设主管部门桥梁结构检测上岗证书；（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。
[bookmark: _GoBack]（4）供应商针对本项目拟派的项目组成员必须是本单位的正式员工，提供供应商为其缴纳的自2026年7月以来任一月的社保证明；（如事业单位的提供上级主管部门的证明）；（原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。
5、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书（格式详见示范格式，并加盖供应商电子签章）；
6、本项目不接受联合体投标。（未联合体即可）
注:
1、上述相关原件，成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。
2、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。
3、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，代理公司及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。
4、在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

九、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件
  

十、供应商认为有必要提供并说明的其它资料
（格式由供应商自定，加盖供应商电子签章）


十一、示范格式
示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:
地址:
姓名:       性别:      年龄:      职务:
系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:   （电子签章）  
       年     月     日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。


示范格式二
授权委托书
致      （采购人）        :
本授权书宣告:
委托方:                     地址:                  
法定代表人:          
受托人:姓名     性别:     出生日期:   年  月  日
所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人           代表我公司参加江苏骏通建设项目管理咨询有限公司组织的（项目编号:         ）     采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与代理公司协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （电子签章）    
          年       月     日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。






示范格式三
企业声明函（服务）
致      （采购人）        :
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                          供应商:        （电子签章）     
                          法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函
致   （采购人）:
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                    投标人:        （电子签章）     
                           法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式四
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
致 （采购人）：
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:     ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
6、我单位负责人与其他供应商负责人不为同一人，与其他供应商不存在直接控股、管理关系。
7、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                     承诺人:        （电子签章）     
                         日期:        年      月      日

  

