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[bookmark: _Toc28359086] 第一章 招标公告
项目概况
2026-2027年度全市供水水质检测服务项目JSZC-320900-HZZZ-G2026-0001招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年11月13日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320900-HZZZ-G2026-0001
2.项目名称：2026-2027年度全市供水水质检测服务项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：115.00万元
5.最高限价：115.00万元
6.采购需求（简介）：按规定频率对盐城市水源水、出厂水、管网水、管网末梢水、二次供水进行水质的检测，出具相应的检测报告，并提供相关技术服务。（详细内容见本招标文件第四章）
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK62]7.合同履行期限：从合同签订之日次月起，12个月。
8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6法律、行政法规规定的其他条件；
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，对小微企业报价给予20%扣除政策。
3.本项目的特定资格要求：
供应商应通过CMA计量认证，批准的检验检测能力范围须涵盖《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）所规定的全部水质指标，不得有缺项，所有检测项目所采用的检验方法须为现行有效的国家标准、行业标准方法（含GB/T 5750系列、HJ系列等），且方法适用范围应覆盖相应检测对象（地表水或生活饮用水），须同步提供证书及证书附表原件扫描件。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]1.时间：2026年11月13日09点00分（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统－右侧消息通知栏）。
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页－“苏采云”链接。
2.3 采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：盐城市住房和城乡建设局
地    址：盐城市解放南路150号
联 系 人：孙女士
联系电话：0515-81228121 
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：江苏泓众项目管理有限公司
地    址：江苏省盐城市盐都区潘黄街道宝才社区人力资源服务产业园7楼
联 系 人：江先生
联系方式：18068861150       
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
联 系 人：江先生
联系电话：18068861150
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Hlt16619475]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目招标代理服务费由采购人支付，按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕02）的收费标准的30.00%计取。各供应商在投标报价无需考虑该项费用。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
8.1在投标截止时间之前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]17.电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]21.开标
21.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22.评标委员会
22.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
26.1.10.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
26.1.10.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
26.1.10.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
26.1.10.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
26.1.10.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
供应商代理人在评审开始至结束期间应保证联系电话畅通，若因无法联系代理人导致对供应商产生不利的后果由供应商承担。
26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
[bookmark: _Toc120614219]26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554]六、定标
27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3招标代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签名、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签名、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。
采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。联系地址及联系方式同招标公告。
28.5以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签名、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220]29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]七、授予合同
30.签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统操作手册。 
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8实施本国产品标准及相关政策（本采购项目不涉及产品、货物采购）
32.8.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
32.8.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
32.8.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
32.8.4进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
32.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免交履约保证金。
33.预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为 30% 。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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第三章  合同条款
[bookmark: EB6d2006462e294de090c16e672cecc3bd][bookmark: _Toc120614281]项目名称：2026-2027年度全市供水水质检测服务项目
项目编号：JSZC-320900-HZZZ-G2026-0001 
甲方：（买方）盐城市住房和城乡建设局
乙方：（卖方）                     
甲、乙双方根据2026-2027年度全市供水水质检测服务项目采购的结果，签署本合同。
一、采购标的
1.1 服务内容：按规定频率对盐城市水源水、出厂水、管网水、管网末梢水、二次供水进行水质的检测，出具相应的检测报告，并提供其他服务。（详见附件）
1.2 服务期限：2026年  月-2027年  月。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______________圆整（__________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、保密条款
4. 检（监）测涉及的图纸、数据系保密资料，甲方提供的图片、数据以及检（监）测过程中所产生的数据和结果乙方应当履行保密责任，未经甲方许可不得向外泄露，并签订保密协议。
五、履约保证金
5.1 乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金（合同金额的10%），履约保证金缴纳形式为转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司保险单等。如乙方在履约期间怠于履行义务或违约，则履约保证金不予返还，同时甲方有权终止合同。
履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免交履约保证金。
5.2 履约保证金的退还
5.2.1 方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，乙方需提供保函至项目终验结束，终验结束后保函自动失效。
5.2.2 时间：项目终验合格。
5.2.3 条件：由乙方提出申请，30个工作日内退还履约保证金。
5.2.4 不予退还情形：除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，将视情节决定履约保证金是否不予退还。
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；
（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；
（5）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
5.2.5 逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期存款基准利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
六、转包或分包
6.1 本合同范围内服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 
七、检测要求
[bookmark: OLE_LINK11]7.1 乙方根据附件规定的采样检测内容对各采样点进行水质采样检测，水样采集后必须按项目检测要求在规定的时间期限内进行检测分析。
7.2 乙方提供科学、公正、可靠的检测服务，在规定的时间期限内出具相应的检测报告和水质分析报告，正式提交的报告需要印章齐全。
7.3检测依据。《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、城市供水水质标准（CJ/T206-2005）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）等，所有检测项目所采用的检验方法须为现行有效的国家标准或行业标准方法，其中生活饮用水及水源水检测方法优先采用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750）系列，地表水检测方法优先采用生态环境部发布的环境监测分析方法标准（HJ系列），方法适用范围应覆盖相应检测对象（地表水或生活饮用水）。
7.4 现场抽检乙方应服从甲方安排，乙方每月须提前向甲方申报月度检测计划。
八、交付期、交付方式及交付地点
8.1 交付期：每月完成采样后，次月18日前提交检测报告；年度分析报告在完成所有检测任务后，60日历天内提交。   
8.2 交付方式：书面检测报告、分析报告一式贰份及电子版。
8.3 交付地点：盐城市住房和城乡建设局。
九、合同款支付
9.1 本合同价款结算原则：本项目为固定单价合同。当采购数量与实际使用数量不一致时，按实际使用量乘以成交单价进行计算，但支付的总价不超过合同金额。
9.2付款方式：
（1）合同签订后且收到乙方发票后，10个工作日内支付合同总额30%的预付款。
（2）服务期满且乙方完成全部服务内容，经甲方验收合格且收到乙方发票后，10个工作日内结清余款。
（3）乙方开户银行名称和账号：
收款单位全称：_______________           
开户银行：_______________       
账号：_______________         
十、双方责任和义务
10.1 甲方责任和义务：
（1）甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。
（2）检测项目与采样点位由甲方指定。
10.2 乙方责任和义务：
（1）乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。
（2）乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。
（3）乙方对甲方提供的资料、乙方因本项目产生的资料有保密义务，需签订保密协议（见附件）。
（4）乙方对于有超标情况的检测报告，在检测结果出来后，应立即通知甲方，由甲方判断是否需要复测。
十一、验收
11.1 甲方在合同履行期间，有权对乙方所提供的服务进行监督，组织相关领域专家（专家不得与乙方有关联）依照采购文件要求以及乙方响应文件的承诺对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行年度总体验收，如甲方认为有必要的，视情况开展阶段性验收，乙方须予以配合。
11.2 乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
11.3 乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付服务。
11.4 乙方交付的服务应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的要求。乙方提供的服务不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此引起的风险和损失，由乙方承担。
经验收，不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收款项总值5%的违约金。
12.2 乙方应按合同约定时间出具检测报告，每延迟1日交付，扣除该月检测费用的10%，扣完为止；连续2个月均发生延迟交付的，甲方有权单方解除合同，并依法追究乙方违约责任。
[bookmark: OLE_LINK17]12.3 甲方有权邀请相关领域专业技术人员对乙方的检测工作进行监督检查。如发现乙方存在违反检测规范、弄虚作假、选择性检测或出具虚假报告等禁止性行为，一经查实，甲方有权单方解除合同，对已经完成且合格的工作量予以按实结算，如预付款超付的，乙方应予以退回并赔偿相应的损失。甲方有权将相关情况通报市场监管部门依法处理。
 12.4 乙方应在合同约定时限内提交年度分析报告，每延迟1日交付，扣除合同总金额的0.5%；延迟超过30个日历天仍未提交的，甲方有权扣留履约保证金，并视情节严重程度追究其违约责任。
12.5 若乙方未按要求及时提供招标文“第四章 采购需求”“二服务内容 2．其他服务”规定的服务或服务不满足甲方要求时，乙方应承担相应的违约责任，其中第1项和第6项按合同总价1%承担违约金；第2-5项按合同总价2%承担违约金。若乙方违约情节十分严重的，甲方有权单方解除合同，并追究其违约责任。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、争议的解决
14.1 因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并赔偿相应的损失费用。
14.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
14.3 在诉讼期间，本合同应继续履行。
十五、知识产权
15.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
15.2 本合同履行过程中产生的全部检测数据、检测结果、分析报告及相关技术资料的知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得将上述数据、结果、报告及资料用于本合同目的之外的任何用途，亦不得向任何第三方披露、转让或许可使用。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

附件：项目服务内容

甲方：                                   乙方： 
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

经办人：                                 经办人：
联系电话：                               联系电话：
签订日期：      年  月  日
附件：
项目服务内容

1．水质抽检。对全市水源水、出厂水、管网水、管网末梢水、二次供水，按月度、季度、年度等频次开展监督检测，具体检测点位、检测频次、检测指标等信息详见清单；
2．其他服务。
（1）对管网水、管网末梢水采样时，同步测量水压。
（2）2027年6月、7月，协助甲方每月随机抽取全市约52个管网末梢水点位，专门检测余氯、浊度、三卤甲烷3项易超标指标，以表格形式汇总数据后，提交甲方用于指导夏季汛期时段水质管控。
（3）对全市制供水企业、盐城粤海水务的水质检测人员开展1次水质检测、制水工艺调整等相关内容的技术培训。
（4）全市范围内（含宝应县里运河氾水水源地）如发生供水水质突发事件，根据甲方指令，第一时间赶赴现场开展水质检测或应急处置技术支撑工作。
（5）结合我市实际，每月对水质数据进行汇总、初步分析；对全年数据进行系统分析，形成年度分析报告。
（6）根据甲方工作需要，提供远程技术支持。
乙方在采样及检测过程中应坚持公开性与公正性原则。样品采集及检测全过程应严格按照检验检测机构资质认定（CMA）质量管理体系要求执行，确保检测结果可追溯。乙方须完整保存采样原始记录、检测原始数据、仪器设备使用记录、检测报告及与检测相关的全部溯源资料，以备甲方或相关监管部门随时核查。甲方在履约验收及后续监督过程中有权随时调阅上述资料，乙方应予以配合提供。相关资料由乙方按CMA相关规定保存至少6年，未经甲方书面同意不得擅自销毁或处置。乙方对所承担的检测指标，按照相关标准要求进行加标回收检测。
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3、工作量清单
	地区
	水样
类别
	检测项目
	点位数
（个）
	点位名称
（点位根据实际需要可调整）
	频次
（次/年）
	采样时间
	样品数
（个）
	单价
（万元/个）
	金额
（万元）

	市水务集团
直供区
	水源水
	113项
	3
	蟒蛇河、通榆河、新水源宝应里运河进水口。
	2
	每年6、7月
	6
	
	

	
	
	33项
	3
	蟒蛇河、通榆河、新水源宝应里运河进水口。
	10
	每年1-5月、8-12月
	30
	
	

	
	
	33项
	7
	盐龙湖生态净化工程出水口、通榆河预处理工程出水口、新水源各受水点（建湖城南水厂、盐龙湖增压泵站、建湖上冈水厂、射阳明湖水厂、大丰调蓄池）
	12
	每月
	84
	
	

	
	出厂水
	97项
	2
	市区城东水厂、盐龙湖水厂
	1
	每年7月
	2
	
	

	
	
	49项
	2
	市区城东水厂、盐龙湖水厂
	3
	每年1、6、10月
	6
	
	

	
	管网水
	14项
	9
	城北片区（张庄镇海棠花园、城北小区）；
城中片区（北三院、东方花园）；
城南片区（紫薇花园、中南城瑞城）；
城东片区（新嘉源人才公寓、景山名门、伯乐达城市御墅）。
	4
	每年1、4、7、10月
	36
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	5
	城北片区（东河嘉园）；
城中片区（荷塘月色）；
城南片区（钱江绿洲）；
城东片区（天成苑、蔡尖花园）。
	2
	每年1、7月
	10
	
	

	
	二次
供水
	14项
	8
	城北片区（阳光嘉园、振兴嘉园）；
城中片区（文华名城、东郊新村）；
城南片区（凤麟府、华夏绿城）；
城东片区（德惠尚书房东区、高教公寓）。
	4
	每年1、4、7、10月
	32
	
	

	盐都区
	管网水
	14项
	17
	潘黄水司（富力科创城）；盐龙水司（金樾府）；盐都水司（郭猛、尚庄、秦南、北蒋、葛武、冈中、大冈、滨湖、北龙港、大纵湖、楼王、学富、龙冈、鞍湖、中兴）。
	4
	每年1、4、7、10月
	68
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	15
	盐都水司（郭猛、尚庄、秦南、北蒋、葛武、冈中、大冈、滨湖、北龙港、大纵湖、楼王、学富、龙冈、鞍湖、中兴）。
	2
	每年1、7月
	30
	
	

	
	二次
供水
	14项
	3
	潘黄水司（东进华都）；
盐龙水司（尚海滩小区）；
盐都水司（凤凰城小区）。
	4
	每年1、4、7、10月
	12
	
	

	亭湖区
	管网水
	14项
	7
	亭湖水司（盐东、新兴、青墩、便仓、黄尖、南洋、新洋经济区）
	4
	每年1、4、7、10月
	28
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	7
	亭湖水司（盐东、新兴、青墩、便仓、黄尖、南洋、新洋经济区）
	2
	每年1、7月
	14
	
	

	
	二次
供水
	14项
	1
	亭湖水司（东方雅居小区）
	4
	每年1、4、7、10月
	4
	
	

	盐南高新区
	管网水
	14项
	1
	伍佑水司（伍佑镇流量泵房）
	4
	每年1、4、7、10月
	4
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	1
	伍佑水司（伍佑镇公馆路1号秋景发艺）
	2
	每年1、7月
	2
	
	

	
	二次
供水
	14项
	1
	伍佑水司（滨河御景小区）
	4
	每年1、4、7、10月
	4
	
	

	开发区
	管网水
	14项
	1
	步凤水司（步凤镇流量泵房）
	4
	每年1、4、7、10月
	4
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	1
	步凤水司（步凤镇步凤供水服务大厅）
	2
	每年1、7月
	2
	
	

	
	二次
供水
	14项
	1
	步凤水司（风栖苑小区）
	4
	每年1、4、7、10月
	4
	
	

	其他县（市、区）
	水源水
	33项
	15
	东台市泰东河西溪水源地、泰东河吕港应急水源地；大丰区通榆河刘庄水源地，建湖县西塘河颜单水源地、夏梁河建阳水源地；射阳县射阳河明湖水源地；阜宁县苏北灌溉总渠板湖水源地、通榆河北陈水源地、潮河公兴水源地；滨海县响水县废黄河东坎（运河）水源地、通榆河东坎应急水源地、苏北灌溉总渠蔡桥水源地、淤黄河八滩水源地；响水县通榆河洪圩水源地、响水县滨海县中山河大有（滨淮）水源地
	2
	每年6、7月检测
	30
	
	

	
	出厂水
	49项
	16
	东台南苑水厂；大丰第二水厂、刘庄水厂；建湖城南水厂、上冈水厂；射阳明湖水厂、合德水厂；阜宁城东水厂、新城水厂、凯发水厂；滨海县城水厂、蔡桥水厂、八滩水厂；响水县城水厂、运河水厂、陈家港水厂
	4
	每年1、6、7、10月检测
	64
	
	

	
	管网水
	14项
	48
	16座水厂，每座水厂3个点位
	2
	每年6、7月检测
	96
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	32
	16座水厂，每座水厂2个点位
	2
	每年6、7月检测
	64
	
	

	
	二次
供水
	14项
	35
	东台、大丰、建湖、射阳、阜宁、滨海、响水7个地区，每个地区5个点位。
	2
	每年6、7月检测
	70
	
	

	合计
	


说明：1.水源水：①33项：GB3838-2002《地表水环境质量标准》中表1、表2项目+高氯酸盐、乙草胺、二甲基异莰醇、土臭素；②113项：GB3838-2002《地表水环境质量标准》中表1、表2、表3项目+高氯酸盐、乙草胺、二甲基异莰醇、土臭素；
2.出厂水、管网水、末梢水、二次供水、农村水（农户家中）：①46项：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》表1、表2项目43项+消毒产物指标(二氯甲烷、2,4,6-三氯酚、高氯酸盐)；②49项：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》表1、表2项目43项+消毒产物指标(二氯甲烷、2,4,6-三氯酚、高氯酸盐)+乙草胺、二甲基异莰醇、土臭素；③97项：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中表1、表2、表3项目；④14项：城市供水水质标准(CJ/T206-2005)管网水质检测指标，浑浊度、色度、臭和味、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氨氮、PH值、肉眼可见物、铁、锰+氯化物、三卤甲烷。


第四章  采购需求
一、项目名称
2026-2027年度全市供水水质检测服务项目
二、服务内容
1.水质抽检。对全市水源水、出厂水、管网水、管网末梢水、二次供水，按月度、季度、年度等频次开展监督检测，具体检测点位、检测频次、检测指标等信息详见清单；
2.其他服务。
（1）对管网水、管网末梢水采样时，同步测量水压。
（2）2027年6月、7月，协助甲方每月随机抽取全市约52个管网末梢水点位，专门检测余氯、浊度、三卤甲烷3项易超标指标，以表格形式汇总数据后，提交甲方用于指导夏季汛期时段水质管控。
（3）对全市制供水企业、盐城粤海水务的水质检测人员开展1次水质检测、制水工艺调整等相关内容的技术培训。   
（4）全市范围内（含宝应县里运河氾水水源地）如发生供水水质突发事件，根据甲方指令，第一时间赶赴现场开展水质检测或应急处置技术支撑工作。
（5）结合我市实际，每月对水质数据进行汇总、初步分析；对全年数据进行系统分析，形成年度分析报告。
（6）根据甲方工作需要，提供远程技术支持。
乙方在采样及检测过程中应坚持公开性与公正性原则。样品采集及检测全过程应严格按照检验检测机构资质认定（CMA）质量管理体系要求执行，确保检测结果可追溯。乙方须完整保存采样原始记录、检测原始数据、仪器设备使用记录、检测报告及与检测相关的全部溯源资料，以备甲方或相关监管部门随时核查。甲方在履约验收及后续监督过程中有权随时调阅上述资料，乙方应予以配合提供。相关资料由乙方按CMA相关规定保存至少6年，未经甲方书面同意不得擅自销毁或处置。乙方对所承担的检测指标，按照相关标准要求进行加标回收检测。
3. 合同服务期。从合同签订之日次月起12个月。
三、购标的对应的中小企业划分标准所属行业
本项目标的所属行业：其他未列明行业。
四、综合实力
1.拟派项目负责人有水质分析、水处理等相关专业中级工程师及以上职称的优先。
2.拟派项目成员（不含项目负责人）配备检测人员，现场采样人员的优先。
3.实验室有浊度仪、便携式余氯测定仪、pH计、电子分析天平、生物显微镜、细菌培养箱检测设备的优先。
4.实验室有液相质谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、气相质谱联用仪、放射性测量仪、原子吸收仪、离子色谱仪检测设备的优先。
5.投标人自2023年9月1日（含）以来承担过类似项目业绩的优先。
五、服务方案
供应商提供以下方案的优先。
1.本项目的服务工作方案,至少包含①服务期内水质检测工作的总体目标设定、②组织架构及人员配置计划、③检测器具及设备配备计划等3方面内容：
①服务期内水质检测工作的总体目标设定
投标人应严格执行现行法律法规、国家及行业相关标准，结合本项目实际,制定切实可行的总体目标，确保检测数据真实、准确、可溯源，主要包含服务承诺、质量可控、报告准确等方面；当水样检测出水质异常时，要及时反馈，有必要时开展复测，并配合主管部门、供水企业完成初步溯源。
②组织架构及人员配置计划
投标人需结合盐城市实际情况，实行“项目负责人统筹、技术质量双线管控、专业小组分工执行”的三级组织管理架构，全面适配全链条水质检测需求，确保采样、检测、溯源、处置各环节高效衔接，所有岗位人员均授权上岗，具备授权上岗证明率100%。
③检测器具及设备配备计划
投标人需结合盐城市实际情况，检测器具及设备配置能满足所有指标检测要求，覆盖现场采样、现场检测、实验室定量分析全流程，所有计量器具和分析仪器均取得国家计量检定或校准证书，在证书有效期内期间核查及使用维护等建立完整的设备档案，并严格按照相关要求对检测设备进行管控。
2.本项目的采样计划方案,至少包含①采样前准备工作、②现场采样操作规程、③样品唯一性标识及采样记录登记制度等3方面内容：
①采样前准备工作
结合盐城市水源、水厂、供水管网点位分布特点，编写采样实施计划，统筹各项前置工作，合理规划采样行车路线，保障水样代表性、完整性，为水质异常预警、复测溯源提供基础，采样前要开展采样任务交底，组织专项岗前培训。
②现场采样操作规程
所有采样人员授权上岗，采样容器根据检测指标分类选用：微生物检测使用无菌玻璃瓶或市售无菌袋，重金属检测使用聚乙烯瓶，有机物检测使用玻璃瓶。采样前对采样点放水3-5分钟，排尽管网内滞留死水，采样过程严格执行无菌操作，样品采集后4℃冷藏保存，尽快送至实验室，全程做好样品唯一性标识登记。
③样品唯一性标识及采样记录登记制度
所有水样采用唯一编码标识，标识贯穿采样、流转、检测、留存全流程。采样时同步登记点位、采样时间、环境参数及样品性状等信息，纸质记录甲乙双方签字确认，确保样品全程可追溯。
3.本项目的质量控制方案,至少包含①检测人员管控措施、②核心检测仪器设备的校准与维护计划、③检测过程质量控制措施、④盲样比对计划等4方面内容：
①检测人员管控措施
所有做检测、采样、仪器操作的人员，必须先做能力确认，授权上岗。
②核心检测仪器设备的校准与维护计划
制定年度检测器具、检测仪器设备法定计量机构检定、校准方案。依据方案及时进行法定计量机构进行计量检定，在检定有效期内进行期间核查、空白核验及使用维护等，所有设备建立完整使用、维护、校准台账。
③检测过程质量控制措施
每批次样品同步做空白平行样、加标回收样，平行样占比不低于10%，加标回收率控制在标准规范要求的范围内；检测数据需经复核、审核，原始记录全程可追溯，严禁篡改、伪造检测数据。
④盲样比对计划
根据市场监管、住建、生态环境等部门要求，主动参加其组织的能力验证，合格率需达到100%，若出现偏差立即暂停对应项目检测，完成方法验证整改后再恢复检测工作。
4.本项目的安全管理方案，至少包含①采样现场安全防护方案、②实验室安全管理制度、③突发事件响应制度等3方面内容：
①制定采样现场安全防护方案。
充分保障采样人员现场安全，制定双人采样、安全保护的具体措施。
②制定实验室安全管理制度
根据规范要求编制实验室安全管理制度，主要包括化学试剂分类存储，强酸、强碱、易制毒试剂执行双人双锁管理制度，实验过程中操作人员穿戴防护服、护目镜、丁腈手套，有机废气通过通风橱集中排放，实验废液分类收集，交由有资质单位合规处置等。
③制定突发事件响应制度
建立应急值班制度，应急检测车辆、设备、人员随时待命，确保接收到突发情况后1小时内出动。
5.本项目的水质超标指标应对措施，至少包含①不同超标场景的分类处置措施、②应急措施和长效措施等2方面内容：
①不同超标场景的分类处置措施
结合盐城市实际情况，制定不同超标场景的分类处置措施，主要包括微生物类指标超标、高浊度、有机物超标、重金属类指标超标等，措施要有针对性、切实可操作。
②应急措施和长效措施
应急措施‌：建立7×24小时应急响应机制，水质异常立即启动4小时内到场采样、快速检测，24小时完成初步溯源，同步联动供水部门处置，闭环跟踪整改效果。
长效措施‌：构建水质动态监测预警系统，每月开展管网风险排查，定期分析研判水质趋势，强化源头防控，为持续巩固供水安全保障体系提供数据支撑。
6.本项目的服务保障方案，至少包含①技术培训、②供水水质突发事件、③水质数据汇总分析等3方面内容：
①技术培训
根据盐城市实际情况，制定对全市制供水企业水质检测人员开展1次水质检测相关内容培训的方案。
②供水水质突发事件
根据盐城市实际情况，制定全市范围内（含宝应县里运河氾水水源地）如发生供水水质突发事件，根据甲方指令，第一时间赶赴现场开展水质检测或应急处置技术支撑工作的方案。
③水质数据汇总分析
根据盐城市实际情况，制定每月对水质数据进行汇总和初步分析，每年对全年数据进行统计和系统分析，并形成年度分析报告的方案。


六、工作量清单
	地区
	水样
类别
	检测项目
	点位数
（个）
	点位名称
（点位根据实际需要可调整）
	频次
（次/年）
	采样时间
	样品数
（个）
	单价
（万元/个）
	金额
（万元）

	市水务集团
直供区
	水源水
	113项
	3
	蟒蛇河、通榆河、新水源宝应里运河进水口。
	2
	每年6、7月
	6
	
	

	
	
	33项
	3
	蟒蛇河、通榆河、新水源宝应里运河进水口。
	10
	每年1-5月、8-12月
	30
	
	

	
	
	33项
	7
	盐龙湖生态净化工程出水口、通榆河预处理工程出水口、新水源各受水点（建湖城南水厂、盐龙湖增压泵站、建湖上冈水厂、射阳明湖水厂、大丰调蓄池）
	12
	每月
	84
	
	

	
	出厂水
	97项
	2
	市区城东水厂、盐龙湖水厂
	1
	每年7月
	2
	
	

	
	
	49项
	2
	市区城东水厂、盐龙湖水厂
	3
	每年1、6、10月
	6
	
	

	
	管网水
	14项
	9
	城北片区（张庄镇海棠花园、城北小区）；
城中片区（北三院、东方花园）；
城南片区（紫薇花园、中南城瑞城）；
城东片区（新嘉源人才公寓、景山名门、伯乐达城市御墅）。
	4
	每年1、4、7、10月
	36
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	5
	城北片区（东河嘉园）；
城中片区（荷塘月色）；
城南片区（钱江绿洲）；
城东片区（天成苑、蔡尖花园）。
	2
	每年1、7月
	10
	
	

	
	二次
供水
	14项
	8
	城北片区（阳光嘉园、振兴嘉园）；
城中片区（文华名城、东郊新村）；
城南片区（凤麟府、华夏绿城）；
城东片区（德惠尚书房东区、高教公寓）。
	4
	每年1、4、7、10月
	32
	
	

	盐都区
	管网水
	14项
	17
	潘黄水司（富力科创城）；盐龙水司（金樾府）；盐都水司（郭猛、尚庄、秦南、北蒋、葛武、冈中、大冈、滨湖、北龙港、大纵湖、楼王、学富、龙冈、鞍湖、中兴）。
	4
	每年1、4、7、10月
	68
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	15
	盐都水司（郭猛、尚庄、秦南、北蒋、葛武、冈中、大冈、滨湖、北龙港、大纵湖、楼王、学富、龙冈、鞍湖、中兴）。
	2
	每年1、7月
	30
	
	

	
	二次
供水
	14项
	3
	潘黄水司（东进华都）；
盐龙水司（尚海滩小区）；
盐都水司（凤凰城小区）。
	4
	每年1、4、7、10月
	12
	
	

	亭湖区
	管网水
	14项
	7
	亭湖水司（盐东、新兴、青墩、便仓、黄尖、南洋、新洋经济区）
	4
	每年1、4、7、10月
	28
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	7
	亭湖水司（盐东、新兴、青墩、便仓、黄尖、南洋、新洋经济区）
	2
	每年1、7月
	14
	
	

	
	二次
供水
	14项
	1
	亭湖水司（东方雅居小区）
	4
	每年1、4、7、10月
	4
	
	

	盐南高新区
	管网水
	14项
	1
	伍佑水司（伍佑镇流量泵房）
	4
	每年1、4、7、10月
	4
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	1
	伍佑水司（伍佑镇公馆路1号秋景发艺）
	2
	每年1、7月
	2
	
	

	
	二次
供水
	14项
	1
	伍佑水司（滨河御景小区）
	4
	每年1、4、7、10月
	4
	
	

	开发区
	管网水
	14项
	1
	步凤水司（步凤镇流量泵房）
	4
	每年1、4、7、10月
	4
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	1
	步凤水司（步凤镇步凤供水服务大厅）
	2
	每年1、7月
	2
	
	

	
	二次
供水
	14项
	1
	步凤水司（风栖苑小区）
	4
	每年1、4、7、10月
	4
	
	

	其他县（市、区）
	水源水
	33项
	15
	东台市泰东河西溪水源地、泰东河吕港应急水源地；大丰区通榆河刘庄水源地，建湖县西塘河颜单水源地、夏梁河建阳水源地；射阳县射阳河明湖水源地；阜宁县苏北灌溉总渠板湖水源地、通榆河北陈水源地、潮河公兴水源地；滨海县响水县废黄河东坎（运河）水源地、通榆河东坎应急水源地、苏北灌溉总渠蔡桥水源地、淤黄河八滩水源地；响水县通榆河洪圩水源地、响水县滨海县中山河大有（滨淮）水源地
	2
	每年6、7月检测
	30
	
	

	
	出厂水
	49项
	16
	东台南苑水厂；大丰第二水厂、刘庄水厂；建湖城南水厂、上冈水厂；射阳明湖水厂、合德水厂；阜宁城东水厂、新城水厂、凯发水厂；滨海县城水厂、蔡桥水厂、八滩水厂；响水县城水厂、运河水厂、陈家港水厂
	4
	每年1、6、7、10月检测
	64
	
	

	
	管网水
	14项
	48
	16座水厂，每座水厂3个点位
	2
	每年6、7月检测
	96
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	32
	16座水厂，每座水厂2个点位
	2
	每年6、7月检测
	64
	
	

	
	二次
供水
	14项
	35
	东台、大丰、建湖、射阳、阜宁、滨海、响水7个地区，每个地区5个点位。
	2
	每年6、7月检测
	70
	
	

	合计
	


说明：1.水源水：①33项：GB3838-2002《地表水环境质量标准》中表1、表2项目+高氯酸盐、乙草胺、二甲基异莰醇、土臭素；②113项：GB3838-2002《地表水环境质量标准》中表1、表2、表3项目+高氯酸盐、乙草胺、二甲基异莰醇、土臭素；
2.出厂水、管网水、末梢水、二次供水、农村水（农户家中）：①46项：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》表1、表2项目43项+消毒产物指标(二氯甲烷、2,4,6-三氯酚、高氯酸盐)；②49项：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》表1、表2项目43项+消毒产物指标(二氯甲烷、2,4,6-三氯酚、高氯酸盐)+乙草胺、二甲基异莰醇、土臭素；③97项：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中表1、表2、表3项目；④14项：城市供水水质标准(CJ/T206-2005)管网水质检测指标，浑浊度、色度、臭和味、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氨氮、PH值、肉眼可见物、铁、锰+氯化物、三卤甲烷。


第五章 评标方法与评标标准
 一、定标原则
[bookmark: OLE_LINK77]本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按技术方案分由高到低顺序排列。上述仍不能确定的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名第一的投标人为中标候选人。本项目确定排名第一的中标候选人为中标人，如依法取消其中标资格的，直接重新招标。
政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购，对提供小型和微型企业服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。
环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品为准。
6.本文件中采购的商品包装要求应按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）执行。
注：1.若供应商提供虚假资料，一经查实取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。
2.中标单位不得转包、分包，如果发现有转包、分包情况，则取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。
3.采购标的的所属行业为其他未列明行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准填写。
二、评标方法与评标标准
	评分项
	标准分
	内容
	得分

	价格分（20分）
	20
	所有通过评审的有效投标报价的最低报价为评标基准价，得满分20分，其他投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*20
注：因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和响应报价。
	

	商务评分项（35分）
	项目负责人
	3
	拟派项目负责人有水质分析、水处理等相关专业高级工程师及以上职称的得3分；有水质分析、水处理等相关专业中级工程师职称的得2分，其他不得分。
注：提供职称证书及其在职证明材料，并加盖投标人单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。
	

	
	项目组成员
	9
	拟派项目成员（不含项目负责人）应至少配备检测人员5人，现场采样人员4人。满足要求得9分,每少1人扣1分 ,扣完为止。
注：人员一人一岗，提供人员的在职证明材料，并加盖投标人单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。
	

	
	拟投入项目设备
	13
	1.常规仪器设备配置情况：实验室有浊度仪、便携式余氯测定仪、pH计、电子分析天平、生物显微镜、细菌培养箱检测设备，有一个得1分，最高得6分。
2.大型仪器配置情况：实验室有液相质谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、气相质谱联用仪、放射性测量仪、原子吸收仪、离子色谱仪检测设备，有一个得1分，最高得7分。
注：1、如以上设备为投标人自有设备的，投标时提供相关设备购买发票或采购合同的扫描件。
2、如以上设备为投标人租赁的，投标时提供相关设备租赁合同扫描件。
3、如投标人承诺中标后提供以上设备的，投标时提供承诺函（格式自拟，承诺中标后提供以上设备供本项目使用）。
投标人需满足上述三种情形之一，并按上述要求提供相关资料，否则不予计分。
	

	
	企业业绩
	10
	投标人自2023年9月1日（含）以来承担过类似项目业绩（以合同签订时间为准），有一个得5分（最高10分）。
注：须提供合同扫描件（如合同不能体现相关内容的，须补充委托人提供的证明文件），并加盖投标人单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。
	

	技术评分项（45分）
	技术方案
	45
	1.根据供应商提供的本项目的服务工作方案评分（9分）。方案至少包括①服务期内水质检测工作的总体目标设定、②组织架构及人员配置计划、③检测器具及设备配备计划等内容。
以上方案内容完整的得9分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值3分扣完为止，不提供本项不得分。
2.根据供应商提供的采样计划方案评分（6分）。方案至少包括①采样前准备工作、②现场采样操作规程、③样品唯一性标识及采样记录登记制度等内容。
以上方案内容完整的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值2分扣完为止，不提供本项不得分。
3.根据供应商提供的质量控制方案评分（12分）。方案至少包括①检测人员管控措施、②核心检测仪器设备的校准与维护计划、③检测过程质量控制措施、④盲样比对计划等内容。
以上方案内容完整的得12分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值3分扣完为止，不提供本项不得分。
4.根据供应商提供的安全管理方案评分（6分）。方案至少包括①采样现场安全防护措施、②实验室安全管理制度、③突发事件响应制度等内容。
以上方案内容完整的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值2分扣完为止，不提供本项不得分。
5.根据供应商提供的水质超标指标应对措施评分（6分）。方案至少包括①不同超标场景的分类处置措施、②应急措施和长效措施等内容。
以上方案内容完整的得6分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值3分扣完为止，不提供本项不得分。
6.根据供应商提供的服务保障方案评分（6分）。方案至少包括①技术培训、②供水水质突发事件、③水质数据汇总分析等内容等内容。
以上方案内容完整的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣1分，直至该项分值2分扣完为止，不提供本项不得分。
	

	总分
	




第六章 响应文件格式
[bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]

响  应  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
   供应商名称 ：   （加盖CA电子公章）    
   日    期 ：              




投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一
年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小微企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、分项报价表
十二、技术要求响应及偏离表
十三、商务要求响应及偏离表
十四、开标一览表
十五、项目实施方案、项目售后服务方案、项目培训方案
十六、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
 特别提示：电子投标文件制作时建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。

 
 

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告
（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                   供应商全称（加盖CA电子公章）：
                      日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                    供应商全称（加盖CA电子公章）：
                       日  期：

六、特定资格要求的证明文件
[bookmark: _Toc120614284]如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
七、法人授权书
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]本授权书声明：               （供应商名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就           号         采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                 
被授权人联系电话：         （手机）       
授权单位名称：      （加盖CA电子公章）      
单位地址：                               
日期：                                           
 
法定代表人及被授权人身份证复印件：
 

八、投标函
致：盐城市住房和城乡建设局
根据贵方的JSZC-320900-HZZZ-G2026-0001号招标文件，正式授权下述签名人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签名人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 


九、中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
             企业名称（加盖CA电子公章）：
          日期：___年____月____日 
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

十、残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督
 
                 供应商全称（加盖CA电子公章）：
     日期：___年____月____日
 
 
 
 
 
 
 
 
 





十一、分项报价表
项目编号：
项目名称：2026-2027年度全市供水水质检测服务
	地区
	水样
类别
	检测项目
	点位数
（个）
	点位名称
（点位根据实际需要可调整）
	频次
（次/年）
	采样时间
	样品数
（个）
	单价
（万元/个）
	金额
（万元）

	市水务集团
直供区
	水源水
	113项
	3
	蟒蛇河、通榆河、新水源宝应里运河进水口。
	2
	每年6、7月
	6
	
	

	
	
	33项
	3
	蟒蛇河、通榆河、新水源宝应里运河进水口。
	10
	每年1-5月、8-12月
	30
	
	

	
	
	33项
	7
	盐龙湖生态净化工程出水口、通榆河预处理工程出水口、新水源各受水点（建湖城南水厂、盐龙湖增压泵站、建湖上冈水厂、射阳明湖水厂、大丰调蓄池）
	12
	每月
	84
	
	

	
	出厂水
	97项
	2
	市区城东水厂、盐龙湖水厂
	1
	每年7月
	2
	
	

	
	
	49项
	2
	市区城东水厂、盐龙湖水厂
	3
	每年1、6、10月
	6
	
	

	
	管网水
	14项
	9
	城北片区（张庄镇海棠花园、城北小区）；
城中片区（北三院、东方花园）；
城南片区（紫薇花园、中南城瑞城）；
城东片区（新嘉源人才公寓、景山名门、伯乐达城市御墅）。
	4
	每年1、4、7、10月
	36
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	5
	城北片区（东河嘉园）；
城中片区（荷塘月色）；
城南片区（钱江绿洲）；
城东片区（天成苑、蔡尖花园）。
	2
	每年1、7月
	10
	
	

	
	二次
供水
	14项
	10
	城北片区（阳光嘉园、振兴嘉园）；
城中片区（文华名城、东郊新村）；
城南片区（凤麟府、华夏绿城）；
城东片区（德惠尚书房东区、高教公寓）。
	4
	每年1、4、7、10月
	32
	
	

	盐都区
	管网水
	14项
	17
	潘黄水司（富力科创城）；盐龙水司（金樾府）；盐都水司（郭猛、尚庄、秦南、北蒋、葛武、冈中、大冈、滨湖、北龙港、大纵湖、楼王、学富、龙冈、鞍湖、中兴）。
	4
	每年1、4、7、10月
	68
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	15
	盐都水司（郭猛、尚庄、秦南、北蒋、葛武、冈中、大冈、滨湖、北龙港、大纵湖、楼王、学富、龙冈、鞍湖、中兴）。
	2
	每年1、7月
	30
	
	

	
	二次
供水
	14项
	3
	潘黄水司（东进华都）；
盐龙水司（尚海滩小区）；
盐都水司（凤凰城小区）。
	4
	每年1、4、7、10月
	12
	
	

	亭湖区
	管网水
	14项
	7
	亭湖水司（盐东、新兴、青墩、便仓、黄尖、南洋、新洋经济区）
	4
	每年1、4、7、10月
	28
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	7
	亭湖水司（盐东、新兴、青墩、便仓、黄尖、南洋、新洋经济区）
	2
	每年1、7月
	14
	
	

	
	二次
供水
	14项
	1
	亭湖水司（东方雅居小区）
	4
	每年1、4、7、10月
	4
	
	

	盐南高新区
	管网水
	14项
	1
	伍佑水司（伍佑镇流量泵房）
	4
	每年1、4、7、10月
	4
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	1
	伍佑水司（伍佑镇公馆路1号秋景发艺）
	2
	每年1、7月
	2
	
	

	
	二次
供水
	14项
	1
	伍佑水司（滨河御景小区）
	4
	每年1、4、7、10月
	4
	
	

	开发区
	管网水
	14项
	1
	步凤水司（步凤镇流量泵房）
	4
	每年1、4、7、10月
	4
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	1
	步凤水司（步凤镇步凤供水服务大厅）
	2
	每年1、7月
	2
	
	

	
	二次
供水
	14项
	1
	步凤水司（风栖苑小区）
	4
	每年1、4、7、10月
	4
	
	

	其他县（市、区）
	水源水
	33项
	15
	东台市泰东河西溪水源地、泰东河吕港应急水源地；大丰区通榆河刘庄水源地，建湖县西塘河颜单水源地、夏梁河建阳水源地；射阳县射阳河明湖水源地；阜宁县苏北灌溉总渠板湖水源地、通榆河北陈水源地、潮河公兴水源地；滨海县响水县废黄河东坎（运河）水源地、通榆河东坎应急水源地、苏北灌溉总渠蔡桥水源地、淤黄河八滩水源地；响水县通榆河洪圩水源地、响水县滨海县中山河大有（滨淮）水源地
	2
	每年6、7月检测
	30
	
	

	
	出厂水
	49项
	16
	东台南苑水厂；大丰第二水厂、刘庄水厂；建湖城南水厂、上冈水厂；射阳明湖水厂、合德水厂；阜宁城东水厂、新城水厂、凯发水厂；滨海县城水厂、蔡桥水厂、八滩水厂；响水县城水厂、运河水厂、陈家港水厂
	4
	每年1、6、7、10月检测
	64
	
	

	
	管网水
	14项
	48
	16座水厂，每座水厂3个点位
	2
	每年6、7月检测
	96
	
	

	
	管网
末梢水
	46项
	32
	16座水厂，每座水厂2个点位
	2
	每年6、7月检测
	64
	
	

	
	二次
供水
	14项
	35
	东台、大丰、建湖、射阳、阜宁、滨海、响水7个地区，每个地区5个点位。
	2
	每年6、7月检测
	70
	
	

	合计
	

	
	


说明:
（一）水质抽检
1.水源水：
①33项：GB3838-2002《地表水环境质量标准》中表1、表2项目+高氯酸盐、乙草胺、二甲基异莰醇、土臭素；
    ②113项：GB3838-2002《地表水环境质量标准》中表1、表2、表3项目+高氯酸盐、乙草胺、二甲基异莰醇、土臭素；
    2.出厂水、管网水、末梢水、二次供水、农村水(农户家中)：
    ①46项：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》表1、表2项目43项+消毒产物指标(二氯甲烷、2,4,6-三氯酚、高氯酸盐)；
    ②49项：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》表1、表2项目43项+消毒产物指标(二氯甲烷、2,4,6-三氯酚、高氯酸盐)+乙草胺、二甲基异莰醇、土臭素；
    ③97项：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中表1、表2、表3项目；
    ④14项：城市供水水质标准(CJ/T206-2005)管网水质检测指标，浑浊度、色度、臭和味、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氨氮、PH值、肉眼可见物、铁、锰+氯化物、三卤甲烷。
（二）其他服务。
（1）对管网水、管网末梢水采样时，同步测量水压。
（2）2027年6月、7月，协助甲方每月随机抽取全市约52个管网末梢水点位，专门检测余氯、浊度、三卤甲烷3项易超标指标，以表格形式汇总数据后，提交甲方用于指导夏季汛期时段水质管控。
（3）对全市制供水企业、盐城粤海水务的水质检测人员开展1次水质检测、制水工艺调整等相关内容的技术培训。   
（4）全市范围内（含宝应县里运河氾水水源地）如发生供水水质突发事件，根据甲方指令，第一时间赶赴现场开展水质检测或应急处置技术支撑工作。
（5）结合我市实际，每月对水质数据进行汇总、初步分析；对全年数据进行系统分析，形成年度分析报告。
（6）根据甲方工作需要，提供远程技术支持。
乙方在采样及检测过程中应坚持公开性与公正性原则。样品采集及检测全过程应严格按照检验检测机构资质认定（CMA）质量管理体系要求执行，确保检测结果可追溯。乙方须完整保存采样原始记录、检测原始数据、仪器设备使用记录、检测报告及与检测相关的全部溯源资料，以备甲方或相关监管部门随时核查。甲方在履约验收及后续监督过程中有权随时调阅上述资料，乙方应予以配合提供。相关资料由乙方按CMA相关规定保存至少6年，未经甲方书面同意不得擅自销毁或处置。乙方对所承担的检测指标，按照相关标准要求进行加标回收检测。
（三）合同服务期。从合同签订之日次月起12个月。
备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人采购需求及分项报价表的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商（加盖CA电子公章）：
法定代表人或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日 

 
十二、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料

	　
	
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	……
	　
	　
	　


注：行数不够，可自行添加。

单位名称（加盖CA电子公章）：

                                 年 月  日
 
 
 
 
 
[bookmark: _Hlt26955054]
十三、商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	1
	报价要求
	（响应或不响应）
	（超出、符合或偏离）
	 

	2
	合同履约期限
	
	 
	 

	3
	验收标准
	
	 
	 

	4
	付款方式
	
	 
	 

	5
	违约责任
	
	 
	 

	6
	……
	
	 
	 


[bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066]注： 行数不够，可自行添加。
 
                                 单位名称（加盖CA电子公章）：

                         年 月  日







 十四、开标一览表


项目名称：2026-2027年度全市供水水质检测服务项目
项目编号：JSZC-320900-HZZZ-G2026-0001

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	2026-2027年度全市供水水质检测服务
	详见投标文件
	 元

	总价（大写）：
	金额大写  



   
 投标人公章：（电子签章）

                                              日期：       年   月   日







	

十五、项目实施方案、售后方案及其它

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。
                       法定代表人签名或盖章：
          单位名称（盖章）：
             年   月   日




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签名（签章）：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签名；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。















