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[bookmark: _Toc21730][bookmark: _Toc2601][bookmark: _Toc512692547][bookmark: _Toc976][bookmark: _Toc534644770]第一章 招标公告
扬州创晨项目管理咨询有限公司受仪征市环境卫生管理处委托，就仪征市环境卫生管理处新能源机械化车辆采购项目(项目编号：JSZC-321081-CCXM-G2026-0004)进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc512692548]项目概况：
仪征市环境卫生管理处新能源机械化车辆采购项目的潜在投标人可在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月30日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321081-CCXM-G2026-0004
2.项目名称：仪征市环境卫生管理处新能源机械化车辆采购项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：361万元(其中分包1：85万元，分包2: 150万元，分包3：126万元)
5.最高限价：361万元(其中分包1：85万元，分包2: 150万元，分包3：126万元)，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
6.分包1、分包2、分包3可兼投不可兼中，开标、评标顺序为分包1、分包2、分包3。
7.采购需求：分包1：8吨雾炮抑尘车；分包2：5吨洗扫车；分包3：5吨垃圾收集车。具体需求详见招标文件第四章。
8.供货周期：合同签订后30日历天内完成供货。
9.本项目不接受联合体投标
10.本项目不接受进口产品投标
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.3 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
1.5 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.6 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
1.7供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc9071][bookmark: _Toc14561][bookmark: _Toc17733]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年10月30日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc24018][bookmark: _Toc2469]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名  称：仪征市环境卫生管理处 
地  址：仪征市新沿山河路8号
联系人：唐先生
联系方式：13852166001     
2.代理机构信息
名  称：扬州创晨项目管理咨询有限公司
地　址：仪征市鼓楼东路288-64号  三楼
联系人：刘玉城
联系方式：0514-83890807
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]八、落实好政府采购履约资金扶持政策及其他相关政策
1、中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”
2、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
3、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-83441946。
[bookmark: _Toc10556][bookmark: _Toc22778][bookmark: _Toc1661][bookmark: _Toc13987]九、其他
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
4.本次招标不收取投标保证金。
5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网（zfcg.yizheng.cn）”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。
6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]









[bookmark: _Toc26623]第二章 投标人须知
1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、投标人
2.1本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州创晨项目管理咨询有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号文）货物类（服务类）的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。 
4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行，由采购人支付。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10、 投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.4投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2提供参加本项目类似案例简介；
13.3培训计划；
13.4投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]16.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
    22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10异常低价投标
26.1.10.1投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
26.1.10.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
26.1.10.3投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
26.1.10.4评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.1.10.5相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
26.1.10.6评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第26.1.10.1项至第26.1.10.4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第26.1.10.3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.1.10.7评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.10.8采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
26.1.10.9异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3代理机构将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；
供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。
28.5采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8以下情形的质疑不予受理
28.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、其他
    31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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[bookmark: _Toc31186][bookmark: _Toc501353473][bookmark: _Toc22415]第三章合同条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。
[bookmark: _Toc25028]政府采购合同（货物）

项目名称：     仪征市环境卫生管理处新能源机械化车辆采购项目   
编号：   JSZC-321081-CCXM-G2026-0004       
甲方（采购人/甲方）：   仪征市环境卫生管理处  
乙方（供应商/卖方）：                     
见证方：扬州创晨项目管理咨询有限公司
甲、乙双方根据扬州创晨项目管理咨询有限公司仪征市环境卫生管理处新能源机械化车辆采购项目公开招标的结果，签署本合同。
1、合同标的
1.1 标的名称：                  
1.2 标的质量：                  
1.3 标的数量（规模）：                  
1.4 履行时间（期限）：                  
1.5 履行地点：                  
1.6 履行方式：                  
1.7 包装方式：                  
2、合同总金额
2.1 本合同总金额为（大写）：                   元人民币（¥          元）。
3、组成本合同的有关文件
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4、知识产权保证
乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
5、产权保证
乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
6、履约保证金
本项目无需缴纳履约保证金
7、转包或分包
7.1本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。
7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
8、质保期
8.1质保期      年。（自交货验收合格之日起计）
9、交付期、交付方式及交付地点
9.1交付期：________  
9.2交付方式：_________
9.3交付地点：_________
10、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 甲方付款方式：
（1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价的30%为预付款。
（2）乙方在规定时间内将车辆送至甲方指定地点，完成安装调试，办理完成车辆上牌，并经甲方确认无误验收合格后付至合同价的100%。（以上付款均无利息） 
11、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
12、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。
12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.6上述的货物免费保修期为       年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
13、交货、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
13.6甲乙双方关于调试和验收的其他约定：    “其他要求详见招标文件” 。
14、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。
15、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。
16、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
17、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。
18、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
19、合同生效及其它
19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经扬州创晨项目管理咨询有限公司见证盖章后生效。
19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门（仪征市财政局政府采购与部门资产管理科）各执壹份。  

	甲方：仪征市环境卫生管理处
	乙方： 

	地址：
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日


 

见证方：扬州创晨项目管理咨询有限公司
日期：     年   月   日
    
第4章 [bookmark: _Toc21448][bookmark: _Toc512692550][bookmark: _Toc32147]项目需求
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
一、项目属性:货物类项目
1、如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品： 无 。
2、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4、采购标的清单
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	采购包号
	采购标的
	数量（辆）
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	8吨雾炮抑尘车
	1
	工业

	2
	5吨洗扫车
	2
	工业

	3
	5吨垃圾收集车
	2
	工业


分包1：8吨雾炮抑尘车
车辆列入国家工信部机动车产品公告，可办理新能源绿牌；具备 CCC 强制性认证；具备免税公告或投标人承诺缴纳车辆购置税；公告型号与投标产品一致（提供公告截图加盖投标人公章扫描上传）
（一）主要技术参数
1.★长×款×高（mm）≧10300*2500*3400（提供工信部公告参数页，佐证材料扫描上传）
2.总质量（kg）≧18000
3.额定载质量（kg）≧6700
4.★整备质量（kg）≧11100（提供工信部公告参数页，佐证材料扫描上传）
5.★接近角/离去角(°)≧14/11（提供工信部公告参数页，佐证材料扫描上传）
6.★前悬/后悬（mm）≧1460/2630（提供工信部公告参数页，佐证材料扫描上传）
7.底盘驱动电机峰值功率(kw)≧160
8.底盘驱动电机防护等级≥IP68
9.★动力电池种类：高性能磷酸铁锂动力电池，具备过充、过放、过温、短路、漏电多重安全防护，循环寿命长，适配长期户外环卫作业。
10.★电池总电量（kWh）≧260
11.电池防护等级：不低于IP68
12.充电模式：双口
13.续航里程（km）≥370(等速法）
14.★罐体总容量（m³)≧8，罐体采用防腐耐磨材质，整体防腐防锈处理；内置防浪涌隔板，具备高低水位声光报警功能，罐体密封性好、无渗漏、耐腐蚀、使用寿命长。
15.水泵工作压力（Mpa）：1.0~2.0
16.最大喷雾水炮射程（m）≧100
17.喷雾机俯仰角度（°）-10~+60
18.喷雾机回转角度（°）±120
19.喷雾流量（L/min）≥100
20.低压水泵额定流量（m³/h）≥50
21.低压水泵扬程（m）≥110
22.鸭嘴冲洗宽度(m)≥8
23.对冲冲洗宽度（m）≥24
24.后洒水宽度（m）≥14
25.洒水炮射程（m）≥38
26.作业噪声dB（A）≤82
27.单次充电标准喷雾模式作业时长（h）≥7.5（预留20%电量）
28.电机类型：永磁同步电机
29.风机功率（kw）≥30
30.喷嘴数量：45+45
31.喷嘴材质：不锈钢材质
32.喷环材质：不锈钢材质
33.扇叶材质：尼龙注塑
（二）主要性能特点
1.★罐体设置低水位报警系统，具有自动报警功能提醒操作人员，防止水泵因为缺水而损坏。
2.风机转速需分为“标准”、“强力”或更多模式，满足不同喷雾距离的需要。
3.★整车集成多重作业模式，具备前对冲冲洗、前鸭嘴喷淋、后洒水、侧喷、手持高压冲洗功能；路面冲洗宽度≥14m，洒水宽度≥12m，高压水泵压力稳定、出水均匀，可满足路面清洗、降尘、降温、日常保洁作业。
4.需通过单独的电机带动低压水泵，不通过底盘取力，作业速度不受限制。
5.整车水路配备完整排水、吹扫防冻结构，冬季可排空管路积水，防止水路冻裂，适配低温环境作业。
6.★风炮需设有2个喷雾环。
7.★需设置有多重安全防护装置与报警系统，水箱水位、上装电机转速可在显示屏上集中显示信息，故障及时预警。车辆后部需装有摄相头，驾驶室内装有彩色显示屏，方便操作人员实时监控风炮装态，避免发生碰撞。需设置有警示灯、安全标贴、作业音乐等多重方式提示周围行人注意避让。
8.驾驶室配备电动智能空调，温控精准，快速调温，体感舒适，四季如春。
9.★具有喷雾机动作监控功能，在驾驶室内可监视喷雾机动作，无需下车查看。另外，还应具有车尾影像功能，既能监控车尾作业情况，亦可作为倒车影像使用，辅助倒车。
（三）交货期
1、交货期要求
合同签订后30日历天内完成供货，并完成车辆上牌工作。
2、交货方式
由中标人负责办理运输，装卸，安装调试、车辆上牌等，中标人在投标报价中应充分考虑车辆购置税、上牌费等全部相关费用。采购人负责组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、交货地点：按采购人要求。
4、中标人应为其拟派人员办理各项保险，保险费由中标人承担。在货物运输、安装过程中如出现任何事故，责任由中标人承担。
（四）售后服务要求
1、投标人结合投标中的产品品种，制定详细的售后服务流程，能够及时提供售后服务。
2、投标人做好售后服务计划，有完整的售后服务记录，设置专业的售后服务团队为采购人提供满意的服务。
3、投标人定期进行客户满意度调查，了解使用中存在的问题结合采购人的建议和意见，提出合理化改进方案。
4、质保期：本项目为交钥匙工程，中标人负责完成车辆上牌全部手续办理，投标报价包含车辆上牌所需全部费用。自验收合格之日起，整车质保期不低于 1 年；核心三电部件（动力电池、驱动电机、电机控制器）实行单独质保，质保期不低于 8 年。三电部件质保独立于整车质保，不因整车质保到期而失效。质保范围包含维修工时费、配件材料费。质保期内因产品本身质量缺陷发生故障，中标人免费维修、更换。（提供承诺函原件扫描上传）。
5、售后技术服务要求：
（1）中标人负责培训该设备的操作人员，须为用户操作人员现场进行使用及维护培训,直到用户人员能独立上岗；往返旅费、食宿费、工作餐等等包括在总价中，培训内容包括：
①车辆的基本结构和工作原理；
②车辆的使用和操作；
③车辆的保养、维修；
④安全生产注意事项；
⑤交货时须含相关随机附件。
（2）在质保期内，凡属产品质量的问题，严格履行免费修理、包换备件。
（3）质保期内售后服务由中标人免费负责，在质保期内出现质量问题（中标人自接到服务通知（包括电话、传真或电子邮件）始），中标人须在2小时内响应，4小时内赶到现场提供免费服务,并在2天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货；造成采购人的损失，由中标人负责；如中标供应商在接到通知后8小时内没有答复或处理问题，则视为中标供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。采购人将以书面形式或口头通知中标供应商，并向中标供应商提出索赔。
（4）在质量保证期内，由于供应商的原因，诸如设计、工艺、制造质量及使用材料等以及其它属于供应商应该负责的原因而导致零部件的损坏，供应商负责无偿更换，更换后的部件重新计算质保期。
（5）投标人应具备完善的售后服务体系，须在中国境内设有生产厂家固定维修机构，并配固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，保证提供及时优质的售后服务。供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（6）投标人须提供全面使用、维护培训并提供培训方案。
（7）质保期过后服务要求
①质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
②质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，投标人应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。
（五）验收要求
1、投标人将产品在规定的时间内配送到采购人指定的交货地点后，采购单位和中标单位共同按照相关质量要求对产品进行检验。
2、收货做好记录，内容包括：名称、数量、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输工具、到货时间、收货人员等。
3、投标人按采购人要求的送货时间和送货地点提供规定的产品，保证产品的正常供应。所供应的产品的规格、包装、生产厂家、有效期等参数必须与投标文件相一致，否则不予验收。
（六）其他要求
1、供货为制造商原装出厂的、全新的、包装完好的产品，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准，如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。
2、信用承诺：投标人承诺按照招标文件要求提供的服务承诺及实施方案等是真实的，若技术指标、产品资料、服务承诺等与投标文件说明不符，采购人可以立即取消投标人的中标资格或解除合同。
3、报价要求：报价包含货物、安装、运输、车辆上牌、调试验收、售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。
分包2：5吨洗扫车
（一）主要技术参数
车辆列入国家工信部机动车产品公告，可办理新能源绿牌；具备 CCC 强制性认证；具备免税公告或投标人承诺缴纳车辆购置税；公告型号与投标产品一致（提供公告截图加盖投标人公章扫描上传）
1.总质量（kg）≥12000
2.额定载质量（kg）≥4000
3.★整备质量（kg）≥8300（提供工信部公告参数页，佐证材料扫描上传）
4.长*宽*高（mm）≤7200*2400*2900
5.★接近角/离去角（°）≥18/15（提供工信部公告参数页，佐证材料扫描上传）
6.★前悬/后悬（mm）≤1200/1800（提供工信部公告参数页，佐证材料扫描上传）
7.底盘电机额定功率(kW)≥100
8.底盘电机峰值功率(kW)≥180
9.高压水泵额定压力(Mpa)≥12
10.★水箱容积(m³)≥6，满足长时间连续洗扫作业，减少加水频次。
11.★垃圾箱容积(m³)≥4，干湿垃圾、污水统一回收，杜绝污水滴漏
12.垃圾箱卸料角度：≥46°，卸料彻底无残留，配备液压全自动卸料系统
13.洗扫净率(%)≥95 
14.★电池总储电量(kWh)≥140
15.风机电机额定功率(kW)≥30
16.水泵、油泵电机额定功率(kW)≥20
17.★电池类型：高性能磷酸铁锂电池，安全稳定、循环寿命长，符合新能源环卫车辆安全标准，具备过充、过放、过温、短路多重保护功能。
18.电池防护等级：不低于IP68
19.续驶里程(km)：≥320，满足单日连续环卫作业需求。
（二）主要性能特点
1.需配有独立的风机电机，由电机直接驱动叶轮旋转，高效输出，减少动力损失。
2.扫盘须具有防撞避障和自动复位功能。作业时，当扫盘遇到前方障碍物时，可向内收缩避让，越过障碍后自动恢复到正常工作位置。
3.左、右高压侧喷杆与吸嘴需采用“V”型布置，气控操作收放，可调整“V”形角度及高压水喷嘴角度，能高效汇集污水，且喷杆有防撞和自动复位功能。
4.吸嘴总宽度不小于1800mm，吸污宽度不小于1700mm，污水、垃圾回收彻底，无残留，提高工作效率和作业清洁度。
5.★高压水路需采用气控阀组的方式控制高压球阀开关，汽车底盘辅助贮气罐取气，环保节能。高压水路系统中需设有卸荷阀，可保证在作业停止时卸荷降压，对系统起到保护作用；高压水路上需装有压力表（提供实物照片，佐证材料扫描上传），对水压进行监控，防止水压力过高。高压水泵进水口前需设有过滤器（提供实物照片，佐证材料扫描上传），避免水中的杂质进入高压水泵，延长水泵的寿命。
6.★垃圾箱需采用不锈钢板焊接而成，防腐防锈、经久耐用，杜绝渗水、锈蚀问题。垃垃圾箱内置高压自洁装置，可自动清理箱体风道、内壁，无需人工进入清理，省时省力。
7.清水箱需设置低水位传感器，垃圾箱设置高水位传感器，驾驶室内有语音报警，实时提示缺水、污水满箱状态，方便操作者实时了解箱体内水位状态；
8.★垃圾箱内部需设有滤网，可有效防止树叶、塑料袋等轻飘堵塞风口；垃圾箱后门卸料口下侧需设有导水槽,避免卸料时污水飞溅，垃圾箱后门需设有圆形观察孔和放水阀（提供实物照片，佐证材料扫描上传），可通过观察窗实时观察污水箱污水水位，并通过放水阀释放污水到路边下水道，避免频繁往返垃圾场；
9.驾驶室配备电动智能空调，温控精准，快速调温，体感舒适，四季如春，同时配备空气过滤系统，应对粉尘、高温等恶劣工况。
10.★驾驶室内装有彩色显示屏（提供实物照片，佐证材料扫描上传），车辆的右边、后部需装有摄像头，作业时可以在驾驶室内检查监视清洁效果，倒车时可以导航，防止追尾。驾驶室内需配有显示屏，用于车辆的各种洗扫作业、状态监控、信息查询；
11.★操作系统需设置全扫、左扫、右扫，全洗扫、左洗扫、右洗扫、全洗、左洗、右洗、纯吸共10种或更多作业模式（提供控制界面照片，佐证材料扫描上传）。用户可根据作业需要，选择合适的作业模式进行作业。作业模式选定后，可实现一键起动或一键停机。
12.需配备语音报警系统，能在作业和卸车时发出多种语音报警和提示信息。
13.车辆需配有高压手持喷枪+卷管盘，可清洗道路两侧的污垢，牛皮癣，广告牌等。
14.★需配有自动吹水装置，在冬季作业完成后，可对管路进行自动吹水，防止冬季管路冻裂。
15.投标人所投车辆须配套适配专属智能车辆管理系统（含车载终端+云端管理平台），车辆可实时查看车辆轨迹、能耗统计、工况、故障诊断(新能源)等数据。实现车辆“看车、用车、管车、养车”一站式智能化管理，通过数字化运维提升车辆作业效率、降低运营维保成本，。
（三）交货期
1、交货期要求
合同签订后30日历天内完成供货，并完成车辆上牌工作。
2、交货方式
由中标人负责办理运输，装卸，安装调试、车辆上牌等，中标人在投标报价中应充分考虑车辆购置税、上牌费等全部相关费用。采购人负责组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、交货地点：按采购人要求。
4、中标人应为其拟派人员办理各项保险，保险费由中标人承担。在货物运输、安装过程中如出现任何事故，责任由中标人承担。
（四）售后服务要求
1、投标人结合投标中的产品品种，制定详细的售后服务流程，能够及时提供售后服务。
2、投标人做好售后服务计划，有完整的售后服务记录，设置专业的售后服务团队为采购人提供满意的服务。
3、投标人定期进行客户满意度调查，了解使用中存在的问题结合采购人的建议和意见，提出合理化改进方案。
4、质保期：本项目为交钥匙工程，中标人负责完成车辆上牌全部手续办理，投标报价包含车辆上牌所需全部费用。自验收合格之日起，整车质保期不低于 1 年；核心三电部件（动力电池、驱动电机、电机控制器）实行单独质保，质保期不低于 8 年。三电部件质保独立于整车质保，不因整车质保到期而失效。质保范围包含维修工时费、配件材料费。质保期内因产品本身质量缺陷发生故障，中标人免费维修、更换。（提供承诺函原件扫描上传）。
5、售后技术服务要求：
（1）中标人负责培训该设备的操作人员，须为用户操作人员现场进行使用及维护培训,直到用户人员能独立上岗；往返旅费、食宿费、工作餐等等包括在总价中，培训内容包括：
①车辆的基本结构和工作原理；
②车辆的使用和操作；
③车辆的保养、维修；
④安全生产注意事项；
⑤交货时须含相关随机附件。
（2）在质保期内，凡属产品质量的问题，严格履行免费修理、包换备件。
（3）质保期内售后服务由中标人免费负责，在质保期内出现质量问题（中标人自接到服务通知（包括电话、传真或电子邮件）始），中标人须在2小时内响应，4小时内赶到现场提供免费服务,并在2天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货；造成采购人的损失，由中标人负责；如中标供应商在接到通知后8小时内没有答复或处理问题，则视为中标供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。采购人将以书面形式通知中标供应商，并向中标供应商提出索赔。
（4）在质量保证期内，由于供应商的原因，诸如设计、工艺、制造质量及使用材料等以及其它属于供应商应该负责的原因而导致零部件的损坏，供应商负责无偿更换，更换后的部件重新计算质保期。
（5）投标人应具备完善的售后服务体系，须在中国境内设有生产厂家固定维修机构，并配固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，保证提供及时优质的售后服务。供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（6）投标人须提供全面使用、维护培训并提供培训方案。
（7）质保期过后服务要求
①质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
②质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，投标人应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。
（五）验收要求
1、投标人将产品在规定的时间内配送到采购人指定的交货地点后，采购单位和中标单位共同按照相关质量要求对产品进行检验。
2、收货做好记录，内容包括：名称、数量、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输工具、到货时间、收货人员等。
3、投标人按采购人要求的送货时间和送货地点提供规定的产品，保证产品的正常供应。所供应的产品的规格、包装、生产厂家、有效期等参数必须与投标文件相一致，否则不予验收。
（六）其他要求
1、供货为制造商原装出厂的、全新的、包装完好的产品，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准，如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。
2、信用承诺：投标人承诺按照招标文件要求提供的服务承诺及实施方案等是真实的，若技术指标、产品资料、服务承诺等与投标文件说明不符，采购人可以立即取消投标人的中标资格或解除合同。（提供承诺函原件扫描上传）
3、报价要求：报价包含货物、安装、运输、车辆上牌、调试验收、售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。
[bookmark: _GoBack]分包3：5吨垃圾收集车
车辆列入国家工信部机动车产品公告，可办理新能源绿牌；具备 CCC 强制性认证；具备免税公告或投标人承诺缴纳车辆购置税；公告型号与投标产品一致（提供公告截图加盖投标人公章扫描上传）
（一）主要技术参数
1.★总质量（kg）≤12000（提供工信部公告参数页，佐证材料扫描上传）
2.★额定载质量（kg）≥4500（提供工信部公告参数页，佐证材料扫描上传）
3.★整备质量（kg）≥6800（提供工信部公告参数页，佐证材料扫描上传）
4.★长*宽*高（mm）≤7500*2500*2650（提供工信部公告参数页，佐证材料扫描上传）
5.底盘电机额定功率(kW)≥75
6.底盘电机峰值功率(kW)≥160
7.底盘电机类型:永磁同步电机
8.电机防护等级≥IP67
9.★电池种类:高性能磷酸铁锂动力电池
10.电池防护等级：不低于IP68
11.★电池总储电量(kwh)≥140
12.单次压缩作业循环时间(s)≤15，作业高效。
13.上料循环时间(s)≤10
14.★垃圾箱有效容积(m3)≥7，箱体采用高强度耐磨防腐材质，整体焊接密封处理，耐腐蚀、抗变形、无渗漏；箱体设置污水收集储存结构，杜绝转运过程垃圾污水滴漏、二次污染。
15.污水箱总容积(L)≥250
16.续驶里程(km)≥350(等速法）
（二）主要性能特点
1.★需采用双向压缩技术，压缩能力强，减少转运频次；整套压缩、推板、刮板机构采用液压驱动，运行平稳、故障率低。
2.需配有推铲，布置在垃圾箱内部，在液压缸驱动下沿垃圾箱轨道滑动，完成卸料作业。
3.产品的垃圾箱内腔关键部位需采用耐腐蚀性强的耐候钢，极限强度高，耐腐蚀能力强，使用寿命长，尤其适用于腐蚀性作业环境；
4.★填装器底部和垃圾箱下部需设计有污水箱，提高产品的污水储存能力。
5.需设有填装器盖，用于遮挡填装斗，防止垃圾散落及臭气外泄的部件。液压系统需采用双联油泵，压填循环和上料循环联动互不影响，装载作业效率高；
6.★需配有硫化橡胶的挡桶杆，在上料机构翻桶到位的时候可缓冲垃圾桶和挡桶杆的碰撞，降低冲击噪声，起到防止塑料桶在倾翻到位惯性作用下发生脆断或掉入填装器内的情况。
7.上料机构、压缩机构运动铰点处需装有自润滑轴承，降低轴孔处的磨损；
8.填装器上需配有压缩机构，通过滑板滑行运动与刮板旋转运动完成对填装斗中的垃圾进行压缩并装填到垃圾箱内。填装器滑板轨道需采用专制型材，强度高。需具有独立油缸控制的可调式锁紧机构，对填装器进行锁紧。填装器举升油缸需设计有安全阀，即使油管爆裂，压填机构也不会突然下降造成恶性事故，填装器上需设有安全撑杆，避免下降伤人；
9.★需配有马蹄形结构的硅胶密封条，可形成三道密封面，密封条布满填装器四周，确保填装器与垃圾箱的结合面四周全密封，有效杜绝二次污染。
10.★在驾驶室内和填装器尾部需分别安装有作业操控盒，驾驶室内的控制面板可控制推铲卸料和选择操作模式，填装器尾部的作业操控盒则控制压缩机构和上料机构的作业，操作方便；在垃圾填埋场，作业人员无须下车即可完成卸料；
11.配备驾驶室电控操作面板+尾部操作双控制系统，可一键启停压缩作业、推板卸料、桶提升翻转等动作；具备作业状态实时显示、故障代码提示功能，操作便捷直观。
12.驾驶室配备电动智能空调，温控精准，快速调温，体感舒适，四季如春。
13.配备作业语音播报、倒车警示、尾部LED警示灯、作业照明、应急急停按钮；液压系统配备过载保护、泄压保护、油液过滤装置，杜绝过载损坏设备；箱体配备安全锁止装置，卸料过程防误操作、防倾倒。
14.全车管路、箱体密封性能优异，配备污水收集、沉淀、排放结构；箱体内部光滑不易挂料，便于日常冲洗清洁，有效杜绝垃圾残留、异味滋生。
（三）交货期
1、交货期要求
合同签订后30日历天内完成供货，并完成车辆上牌工作。
2、交货方式
由中标人负责办理运输，装卸，安装调试、车辆上牌等，中标人在投标报价中应充分考虑车辆购置税、上牌费等全部相关费用。采购人负责组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3、交货地点：按采购人要求。
4、中标人应为其拟派人员办理各项保险，保险费由中标人承担。在货物运输、安装过程中如出现任何事故，责任由中标人承担。
（四）售后服务要求
1、投标人结合投标中的产品品种，制定详细的售后服务流程，能够及时提供售后服务。
2、投标人做好售后服务计划，有完整的售后服务记录，设置专业的售后服务团队为采购人提供满意的服务。
3、投标人定期进行客户满意度调查，了解使用中存在的问题结合采购人的建议和意见，提出合理化改进方案。
4、质保期：本项目为交钥匙工程，中标人负责完成车辆上牌全部手续办理，投标报价包含车辆上牌所需全部费用。自验收合格之日起，整车质保期不低于 1 年；核心三电部件（动力电池、驱动电机、电机控制器）实行单独质保，质保期不低于 8 年。三电部件质保独立于整车质保，不因整车质保到期而失效。质保范围包含维修工时费、配件材料费。质保期内因产品本身质量缺陷发生故障，中标人免费维修、更换。（提供承诺函原件扫描上传）。
5、售后技术服务要求：
（1）中标人负责培训该设备的操作人员，须为用户操作人员现场进行使用及维护培训,直到用户人员能独立上岗；往返旅费、食宿费、工作餐等等包括在总价中，培训内容包括：
①车辆的基本结构和工作原理；
②车辆的使用和操作；
③车辆的保养、维修；
④安全生产注意事项；
⑤交货时须含相关随机附件。
（2）在质保期内，凡属产品质量的问题，严格履行免费修理、包换备件。
（3）质保期内售后服务由中标人免费负责，在质保期内出现质量问题（中标人自接到服务通知（包括电话、传真或电子邮件）始），中标人须在2小时内响应，4小时内赶到现场提供免费服务,并在2天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货；造成采购人的损失，由中标人负责；如中标供应商在接到通知后8小时内没有答复或处理问题，则视为中标供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。采购人将以书面形式或口头通知中标供应商，并向中标供应商提出索赔。
（4）在质量保证期内，由于供应商的原因，诸如设计、工艺、制造质量及使用材料等以及其它属于供应商应该负责的原因而导致零部件的损坏，供应商负责无偿更换，更换后的部件重新计算质保期。
（5）投标人应具备完善的售后服务体系，须在中国境内设有生产厂家固定维修机构，并配固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，保证提供及时优质的售后服务。供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（6）投标人须提供全面使用、维护培训并提供培训方案。
（7）质保期过后服务要求
①质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
②质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，投标人应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。
（五）验收要求
1、投标人将产品在规定的时间内配送到采购人指定的交货地点后，采购单位和中标单位共同按照相关质量要求对产品进行检验。
2、收货做好记录，内容包括：名称、数量、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输工具、到货时间、收货人员等。
3、投标人按采购人要求的送货时间和送货地点提供规定的产品，保证产品的正常供应。所供应的产品的规格、包装、生产厂家、有效期等参数必须与投标文件相一致，否则不予验收。
（六）其他要求
1、供货为制造商原装出厂的、全新的、包装完好的产品，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准，如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。
2、信用承诺：投标人承诺按照招标文件要求提供的服务承诺及实施方案等是真实的，若技术指标、产品资料、服务承诺等与投标文件说明不符，采购人可以立即取消投标人的中标资格或解除合同。
3、报价要求：报价包含货物、安装、运输、车辆上牌、调试验收、售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。
二、付款方式：（1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价的30%为预付款。（2）乙方在规定时间内将车辆送至甲方指定地点，完成安装调试，办理完成车辆上牌等工作，并经甲方确认无误验收合格后付至合同价的100%。（以上付款均无利息）
三、其他
本项目为电子投标，中标单位在领取成交通知书时需递交二份完整的投标书。

[bookmark: _Toc9031][bookmark: _Toc501353475][bookmark: _Toc12363][bookmark: _Hlk525739388]第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc449016388]二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3、 [bookmark: _Toc9577]评标标准
分包1：
	项  目
	评  分  标  准

	价格分
（30分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。（保留二位小数）
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术参数
（24分）
	根据招标文件详细技术要求，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得24分。
主要技术指标（标注“★”的条款）每出现一项偏离扣2分，扣完为止。
其他指标（未标注“★”的条款）每出现一项偏离扣1分，扣完为止。
【标注“★”的须提供相关证明材料（包括但不限于工信部机动车产品公告截图、整车 CCC 认证证书、产品说明书、厂家技术彩页、第三方检测报告、官网配置截图、平台功能截图等）的原件加盖投标人公章扫描上传；未标注“★”的条款提供技术要求响应及偏离表；不提供的不得分】

	企业实力
（3分）
	投标人或生产厂家具备有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有1项有效证书得1分，满分3分。（提供国家认证认可信息公共服务平台查询截图及证书原件，扫描上传。证书失效或未提供或不符合要求的均不得分。）

	类似业绩
（9分）
	投标人或生产厂家提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似业绩，有一份得3分，满分9分。（以合同签订时间为准，提供合同原件并扫描上传）

	质保期
（4分）
	整车质保（2 分）：满足招标文件最低要求的基础上，每增加一年加1分，满分2分。

	
	三电质保（2 分）：满足招标文件最低要求的基础上，每增加一年加1分，满分2分。

	实施方案
（10分）
	（1）根据投标人针对本项目提供的供货方案（包括但不限于：供货计划、产品发货运输交付计划、交货验收方案等内容）进行综合评分：
方案内容完整详细，贴切项目实际情况的，得5分；
方案内容基本完整详细，基本贴切项目实际情况的，得3分；
方案一般，缺少关键点，存在瑕疵，得1分；
未提供不得分。
（2）根据投标人提供的供货安装调试方案（包含但不限于①整车模块功能安装调试，②安全，③操作的便捷性，④供货时间保障等）进行综合评分：
方案包含的要点齐全、内容与要点相符，有展开详细的阐述且能够适用于本项目，得5分；
方案所包含的要点齐全，内容基本能够适用于本项目，得3分；
方案一般，缺少关键点，存在瑕疵，得1分；
未提供不得分。

	质量保障方案
（5分）
	根据所投车辆在生产过程中的质量保证体系、质量保证措施、检测设备等三项进行综合评分。
提供的方案完全响应、完整、可操作性强且满足采购人需求，得5分；
方案稍有欠缺、基本响应采购人需求，得3分；
方案一般，缺少关键点，存在瑕疵，得1分；
未提供不得分。

	培训方案
（7分）
	根据投标人针对本项目的实际需求及自身情况编制的相应培训方案进行综合评分，培训方案包括但不限于培训对象及计划安排、培训内容及目标、培训效果及保证措施、培训人员配备及经验等）：
培训内容详细全面、科学可行、具有针对性，得7分；
培训内容较详细全面、较科学可行，不存在实施难度，得5分；
培训内容描述缺少关键点、存在瑕疵，得3分；
未提供方案的不得分。

	售后服务
（8分）
	投标人根据项目需求提供售后服务方案，方案包括但不限于售后服务内容、售后服务体系、故障响应、备品备件保障供应、巡检服务等进行综合评分：
售后服务方案科学、合理、完善，服务响应迅速，服务内容及承诺能够对开展本项目需求提供实质性帮助，得8分；
售后服务方案较合理、较科学，服务响应较快，服务内容安排较符合项目实际，得5分；
售后服务方案不够全面，服务响应欠缺、不完善，服务内容对本项目需求响应度低，得2分；
未提供方案的不得分。



分包2：
	项  目
	评  分  标  准

	价格分
（30分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。（保留二位小数）
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术参数
（26分）
	根据招标文件详细技术要求，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得26分。
主要技术指标（标注“★”的条款）每出现一项偏离扣2分，扣完为止。
其他指标（未标注“★”的条款）每出现一项偏离扣1分，扣完为止。
【标注“★”的须提供相关证明材料（包括但不限于工信部机动车产品公告截图、整车 CCC 认证证书、产品说明书、厂家技术彩页、第三方检测报告、官网配置截图、平台功能截图等）的原件加盖投标人公章扫描上传；未标注“★”的条款提供技术要求响应及偏离表；不提供的不得分】

	企业实力
（3分）
	投标人或生产厂家具备有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有1项有效证书得1分，满分3分。（提供国家认证认可信息公共服务平台查询截图及证书原件，扫描上传。证书失效或未提供或不符合要求的均不得分。）

	类似业绩
（9分）
	投标人或生产厂家提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似业绩，有一份得3分，满分9分。（以合同签订时间为准，提供合同原件并扫描上传）

	质保期
（4分）
	整车质保（2 分）：满足招标文件最低要求的基础上，每增加一年加1分，满分2分。

	
	三电质保（2 分）：满足招标文件最低要求的基础上，每增加一年加1分，满分2分。

	实施方案
（10分）
	（1）根据投标人针对本项目提供的供货方案（包括但不限于：供货计划、产品发货运输交付计划、交货验收方案等内容）进行综合评分：
方案内容完整详细，贴切项目实际情况的，得5分；
方案内容基本完整详细，基本贴切项目实际情况的，得3分；
方案一般，缺少关键点，存在瑕疵，得1分；
未提供不得分。
（2）根据投标人提供的供货安装调试方案（包含但不限于①整车模块功能安装调试，②安全，③操作的便捷性，④供货时间保障等）进行综合评分：
方案包含的要点齐全、内容与要点相符，有展开详细的阐述且能够适用于本项目，得5分；
方案所包含的要点齐全，内容基本能够适用于本项目，得3分；
方案一般，缺少关键点，存在瑕疵，得1分；
未提供不得分。

	质量保障方案
（5分）
	根据所投车辆在生产过程中的质量保证体系、质量保证措施、检测设备等三项进行综合评分。
提供的方案完全响应、完整、可操作性强且满足采购人需求，得5分；
方案稍有欠缺、基本响应采购人需求，得3分；
方案一般，缺少关键点，存在瑕疵，得1分；
未提供不得分。

	培训方案
（5分）
	根据投标人针对本项目的实际需求及自身情况编制的相应培训方案进行综合评分，培训方案包括但不限于培训对象及计划安排、培训内容及目标、培训效果及保证措施、培训人员配备及经验等）：
培训内容详细全面、科学可行、具有针对性，得5分；
培训内容较详细全面、较科学可行，不存在实施难度，得3分；
培训内容描述缺少关键点、存在瑕疵，得1分；
未提供方案的不得分。

	售后服务
（8分）
	投标人根据项目需求提供售后服务方案，方案包括但不限于售后服务内容、售后服务体系、故障响应、备品备件保障供应、巡检服务等进行综合评分：
售后服务方案科学、合理、完善，服务响应迅速，服务内容及承诺能够对开展本项目需求提供实质性帮助，得8分；
售后服务方案较合理、较科学，服务响应较快，服务内容安排较符合项目实际，得5分；
售后服务方案不够全面，服务响应欠缺、不完善，服务内容对本项目需求响应度低，得2分；
未提供方案的不得分。


[bookmark: _Toc14740]分包3：
	项  目
	评  分  标  准

	价格分
（30分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。（保留二位小数）
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术参数
（24分）
	根据招标文件详细技术要求，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得24分。
主要技术指标（标注“★”的条款）每出现一项偏离扣2分，扣完为止。
其他指标（未标注“★”的条款）每出现一项偏离扣1分，扣完为止。
【标注“★”的须提供相关证明材料（包括但不限于工信部机动车产品公告截图、整车 CCC 认证证书、产品说明书、厂家技术彩页、第三方检测报告、官网配置截图、平台功能截图等）的原件加盖投标人公章扫描上传；未标注“★”的条款提供技术要求响应及偏离表；不提供的不得分】

	企业实力
（3分）
	投标人或生产厂家具备有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有1项有效证书得1分，满分3分。（提供国家认证认可信息公共服务平台查询截图及证书原件，扫描上传。证书失效或未提供或不符合要求的均不得分。）

	类似业绩
（9分）
	投标人或生产厂家提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似业绩，有一份得3分，满分9分。（以合同签订时间为准，提供合同原件并扫描上传）

	质保期
（4分）
	整车质保（2 分）：满足招标文件最低要求的基础上，每增加一年加1分，满分2分。

	
	三电质保（2 分）：满足招标文件最低要求的基础上，每增加一年加1分，满分2分。

	实施方案
（10分）
	（1）根据投标人针对本项目提供的供货方案（包括但不限于：供货计划、产品发货运输交付计划、交货验收方案等内容）进行综合评分：
方案内容完整详细，贴切项目实际情况的，得5分；
方案内容基本完整详细，基本贴切项目实际情况的，得3分；
方案一般，缺少关键点，存在瑕疵，得1分；
未提供不得分。
（2）根据投标人提供的供货安装调试方案（包含但不限于①整车模块功能安装调试，②安全，③操作的便捷性，④供货时间保障等）进行综合评分：
方案包含的要点齐全、内容与要点相符，有展开详细的阐述且能够适用于本项目，得5分；
方案所包含的要点齐全，内容基本能够适用于本项目，得3分；
方案一般，缺少关键点，存在瑕疵，得1分；
未提供不得分。

	质量保障方案
（5分）
	根据所投车辆在生产过程中的质量保证体系、质量保证措施、检测设备等三项进行综合评分。
提供的方案完全响应、完整、可操作性强且满足采购人需求，得5分；
方案稍有欠缺、基本响应采购人需求，得3分；
方案一般，缺少关键点，存在瑕疵，得1分；
未提供不得分。

	培训方案
（7分）
	根据投标人针对本项目的实际需求及自身情况编制的相应培训方案进行综合评分，培训方案包括但不限于培训对象及计划安排、培训内容及目标、培训效果及保证措施、培训人员配备及经验等）：
培训内容详细全面、科学可行、具有针对性，得7分；
培训内容较详细全面、较科学可行，不存在实施难度，得5分；
培训内容描述缺少关键点、存在瑕疵，得3分；
未提供方案的不得分。

	售后服务
（8分）
	投标人根据项目需求提供售后服务方案，方案包括但不限于售后服务内容、售后服务体系、故障响应、备品备件保障供应、巡检服务等进行综合评分：
售后服务方案科学、合理、完善，服务响应迅速，服务内容及承诺能够对开展本项目需求提供实质性帮助，得8分；
售后服务方案较合理、较科学，服务响应较快，服务内容安排较符合项目实际，得5分；
售后服务方案不够全面，服务响应欠缺、不完善，服务内容对本项目需求响应度低，得2分；
未提供方案的不得分。





第六章 投标文件格式





投  标  文  件





项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ： （加盖CA电子公章） 
      日      期 ：               

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、投标配置与分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）












一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	

	3
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	

	5
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	6
	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
	

	7
	供应商信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	/
	

	特定资格条件

	10
	/
	

	其他资格条件

	11
	投标函
	

	12
	法人授权书
	




具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：         。
主要专业技术能力有：              。



                                                  供应商名称（加盖CA电子公章）：
                                                 法定代表人签章：_______________________
                                                  日期：______年    月    日

























参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（加盖CA电子公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年    月    日
























供应商信用承诺书

承诺主体名称：
统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

　　　　　　　　　　        承诺单位（加盖CA电子公章）：
　　　　　　　　　   　         法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　     年           月   日



投标函格式
致：扬州创晨项目管理咨询有限公司
根据贵方的（       ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日






法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目（分包号：**）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：________________________________ 
联系电话（手机）：                             
    单位名称：     加盖CA电子公章     
单位地址：                                    
日期：                                        


JSZC-321081-CCXM-G2026-0004                                                扬州创晨项目管理咨询有限公司
被授权人身份证复印件
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二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


















三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	《关于符合本国产品标准的声明函》
	
	

	
	……
	
	





















中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（分包号：**）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于工业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于工业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。



                                       企业名称（加盖CA电子公章）：
                             日 期：





[bookmark: _Toc19691][bookmark: _Toc13394][bookmark: _Toc91061195][bookmark: _Toc19241]中小微企业划型标准
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
















残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的采购文件编号为        的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
                                  日  期：



 

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：
日 期： 年 月 日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


四、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   
分包号：
	  投标货物及服务名称
	                      投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币：元）




                                              日期：       年   月   日













五、投标产品配置及分项报价表
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	产品名称及规格、型号
	数量
	产地
	交付期
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	 











六、技术参数响应及偏离表（分包号：***）
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。







七、商务条款响应及偏离表（分包号：***）
	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	













主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：


 

















联合体协议（如有）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加           （代理公司）组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          

                            联合体中各供应商全称（公章）：     
                                             日期：
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