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1． 投标邀请函
无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市锡山区区域治理现代化指挥中心的委托，对无锡市锡山区政务外网核心层升级改造项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：无锡市锡山区政务外网核心层升级改造项目
2.项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0052
3.项目预算：990万元，投标最高限价为972万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。
4.合同履约期限：合同签订生效后6个月建设完成，6个月试运行后完成终验。项目服务期：5年（终验后进入项目服务期）（具体以签订的合同为准）
5.项目整体质保期：终验通过之日起提供5年免费质保服务。
6.采购方式：公开招标
7.采购人：无锡市锡山区区域治理现代化指挥中心
8.本项目标的所属行业：工业（制造业）
9.本项目是否专门面向中小微企业：否
11.本项目不接受联合体投标。
12.本项目不接受进口产品参与投标。
（二）供应商资格要求
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/
4.本项目的特定资格要求：/
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
[bookmark: _Toc112006902]（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。
（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。
（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  
（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：
http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 
技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）
2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc112006903]（四）获取采购文件
供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、发邮件（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年11月5日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JZCG-G2026-0052项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发邮件（xszfcgzx@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc112006904]（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
（七）投标及开标、定标时间、地点：
本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。
投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年11月24日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年11月24日9:30
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
定标时间：评标结束
[bookmark: _Toc112006905]定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心
（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。
（九）投标有效期：开标之日起90天
（十）采购方法：
本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
[bookmark: _Toc112006909]（十一）其他
集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心
地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）
联系人：陈中飞
电  话：0510-88213817
采购人：无锡市锡山区区域治理现代化指挥中心
联系人：吕庆华
电  话：13861825489
二、供应商须知
[bookmark: _Toc112006911]（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
[bookmark: _Toc112006912][bookmark: _Toc112006914]（二）招标文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
5.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
[bookmark: _Toc112006913]（三）招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。
[bookmark: _Toc112006915]（四）招标文件的补充或修正： 
1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。
（五）投标文件的组成：
1．投标函（格式见附件）
2．资格、资信证明文件：
[bookmark: _Hlk529436263][bookmark: _Hlk23510977]（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）
（3）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件）；
（4）供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件（正、反面）；
（5）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人自然人亲自参加投标的除外）；
（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；
（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；
（9）承诺书（格式见附件）。
（10）采购人要求的特定资质证明复印件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）。
3．开标一览表（本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准）
4．报价明细表（格式见附件）
5．服务保障承诺书（格式见附件）
6．投标偏离表（格式见附件）
7．投标供应商情况表（格式见附件）
8.提供第三章项目需求和有关说明需提供的相关证明材料
9.服务方案（如有格式自拟并自行添加）
10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
11.如是中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；
12.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）
13. 其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）
[bookmark: _Toc112006916]上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
[bookmark: _Toc112006918]（六）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。
5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。
6.投标费用自理。
7.本项目采用暗标形式，投标人须按《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标人技术部分得分均为0分。上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：
[bookmark: _Toc112006917]7.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
7.2技术部分不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
7.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置；
7.4不得有其他体现投标人身份的内容。
（七） 网上投标
1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。
[bookmark: _Toc112006919]特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
（八）无效投标文件的确认：
供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限投标的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.未通过符合性审查的；
22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；
24.暗标未按招标文件要求编制的；
25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
26.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
27.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一 的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应 )报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应 )报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ;
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。供应商如不存在上述第（3)项情形的，投标系统“报价符合性审查”模块中可无需上传证明材料（可直接填写“无”）。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
28.投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
（九）开标、评标：
1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。
3．投标文件的审查
(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
4．评标程序
评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）

	3
	供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书
	法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件

	4
	供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件
	身份证应为正、反面

	5
	供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件
	身份证应为正、反面，法定代表人（自然人）亲自参加投标的除外

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，成立不满三个自然月的公司（企业）除外

	9
	承诺书
	格式见附件

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	/

	11
	特定资格要求
	/

	12
	信用记录
( 由网上直接查询，供应商无需提供证明材料。)
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
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	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写，格式见附件

	2
	开标一览表
	本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准

	3
	报价明细表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	4
	服务保障承诺书
	按招标文件填写 ，格式见附件

	5
	投标偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	投标供应商基本情况表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	7
	满足采购需求
	提供第三章项目需求和有关说明需提供的相关证明材料

	8
	投标文件内容
	不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5．评标方法
（1）供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
（2）评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
（3）采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
3.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《报价明细表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
6．评标标准：详见附件。
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1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不作解释。
2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
[bookmark: _Toc112006924]（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1．符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；
2．出现影响采购公正的违法、违规行为；
3．供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4．因重大变故，采购任务取消。
[bookmark: _Toc112006923]（十二）中标无效的确认：
1.若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.1提供虚假材料谋取中标的；
1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
1.3与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；
1.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
1.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有上述1.1至1.5项情形之一的，中标无效。有上述1.1至1.6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（十三）签订、履行合同：
1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
[bookmark: _Toc112006925]（十四）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
（十五）质疑处理
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4。条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
5. 以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
（十六）中标服务费： 
本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。
（十七）服务（包含与服务相关的货物）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。









项目要求和有关说明
本次采购项目为无锡市锡山区区域治理现代化指挥中心委托的无锡市锡山区政务外网核心层升级改造项目，本项目中的核心产品为 互联网防火墙，投标人所投内容必须满足以下要求，不得存在负偏离，否则视为无效投标文件处理。项目需求如下：
本项目属性：货物类。
项目现状
（一）网络架构现状
政务外网作为一种资源高度集中和共享的数据中心网络，承载着各类重要业务系统，全区约482接入点，总计约7300用户使用。
各部门和分支机构通过专线互联互通、纵向网络隔离、横向网络互访、互联网接入、公共资源共享等实现整个系统内的协同办公等。
网络架构分为核心层、汇聚层、接入层。核心层和汇聚层采用多业务路由器、防火墙、交换机。整个网络千兆骨干、百兆到桌面，各层通过光纤网线互联，接入层可根据各部门业务情况选择不同速率端口的交换机连接上层设备。
（二）外联链路现状
外联区域的互联网链路共5条，政务外网链路2条（共计2000Mbps带宽），互联网3条（共计2000Mbps带宽）。具体端口信息如下：
	序号
	名称
	数量
	带宽
	运营商
	线路类型

	1
	互联网链路1
	1
	500M
	电信
	专线

	2
	互联网链路2
	1
	1000M
	电信
	专线

	3
	互联网链路3
	1
	500M
	电信
	专线

	4
	政务外网链路1
	1
	1000M
	电信
	光纤

	5
	政务外网链路2
	1
	1000M
	电信
	光纤


（三）网络安全现状
在安全技术部分和管理部分均基本达到网络安全等级保护（二级）要求。
安全技术方面，用户针对网络各区域均进行了合理规划，部署了防火墙、流量管控等必要的安全设备，并且配置了相应的安全策略。同时设置了专门的安全运维管理区域，配套部署了堡垒机、入侵检测、日志审计及态势感知等安全设备，针对计算环境、区域边界、通信网络的安全性进行了规划部署，具备一定的安全防护能力。
安全管理方面，配备基本的安全管理制度和运维人员，在设备监控、故障处理、系统升级、漏洞扫描等方面具备一定的流程和手段，能够在日常运维中发现一些问题并处置，并且有一定的安全风险防范意识。
综上，基本达到了以计算环境安全为基础，以区域边界安全、通信网络安全为保障，以安全管理中心为核心的安全保障要求。
项目要求
（一）建设目标
接入方式方面：在现有的锡山区电子政务外网基础之上，构建网络第二平面，满足业务接入。
网络带宽方面：提升内部核心链路带宽，满足高流量高并发需求；骨干网络承载能力根据业务需求平滑升级，满足汇聚流量及移动通信平面流量高并发需求。全面提高网络整体带宽及利用率和对重大灾害事故的应急保障能力。
网络创新能力方面：一是广连接，从过去的多跳入云简化到一跳入云；二是确定性，减少单跳抖动；三是低时延，从过去的尽力而为、无法保障修复时间，变为控制在微秒的量级；四是自动化，网络故障的恢复时间控制在分钟级；五是安全，把发现安全威胁的时间尽可能缩短。“IPv6+”以SRv6、网络切片、随流检测、新型组播和应用感知网络等技术为代表，可以满足灵活组网、业务快速开通、简化网络运维、差异化保障等承载需求，满足万物互联、千行百业上云带来的多云一网、智能联接、智能运营、智能运维等需求，实现真正的网随云动、万物智联。
终端准入方面：提升终端接入安全，构建零信任终端管控系统，逐步替换现有准入方式，保护云上业务的安全，支持全区终端的零信任接入，满足政务外网、互联网、专网不同网络模式安全访问和隔离的需求。
安全管理方面：强化电子政务外网安全立体防控体系建设，全面构建零信任账号认证机制，落实身份可信、权限可控的访问管控要求；科学制定互联网访问行为审计策略，规范网络行为监测、记录与溯源处置流程，严格执行日志留存管理规定，设备日志保存期限不少于6个月，夯实网络安全追溯、事件分析与风险核查基础。
统一运营运维方面：统一整合各镇（街道）等机构政务网线路；构建统一运维平台，打造适配新一代电子政务外网的一体化运维管理体系，打破部门、层级壁垒，按照省市要求，完成资产/告警/性能/接入点等数据治理并与市级运管平台完成对接，实现资源、运维、运营数据统一汇聚、统一分析、统一调度，保障全网协同高效运行。
（二）建设内容
1.基于锡山区电子政务外网网络现状，基于IPv6+技术体系，全面部署和融合SDN、Flex-E、EVPN、SRv6、IFIT等相关技术，对锡山区电子政务外网核心层进行升级改造，构建电子政务外网新平面，满足业务高速传输、增强业务保障、泛在接入的需求，支持网络韧性、应用感知及智能化管理调度，支撑政务服务、移动办公、行政执法、视频监控、视频会议、应急指挥、物联感知等应用，为应急、交通、生态环境、人社、市监等多部门应用以及数字政府、社会治理各类应用场景提供全面网络支撑。
2.遵照网络安全等级保护2.0相关标准，在统一的安全策略指导下，充分利用和依托已有网络安全基础设施，通过建设融合的安全技术体系、安全管理体系、安全服务体系，形成集防护、检测、响应、恢复于一体的安全保障体系，从而实现物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、安全管理，构建可信、可控、可管的安全体系。
3.在各区域边界部署防火墙，实现对互联网区、政务外网区、非可信接入区安全隔离，有效拦截纵向攻击行为与横向病毒传播，从而避免遭受数据资料泄露和入侵危害。
4.构建零信任终端准入体系的三重架构，控制层（零信任管理平台）、网络层（零信任代理网关）、终端侧（零信任客户端），通过架构解耦进而保障锡山区政务外网终端准入的安全可控。
5.在现有的安全运维管理制度的基础上，对照《信息系统安全等级保护基本要求》，在环境管理、资产管理、介质管理、设备管理、监控管理和安全管理中心、网络安全管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理等方面进行查漏补缺，以达到标准合规。
6.完成锡山区电子政务外网配套机房改造。为了满足日益完善和快速发展的数据业务建设，保障电子政务外网设备及系统处于安全、稳定和可靠的运行环境，本项目将对锡山区政府数据中心机房进行升级改造，完成机房精密空调、UPS等改造工作，为电子政务外网设备运行管理和数据信息提供安全、稳定的环境。
7.构建统一运维平台，打造适配新一代电子政务外网的一体化运行管理体系；统一整合各镇（街道）等机构的政务网线路，可采集接入点流量及在线情况；按照省市要求，完成资产、告警、性能、接入点等数据治理，并与市级运管平台完成对接，实现资源、运维、运营数据的统一汇聚、统一分析与统一调度，保障全网协同高效运行。
（三）技术与功能要求
1.设备选型要求
要求响应国家信息技术应用创新（信创）战略，确保技术方案的安全性和自主可控性。在软硬件选型时，紧密结合国产化与信创要求，根据实际需求，确保技术架构的先进性与合规性。
2.设备功能要求
2.1区广域路由器由SDN控制器批量下发的SRv6 Poilicy隧道数量≥7K。
2.2区广域路由器的视频切片粒度≤3M。
2.3政务网防火墙系统预定义IPS签名数量≥19000。
2.4政务网防火墙CVE或CNNVD编号的签名条目数≥10000。
2.5政务网防火墙支持病毒压缩文件检测≥90层。
2.6域名管理及IP地址分配管理系统支持从自定义设定线路拨测https目标地址，可配置自动拨测；拨测配置目标状态列表可视化，包括以下字段（HTTP(s)拨测列表、目标、线路、HTTP Cookie、HTTP Header、超时时间、自动拨测、备注、域名、拨测时间、状态、解析IP、HTTP状态码、总时间、解析时间、连接时间、首字节时间、下载时间、下载大小、下载速度、错误信息等，拨测配置目标字段≥18种。
2.7域名管理及IP地址分配管理系统健康检测策略支持以下类型自定义属性：探测周期、超时时间、最大重试次数、探测地址、发送数据、接收数据、探测端口，用于保证应用服务健康状态探测的准确性、实时性、可靠性。支持的自定义属性≥5种
2.8超融合软件支持应用商城功能，可通过平台预制的开源应用快速创建云主机，可快速创建Redis、MySQL、RabbitMQ，保证部署效率。支持的应用≥1种。
2.9超融合软件支持负载均衡功能，负载均衡可配置监听协议、负载均衡算法、服务器分组。可配置方式≥1种。
2.10超融合软件支持查看负载均衡器的各项监控，健康检查方式，间隔时间，超时时间，健康与不健康阈值设定，上述功能需支持≥3种。
3.线路汇聚要求
锡山区各部委办局直连市民中心的政务网线路，由项目中标人统一协调，汇聚至区政府数据中心，若涉及汇聚线路新增，由中标人负责。
4.链路保障要求
双网并行（新旧网络平面并行）期间，为保证业务不中断、链路不单点，在锡山区政府数据中心与市民中心之间同步提供两条独立链路，分别承载新旧两张政务网，实现双网链路的备份。两条链路采用不同物理路由（不同管道/不同光缆路由）敷设，避免同沟同缆导致的共因故障；任一链路发生中断时，另一链路可继续承载对应网络业务，确保过渡期内市民中心节点的政务业务持续在线、切换无感。待双网并行期结束、旧网业务完成割接后，链路资源可按需回收或转为新网备份链路继续使用，实现资源的平滑过渡与最大化利用。
5.项目辅材及相关
投标人除提供采购清单中所列的设备外，还应提供配套的软件、设备、线缆、辅材等，还应提供项目所需的安装、调试、培训及售后运维服务等。同时为完成本项目，投标人必须考虑调整或拆除机房内原有的设备和线路。
6.人员要求
本项目拟派项目负责人1名，具备系统集成项目管理工程师证书（中级）证书；拟派项目技术负责人1名，具备网络工程师（中级）证书，负责现场技术调试及现场服务调度。除项目负责人和项目技术负责人外，还须配备至少4名项目实施人员，负责项目的施工、维护、服务、售后等工作。项目总体人员不少于6人。
（四）整体服务要求
中标供应商所提供的软硬件设备均为原厂全新合格产品。自项目验收通过之日起，提供项目整体五年质保期，其中硬件保修、软件支持、相关特征库订阅都为五年。
中标供应商严格按照以上功能及技术参数要求履行服务承诺，并通过采购人验收，协助采购人通过二级等保测评。
1.数据对接服务
项目中标人需按省、市政务网相关规范及要求，配合数据对接、推送等工作，将数据及资源对接至省、市平台。
2.备件服务
中标供应商提供备件服务。当设备故障短时间内无法修复时，应能通过备件渠道紧急调用同品牌型号或高于原品牌功能性能指标的备件，并在最短的时间内用最快的方式发至现场替换。
3.培训服务
中标供应商提供完整的培训服务。采用分类、分次培训，使用户可以熟练使用相应系统，以达到维护系统正常运行的要求。培训形式包括集中培训、现场指导、个别培训等。
4.售后服务
中标供应商提供本项目的安装和调试服务，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，正确安全完成安装。
提供的服务应按照国家有关法律法规规章、“三包”规定、招标文件要求和中标供应商投标文件中的承诺执行。
项目终验并进入服务期后，中标供应商提供运行维护服务。包括：
日常维护：设备的版本、漏洞、补丁升级；设备配置的备份；设备运行情况的分析和评估；处理设备故障等。
设备策略变更服务：按照采购人提供的变更需求及时进行设备策略的变更，确保采购人业务工作顺畅进行。
使用咨询服务：中标供应商维保人员应上门服务或及时协助用户进行功能讲解、操作指导或解决相关技术问题等。
例行巡检服务：中标供应商维保人员定期主动开展设备的例行巡检服务，包括检查系统运行情况、网络的安全性、备份数据的完整性，以及设备的其他相关日志。每月至少巡检一次，并提交例行巡检报告，经双方项目负责人签字后存档。
中标人应当为采购人提供7*24小时技术服务电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。在出现系统故障时，30分钟内远程响应，如远程支持无法解决问题时，需1小时内到达采购人现场，4小时内解决问题，24小时内未解决问题的投标人需作出书面解释。
（五）其他说明
1.投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。
2.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5.项目周期：合同签订生效后6个月建设完成，6个月试运行后完成终验。项目服务期：5年（终验后进入项目服务期）（具体以签订的合同为准）。
6.项目整体质保期：终验通过之日起提供5年免费质保服务。
7.付款方式：合同签订生效后，支付签约合同金额的30%；项目终验合格后，支付至最终审计结算金额的60%；项目终验完成并进入服务期后，剩余款项（即最终审计结算金额的40%）在5年服务期内按年支付，第一年12月支付最终审计结算金额的20%（具体以签订的合同为准），后四年每年12月份支付最终审计结算金额的5%（具体以签订的合同为准）。
8.交付地点：采购项目交付或执行的地点：无锡市锡山区区政府机房（具体以签订的合同为准）。
9.质量及验收：中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的；投标人向采购人承诺在质量保证期内，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均免费维修或更换。因货物本身质量问题导致采购人无法使用的，若更换后仍不能满足正常使用需求的，采购人有权要求退货。对因采购人的不正当使用所造成的损坏不属于投标人责任，但投标人要积极协助采购人进行维修或更换，并保证提供优惠价格的维修和更换服务。
采购内容
投标总报价包括但不限于满足本项目要求的所有产品及其配件、授权（安全产品特征库升级或者licence）、辅材、包装、运输、安装调试、网络割接（含新增链路、板块链路汇聚）及售后服务、数据汇聚及对接、材料归档等从项目中标起到项目正式交付以及运维期内所发生的一切费用。
投标人所投软硬件产品如需相关授权（安全产品特征库升级或者licence）的须提供不少于5年授权（项目验收通过之日起计算），但相关授权服务到期后，不得以任何形式对产品原有功能、既定业务使用权限进行限制、关停、锁机或变相约束，须无条件保障产品原有全部功能持续正常运行，无需后续续费、续授权即可永久正常使用。若因授权到期造成产品功能失效、无法正常使用的，由投标人承担全部违约责任及整改、更换损失。




一、标的明细表
本项目为货物采购，中小企业声明函、关于符合本国产品标准的声明函所对应的采购标的名称及对应的中小企业划分标准所属行业如下表：
	序号
	名称
	所属行业
	备注

	1
	区广域路由器
	工业
	参数详见性能需求

	2
	出口交换机
	工业
	参数详见性能需求

	3
	楼层汇聚交换机
	工业
	参数详见性能需求

	4
	区城域核心路由器
	工业
	参数详见性能需求

	5
	数据中心汇聚交换机
	工业
	参数详见性能需求

	6
	光模块
	工业
	参数详见性能需求

	7
	无线优化
	工业
	参数详见性能需求

	8
	政务网防火墙
	工业
	参数详见性能需求

	9
	零信任网关
	工业
	参数详见性能需求

	10
	互联网防火墙
	工业
	参数详见性能需求

	11
	上网行为管理
	工业
	参数详见性能需求

	12
	日志审计
	工业
	参数详见性能需求

	13
	域名管理及IP地址分配管理系统
	工业
	参数详见性能需求

	14
	中心机房UPS
	工业
	参数详见性能需求

	15
	精密空调
	工业
	参数详见性能需求

	16
	服务器
	工业
	参数详见性能需求

	17
	零信任授权
	软件和信息技术服务业
	参数详见性能需求

	18
	统一运维管理平台
	软件和信息技术服务业
	参数详见性能需求

	19
	超融合软件
	软件和信息技术服务业
	参数详见性能需求

	20
	系统集成
	软件和信息技术服务业
	参数详见性能需求



2、 技术参数部分
	序号
	采购内容
	技术参数
	数量
	单位

	1
	区广域路由器
	1、交换容量：≥230Tbps，包转发性能：≥54000Mpps；
2、采用国产芯片，自主可控，支持双主控双交换双转发架构，电源、风扇等部件冗余设计，支持主控交换板卡、电源、风扇、业务板卡的热插拔；线卡槽位数≥6；
3、符合江苏省电子政务外网技术规范要求，采用SRv6技术为IPv6业务承载提供网络路径可编程能力，结合链路资源使用情况，实时动态调整流量路径；采用网络切片技术为IPv6业务提供确定性带宽保障；具备状态实时感知和故障快速定界能力，实配SRv6，网络切片，随流检测，telemetry等功能；
4、单台实配：双主控，双电源，万兆光接口≥8；40km万兆单模光模块≥4，10km万兆单模光模块≥4；
5、提供与市级对接纳管服务，被无锡市电子政务外网SDN控制器统一纳管（含授权）。
	2
	台

	2
	出口交换机
	1、交换容量≥1.3Tbps；包转发率≥290Mpps；
2、接口：24个10/100/1000BASE-T 以太网端口，4个万兆 SFP+，含4个10km万兆单模光模块；
3、支持静态路由、 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
4、支持Telemetry、SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON。
	2
	台

	3
	楼层汇聚交换机
	1、交换容量≥1.3Tbps；包转发率≥290Mpps；
2、接口：24个10/100/1000BASE-T 以太网端口，4个万兆 SFP+，含4个10km万兆单模光模块；
3、支持静态路由、 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
4、支持Telemetry、SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON。
	2
	台

	4
	区城域核心路由器
	1、交换容量≥440Tbps，包转发性能≥108000Mpps；
2、采用国产芯片，自主可控，支持双主控双交换双转发架构，电源、风扇等部件冗余设计，支持主控交换板卡、电源、风扇、业务板卡的热插拔；线卡槽位数≥12；
3、符合江苏省电子政务外网技术规范要求，采用SRv6技术为IPv6业务承载提供网络路径可编程能力，结合链路资源使用情况，实时动态调整流量路径；采用网络切片技术为IPv6业务提供确定性带宽保障；具备状态实时感知和故障快速定界能力，实配SRv6，网络切片，随流检测，telemetry等功能；
4、单台实配：双主控，双电源，万兆光接口≥20；10km万兆单模光模块≥10；
5、提供与市级对接纳管服务，被无锡市电子政务外网SDN控制器统一纳管（含授权）。
	2
	台

	5
	数据中心汇聚交换机
	1、交换容量≥100Tbps，包转发率≥76000Mpps，主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥4，电源槽位数≥6，采用后出风风道设计；
2、采用国产化CPU芯片，推动自主可控；
3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持基于IPv6转发平面的段路由，网络切片等功能；
4、支持Telemetry、SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；
5、单台实配：双主控，双电源模块，万兆光口≥48，千兆电口≥48，含SRv6、网络切片等功能。
	2
	台

	6
	光模块
	万兆光模块：SFP+10单模模块，1310nm,10km,LC接口
	80
	个

	7
	无线优化
	现有无线AP设备进行点位调整、位置迁移、角度调校、信道优化、功率适配调试等方式，完成无线网络整体性能升级。
1.AP点位迁移与微调；
2.补齐区域信号弱覆盖、彻底消除无线盲区；
3.现场线路整理整治；
4.设备固定加固。
	1
	项

	8
	政务网防火墙
	1、性能要求：防火墙吞吐量≥80Gbps，最大并发连接数≥2500万，每秒新建连接数≥75万；
2、接口要求：提供不少于8个GE COMBO，4个GE RJ45，10个10GE SFP+；
3、采用国产化CPU芯片，推动自主可控；
4、支持冗余电源，冗余风扇，支持科学的前后风道；
5、单台实配：双电源，1块SSD硬盘，硬盘容量不少于1920G；
6、五年IPS，AV，URL，Web防护特征库升级服务。
	2
	台

	9
	零信任网关
	1、支持双主控，整机业务扩展插槽≥4，电源和风扇框采用冗余设计；
2、采用国产化CPU芯片，推动自主可控；
3、提供≥12000个零信任终端接入能力，安全代理每秒新建连接数 ≥24000，安全代理并发连接数≥24万；
4、支持作为可信接入检控，对接零信任代理服务，对用户进行认证和鉴权，执行零信任代理服务下发的权限变更命令，实时控制用户访问；对接环境感知代理服务验证终端用户的设备令牌；
5、支持作为可信接入代理，对接零信任代理服务对用户进行认证和鉴权；对接SDP控制器，根据SDP控制器下发的可信用户信息控制用户的访问；
6、支持作为SDP网关，对接SDP控制器，根据SDP控制器下发的可信用户信息控制用户的访问；
7、单台实配：双主控，双电源，万兆光接口≥12，10km万兆单模光模块≥12。
	2
	台

	10
	互联网防火墙
	1、标准机架设备，双电源，防火墙吞吐量≥60Gbps，最大并发连接数≥900万，每秒新建连接数≥75万；
2、标配不少于4个10/100/1000M自适应千兆电接口，不少于4个千兆SFP接口；配置不少于4端口万兆接口，标配液晶屏；
3、支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和IPSec VPN模块；
4、五年IPS特征库、防病毒特征库、应用识别及URL分类库升级。
	2
	台

	11
	上网行为管理
	1、实配不少于4个千兆电口，不少于4个千兆光口，不少于4个万兆光口，支持不少于2对电口Bypass,冗余电源；
2、适配带宽：5G，网络吞吐量≥20G，最大并发连接数≥800万，推荐用户数：≥100000人； 
3、硬盘存储2T，设备内存64G，CF卡：4G，包含应用识别功能；
4、五年系统版本、URL库及应用特征库升级许可。
	2
	台

	12
	日志审计
	1、实配不少于6个千兆电口，冗余电源，系统盘≥128G，数据盘≥8T；
2、日志采集处理速度≥10000EPS，包含500个日志源授权。含日志收集、存储、查询、统计分析、告警响应等功能；
	1
	台

	13
	域名管理及IP地址分配管理系统
	1、设备实配16GB内存，1TB硬盘*1，10/100/1000M网络接口≥4，万兆端口（含模块）≥2，冗余电源；
2、域名管理功能：QPS≥15万；IP地址分配域管理功能：LPS≥1500；
3、5年策略库升级。
	2
	台

	14
	零信任授权
	1、复用市级零信任管理平台，完成市级零信任平台对接；
2、提供不少于9000个PC端永久授权；
3、完成9000点客户端部署安装；
4、开展运维赋能工作，通过业务应用发布、系统维护等实操指导，确保运维人员具备独立维护系统的能力。
	1
	套

	15
	统一运维管理平台
	1、支持标准SNMP协议采集，支持网络设备状态、性能数据采集；
2、提供资源申请及变更退订、支持资源状态查询、故障申报；
3、支持服务目录管理、业务审批开通、运营分析；
4、支持告警管理、拓扑管理、自动巡检、网络质量管理、工单管理、统计报表；
5、支持资产入库、维护、审批操作，提供资产状态查看等功能；
6、支持消防安全监测、环境监测、视频及联动报警；
7、完成与市级平台对接，含对接授权及接入设备终端数量授权，终端数量授权不少于200；
8、5年软件支持。
	1
	套

	16
	超融合软件
	1、提供不少于6颗信创云平台CPU授权，支持信创CPU芯片；
2、提供计算虚拟化软件模块、存储虚拟化软件模块。通过超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维；
3、超融合平台软件永久授权，五年技术支持；
4、提供原有平台云主机业务迁移服务；
	1
	套

	17
	中心机房UPS
	1、UPS功率为20KVA，塔式；
2、输入电压范围为100-288V（相电压）；
3、UPS的输入功率因数应大于等于0.99；
4、UPS输出功率因数应不小于0.9；
5、UPS在正常工作方式情况下，过载125%的工作时间，应不少于10分钟；
6、设备具有液晶面板，显示UPS运行状态和相关数据。
7、配套蓄电池：12V100AH*80节
	1
	套

	18
	精密空调
	1、恒温恒湿，单系统，上/下送风；
2、总冷量≥13kW，显冷量≥11.7kW，风量≥3100m3/h，显热比（显冷量/总冷量）≥0.9
	1
	套

	19
	服务器
	CPU规格
	CPU信息
	国产化C86架构处理器，单颗核心数≥16C，主频≥2.5GHz，缓存≥32M。
供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	3
	台

	
	
	
	实配CPU数量
	≥2
	
	

	
	
	主板规格
	主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	
	

	
	
	
	主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥16个
	
	

	
	
	
	主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	
	

	
	
	
	PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	
	

	
	
	
	主板PCIe插槽数量及规格
	≥7个标准PCIe槽位
	
	

	
	
	内存规格
	内存数量
	≥8
	
	

	
	
	
	内存规格
	≥DDR4 2933
	
	

	
	
	
	内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	
	

	
	
	存储规格
	硬磁盘实配容量和数量
	≥2块480G SSD系统盘；
≥1块3.84T SSD缓存盘；
≥3块16T SATA数据盘；
	
	

	
	
	
	硬盘插槽数量及规格
	供应商应给出配置的硬盘尺寸
	
	

	
	
	网络规格
	网口速率和数量
	≥4个万兆光口含光模块；
≥2个千兆电口
	
	

	
	
	外部接口规格
	显示接口
	显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等
	
	

	
	
	
	USB接口
	配备≥4个USB3.0接口
	
	

	
	
	
	电源模块数量
	≥2个
	
	

	
	
	
	电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	
	

	
	
	整机规格
	外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	
	

	
	
	
	尺寸（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸；
设计应遵循标准化、系列化的要求；
机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	
	

	
	
	
	环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10℃～35℃,贮存运输温度-40℃～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃);大气压86kPa～106kPa
	
	

	
	
	
	机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定
	
	

	
	
	
	噪声
	符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB
	
	

	
	
	机柜规格
	机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	
	

	
	
	主板功能
	主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	
	

	
	
	网络功能
	网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	
	

	
	
	CPU功能
	计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	
	

	
	
	
	密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定
	
	

	
	
	电源功能
	电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能
	
	

	
	
	
	电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能
	
	

	
	
	整机功能
	散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式
	
	

	
	
	管理系统功能
	BMC固件基础功能
	1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级;
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	
	

	
	
	
	BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持RAID识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能
	
	

	
	
	
	远程控制
	支持远程关机和重新启动功能
	
	

	
	
	操作系统及驱动功能
	操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	
	

	
	
	
	操作系统功能
	a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求
	
	

	
	
	中文信息处理功能
	中文信息处理
	符合GB 18030的有关规定
	
	

	
	
	关键部件安全要求
	关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	
	

	
	
	固件安全要求
	故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	
	

	
	
	
	弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	
	

	
	
	
	白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	
	

	
	
	
	二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	
	

	
	
	
	密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	
	

	
	
	
	敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	
	

	
	
	信息安全要求
	研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	
	

	
	
	物理安全
	物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1的规定
	
	

	
	
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	
	

	
	
	CPU性能
	CPU主频
	≥2.5GHz
	
	

	
	
	
	单CPU核数
	≥16
	
	

	
	
	
	单CPU末级缓存容量
	≥32MB
	
	

	
	
	内存性能
	单内存模块容量
	≥32GB
	
	

	
	
	
	内存速率
	≥2933MT/s
	
	

	
	
	电源能耗
	电源能耗
	符合GB/T 9813.3的有关规定
	
	

	
	
	部件兼容性要求
	内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	
	

	
	
	
	固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	
	

	
	
	
	网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	
	

	
	
	
	功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	
	

	
	
	外设兼容性
	外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	
	

	
	
	软件兼容性
	数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	
	

	
	
	
	中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	
	

	
	
	
	平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	
	

	
	
	整机可靠性要求
	整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	
	

	
	
	
	风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h
	
	

	
	
	
	部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
	
	

	
	
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	
	

	
	
	服务响应
	服务响应
	a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b）提供同城4小时、异地12小时技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
d）技术支持的方式包括：远程技术服务、现场技术服务、现场备件更换等
	
	

	
	
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	
	

	
	
	服务周期
	服务周期
	a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年；
b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d)产品发布日期需在随机文件中明确
	
	

	
	
	服务工具要求
	工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	
	

	
	
	
	驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	
	

	
	
	
	管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	
	

	
	
	增值服务
	厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	
	

	
	
	
	提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)
	
	

	
	
	供应链质量
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	
	

	
	
	
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	
	

	20
	系统集成
	完成硬件设备安装调试、软件部署、软硬件集成、网络构建与优化、安全体系建设、运维培训、网络割接、专家服务支持等内容。
	1
	项



注：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中服务器只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》；依据国家市场监督管理总局发布的《强制性产品认证目录描述与界定》，属于强制性产品认证目录内产品，只能选择具有CCC认证证书的产品进行报价；本项目中信息安全产品，必须选择由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发认证证书的产品。供应商须承诺中标后按要求提供上述要求提供的证明材料，投标时只需要提供承诺书（格式自拟），未提供承诺书的，作为无效投标处理。

注：
1.本采购需求中涉及量化指标区间的，区间首个数值为最低强制性标准，投标人须全部满足，未达标准视为负偏离。
2.在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。
3.本项目不收取履约保证金，详见合同条款



[bookmark: _Toc3995]附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
4.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。
5.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
6.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
8.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
9.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
10.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
11.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

JSZC-320205-JZCG-G2026-0052                                 无锡市公共资源交易中心锡山分中心
12.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
38




政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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[bookmark: _Toc22209][bookmark: _Toc20313]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：无锡市锡山区区域治理现代化指挥中心（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：无锡市锡山区政务外网核心层升级改造项目
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是       þ否
  收取履约保证金形式：                                                 
  收取履约保证金金额：                                                 
  履约担保期限：                                                      
履约保证金的缴纳时间：                                                               
退付办法：                                                                        
履约保证金不予退还的情形：                                
逾期退还履约保证金的违约责任：                                         
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    þ否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：þ一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2  合同签订生效后，支付签约合同金额的30%；项目终验合格后，支付至最终审计结算金额的60%；项目终验完成并进入服务期后，剩余款项（即最终审计结算金额的40%）在5年服务期内按年支付，第一年12月支付最终审计结算金额的20%（具体以签订的合同为准），后四年每年12月份支付最终审计结算金额的5%（具体以签订的合同为准）。每次付款前中标人需提交相应的付款发票，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。若中标人未能按期开具发票，采购人可顺延付款。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：
（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他需方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
（1）合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的终止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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五、 附件
附件一：评分标准（100分）
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由评审委员会抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
具体评分标准如下：
评分项目及分值
1、投标报价                                                    35分
2、项目人员配置                                                10分
3、投标人综合情况                                               3分
4、所投产品性能                                                10分
5、技术方案（暗标部分）                                        40分
6、政策加分                                                     2分
一、投标报价（35分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。
关于本国产品价格扣除详见第二章投标人须知：第五条第三点：“采购本国产品的支持政策”。
采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；    
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。    
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
二、项目人员配置（10分）
2.1项目负责人（3分）
投标供应商为本项目配备项目负责人一名，该项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书、系统架构设计师（高级）证书、ITSS认证的IT服务项目经理证书，每提供1种证书得1分，最高得3分。投标时须提供相应证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
2.2项目技术负责人（3分）
投标供应商为本项目配备项目技术负责人一名（与项目负责人不能是同一人），该负责人具有网络规划设计师（高级）证书、系统集成项目管理工程师（中级）、通信专业技术人员职业资格（中级）（专业：互联网技术）证书, 每提供1种证书得1分，最高得3分。投标时须提供相应证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
2.3项目成员（4分）
投标供应商为本项目配备除上述项目负责人和项目技术负责人之外，配备的项目成员具有网络安全能力认证证书（CCSC）（专业：网络安全管理）的，系统分析师、系统架构设计师、数据库系统工程师，每提供1种证书得1分，最高得4分。多人同证、一人多证均不重复计分。投标时须提供相应证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
【提供上述证书等相关证明材料原件扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子公章；同时提供投标人近三个月连续为其缴纳社保的缴费证明（至少包含近三个月中任意一个月份不含投标当月缴纳社保的证明，新成立的公司若无法提供为其缴纳的社保，则需提供此员工与企业签订的劳动合同），需提供带有清晰二维码的官网打印件或劳动合同原件扫描件上传至电子标书中并加盖投标人电子公章；不提供或提供不全的不得分】
三、投标人综合情况（3分）
3.1投标供应商自2023年1月1日至本项目投标截止日，承担过类似业绩案例，每提供一个案例合同得0.5分，最多得1分。（【需提供单份有效期内的①合同或协议、②资金往来证明、③验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料）时间以合同（协议）上签订时间为准，投标人须提供上述证明材料原件扫描件上传到电子标书，并加盖投标人电子公章，不提供不得分】
3.2投标人具有统一运维管理平台相关计算机软件著作权登记证书的，得2分。投标时须提供相应扫描件并加盖投标人公章。
四、所投产品性能（10分）
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]得分项目参数必须在《投标偏离表》实报内容中填写并注明为正偏离，未按要求提供证明材料和不按要求填写的，不得分。以下技术参数需根据要求提供相关证明材料（如产品说明书、彩页、相关检测报告、功能截图、白皮书、手册、专利证书等）进行说明，并将证明材料扫描件上传至苏采云投标系统，每项按评分标准得分，未提供或提供的相关证明材料不能佐证评分参数内容的，评审时不予认可，各投标人在提供证明材料时需对所对应的技术参数进行醒目标注，以便评标委员会进行评审。
	序号
	设备参数
	评分标准

	1
	区广域路由器由SDN控制器批量下发的SRv6 Poilicy隧道数量≥7K
	1、8K>下发隧道的数量>7K，得0.5分；
2、下发隧道的数量≥8K，得1分；
3、提供第三方测试报告截图证明，不提供或不满足不得分。

	2
	[bookmark: _GoBack]区广域路由器的视频切片粒度≤3M
	1、2M<视频切片粒度<3M，得0.5分；
2、视频切片粒度≤2M，得1分；
3、提供第三方测试报告截图证明，不提供或不满足不得分。

	3
	政务网防火墙系统预定义IPS签名数量≥19000
	1、20000>系统预定义IPS签名数量>19000，得0.5分；
2、系统预定义IPS签名数量≥20000，得1分；
3、提供第三方测试报告截图证明，不提供或不满足不得分。

	4
	政务网防火墙CVE或CNNVD编号的签名条目数≥10000
	1、11000>签名条目数>10000，得0.5分；
2、签名条目数≥11000，得1分；
3、提供第三方测试报告截图证明，不提供或不满足不得分。

	5
	政务网防火墙支持病毒压缩文件检测≥90层
	1、100层>病毒压缩文件检测>90层，得0.5分；
2、病毒压缩文件检测≥100层，得1分；
3、提供第三方测试报告截图证明，不提供或不满足不得分。

	6
	域名管理及IP地址分配管理系统支持从自定义设定线路拨测https目标地址，可配置自动拨测；拨测配置目标状态列表可视化，包括以下字段（HTTP(s)拨测列表、目标、线路、HTTP Cookie、HTTP Header、超时时间、自动拨测、备注、域名、拨测时间、状态、解析IP、HTTP状态码、总时间、解析时间、连接时间、首字节时间、下载时间、下载大小、下载速度、错误信息等，拨测配置目标字段≥18种
	1、20种>拨测配置目标字段>18种，得0.5分；
2、拨测配置目标字段≥20种，得1分；
3、提供相关产品功能截图，不提供或不满足不得分。

	7
	域名管理及IP地址分配管理系统健康检测策略支持以下类型自定义属性：探测周期、超时时间、最大重试次数、探测地址、发送数据、接收数据、探测端口，用于保证应用服务健康状态探测的准确性、实时性、可靠性。支持的自定义属性≥5种
	1、7种>支持的自定义属性>5种，得0.5分；
2、支持的自定义属性≥7种，得1分；
3、提供相关产品功能截图，不提供或不满足不得分。

	8
	超融合软件支持应用商城功能，可通过平台预制的开源应用快速创建云主机，可快速创建Redis、MySQL、RabbitMQ，保证部署效率。支持的应用≥1种
	1、2种≥支持的应用>1种，得0.5分；
2、支持的应用≥3种，得1分；
3、提供功能截图，不提供或不满足不得分。

	9
	超融合软件支持负载均衡功能，负载均衡可配置监听协议、负载均衡算法、服务器分组。可配置方式≥1种
	1、2种≥配置方式>1种，得0.5分；
2、配置方式≥3种，得1分；
3、提供功能截图，不提供或不满足不得分。

	10
	超融合软件支持查看负载均衡器的各项监控，健康检查方式，间隔时间，超时时间，健康与不健康阈值设定，上述功能需支持≥3种
	1、4种≥功能支持>3种，得0.5分；
2、功能支持≥5种，得1分；
3、提供功能截图，不提供或不满足不得分。



四、技术方案（36分）（暗标要求已更新，详见供应商须知）
1、项目建设方案（14分）
①网络建设（2分）
②IP规划与管理（2分）
③网络安全建设（2分）
④零信任建设（2分）
⑤统一运维管理平台建设（2分）
⑥超融合建设（2分）
⑦机房配套改造（2分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上每点内容不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分，未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得14分。
2、项目实施方案(14分)
①设备上架及安装实施（2分）
②零信任部署实施（2分）
③数据迁移与配置迁移方案（2分）
④新老平面割接实施（2分）
⑤系统及设备对接实施（2分）
⑥测试与联调验证方案（2分）
⑦利旧与退网设备处置方案（2分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上每点内容不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分，未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得14分。
3、售后服务方案（12分）
①运维服务内容（2分）
②监控与告警管理（2分）
③服务团队与资源（2分）
④服务流程与制度（2分）
⑤应急响应与灾难恢复（2分）
⑥服务承诺与保障措施（2分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上每点内容不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分，未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
五、政策加分（2分）
①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得2分。
注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。


附件二：投标文件格式


投

标

文

件





采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0052

采购项目名称：无锡市锡山区政务外网核心层升级改造项目

供应商：






二〇二六年  月  日
[bookmark: 一．报价函（格式）]
（一）投标函（格式）：

投  标  函
致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：
我方收到贵方编号JSZC-320205-JZCG-G2026-0052招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
十一、我方承诺不非法转包、分包。
十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。








供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：









（二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

                            政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0052 
        日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：
我公司(单位)愿针对本次无锡市锡山区政务外网核心层升级改造项目进行投标。
我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                         供应商（盖章）：
                                  法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]





（三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

                           采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0052
                                         日期：
无锡市公共资源交易中心锡山分中心：
                             系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（ 无锡市锡山区政务外网核心层升级改造项目 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：


               单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：












供应商法定代表人身份证扫描件：

        
法定代表人身份证扫描件
（正面）


法定代表人身份证扫描件
（反面）





法定代表人授权代表人
 



法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）


被授权人身份证扫描件
（正面）


被授权人身份证扫描件
（反面）


























（四）承诺书(格式)：

承诺书


                             （供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC-320205-JZCG-G2026-0052）所提供的货物符合招标文件要求；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；
3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。



供应商（盖章）：
JSZC-320205-JZCG-G2026-0052                     无锡市公共资源交易中心锡山分中心

JSZC-320205-JZCG-G2026-0052                              无锡市公共资源交易中心锡山分中心
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
1


2



（五）开标一览表（格式）：

开标一览表 


供应商名称（盖章） 
项目名称：
采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0052
分包号：采购包
	投标货物名称
	

	总价（小写）
	

	总价（大写）
	

	核心产品品牌
	



填写说明：
1. 评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。


日期：
（六）报价明细表（格式）：
报价明细表

供应商名称(盖章)                        政府采购编号：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	规格
	技术参数
	数量
	单位
	产地
	免费质保期
	单报价（元）
	分项总报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	合计（元）
	

	完工期
	合同签订生效之日起    个日历日内交货并安装调试完毕

	项目整体免费质保期
	项目经最终验收合格之日起____年

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %



上述报价表不限于此，结合第三章项目要求和有关说明详细清单自行编制。
（1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
（2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；
（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；
（4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及5年运维服务的其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价未含税价。
（5）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第二章第五条第三点“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：

(七) 服务保障承诺书(格式)：
服务承诺

                      (供应商名称)针对本次无锡市锡山区政务外网核心层升级改造项目在此承诺：


…………………


如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。


供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。










（八）投标偏离表（格式）：
	
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	技术参数部分
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	商务部分
	
	响应第三章项目要求和有关说明中商务部分
	
	




投标偏离表


供应商名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2026-0024

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：
（1）本表不得删除；
（2）货物类采购需按技术参数部分逐条列明，需包含设备名称、规格、数量、单位、技术参数等，若不填写或填写不完整按无效投标文件处理。
（3）商务部分如无任何服务偏离，请于本表商务部分“偏离说明”中注明“无偏离”，若不填写按无效投标文件处理。
（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。
（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；


（九）投标供应商情况表（格式）
投标供应商情况表
单位名称：（公章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	主营收入
	2025年     万元

	实现利润
	2025年    万元
	
	

	营业面积
	         平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	






JSZC-320205-JZCG-G2026-0052                      无锡市公共资源交易中心锡山分中心
 JSZC-320205-JZCG-G2026-0052                     无锡市公共资源交易中心锡山分中心

70


60


[bookmark: _Toc112006946]（十）（供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：
2.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
3.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
4.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        
（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。  

企业名称（盖章）： 
日    期：

说明： 
（1）根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，项目技术要求中如对本项目货物标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商，货物的制造商即货物由制造商生产且使用该制造商的商号或者注册商标。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（5）货物类项目涉及多个采购标的，供应商应当根据每个采购标的所属行业的划型标准，判断所有标的制造商是否属于中小企业，然后根据招标文件“项目要求和有关说明”中明确的采购标的逐项声明，不得多填。漏填标的、填写的制造商名称与报价明细表不一致、未按采购标的逐项声明等情形，可能会导致《中小企业声明函》被作无效处理，由此带来的后果由供应商自行承担。
（十一）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

（十二）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
                                 日期：　     年　  月　  日         
 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.划删除线的地方无需填写。







（十二）服务方案（格式）

供应商应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。




[bookmark: _Toc112006949]（十三）（供应商）其他材料：





供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加






供应商名称(公章)：
                                     法定代表人或授权委托人(签字)：
                             日期：     年    月   日



