
总 说 明

工程名称：贺甲战斗旧址消防工程
	一、工程概况：

本工程是贺甲战斗旧址消防工程，主要内容为新建消防水池，建筑面积133.98m2，包含土建、自动报警系统、应急照明系统、消火栓系统、智慧消防系统及泵房等项目。
二、工程招标范围：

  本工程图纸及清单内所有内容。

三、最高限价编制依据： 

1、《建设工程工程量清单计价标准》（GBT50500-2024）、GB/T 50854-2024《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》、GB/T 50856-2024《通用安装工程工程量计算标准》。

2、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）。
3、《江苏省建设工程费用参考》2026年及营改增等其它现行相关文件。

4、设计图纸。

5、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

6、其他有关文件、资料。
四、人工、材料、机械等说明：

1、除招标人注明为暂定价以外，所有人、材、机均由投标人根据工程具体情况、企业管理水平并考虑风险因素自主确定。
2、最高投标限价：2026费用参考人工单价苏建价[2026]76号；材料费参考《镇江工程造价信息》（丹阳市）2026年第8期信息价并结合市场行情确定。

五、措施项目费：
 1、投标人应仔细自行踏勘现场充分考虑施工过程中产生的各项费用，投标报价时不应局限于招标人明确的各项施工措施费，中标后施工措施费不再增列新措施费的项目。 

2、投标人应根据现场场地等情况充分考虑各种材料构配件堆放或外运运距风险，自主报价。

3、投标人在措施项目脚手架及模板支架投标报价过程中，需满足相关文件及规范要求以及满足《关于加强施工现场外脚手脚和模板支撑架安全管理的通知》丹住建（2020）163号和《关于进一步加强施工现场模板支架和脚手架安全管理的通知》丹建安监（2020）22号文件的要求。
六、暂列金：考虑到发包人在施工合同协议签订时，尚未确定或者不可预见的在施工过程中所需材料、设备、服务的采购，以及施工过程中合同约定的各种工程价款调整因素出现时的工程价款调整以及索赔、现场签证确认的费用，工程暂列金额为4万元，专业暂估价（基坑支护、降排水）5万元。
七、施工单位需严格执行《丹阳市城市建筑垃圾管理办法》

八、施工单位施工时应对已做好成品保护工作，如有损坏需承担相应的修复和赔偿费用。

九、分部分项工程量清单对工程项目特征、工作内容及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。
十、工程量及计价说明：

 1、工程计价采用苏建函价【2019】178号一般计税法。

 2、投标单位应根据现场情况充分考虑运距风险及装车方式，自主报价，结算时不再调整运费单价（甲方原因除外）

十一、其它说明事项：
1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3、未尽事宜详见清单描述、设计图纸及规范。

4、其中电脑、空调未计入清单。



