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[bookmark: _Toc12708969][bookmark: _Toc12887259][bookmark: _Toc226126992]
第一章 投标邀请
[bookmark: _Hlk44593331]南京汇采项目管理有限公司受南京师范大学的委托，就其所需的智慧教学资源制作训练仓项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。
南京师范大学智慧教学资源制作训练仓招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行下载招标文件，并于2026-10-29，09:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk28680462]（一）项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2026-0080
[bookmark: _Hlk88135353]（二）项目名称：南京师范大学智慧教学资源制作训练仓
（三）预算金额：人民币150万元 
[bookmark: _Hlk210926704][bookmark: _Hlk88135376]（四）最高限价：本项目设定最高限价为人民币150万元，投标人的报价超过最高限价的，作无效投标处理。
[bookmark: _Hlk172038136][bookmark: _Hlk174535205][bookmark: _Hlk210926822]（五）采购需求：智慧教学资源制作训练仓用于训练师范生的备课能力，支持师范生利用学科资源和包括AI在内的信息技术进行教学设计和教学资源开发，基于教师教育大模型算力的导师系统可以对师范生的备课结果进行初步诊断和反馈，指出基本错误和下一步训练建议。详细内容见本招标文件“第三章 项目需求”。本项目不接受进口产品投标。
（六）合同履行期限：详细内容见招标文件“第三章 项目需求”；
[bookmark: _Hlk172037786]（七）本项目不接受联合体参与投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk8392111]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
[bookmark: OLE_LINK2]1.通用资格要求：
（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明； 
[bookmark: _Hlk108015803][bookmark: _Hlk109904785][bookmark: _Hlk109904404]（2）提供2024年度或2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
（3）提供在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收（如增值税、企业所得税等）和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料）；
（4）提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.其他资格要求
[bookmark: _Hlk174538327]（1）存在以下情形的不得参加本项目的采购活动：①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单，或有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；③为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
（2）提供法人授权书；
（3）提供投标函；
[bookmark: _Hlk174538358]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包；
（三）本项目的特定资格要求：无； 
[bookmark: _Hlk204083582]三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk171011150][bookmark: _Hlk151113466]（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日； 
（二）地点：江苏政府采购网；
[bookmark: _Hlk204083569][bookmark: _Hlk171011164]（三）方式：招标文件可在“江苏政府采购网”自行下载查看；供应商须办理“苏采云”政府采购交易系统CA数字证书，登录系统并成功提交参与确认函后，方可获得参与后续采购活动的资格。
[bookmark: _Hlk162603855][bookmark: _Hlk162603955]（四）售价：0.00元。
[bookmark: _Hlk176277315]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）提交投标文件截止时间和开标时间：2026-10-29，09:00（北京时间）
（二）地点：“苏采云”政府采购交易系统
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。 
六、其他补充事宜
（一）本次招标不收取投标保证金；
[bookmark: _Hlk171011619][bookmark: _Hlk196927902][bookmark: _Hlk196927919][bookmark: _Hlk196927960]（二）公告发布媒体：本项目相关公告在“江苏政府采购网”发布，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南京汇采项目管理有限公司在该媒体上发布的更正公告； 
（三）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
七、本次招标联系方式
（一）采购人信息
名  称：南京师范大学
地  址：南京市仙林大学城文苑路1号 
联系人：董老师
联系电话：025-83598970
（二）采购代理机构信息
名  称：南京汇采项目管理有限公司
地  址：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼A座
联系人：郑吉玉、鲍慧
[bookmark: _Hlk8391416]联系电话：025-86606690
[bookmark: _Hlk171011874]（三）项目联系方式
项目联系人：郑吉玉、鲍慧
联系电话：025-86606690
　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc8485111][bookmark: _Toc9363425][bookmark: _Toc12708970][bookmark: _Toc12887260][bookmark: _Toc226126993][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc8485112][bookmark: _Toc9363426][bookmark: _Toc12708971][bookmark: _Toc12887261][bookmark: _Hlk198053487][bookmark: _Toc226126994]一、总 则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京汇采项目管理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK47]4.2本项目采购代理服务费用已纳入采购预算，由中标供应商承担并包含在投标报价中。代理服务费以中标金额为基数，参照原国家计委“计价格[2002]1980号”文件规定收费标准的60%计取。若计算金额低于人民币4000元的，则按人民币4000元收取。中标供应商须在领取中标通知书前向代理机构全额支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc8485113][bookmark: _Toc9363427][bookmark: _Toc12708972][bookmark: _Toc12887262][bookmark: _Toc226126995]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
6.1.1投标邀请
6.1.2投标人须知
6.1.3合同文本
6.1.4项目需求
6.1.5评标方法与评标标准
6.1.6投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
7.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc8485114][bookmark: _Toc9363428][bookmark: _Toc12708973][bookmark: _Toc12887263][bookmark: _Toc226126996]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”下载的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”下载的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]14、投标有效期
14.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc8485115][bookmark: _Toc9363429][bookmark: _Toc12708974][bookmark: _Toc12887264][bookmark: _Toc226126997]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]16、电子投标文件的递交
16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
子投标文件。
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17、投标截止时间
17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]18、投标文件的拒收
18.1代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何投标文件。
18.2代理机构将拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc8485116]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc9363430][bookmark: _Toc12708975][bookmark: _Toc12887265][bookmark: _Toc226126998]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]20、开标
20.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]21、评标委员会
21.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会进行评标。
21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况，逾期将不予受理。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.2评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.4 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人和代理机构以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人或代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排授权代表与代理机构及评标委员会联系。

24.8异常低价投标审查
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]24.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]25.1无效投标条款
25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
[bookmark: _Hlk185331020][bookmark: _Hlk185331009][bookmark: _Hlk185331222]25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线内容或标★内容为实质性要求）。
25.1.8投标人被 “信用中国”列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
[bookmark: _Hlk204691767]25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款：
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc8485117][bookmark: _Toc9363431][bookmark: _Toc12708976][bookmark: _Toc12887266][bookmark: _Toc226126999]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。
26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
27.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章，加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章，加盖公章。
27.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。
27.6 以下情形的质疑不予受理
27.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.6.5未按招标文件规定的要求签字并加盖公章的质疑（如供应商组成联合体参加投标的，联合体中任何一方或多方未按要求签字并加盖公章的质疑）。
27.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.1中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc8485118][bookmark: _Toc9363432][bookmark: _Toc12708977][bookmark: _Toc12887267][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc226127000]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]29、签订合同
29.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30、标的物的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的标的物（包含与货物相关的服务，及与服务相关的产品）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
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第三章 项目需求
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	[bookmark: _Hlk210927219]序号
	标的名称
(对应中小企业划分标准)
	所属行业
(对应中小企业划分标准)
	是否接受进口产品投标

	1
	教学资源识别评价AI原子能力组件
	工业
	否

	2
	师范生备课训练终端
	工业
	否

	3
	AI教学实训录制系统
	工业
	否

	4
	研讨型智慧教室
	工业
	否

	5
	AI黑板
	工业
	否

	6
	研讨展示屏幕
	工业
	否


[bookmark: _Hlk210927155][bookmark: _Hlk174538584]项目属性：货物类
1、 项目需求
1、采购标的需实现的功能或者目标
智慧教学资源制作训练仓用于训练师范生的备课能力，支持师范生利用学科资源和包括AI在内的信息技术进行教学设计和教学资源开发，基于教师教育大模型算力的导师系统可以对师范生的备课结果进行初步诊断和反馈，指出基本错误和下一步训练建议。
2、采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	教学资源识别评价AI原子能力组件
	1套
	核心产品

	2
	师范生备课训练终端
	11台
	

	3
	AI教学实训录制系统（含1间教室授权，有效期3年）
	1套
	

	4
	研讨型智慧教室（含智慧教室主机、设备电源管理器、录播终端、高清摄像机、扩声系统主机、吊麦话筒、扩声系统音箱）
	1套
	

	5
	AI黑板（含OPS电脑1套、智能笔1支）
	1台
	

	6
	研讨展示屏幕
	10台
	


2、 技术及服务要求
1、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准或者其他标准、规范
1. 国家课程标准及教育部师范类专业认证相关标准；
2. 教育信息化相关标准规范（CELTS教育资源建设规范等）；
3. GB 4943.1《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》；
4. GB/T 9813《计算机通用规范》；
5. [bookmark: OLE_LINK6]信息安全等级保护相关要求（GB/T 22239等）；
6. 国家及行业有关软件工程与系统集成的标准规范。
以上标准版本根据国家或行业的最新修订版本为准。
2、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
1. 软件系统满足“3、技术参数要求”中的技术参数要求；
2. 硬件设备满足国家安全标准；
3. 设备安装调试规范，布线整齐、牢固，标识清晰；
4. 系统上线前完成联调联试，确保各软硬件系统匹配良好、运行稳定。
5. 系统采用开放式设计，确保为功能拓展保留API接口。
3、技术参数要求
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、教学资源识别评价AI原子能力组件（1套）

	（一）训练需求分析

	1
	训练需求分析-学科选择
	系统应支持学生通过交互界面选择目标学科，学科范围应包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、科学等。系统应根据所选学科加载对应的资源类型库、教学标准体系、评价指标框架及知识图谱，使资源推荐、任务设计、评价标准与学科特点相匹配。
	1
	套

	2
	训练需求分析-学段/年级选择
	系统应支持学生选择学段（小学、初中、高中）及对应年级，并根据所选学段、年级联动过滤可选教材版本范围，匹配相应的知识深度与认知特点，使推荐的资源内容、训练难度、评价标准符合国家课程标准要求，避免跨学段内容错配。
	1
	套

	3
	训练需求分析-教材版本选择
	系统应支持根据学生已选择的学科、学段、年级信息，通过级联联动机制动态展示适配的教材版本列表，并可细化至具体章节、单元与知识模块，使生成的教学资源与学生实际使用的教材版本一致。
	1
	套

	4
	训练需求分析-训练模式设定
	系统应支持两种训练模式：（1）教学模式，由教师统一设计训练任务、组织班级集体训练，适用于课堂教学、作业布置等场景；（2）自主训练模式，学生根据个人学习需求自主选择训练内容并完成练习。系统应根据选定模式启用相应的任务管理、班级统计、进度跟踪等功能模块。
	1
	套

	5
	训练需求分析-资源类型选择
	系统应支持学生选择训练产出的资源类型，涵盖教学设计方案、PPT课件、习题试卷、教学图片、教学动画、音频资料、视频课程、交互式网页等形态。系统应根据所选资源类型调取相应的模板库、评价指标体系、素材推荐策略与生成模型。
	1
	套

	6
	训练需求分析-训练要求补充
	系统应支持用户通过富文本编辑器以自然语言补充训练要求与个性化指标，包括课时安排、教学重点难点、教学目标、学情分析、特殊教学约束（如信息化工具使用要求、学科核心素养渗透点、教学方法偏好）等。系统应调用大语言模型对输入进行语义解析与结构化提取，作为任务描述生成、素材推荐、评价标准定制的输入依据。
	1
	套

	7
	训练需求分析-任务描述生成
	系统应支持由大语言模型智能体综合用户输入的全部信息（学科、学段、年级、教材版本、训练模式、资源类型、个性化补充要求等），通过提示工程与模板约束策略自动生成任务描述。任务描述应明确产出目标、具体要求、评价标准、时间边界、技术约束等信息，并作为素材推荐、制作引导、智能评价等环节的统一任务上下文。
	1
	套

	8
	训练需求分析-素材智能提供
	系统应支持依据生成的任务描述，通过检索增强生成（RAG）技术与素材库标签匹配算法检索并提供配套素材。素材类型应涵盖课件类（PPT模板、多媒体资源包）、教案类（详案模板、简案模板、导学案框架）、学案类（预习学案、课堂学案、复习学案）、习题试卷、教学图片、动画素材、音频资料、视频片段、交互式网页等。素材推荐应基于学科特点、知识点标签、难度等级、版本适配等维度匹配。
	1
	套

	9
	训练需求分析-教师发布任务
	教学模式下，系统应支持教师将系统自动生成或手动编辑后的训练任务一键发布给指定班级或学生群体，并同步下发任务描述、配套素材资源包、评价指标体系及评分细则。任务发布后，系统应自动建立任务与学生关联关系，启动进度跟踪、提交管理、提醒通知等管理流程。
	1
	套

	10
	训练需求分析-截止时间管理
	系统应支持教师为每项训练任务设置开始时间与截止时间，并在任务临近截止时间时（如提前24小时、12小时、1小时等节点）通过站内消息、邮件、短信等渠道向未提交学生发送提醒。对已逾期未提交的任务，系统应自动标记逾期状态并在统计报表中单独呈现。系统应支持教师延期任务截止时间，并同步更新提醒计划与统计逻辑。
	1
	套

	11
	训练需求分析-评价模式设定
	系统应支持教师根据教学目标与训练性质选择评价模式，包括：教师评价（任课教师依据评价标准手工评分与点评）、学生互评（按统一评分量表由班级同学相互评分）、AI智能评价（由大语言模型基于多维度评价指标体系量化打分与诊断）三类。系统应支持单选或多选组合使用；采用组合评价时，应按预设权重融合各评价主体得分，计算加权综合分数。不同评价模式应对应不同的评分流程、权限控制与数据统计逻辑。
	1
	套

	12
	训练需求分析-作品案例推送
	系统应支持在班级训练任务进行中或结束后，依据学校后台配置的推送规则（推送时机、推送对象范围、推送作品数量、典型性筛选条件、代表性权重等），自动遴选班级内代表性作品案例（如高分优秀作品、常见问题作品、进步显著作品、创新亮点作品等），通过站内消息、任务流等渠道定向推送给全体学生或特定学生群体。推送规则由学校管理员统一配置，系统自动执行。
	1
	套

	13
	训练需求分析-完成情况统计
	系统应支持实时汇总统计班级训练任务完成情况，自动计算并展示任务提交率、完成率、平均分、最高分、最低分、分数区间分布、各维度得分均值等指标。统计结果应以可视化看板呈现，支持柱状图、饼图、折线图、热力图等图表类型。
	1
	套

	14
	训练需求分析-班级能力画像
	系统应支持基于班级全体学生历次训练任务的多维度评价数据，运用数据挖掘与聚类分析技术构建班级能力画像，内容包括各评价维度（内容质量、逻辑结构、视觉设计、教学法应用、创新性等）的强弱分布、群体特征标签、得分分布曲线、典型问题清单、共性短板分析等。系统应支持班级画像与年级、学校平均水平对比分析，并以雷达图、分布图、对比柱状图等形式呈现。
	1
	套

	（二）备课训练智能导师

	15
	备课训练智能导师-训练目标解析
	系统应支持运用大语言模型语义理解能力，对训练需求文本进行解析与结构化提取，识别学科知识点、教学目标层次（认知/技能/情感）、产出规格要求（格式、篇幅、技术标准）、约束条件（时间、工具、场景）等要素。解析结果应以知识图谱、标签体系、参数列表等形式存储，作为制作思路生成、分步引导、资源推荐、评价指标匹配的语义基础。
	1
	套

	16
	备课训练智能导师-制作思路生成
	系统应支持针对用户选定的资源类型（PPT课件、教学设计、习题等），结合解析后的训练目标与学科特点，调用学科教学法知识库与教学设计规划模型，自动生成整体制作思路与内容框架（如PPT课件的逻辑结构、章节安排、内容要点分布；教案的教学环节设计、时间分配、活动组织策略等），并给出制作策略建议、注意事项提示与常见误区警示。
	1
	套

	17
	备课训练智能导师-分步制作引导
	系统应支持运用多轮对话智能体技术，将备课过程拆解为有序制作步骤（如需求分析→框架搭建→内容填充→版面优化→质量自查），通过状态机管理步骤流转。每个步骤应提供操作建议、格式规范说明、示例参考、易错点提示、质量检查清单等信息。学生在任何步骤可向智能导师追问，系统应基于上下文提供针对性答疑与指导。
	1
	套

	18
	备课训练智能导师-评价指导
	系统应支持在学生制作过程中提供实时的评价指标对标与诊断反馈：对学生已产出的内容片段进行即时分析，对照该资源类型的评价指标体系，检测是否覆盖关键评价要点、是否存在常见失分项（逻辑不连贯、重难点缺失、版面不规范等），并给出改进提醒与优化建议。
	1
	套

	19
	备课训练智能导师-模板调用
	系统应内置按学科、学段、资源类型多维度分类的标准模板库，涵盖PPT课件、教案、学案、试卷等规范化模板。学生可通过分类检索、关键词搜索、标签筛选查找模板，并一键套用至当前制作任务，在模板框架基础上进行个性化修改与内容填充。
	1
	套

	20
	备课训练智能导师-优秀范例参考
	系统应提供按资源类型、学科、学段、知识点等维度分类的优秀作品范例库，展示历届学生或教师制作的教学资源案例。每个范例应配有亮点标注、设计思路解析、可借鉴要点说明、适用场景介绍等信息。学生可通过标签检索、相似度推荐、智能匹配查找与当前任务相关的范例。
	1
	套

	21
	备课训练智能导师-指标前置展示
	系统应支持在学生开始备课前，将该资源类型对应的评价指标体系、评分维度、权重分配、评分细则、优秀标准、常见失分点等信息以结构化形式展示给学生，并与制作过程中的实时评价指导、完成后的量化评分形成闭环。
	1
	套

	（三）备课评价智能体

	22
	备课评价智能体-差异化指标模型
	系统应支持针对不同资源类型（PPT课件、教学设计、习题、视频等）构建差异化评价指标模型库，每种资源类型对应一套评价指标体系（如PPT课件侧重版面设计、逻辑结构、内容呈现、视觉效果；教案侧重教学目标、教学环节、重难点处理、教学方法；习题侧重知识点覆盖、难度梯度、题型多样性、答案规范性）。每套指标体系应明确各维度权重配置与评分细则，系统根据所选资源类型自动加载对应指标模型。
	1
	套

	23
	备课评价智能体-量化评分
	系统应支持基于加载的评价指标体系，运用多模态大语言模型对学生提交的教学资源进行智能分析与量化评分，识别并分析文本、逻辑结构、知识准确性、教学设计合理性等内容，依据评分规则与专家标注的评分样本，对每个评价指标项给出量化分值。评分过程应自动化、标准统一，评分结果可追溯。
	1
	套

	24
	备课评价智能体-分项得分计算
	系统应在完成各评价指标项量化评分后，按指标体系的维度分类与权重配置自动汇总分项得分，各评价维度得分由所属子指标得分加权求和得出。系统应以表格、图表等形式呈现各维度分项得分明细。
	1
	套

	25
	备课评价智能体-总分汇总
	系统应支持依据各分项得分与对应权重，通过加权求和计算资源总分，并根据预设等级划分标准（如90分以上为优秀、75-89分为良好、60-74分为合格、60分以下为待改进）自动映射为等级评价。总分与等级应呈现在评价报告顶部，总分计算过程应可追溯，支持查看分项得分与权重。
	1
	套

	26
	备课评价智能体-优点识别与亮点提炼
	系统应支持运用大语言模型归因分析能力，在评价过程中自动识别学生作品中的优秀部分与亮点特色，并以具体语言提炼描述。优点识别应涵盖内容准确性、逻辑严谨性、设计创新性、教学方法应用、技术熟练度等方面，并说明优点对应的评价维度与能力要素。
	1
	套

	27
	备课评价智能体-问题诊断与原因分析
	系统应支持运用智能诊断技术分析学生作品中存在的问题与不足，并针对每个问题进行成因分析，定位到具体评价指标项、内容位置、失分原因。问题诊断应涵盖知识性错误、逻辑性缺陷、设计规范偏离、教学法应用不当、技术实现缺陷等层面，并说明问题违背的标准及影响的指标得分。
	1
	套

	28
	备课评价智能体-改进方向建议
	系统应支持针对诊断出的每个问题，基于评价标准、优秀案例、教学理论等知识库，自动生成具体、可操作的改进方向与优化建议，内容包括修改方法、可参考资源、需补充内容、注意要点等，并以结构化列表形式呈现。
	1
	套

	29
	备课评价智能体-优秀案例对比
	系统应支持基于相似度匹配算法，从优秀作品库中检索与学生当前作品在学科、学段、知识点、资源类型等维度相似的优秀案例进行对比分析，指出学生作品与优秀案例在各评价维度上的差距、差异点与可借鉴的做法。
	1
	套

	30
	备课评价智能体-班级平均水平对比
	系统应支持将学生个人得分与班级平均分、中位数、分数区间分布等统计指标进行对比分析，以可视化图表呈现学生在班级中的相对位置与排名区间，帮助教师识别表现突出与需要帮扶的学生。
	1
	套

	31
	备课评价智能体-历史版本对比
	系统应支持自动保存学生提交的每个版本作品，建立版本历史记录。学生可选择任意两个历史版本进行对比，系统应计算并展示两个版本在各评价维度上的得分变化、内容差异与改进幅度。
	1
	套

	32
	备课评价智能体-总体评价
	评价报告应在顶部呈现总分、等级评价与综合评语，给出对学生作品的整体定性结论。综合评语由大语言模型根据量化评分结果与质量分析自动生成，概括作品整体水平、主要特点、突出优点与核心不足。
	1
	套

	33
	备课评价智能体-分项评分明细
	评价报告应以结构化表格与可视化图表（雷达图、柱状图等）呈现各评价维度与子指标的明细得分、权重配置、得分率、失分原因等信息。
	1
	套

	34
	备课评价智能体-优点与亮点
	评价报告应设置专门章节，以结构化列表集中展示作品的优点与亮点，每条优点应配有具体描述、对应评价维度标签、体现的能力要素等信息。
	1
	套

	35
	备课评价智能体-问题与不足
	评价报告应设置专门章节，以结构化列表集中展示作品存在的问题与不足，每条问题应配有详细描述、问题定位（具体位置/指标）、成因分析、严重程度标识等信息。
	1
	套

	36
	备课评价智能体-改进建议
	评价报告应设置专门章节，针对识别出的每个问题给出具体、可操作的改进建议，内容应包括改进策略与操作方法。
	1
	套

	37
	备课评价智能体-PDF导出
	系统应支持将完整评价报告一键导出为PDF文件，包含报告全部内容（总体评价、分项明细、优点亮点、问题不足、改进建议、对比分析等）、图表、Logo、页眉页脚等要素。系统应支持水印、密码保护等导出参数配置。
	1
	套

	38
	备课评价智能体-在线查看与分享
	评价报告应支持在线Web页面查看，采用响应式布局，适配电脑、平板、手机等终端。系统应支持生成报告分享链接，分享链接应具备权限控制机制，支持设置查看密码、有效期、访问次数限制。
	1
	套

	（四）学生备课能力画像

	39
	学生备课能力画像-备课记录
	系统应支持为每位学生建立备课记录档案，归档历次训练任务、提交的作品文件、提交时间、版本历史、评价结果等数据。记录以时间线组织，支持按时间、学科、资源类型、得分等维度筛选与检索。
	1
	套

	40
	学生备课能力画像-评价报告汇总
	系统应支持集中汇总学生历次获得的全部评价报告，以列表形式呈现，支持按时间、学科、资源类型、得分、等级等维度检索、筛选、排序，并可回看报告详情。
	1
	套

	41
	学生备课能力画像-强弱项分析与学习建议
	系统应支持基于学生各评价维度的历史得分数据，识别能力强项（得分持续较高的维度）与薄弱项（得分持续较低或波动较大的维度），并结合学科特点、能力标准、优秀案例等知识库，针对薄弱项给出提升建议、学习资源推荐与训练任务推荐。分析结果以可视化图表呈现。
	1
	套

	42
	学生备课能力画像-学生备课能力画像
	系统应支持基于学生历次备课记录与评价结果，运用多维数据聚合与能力建模技术，从内容质量、逻辑结构、视觉设计、教学法应用、创新性、技术熟练度等维度构建学生个人能力画像，以雷达图、能力标签云、维度得分表等形式呈现各维度水平分布、优势项、短板项及相对群体均值的定位。
	1
	套

	43
	学生备课能力画像-能力成长曲线
	系统应支持基于学生历次评价得分数据，以时间为横轴、得分为纵轴绘制成长曲线，包括总分曲线与各单项能力维度曲线，支持多曲线叠加对比显示，呈现能力提升轨迹、进步速度与波动情况。
	1
	套

	44
	学生备课能力画像-优秀作品展示
	系统应支持将学生历次获得高分或被评为优秀等级的作品集中展示于个人作品墙或班级/学校优秀作品展示区，配以得分、等级、评语、亮点标签等信息。作品墙应支持浏览、点赞、评论、收藏等互动功能。
	1
	套

	二、师范生备课训练终端

	45
	训练终端
	1、★CPU：≥10核心16线程，主频≥2.5 GHz，最高睿频5.2 GHz三级缓存≥24MB
2、内存：≥16GB LPDDR5 4800MHz 双通道板载内存
3、显卡：集成显卡
4、硬盘：≥1TB PCIe Gen4 SSD
5、无线网卡：内置WiFi6无线网卡，支持蓝牙
6、其他设备：大尺寸触摸板；三档背光键盘
7、显示器：≥14.0” 2240 x 1400分辨率IPS屏幕、100% sRGB色域、88%屏占比、DC调光，支持180°开合角度
8、摄像头：HD高清摄像头
9、音频：内置双立体声扬声器
10、电池：≥60Wh锂电池，支持快充
11、电源适配器：≥100W Type-C电源适配器
12、规格：≤311.6 x 217.8 x 16mm，重量：≤999g，材质：镁铝合金A、C、D面
13、接口：2×USB Type-C(全功能)，1×USB Type-C(数据传输)，1×USB 3.2 Gen1 Type-A，1×HDMI，1×音频接口
14、出厂预装Win11正版操作系统
	11
	台

	三、AI教学实训录制系统（应含1间教室授权，有效期3年）
[bookmark: OLE_LINK5]本章标注“▲”的条款，投标人提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。

	46
	核心转写引擎服务
	▲1.1 支持汉语、英语、俄语、德语的连续语音识别与转写；
▲1.2 支持汉语与英语、俄语、德语实时互译；
▲1.3 中文转写准确率不低于96%，英文转写准确率不低于96%；
▲1.4 具有文本顺滑、标点识别、自然语言处理、语气词过滤能力，能够让识别结果更加准确，语气词和重复词自动过滤，以保证文稿的规范性；
▲1.5 系统转写翻译交互响应时间需≤200ms。
	1
	套

	47
	字幕功能
	2.1 支持开始录制前切换转写的字幕语种，转写字幕支持选择切换成中文、英文、俄文、德文、中英混合的语种识别模式；
2.2 支持在开始录制前设置翻译字幕语种，当转写字幕为中文、中英混合时翻译字幕可以选择英文、俄文、德文语种。转写字幕为英文、俄文、德文的时候翻译字幕可以选择中文的语种；
2.3 支持选择是否需要上屏展示，支持转写、翻译字幕单独或者同时上屏展示。
	1
	套

	48
	系统录制功能
	3.1 支持教师录制的课程独立存储于教师个人账号下。不同账号间的数据进行隔离，保证数据安全性和私密性；
3.2 系统应支持录制开始后，显示3秒倒计时，避免无效画面被录制；
3.3 支持用户通过软件一键开启或结束微课录制；
3.4 支持同时录制系统和麦克风声音，也可以选择单独录制麦克风或者系统声音；
3.5 支持根据场景需要灵活设置字幕条的位置、宽高、字幕条透明度、文字的字体、字幕条的显示/隐藏状态；支持全屏显示字幕；
3.6 支持结束课程录制时屏幕页面出现二维码，学生可扫码查看课程视频、教师口水稿及对应翻译内容；
3.7 支持结束录制的课程自动上传至云端，支持断点续传。
▲3.8 支持实录课程中在同一页面展示实录视频+文本（教师口水稿）+关键帧，支持通过搜索框输入文字的形式进行定位搜索；点击文本区域、关键帧等方式快速精准定位对应视频内容；
▲3.9 系统支持通过图片智能比对技术，对教师任意授课内容（包括PPT、WORD、视频等）的关键帧的自动提取。关键帧检出率≥90%。
	1
	套

	49
	系统设置功能
	4.1 字幕设置：支持选择字幕条展开或收起，选择字幕条是否置顶，字幕条展示语种（包括中文、英文、俄文、德文、中英混合等），支持选择双语模式下字幕展示形式，选择字幕字体、字体大小、字体颜色，支持设置字幕条背景透明度；（提供功能演示视频）
4.2 录制设置：支持录制麦克风切换，选择画面源，支持全屏录制，录制视频质量（应包括流畅、标清、高清、超清）及转写模式（混音模式、麦克风模式、系统音模式）；支持设置录制结束是否显示二维码，是否自动保存；（提供功能演示视频）
4.3 专业词库：支持教师添加专业专有名词，以提升转写识别准确率，添加后应立即生效；（提供功能演示视频）
4.4 文件存储：应支持选择文件缓存位置、视频录制默认最长支持2小时录制，可以修改4小时或8小时录制时长。
	1
	套

	50
	个人微课管理
	▲5.1 支持教师将录制好的课程进行标签打点、视频重命名、移动到其他文件夹、删除微课等管理功能；
▲5.2 支持手动给视频打点，可以选择视频某一个关键帧设置知识点标签、重难点标签和笔记内容；
5.3 支持录制好课程内容视频视图播放、图文视图播放，视频视图播放时应支持倍速播放（倍速可选择0.5\0.75\1\1.25\1.5\2倍速）、选择播放视频的声音大小、全屏展示播放；
5.4 支持课程内容下载功能，支持下载视频文件、下载字幕、下载音频。
	1
	套

	51
	微课资源管理
	6.1 微课管理：支持录制结束后，院校的管理员在后台查看对应院系和学校全部的微课资源。同时支持教师将自己的微课分享给本校其他教师或通过链接分享；
6.2 支持学校管理员和学院管理员对全校/全院微课资源的管理，支持对封面、教师名称、资源名称、上传时间的列表查看，支持修改微课名称；
6.3 支持用户按照上传教师姓名或微课名称进行微课的搜索；
6.4 微课数据看板：支持按微课总量、按学院进行微课数据统计，支持微课的观看、评论量统计。
	1
	套

	四、研讨型智慧教室

	52
	智慧教室控制主机
	（1）面板≥ARM11 1GHZ CPU，1G内存，2GFlash闪存。
（2）支持SSL加密技术、A-Control技术；支持SNMP，  内置≥4进4出高清设备音频切换，≥2路MIC输入。
（3）内置WEBSERVER，兼容KNXEIB成员的产品，支持楼控协议MODBUS，BACNET等。
（4）支持浏览器B/S模式控制，支持、ANDROIDC/S控制模式。（5）支持模块及COMPILER+语言编程方式，使系统更加智能、方便、稳定。
（6）支持TCP/IP控制模式，UDP控制协议。
（7）A-NET总线技术,可扩充达1024个网络设备。
（8）支持一卡通，支持温湿度，亮度，PM25等物联网传感器；内置≥8路220V电源管理，其中 1 路灯光与防盗报警联动；能独立控制计算机、投影机、投影幕、功放、窗帘、电控锁、报警器等电源开关；具有延时断电保护功能。
	1
	台

	53
	设备电源管理器
	（1）≥8 路强电或 弱电开关量控制。（2）≥2路常供电多功能电源插座。（3）具备按键支持一键全开/全关功能。（4）面板支持时序总开关、支持≥ 11 路手动控制按键，可单独控制每路电源的通断。（5）每路电源输出具有过流过压保护，单路最大功率：≥2200W。（6）支持标准RS232/485、NET 口通信协议，支持实现各种复杂的控制（如时序开关、同步动作、互锁等），并支持状态查询和多台设备连接；（7）提供级联输出端口,可配合CRESTRON、AMX、CREATOR、SVS、SMARTISYS等中央控制系统。（8）提供≥7路多功能电源插座和一路幕布插座，标准19 寸机柜安装方式。（9）具备LED 状态指示灯，实时显示设备运行状态。
	1
	台

	54
	录播终端
	为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式架构设计，非PC、服务器架构。 （1）视频输入输出：机身具备≥4路10/100/1000Mbps自适应POE网口、≥1个10/100/1000Mbps NET网口，支持通过NET网口接入校园网或互联网，实现录制课程上传及网络直播等；机身具备≥2路HDMI输入接口、≥3路HDMI输出接口；且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。（2）视频编解码：支持标准H.264视频编解码协议，要求支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码。（3）机身具备≥4路插拔式接线端子音频输入接口、≥3路插拔式接线端子音频输出接口；  （4）音频编解码：采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能。 （5）网络接入：具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议栈。（6）存储容量：内置不少于2T存储空间，用于录制视频文件的本地存储。（7）主机控制：具备Console控制接口≥2，支持RS232/422协议。（8）外设连接：具备USB 2.0接口≥2，可用于连接U盘等外设。
	1
	台

	55
	高清摄像机
	1）采用双镜头设计，机身自带云台，支持特写镜头和全景镜头同时输出视频，支持4K视频输出；
2）特写镜头采用≥1/2.8英寸CMOS，≥846万有效像素，支持≥4倍变焦，支持逐行扫描，水平视场角≥21°、垂直视场角≥12°；
3）全景镜头采用≥1/2.8英寸CMOS，≥481万有效像素，支持逐行扫描，水平视场角≥44°、垂直视场角≥26°；
4）摄像机云台水平转动范围支持-64°～+64°、转动速度支持0.2°～80°/s、转动幅度支持≥128°，垂直转动范围支持0°～+70°、转动速度支持0.2°～45°/s、转动幅度支持≥70°；
5）支持自动、手动、快门优先、亮度优先等曝光模式，快门速度支持1/30～1/10000s；
6）支持数字降噪，支持自动、手动、一键触发等白平衡设置；
7）支持设置≥255个预置位；
8）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码，支持≥4路码流输出，支持3840×2160@P30、1920×1080@P30、1280×720@P30、960×540@P30、640×360@P30、320×240@P30等视频信号输出，视频码率支持32Kbps～16384Kbps可调，支持可变码率、固定码率；
9）支持AAC音频编码，采样率支持32KHz，音频码率支持64Kbps、96Kbps、128Kbps可调；
10）支持TCP、UDP、DHCP、HTTP/HTTPS、ONVIF、VISCA OVER IP、VISCA透传、RTMP、RTSP等协议；
11）机身具备≥1路Line In 3.5mm音频接口,具备≥1路USB 3.0 Type-C型接口，支持UVC协议；
	2
	台

	56
	扩声系统主机
	音频处理器和数字功率放大器 一体式设计，高度1U，采用纯嵌入式模块化设计 。（1）信噪比：≥97dB。（2）功率放大器的额定输出功率≥2×150W，满足大教室多对音箱需求。（3）频率响应：20Hz-20kHz（±2dB）。（4）总谐波失真：≤0.1%。（5）增益差：≤0.2dB。（6）反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB 。（7）自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥20dB。（8）自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。（9）回声消除强度(AEC)：≥-60dB。（10）回音消除尾音长度：≥512ms。
	1
	台

	57
	吊麦话筒
	（1）频率响应：20-20KHZ。（2）敏感度：-34dB±3dB。（3）输出阻抗： 200Ω。（4）最大声压级：135dB SPL。（5）信噪比：≥80dB。
	1
	支

	58
	扩声系统音箱
	全音域音箱 。（1）室内壁挂式安装，角度可万向调节（可根据实际情况进行方向调整）。（2）采用绿色环保高密板材料，专业结构设计确保输出平滑的频响、高效出色的音质，真实还原人声及乐曲。（3）具备特殊结构设计，单导向管、音柱型箱体设计，在同等声压下可输出更大动态范围。 （4）表面处理：白色颗粒状树脂喷涂。（5）分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确。（6）频率响应范围（Frequency Response）：50Hz-20kHz（-3dB）。（7）输入阻抗：8 ～16Ohm。（8）灵敏度：≥87dB 1.0W/1m。（9）额定输入功率（RMS）：≥65W。（10）峰值输入功率（PEAK POWER）：≥260W。
	3
	对

	59
	研讨桌
	尺寸：2400*1200*760mm，材质：桌面为厚度≥25mm优质E1级三聚氰胺板材，优质免漆板材整洁无异味。优质pvc封边条封边处理，厚度≥1.0mm，桌架采用直径40*40方管厚度≥1.2mm，横梁采用50*25mm方管，厚度≥1.2mm 整体经酸洗磷化、除油除锈、静电喷涂、高温处理而成，桌身用满焊卡扣工艺制作而成。
	10
	张

	60
	学生靠背椅
	1、尺寸：整体高度76-80cm,坐面宽度≥41cm,坐面到地43-45cm；2、椅腿：管材采用1.0粗实心钢筋焊接，采用电镀工艺；
3、坐面：海绵采用厚度≥1.0厚高密度海绵，透气网格布面料。
	80
	张

	61
	多媒体讲台
	工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。1、讲台尺寸：1000*700*1000mm；2、合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，真正做到防盗功能。3、采用厚度≥1.0mm厚优质冷轧钢板，钢木结合材料一体成型；实木橡木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。4、台面平面设计，可放笔记本电脑。5、正前方两个储物抽屉，可放杂物。6、整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。7、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。
	1
	张

	62
	10.1寸嵌桌式刷卡触摸屏
	（1）大于等于10.1寸16:9电容触控屏，分辨率≥1920×1080。（2）CPU≥1.3G主频，四核RAM2G，内存≥8G，支持SD卡扩展。（3）支持主流视频格式，支持硬编解码。（4）支持POE网络及wifi模块，支持USB2.0。
	1
	台

	五、AI黑板（1台）

	（一）硬件整机（本章标注“▲”的条款，投标人提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）

	63
	硬件整机-屏幕设计
	整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥98英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160
	1
	台

	64
	硬件整机-玻璃
	整机屏幕需采用全物理钢化玻璃，厚度≤4mm，表面硬度9H，莫氏7级,采用全贴合设计
	1
	台

	65
	硬件整机-显示
	整机需满足屏体亮度≥350cd/m²，最大亮度≤400cd/m²，色彩覆盖率≥72%NTSC，对比度≥4000：1
	1
	台

	66
	硬件整机-可视角度
	需满足整机屏体最大可视角度178°
	1
	台

	67
	硬件整机-前置按键
	整机需支持前置按键不少于8个，需包含开关、音量+、音量-、主页、信号源、返回、菜单、护眼
	1
	台

	68
	硬件整机-前置接口
	▲整机前置接口需不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含 ≥1 路 HDMI 、≥2路USB、≥1 路 Type C、≥1 路 Touch USB
	1
	台

	69
	硬件整机-后置接口
	▲整机后置接口需不少于12个，包含 ≥2 路 HDMI in 、≥2路USB、≥1 路 Touch USB 、≥1 路 line out 、≥1 路 HDMI out、≥1 路 coax、≥1路RJ45、≥1 路mic 、≥1 路RS232 、≥1 个TF卡槽
	1
	台

	70
	硬件整机-前置USB接口兼容
	需满足外接电脑设备连接整机且触控信号连通时，外接电脑设备可识别整机前置USB接口设备，支持读取前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑
	1
	台

	71
	硬件整机-整机结构
	整机需采用全金属外壳，铝合金边框，金属材质背板，屏幕边缘采用圆角包边防护，表面无尖锐边缘设计，对内部电路器件辐射有一定的屏蔽作用
	1
	台

	72
	硬件整机-整机系统
	整机需自带嵌入式操作系统，CPU≥8核，内存≥4GB，存储空间≥32GB
	1
	台

	73
	硬件整机-有线网络
	需支持仅需一根网线，整机系统可实现上网功能
	1
	台

	74
	硬件整机-无线通信
	为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机需内置路由模块，支持wifi6，支持2.4G、5G双频wifi，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
	1
	台

	75
	硬件整机-麦克风阵列
	整机需具备麦克风阵列，麦克风数量≥8，可用于对教室环境音频进行采集，整机拾音距离≥12m，拾音角度180°
	1
	台

	76
	硬件整机-扬声器
	整机需内置2.2声道扬声器，额定总功率≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考IEC 60268-16 标准
	1
	台

	77
	硬件整机-声压级
	整机扬声器需支持在100%音量下，1米处声压级≥90db，10米处声压级≥85dB，1米到10米距离内响度差距≤5dB，声场覆盖85%区域内响度差异≤5dB。
	1
	台

	78
	硬件整机-摄像头
	整机需具备高清广角摄像头,需满足摄像头像素≥4800万，支持输出8000×6000pix的照片，对角视场角≥78°，水平视场角≥66°
	1
	台

	79
	硬件整机-摄像头下倾设计
	整机高清摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥12°
	1
	台

	80
	硬件整机-远程巡课
	整机高清摄像头需可用于远程巡课，拍摄范围：摄像头垂直线左右水平距离各大于等于2.5米，左右最边缘深度大于等于2米
	1
	台

	81
	硬件整机-触摸系统
	需采用电容触控技术，触控方式支持手指或电容书写笔等非透明物体，支持多点触摸
	1
	台

	82
	硬件整机-语音搜索与转写
	需支持直接通过语音打开网络搜索引擎，如百度，直接查询对应的信息及资料，需支持通过口语表达进行语音转写文本输入，控制机器的音量大小
	1
	台

	83
	硬件整机-语音控制
	需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人、打开白板、调节音量、打开浏览器等不低于300多条
	1
	台

	84
	硬件整机-智能笔状态监控
	在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电
	1
	台

	85
	硬件整机-人机交互
	在整机系统运行环境下，需支持多种人机交互能力，如点击屏幕、语音控制
	1
	台

	86
	硬件整机-副板磁吸
	整机设备副板可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上，支持磁吸附功能。
	1
	台

	87
	硬件整机-板面材质
	板面材质需采用彩钢板或优质烤漆板，底板采用镀锌钢板。板面夹层材质采用铝蜂窝材质，漆膜硬度≥9H或采用高密度、高强度吸音泡沫板，厚度≥14mm。
	1
	台

	（二）配件

	88
	配件-OPS
	1）整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口需严格遵循Intel相关规范,针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线。
2）整机OPS电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
3）CPU需支持英特尔等处理器：≥8核12线程，主频≥2GHz，内存≥8G（每根通道最大支持扩展到32G，总容量64GB），硬盘≥256G 4）SSD （单盘最大支持扩展到1TB）。
USB接口要求需：USB3.0和USB2.0 不少于6个。
5）其他接口要求需：支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机输出接口不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。
6）Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙支持Bluetooth 4.2及以上。
	1
	套

	89
	配件-智能笔
	1）外观：笔身采用圆润一体化造型设计，接收器采用防丢设计，集成到笔尾。握笔处采用人机工程学设计，方便用户握笔书写，表面采用手感漆工艺。笔身长度需不大于170mm， 直径需不大于14mm，重量需不大于25g。
2）笔身需配置不少于5个按键，需支持不少于9个功能，包括上翻页、下翻页、智能语音、一键扩音、书写颜色切换、飞鼠功能、放大镜、板擦、聚光灯。
3）需支持不少于2个用户可自定义功能的按键；需支持放大镜、聚光灯、窗口切换、画笔颜色切换的自定义功能。
4）需采用锥型笔尖设计；需支持电容、红外触控屏幕设备书写。
在整机运行环境下，智能笔需支持Windows系统和安卓系统通道下的一键扩音功能，扩音延迟需不大于15ms，满足教师移动教学需要。
5）在整机运行环境下，在任意通道下均需支持自由扩音功能； 智能笔需支持自适应扩音优化功能，THD需不高于1%，无啸叫，清晰度STI需不低于0.79；根据检测依据扩音效果满足 MOS 评分需不低于4.0。
6）需支持通过语音指令直接调用系统功能，需包含：Windows桌面应用/文件、关闭窗口、回到桌面、息屏、调节设备亮度与音量、打开系统设置。
7）画笔键需支持场景自适应功能，在白板状态下，支持颜色切换和橡皮擦功能，在其他状态下支持一键调用批注功能。
8）画笔键需支持在配套教学应用软件中通过长按方式在课本、课件、白板等任意位置圈画，能够自动对文本内容进行识别并推荐相关教学资源与教学工具。
9）画笔键需支持在配套的白板软件中提供双击的方式开启和关闭手写识别能力，支持将中英文、数学公式、化学方程式等手写体内容转化为印刷体内容；转化后的印刷体内容需支持提供与内容匹配的学科工具或学科资源。
10）为保障用户在不同场景使用智能笔，需兼容蓝牙5.3协议连接。
11）智能笔需支持2.4G频段连接，采用抗干扰设计，防串联设计，避免不同教室之间串音，相互干扰。
12）智能笔有效连接距离不少于20m，在有效连接距离内均可正常使用智能功能。
13）内置大容量锂电池，需支持有线充电方式；快充模式下，支持充电10分钟使用时长不小于1小时；从无电到满电的充电时长不大于1小时。
14）需采用超节能设计，满电状态下，智能笔待机时长不少于120小时，连续书写时长不小于8小时，连续扩音时长不小于8小时。
需支持智能休眠策略：当30min＞无人操作时间≥5min，设备将进入浅休眠模式；当无人操作时间≥30min，设备将进入深度休眠模式。
	1
	支

	六、研讨展示屏幕（10台）

	90
	研讨展示屏幕
	4K全面屏电视，屏幕尺寸：55吋；
背光方式：直下式LED；
整机工艺：采用无边框设计，屏占比达95%以上；
亮度≥200nits,对比度≥1200：1 ；
屏幕比例：16：9；
最大可视角度：≥178°；
Android 9.0智能操作系统，A35*4高性能处理器，1.8GHz主频，2G DDR4主内存，内置32G大容量闪存，内置wifi模块；
支持HDMI2.0*2、AV接口*1、同轴接口*1、RF（DTMB）接口*1、USB2.0*2、网络接口*1；232接口*1
支持视频解码格式：H264|H265|MPEG1|MPEG2|MPEG4|VP8|AVS|AVS2|HLG|HDR10，jpg|jpeg|png|bmp等常见图片格式，MP3|MPEG2|MPEG4|Dolby MS12|Vorbis|FLAC|APE等音频格式；
支持HDR10高动态画质提升技术，可完美还原图像真实色彩；
H.264/H.265高清视频处理技术，确保输出的画质高清晰；
支持场景屏变； 
支持勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭，无视觉干扰；
支持替换开机画面、动画、视频；搭载第三方运用；支持远程控制开关机；
可设置最大音量，开机支持U盘克隆；
一键直达信号源，一键直达主页，支持快捷键自定义；
支持热点，带有无线网络记忆功能。手机投屏电视功能，可按需开/关闭投屏功能；
6-10W*2双声道喇叭
待机功率：≤0.5W。
	10
	台


供应商承担本项目实施期间产生的全部费用，包括但不限于设备、配件、辅材、运输、安装、调试、测试、产品对接、系统接口适配、数据对接、跨平台联调、验收、技术支持、现场服务等，项目实施全过程须接受采购人监督。
本章技术要求是对该产品提出的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；投标人结合本章技术要求，提供符合相关标准和本项目实际需求的产品。
3、 商务要求
1、采购项目投标币种，付款，交付或者实施的时间和地点
1. 投标币种：人民币
2. 履约保证金：中标后，中标人向采购人缴纳中标金额 10% 的履约保证金，履约保证金在设备投入使用后一年内，且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。
3. 付款方式：
（1）合同签订后15日内预付合同金额的50%；
（2）货物全部到货经采购人签收并初验合格后15日内支付至合同金额的80%；
（3）最终验收合格后15日内付清余款。
4. 供货期：合同签订后60日内完成全部硬件供货。 90日内完成全部设备安装调试、系统集成及初步验收。因采购人场地、网络或电力条件不具备导致无法按期交付的，供货期相应顺延。
5. 交货方式：中标人负责运输并承担运费及安装调试费用。交货地点：南京师范大学仙林校区，具体以学校指定地点为准。
6. 质保期：所有产品均为原厂质保3年（自设备最终验收合格并交付使用之日起计算）。质保期内软件免费升级，硬件免费维修更换。
7. 对人员培训不低于10人，不低于2批次；
8. 配件及耗材要求：原装正品并提供合格证书；
9. 服务响应时间要求：提供7×8小时电话/远程技术支持；紧急故障2小时内远程响应；一般故障24小时内解决；
2、验收标准
1. 原厂原包装；
2. 包装完好；
3. 设备清单与采购文件一致；
4. 设备外观无损；
5. 调试后正常运行；
6. 技术参数按投标文件逐条对应；
7. 电气线路应安装平整、牢固、横平竖直，过墙应有套管、导线连接必须牢固。
8. 各系统接线箱完整、盘内外清洁、箱盖，开关灵活、线路无绞接现象，各回路线编号齐全、完整、清晰、正确，接线整齐。
9. 各设备接口接触良好，位置准确，外观完好，功能完好，控制准确迅速。
10. 各种设备功能完好，材料及配件进入施工现场应有清单、招标说明中的证明材料文件、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件；管材的材质、规格、型号应符合招标文件的规定。
11. [bookmark: OLE_LINK4]各系统硬件设备与软件匹配良好、运行正常。★条款必须全部满足，▲条款提供相关佐证材料；系统上线试运行不少于30日，运行稳定后组织最终验收。
12. 签收资料目录（见下表，如不涉及可不提供）
	序号
	材料
	备注

	1
	系统需求规格说明书
	软件建设需求功能点

	2
	系统详细设计报告
	

	3
	系统数据库设计报告
	

	4
	系统关键技术说明手册
	

	5
	系统测试用例
	测试实例

	6
	系统测试方案
	测试方案

	7
	软件测试报告
	测试总结

	8
	项目部署实施手册
	

	9
	项目验收技术规范
	

	10
	系统管理手册
	管理者手册

	11
	系统用户手册
	使用者手册

	12
	其他必要的技术文档
	电子稿


3、其他技术、服务要求
1.真实性核验要求
[bookmark: OLE_LINK7]中标人在收到《中标通知书》之日起3个工作日内，携带投标承诺的系统至采购人指定地点进行现场功能演示及真实性核验。若中标人未按时参加演示，或演示内容与投标文件不符，将视为虚假响应，将依法追究其责任。
2.售后技术服务要求
按与学校签订的支持服务协议规定，提供3次/年现场巡访或不定期电话巡访服务，与学院一起共同对系统进行性能调优、系统诊断、系统日常维护管理方面的交流，为客户进行定期的预防性维护服务。
3.其他服务要求
免费质保期满后，提供备件，出现故障后，上门维修，备件按低于市场价优惠价格提供，免收人工费。
4.支持服务要求
学校在日常系统运行过程中遇到任何技术方面的问题时，可以直接拨打中标公司电话支持响应中心，中标公司专门提供技术支持专线，7*8小时提供支持响应服务。如遇紧急情况，还可直接拨打值班工程师的移动电话，寻求最快响应，及时提供完整、准确的解答。
如果学院的设备出现故障，或通过电话等技术支持服务方式仍无法解决用户问题时，客户服务流程进入现场支持服务阶段。
服务公司项目管理组将由技术支持服务人员，以最快的速度到达用户现场，分析原因、解决故障，保证用户整个系统顺利运行。
4、 [bookmark: _Hlk47437789][bookmark: _Hlk14096470]其他要求
1、制订项目实施方案
[bookmark: _Hlk47438545]投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、现场文明施工等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成。
2、质量保障方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括但不限于项目总体质量保障措施、软件系统各阶段质量保证措施、系统（设备）部署阶段的质量保证措施、数据安全管理、项目实施过程文档管理等，确保本项目供货产品质量达到投标人的各项响应承诺要求。
3、应急预案及应急措施
投标人应根据本项目要求及特点，提供应急预案及应急措施（内容包括但不限于应急管理制度、应急响应流程、应急保障措施等）。方案应全面完整、科学合理，具备针对性和可行性。
4、售后技术服务要求
[bookmark: _Hlk20379672][bookmark: _Hlk45478283][bookmark: _Hlk47438656]供应商应具有本地化服务能力，并制订有关售后服务的管理制度，提供售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、日常巡检、重大活动保障等服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员。
5、培训要求
[bookmark: _Hlk47438731]投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订相应的培训教材并提供培训课程。供应商应安排具备相应资质和经验的技术人员，对采购单位的使用部门人员进行全流程使用培训，确保相关人员能熟练掌握设备或系统的日常使用及维护。
6、履约能力
（1）确保本项目的顺利实施，投标人具备类似本项目的承接业绩（至少包括人工智能）的优先。
（2）投标人应配备具有相应资质、相关证书和经验的项目团队人员；投标人拟派项目经理具有信息系统项目管理师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级资格）的；投标人拟派项目团队成员，具有系统架构设计师证书或注册信息安全专业人员（CISP）证书的优先。
五、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标方法与评标标准”。
2.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。



[bookmark: _Toc226127002]
第四章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc9363437][bookmark: _Toc12708983][bookmark: _Toc12887274][bookmark: _Toc47453314][bookmark: _Toc172203081][bookmark: _Toc210922447][bookmark: _Toc226127003]一、评标方法与定标原则
[bookmark: _Hlk172038253][bookmark: _Hlk150936301][bookmark: OLE_LINK3]评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。本项目评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
[bookmark: _Toc9363438][bookmark: _Toc12708984][bookmark: _Toc12887275][bookmark: _Toc47453315][bookmark: _Toc172203082][bookmark: _Toc210922448][bookmark: _Toc226127004]二、评标标准
[bookmark: _Hlk106725945][bookmark: _Hlk106726583][bookmark: _Toc8485125][bookmark: _Toc9363439][bookmark: _Toc12708985][bookmark: _Toc12887276][bookmark: _Toc47453316][bookmark: _Hlk106727412]评标委员会将按下列评标标准进行综合评分，总分值为100分。
	序号
	评审因素
	分值

	1
价格分
（30分）
	1.1价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的，最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。
	30 

	2
项目需求响应情况
（28分）
	[bookmark: _Hlk185331096]2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第三章项目需求”中“二、技术及服务要求”的得28分；其中标★内容为实质性要求，如有任何一项不满足则为无效投标；其中标注▲项有负偏离的每项减2分，其他有负偏离的每项减0.03分；扣完为止。（投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理）
	28

	3
项目实施方案
（15分）
	3.1项目实施方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括全部产品的安装部署、联合调试和验收方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、现场文明施工等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.2项目质量保障方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目质量保障方案，包括但不限于项目总体质量保障措施、软件系统各阶段质量保证措施、系统（设备）部署阶段的质量保证措施、数据安全管理、项目实施过程文档管理等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.3 应急预案及应急措施
投标人应根据本项目要求及特点，提供应急预案及应急措施，内容包括但不限于应急管理制度、应急响应流程、应急保障措施等。方案应全面完整、科学合理，具备针对性和可行性。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	4
售后服务
（8分）
	4.1售后服务承诺方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目售后服务承诺方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	
	4.2培训方案
投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目培训方案。方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未提供的不得分。
	4

	5
履约能力
(12分)
	5.1企业业绩
投标人需提供自2023年1月以来（以合同签订时间为准），类似本项目的承接业绩（至少包括人工智能）的，每提供一份合同案例得2分，最高得6分。（同时提供有效合同复印件、项目验收证明复印件，未按要求提供的不得分。）
	6

	
	5.2项目经理
投标人拟派项目经理具有信息系统项目管理师证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级资格）的，得2分。
（提供有效证书复印件以及投标人自2026年3月至今任意一个月为以上人员缴纳社保的有效证明材料复印件，未按要求提供的不得分。）
	2

	
	5.3项目团队成员（不含项目经理）
投标人拟派项目团队成员，具有系统架构设计师证书或注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每提供1人得2分，最高得4分。
（提供有效证书复印件以及投标人自2026年3月至今任意一个月为以上人员缴纳社保的有效证明材料复印件，未按要求提供的不得分。）
	4

	6
视频演示
（6分）
	6.1评委根据招标文件要求对投标人的演示情况进行评分，演示内容共有3项，每项演示优于或完全符合招标文件要求的得2分，不完全符合或未按要求演示的不得分，本项最高得6分；演示内容及要求如下：
AI教学实训录制系统的系统设置功能：
（1）字幕设置：支持选择字幕条展开或收起，选择字幕条是否置顶，字幕条展示语种（包括中文、英文、俄文、德文、中英混合等），支持选择双语模式下字幕展示形式，选择字幕字体、字体大小、字体颜色，支持设置字幕条背景透明度；
（2）录制设置：支持录制麦克风切换，选择画面源，支持全屏录制，录制视频质量（应包括流畅、标清、高清、超清）及转写模式（混音模式、麦克风模式、系统音模式）；支持设置录制结束是否显示二维码，是否自动保存；
（3）专业词库：支持教师添加专业专有名词，以提升转写识别准确率，添加后应立即生效。
本项目演示视频在苏采云系统上传：单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，压缩包文件格式为zip格式。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
	6

	7
节能环保
（1分）
	7.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
	0.5

	
	7.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。
	0.5


[bookmark: _Hlk106727499]注：在本项目合同签订前,采购人有权对中标供应商在投标文件中提供的证明材料原件进行核查，如中标供应商无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应, 按提供虚假材料谋取中标处理。
[bookmark: _Hlk150951805][bookmark: _Toc172203083][bookmark: _Toc210922449][bookmark: _Toc226127005]
三、政府采购政策功能落实
（一）小微型企业价格扣除
[bookmark: _Hlk106721217]（1）如供应商拟为本项目提供的货物，全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造，则给予10%的扣除价格。用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
（二）残疾人福利单位价格扣除
[bookmark: _Hlk150951944]（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk60665602]（五）如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
（六）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK1]（七）采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

[bookmark: _Toc8485126][bookmark: _Toc12887277][bookmark: _Toc9363440][bookmark: _Toc12708986]

[bookmark: _Toc9363434][bookmark: _Toc12708979][bookmark: _Toc12887269][bookmark: _Toc226127006]第五章 合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: 合同编号]南师大合同编号：
南京师范大学货物采购合同
项目名称：                                   南师大项目采购编号：
甲方：（买方）南京师范大学
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据南京师范大学               项目的采购结果，签署本合同。
一、采购标的
	标  的  名    称
	品   牌
	厂   家
	产  地

	
	
	
	



	型 号 规 格
	数  量
	单  价
	总   价

	
	
	
	



本项目不得转包；确需分包的，须为非主体性、非关键性工作，且需经甲方书面同意或在投标文件中载明，否则甲方视同乙方违约并由乙方承担全责，乙方就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。
二、合同金额
本合同总金额为（大写）：____________元整（￥_______元）人民币。
本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品的报酬及乙方提供合同中产品所支出的必要的税及上下力资费、运输费、安装费用等，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
乙方应先行向甲方开具与拟交付货物的全额合规税务增值税【】（专用/普通）发票，由甲方审核确认无误后支付合同价款，否则甲方有权拒绝或迟延支付应付款项，且不影响乙方履行本合同项下的义务。
三、技术资料及保密
3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。接触本合同的任何人员，均应注意保密。乙方应对上述人员保密行为进行有效监督管理，因上述人员行为泄露保密信息的，由乙方及泄密人员承担无限连带责任。
四、产权
乙方保证所交付标的无任何抵押、查封等产权瑕疵。乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品（或其任何一部分）时不得侵犯第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。出现侵权行为的，由乙方负全部责任并赔偿因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于因此产生的诉讼费、律师费、保全费、差旅费等）。
五、交付及免保
5.1交付期：_________。   
5.2乙方免费、安全送达甲方指定地点         校区。
5.3免费质保期：    年   月   日至     年     月   日。
（具体自项目验收合格之日起计）
六、合同款支付
6.1付款方式：
（1）合同签订后15日内预付合同金额的50%；
（2）货物全部到货经采购人签收并初验合格后15日内支付至合同金额的80%；
（3）最终验收合格后15日内付清余款。
6.2乙方交纳合同金额10%的履约保证金（乙方因自身原因未能完全履行合同的，履约保证金不予退回），履约保证金在设备投入使用后一年内，且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。
履约保证金汇款账户信息如下：
名称：南京师范大学
纳税人识别号：123200004660067976
地址：江苏省南京市文苑路1号
电话：025-83598180
开户行：交通银行南京广州路支行
账号：320006607010149040493
联行号：301301000476
6.3其他具体支付条件：                                         
七、质量保证及售后服务承诺
7.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准等向甲方提供产品。
7.2乙方提供的产品在免费质保期内出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下第    种办法处理（处理办法可按货物特性另行约定）：
（1）更    换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）合同终止：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。
（3）其他处理办法：                                           。
7.3在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达现场。
7.4在免费质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责解决并承担一切费用。
7.5供应商响应的承诺（7.1—7.4中与本条承诺不一致的，以本条为准）
                                       
八、合同内容的交付
8.1提交使用说明书、质量检验证明书等资料。
8.2乙方在合同标的交付甲方48小时（工作日）前通知甲方准备接收。
8.3合同标的验收合格视为交付，交付前发生的风险均由乙方负责。 
九、验收
9.1甲方对乙方提交的产品，依据采购文件上的项目需求、乙方响应文件及国家有关标准及学校有关文件规定进行验收。
9.2乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收依据。
9.3甲方对乙方提供的产品在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术规范后，甲方才实施验收。
9.4需对技术复杂的产品进行第三方检测时，如检测合格，费用由甲方承担，如检测不合格（部分不合格）时，乙方承担所有的检测、验收等相关费用。
9.5 验收涉及宣传甲方或甲方所属（含挂靠）各单位的图、音视频、文字等形式资料前，需提交甲方宣传部审核、初验，通过后方可实施项目验收。
9.6验收时乙方相关人员必须到场，验收完毕后出具验收结果报告。
9.7其他验收要求：                                            
十、违约责任
10.1 甲方无正当理由拒收的，向乙方支付拒收货款总值百分之一的违约金。
10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的（节假日除外）, 按逾期付款总额的每日万分之一向乙方支付违约金。
 10.3乙方无故逾期（节假日除外）交付货物的, 按逾期付款总额的每日万分之一向甲方支付违约金。
 10.4乙方交付的货物有质量或产权瑕疵等问题时，愿意更换/整改的，按逾期交付处理；乙方拒绝更换/整改的，甲方可解除合同，没收履约保证金并追回全部已付款项，由此造成的损失由乙方全责承担。
 10.5出现但不限于下列情形之一的，即视为乙方违约：
 ①未按合同约定时间交付的；②交付的标的不符合合同要求的；③交付后经验收不合格的；④违反有关采购规定的；⑤因乙方原因导致甲方不能取得所有权的。
 10.6乙方违约的，甲方有权没收乙方交纳的履约保证金、停止支付剩余应付款，并采取包括但不限于下列一种或数种措施维护权益：
①拒收因乙方违约所交付的产品，终止合同，并向乙方索赔，另行组织采购；
②没收乙方交纳的履约保证金；
③将乙方录入学校不良行为供应商名录，视情节轻重决定是否上报江苏省财政厅，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
④向乙方索赔，索赔通知发出后三十天内，乙方未按照甲方要求赔偿或答复的，视为乙方接受甲方索赔，甲方可按下列标准从应付款中扣除违约赔偿费，赔偿费按如下方式计算：延迟交付期自索赔通知发出之日起计算；每延迟交付一周的，赔偿应付款总额的百分之一，不足一周按一周计算，应付款不足以补偿索赔费用，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
 10.7 任何一方违反本合同约定，除承担违约金外，还承担守约方向违约方追责所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通费、食宿费、保函费等。
10.8供应商响应的违约责任（10.1—10.7中与本条承诺不一致的，以本条为准）
                                         
十一、不可抗力事件处理
11.1  本合同不可抗力事件及影响按《民法典》等相关法律法规相关规定执行和处理。
11.2 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
11.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
11.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
  十二、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
  十三、合同生效及其它
13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖公章后生效。
13.2本合同未尽事宜，遵照与合同相关的现行法律规定执行。
13.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执二份。
附件一：技术参数或规格型号；
附件二：售后服务承诺。

  甲方：                                   乙方： 
    
  地址：                                   地址： 
  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
[bookmark: 电子签名]      
  联系电话：                               联系电话：
  统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：
  开户银行：                               开户银行：
  户名：                                   户名：
  账号：                                   账号：
日期：                                   日期： 


[bookmark: _Toc226127007]
第六章 投标文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039]
投 标 文 件



项目名称： 
项目编号：
供应商名称：（加盖CA电子公章） 
日    期：

[bookmark: _Toc12887280][bookmark: _Toc226127008]
资格审查内容
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1、通用资格要求：
（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如投标人为自然人的，需提供身份证明（复印件）；
（2）提供2024年度或2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件，成立不满一年不需提供）；
（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳税收（如增值税、企业所得税等）的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴税收的，须提供有效证明材料）；
（4）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳社会保障资金的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的，须提供有效证明材料）； 
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见附件）；
2、其他资格要求：
（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（由代理机构在评审时查询投标人的信用记录并留存，投标文件中无需提供相关证明材料）；
（2）提供法人授权书（格式见附件）；
（3）提供投标函（盖章原件，格式见附件）；
（4）******（按照本招标文件“第一章 投标邀请”中的“二、申请人的资格要求”补充提供（如有））
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包；
（三）本项目的特定资格要求：无；

【注】：投标人必须按以上“资格审查内容”要求提供相关材料，否则作无效投标处理；

附件：

[bookmark: _Toc226127009]开标一览表


投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目名称：
项目编号： 
	投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	





附件：
[bookmark: _Toc226127010]投标分项报价表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币:元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为         %。


注：
1、投标报价采用总承包方式，供应商的“投标总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为。招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；
3、供应商需认真填写本报价表，中标供应商的主要/核心产品的相关信息将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；
4、如本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件：
[bookmark: _Hlk47437482]技术要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlk13224763]序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出/
符合/
偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件（如有证明材料）：……

注：
1、 [bookmark: _Hlk171012259][bookmark: _Hlk171012238][bookmark: _Hlk172202898][bookmark: _Hlk172203447]投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“二、技术及服务要求”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相应证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下。
3、 为方便评委评审，技术参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。


附件：
[bookmark: _Toc210922458]商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出/
符合/
偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件（如有证明材料）：……

注：
1、 投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“商务要求”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相应证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下。


附件：
[bookmark: _Toc226127011]符合性审查响应对照表
	序号
	实质性要求
	是否响应
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


附件（如有证明材料）：……

注：
1、 投标人必须响应本招标文件“第三章 项目需求”中的实质性要求（即“斜体且有下划线内容或标★内容”）。如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；
2、 如招标文件要求提供相关证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；
3、 如投标人有任意一项实质性要求无法响应的，或未按招标文件要求提供相关证明材料的，将作无效投标处理。
4、 如本招标文件“第三章 项目需求”中无实质性要求，则无需填列本表。
5、为方便评委评审，技术参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。




附件：

[bookmark: _Toc226127012]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：******
主要专业技术能力有：****** 




                                     


附件：

[bookmark: _Toc226127013]参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。




附件：
[bookmark: _Toc226127014]法人授权书
本授权书声明：   [投标人全称]   授权__[被授权人的姓名]  为我方就  [项目名称] [项目编号]  采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
附：法定代表人和被授权人的身份证复印件；



授权单位名称（加盖CA电子公章）：
被授权人联系电话（手机）：
被授权人联系邮箱：
通讯地址：
日期：   年   月   日


附件：

[bookmark: _Toc226127015]投标函
致：   [采购人单位全称]   ，南京汇采项目管理有限公司
根据贵方的 [项目名称]  [项目编号]   号招标文件，我方正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜，并声明同意如下： 
1.我们按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需产品。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我们不存在和我单位负责人为同一人，或者和我单位存在直接控股、管理关系的其他供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情形。
8.我们不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。



附件：
[bookmark: _Toc226127017]关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。  /  的  /  4在中国境内生产。  / 的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称（加盖CA电子公章）：
日  期：


备注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.本声明函中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件：
[bookmark: _Toc226127018]中小微企业声明函（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [单位名称]  的  [项目名称] [项目编号] [分包号（如有）] 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1、 [标的名称：填报招标文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业] 行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 *中型企业  *小型企业  *微型企业  ；
2、[标的名称：填报招标文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业]  行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 *中型企业  *小型企业   *微型企业  ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；
(3)供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行对照选择产品制造商的企业规模类型。
(4)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；
(5)中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小微企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督。 



附件：
[bookmark: _Toc226127020]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称] [分包号（如有）]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
(1)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
(2) 如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；
(3)中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督。 


供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：
[bookmark: _Toc226127021]
《中小微企业声明函》附件：
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　　四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
[bookmark: _Toc226127022]
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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