更正（澄清）内容
原采购文件《第六章 采购需求》四、技术规格参数采购包1
1.透析室专用病床（定制双摇床，含棕垫）中：
▲8)配置≥6段一体栅栏式铝合金制护栏，防夹手结构；配备阻尼缓冲结构；红绿醒目颜色标识，区分锁定与解锁状态。
现更正为：
▲8)配置≥6段一体栅栏式铝合金制护栏，防夹手结构；配备阻尼缓冲结构。
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