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第一章  投标邀请
 
受[南京市公安局江宁分局]的委托，江苏永和工程管理咨询有限公司就[南京市公安局江宁分局采购机房空调、机柜等设备][项目编号：JSZC-320115-YYHH-G2026-0003]采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
 
项目概况：南京市公安局江宁分局采购机房空调、机柜等设备招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件获取招标文件，并于2026年10月29日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
 
[bookmark: _Toc20970][bookmark: _Toc15960][bookmark: _Toc21703][bookmark: _Toc13758][bookmark: _Toc6703][bookmark: _Toc3958][bookmark: _Toc193678612]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320115-YYHH-G2026-0003
2、项目名称：南京市公安局江宁分局采购机房空调、机柜等设备
3、预算金额：173.8万元人民币
4、最高限价：173.8万元人民币（本项目最高限价详见招标文件第四章《采购需求》“采购清单”，供应商应根据限价填报）
5、采购需求：南京市公安局江宁分局采购机房空调、机柜等设备，具体要求详见招标文件第四章《采购需求》。
6、合同履行期限：合同签订，接到招标方供货通知后60日历天内供货到指定地点，90日历天完成设备安装调试和相关手续办理。
7、本项目不分包，投标人必须对所有品目进行投标。
8、本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc13127][bookmark: _Toc2864][bookmark: _Toc193678613][bookmark: _Toc15207][bookmark: _Toc12992][bookmark: _Toc25497][bookmark: _Toc28818]二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2投标人提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》；
1.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.7法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：本项目不专门面向中小企业预留采购份额
2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求：
1.投标人须提供法人授权书，如果是法定代表人直接参与的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；
2.提供投标人代表投标文件2026 年 1 月 1 日以来投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据，如果是法定代表人直接参与的可以不提供；
[bookmark: _Toc18420][bookmark: _Toc2540][bookmark: _Toc20002][bookmark: _Toc13350][bookmark: _Toc30744]
[bookmark: _Toc193678614]三、获取招标文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日
2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
 
[bookmark: _Toc193678615][bookmark: _Toc18367][bookmark: _Toc10585][bookmark: _Toc6894][bookmark: _Toc24030][bookmark: _Toc14803]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2026年10月29日09时30分。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc3553][bookmark: _Toc23035][bookmark: _Toc25441][bookmark: _Toc18059][bookmark: _Toc193678616][bookmark: _Toc31344] 五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc9343][bookmark: _Toc15186][bookmark: _Toc193678617][bookmark: _Toc9002][bookmark: _Toc27337][bookmark: _Toc21684] 六、其他补充事宜
1、获取采购文件时间:自公告发布之日起至2026年10月15日17:30止
2、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘信用中国（江苏南京）’ （https://njcredit.nanjing.gov.cn/cggyscxda/202609/t20260902_5904187.html）《关于关停南京市政府采购供应商诚信档案管理系统的公告》页面下方，自行下载《南京市政府采购供应商信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。
打印时间为本公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用承诺书的，响应文件作废标处理。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 
（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
（2）依法缴纳税收的证明材料； 
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
（1）供应商被列入严重失信主体名单； 
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
3、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。 
4、供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
 
[bookmark: _Toc24108][bookmark: _Toc193678618][bookmark: _Toc21883][bookmark: _Toc941][bookmark: _Toc21271]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名  称：南京市公安局江宁分局
联系地址：南京市江宁区天印大道2020号
联 系 人：朱警官
2、采购代理机构信息
采购代理机构：江苏永和工程管理咨询有限公司
联系地址：南京市嘉陵江东街8号科技创新综合体B3栋2单元5楼
联 系 人：王凤
联系电话：15005171375
 
[bookmark: _Toc31111][bookmark: _Toc193678619][bookmark: _Toc12578][bookmark: _Toc18322][bookmark: _Toc1753]八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。
 


[bookmark: _Toc193678620][bookmark: _Toc3733][bookmark: _Toc23291][bookmark: _Toc16956][bookmark: _Toc10572]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc8913][bookmark: _Toc193678621][bookmark: _Toc17900][bookmark: _Toc7747][bookmark: _Toc30225] 一、总则
[bookmark: _Toc19075][bookmark: _Toc27695][bookmark: _Toc1431]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc22410][bookmark: _Toc11513][bookmark: _Toc3856]2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20130][bookmark: _Toc17102][bookmark: _Toc17586]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》、《财库（2017）141号》、《财库（2014）68号》、《财库（2020）46号》、《苏财购〔2020〕52号》、《苏财购〔2022〕45号》、《财库〔2025〕30号》。
[bookmark: _Toc15465][bookmark: _Toc30125][bookmark: _Toc19813]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏永和工程管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理机构不收取标书工本费。
4.3 招标服务费收费标准：
本次项目，代理服务费由中标单位领取中标通知书时支付给代理公司，代理服务收费由中标单位支付，以上费用请供应商综合考虑在报价中，请供应商在报价时予以关注（代理服务费按照本项目成交金额为基数，根据原国家计委 (计价格【2002】1980 号)  《招标代理服务收费管理暂行办法》标准的70%执行，代理服务费不足三千元的按三千元收取），后期采购人不单独列支。
4.4电汇账户信息如下：
开户名：江苏永和工程管理咨询有限公司
开户行：中国银行南京金鱼嘴街区支行
账号：511882822328
[bookmark: _Toc28956][bookmark: _Toc25686][bookmark: _Toc15360]5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
 
[bookmark: _Toc21860][bookmark: _Toc3694][bookmark: _Toc30915][bookmark: _Toc27271][bookmark: _Toc193678622]二、招标文件
[bookmark: _Toc10458][bookmark: _Toc26765][bookmark: _Toc5990]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc9569][bookmark: _Toc25540][bookmark: _Toc24610]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc7163][bookmark: _Toc1972][bookmark: _Toc19126]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
 
[bookmark: _Toc193678623][bookmark: _Toc17821][bookmark: _Toc24051][bookmark: _Toc15833][bookmark: _Toc1447]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc55][bookmark: _Toc8441][bookmark: _Toc24489]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc31965][bookmark: _Toc17349][bookmark: _Toc11610]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术、商务条款偏离表、其他证明文件、响应函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc3771][bookmark: _Toc12682][bookmark: _Toc9531]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc9759][bookmark: _Toc620][bookmark: _Toc2159]12、投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Toc30377][bookmark: _Toc31506][bookmark: _Toc14924]13、技术、商务条款偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的采购需求作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 如无偏离，仅勾选无偏离即可；如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明
[bookmark: _Toc2687][bookmark: _Toc2012][bookmark: _Toc30054]14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc5756][bookmark: _Toc24671][bookmark: _Toc10014]15、响应函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写响应函、开标一览表。
15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc10636][bookmark: _Toc16777][bookmark: _Toc997]16、投标有效期
16.1投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
[bookmark: _Toc4091][bookmark: _Toc4897][bookmark: _Toc11883]17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
 
[bookmark: _Toc17032][bookmark: _Toc9926][bookmark: _Toc193678624][bookmark: _Toc20024][bookmark: _Toc23862]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc2169][bookmark: _Toc3515][bookmark: _Toc23420]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc5011][bookmark: _Toc15219][bookmark: _Toc12413]19、投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc7348][bookmark: _Toc2267][bookmark: _Toc14611]20、投标文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc27685][bookmark: _Toc11769][bookmark: _Toc5294]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
 
[bookmark: _Toc29449][bookmark: _Toc24542][bookmark: _Toc23795][bookmark: _Toc193678625][bookmark: _Toc19690]五、开标与评标
[bookmark: _Toc31936][bookmark: _Toc27136][bookmark: _Toc832]22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc17534][bookmark: _Toc8566][bookmark: _Toc18519]23、评标委员会
23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
[bookmark: _Toc18807][bookmark: _Toc28337][bookmark: _Toc4363]24．评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16416][bookmark: _Toc3225][bookmark: _Toc17272]25．投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc27739][bookmark: _Toc6592]26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两条规定处理。符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，本项目废标。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
[bookmark: _Toc24173][bookmark: _Toc21676][bookmark: _Toc5175]27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中“采购需求”中所有要求均为实质性要求）。
27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50% ；（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当通过苏采云系统要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
27.1.11若采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
 
[bookmark: _Toc1840][bookmark: _Toc16229][bookmark: _Toc27408][bookmark: _Toc5966][bookmark: _Toc193678626]六、定标
[bookmark: _Toc6136][bookmark: _Toc7238][bookmark: _Toc12070]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc20091][bookmark: _Toc22100][bookmark: _Toc23187]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购代理机构质疑接收人：王凤，联系地址：南京市嘉陵江东街8号科技创新综合体B3栋2单元5楼，联系电话：15005171375。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
[bookmark: _Toc2273][bookmark: _Toc12870][bookmark: _Toc4655]30、中标通知书
30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
 
[bookmark: _Toc19341][bookmark: _Toc29831][bookmark: _Toc844][bookmark: _Toc4070][bookmark: _Toc193678627]七、授予合同
[bookmark: _Toc23447][bookmark: _Toc22036][bookmark: _Toc6645]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc30929][bookmark: _Toc23130][bookmark: _Toc24477]32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc24472][bookmark: _Toc11563][bookmark: _Toc29652]33、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
 


[bookmark: _Toc30958][bookmark: _Toc29753][bookmark: _Toc193678628][bookmark: _Toc14206][bookmark: _Toc27875]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc30396][bookmark: _Toc305][bookmark: _Toc6234][bookmark: _Toc193678631][bookmark: _Toc22859]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据政府采购网组织的南京市公安局江宁分局采购机房空调、机柜等设备
项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同款项支付
7.1 合同款项的支付方式及时间
7.1.1 合同签订10个工作日内，甲方支付合同总额的30%作为预付款；
7.1.2 设备安装调试完成后10个工作日内，甲方支付合同总额的30%；
7.1.3 项目验收合格后10个工作日内，甲方支付合同总额的40%。
7.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
7.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
7.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
八、税费
8.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
九、质量保修范围和保修期及售后服务
9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
9.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
9.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
9.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
9.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  12  小时内到达甲方现场。
9.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
9.5 质保期为自交货验收合格之日起1年（精密空调设备原厂3年维护，房间级精密空调及其他设备质保1年），因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十一、货物的包装、发运及运输
11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 5 %。
12.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。 
12.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
12.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
14.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其他
15.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
15.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
[bookmark: _Hlt16619369]  
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          
                                          
签订日期：      


《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
 项目属性：货物类项目。
[bookmark: _Toc193678632][bookmark: _Toc13844][bookmark: _Toc16865][bookmark: _Toc9786][bookmark: _Toc31080]一、项目概况
[bookmark: _Toc193678633][bookmark: _Toc9423][bookmark: _Toc1073][bookmark: _Toc467][bookmark: _Toc2020]（一）项目背景
为落实智慧公安建设及公安信息化发展相关要求，依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《公安信息通信机房建设规范》等标准规范，结合南京市公安局江宁分局信息化建设实际情况，组织实施本次机房设备采购项目。
分局机房是全局公安业务系统、警务数据存储、网络通信与指挥调度的关键基础设施，承载着治安防控、执法办案、数据研判、视频传输等核心警务业务。近年来，随着智慧警务应用持续扩容，各类业务系统并发访问量、数据存储与算力需求持续增长，现有机房部分设备服役时间较长，存在硬件老化、性能不足、资源瓶颈突出、冗余保障能力偏弱等问题。现有基础设施已难以满足当前业务高可靠、高稳定、高安全运行要求，不符合等级保护及公安机房规范化运维标准，存在一定的运行及数据安全风险，制约日常警务工作高效开展。
为补齐机房基础设施短板，提升机房供配电、环境保障、安全防护及智能运维能力，消除各类安全隐患，保障全局公安业务系统连续、稳定、安全运行，夯实智慧警务建设基础，适配新时代公安现代化工作发展需要，南京市公安局江宁分局拟开展本次机房设备采购工作，通过更新优化机房硬件设备，全面提升分局机房基础设施承载能力与安全运维水平，为辖区公安各项业务常态化开展与应急警务处置提供坚实的基础保障。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
[bookmark: _Toc10265][bookmark: _Toc4732][bookmark: _Toc23303][bookmark: _Toc7154]
二、项目清单
（一）主要产品清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	产品类型
	所属行业
	属性

	精密空调系统

	1
	精密空调室内机
	2
	台
	
	工业
	货物

	2
	精密空调室外机
	2
	套
	
	工业
	货物

	3
	房间级精密空调内机
	2
	台
	
	工业
	货物

	4
	房间级精密空调外机
	2
	台
	
	工业
	货物

	5
	电缆RVV5*16
	150
	米
	
	工业
	货物

	6
	电缆RVV5*2.5
	150
	米
	
	工业
	货物

	7
	电缆RVVP3*1.5
	150
	米
	
	工业
	货物

	8
	抗震支架
	2
	个
	
	工业
	货物

	9
	空调铜管19&22
	380
	米
	
	工业
	货物

	10
	空调外电源线
	200
	米
	
	工业
	货物

	11
	辅材
	1
	项
	
	工业
	货物

	12
	调试安装服务
	1
	项
	
	工业
	服务

	机柜设备

	13
	设备机柜
	30
	台
	
	工业
	货物

	14
	设备机柜
	2
	台
	
	工业
	货物

	15
	机柜侧门
	16
	块
	
	工业
	货物

	16
	机柜层板
	32
	块
	
	工业
	货物

	17
	PDU电源插座
	64
	个
	
	工业
	货物

	18
	辅材
	1
	项
	
	工业
	货物

	19
	调试安装服务
	1
	项
	
	工业
	服务

	配电柜

	20
	动力ATS配电柜
	1
	台
	
	工业
	货物

	21
	空调柜
	2
	台
	
	工业
	货物

	22
	UPS输出柜
	1
	台
	
	工业
	货物

	23
	照明配电箱
	1
	只
	
	工业
	货物

	24
	精密配电列头柜
	3
	台
	
	工业
	货物

	25
	辅材
	1
	项
	
	工业
	货物

	26
	调试安装服务
	1
	项
	
	工业
	服务

	支架设备

	27
	空调支架
	4
	套
	
	工业
	货物

	28
	配电柜支架
	5
	套
	
	工业
	货物

	29
	UPS、列头柜设备支架
	5
	套
	
	工业
	货物

	30
	电池柜支架
	2
	套
	
	工业
	货物

	31
	辅材
	1
	项
	
	工业
	货物

	32
	调试安装服务
	1
	项
	
	工业
	服务

	电缆桥架及网络线材

	33
	动力主进线电缆
	220
	m
	
	工业
	货物

	34
	不间断电源主进线电缆
	45
	m
	
	工业
	货物

	35
	电缆（UPS输入）
	45
	m
	
	工业
	货物

	36
	电缆（列头柜UPS电进线）
	42
	m
	
	工业
	货物

	37
	电缆（空调进线）
	60
	m
	
	工业
	货物

	38
	电缆
	1000
	m
	
	工业
	货物

	39
	电缆头制作
	156
	个
	
	工业
	货物

	40
	电线
	2600
	m
	
	工业
	货物

	41
	理线架
	15
	个
	
	工业
	货物

	42
	铜缆
	10
	箱
	
	工业
	货物

	43
	成品跳线1
	100
	根
	
	工业
	货物

	44
	成品跳线2
	100
	根
	
	工业
	货物

	45
	光纤跳线1
	25
	对
	
	工业
	货物

	46
	光纤跳线2
	25
	对
	
	工业
	货物

	47
	光纤跳线3
	50
	对
	
	工业
	货物

	48
	光纤跳线4
	50
	对
	
	工业
	货物

	49
	光纤跳线5
	25
	对
	
	工业
	货物

	50
	光纤跳线6
	25
	对
	
	工业
	货物

	51
	辅材
	1
	项
	
	工业
	货物

	52
	调试安装服务
	1
	项
	
	工业
	服务

	53
	配套施工
	1
	项
	
	工业
	服务

	54
	供配电系统电力测试
	1
	项
	
	工业
	服务

	集成服务

	55
	集成服务
	1
	项
	
	软件和信息技术服务业
	服务


（二）技术要求
	序号
	产品
	要求
	功能、性能、配置要求

	1
	精密空调室内机
	★实质性要求
	1.机组为50KW上送风恒温恒湿定频精密空调，风量≥13000m³/h，加热9KW，加湿8KG/h，要求采用可调速EC风机，含配套平板室外机。
2.膨胀阀：为保证制冷剂节流装置的精确性，应采用电子膨胀阀；
3.空调应配置7寸及以上全中文彩色触摸屏显示器
4.采用环保冷媒R410A制冷剂；

	
	
	非实质性要求
	5.蒸发器形式：应采用铜管套冲缝型亲水铝翘片式蒸发器盘管；
6.机房专用空调的加湿性能：加湿蒸汽应能直接送到风机进风口，确保湿蒸汽充分混合，避免出风口的凝露情况，要求空调机组采用高效节能的可拆卸式电极式加湿系统，加湿罐应可拆卸，可调节，可单独更换电极。要求加湿速度快，加湿效率高，不接受红外加湿方式。
▲7.投标系列机型适用于长接管应用场合，机组100m长配管情况下制冷量不应小于标称制冷量的95%（提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明并加盖原厂公章）
▲8.设备生产厂商具备售后服务体系应通过售后服务认证证书，且认证级别为5星（提供有效的证书扫描件并加盖原厂公章）；
▲9、设备生产厂家需提供投标产品同系列CRAA产品认证证书及泰尔认证证书（提供相关证书扫描件并加盖原厂公章）
▲10、制造商具有较强的研发能力、制造能力、产品测试能力，具有不低于空调能力测试的实验室（如综合性能焓差实验室、中国合格评定国家认可委员会实验室等）提供的实验室证书（提供相关证书扫描件并加盖原厂公章）

	2
	精密空调室外机
	★实质性要求
	智能温控产品-风冷-室外机

	
	
	非实质性要求
	

	3
	房间级精密空调内机
	★实质性要求
	机组总冷量45KW，加热量9KW，送风量≥12000m³/h，，恒温，送风方式为上送风下回风，风机房专用空调,单机尺寸：
宽≤1010mm，深≤995mm，高 =1975mm，允许 ±5mm 公差
温度精度：15℃-30℃±0.5℃
湿度精度：30%-80%±2%
温湿度波动超限发出报警信号。
交流电要求：电压380±10%，频率50HZ2HZ

	
	
	非实质性要求
	1.机组总冷量45KW，加热量9KW，送风量≥12000m³/h，，恒温，送风方式为上送风下回风，风机房专用空调,单机尺寸：
宽≤1010mm，深≤995mm，高 =1975mm，允许 ±5mm 公差
2.温度精度：15℃-30℃±0.5℃
3.湿度精度：30%-80%±2%
4.温湿度波动超限发出报警信号。
5.交流电要求：电压380±10%，频率50HZ±2HZ
6.空调控制电路应对交流电源和设备用电的过流、过压、欠压、缺相、短路等有可靠的保护装置，并在发生故障时能够发出报警。
7.实现故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。
8.当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应能自动启动。
9.空调机组可清洗并反复使用G4标准空气过滤器。空气过滤器应符合Eurovent4-5 标准，过滤器需采用金属框架，可以多次清洗、重复使用，并便于更换。为方便维护，需配置过滤网脏堵报警。
10.高效系统设计，换热器盘管采用V&A型结构，大幅提升系统的换热面积：过滤网完全贴合换热器布局，大幅提升换热面积，可有效降低风阻，提高风机效率。
11.▲能效比≥4.5 （提供同系列产品的一级能效标识）
12.机房专用空调机组采用热力膨胀阀控流，以适用环境以及热负荷的变化。
13.机房专用空调系统应采用更环保的R410A制冷剂.
14.机房空调机组显冷量与总制冷量之比≥97%。
15.可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看及设置等功能。
16.压缩机选用高能效比的谷轮涡旋压缩机，采用电极式加湿器、PTC电加热器。
17.▲控制程序应具有恒温恒湿功能，具有“温度优先”与“湿度优先”两种选择控制逻辑，以实现节能（提供相关证书及产品功能截图并加盖公章）
18.应采用7寸中英文切换显示器，可显示机组内各组件运行状态、控制参数的功能。具有中文界面与英文界面，能直接在控制面板上对主要参数进行设定，并能连续监控机组各组件的运行状况。
19.具备联动与群控功能，控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。
20.室外机组结构具有良好的刚性，并做表面喷涂，以适应多种环境条件，室外风机需可调速运行。
室内空调机组必须全正面维护，靠墙安装。
21.▲为保证售后服务的专业性，空调原厂需取得中国制冷空调设备维修安装企业资质证书，且资质等级达到A类Ⅰ级或以上（提供中国制冷空调设备维修安装企业A类Ⅰ级资质证书复印件并加盖投标人公章）
22.▲为保证售后服务的专业性，空调原厂需取得建筑机电安装工程专业承包企业资质证书，且资质等级达到专业承包二级或以上（提供空调原厂建筑机电安装工程专业承包贰级证书复印件并加盖投标人公章）

	4
	房间级精密空调外机
	★实质性要求
	

	
	
	非实质性要求
	1.室外机采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境)
2.精密空调室外机换热器应采用波纹翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。
3.精密空调的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、控制器等应有良好的防水性能。
4.室外风机驱动应采用变频调速器，室外风机调速范围要求在10%-100%，要求风机最低运行频率不高于5Hz，低载运行更稳定。
5.精密空调的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

	5
	电缆RVV5*16
	★实质性要求
	国标阻燃

	
	
	非实质性要求
	

	6
	电缆RVV5*2.5
	★实质性要求
	国标阻燃

	
	
	非实质性要求
	

	7
	电缆RVVP3*1.5
	★实质性要求
	国标阻燃

	
	
	非实质性要求
	

	8
	抗震支架
	★实质性要求
	主体材料：
热镀锌钢（镀锌层≥80μm，符合GB/T 13912标准）或304不锈钢（厚度≥2.5mm）。
防腐处理：喷塑（RAL色号可选）或环氧树脂涂层（盐雾试验≥500小时）。
安装方式：
墙体固定：膨胀螺栓规格：M12×100（混凝土墙体）或化学锚栓（抗拉拔力≥20kN）。
支架与墙体接触面加装绝缘垫片（防电化学腐蚀）。
地面固定：地脚螺栓+混凝土基座（基座尺寸≥支架投影面积的1.2倍）。

	
	
	非实质性要求
	

	9
	空调铜管19&22
	★实质性要求
	空调铜管19&22，含铜管保温

	
	
	非实质性要求
	

	10
	空调外电源线
	★实质性要求
	ZB-YJV-3*4mm²

	
	
	非实质性要求
	

	11
	辅材
	★实质性要求
	包含焊接气体、焊条、铜管安装的开孔。同时供应商需自备冷媒，R410A制冷剂，10kg/罐，共10罐

	
	
	非实质性要求
	

	12
	调试安装服务
	★实质性要求
	包含精密空调原厂开机调测服务，室外机基础，包含精密空调三年原厂维护服务及房间级精密空调一年原厂维护服务

	
	
	非实质性要求
	

	13
	设备机柜1
	★实质性要求
	600*1200*42U设备机柜（含前后门，不含侧门）

	
	
	非实质性要求
	

	14
	设备机柜2
	★实质性要求
	800*1200*42U设备机柜（含前后门，不含侧门）

	
	
	非实质性要求
	

	15
	机柜侧门
	★实质性要求
	1200机柜侧门

	
	
	非实质性要求
	

	16
	机柜层板
	★实质性要求
	1200机柜固定层板

	
	
	非实质性要求
	

	17
	PDU电源插座
	★实质性要求
	32A/1P-输出20*GB10A+4*GB16A-全高竖装,端子连接

	
	
	非实质性要求
	

	18
	安装辅材
	★实质性要求
	线材，开关，螺丝胶条等

	
	
	非实质性要求
	

	19
	调试安装服务
	★实质性要求
	机柜设备安装服务

	
	
	非实质性要求
	

	20
	动力ATS配电柜
	★实质性要求
	

	
	
	非实质性要求
	国产柜体；规格：700*500*2000，带内屏蔽门；三相五线3P+N、AC380/400V；总进线630A/4P-PC级ATS装置，输出4个500A/3P输出塑壳开关，2只63/3P输出开关及若干预留开关，标配电量仪，支持RS485通讯接入动环监控平台

	21
	空调柜
	★实质性要求
	

	
	
	非实质性要求
	国产柜体；规格：700*500*2000，带内屏蔽门；三相五线3P+N、AC380/400V；320A/3P总进线；输出6只80A/3PUPS空调开关，标配电量仪，支持RS485通讯接入动环监控平台

	22
	UPS输出柜
	★实质性要求
	

	
	
	非实质性要求
	国产柜体；规格：700*500*2000，带内屏蔽门；三相五线3P+N、AC380/400V；400A/3P总进线；输出1只250A/3P塑壳开关，1只160A/3P塑壳开关，1只80A/3P塑壳开关及若干预留开关，标配电量仪，支持RS485通讯接入动环监控平台

	23
	照明配电箱
	★实质性要求
	

	
	
	非实质性要求
	定制照明配电箱，若干照明插座控制开关，带屏蔽门，壁挂安装

	24
	精密配电列头柜
	★实质性要求
	

	
	
	非实质性要求
	精密配电列头柜-规格600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)，智能监控：监测主路三相电压、电流、功率因数、频率、有功/无功功率、谐波(THD)、零地电压；监测各支路电流、开关状态、负载率；支持过载/过流/缺相/开关跳闸声光报警及干接点输出

	25
	辅材
	★实质性要求
	线材，开关，螺丝胶条等安装必备辅材

	
	
	非实质性要求
	

	26
	调试安装服务
	★实质性要求
	配电柜设备调试安装服务

	
	
	非实质性要求
	

	27
	空调支架
	★实质性要求
	

	
	
	非实质性要求
	国标8#热镀锌槽钢定制，规格：1000*2200*400mm；额定承重≥800kg，三角形稳定结构，双层横担设计（防止机器侧翻），膨胀螺栓固定，采用M12或M14膨胀螺栓​与墙体/混凝土基础连接，每侧不少于4个锚固点；​
热镀锌层厚度≥65μm；支架横担上方加装5~10mm厚橡胶减震垫（耐候、耐油）；

	28
	配电柜支架
	★实质性要求
	

	
	
	非实质性要求
	国标5#热镀锌角铁定制，规格：700*500*400mm，额定承重≥500kg，三角形稳定结构，双层横担设计（防止机器侧翻），膨胀螺栓固定，采用M12或M14膨胀螺栓​与墙体/混凝土基础连接，每侧不少于4个锚固点；​
热镀锌层厚度≥65μm；支架横担上方加装5~10mm厚橡胶减震垫（耐候、耐油）；

	29
	UPS、列头柜设备支架
	★实质性要求
	

	
	
	非实质性要求
	UPS、列头柜支架，国标8#热镀锌槽钢定制，规格1200*600*400mm，额定承重≥800kg，三角形稳定结构，双层横担设计（防止机器侧翻），膨胀螺栓固定，采用M12或M14膨胀螺栓​与墙体/混凝土基础连接，每侧不少于4个锚固点；​
热镀锌层厚度≥65μm；支架横担上方加装5~10mm厚橡胶减震垫（耐候、耐油）；

	30
	电池柜支架
	★实质性要求
	

	
	
	非实质性要求
	国标8#热镀锌槽钢定制，规格2500*600*400mm，额定承重≥1600kg，三角形稳定结构，双层横担设计（防止机器侧翻），膨胀螺栓固定，采用M12或M14膨胀螺栓​与墙体/混凝土基础连接，每侧不少于4个锚固点；​
热镀锌层厚度≥65μm；支架横担上方加装5~10mm厚橡胶减震垫（耐候、耐油）；

	31
	辅材
	★实质性要求
	线材，开关，螺丝胶条等安装必备辅材

	
	
	非实质性要求
	

	32
	调试安装服务
	★实质性要求
	支架设备调试安装服务

	
	
	非实质性要求
	

	33
	动力主进线电缆
	★实质性要求
	ZB-YJV-4*150+E70mm²，包括16套热缩电缆头制作，含铜鼻、五指套

	
	
	非实质性要求
	

	34
	不间断电源主进线电缆
	★实质性要求
	ZB-YJV-4*120+E70mm²，包括12套热缩电缆头制作，含铜鼻、五指套

	
	
	非实质性要求
	

	35
	电缆（UPS输入）
	★实质性要求
	ZB-YJV-4*120+E70mm²，包括12套热缩电缆头制作，含铜鼻、五指套

	
	
	非实质性要求
	

	36
	电缆（列头柜UPS电进线）
	★实质性要求
	ZB-YJV-4*70+E35mm²，包括4套热缩电缆头制作，含铜鼻、五指套

	
	
	非实质性要求
	

	37
	电缆（空调进线）
	★实质性要求
	ZB-YJV-4*25+1*16mm²，包括8套热缩电缆头制作，含铜鼻、五指套

	
	
	非实质性要求
	

	38
	电缆
	★实质性要求
	ZB-YJVR-3*6mm²

	
	
	非实质性要求
	

	39
	电缆头制作
	★实质性要求
	ZB-YJVR-3*4mm²冷压电缆头制作，含铜鼻、热塑管

	
	
	非实质性要求
	

	40
	电线
	★实质性要求
	WDZA-BYJ-2.5mm²

	
	
	非实质性要求
	

	41
	理线架
	★实质性要求
	1U理线架

	
	
	非实质性要求
	

	42
	铜缆
	★实质性要求
	6类非屏蔽铜缆

	
	
	非实质性要求
	

	43
	成品跳线1
	★实质性要求
	6类铜缆跳线2米

	
	
	非实质性要求
	

	44
	成品跳线2
	★实质性要求
	6类铜缆跳线3米

	
	
	非实质性要求
	

	45
	光纤跳线1
	★实质性要求
	LC-LC万兆多模3米（OM3)

	
	
	非实质性要求
	

	46
	光纤跳线2
	★实质性要求
	LC-LC万兆多模5米（OM3)

	
	
	非实质性要求
	

	47
	光纤跳线3
	★实质性要求
	LC-LC万兆多模10米（OM3)

	
	
	非实质性要求
	

	48
	光纤跳线4
	★实质性要求
	LC-LC万兆多模15米（OM3)

	
	
	非实质性要求
	

	49
	光纤跳线5
	★实质性要求
	LC-LC万兆多模20米（OM3)

	
	
	非实质性要求
	

	50
	光纤跳线6
	★实质性要求
	LC-LC万兆多模25米（OM3)

	
	
	非实质性要求
	

	51
	辅材
	★实质性要求
	包括PVC扎带、自粘式打印标签、网线水晶头制作等

	
	
	非实质性要求
	

	52
	调试安装服务
	★实质性要求
	电缆桥架及网络线材调试安装服务

	
	
	非实质性要求
	

	53
	配套施工
	★实质性要求
	48m热镀锌梯式桥架，规格500*100*2.0mm，吊装
66m热镀锌梯式桥架，规格300*100*1.5mm，，吊装
20m热镀锌梯式桥架，规格200*100*1.2mm，吊装
78m光纤桥架240*100mm,ABS阻燃材质，阻燃等级：UL94-V0、FV-0级，氧指数≥32，壁厚：1.2/1.5mm，含盖板及专业连接件
6套光纤桥架专用配件，90°水平成品弯头，含专用连接件
80m400*100开放式网格桥架，热镀锌，6#钢丝
80m200*100开放式网格桥架，热镀锌，6#钢丝

	
	
	非实质性要求
	

	54
	供配电系统电力测试
	★实质性要求
	包含绝缘测试，阻抗测试等人力和铁构件定制桥架支架等辅材

	
	
	非实质性要求
	

	55
	集成服务
	★实质性要求
	含项目整体集成以及设备安装调试等（包括原厂质保服务的购买）

	
	
	非实质性要求
	




★（三）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
2.实施要求
（1）人员要求
项目经理：1人；
技术负责人：1人；
项目服务人员：至少2人。
（2）培训要求
供应商应根据项目建设和使用需要，面向采购人管理人员、系统管理员、业务使用人员及运维人员开展培训。培训不少于2课时，每次培训时间1小时。
3.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订，接到招标方供货通知后60日历天内供货到指定地点，90日历天完成设备安装调试和相关手续办理。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
[bookmark: OLE_LINK1]6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
五、特别说明
1.核心产品为精密空调室内机。
2.本章“采购需求”中★条款均为实质性要求，不可负偏离，否则作为无效投标。
3.加注“★”符号的关键指标、加注“▲”符号重要指标和一般指标中要求提供相关材料的，均须按照响应文件格式要求对应详细填写响应情况并提供证明材料，未提供的评委有权认定为负偏离。证明材料包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如第三方检测报告等（注：功能参数应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看）。
4.商务要求均为实质性条款，不允许负偏离，否则将作无效投标处理。
5.中标供应商在项目实施过程中应严格按照采购需求中的各项要求、合同中的各项条款、采购人要求以及投标文件中确定的事项和承诺履行本项目。

[bookmark: _Toc26095][bookmark: _Toc1170][bookmark: _Toc193678643][bookmark: _Toc675][bookmark: _Toc15487]

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
[bookmark: _Toc193678646][bookmark: _Toc12524][bookmark: _Toc7929][bookmark: _Toc20891][bookmark: _Toc10103]评分方法和评标标准 
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标有1项负偏离扣1分。本项最低得0分。
	16
	客观分

	2.2
	需求理解方案
	根据本项目采购需求中“技术要求及相关要求”编制方案，内容包含：1.重难点分析；2.公安系统对接方案；3.工作任务划分；4.安全保障措施。以上每项内容逐项评分：
方案内容内容全面、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每有1项内容符合，该项得1.5分；每有1项部分符合，该项得0.8分；每有1项不符合或不提供，该项不得分。
	6
	主观分

	2.3
	部署方案
	根据本项目采购需求中“技术要求及相关要求”编制方案，内容包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.安装调试计划；4.技术文档与交付保障措施。以上每项内容逐项评分：
方案内容内容全面、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每有1项内容符合，该项得2分；每有1项部分符合，该项得1分；每有1项不符合或不提供，该项不得分。
	8
	主观分

	2.4
	人员培训方案
	根据本项目采购需求中“技术要求及相关要求”编制方案，内容包含：1.培训计划；2.培训师资力量；3.培训内容；4. 培训考核与效果保障措施。以上每项内容逐项评分：
方案内容内容全面、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每有1项内容符合，该项得1.5分；每有1项部分符合，该项得0.8分；每有1项不符合或不提供，该项不得分。
	6
	主观分

	2.5
	应急响应方案
	根据本项目采购需求中“技术要求及相关要求”编制方案，内容包含：1.应急响应准备；2.应急响应组织方案；3.应急抢修的备品备件配置；4.应急管理措施。以上每项内容逐项评分：
方案内容内容全面、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；
方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每有1项内容符合，该项得1.5分；每有1项部分符合，该项得0.8分；每有1项不符合或不提供，该项不得分。
	6
	主观分

	3.业绩

	3.1
	供应商业绩
	供应商提供2023年1月1日以来完成的类似项目业绩（机房建设类或机房设备采购类），每提供1个得2分，最高得6分。
（需提供合同扫描件并加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同需能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章需清晰可见；否则视为未提供，不得分。）
	6
	客观分

	4.履约能力

	4.1
	企业资质
	（1）供应商具有信息技术服务标准(ITSS)符合性证书运行维护一级的得2分，具有二级的得1分，提供复印件并加盖供应商公章，未提供不得分；
（2）供应商具有信息系统建设和服务能力评估五级证书(CS5)的得2分，具有四级（CS4）的得1分，未提供不得分。
	4
	客观分

	4.2
	项目经理
	供应商拟投入本项目的项目经理：
具有一级建造师证书（机电工程专业）的得2分，具有高级工程师证书的得2分，具有IT服务工程师，具有注册信息安全专业人员CISP证书的得2分，本项最高得8分。
（投标人需提供上述证书扫描件并加盖公章和2026年1月1日以来投标人为其缴纳的社会保险证明材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章，否则不得分。）
	8
	客观分

	4.3
	技术负责人
	供应商拟投入本项目的技术负责人：
具有CISAW信息安全保障人员(安全运维)证书得2分，具有系统集成项目管理工程师证书得2分，具有信息系统项目管理师证书的得2分，本项最高得6分。
（投标人需提供上述证书扫描件并加盖公章和2026年1月1日以来投标人为其缴纳的社会保险证明材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章，否则不得分。）
	6
	客观分

	4.4
	其他团队成员
	供应商拟投入本项目的项目成员：
除项目经理、技术负责人以外的项目成员具有通信专业技术人员职业资格或高级IT运维工程师证书的，每有一人得2分，最高得4分。（注：一人身兼数职不得分。）
（一人多证按一人计；投标人需提供上述证书扫描件并加盖公章和2026年1月1日以来投标人为以上人员缴纳的社保证明材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章，否则不得分。）
	4
	客观分

	合计
	
	100分


[bookmark: _Toc27458][bookmark: _Toc22996][bookmark: _Toc6416][bookmark: _Toc26336][bookmark: _Toc193678644]
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
[bookmark: _GoBack]（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除（仅用于评审打分），用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
7.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

[bookmark: _Toc193678645][bookmark: _Toc21141][bookmark: _Toc21053][bookmark: _Toc24524][bookmark: _Toc7136]符合性审查内容
（在综合评审之前，评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；投标文件存在下列情况之一的，属于重大偏差，投标文件无效）
1、 报价要求：不超过最高限价
2、 商务要求：
2.1投标文件没有重大负偏离，所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量、付款方式、质保期和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意商务要求不接受任何一项的负偏离或者不满足，允许正偏离；
2.2《第六章投标文件构成》中“投标文件构成”没有实质性缺漏；
2.3本项目不接受备选投标方案；
2.4投标文件没有采购人不能接受的附加条件；
2.5投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
2.6没有按要求提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》。
3、 技术要求：
3.1《技术、商务条款偏离表》“★”出现任何负偏离的。
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第六章  投标文件格式


投标文件



	项目名称：
	南京市公安局江宁分局采购机房空调、机柜等设备


	项目编号：
	JSZC-320115-YYHH-G2026-0003

	包号及设备名称：
	

	投标人名称：
	XXXXXXXXX（加盖CA电子公章）

	日期：
	2026年XX月XX日





 
 

  
投标文件目录
[bookmark: _Toc194500893]
一、开标一览表
二、通用资格要求
三、特定资格要求
四、法人授权书
五、响应函（投标函）
六、投标分项报价表
七、商务、技术、款偏离表
八、《南京市政府采购供应商信用承诺书》
九、投标人认为需要提供的其它资料（如有）
十、服务方案
十一、小微企业声明函（如适用）
十二、残疾人福利性单位声明函（如适用）
十三、关于符合本国产品标准的声明函（如适用）
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一、开标一览表


投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	价格：   


                    
日期：       年   月   日


[bookmark: _Toc30]一、通用资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
 
[bookmark: _Toc32]2.投标人提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》
其中不适用信用承诺的情形:
1）供应商被列入严重失信主体名单；
2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；
3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。该项评标现场通过网站核查。

[bookmark: _Toc31]3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供上年度财务报表复印件（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明。

[bookmark: _Toc33]4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
投标人提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（由供应商根据项目需求提供材料）；
声明
致：南京市公安局江宁分局
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
特此声明！
 
投标人名称：（加盖CA电子公章）
投标日期：2026年XX月XX日

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
投标人提供提交投标文件截止时间前六个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴的，提供证明材料。

6.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
投标人提供在经营活动中没有重大违法记录的承诺（格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。声明
致：南京市公安局江宁分局
   我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特此声明！
 
投标人名称：（加盖CA电子公章）
投标日期：2026年XX月XX日

7.法律、行政法规规定的其他条件。


三、特定资格要求
1.投标人须提供法人授权书，如果是法定代表人直接参与的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；
2.提供投标人代表投标文件递交截止时间前半年内任一月份投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据，如果是法定代表人直接参与的可以不提供。

[bookmark: _Toc13661][bookmark: _Toc9256][bookmark: _Toc12196][bookmark: _Toc20769][bookmark: _Toc193678650]

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320115-YYHH-G2026-0003 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
法人代表身份证号码：              
法人代表联系电话：（手机）           
被授权人身份证号码：              
被授权人联系电话：（手机）            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                    
日期：                         
 
法人代表身份证复印件：
 
 
被授权人身份证复印件：
 
 
说明：
（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、被授权人身份证复印件（正反面）；
（2）如果是法定代表人直接参与投标活动的可以不提供法人授权书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印件；
（3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应无效。
[bookmark: _Toc25072][bookmark: _Toc30352][bookmark: _Toc28523][bookmark: _Toc14585][bookmark: _Toc193678651]
五、响应函
致：南京市公安局江宁分局
根据贵方的 JSZC-320115-YYHH-G2026-0003	号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 本投标有效期为自开标日起 60  日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
日        期：________年____月____日
投标人名称：（加盖CA电子公章）


[bookmark: _Toc193678654][bookmark: _Toc27826][bookmark: _Toc6933][bookmark: _Toc30853][bookmark: _Toc6380]六、投标分项报价表
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	品牌/制造商
	型号
	单价（元）
	小计（元）

	
	精密空调系统

	1
	精密空调室内机
	2
	台
	
	
	
	

	2
	精密空调室外机
	2
	套
	
	
	
	

	3
	房间级精密空调内机
	2
	台
	
	
	
	

	4
	房间级精密空调外机
	2
	台
	
	
	
	

	5
	电缆RVV5*16
	150
	米
	
	
	
	

	6
	电缆RVV5*2.5
	150
	米
	
	
	
	

	7
	电缆RVVP3*1.5
	150
	米
	
	
	
	

	8
	抗震支架
	2
	个
	
	
	
	

	9
	空调铜管19&22
	380
	米
	
	
	
	

	10
	空调外电源线
	200
	米
	
	
	
	

	11
	辅材
	1
	项
	
	
	
	

	12
	调试安装服务
	1
	项
	
	
	
	

	
	机柜设备

	13
	设备机柜
	30
	台
	
	
	
	

	14
	设备机柜
	2
	台
	
	
	
	

	15
	机柜侧门
	16
	块
	
	
	
	

	16
	机柜层板
	32
	块
	
	
	
	

	17
	PDU电源插座
	64
	个
	
	
	
	

	18
	辅材
	1
	项
	
	
	
	

	19
	调试安装服务
	1
	项
	
	
	
	

	
	配电柜

	20
	动力ATS配电柜
	1
	台
	
	
	
	

	21
	空调柜
	2
	台
	
	
	
	

	22
	UPS输出柜
	1
	台
	
	
	
	

	23
	照明配电箱
	1
	只
	
	
	
	

	24
	精密配电列头柜
	3
	台
	
	
	
	

	25
	辅材
	1
	项
	
	
	
	

	26
	调试安装服务
	1
	项
	
	
	
	

	
	支架设备

	27
	空调支架
	4
	套
	
	
	
	

	28
	配电柜支架
	5
	套
	
	
	
	

	29
	UPS、列头柜设备支架
	5
	套
	
	
	
	

	30
	电池柜支架
	2
	套
	
	
	
	

	31
	辅材
	1
	项
	
	
	
	

	32
	调试安装服务
	1
	项
	
	
	
	

	
	电缆桥架及网络线材

	33
	动力主进线电缆
	220
	m
	
	
	
	

	34
	不间断电源主进线电缆
	45
	m
	
	
	
	

	35
	电缆（UPS输入）
	45
	m
	
	
	
	

	36
	电缆（列头柜UPS电进线）
	42
	m
	
	
	
	

	37
	电缆（空调进线）
	60
	m
	
	
	
	

	38
	电缆
	1000
	m
	
	
	
	

	39
	电缆头制作
	156
	个
	
	
	
	

	40
	电线
	2600
	m
	
	
	
	

	41
	理线架
	15
	个
	
	
	
	

	42
	铜缆
	10
	箱
	
	
	
	

	43
	成品跳线1
	100
	根
	
	
	
	

	44
	成品跳线2
	100
	根
	
	
	
	

	45
	光纤跳线1
	25
	对
	
	
	
	

	46
	光纤跳线2
	25
	对
	
	
	
	

	47
	光纤跳线3
	50
	对
	
	
	
	

	48
	光纤跳线4
	50
	对
	
	
	
	

	49
	光纤跳线5
	25
	对
	
	
	
	

	50
	光纤跳线6
	25
	对
	
	
	
	

	51
	辅材
	1
	项
	
	
	
	

	52
	调试安装服务
	1
	项
	
	
	
	

	53
	配套施工
	1
	项
	
	
	
	

	54
	供配电系统电力测试
	1
	项
	
	
	
	

	
	集成服务

	55
	集成服务
	1
	项
	
	
	
	

	投标总报价：                                    元


备注：
1.核心产品为精密空调室内机。
[bookmark: _Toc22016][bookmark: _Toc193678655][bookmark: _Toc723][bookmark: _Toc4392][bookmark: _Toc749]2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.★投标产品不允许缺漏。
6.供应商需逐一注明提供的产品的品牌、制造商、型号等。


[bookmark: _Toc193678656]七、技术、商务条款偏离表
（1）商务要求响应及偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	是否偏离
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 投标人须根据招标文件中第四章：采购需求中“四商务要求”填写此表，作为投标文件的组成部分。
2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。
                   
投标人名称（加盖电子公章）：____________
日期：_____年______月______日   



（2）技术要求响应及偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的技术条款
	是否偏离
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 投标人须根据招标文件第四章：采购需求中三、项目清单（包含（一）主要产品清单和（二）机组技术参数）技术条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。
2. 加注“★”符号的关键指标、加注“▲”符号重要指标和一般指标中要求提供相关材料的，均须按照响应文件格式要求对应详细填写响应情况并提供证明材料，未提供的评委有权认定为负偏离。证明材料包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如第三方检测报告等（注：功能参数应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看）。
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

[bookmark: _Toc18114][bookmark: _Toc32719][bookmark: _Toc193678658][bookmark: _Toc3537][bookmark: _Toc23789]八、《南京市政府采购供应商信用承诺书》
[bookmark: _Toc24522][bookmark: _Toc19560][bookmark: _Toc4782][bookmark: _Toc773][bookmark: _Toc193678659]
九、投标人认为需要提供的其它资料（如有）
（评分或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）
[bookmark: _Toc923][bookmark: _Toc193678657][bookmark: _Toc1974][bookmark: _Toc7460][bookmark: _Toc12174]十、服务方案
投标人须根据本项目的采购需求及评标标准的要求编制项目服务方案按顺序编写，格式自拟


[bookmark: _Toc193678652][bookmark: _Toc8814][bookmark: _Toc27757][bookmark: _Toc8595][bookmark: _Toc20288]十一、小微企业声明函（货物）（如适用）
 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
                  企业名称（加盖CA电子公章）：
                                                      日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

填表说明：
1、投标人提供的所有货物均是小微企业供货（制造商），按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文的要求提供《中小企业声明函》，才能享受小微折扣
2、中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


[bookmark: _Toc193678653][bookmark: _Toc12199][bookmark: _Toc18122][bookmark: _Toc3226][bookmark: _Toc31552]十二、残疾人福利性单位声明函（如适用）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
 
                                  
企业名称（加盖CA电子公章）：
                                                      日  期：

十三、关于符合本国产品标准的声明函（如适用）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
