G345嘶马集镇段民生综合整治提升工程编制说明
一、基本情况：

项目名称：G345嘶马集镇段民生综合整治提升工程

建设单位：扬州市江都区大桥镇人民政府

建设地点及用地概况：扬州市江都区大桥镇
建设内容：嘶马中学南侧公厕改造及周边雨污水管网完善、G345嘶马集镇段综合整治提升工程，主要建设内容包括：污水工程、雨水工程、道路恢复工程，路灯更换、停车位节点标线及示警桩、绿化改造、公共卫生间改造等。
二、编制依据：

1、建设单位提供的关于《G345嘶马集镇段民生综合整治提升工程》要求；

2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；

3、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表》等；

4、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏园林定额》（2007）、《江苏修缮建筑定额》（2009）；

5、 营改增文件苏建价[2016]154号文；

6、工程材料价格依据《扬州工程造价管理》2026年第8期的扬州建筑材料指导价及相关市场价；

7、人工费按苏建价【2026】076号文计取；

8、 其它相关的工程造价法规。

三、编制说明

1、本工程混凝土按商品混凝土，砂浆按预拌砂浆考虑；

2、本工程运距按5km考虑，投标人自行考虑；

3、总价措施费记取安全生产、文明施工、环境保护、临时设施、冬雨季施工增加、夜间施工增加、建筑工程实名制；

4、道路拆除前考虑锯缝机锯缝；

5、排水沟、化粪池、隔油池回填均用5%水泥土回填；

6、施工降水按轻型井点降水考虑；

7、商品混凝土及预拌砂浆价格按市场价记取；

8、经与设计对接，排水沟深度需实施时候确认，预算内暂按40-70cm考虑；

9、公共卫生间化粪池预算按标准5号玻璃钢化粪池记取；

10、经与设计对接，现状公共卫生间内外墙面抹灰层需拆除；

11、本工程已考虑大型机械进出场费用；

12、本工程无暂列金额，无甲供材料。
