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[bookmark: _Toc99301419][bookmark: _Toc26936]
第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Hlk151728086]受 常州信息职业技术学院 的委托，常州常投招标有限公司就 数据中心基础设施与运维实训室采购项目 进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年11月23日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-CZCT-G2026-0023 
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5]2.项目名称：数据中心基础设施与运维实训室采购项目 
[bookmark: OLE_LINK16]3.项目预算金额：244.665万元
[bookmark: OLE_LINK17]4.项目最高限价：240万元（供应商报价时单价及总价均不得高于最高限价，否则作为无效响应处理）
[bookmark: OLE_LINK23]5.采购需求：本项目为学校数据中心基础设施与运维实训室采购项目，主要包括微模块数据中心动环监控实训装置、数据中心网络一体化平台、全光网络实训机架、机架管理控制器、数据中心交换机、线缆、光转电模块、机柜模块、三层交换模块(含电源）、互联接入交换机、数据中心虚拟仿真实训系统、机架实验功能授权、网络设备调试与故障诊断实战平台等。
本次采购包含但不限于：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。具体内容及要求详见招标文件。
6.合同履行期限：合同签订后30天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试、验收并投入使用。
7.本项目是否接受联合体投标：否。
    8.本项目是否接受进口产品投标：否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。
3.2本项目是否属于政府购买服务：否。
3.3其他特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：本招标公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。
4.售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]1.投标截止时间、开标时间：2026年11月23日14：00（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.投标保证金：无需缴纳。
2.CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。 
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
[bookmark: _Hlk152921742]4.电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：常州信息职业技术学院
地    址：江苏省常州市武进区鸣新中路22号
联系方式：何老师   0519-86338034 
其它联系方式：0519-86338021  邮箱：ccitjw@163com
2、常州常投招标有限公司信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼
联系人：王艳伶  
联系方式：0519-85857862 

 

[bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc8580]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164351613]第一节 投标人须知资料表
	序号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：货物

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：否

	3
	核心产品
	关于本项目核心产品：本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：数据中心虚拟仿真实训系统 。

	4
	现场考察
	不组织

	5
	开标前答疑会
	不召开

	6
	样品
	投标样品递交：不需要

	7
	是否专门面向中小企业
	本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	8
	本国产品政策支持
	在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	9
	标的所属行业
	本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。

	10
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	11
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许。

	12
	询问
	已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年11月9  日17时00分前将相关疑问发送至邮箱（changzhouchangtou@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。

	13
	联系方式
	接收质疑的联系方式：
（1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。
（2）代理机构：常州常投招标有限公司
联系部门：常州常投招标有限公司综合科；
联系电话：0519-85857862；
通讯地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼 。

	14
	代理费
	收费对象：中标人
	类型
费率
　    
　  　　　　
中标金额
（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100（含，下同）以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	……
	……
	……
	……



（1）招标平台服务收费按差额定率累进法计算，下浮58%收取。
（2）招标平台服务收费费率按中标金额确定，平台服务费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取
[bookmark: OLE_LINK19]（3）因采购预算已包含本项目代理服务费用，代理服务费由中标供应商支付，中标供应商应当在投标报价中包含代理服务费，并在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构一次性付清。
收取招标平台服务费账户信息：
收款单位：常州常投招标有限公司
银行账号：3204010011120158001655
开户银行：苏州银行股份有限公司常州分行

	15
	纸质中标（成交）文件
	中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州常投招标有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》）

	16
	履约保证金
	详见招标文件履约保证金条款


武进区政府采购项目公开招标文件
常州常投招标有限公司公开招标文件



7


[bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc99301424][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353825545]第二节 说明
[bookmark: _Hlk152921964]一、总则
[bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276]1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州常投招标有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）资格审查
（4）评标程序、评标方法和评标标准
（5）采购需求
（6）拟签订的合同文本
（7）投标文件的组成及提交须知
（8）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
[bookmark: _Hlk151728132]8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标报价明细表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]20、投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]22、开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
   23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
[bookmark: _Hlk149903315]采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
代理机构质疑接收部门为：综合科
联系地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼；
联系电话：0519-85857862；
29.5 以下情形的质疑不予受理：
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31、 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购政策：
33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.2政府采购节能产品、环境标志产品
33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
33.5正版软件：各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）
33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
33.8绿色采购政策：
33.8.1 绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在招标文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
 33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在招标文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
33.9电子履约保函政策
为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照招标文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。
33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

[bookmark: _Toc394][bookmark: _Toc487900382]第三章  资格审查
[bookmark: _Toc99301422]第一节 资格审查程序
一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
第二节 资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK36] 营业执照副本（事业单位法人证书）
	[bookmark: OLE_LINK26]营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	2
	法人授权书
	[bookmark: OLE_LINK18]法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证、投标人为授权委托人缴纳的近三个月的（不含开标当月）连续的社会基本养老保险的缴纳凭证（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）
	格式见《投标文件格式》

	3
	[bookmark: OLE_LINK37]投标人资格声明
	[bookmark: OLE_LINK38]《资格承诺声明函》
	格式见《投标文件格式》

	4
	[bookmark: OLE_LINK40]投标人信用记录
	1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；
4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	5
	信用承诺
	《政府采购供应商信用承诺书》
	格式见《投标文件格式》

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。
	《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》

	7
	本项目的特定资格要求
	无
	


[bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127161490]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Toc30374][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
第一节 符合性审查程序
[bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc520356167]一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求
一、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK43]投标函
	[bookmark: OLE_LINK49]投标函；
	格式见《投标文件格式》

	2
	[bookmark: OLE_LINK44]投标完整性
	[bookmark: OLE_LINK45]报价明细表未有缺项、漏项；
	格式见《报价明细表》

	3
	[bookmark: OLE_LINK46]投标报价
	[bookmark: OLE_LINK47]投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK48]报价唯一性
	[bookmark: OLE_LINK29]投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK50]投标有效期
	[bookmark: OLE_LINK51]投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
	

	6
	签署、加盖公章
	[bookmark: OLE_LINK52]按照招标文件要求签署、加盖公章的；
	

	7
	实质性格式
	[bookmark: OLE_LINK53]标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；
	

	8
	★号条款响应
	[bookmark: OLE_LINK61]投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	

	10
	分包意向协议（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
	

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
	

	12
	[bookmark: OLE_LINK10]报价合理性
	[bookmark: OLE_LINK9]根据《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》苏财购〔2026〕36号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%;
4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
	

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品；
	

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书
	

	15
	公平竞争
	[bookmark: OLE_LINK54]投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
	

	16
	[bookmark: OLE_LINK56]串通投标
	[bookmark: OLE_LINK55]不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	

	17
	[bookmark: OLE_LINK58]附加条件
	[bookmark: OLE_LINK57]投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	18
	[bookmark: OLE_LINK60]其他无效情形
	[bookmark: OLE_LINK59]投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	


二、投标文件有关事项的澄清或者说明
（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理
（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Hlk149904856]（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。
三、投标文件的比较和评价
（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
（二）评标方法和评标标准
1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。
[bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc520356170]四、确定中标候选人名单
（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。
（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
五、报告违法行为
（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


[bookmark: OLE_LINK1]第三节 评标方法
一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。
二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签，抽到的供应商即确定为中标单位。
三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
[bookmark: _Hlk149904248]四、政府采购政策功能落实
[bookmark: _Hlk152922042]1、小微型企业价格扣除
（1）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
7.1、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.2、当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（注：财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。），依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
第4节 评标标准
	序号
	评分
因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK30]价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》

	2
	主观分
	15
	
	

	[bookmark: _Hlk176871712]2.1
	实施方案
	5
	对投标人所提供产品的实施方案（包括但不限于项目实施人员安排、进度安排、设备供货、质量保障措施、安装调试安排等情况）进行综合评审：投标人应充分结合现场实际情况，编制适配本项目的实施方案。
1.供货计划方案逻辑缜密，各环节时间节点精准，风险应对周全，可行性极高；质量把控严格；安装调试安排方案科学合理，团队专业，流程规范，调试高效稳定的，得5分；
2.供货计划方案框架合理，已覆盖常见情况，虽存在小瑕疵但总体可行；质量管控大体合格；安装调试安排方案有序，团队可胜任工作，基本能够按规范完成调试任务的，得3分；
3.供货计划方案简略粗糙，对关键因素考量不足，执行过程易出现问题；质量管控存在漏洞；安装调试安排方案较为松散，团队专业度不足，调试效果欠佳的，得1分；
未提供本项材料的，不得分。
	

	2.2
	培训方案
	5
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训目标、培训计划、培训方式、培训人员、培训内容等）开展评审：
1.培训方案完整具体，培训内容详实，培训课时设置合理的，得5分；
2.培训方案较为全面，培训内容较为详细，基本符合采购需求，培训课时设置较为合理的，得3分；
3.培训方案基本全面，培训内容基本符合采购需求，培训课时设置基本合理的，得1分；
4.未提供培训方案的，不得分。
	

	2.3
	售后服务方案
	5
	投标人根据本项目要求制定详细的售后服务方案，包括但不限于售后服务的内容和详细方案、故障响应时间、重大故障的应急预案和措施、质保期满后维护收费等：
1.方案内容精细详尽、可操作性强的，得5分；
2.方案内容完整、具有较强可操作性的，得3分；
3.方案内容基本完整但可操作性一般的，得1分；
4.方案存在明显缺陷且难以实施或未提供的不得分。
	

	3
	客观分
	55
	
	

	3.1
	业绩
	9
	投标人具有自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩（至少包含数据中心虚拟仿真实训系统和数据中心交换机），提供合同证明，每提供1个得3分，最高得9分。
	提供完整业绩合同和验收合格证明材料扫描件，合同要素未体现或体现不全的不得分。

	3.2
	综合实力
	5
	1.投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的，有一个得1分，最高得3分。
2.投标人具有【ITSS】信息技术服务标准符合性证书运行维护三级及以上认证证书的得2分，四级得1分，未提供的不得分。
	第1点：提供证书扫描件及国家认监委网站查询状态为“有效”的截图，截图不清晰导致无法识别的不得分。
第2点：提供证书扫描件

	3.3
	技术参数
	34
	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]供应商所投产品的技术性能、参数、标准等完全满足采购文件“第五章 采购需求 三、采购清单及技术参数要求”得满分34分，其中：标注“▲”参数为关键参数，每有一项负偏离的，扣2分。
	提供“采购需求偏离表”，并根据采购文件要求提供证明材料。
为保证投标人所投产品功能齐全、质量可靠，本次中标后采购人有权要求在5个工作日内提供所投产品的测试设备，对重点参数功能进行逐一测试核对，若测试结果与投标文件不符，一律按照失信行为上报监督管理部门并按相应规定处理。

	3.4
	团队实力
	4
	项目经理具有信息系统项目管理师（人社部门颁发）得2分；其他团队成员具有具有信息系统项目管理师（人社部门颁发）或系统架构设计师（人社部门或工信部门颁发）或系统分析师（人社部门或工信部门颁发），每人得1分，最高得2分。以上人员不得重复计算。
	提供人员证书扫描件及投标人为其缴纳的近3月（不含开标当月）任意一个月社保缴费证明材料

	3.5
	免费质保期
	3
	在满足采购文件实质性要求的基础上，承诺每增加一年项目整体免费质保期得1分，本项最高3分。
	提供免费质保承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未按要求提供不得分。

	合计
	100
	




注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。
[bookmark: _Toc2039]
第五章  采购需求
[bookmark: _Toc99301425]一、项目概况
1.项目名称：数据中心基础设施与运维实训室采购项目 
2.项目预算金额：244.665万元
3.项目最高限价：240万元，投标总价及各分项单价均不得超过对应的最高限价。
二、基本要求
1.投标人应保证所供产品的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收等各类验收。
2.投标人应保证采购人在使用其所供产品时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的产品所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
3.投标人提供的产品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，国家有关产品质量认证标准，以及采购人明确约定的质量要求和技术指标；若技术性能无特殊说明，则应符合国家有关部门最新颁布的标准及规范；质量要求不一致时，以质量要求较高的标准执行。
三、采购清单及技术参数要求
	序号
	品名
	规格型号技术详细要求
	单位
	数量
	单价（万元）
	合价（万元）

	[bookmark: _Hlk234748690]1
	数据中心机柜及物理封闭模块
	1． 柜体结构与材质：整体外观为42U标准服务器机柜，尺寸≤600mm(宽)×1200mm(深)×2000mm(高)，符合GB/T 19520.2-2007标准。采用优质冷轧钢板，承重能力≥800kg；表面经脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷塑处理，防腐防锈。
2． 门板与锁具：前门为单开高密度钢化玻璃门，后门为单开实心钣金门，前后门均配备高级弹子锁或天地杆锁。
3． 封闭与理线组件：配套可拆卸侧门、ABS阻燃材质盲板及过线盲板。通过侧门与盲板的组合实现机柜物理级封闭，优化微模块内部冷热气流组织，防止冷热通道气流短路，满足实训中气流组织与制冷效率的测试需求。
4． 接地与防护：机柜配备完善的接地铜排系统，所有金属部件均可靠接地，防护等级不低于IP20。
	套
	2
	1.8
	3.6

	2
	数据中心供配电保障模块
	1． 机架式UPS主机：采用纯正弦波在线式UPS，容量不低于3kVA/2.4kW，支持机架式安装。具备市电断电零切换时间、过载保护、短路保护及电池低电压自动关机等实训安全保护功能。
2． 后备电池包：搭配专用机架式电池包（，在满载情况下后备时间≥15分钟，满足实训中供电稳定性与容错性操作需求。
3． 智能PDU单元：配置2条垂直安装的智能PDU，支持电流/电压/电量实时监测。插孔包含国标10A/16A及C13/C19防脱插孔，具备防雷击浪涌保护功能。
4． 机架配电模块：包含输入输出配电单元、防雷器（SPD）、微型断路器（MCB），支持市电与UPS电源的物理隔离与手动/自动切换逻辑，提供完整的配电系统拓扑实训节点。
	套
	2
	5
	10

	3
	数据中心动环及安防感知模块
	1． 环境传感器：配置高精度温湿度传感器；配置非定位水浸传感器，采用光电或电极式检测原理，响应时间≤1秒。
2． 水浸检测线缆：配套专用漏水检测绳，线缆外皮采用耐腐蚀、高强度氟聚合物材质。具备自恢复特性，漏水排除并清理干净后可重复使用，无需更换耗材，大幅降低实训运营成本。
3． 消防烟感：配置光电式烟雾传感器，具备防尘防虫设计，支持开关量或RS485协议输出，联动声光报警器。
4． 视频监控：配套外挂200万像素红外半球型网络摄像机，支持H.265视频压缩，红外夜视距离≥30米，支持宽动态与背光补偿，提供ONVIF/GB28181标准协议接口接入监控平台。
5． 门禁管理：配套工业级门禁一体机，支持密码开门、钥匙开门，预留IC刷卡及生物识别扩展接口；具备防拆报警及门磁状态检测功能。
	套
	2
	2
	4

	4
	数据中心边缘采集与交互展示模块
	1． 嵌入式采集器：工业级动环数据采集网关，具备≥8路RS485、≥4路DI/DO、≥2路以太网口。内置丰富的设备协议库，支持断点续传与边缘计算，确保底层数据稳定上传。
2． 交互触控显示屏：配置≥15.6英寸工业级电容触控显示屏，分辨率≥1920×1080。严格规定显示屏不得内置任何化学电池，采用外部安全电源适配器供电。
3． 嵌入安装工艺：显示屏采用机柜侧门开孔嵌入式安装工艺，开孔边缘配备防水防尘密封圈，安装后与侧门表面平齐，整体美观且不影响侧门开合与机柜密封性。
▲4. 本地展示功能：通过触控屏可实时展示微模块集中管控系统界面，支持本地3D/2D视图切换、实时数据查看、告警消音及本地控制操作。
	套
	2
	1.8
	3.6

	5
	数据中心集中监控管理平台模块
	1． 一体化监控主机：配置1U机架式工业级监控主机，内置Linux或Windows Server操作系统，支持本地局域网及WEB远程访问功能，具备双网口冗余设计。
2． 集中监控与告警：整套系统可对动力设备、环境、安防实现全方位统一集中监控。支持多级告警，支持声光、邮件等多种告警通知方式。
3． 详情视图与可视化：软件平台支持查看空调模块详情、配电系统详情、环境模块详情。提供微模块2D平面拓扑图或3D可视化视图。
	套
	2
	4.5
	9

	6
	数据中心虚拟仿真实训系统（核心产品）
	数据中心虚拟仿真实训系统是一套采用CS架构、基于3D可视化技术，构建覆盖数据中心“设计-建设-运维”全流程的系统，系统以3D交互场景为核心，以八大功能模块为主线，通过虚拟仿真方式，实现数据中心项目建设全流程，让学生掌握数据中心从前期规划、中期建设、后期运维的核心技能，弥补线下实操场景受限的短板。
八大功能模块整合如下：
一是需求分析（案例背景、选址勘察、业务规划、概预算）；二是基础设施实施（机房布局、机房工程、暖通工程、供配电工程、火灾探测、防雷接地设计）；三是机柜工程（整体机柜摆放、供配电机柜设计、IT机柜设计和组装、信息化综合项目）；四是网络工程（设备接线与网络配置、机柜设备连线展示）；五是服务工程（服务器硬件拆装、服务器连线、系统部署及配置）；六是存储工程（存储部署及配置）；七是安全审计（审计方案制定、安全策略配置、日志审计、信息安全等级保护2.0流程）；八是智能运维（巡检规划、可视化平台）。
数据中心建设与运维仿真实训系统是一套采用CS架构、基于3D可视化技术，构建覆盖数据中心“设计-建设-运维”全流程的系统，系统以3D交互场景为核心，以八大功能模块为主线，通过虚拟仿真方式，实现数据中心项目建设全流程，让学生掌握数据中心从前期规划、中期建设、后期运维的核心技能，弥补线下实操场景受限的短板。
八大功能模块主要是：一是需求分析（案例背景、选址勘察、业务规划、概预算）；二是基础设施实施（机房布局、机房工程、暖通工程、供配电工程、火灾探测、防雷接地设计）；三是机柜工程（整体机柜摆放、供配电机柜设计、IT机柜设计和组装、信息化综合项目）；四是网络工程（设备接线与网络配置、机柜设备连线展示）；五是服务工程（服务器硬件拆装、服务器连线、系统部署及配置）；六是存储工程（存储部署及配置）；七是安全审计（审计方案制定、安全策略配置、日志审计、信息安全等级保护2.0流程）；八是智能运维（巡检规划、可视化平台）。
具体详细内容如下：
▲1、选址勘察支持提供不少于3个候选站址，支持通过候选站址的属性进行电费、水费、气候、交通等不同的条件进行综合性评估，并给出候选站址“合适”、“不合适”的判断结果及缘由。（提供功能截图证明）
2、业务规划支持从服务类型、行业类型、数据中心等级、总机柜数、算力总量、存储总量、网络带宽、制冷方式这几个方面，提供类型选择或数据填写，并可保存到结果报告表单中。
▲3、基础设施实施主要围绕数据中心的基础设施模块进行实施操作，支持包括机房布局、机房工程、暖通工程、供配电工程、火灾探测、防雷接地设计6个设施模块，同时支持基础设施实施报告的生成。（提供功能截图证明）
4、机房布局支持包括主机房区、配电区、制冷设备区、监控中心、运维操作区、备件库、消防控制室7个区域模块，支持将机房分区模块通过拖入的方式，进行建筑区域的布局。
▲5、机房工程支持照明系统、隔断系统、地板系统、天花吊顶系统等基础设施组件3D样式的展示，同时支持以上基础设施组件的选型，并支持基于选择好的区域，将组件拖到区域的合适位置。（提供功能截图证明）
6、暖通工程支持暖通设备的选型，在选型后，可将暖通设备拖到所选择的区域中，可实现3D模式展示空调内部立体组件结构，可模拟调节温度值，热力图展示强度效果。
7、供配电工程支持二维模式下，选择电气设备，进行数据中心供配电系统示意图的拼接，同时支持根据示意图拼接结果，进行供电线路检测。
8、火灾探测支持红外火焰探测器、气体灭火装置、火灾报警控制器等火灾探测设备3D样式的展示，同时支持以上火灾探测设备的选型，并支持基于选择好的区域，将设备拖到区域的合适位置。
9、火灾探测支持模拟火灾灭火场景。
10、支持供配电机柜的设计，选择供配电机柜元件，将元件拖入到机柜中，进行组装、布线。
11、支持IT机柜设计和组装，选择所需的IT设备，对IT设备进行拖拽操作，将IT设备摆放到机柜的合适位置。
12、支持在网络设备拓扑图中，进行网络设备的连线与配置，实现网络规划。
13、服务工程支持爆炸图方式展示服务器内部硬件组成，支持模拟服务器硬件拆装。
▲14、安全审计支持进行审计方案的制定，根据项目的需求，进行方案概述、审计组织与分工、审计内容与方法、审计实施流程、审计风险控制等内容表单填写。（提供功能截图证明）
15、安全审计支持信息安全等级保护2.0的整体流程模拟，包括定级、备案、建设整改、等级测评、监督检查5个阶段流程的表单信息填写。
16、智能运维支持模拟机器人漫游巡检。
17、支持与实训室真实服务器、网络设备、动环主机进行API/SNMP协议对接，实现虚实数据联动。
18、系统支持并发用户数≥55个。
19、系统端到端数据时延≤200ms，关键操作（如设备启停、参数调整）的响应反馈时延≤100ms，确保学生操作与虚拟场景变化的因果感知清晰无顿挫。核心数据刷新率：设备运行状态、流量监控、环境传感等关键数据的刷新率≥30帧/秒，大场景数字孪生全量数据同步刷新率≥15帧/秒。多人并发实时性：支持40人标准实训教室全员同步操作时，所有终端数据同步偏差≤50ms，无画面卡顿、数据不同步问题，适配集体授课、小组协同实训场景。
	套
	51
	1.5
	76.5

	7
	[bookmark: OLE_LINK13]数据中心网络一体化平台
	一、硬件配置要求
数据中心网络一体化平台是专为网络与数据中心实训打造的2U专用虚拟化平台，采用固化业务背板设计，标配不少于2个固化千兆网络接口、2个外接USB接口，接口拓展性充足。硬件采用企业级双硬盘架构，搭载≥250G企业级SSD系统硬盘、≥2T大容量数据硬盘，配备≥256G大内存，采用双路处理器设计，部署不少于2颗处理器，总内核≥40核心，主频≥2.0GHz，硬件算力强劲，可满足大规模实训并发需求。平台基于KVM虚拟化管理技术搭建，可稳定并发运行≥55个Windows系列虚拟机、≥100个Linux虚拟机，适配多场景实训教学，平台需要支撑该实训室教学任务。
	套
	2
	3
	6

	8
	网络设备调试与故障诊断实战平台
	一、平台技术参数
1、平台预设不少于5种职教专属教学管理角色，涵盖专业负责人、实训考评员、企业实践导师、技能大赛教练、实习管理员，完全匹配岗课赛证融通教学体系。支持角色快速克隆、自定义创建与可视化编辑，采用角色绑定权限集、用户继承角色权限的标准化管控模式。可针对课程管理、习题管理、用户管理、智能评分、虚拟化实训等全模块。
▲2、平台支持基本信息的自定义配置，包括主题颜色、名称标识、中英文切换、Logo、背景页等要素。提供主题颜色模板不少于5套，登录页主题内置卡片式、简约式、科技式、复古式、大数据式等5种以上风格，针对界面信息自定义配置、主题模板切换、登录页风格选择等功能，提供产品功能截图。
3、平台提供导航菜单的个性化配置，支持一至三级标签、路径的自定义。预设首页、教学协同系统、教学空间、课程空间、数字大脑、技能竞赛等职教特色功能入口，使用户能够快速、准确地找到并访问平台提供的各项功能。根据业务发展新增或调整功能模块的导航入口、优化用户操作流程等场景。
4、提供关键业务功能开关，支持用户注册、恢复出厂、一键关机、工作台、教学协同系统、启用消息通知、用户自定义头像与昵称、课程讨论以及用户评价等不少于7项功能开关。
5、在首页主体区域支持课程类别分类，通过标签体系实现课程资源的有效组织与快速检索，支持多级标签的自定义。提供技术类别、职教本科、高职院校、中职学校、技工院校、合作院校、综合实践、岗位实践、职教高考、职教出海、五年一贯制等不少于11种分类，且进行线上演示课程分类、多级标签自定义配置、课程标签检索、分类调整等核心功能，提供产品功能截图。
6、教师工作台：教师专属功能，集成关键教学管理功能，提供一键上课、排课、作业、考试管理、AI教学助手、教师空间等不少于6种管理功能。
▲7、终端支持添加配置功能，包含禁用关键字、终端类型、编码、输入交互规则、输出交互规则等不少于4种配置，编码支持UTF-8、GBK、GB2312等不少于3种类型，终端类型支持Xterm、VT100等不少于2种类型，提供产品功能截图。
8、具备日志查看功能，可查找特定日志的详细信息，如执行操作的用户名、IP地址、操作内容、响应状态码、操作结果及创建时间等；同时能呈现相关REST参数、GET参数、表单参数以及JSON参数，提供产品功能截图。
▲9、在终端配置方面配备完善的输入交互规则模板。模板涵盖多种常见操作规则，如方向键转换（左、右、上方向键分别对应特定转换规则，下方向键可设置禁用）、补全提示转换、DLE触发提示、转义输入实时禁用、提示辅助键忽略以及Home键、End键转换等，规则模板涵盖多种常见操作规则，提供产品功能截图。
10、支持综合数据智能看板，支持课程列表的排序，提供课程资源总数、实训任务、实训环境、班级总数、学生人数等不少于5种类型。
11、平台须支持主机OS、网络OS、云OS、AIOS、编程的多类型虚拟化资源统一调度，能够在一套系统中统一调度与管理上述多种类型的虚拟化资源，满足职业院校新一代信息技术专业群（如计算机网络、信息安全、云计算、大数据、人工智能等）在不同课程、不同实训场景下的多样化实践教学需求。内置知识图谱与能力图谱的智能化分析技术，能够基于学生的学习行为、实训成果等数据，自动生成知识点掌握度分析、岗位技能匹配度评估、个性化学习路径推荐等，有效促进人才培养链的精准提升与持续优化。
12、支持针对课程发表话题讨论，支持通过文字、图片、媒体等多种方式发布；能够查看课程的笔记以及课程用户评价。
13、课程章节学习者支持查看在每个课程章节的学习情况，了解已学习的部分和待学习的内容，提供快速跳转到上次学习章节的功能。
二、实战资源清单
1.网络故障诊断与排除项目教学实训资源，提供配套实验操作环境1套，提供产品功能截图并盖章。
2、提供配套知识图谱课程导航，不少于14个模块。
3、提供配套课程空间资源管理，可对本课程各个章节中对应的单元进行资源设置。
4、提供实训笔记功能，可对本课程每个章节进行管理。
5、提供网络管理基础理论与制度规范相关实训内容
6、提供网络故障排查基础方法与诊断工具实训内容
7、提供SSH远程管理故障诊断与排除实验内容
8、提供VLAN虚拟局域网故障诊断与排除实验内容
9、提供MSTP生成树故障诊断与排除实验内容
10、提供静态路由协议故障诊断与排除实验内容
11、提供RIP路由协议故障诊断与排除实验内容
12、提供OSPF路由协议故障诊断与排除实验内容
13、提供访问控制列表ACL故障诊断与排除实验内容
14、提供VRRP虚拟冗余网关故障诊断与排除实验内容
15、提供NAT网络地址转换故障诊断与排除实验内容
16、提供IS-IS路由协议故障诊断与排除实验内容
17、提供多路由协议共存故障诊断与排除实验内容
18、提供IPv6 GRE隧道故障诊断与排除实验内容
▲19、基于AI的技术结合课程目录能针对本次课程实现自动生成知识图谱，知识图谱具备丰富的动画展示，知识图谱可保存导出，提供产品功能截图。
20、为课程提供章节管理（大纲）功能，允许用户调整课程大纲的结构，内容章节可跨单元调整，并可在指定位置添加新的章节或任务，提供产品功能截图并盖章。
▲21、课程资源包提供仿真实验、操作系统、文档、媒体、习题、自动评分、拓扑的标准化虚拟仿真调度API，提供产品功能截图。
▲22、支持将课程与多维度标签、如技术类别、教育层次、综合实践、岗位实践、合作院校等进行关联，提供树形管理界面和标签组合筛选功能，本次课程关联不少于12个标签，提供产品功能截图。
23、交付需包含预配置的课程实验环境，并确保与课程章节具有关联，能够直接支持各章节的实验教学需求，提供产品功能截图并盖章。
24、支持课程所有关联内容的导入和导出，并且支持压缩、加密，将数据打包为 ZIP 格式，并提供虚拟仿真系统的课程导入导出API接口，提供产品功能截图并盖章。
	台
	1
	20.12
	20.12
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	全光网络实训机架
	每组机架应配备机架级光设备管理控制器、核心汇聚交换机、交流电源、交换机扩展卡、光模块、核心侧千兆光模块、VSU堆叠电缆、无源分光器、裂变器、光汇聚模块、接入侧千兆光模块、光POE交换机、无线控制器模块、无线接入点模块等模块。
一、网络设备集中管理控制器
1.具备良好的设备识别能力，能够识别二层交换机、三层交换机、核心交换机、路由器、防火墙等常用实验网络设备
2.支持Web方式的、简单直观的图形化管理界面；要求管理界面能够提供所连接实验设备的数量和设备型号信息
二、多业务聚合交换机
1. 具备≥10个波分复用端口（或支持高密度光口接入，等效提供≥80个千兆光通道），具备≥2个100G上行口，向下兼容40G；
2. 支持波分复用功能与交换机功能集成，简化布线与管理。
3. 支持设备堆叠/虚拟化技术（如IRF、iStack、CSS或同等技术），支持跨设备链路聚合。
4. 支持电源、风扇等关键硬件冗余保护，保障设备持续运行。
5. 支持通过SDN控制器进行集中统一管理，实现自动化运维。
三、交流电源
1. ≥500W 交流电源模块
四、交换机扩展模块
1. 提供≥4个千兆电口，≥4个1G/10G/25G自适应光口
五、光模块
1. 1000BASE-LX SFP光模块（1310nm），传输距离≥10km
六、核心侧千兆单模波分光模块
1. 单芯单模，支持CWDM/DWDM波分复用（支持≥8种不同波长接入），传输距离≥10KM，LC接口
七、10G 堆叠线缆
1. 10G Base SFP+ DAC/AOC 光纤线缆（包含两端光模块），长度≥1米
八、无源光分路
1. 栋侧无源汇聚机箱，包含≥6个业务槽位，支持插入光分路器或波分复用模块，支持标准机架上架或壁挂安装
九、双上行保护模块
1. 楼栋侧无源扩展模块，与汇聚机箱配合使用，支持实现双上行链路冗余保护，自带内部连接光纤
十、光汇聚模块
1. 楼栋侧8口透明汇聚设备，单端口支持千兆/万兆速率，低插损高配版，与光链路分光器配合使用，支持双链路上行
十一、接入侧千兆单模波分光模块
1. 包含≥8个不同波长的单模光模块，传输距离≥10KM，LC接口，支持千兆场景单上行和双上行部署。
十二、接入层PoE交换机
1. 具备≥8个10/100/1000M自适应电口，具备≥1个1G/10G SFP+光口，整机PoE供电功率≥120W。支持扩展插槽。
2. 支持通过VLAN划分或物理端口隔离，实现内外网业务隔离。
3. 支持通过SDN控制器进行集中统一管理。
十三、无线控制器模块
1. 具备≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口。默认支持管理≥32个无线AP，支持平滑扩容。 
十四、无线接入点模块
▲1. 支持802.11ax（Wi-Fi 6）双频；支持≥1个10/100/1000M以太网电口，支持光口扩展或具备≥1个SFP光口；整机支持≥4条空间流，整机最高接入速率≥2.9Gbps；提供制造商的公开发布的印刷资料（例如产品样本），或检测机构为其出具的检测报告或其货物产品技术说明书或其技术白皮书或其产品彩页等文字资料，图纸和数据之一的均可。
2. 支持802.11a/b/g/n/ac/ax，支持胖/瘦模式切换，支持802.3af/at PoE供电和本地电源供电。
十五、支持教学实训功能模块
教学实训功能内容覆盖全光网络的基本概念、工作原理、组网架构，以及光纤技术、光电混合缆应用、光模块识别等关键技术点。通过系统学习网络组建、故障排查等实用技能，并结合实际案例分析，学生将能够掌握全光网络的核心技术，为将来在网络技术领域的就业和职业发展打下坚实的基础。主要包含全光概述、全光硬件、基于裂变器的双上行高可用部署、INC简介与部署、零配置开局上线、手动设备纳管、故障设备替换、光链路运维、全光网络运维、综合案例等实训内容。
	套
	2
	25.9
	51.8
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	机架实验功能授权
	▲1. 支持图形化的呈现方式进行机架实验；支持在图形化机架中进行模拟设备连线，并同步生成网络拓扑图，且支持对拓扑图进行移动调整设备的位置；提供功能截图证明。
▲2. 机架实验的设备控制台（命令行界面）支持弹窗显示，可以同时多台设备的控制台（命令行界面）于同一个弹窗界面内，弹窗界面可以进行不同设备控制台（命令行界面）的切换；提供功能截图证明。
▲3. 架实验的设备间连线需支持鼠标拖动改变弯曲程度，支持改变连线颜色≥4种；提供功能截图证明。
▲4. 支持一键完成物理设备的初始化，能够一键将指定的设备（一台设备、一个机架的设备、整个实验室的设备）恢复到出厂状态；提供功能截图证明；
5.授权50台无线设备(AP+AC)管理license；
6.授权50台网络终端识别、网络准入管控和在网轨迹跟踪；
7.授权50台交换设备(接入+汇聚+核心)管理license；
8.授权光网络基础运维license；
	套
	1
	8
	8
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	机架管理控制器
	实验室机架管理控制服务器，可管理24台带有Console接口的网络设备。
1、固化10/100M以太网接口数量≥2个
2、标准1U设备 ，19寸机架
▲3、支持同时管理和控制的网络设备数量≥24个；提供制造商的公开发布的印刷资料（例如产品样本），或检测机构为其出具的检测报告或其货物产品技术说明书或其技术白皮书或其产品彩页等文字资料，图纸和数据之一的均可；
4、支持对实验设备中“指定的某一台”、“指定的某几台”以及“全部实验设备”配置的统一清除功能；
5、具备良好的设备识别能力，能够识别二层交换机、三层交换机、核心交换机、路由器、防火墙等常用实验网络设备；
6、支持Web方式的、简单直观的图形化管理界面；要求管理界面能够提供所连接实验设备的数量和设备型号信息；
7、要求管理界面能够提供所连接实验设备是否空闲或被正被占用的信息；
8、要求控制管理服务器支持管理分级授权，至少包括普通使用者和管理者权限；
9、控制管理服务器的所有接口都支持口令设置，每个接口都能够支持独立授权，从而实现对使用者PC的授权管理；
10、支持过滤敏感命令：平台会禁止一些敏感命令的输入，比如del命令是无法输入到设备。
	套
	2
	1.1
	2.2
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	数据中心交换机
	固化48个10G（SFP+）以太网光口，8个40G/100G（QSFP28）以太网光口，2个电源插槽，4个风扇插槽；满配冗余电源和风扇模块。
1、交换容量≥4.8 Tbps
2、包转发速率≥2000 Mpps
3、固化下行业务10G SFP+以太网端口数量≥48个，上行业务100G QSFP28以太网端口数量≥8个；所有端口均支持线速转发；
4、每个100G端口均支持向下兼容40GE速率传输；支持端口拆分一分四，拆分为4*25G/4*10G模式；
5、设备采用模块化电源，支持1+1冗余备份，支持热插拔；电源主备切换不影响业务正常传输；支持220V交流或240V高压直流供电；
6、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框≥4个，支持风扇模块框N+1冗余备份(其中N≥3)；所有风扇框需要具有相同物理尺寸规格，以保证可任意框任意安装；
7、针对于数据中心大流量数据无阻塞传输的要求，可提供强大的缓存能力；端口缓存≥32MB。
8、支持跨设备链路聚合M-LAG，实现多台设备间的链路聚合。
9、支持N:1虚拟化：可将多台设备虚拟化成一台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面、跨物理设备的链路聚合，并且链路故障的收敛时间最快为50ms；
10、支持DCBX、ECN、PFC、RDMA等网络融合特性；
11、支持VXLAN，包括：L2VNI Mapping，L3VNI Mapping；支持VxLAN网桥、VxLAN网关、EVPN VxLAN；
12、支持SDN技术，符合OpenFlow 1.3协议标准。
13、支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。
14、支持丰富的IPv4特性，支持静态路由、等价路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS。
15、支持丰富的IPv6特性，包括静态路由、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6、MLDv1/v2、等价路由、策略路由等。
16、支持SNMP v1/v2c/v3协议；支持Telnet、Console、MGMT、SSH v1/v2/NETCONF等配置管理方式；支持FTP、TFTP等文件上下载管理协议；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；支持零配置上线(Zero Touch Provisioning，ZTP)。
17、支持缓存状态监控，识别流量微突发情况；支持流量分析。
18、支持SP、WRR、WFQ、DRR、SP+WFQ、SP+DRR、SP+WRR等队列调度方式；支持RED/WRED等拥塞避免机制。
19、支持标准ACL、扩展ACL、专家级ACL，支持二层到四层报文的匹配。
20、设备支持的ACL规格容量为4500；支持的MAC地址表项规格为160000；支持多种安全保护策略，包括CPU保护功能、NFPP网络基础保护功能、非法数据包检测、防ARP攻击和防IP扫描、RADIUS/TACACS等，保护交换机在各种环境下稳定工作。
21、支持gRPC通信协议，支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。
	台
	8
	4.6
	36.8
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	10GSFP+线缆
	10GBaseSFP+光纤线缆（包含两边的模块），1米
	条
	12
	0.1
	1.2

	14
	100GQSFP28线缆
	100GAOC线缆，QSFP28封装，长度3M
	条
	8
	0.3
	2.4

	15
	光转电模块
	1.25Gbps1000Base-TGT电口模块，SFP封装,RJ45接口，需配套UTP-CAT5等级以上网线使用，最大传输距离100米，适用于强制千兆光口场景。
	个
	12
	0.04
	0.48
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	机柜模块
	42U 服务设备一体化机柜），8位10APDU插排2个，风扇部件2组，4只两寸重型脚轮，前玻璃后钣金门
	套
	2
	0.3
	0.6
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	三层交换模块（含电源模块）
	24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10GSFP+光口，模块化电源
	台
	1
	1.5
	1.5
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	互联接入交换机
	48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10GSFP+光口
	台
	2
	1.1
	2.2

	合计：240万


四、交货时间及地点
1.交货日期：合同签订后 30 内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。
2.交货地点：采购人指定地点
五、验收标准
1.验收依据
招标文件、合同、采购人和中标人共同确定的其他技术文件。
2.组织验收
验收主体：采购人
验收方式：采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人应当邀请实际使用人参与验收。验收合格后，签署验收报告。
3.验收费用
中标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用。
4.产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。
5.按关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）规定执行。
六、报价方式
本项目为固定总价包干。投标报价应包括但不限于产品采购、供货、运输（至指定地点）、装卸、安装到位、调试、检测、培训、移交、售后服务、维护提升、质保期服务和完成这些工作所需的设备、备品备件、专业工器具以及其他相关服务、供应商应交纳的各项税款（增值税及其它税费）、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
[bookmark: _Toc533317428]七、售后服务
1.免费质保期：3年，自产品验收合格之日起计算。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换、软件升级等一切费用负责。在此期间，若产品出现任何故障，中标单位须免费予以解决，接到采购人通知后1天内到达现场，协助排查直至故障排除。
2.超过免费质保期的系统升级及设备维护，中标单位有义务在收取合理成本费用的基础上，协助采购人将系统或设备恢复至故障发生前的正常工作状态。
3.对于以下情况之一，中标单位可提供有偿服务：
a.地震，火灾等自然灾害或意外事故所导致的设备损坏
b.用户自行变更设备配件所导致的设备原装配件损坏
c.消耗性物品的提供，如软盘、磁碟等
d.自行修理不当导致的设备部件损坏
e.擅自使用盗版软件导致系统损坏或病毒感染
若有以上情况发生，中标单位有义务在酌情收取成本费用的基础上，帮助采购人将系统或设备恢复至情况未发生前的工作状况。
4.安装：中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场免费安装和调试；在安装调试期间，严格遵守用户方的有关规定。
5.人员培训：
（1）设备到达现场后，中标人（或制造商）提供专业技术人员到现场进行技术培训服务，直到操作人员能够正确使用操作设备的各种功能。
（2）对采购人员工进行设备安全培训。
（3）提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。
（4）中标人应免费提供一定数量的培训资料。
八、付款方式：详见合同条款  第十一条 合同款结算及支付 第4点 付款方式 相应条款。



[bookmark: _Toc12679]第六章   拟签订的合同文本
数据中心基础设施与运维实训室采购项目合同

采购人：（以下称甲方）                                  履约地：江苏常州                            
供应商：（以下称乙方）                                  签订时间：
第一条：合同标的   乙方根据甲方需求提供下列货物：（列明供货清单及明细报价，或单独见附件）
	产品名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
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	合计（大写）：       万元整   （￥） 



第2条   技术要求
   详见合同附件“技术响应参数表”
第三条 合同总价款    
本合同项下货物总价款为       万元整（大写） 人民币，分项价款在“合同标的”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第四条 组成本合同的有关文件
下列关于            号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）乙方提供的报价文件(报价单)；（2）技术规格响应表；（3）服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件。
第五条 履约保证金
在合同签订前，乙方须向甲方支付人民币【     】元整的履约保证金，作为乙方履行本合同项下义务的担保。如乙方发生本合同项下的违约行为，甲方有权扣除履约保证金的相应金额作为乙方违约金的支付和对甲方的相应赔偿，扣除后乙方应在2个工作日内将履约保证金补足，履约保证金不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。乙方完成本合同约定的义务，且经甲方验收合格无任何遗留问题后的15个工作日内，甲方将履约保证金按本合同规定进行扣除后的余额（如有）一次性无息退还给乙方；乙方应同时退还甲方履约保证金收据原件。
第六条 质量保证
1. 乙方保证其向甲方交付的货物是符合中国有关法律、法规规定、国家标准和行业标准的质量和技术要求、卫生要求以及安全要求等，且是全新的、尚未使用过的合格货物，不存在任何质量或安全等问题，完全符合本合同规定的质量、规格和性能的要求。
2. 乙方有义务确保所提供的货物经国家和当地政府主管部门检验合格并通过验收。对于甲方所在地政府部门有准用检查要求的货物，乙方保证已经通过当地政府部门的准用检查，并获得了当地颁发的准许使用证明。
3.乙方有义务保证所提供货物无国家或地区不合格抽检记录，生产所需的原材料来源可靠、货物生产规范，无材料掺假、掺残次品等行为。
4.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
第七条 乙方责任义务
1.乙方应对所供应的货物进行安装、调试、检查并提交验收，向甲方提供安装、调试方面的技术支持工作。乙方保证在正常的安装条件下，交付货物质量能达到投标书指标要求的技术性能，并经甲方验收通过；同时乙方在现场对用户进行操作培训，并确保用户熟练掌握。  
2.乙方进行本合同项下供应、安装等工作过程产生的所有责任（包括但不限于乙方工作人员人身及财产安全责任）由乙方承担。若由于乙方供应、安装等工作给甲方和/或第三方造成损失或损害，或由于乙方的供货、安装等工作导致甲方向第三方承担任何责任，乙方应确保甲方及该第三方获得针对该等损失与损害的赔偿，并确保甲方不因该等责任而遭受任何第三方的追诉。
3.乙方须保证其为货物的合法销售者且甲方在使用其提供的货物及其任何部分不受到第三方关于侵犯知识产权或其他侵权（包括但不限于人身及财产安全责任）的指控。任何第三方如果向甲方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用，并赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于由此产生的诉讼费、律师费、损害赔偿金）。
4.乙方有义务为甲方提供必要的免费货物使用技术培训，培训时间、地点由甲方与乙方另行商定。
5.乙方在未经甲方事先书面同意的前提下，不得将本合同或其中任何一部分转让或转包给任何第三方。即便经甲方认可，乙方仍需对该被认可的第三方履行本合同项下义务的行为及产生的任何责任对甲方承担连带保证责任。
6.乙方保证具备签订及履行本合同的资质和能力，如需办理相关政府审批手续，均由乙方自行办理并承担费用。
第八条 货物包装及运输
1．除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2．每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
3．乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
4.在运输过程中及货物交付甲方且接收验收合格前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。乙方将货物送至甲方指定交货地点并经甲方验收合格并书面确认后，货物毁损、灭失的风险由甲方承担。
第九条 交货和验收
1．乙方应当在合同签订后30天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2．乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3．货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。
4．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5．货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 30 个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：
（1）重新调试直至合格为止；
（2）要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。
甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。
6. 甲方对货物验收合格后，应在书面签字确认。对货物存在的隐蔽缺陷或在验收过程中不易发现的问题，甲方的签署确认不被视为甲方对上述缺陷和问题的验收合格的确认。出现上述缺陷或问题，乙方仍应按甲方要求提供退换货服务。
第十条 伴随服务／售后服务
1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件中的相关服务承诺提供服务。
2．除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
（5）若货物故障在检修工作2小时后仍无法排除，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
(7)乙方对货物维修保养时更换的部件或零配件须与货物原采用部件或零配件的品牌、产地、型号规格和质量标准相同并保证为全新，若无法达到上述要求，须事先征得甲方书面同意，方可使用代用品。 
（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。超过免费质保期的系统升级及设备维护，乙方有义务在收取合理成本费用的基础上，协助甲方将系统或设备恢复至故障发生前的正常工作状态。
 4．本项目免费保修期为叁年。自产品验收合格之日起计算。
第十一条 合同款结算及支付
1．本合同项下所有款项均以人民币支付。
2．本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3．结算原则：固定总价包干。
4．付款方式：
（1）合同签订生效后，乙方接甲方通知后方可供货。甲方向乙方支付合同价的30%预付款； 
（2）该项目正常运行并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付到实际供货价的95%（扣除已经支付的货款, 乙方此时须开具全额发票）；
（3）验收合格一年后，付清余款。
（4）付款前，乙方必须提供相当于甲方付款或全额金额的、符合国家财税规定并满足甲方财务要求的税务发票（增值税专用发票），甲方见票办理付款。
第十二条  违约责任
1.甲方未按照本合同约定时间付款，经乙方书面催告后【】日内，甲方仍未付款，上述催告期后每逾期一日，应按应付未付货物价款金额的万分之三的标准向乙方支付违约金，但乙方仍需按照合同约定正常供货，不得因此停止或者不按合同要求向甲方供货。
2.乙方逾期交付货物（包括逾期进行退换货），每逾期一日，应按逾期交付货物对应的货物价款万分之三的标准向甲方支付违约金；逾期超过十日的，乙方除按照前款规定支付违约金外，甲方还有权解除本合同，乙方应退回全部货款。
3.如因乙方逾期交付货物、交付的货物不符合投标书的要求和甲方要求、未按照合同约定履行退换货的义务，导致甲方工期延误的损失或其他甲方损失，乙方应向甲方承担赔偿责任。
4.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，乙方应退回全部货款。
5．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求解除合同并退货，乙方应退回全部货款。
6．乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。
7．乙方未按本合同的规定和招投标文件中的“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权选择由第三方履行相关义务或提前解除合同。甲方选择由第三方履行相关义务的，由此产生的费用及损失甲方有权从乙方缴纳的履约保证金或质保金或应支付给乙方的任一笔款项中直接扣除，不足部分乙方还应继续支付。
8．乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，本合同提前终止，乙方应退回全部货款。
10．本合同因违约方原因提前终止的（包括守约方行使合同解除权的情况），除承担已有约定的违约金外，违约方还应向守约方支付本合同金额【20%】的违约金，违约金不足以弥补守约方的经济损失的，违约方应继续赔偿。
11.甲方有权在应付乙方的商品价款或履约保证金中直接扣除乙方应承担的违约金或任何应向甲方支付的赔偿金、维修费用等。扣除履约保证金的，乙方应在甲方指定的时间内将履约保证金补足；履约保证金不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。
12.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十三条 合同的变更和终止
1．本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十四条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十五条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
第十六条 争议的解决
1．因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
4.甲方因主张本合同项下的权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。
第十七条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十八条 合同生效及其他
1．本合同自经甲乙双方授权代表签字盖章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。
2．本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，代理机构执壹份存档。
3．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：               乙方（供应商）：      
（盖章）						    （盖章）
法人代表：                   法人代表： 
授权代表签字：                     授权代表签字：
                                   授权代表手机： 
地址：                        地址： 
邮编：                        邮编： 
电话：                        电话： 
                                    
注：以上合同供参考，具体以双方协商一致后签订的合同为准。 
附表：技术响应参数表

采购项目履约保证金缴纳联络单
重要提醒：
中标供应商持本单、采购项目《中标通知书》在合同签订前到常信院财务处缴纳履约保证金，领取缴费收据。
	中标供应商名称
	
	采购项目名称
	

	中标供应商联系人
	
	中标供应商联系电话
	

	中标价
（精确到元）
	
	招标文件上的采购项目编号
	

	使用部门
意见
（部门盖章）
	使用部门经办人
	
	联系电话
	

	
	经初核，本项目需缴纳履约保证金（依照招标文件约定金额）为         元。     
大写金额：
使用部门负责人签字：              （部门盖章）

	招标采购管理中心
意见
（部门盖章）
	经复核，本项目需缴纳履约保证金（依照招标文件约定金额）为          元。  
大写金额：
部门负责人签字：                   （部门盖章）

	
履约保证金缴纳账户
	
单位名称：常州信息职业技术学院
开户银行：中国建设银行股份有限公司常州白云支行
账    号：32050162803609096789
联系人：王杏                联系电话：86338027




[bookmark: _Toc19972][bookmark: _Toc99301426]
第七章   投标文件的组成及提交须知
	[bookmark: _Hlk152937762]名称
	类别
	相应内容

	投标文件组成
	基本目录
	投标文件封面

	
	
	*开标一览表

	
	
	基本服务承诺书

	
	
	认为需要提供的其他证明材料

	
	资格条件
	△营业执照或事业单位法人证书

	
	
	△法人授权书

	
	
	经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	
	△信用承诺书

	
	
	△资格承诺声明函

	
	
	△落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函

	
	
	△特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”）

	
	符合条件
	*报价明细表

	
	
	*投标（响应）函

	
	
	*采购需求偏离表、合同条款偏离表、投标供应商管理关系或控股关系信息情况表

	
	
	*投标（响应）文件有效性(根据招标文件要求填写,如招标文件无相关要求,此条可不填写)

	
	综合评审评分项
	采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。

	
	价格折扣文件格式
	企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函）、关于符合本国产品标准的声明函

	投标文件提交须知

	[bookmark: _Toc24036][bookmark: _Toc22513]1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以招标文件规定的资格条件、评分标准要求及招标文件给定格式等内容为准。
[bookmark: _Toc30241][bookmark: _Toc23336]2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。
[bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc28922]3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。
[bookmark: _Toc2576][bookmark: _Toc2512]4.投标文件应按照招标文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。
[bookmark: _Toc22358][bookmark: _Toc18009]5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。



[bookmark: _Toc31186]第八章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。





























一、投标文件封面


投 标 文 件







项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
        投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
        日      期 ：               


二、开标一览表（实质性格式）
（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。
[bookmark: _Toc11598][bookmark: _Toc27039]三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：_________ 项目名称：                           报价单位：人民币元
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	技术参数
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。
2、投标报价应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险（如有）、报关清关（如有）、开证、办理全套免税手续费用（如有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
                                  投标单位名称：（加盖CA电子公章）   
                         日期：     年    月    日



四、中小企业声明函（实质性格式）

[bookmark: _Toc311189788]注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。                       
中小企业声明函(货物)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、 中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》







中小企业声明函(工程、服务)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》







五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）     
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    投标单位名称：（加盖CA电章）  
          日  期：
47


[bookmark: _Toc29116][bookmark: _Toc425][bookmark: _Toc373054875][bookmark: _Toc30417]六、项目实施方案 

根据评分标准提供



投标单位名称：（加盖CA电子公章）    
                                   日期：     年    月    日






































七、基本服务承诺书  

1. 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。
二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三、需要采购人提供的配合：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、其他服务承诺：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


投标单位名称：（加盖CA电子公章）    
                         日期：     年    月    日


















八、法人授权书（实质性格式）
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
法定代表人身份证号码：                      
法定代表人联系方式（手机）：              

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
                             单位地址：                     
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]                              日期：
注意事项：1、需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。
2、投标人为授权委托人缴纳的近三个月的（不含开标当月）连续的社会基本养老保险的缴纳凭证（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。



















九、资格承诺声明函（实质性格式）
致本项目            （采购单位）及常州常投招标有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。        
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


            投标单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人：
            日期：    年   月   日







十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。                                         
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。


投标单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人：
年   月   日




[bookmark: _Toc32478][bookmark: _Toc27455]十一、投标函（实质性格式）
致：常州常投招标有限公司
根据贵方的            号招标文件，正式授权_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
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日期：________年____月____日




[bookmark: _Toc27885][bookmark: _Toc12502]十二、采购需求偏离表（实质性格式）
项目编号：                             项目名称：
	序号
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                    

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日
注意事项：
1. 请按上表格式，依照招标文件项目要求相应内容逐项响应。
1. 如根据招标文件要求需提供“证明材料”的，需提供证明材料；招标文件未要求提供“证明材料”的，可不提供。
1. 如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。
1. 对招标文件中第五章的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。


十三、合同条款偏离表（实质性格式）


项目编号：
项目名称：
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离、负偏离”。

注： 行数不够，可自行添加。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日


                      




[bookmark: _Hlk149905720]十四、投标供应商管理关系或控股关系信息情况表（实质性格式）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	统一社会信用代码
	

	经营范围
	

	股东信息
	股东1（姓名或单位名称）：
股东1持股比例：

股东2（姓名或单位名称）：
股东2持股比例：

（不够的可自行增加）

	公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在¨ 中进行勾选）
	¨无直接控股、管理关系的关联企业
¨有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：
企业1名称：
（直接控股¨（持股比例：    % ；管理关系¨ ）
企业2名称：
（直接控股¨（持股比例：    % ；管理关系¨ ）
（不够的可自行增加）

	上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。
供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
                                              日期：   年  月  日






十五、其他格式材料
1、参加本项目人员一览表

[bookmark: OLE_LINK20]项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	项目甲方单位地址
	项目甲方联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日








3、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。











