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[bookmark: _Toc2380]第一章 投标邀请
受[江苏省测绘工程院]的委托，南京江城工程项目管理有限公司就[部分海域内业数据处理辅助测量]([JSZC-320000-NJJC-G2026-0158])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 部分海域内业数据处理辅助测量 招标项目的潜在投标供应商可在江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）获取招标文件，并于2026年11月12日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-NJJC-G2026-0158  
2.项目名称：部分海域内业数据处理辅助测量
3.预算金额：
	分包号
	面积（平方千米）
	预算金额（人民币：万元）

	1
	约791km2DEM、DBM生产
	147

	2
	约938km2DEM、DBM生产
	200


4. 最高限价：
	分包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	124

	2
	是
	147


5.采购需求（简介）：为顺利实施2026年度部分海域水下地理信息数据获取与处理工作，现对部分海域内业数据处理辅助服务进行采购；具体需求详见招标文件。 
6.合同履行期限：自合同签订之日起至2027年2月28日。
7.本项目接受联合体参与，联合体成员不得超过2名（含牵头人），关于联合体的要求：
（1）两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。
（2）以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。
（3）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（5）联合体必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。
（6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
8.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照扫描件加盖电子公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供由第三方专业机构出具的2025年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字盖章页）扫描件并加盖电子公章或提供响应截止时间前半年内（2026年5月至今）至少一个月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）扫描件加盖电子公章，或响应截止时间前半年内（2026年5月至今）银行出具的资信证明扫描件加盖电子公章，成立不满一年的无须提供】；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明加盖电子公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供参加本次采购活动前半年内（2026年5月至今）至少一个月依法缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）和社会保障资金的相关材料（提供缴纳税收和社会保险的凭证：相关主管部门出具的缴纳证明或银行代扣证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）扫描件加盖电子公章】；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖电子公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需要满足的资格条件：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.本项目的特定资格要求：
	分包号
	特定资格要求

	1
	供应商具有行政主管部门颁发的甲级测绘资质（提供有效证书复印件并加盖公章）。如果投标供应商是联合体，联合体双方均需有海洋测绘甲级测绘资质，则必须上传《联合体协议》。

	2
	供应商具有行政主管部门颁发的甲级测绘资质（提供有效证书复印件并加盖公章）。如果投标供应商是联合体，联合体双方均需有海洋测绘甲级测绘资质，则必须上传《联合体协议》。


4. 拒绝下述投标供应商参加本次采购活动：
（1）投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）投标供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云系统）
3.方式：网上自行下载
4.售价:0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月12日14点 30分 （北京时间）
2.地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
1. 本项目投标供应商可参与多个分包投标，但同一投标供应商最多只能作为一个分包的中标候选人，不得兼中。评标委员会按分包1、分包2的顺序评标并推荐中标候选人，分包1的第一中标候选人可以继续参与后续其他分包的评标，但不再被推荐为中标候选人。
2.潜在投标供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
潜在投标供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载招标文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
“CA数字证书”的获取：投标供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
“CA数字证书”的办理材料以及投标供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
潜在投标供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
招标文件（后缀名为“kedt”）、投标供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
招标代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标供应商下载或者查阅。    
苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
3.本次招标采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）投标供应商操作手册》参加投标活动。如投标供应商未按要求操作，由此所产生的风险由投标供应商自行承担。
4.投标供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
5.本次招标不收取投标保证金。
6.集中考察现场及答疑时间、地点：招标人不组织。供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。
7.本次招标公告在“江苏政府采购网”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告，其责任由投标供应商自行承担。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]七、本次招标联系方式
1.招标人信息
名 称：江苏省测绘工程院
地址：南京市建邺区宏俊街28号
联系人：宋小虎
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：025-83756898
2.招标代理机构信息 
名 称：南京江城工程项目管理有限公司　
地　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋高区29楼
联系方式：025-58835827-8017
3.项目联系方式
项目联系人：高婷  
电　话：025-58835827-8017
八、招标公告发布信息
本次招标公告在“江苏省政府采购网”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告，其责任由投标供应商自行承担。 

[bookmark: _Toc1266][bookmark: _Toc23872]
第二章 供应商须知
	招标人
	名 称：江苏省测绘工程院
地址：南京市建邺区宏俊街28号
联系人：宋小虎
联系方式：025-83756898

	招标代理机构
	名称：南京江城工程项目管理有限公司　
地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋高区29楼　
联系人：高婷
联系电话：025-58835827-8017

	项目名称
	部分海域内业数据处理辅助测量

	项目概况
	为顺利实施2026年度部分海域水下地理信息数据获取与处理工作，现对部分海域内业数据处理辅助服务进行采购；具体需求详见招标文件。 

	资金来源
	☑财政资金 £自有资金 □其他

	项目是否分包
及分包预算
	R是 分包1：147万元；分包2：200万元

	
	£否

	最高限价
	分包1：124万元；分包2：147万元；响应报价超过各分包最高限价的为无效响应。

	采购方式
	公开招标

	投标供应商资格要求
	详见公告

	是否接受联合体投标
	R是□否
本项目接受联合体参与，联合体成员不得超过2名（含牵头人），关于联合体的要求：
（1）两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。
（2）以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。
（3）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（5）联合体必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。
（6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	投标供应商企业信用信息
	(1)查询人：招标人或招标代理机构；
(2)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)；
(3)查询时间：资格审查时；
(4)查询记录留存方式：由招标代理机构负责将投标供应商各网站信用记录截图保存；
(5)查询结果处理：对具有违法失信记录的投标供应商作无效投标处理。

	拟采用的评标办法
	综合评分法

	中标原则
	本项目投标供应商可参与多个分包投标，但同一投标供应商最多只能作为一个分包的中标候选人，不得兼中。评标委员会按分包1、分包2的顺序评标并推荐中标候选人，分包1的第一中标候选人可以继续参与后续其他分包的评标，但不再被推荐为中标候选人。

	投标文件有效期
	投标文件递交截止之日起90日历日

	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	集中考察现场及答疑时间、地点
	详见招标公告

	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“其他未列明行业”。

	盖章要求
	投标文件中加盖的公章仅能使用与投标供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。


一、总 则
1、适用法律
1.1 适用执行《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、投标供应商定义
2.1“招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“招标代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的招标代理机构，集中采购机构以外的招标代理机构，是从事招标代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
4、 政策功能
[bookmark: _Toc665][bookmark: _Toc23862]4.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策
[bookmark: _Toc20114][bookmark: _Toc870]（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。
[bookmark: _Toc14371][bookmark: _Toc14523]（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评标。
[bookmark: _Toc19244][bookmark: _Toc18873]（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
[bookmark: _Toc14918][bookmark: _Toc18880]（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
[bookmark: _Toc3154][bookmark: _Toc136]（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
[bookmark: _Toc3714][bookmark: _Toc10651]（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
[bookmark: _Toc23545][bookmark: _Toc12293]（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4.2 节能产品、环境标志产品政策
[bookmark: _Toc15006]（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
[bookmark: _Toc16413]（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
[bookmark: _Toc840]（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的成交标准详见本招标文件第三章。
[bookmark: _Toc22272]（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
4.3 进口产品政策（本项目不适用）
[bookmark: _Toc31650]（1）除在招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
[bookmark: _Toc2060]（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
[bookmark: _Toc9934]（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标供应商的进口产品。
5、招标文件的约束力
5.1 投标供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件构成
6、招标文件组成
6.1招标文件包括以下主要内容：
（1） 招标公告；
（2） 投标供应商须知；
（3） 评标标准；
（4） 采购需求；
（5） 合同主要条款及格式；
（6） 投标文件格式及附件。
6.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
6.3招标代理机构如果要求投标供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标供应商参考，并不是限制条件。
三、投标文件的编制
7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
7.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.3 投标供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8、投标文件的组成
8.1 投标供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
8.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
9、投标文件的商务部分
9.1 商务部分是证明投标供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★投标函（投标申请及声明）；
（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的原件扫描件；
（3）★第一章投标邀请书中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）★第一章投标邀请书中招标人根据招标项目的特殊要求规定的特定条件证明文件； 
（5）《开标一览表》
（6）《分项报价表》
（7）《商务条款偏离表》；
（8）投标供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10、投标文件的技术部分
技术部分是证明投标供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
 （1）《技术条款偏离表》；
 （2）服务承诺；
 （3）投标供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格部分
11.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标供应商认为需要的其他费用等。
11.3投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物和服务、增加收费、降低质量的理由。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
13、投标保证金（本项目不适用）
13.1 投标供应商应按照投标邀请提交投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。
13.3 未中标投标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。未中标投标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标供应商自行承担。
13.4 中标投标供应商的投标保证金，将在采购合同签订后五个工作日内无息退还。
13.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：
（1）投标供应商在投标截止时间后至投标有效期期满前撤回其投标的；
（2）中标通知书发出后三十天内，中标投标供应商未与招标人签订合同的；
（3）提供虚假材料谋取中标的；
（4）经查实属于串通投标的等。
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效。
14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2本次采购代理服务费：各分包中标供应商按（国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知）计价格〔2002〕1980号文件支付该费用，计算基数为中标价。
16.3代理服务费支付说明
鉴于本项目采购预算中已统筹安排相应费用，且为提升采购效率、保障代理服务履约质量，经招标人与招标代理机构协商一致，本项目代理服务费由成交供应商代为支付。
16.4支付方式
上述费用由中标供应商在领取中标通知书前，一次性足额支付给招标代理机构。该费用不单独列项，投标供应商应在投标报价中综合考虑，计入总价。
四、投标文件的递交
17、电子投标文件的递交
17.1投标供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
19、投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的撤回
19.1.1投标供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2投标供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2投标文件的修改
19.2.1 投标供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。
20、诚实信用
20.1 投标供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标供应商的公平竞争，不得损害招标人和其他投标供应商的合法权益。
20.2 投标供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标供应商名称和投标价格。
21.2 投标供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3 投标供应商不足3家的，不得开标。
21.4 投标供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
22.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3 评委会独立工作，负责评标所有投标文件并推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标供应商。
22.3.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标供应商；
（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.2 评标程序
22.2.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评标委员会进行反馈。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商的信用记录，以确定投标供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
22.2.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）同一投标供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的或者签字；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（6）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定的期限；
（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.3 未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
22.2.4在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等或者其他明确要求的废标的商务和技术要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
22.2.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
22.2.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
22.2.7评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标供应商，调整后的价格应对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.8澄清有关问题
22.2.8.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标供应商都做澄清要求。
22.2.8.2 需要投标供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.8.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。
22.2.9投标供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
22.2.10 异常低价投标审查
评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标供应商投标报价平均值50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标供应商投标报价50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
 异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
22.2.11比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.12 有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质性响应的投标供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标供应商的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标供应商以明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.3 评标方法和标准
22.3 采用综合评分法的，评标结果按评标后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分方案优劣顺序排列。
23、确定中标供应商
23.1 采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列，如按技术指标优劣顺序无法排列的，现场采用随机抽签的方式确认。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一的投标供应商为中标候选人。
23.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）招标人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，招标代理机构自评标结束之日起两个工作日内将评标报告送达招标人，招标人自收到评标报告之日起五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
23.3 中标供应商确定后，将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
24、中标通知书
24.1 中标结果确定后，将向中标供应商发出《中标通知书》。中标供应商可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对招标人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
25、评标过程的保密性
25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，招标人、评委、均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。
25.2 投标供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3 招标人和评委会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评标得分及排名情况。
五、签订合同
26、签订合同
26.1 中标投标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定与招标人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。
26.2 招标人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3 中标投标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以视情与排位在中标投标供应商之后第一位的中标候选投标供应商签订政府采购合同，以此类推。
26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1 投标供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2 投标供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。
27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、分包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：投标供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑投标供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4 以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.5质疑投标供应商是指直接参加本项目采购活动的投标供应商；对招标文件提出质疑的，应自投标供应商获得招标文件之日起计算，且应当在递交投标文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。
27.6投标供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.7代理机构在收到投标供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
27.8 质疑文件接收信息：
（1）接收单位：招标代理机构
（2）联系人：高婷
（3）联系电话：025-58835827-8017
（4）联系邮箱：669293283@qq.com
（5）接收地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼（高区3号电梯厅进入）
28、投诉
28.1 质疑投标供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人同级财政部门投诉。
29、诚实信用
29.1 投标供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标供应商的公平竞争，不得损害招标人和其他投标供应商的合法权益。
29.2 投标供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标供应商有此行为的，政府采购管理部门将投标供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 投标供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 投标供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
29.5 投标供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标供应商诚信档案。


[bookmark: _Toc9656]第三章 评标标准
采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列，如按技术指标优劣顺序无法排列的，现场采用随机抽签的方式确认。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分第一的投标供应商为中标候选人。
	分包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	本项目投标供应商可参与多个分包投标，但同一投标供应商最多只能作为一个分包的中标候选人，不得兼中。评标委员会按分包1、分包2的顺序评标并推荐中标候选人，分包1的第一中标候选人可以继续参与后续其他分包的评标，但不再被推荐为中标候选人。

	2
	1
	


分包1、分包2适用同一评标标准：
	[bookmark: _Hlk150952523]序号
	评审因素
	分值

	1
价格分
(20分)
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后磋商价格最低的响应报价为评审基准价，其价格为满分。其他响应人的价格分统一按下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/响应报价）×20。分值保留小数点后2位。
	20

	2
技术方案
(35分)
	3.1 技术方案
供应商应根据招标文件要求提供具体详实的技术方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.2 项目重点、难点分析及合理化建议
供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目重点、难点分析及合理化建议，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.3 项目管理方案
供应商应根据招标文件要求提供具体详实的组织管理制度，对项目的作业环境和作业区域特点制定详细完善的管理制度，制度内容中人员配备齐全合理，分工明确，完全满足本项目实施的需求：
优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合或未提供不得分。
	5

	
	3.4 进度安排方案
供应商应根据招标文件要求提供具体详实的进度安排方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.5 质量控制措施
供应商应根据招标文件要求提供具体详实的质量控制措施，措施优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.6 安全保密措施
供应商应根据招标文件要求提供具体详实的安全保密措施，措施优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。
	5

	
	3.7 售后服务及培训方案
供应商根据采购文件要求提供具体详实的售后服务及培训方案；方案优于采购文件要求的得5分，符合采购文件要求的得3分，不符合采购文件要求及未提供的不得分。
	5

	3
项目组人员
(27分)
	4.1项目负责人（1人）：
供应商拟为本项目配备的项目负责人具备高级及以上工程师资格的得3分，具有测绘专业中级职称的得2分。在此基础上，具有注册测绘师资格的加4分，最高得7分。
注：提供相应有效证书扫描件及2026年5月1日（含）以来任意一个月供应商为其缴纳的社保证明或上级主管部门相关证明材料。职称证书以人社部门颁发（或认证）、其他具备职称评审权限部门颁发的证书为准，如无法体现专业的，以毕业证书专业为准。如为联合体投标，则联合体成员提供的有效证明材料，均可计分。未按要求提供或未提供的均不得分。
	7

	
	4.2技术负责人（1人，除项目负责人之外）：
供应商拟为本项目配备的质量负责人具备高级及以上工程师资格的得3分，具有测绘专业中级职称的得2分。在此基础上，具有注册测绘师资格的加4分，最高得7分。
注：提供相应有效证书扫描件及2026年5月1日（含）以来任意一个月供应商为其缴纳的社保证明或上级主管部门相关证明材料。职称证书以人社部门颁发（或认证）、其他具备职称评审权限部门颁发的证书为准，如无法体现专业的，以毕业证书专业为准。如为联合体投标，则联合体成员提供的有效证明材料，均可计分。未按要求提供或未提供的均不得分。
	7

	
	4.3其他项目组成员（除项目负责人、技术负责人之外）：
拟为本项目配备的团队成员中，具有高级及以上职称证书达到5人及以上的得5分；在此基础上，每增加1 个具有高级及以上职称的加1分，每增加一个具有中级职称的加0.5分，本项最高得12分。
注：本项人员一人多证不可重复得分；提供上述人员相应有效证书扫描件及2026年5月1日（含）以来任意一个月供应商为其缴纳的社保证明或上级主管部门相关证明材料。职称证书以人社部门颁发（或认证）、其他具备职称评审权限部门颁发的证书为准，如无法体现专业的，以毕业证书专业为准。如为联合体投标，则联合体成员提供的有效证明材料，均可计分。未按要求提供或未提供的均不得分。
	12

	
	4.4供应商拟为本项目配备的团队成员中具有地理信息安全保密培训合格证明的，每提供1人得1分，最高得3分。
注：供应商应提供上述人员相应的证明材料及2026年5月1日（含）以来任意一个月供应商为其缴纳的社保证明或上级主管部门相关证明材料。未如为联合体投标，则联合体成员提供的有效证明材料，均可计分。未按要求提供或未提供的均不得分。
	3

	4
履约能力（16分）
	5.1供应商提供自2023年1月1日（含，以合同签订日期为准）以来独自承担类似本项目的测绘项目业绩的，每个业绩得3分，最高得12分。（提供有效合同原件扫描件，未按要求提供的不得分）
	12

	
	5.3供应商具有有效的质量管理体系、信息安全管理体系认证证书的，每提供1个得2分，最高得4分。
注：提供有效期内相关证书原件扫描件，未按要求提供的不得分。
	4



说明：
1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评标（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
2、小微企业的价格扣除
2.1对小微企业生产的服务给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评标。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评标。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
2.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
3、监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利性单位的价格扣除
4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。
4.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。


















[bookmark: _Toc25050]第四章 招标项目的服务要求和数量等
[bookmark: _Toc68591178]采购标的清单：
	分包
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	部分海域内业数据处理辅助测量
	其他未列明行业

	2
	部分海域内业数据处理辅助测量
	其他未列明行业


项目属性：服务类。
一、项目基本情况
近年来，江苏海洋高质量发展持续提速，海洋经济蓬勃发展，港口运维、滨海生态保护、海洋空间治理等开发利用日趋频繁，对获取大范围、高现势性、高精度的近海水下基础地理信息数据提出了迫切需求。《江苏省“十五五”基础测绘规划》明确了“持续开展近海水下地理信息数据获取，实现省管海域10米格网DEM和DBM全覆盖，建立海陆一体的地形级地理场景”。为顺利实施2026年度部分海域水下地理信息数据获取与处理工作，江苏省测绘工程院对部分海域内业数据处理辅助服务进行采购。
1.采购标的名称：部分海域内业数据处理辅助测量
2.项目预算：人民币3470000.00元（大写：贰佰柒拾壹万元整），为本项目最高限价，超出预算报价无效。
3.预算金额：
	分包号
	面积（平方千米）
	预算金额（人民币：万元）

	1
	约791km2DEM、DBM生产
	147

	2
	约938km2DEM、DBM生产
	200


5. 最高限价：
	分包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	124

	2
	是
	147


[bookmark: _Toc241501771][bookmark: _Toc6036][bookmark: _Toc241513288]二、服务要求及范围：
★（一）服务总体要求：
（1）驻场技术人员要求熟悉DEM、DBM生产，水下地形测量基本技术方法、流程和指标要求，精通ARCGIS等软件操作，具有丰富的水下地形测量内外业工作经验。（提供加盖电子公章的承诺函）
（2）驻场服务：分包1需配置至少27名、分包2需配置至少33测绘等专业技术服务人员常驻江苏省测绘工程院现场。供应商须承诺，成交后向招标人提供所有驻场人员的名册及相关证明材料（所有驻场人员的有效身份证明、职称证书复印件及供应商自2026年5月（含）以来任意一个月为以上人员缴纳社保的证明材料），经招标人审核后方可上岗。（提供加盖电子公章的承诺函）
（二）服务范围及工作量：
[bookmark: OLE_LINK6]本次工作范围主要在江苏省连云港市海域，项目分为两个分包，以项目水下地理信息数据获取工作范围为边界，分包一作业面积约791平方千米，分包二作业面积约938平方千米，辅助甲方开展内业数据处理和成果编制工作。具体内容如下：
1、省管海域DEM制作（内业）
基于船载测深方式获取的水下地形测量成果，开展TIN模型构建、数据裁切与接边、元数据制作及质量检查等工作，最终生成DEM数据成果。
（1）利用船载实测水深数据生成DEM。利用获取的10米等深线至领海外部界限范围内省管海域的实测水下地形数据；经高程基准转换后，形成基于1985国家高程基准的实测水深点，并将其作为地形特征点。在此基础上构建TIN模型，按10米×10米网格间距采样内插，生成覆盖10米等深线至领海外部界限范围内省管海域的DEM。
（2）数据接边。不同DEM数据进行接边时，应首先确定各DEM的优先级，原则上精度较高或时效性较好的DEM优先；随后将各DEM采样为同等规格格网DEM，再开展数据接边。通过查看剖面图，检查相邻DEM模型重叠带内同名格网点的高程差异。若高程较差大于2倍DEM高程中误差，则视为超限，应分别返回各DEM模型，对超限处进行接边修正；对高程较差符合规定要求的DEM进行接边时，取同名格网点高程均值作为最终DEM格网点高程。同时，数据成果还应与已有历史成果数据进行接边处理。
（3）数据裁切及成果编制。对满足接边要求的DEM进行镶嵌，并按照规定范围进行裁切和元数据制作，经质量检查后形成DEM数据成果。
2、省管海域 DBM 制作（内业）
以船载测深获取的水下地形测量成果为基础，经深度基准转换、数据选点、内插建模、数据接边、镶嵌、元数据制作及质量检查，最终生成省管海域 DBM 成果。
（1）基准转换与数据选点。利用获取的 10 米等深线至领海外部界限范围内省管海域的实测水下地形数据，经深度基准转换后，形成基于理论深度基准面的水下地形测量成果。依据《基础地理信息数字成果 数字水深模型》（CH/Z 9026—2018）对 DBM 成果的要求，以 10 米等深线和领海外部界限数据为边界，适当外扩后选取地形特征点，作为 DBM 模型构建的基础数据。
（2）模型构建。根据地形变化特点，选用能够真实反映地形变化趋势的内插方法，利用选取的水深点进行内插建模；未纳入水深模型构建的特征点，应作为单独文件保存。
（3）数据接边。DBM 模型数据接边方法与 DEM 数据接边方法基本一致。应对重合（同名）格网点水深不符值进行统计，根据不符值中误差情况开展接边修正，并完成数据镶嵌。DBM 数据成果还应与已有历史成果数据进行接边处理。
（4）数据裁切与成果编制。按照《基础地理信息数字成果 数字水深模型》（CH/Z 9026—2018）要求，在规定范围内完成数据裁切和元数据制作；经质量检查合格后，形成 DBM 成果。
（5）数据裁切与成果编制。按照《基础地理信息数字成果数字水深模型》（CH/Z 9026—2018）要求，在规定范围内进行裁切和元数据制作，经质量检查合格后，形成 DBM 成果。
三、技术依据及成果技术要求：
1、技术依据
	序号
	名称
	标准代号或出版时间

	1
	《数字地形图产品基本要求》
	GB/T 17278-2009

	2
	《数字测绘成果质量检查与验收》
	GB/T 18316―2008

	3
	《国家基本比例尺地图图式 第2部分： 1∶5000、1∶10000地形图图式》
	GB/T 20257.2-2017

	4
	《测绘成果质量检查与验收》
	GB/T 24356-2023

	5
	《基础地理信息数字产品元数据》
	CH/T 1007-2001

	6
	《基础地理信息数字产品 数字高程模型》
	CH/T 1008-2001

	7
	《基础地理信息数字产品1∶10000 1∶50000生产技术规程 第2部分：数字高程模型（DEM）》
	CH/T 1015.2-2007

	8
	《1∶500 1∶1000 1∶2000 基础地理信息数字成果数字高程模型(DEM）》
	CH/T 9008.2-2010

	9
	《基础地理信息数字成果 数字水深模型》
	CH/Z 9026-2018

	10
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]《江苏省1∶10000基础地理信息地形要素数据规范》
	2021.04

	11
	《实景三维中国建设总体实施方案（2023-2025年）》
	自然资发〔2023〕31号2023.03

	12
	《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》
	苏自然资发〔2023〕123号2023.06

	13
	[bookmark: _Hlk111118746]《实景三维江苏数据更新（部分省管海域水下地理信息数据获取及处理）技术设计书》
	2026.09


[bookmark: _Toc171068082]以上标准版本根据国家或地方的最新修订版本为准。
2、成果主要技术指标和规格
（1）参考基准
①大地基准——2000国家大地坐标系（CGCS2000）；
②高程基准——1985国家高程基准；
③深度基准——理论深度基准面（理论最低潮面）；
④时间系统——北京时间。
（2）成果及类型
成果包括10m格网DEM、10m格网DBM等产品。
①10m格网DEM数据格式为单精度浮点数的TIF格式，按海域管理范围进行整编；
②10m格网DBM数据格式为单精度浮点数的TIF格式，按海域管理范围进行整编。
（3）成图规格
①成图比例尺——1∶10000；
②投影方式——高斯-克吕格投影，中央子午线120°E。 
（4）数字高程（水深）模型精度
①DEM 10m格网DEM，高程中误差应不大于±0.4m。
②DBM 10m格网DBM，深度中误差应不大于±0.4m。
四、技术服务要求
1、数字高程模型（DEM）产品制作
（1） DEM生产流程
DEM生产数据源为10m等深线以深船载测深水下地形成果。10m格网DEM范围为10m等深线至领海外部界限的实际水下地形测量外边界。DEM中遇港池、航道等深水区域应保留相关信息，确保DEM数据完整。
（2）数据处理
对实测水下地理信息数据成果进行预处理，主要是将高程统一至1985国家高程基准。
（3）建立数字高程模型
①利用融合后的数据，构建地表TIN模型。
②按照规定的格网间距采样，内插生成格网DEM。
③DEM 接边时，通过查看剖面图，检查相邻DEM 模型重叠带内同名格网点的高程差异，若高程较差大于2倍DEM 高程中误差，则视为超限，分别返回各DEM 模型，对超限处进行接边修正；按以上方法依次完成所有相邻DEM 间的接边，形成近岸海域10m等深线以浅区域DEM产品。
④对接边较差符合规定要求的DEM，进行DEM 镶嵌，镶嵌时，对参与接边的所有同名格网点高程取其均值作为各格网点高程。
⑤DEM 镶嵌完成后，按照10m格网间距规定的边界范围进行裁切。
⑥存储DEM数据时，应确定定位参考点的栅格坐标及其高斯投影平面坐标，以及格网间距、行数、列数等信息。
（4）精度验证
DEM产品精度验证采用内符合和外符合精度：
①计算同位置原始数据（含船测主测线水深点测量成果等）高程值与数字高程模型拟合值的不符值，将不符值的中误差作为数字高程模型的内符合精度，内符合中误差计算公式如下：
                  
式中， M 为中误差， 为原始数据高程值，为数字高程模型拟合值， n 为检测点总数。
②计算同位置检验数据（船测检查线水深点测量成果等）高程值与数字高程模型拟合值的不符值，将不符值的中误差作为数字高程模型的外符合精度，外符合精度应在2倍精度指标要求之内，外符合中误差计算公式如下：
                   
式中， M 为中误差，为检验数据高程值，  为数字高程模型拟合值， n 为检测点总数。
（5）接边要求
本项目DEM成果需要与江苏近海10米以浅DEM成果接边，不同时期成果以本次向陆一侧测量边界为界限，接边处的地物应保证完整，地形过度合理，成果重叠处优先采用本次测量成果，高程精度符合本项目设计要求。
（6）元数据
DEM元数据内容包括成果数据基本信息、数据源情况、参考资料情况、数据采集情况、数据整理与编辑情况、质量检查情况、成果验收情况、成果总体精度情况等。
2、数字水深模型（DBM）产品制作
数字水深模型是在一定范围内通过规则格网点描述水深信息的数据集，用于反映水下地貌形态的空间分布。
本项目10m格网DBM范围为10m等深线至领海外部界限实际水下地形测量外边界。DBM中遇航道等深水区域应保留相关信息，保障DBM数据完整。
（1）数据预处理
对实测水下地理信息数据成果进行预处理，主要是将高程统一至理论深度基准面。
（2）数字水深模型构建
参与构建模型的地形点，应满足CH/Z 9026 1∶10000 DBM成果外扩100m的要求。根据地形变化的特点，选用能够真实反映地形变化趋势的内插方法，利用选取的水深点进行内插建模。
①地形变化平缓时，宜采用线性插值、最小曲率法、改进的谢别德法、带线性插值的三角网法以及克里金插值法等；若采用最小曲率法，可不进行数据选点。
②地形变化复杂时，宜采用改进的谢别德法、线性插值三角网插值法等。
③数字水深模型格网大小应符合CH/Z 9026的规定。
（3）精度验证
生成数字水深模型后，应对其进行精度检查，计算其内符合和外符合精度。精度验证方法同DEM。
（4）镶嵌与裁切
相同比例尺数字水深模型拼接与裁切应满足以下要求：
①不同数字水深模型拼接时，应保证不少于2排重合格网点。
②不同数字水深模型拼接时，应对重合格网点水深不符值进行统计，计算不符值的平均值、最大和最小值以及中误差。
③当不符值中误差大于2倍水深数据中误差时，应对重合格网点水深不符值进行分区统计偏差，并结合原始测深数据，分析形成系统偏差的原因，消除不同数字水深模型间的系统偏差。
④当不符值中误差小于2倍水深数据中误差时，取重合格网点水深平均值作为格网点的最终水深值。
⑤对数字水深模型进行拼接时，检查有无漏洞，确保无缝。
⑥按照DBM成果外扩100m的要求，对数字水深模型进行裁切，模型东侧边界以实测测量范围为准。
⑦DBM成果范围内的高程无值区， 用-99999表示。  
⑧存储数字水深模型数据时，数据的存储格式应符合CH/Z 9026的规定。
[bookmark: _Toc28020][bookmark: _Toc20462][bookmark: _Toc1191][bookmark: _Toc13307]（5）模型接边处理
本项目数字水深模型（DBM）产品需与江苏近海10米以浅DBM成果进行接边。对不同期DBM成果利用数据融合拼接方法进行接边。
（6）元数据制作
DBM元数据内容包括成果数据基本信息、数据源情况、参考资料情况、数据采集情况、数据整理与编辑情况、质量检查情况、成果验收情况、成果总体精度情况等。
3、成果资料
配合招标人资料整理及归档工作。
★五、商务部分（须在商务条款偏离表里逐条响应，不接受负偏离，缺项漏项视为负偏离，负偏离为无效响应）
（一）服务周期：自合同签订之日起至2027年2月28日
（二）服务地点：招标人指定驻场办公场地
（三）付款方式
（1）合同签订之日起1个月内支付合同总金额30%作为项目首付款。
（2）招标人组织项目管理单位对供应商所承担项目进行首件检查，首件检查合格后支付合同总金额40%。
（3）项目全部完成并通过院质保科检查合格后一个月内，支付剩余的30%。
六、其他要求
（一）制定项目技术方案：
供应商应根据招标文件具体要求及本项目特点，制订项目技术方案。技术方案应对各项工作的逻辑关系、技术路线/作业流程进行详细、正确描述，作业流程清晰，确保高质量完成本项目各项要求。
（二）项目重点、难点分析及合理化建议：
供应商应根据招标文件工期要求及本项目特点，制订具体的项目重点难点分析及合理化建议。项目重点难点分析及合理化建议应包含对项目风险很好的识别，对可能存在的问题进行重点难点分析，提出解决方案或合理化建议，整体分析和措施理解深入、逻辑清晰、重点难点定位准确，确保项目能如期完成。
（三）制定项目管理方案：
供应商应根据招标文件具体要求及本项目特点，制订项目管理方案。管理岗位设置健全，具有全面、合理的生产管理规定、技术管理规定、质量管理规定、风险控制等，确保高质量完成本项目各项要求。
（四）制定项目进度计划
供应商应根据招标文件具体要求及本项目特点，制订项目实施计划。方案应包括对项目工作进度进行了工作分解并对分解的工作明确了时间控制点，整个项目进度时间点满足采购需求，能确保招标文件各项要求的实现。
（五）制定项目质量保证方案
供应商应根据招标文件具体要求及本项目特点，制订项目质量保证方案。方案应体现对质量控制有总目标，对各流程的质量控制措施，质量管理、质量事故处理制度进行准确的目标分解，有明确的控制点，确保高质量完成本项目各项要求。
（六）制定项目安全保密措施
供应商负责对采购单位所提供的全部资料及最终成果保密，供应商（包含工作人员）需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；项目服务人员需签署相关保密协议，承担本项目所涉工作中接触相关内容的保密义务；项目成果最终所有权，含过程中产生的、数据、资料等成果均归属采购单位，在项目完成时成交单位必须全部移交；不得未经采购单位同意进行数据加密。成交单位须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。以上保密规定如有违反，采购单位有权追究成交单位相关法律责任。
（七）售后服务及培训服务
供应商应根据招标文件具体要求及本项目特点，制订全面、完善的售后服务及培训服务方案，明确服务标准、售后及培训服务人员情况、响应时间等，确保项目高质量交付及长期稳定运行。
（八）供应商为本项目服务应配备相应的全职服务人员，且管理机构设置合理，人员职责明确，人员的专业配备齐全。须配置项目负责人 1 名、技术负责人 1 名、具有高级及以上职称证书的不少于5人（除项目负责人、技术负责人之外）、具有地理信息安全保密培训合格证明的3 名，同时配套设置基础保障人员，所有人员均须坚决服从现场管理人员的要求以确保辅助测量工作的顺利、安全的开展。
（九）供应商应具备处理类似本项目的成熟管理经验及技术储备，供应商自2023年1月1日（含，以合同签订日期为准）以来独自承担类似本项目的测绘项目业绩的优先。
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注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。
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甲方：（买方）江苏省测绘工程院  
乙方：（卖方）                                    
     甲、乙双方根据政府采购的成交结果，签署本合同。依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就部分海域内业数据处理辅助测量项目相关事项经协商，达成如下合同条款：
第一条  项目概述
本次工作范围主要在江苏省连云港市海域，以项目水下地理信息数据获取工作范围为边界，辅助甲方开展内业数据处理和成果编制工作。。
	分包号
	面积（平方千米）
	预算金额（人民币：万元）

	1
	约791km2DEM、DBM生产
	147

	2
	约938km2DEM、DBM生产
	200


第二条  项目内容
协助我院完成水下地形外业测量数据的检查、整理，水下地形点的计算、处理，DEM、DBM等产品的制作，以及相关技术文档和图件的编制等。
	序号
	工作内容
	项目要求

	1
	内业数据处理
	任务区水下地理信息获取外业成果基准转换等内业数据处理。面积约1729km2

	2
	DEM、DBM生产
	0m至10m等深线范围制作10m格网DEM、DBM


（1）驻场技术人员要求熟悉DEM、DBM生产，水下地形测量基本技术方法、流程和指标要求，精通ARCGIS等软件操作，具有丰富的水下地形测量内外业工作经验。
（2）驻场服务：分包1需配置至少27名、分包2需配置至少33测绘等专业技术服务人员常驻江苏省测绘工程院现场。提供所有驻场人员的名册及相关证明材料（所有驻场人员的有效身份证明、职称证书复印件及供应商自2026年5月（含）以来任意一个月为以上人员缴纳社保的证明材料）报甲方审核后上岗。
第三条  技术标准
1.引用文件
	序号
	名称
	标准代号或出版时间

	1
	《数字地形图产品基本要求》
	GB/T 17278-2009

	2
	《数字测绘成果质量检查与验收》
	GB/T 18316―2008

	3
	《国家基本比例尺地图图式 第2部分： 1∶5000、1∶10000地形图图式》
	GB/T 20257.2-2017

	4
	《测绘成果质量检查与验收》
	GB/T 24356-2023

	5
	《基础地理信息数字产品元数据》
	CH/T 1007-2001

	6
	《基础地理信息数字产品 数字高程模型》
	CH/T 1008-2001

	7
	《基础地理信息数字产品1∶10000 1∶50000生产技术规程 第2部分：数字高程模型（DEM）》
	CH/T 1015.2-2007

	8
	《1∶500 1∶1000 1∶2000 基础地理信息数字成果数字高程模型(DEM）》
	CH/T 9008.2-2010

	9
	《基础地理信息数字成果 数字水深模型》
	CH/Z 9026-2018

	10
	《江苏省1∶10000基础地理信息地形要素数据规范》
	2021.04

	11
	《实景三维中国建设总体实施方案（2023-2025年）》
	自然资发〔2023〕31号2023.03

	12
	《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》
	苏自然资发〔2023〕123号2023.06

	13
	《实景三维江苏数据更新（部分省管海域水下地理信息数据获取及处理）技术设计书》
	2026.09


以上标准版本根据国家或地方的最新修订版本为准。
2.成果主要技术指标和规格
（1）参考基准
①大地基准——2000国家大地坐标系（CGCS2000）；
②高程基准——1985国家高程基准；
③深度基准——理论深度基准面（理论最低潮面）；
④时间系统——北京时间。
（2）成果及类型
成果包括10m格网DEM、10m格网DBM等产品。
①10m格网DEM数据格式为单精度浮点数的TIF格式，按海域管理范围进行整编；
②10m格网DBM数据格式为单精度浮点数的TIF格式，按海域管理范围进行整编。
（3）成图规格
①成图比例尺——1∶10000；
②投影方式——高斯-克吕格投影，中央子午线120°E。 
（4）数字高程（水深）模型精度
①DEM 10m格网DEM，高程中误差应不大于±0.4m。
②DBM 10m格网DBM，深度中误差应不大于±0.4m。
第四条  技术要求
1.数字高程模型（DEM）产品制作
（1） DEM生产流程
DEM生产数据源为10m等深线以深船载测深水下地形成果。10m格网DEM范围为10m等深线至领海外部界限的实际水下地形测量外边界。DEM中遇港池、航道等深水区域应保留相关信息，确保DEM数据完整。
（2）数据处理
对实测水下地理信息数据成果进行预处理，主要是将高程统一至1985国家高程基准。
（3）建立数字高程模型
①利用融合后的数据，构建地表TIN模型。
②按照规定的格网间距采样，内插生成格网DEM。
③DEM 接边时，通过查看剖面图，检查相邻DEM 模型重叠带内同名格网点的高程差异，若高程较差大于2倍DEM 高程中误差，则视为超限，分别返回各DEM 模型，对超限处进行接边修正；按以上方法依次完成所有相邻DEM 间的接边，形成近岸海域10m等深线以浅区域DEM产品。
④对接边较差符合规定要求的DEM，进行DEM 镶嵌，镶嵌时，对参与接边的所有同名格网点高程取其均值作为各格网点高程。
⑤DEM 镶嵌完成后，按照10m格网间距规定的边界范围进行裁切。
⑥存储DEM数据时，应确定定位参考点的栅格坐标及其高斯投影平面坐标，以及格网间距、行数、列数等信息。
（4）精度验证
DEM产品精度验证采用内符合和外符合精度：
①计算同位置原始数据（含船测主测线水深点测量成果等）高程值与数字高程模型拟合值的不符值，将不符值的中误差作为数字高程模型的内符合精度，内符合中误差计算公式如下：
                  
式中， M 为中误差， 为原始数据高程值，为数字高程模型拟合值， n 为检测点总数。
②计算同位置检验数据（船测检查线水深点测量成果等）高程值与数字高程模型拟合值的不符值，将不符值的中误差作为数字高程模型的外符合精度，外符合精度应在2倍精度指标要求之内，外符合中误差计算公式如下：
                   
式中， M 为中误差，为检验数据高程值，  为数字高程模型拟合值， n 为检测点总数。
（5）接边要求
本项目DEM成果需要与江苏近海10米以浅DEM成果接边，不同时期成果以本次向陆一侧测量边界为界限，接边处的地物应保证完整，地形过度合理，成果重叠处优先采用本次测量成果，高程精度符合本项目设计要求。
（6）元数据
DEM元数据内容包括成果数据基本信息、数据源情况、参考资料情况、数据采集情况、数据整理与编辑情况、质量检查情况、成果验收情况、成果总体精度情况等。
2.数字水深模型（DBM）产品制作
数字水深模型是在一定范围内通过规则格网点描述水深信息的数据集，用于反映水下地貌形态的空间分布。
本项目10m格网DBM范围为10m等深线至领海外部界限实际水下地形测量外边界。DBM中遇航道等深水区域应保留相关信息，保障DBM数据完整。
（1）数据预处理
对实测水下地理信息数据成果进行预处理，主要是将高程统一至理论深度基准面。
（2）数字水深模型构建
参与构建模型的地形点，应满足CH/Z 9026 1∶10000 DBM成果外扩100m的要求。根据地形变化的特点，选用能够真实反映地形变化趋势的内插方法，利用选取的水深点进行内插建模。
①地形变化平缓时，宜采用线性插值、最小曲率法、改进的谢别德法、带线性插值的三角网法以及克里金插值法等；若采用最小曲率法，可不进行数据选点。
②地形变化复杂时，宜采用改进的谢别德法、线性插值三角网插值法等。
③数字水深模型格网大小应符合CH/Z 9026的规定。
（3）精度验证
生成数字水深模型后，应对其进行精度检查，计算其内符合和外符合精度。精度验证方法同DEM。
（4）镶嵌与裁切
相同比例尺数字水深模型拼接与裁切应满足以下要求：
①不同数字水深模型拼接时，应保证不少于2排重合格网点。
②不同数字水深模型拼接时，应对重合格网点水深不符值进行统计，计算不符值的平均值、最大和最小值以及中误差。
③当不符值中误差大于2倍水深数据中误差时，应对重合格网点水深不符值进行分区统计偏差，并结合原始测深数据，分析形成系统偏差的原因，消除不同数字水深模型间的系统偏差。
④当不符值中误差小于2倍水深数据中误差时，取重合格网点水深平均值作为格网点的最终水深值。
⑤对数字水深模型进行拼接时，检查有无漏洞，确保无缝。
⑥按照DBM成果外扩100m的要求，对数字水深模型进行裁切，模型东侧边界以实测测量范围为准。
⑦DBM成果范围内的高程无值区， 用-99999表示。  
⑧存储数字水深模型数据时，数据的存储格式应符合CH/Z 9026的规定。
（5）模型接边处理
本项目数字水深模型（DBM）产品需与江苏近海10米以浅DBM成果进行接边。对不同期DBM成果利用数据融合拼接方法进行接边。
（6）元数据制作
DBM元数据内容包括成果数据基本信息、数据源情况、参考资料情况、数据采集情况、数据整理与编辑情况、质量检查情况、成果验收情况、成果总体精度情况等。
第五条  项目成果
配合甲方资料整理及归档工作。
第六条  甲方职责及义务
1．确定本项目的任务区范围及技术设计。
2．提供本项目相关的各类业务说明、资料等。
3．进行本项目的质量监督检查、成果验收等工作。
4．协调解决作业过程中出现的问题，按时付款。
第七条  乙方职责及义务
1．向甲方提交详尽的项目实施方案，开展资料收集工作。
2．积极配合甲方的工作，接受甲方的技术指导、质量监督，及时向甲方汇报项目进度。
3．按时保质保量完成本项目的全部工作，并提交项目验收所需的全部参考资料、成果资料和相关工具、附件、说明文档等。
4．确保项目通过甲方的全过程质量监督检查和验收。
5．未经甲方许可，不得将该项目进行分包。
6．乙方负责其工作人员的工资、管理及人员的安全培训教育工作，做到遵纪守法，并负责承担环境、职业健康安全、质量事故中的人身和财产等一切经济和法律责任。
第八条  工期
2027年2月28日前完成部分海域近海水下地形测量。
第九条  合同的变更
1．若实际工作量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议。
2．若一方在合同期内无正当理由而不履行合同中的义务，另一方有权通知违约方中止或解除合同。因合同终止所遭受的损失，除依法可以免除的责任外，应由违约方赔偿。
3．本合同签订之后，不因法定代理人或授权的代表人的变动而变更或解除。
第十条  合同经费与付款方式
1．合同经费：本项目合同额为XXX元整（人民币：XXX元）。
2. 支付条件：无需保证金和履约保函。
3．付款方式：
（1）合同签订之日起1个月内支付合同总金额30%作为项目首付款。
（2）甲方组织项目管理单位对乙方所承担项目进行首件检查，首件检查合格后支付合同总金额40%。
（3）项目全部完成并通过院质保科检查合格后一个月内，支付剩余的30%。
第十一条 售后服务与技术支持
1．如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  8  小时内到达甲方现场。
2．乙方对甲方提供长期的技术支持工作，要求30分钟 内响应，遇到紧急状况，需24小时内现场协助解决。
3．乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
第十二条  违约条款
1．乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.1%支付违约金。误期赔偿费的最高限为合同总价款的5%。
2．非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。
3．甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付款项外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。
4．乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付延期违约金。延期违约金按每周（不满一周的按一周计）为合同总价的5%向甲方支付，以此累加计付。
5．乙方提交的测绘成果质量不合格，乙方应立即负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求，造成期限延误的按前款约定向甲方支付违约金。因测绘成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对此造成的直接损失付赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因而产生的责任由甲方自己负责）。
6．对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，也不得为第三方进行测绘项目，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。
7．成果经甲方检查验收合格的，甲方按照合同约定支付经费；最终成果检查验收不合格的，甲方可拒收本批测绘产品并拒付任何费用；返工合格的，除项目返工的成本费用应由乙方承担外，还应承担甲方的验收成本费用（一般按测绘工程费的5%核算）；造成不良后果的应接受甲方处罚，最终项目支付不低于本批测绘工程费的60%。
8．乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费30%的违约金。
9．由于不可抗力的原因，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十三条  保密协议与版权归属
1．乙方对甲方所提供的资料承担保密责任。
2．甲方向乙方提供的全部资料，其版权归甲方所有，乙方不得以任何方式转让或提供第三方使用，甲方保留追究其法律责任的权利；乙方对甲方提供的资料根据项目进行加工处理后的全部成果资料（包括中间资料），版权归甲方拥有。项目结束后，乙方须销毁与本项目有关的所有资料。
3. 在本合同期内或合同终止后，未征得甲方同意，不得泄露与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。
第十四条 安全生产及廉洁条款
1．安全生产
1.1乙方要遵守测区的地方法规，严格执行《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》《江苏省安全生产监督管理规定》《安全生产管理规定》（江苏省测绘工程院）等规章制度同时制定好生产中的安全保障措施，对所有进场施工人员必须进行安全教育，确保安全生产无事故，对本项目安全负责。
1.2如在乙方施工期间发生工作人员工伤（指工作人员自身原因或乙方相关原因）、工作人员正常或非正常性死亡均由乙方负责处理或赔偿，如甲方为此垫付了相关费用有权从测绘费用中优先扣除。
1.3甲乙双方要严格执行“八项规定”的要求，认真履行党风廉政建设责任。
2．甲方义务
2.1不向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、银行卡、有价证券、支付凭证和礼品等。
2.2不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。
2.3不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不参加乙方组织的宴请等活动。
2.4不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。
2.5不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。
3．乙方义务
3.1不以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。
3.2不支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，报销应由甲方单位或个人承担的费用。
3.3不为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。
3.4不为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件。
3.5不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。
4．违约责任
4.1乙方人员如从事上述行为，均视为乙方谋取不法利益，甲方有权决定是否解除合同，有权没收已发生的贿赂财产，有权对乙方处以1－10万元或行贿金额5倍的处罚，涉及犯罪的依法追究其法律责任。
4.2乙方违反约定义务的，除按约定支付相应的罚金外，甲方有权终止直至取消乙方今后作为甲方采购单位的资格。
4.3甲方人员如违反本条款，甲方将依据相应规定给予违纪人员行政或经济处罚，直至解除劳动合同（经济处罚标准为违纪金额的5倍）。情节严重，触犯法律的移交司法机关处理。
第十五条  安全生产及环境职业健康
1．乙方要遵守测区的地方法规，严格执行《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》《江苏省安全生产监督管理规定》《安全生产管理规定》（江苏省测绘工程院）等规章制度，同时制定好生产中的安全保障措施，对所有进场施工人员必须进行安全教育，确保安全生产无事故，乙方对本项目实施全过程中的安全负责。
2．如在乙方施工期间发生工作人员工伤（指工作人员自身原因或乙方相关原因）、工作人员正常或非正常性死亡均由乙方负责处理或赔偿，如甲方为此垫付了相关费用有权从测绘费用中优先扣除。
3．乙方应保障本项目人员在安全的环境下进行生产作业，并配备必要的劳动保护用品及设施，确保人员的人身财产安全。
第十五条  其他约定
1．本合同经甲、乙双方法定代表人（或授权代表）签字盖章后生效。
2．本合同一式肆份，以中文书写，甲、乙双方各执贰份。
3．如需修改或补充合同内容，必须经甲、乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议方可生效。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4．本合同一切未尽事宜，按民法典等相关法律法规执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决，协商不成的可向项目所在地人民法院提起诉讼。
甲方：江苏省测绘工程院(盖章)                乙方： 
法定代表人或授权代表：                     法定代表人或授权代表：
地    址：                                 地    址： 
联系电话：                                  联系电话：
签订日期：                                  签订日期：





















[bookmark: _Toc23119]第六章 投标文件格式



投  标  文  件





项目编号： 
分包号：
项目名称： 






       投标供应商名称 ：   （加盖电子公章）    
       日      期 ：




附件一、投标申请及声明格式
[bookmark: _Toc26829][bookmark: _Toc14886]投标申请及声明
致：（招标人）
根据贵方       （项目名称）       （项目编号、分包号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）          元人民币。
[bookmark: _Toc29205][bookmark: _Toc4493]3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。
[bookmark: _Toc7368][bookmark: _Toc20390]4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
[bookmark: _Toc17317][bookmark: _Toc26484]5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
[bookmark: _Toc5822][bookmark: _Toc8261]6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
[bookmark: _Toc20871][bookmark: _Toc20642]7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。
[bookmark: _Toc2071][bookmark: _Toc30739]8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向招标人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标供应商授权代表姓名（签字）：                    
投标供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
附件二、法定代表人授权委托书格式

[bookmark: _Toc30281][bookmark: _Toc11561]法定代表人授权委托书

致：江苏省测绘工程院
本授权书声明：注册于（投标供应商住址）的（投标供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号、分包号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

投标供应商名称：（加盖电子公章）
法定代表人签字或签章：
授权委托人签字：
日期：年月日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

	委托代理人
身份证正面

	委托代理人
身份证反面





附件三、开标一览表格式
[bookmark: _Toc25141][bookmark: _Toc19624]开标一览表

	项目名称：
	项目编号、分包号：     

	序号
	名 称
	报价（元）
	备注

	1
	
	
	

	投标总价
	大写：       元

	服务期限
	满足招标文件要求

	投标供应商是否属于小微型企业
	（填写“是”或“否）

	
	
	
	
	
	



投标供应商名称：                                    （加盖电子公章）
日        期：       年    月    日
说明：
1、本服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
 


附件四、分项报价表格式
[bookmark: _Toc24155][bookmark: _Toc18193]分项报价表
	项目名称：
	项目编号、分包号：     

	序号
	名称
	服务内容、规格或标准
	单价
	单位
	总价

	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	



说明：如果行数不够，请自行增加。

投标供应商名称：                                    （加盖电子公章）
日        期：       年    月    日













[bookmark: _Toc15597]附件五、 资格证明文件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照扫描件加盖电子公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供由第三方专业机构出具的2025年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字盖章页）扫描件并加盖电子公章或提供响应截止时间前半年内（2026年5月至今）至少一个月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）扫描件加盖电子公章，或响应截止时间前半年内（2026年5月至今）银行出具的资信证明扫描件加盖电子公章，成立不满一年的无须提供】；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明加盖电子公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供参加本次采购活动前半年内（2026年5月至今）至少一个月依法缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）和社会保障资金的相关材料（提供缴纳税收和社会保险的凭证：相关主管部门出具的缴纳证明或银行代扣证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）扫描件加盖电子公章】；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖电子公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需要满足的资格条件：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.本项目的特定资格要求：
	分包号
	特定资格要求

	1
	供应商具有行政主管部门颁发的甲级测绘资质（提供有效证书复印件并加盖公章）。如果投标供应商是联合体，联合体双方均需有海洋测绘甲级测绘资质，则必须上传《联合体协议》。

	2
	供应商具有行政主管部门颁发的甲级测绘资质（提供有效证书复印件并加盖公章）。如果投标供应商是联合体，联合体双方均需有海洋测绘甲级测绘资质，则必须上传《联合体协议》。


4. 拒绝下述投标供应商参加本次采购活动：
（1）投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）投标供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 
5.本项目接受联合体参与，联合体成员不得超过2名（含牵头人），关于联合体的要求：
（1）两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。
（2）以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。
（3）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（5）联合体必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。
（6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。







[bookmark: _Toc5341]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
江苏省测绘工程院：

我单位（供应商名称）郑重声明：
我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： ( 如有 )
主要专业技术能力有： ( 如有 )


声明人（加盖电子公章）： 
                                                                                                          日  期：______年___月___日

无重大违法记录声明格式
江苏省测绘工程院：

我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


投标供应商名称: （加盖电子公章）
日      期：   年    月    日


  附件六、技术条款偏离表格式
[bookmark: _Toc16347][bookmark: _Toc19863]技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号、分包号：            

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。
2、如果行数不够，请自行增加。

投标供应商名称：                                    （加盖电子公章）
日        期：       年    月    日
 
 
 
 
 

附件七、商务条款偏离表格式
[bookmark: _Toc6259][bookmark: _Toc6006]商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号、分包号：            

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	


1、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。
2、如果行数不够，请自行增加。

投标供应商名称：                                    （加盖电子公章）
日        期：       年    月    日
 
 


附件八、拟参与本项目服务人员一览表
[bookmark: _Toc23188][bookmark: _Toc9592]拟参与本项目服务人员一览表
项目名称：                                 项目编号、分包号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及专业
	技术职称
	相关工作年限及工作经历
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



说明：1、请投标供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要求的证明文件。
2、如果行数不够，请自行增加。


投标供应商名称：                                    （加盖电子公章）
日        期：       年    月    日


附件九、 投标供应商类似业绩情况表
[bookmark: _Toc27843][bookmark: _Toc9955]投标供应商类似业绩情况表
项目名称：                                 项目编号、分包号：

	序号
	项目名称
	业主单位及联系方式
	项目
合同价
	项目概况
	合同日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



说明：1、请投标供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要求的证明文件。
2、如果行数不够，请自行增加。


投标供应商名称：                                    （加盖电子公章）
日        期：       年    月    日












[bookmark: _Toc9780]附件十、中小企业声明函格式
[bookmark: _Toc31916][bookmark: _Toc26264]中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（加盖电子公章）：
日  期：
注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）工业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

[bookmark: _Toc26759]附件十一、残疾人福利性单位声明函格式（如为残疾人福利性单位须提供）

[bookmark: _Toc25475][bookmark: _Toc22855]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利 性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用 非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）： 
日	期：


[bookmark: _Toc20364]附件十二、属于监狱企业的证明文件（如为监狱企业须提供）
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件







附件十三、 联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。



                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：


[bookmark: _Toc27043]附件十四、 其他
[bookmark: _Toc24919]（各投标供应商根据招标文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）
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