最高投标限价编制说明
一、工程概况 
1、工程名称：拱极路西侧周边环境整治工程
2、工程地点：泰兴市拱极路与阳江路交叉口、拱极路与银杏中路十字路口 
3、工程内容：泰兴市拱极路与阳江路交叉口新建人行道、园路、绿化、休闲区、居民住宅楼外立面真石漆，拱极路与银杏中路十字路口绿化等，详见招标工程量清单。
二、编制依据 
1、建设单位提供的设计图纸及现场实测工程量； 
2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 505857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 505858-2024）；
3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省修缮工程计价表》（2009）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》； 
4、苏建价[2026]76号《省住建厅发布2026版工程消耗量及配套文件通知》； 
5、苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值 
税税率的通知》； 
6、材料价格参照《泰州工程造价管理》2026年第7期材料信息价，信息价中没有的参见市场价格； 
7、有关部门颁发的各种政策性调整文件。 
三、主要说明
1、绿化工程、景观工程按园林工程取费，外墙面修复工程按建筑修缮工程取费，围墙工程按建筑工程取费； 
2、通用措施项目费用：安全生产费用按标准值计取，文明施工、环境保护、临时设施、建筑工人实名制费用按区间值的低值计取，其他不计取； 
[bookmark: _GoBack]3、暂列金额：共78619.58元。其中：
1） 绿化工程：22097.84元；
2） 景观工程：9999.26元；
3） 外墙面修复工程：18322.94元；
4） 围墙工程：28199.54元；
4、绿化工程中部分移栽的乔灌木由中标单位根据建设单位指定地点起挖苗木（含土球），并运至现场进行栽植，起挖、运输费用已包含在相应综合单价中；
5、休闲区健身器材由文旅局提供，安装费用计入本预算中；
6、红线范围内绿化除围墙后的乔木保留，其余全部直接清理；
7、本次编标总计考虑一次大型机械进出场及安拆，计入绿化工程中；
8、其他未尽事宜按相关规定。

