监舍楼供配电和供水设施维修改造项目
工程量清单编制说明
一、工程概况
镇江监狱监舍楼供配电和供水设施维修改造项目，主要施工各楼栋更换总配电箱、主供电缆铺设及医院一层供水管道改造。
二、工程量清单编制依据
1、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500—2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856一2024、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》2026、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》2026、《江苏省通用安装工程消耗量》2026、《江苏修缮建筑定额》2009、《江苏修缮安装定额》2009等。
2、甲方提供的施工图等。
[bookmark: _GoBack]3、截止2026年8月江苏省及镇江市相关计价文件；人工工资参照苏建函价〔2026〕76号文，税金执行苏建函价〔2019〕178号文。
三、工程质量要求
具体详见招标文件。	
四、材料价格取定
材料价格采用信息价及结合市场行情询价确定。
五、措施项目费
1、各投标单位应结合工程实际、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计、施工方案、施工及防护脚手架、保护措施、监区内复杂环境导致的人工机械降效费、材料垃圾的垂直运输及二次搬运费用等综合考虑一切可见和不可见因素，相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整和增加任何费用。
2、安全生产费：本工程为常规工程，结合施工内容及现场情况参考《江苏省建设工程费用参考》（2026），采用最小值计取。
六、其他项目费
无。
七、其他
1、主要材料品牌表：
	序号
	项目
	推荐品牌

	1
	配电箱(柜)电气元器件
	参照但不低于施耐德、ABB、常熟开关等同档次品牌

	2
	电线电缆
	参照但不低于宝胜、上上、远东、菊花等同档次品牌

	3
	阀门
	参照但不低于竹箦、上海良工、精工阀门等同档次品牌

	4
	塑料给排水管
	参照但不低于中财、联塑、伟星等同档次品牌

	5
	金属给水管
	参照但不低于天津友发、江苏国强、金洲等同档次品牌



