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第一章 招标公告
项目概况
省公安厅毒品实验室购置毒品检测化验大型仪器装备项目—毒品检测化验大型仪器项目的潜在投标人应在苏采云线上获取招标文件，并于2026年11月17日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目（苏采云）编号：JSZC-320000-SMDG-G2026-0125
2.项目名称：省公安厅毒品实验室购置毒品检测化验大型仪器装备项目—毒品检测化验大型仪器。
3.预算金额：人民币2965.00万元（分包1：1605万元；分包2：760万元；分包3：600万元）。
4.最高限价：见采购需求，超过对应最高限价的作无效投标处理。
5.采购需求：
	分包号
	设备名称
	数量
	单价最高限价
（万元）
	分包预算（最高限价）
（万元）

	1
	三重四极杆液质联用仪
（主要用于污水毒品检测）
	3台
	535
	1605

	2
	三重四极杆液质联用仪
（主要用于毛发毒品检测）
	2台
	380
	760

	3
	高分辨液质联用仪
（主要用于科研及综合分析）
	1台
	600
	600


本项目兼投兼中，评委按分包1至分包3顺序进行评审，具体技术要求详见本招标文件第四章。
6.合同履行期限：合同签订后3个月内到货。
7.本项目（是/否）接受联合体投标：否。
8.本项目不接受进口产品。
9.本项目所属行业：工业（制造业）。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。
3.本项目的特定资格要求：
（1）本次采购不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；
（2）本项目不接受联合体，中标后不允许转包、分包。（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）
（3）拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：
①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用记录并保存。
三、获取招标文件
1.获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日 
2.地点：“苏采云”系统注册登记成功后免费下载
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
四、投标截止时间、开标时间和地点
1.投标截止时间：2026年11月17日09:30（北京时间）
2.开标时间：2026年11月17日09:30（北京时间） 
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
4.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅。响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令。投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.“申请人的资格要求”中“1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；”包括但不限于：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；
（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件及2026年6月-2026年11月内任意一月投标单位为其缴纳的社保证明（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2026年6月-2026年11月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（2026年6月-2026年11月内），或2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；
（5）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供2026年6月-2026年11月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；
（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供2026年6月-2026年11月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；
2.采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。
3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京市建邺区汉中门大街145号省公共资源交易中心三楼开标区受理台1号窗口办理，联系电话：025- 83668701或南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（一楼）办理，联系电话：025-68505941)

4.公告发布媒体：江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：江苏省公安厅
地    址：江苏省南京市扬州路1号
联系方式：徐老师025-83524536
2.采购代理机构信息
名    称：苏美达国际技术贸易有限公司
地　　址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦
联系方式：025-84531057　　　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：朱志云、张静雯、杨扬
电　话：025-84531057、025-84532458、025-84532455
第二章 投标人须知

投标人须知前附表（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准）

	序号
	主要内容

	1
	采购人：江苏省公安厅
地址：江苏省南京市扬州路1号
联系方式：徐老师025-83524536

	2
	采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司
项目联系人：朱志云、张静雯、杨扬
电　　  话：025-84531057、025-84532458、025-84532455
联系地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦

	3
	项目名称：省公安厅毒品实验室购置毒品检测化验大型仪器装备项目—毒品检测化验大型仪器

	4
	采购方式：公开招标

	5
	投标有效期：开标之日起90天

	6
	投标保证金：本次采购不收取

	7
	投标截止时间：2026年11月17日09:30（北京时间）
开标时间：2026年11月17日09:30（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

	8
	投标报价：
1.本项目以人民币报价，本次采购采用总承包方式，投标报价为到用户现场的全部费用，包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金、相关税费（按国家相关规定执行）、运输费、保险费、培训、售后服务以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。
2.除非采购文件有特别说明，采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。
3.投标报价不得超过采购预算及最高限价，否则投标文件作无效处理。

	9
	现场勘察要求：
本项目不组织现场勘察。

	10
	信用信息：
1.信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2.信用信息查询截止时点：投标截止时间后评标活动开始前。
3.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4.信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	11
	核心产品：
核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	12
	采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

	13
	招标代理服务费：

本项费用已综合包含在供应商投标报价内，不单独列项、不另行结算。各供应商在编制报价文件时，须足额测算、统筹将该项代理费纳入成本综合考量，因未合理预估该项费用所产生的损失与风险，均由供应商自行承担。

根据江苏省财政厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，为提高采购效率、简化资金支付流程，本项目代理费由中标供应商在领取中标通知书时，一次性支付至采购代理机构。
中标服务费采用差额定率累进计费方式。本次代理机构按原计价格〔2002〕1980号文标准的70%收取服务费。
收款信息：
单位名称：苏美达国际技术贸易有限公司
开户银行：中信南京分行营业部
账    号：7321010182300013675

	14
	1.供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面的形式（原件）向采购人或采购代理机构提出质疑。
2.提出质疑的供应商应当是直接参加本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
联系部门：苏美达国际技术贸易有限公司
联系人：朱志云
联系电话：025-84531057
通讯地址：南京市长江路198号苏美达大厦
3.供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
4.供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
5.质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
6.供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
7.质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
8.质疑函应当现场提交至采购代理机构或采购人联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
9.供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
10.采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
11.以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
（6）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
12.投诉
（1）质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
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	投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 


一、总 则
1.适用法律
1.1 《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2.定义
2.1 本文件中采购代理机构为苏美达国际技术贸易有限公司；采购人为江苏省公安厅；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。
2.3 “用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。
3.政策功能
3.1 促进中小企业发展政策
（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.2 节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.3 采购本国产品的支持政策

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

具体内容如下：

3.3.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.3.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

3.3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

3.3.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.4 乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。 
3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6 根据财库〔2011〕59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。
3.7 为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。
在政府采购活动中，通过“信用中国”“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标标准
第四章  招标技术规格及要求
第五章  拟签订的合同文本
第六章  投标文件格式及附件
6.2 招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。
6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
6.4 供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。
7.招标文件的澄清、补充或修改
7.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如需澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。
7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。
7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。
7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。 
7.5 为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言、计量单位、货币
8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。
8.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。
8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。
8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。
9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）
9.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
9.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
9.3 以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。
9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10.投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端，并签电子公章）
10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效，否则其投标视作无效投标：
（1）※投标函（投标申请及声明）
（2）※开标一览表 
（3）※分项报价表
（4）※《商务条款偏离表》
（5）※《技术条款偏离表》
（6）政府采购政策
（7）供应商基本情况表
（8）投标保证金交纳相关证明材料（如有）
（9）※资格证明文件
（10）供应商认为需要提供的其他资料
10.3 投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。
10.4 投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。
10.5 投标文件的价格部分：
（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。
10.6 投标文件的其他部分：
其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
11.投标保证金
11.1 作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
投标保证金金额及形式：详见投标人须知前附表。
11.2 未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动联系前附表所注明的联系人办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。
11.3 中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。
11.4 发生下列情况之一，保证金将被没收：
（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）投标有效期内撤回其投标的；
（3）提供虚假材料谋取成交的；
（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；
（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。
12.投标文件的有效期
12.1 自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。
12.2 在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
13.投标文件的编制要求和签署要求
13.1 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

13.2 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

13.3 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

13.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
四、投标文件的递交
14.电子投标文件的递交
14.1 投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
15.投标的截止日期
15.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的作无效投标处理。

15.2 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
16.投标文件的拒收
    16.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
17.投标文件的修改或撤回
17.1 投标文件的撤回

17.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

17.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
18.开标
18.1 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

18.2 由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

18.3 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。投标人不足3家的，不得开标。

18.4 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
19.评标组织
19.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
19.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。
19.3 评标委员会应按时参加评标活动，评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行。评标期间，暂停使用一切通讯工具；遵守职业道德，遵循客观、公平、公正原则，依法为招标采购工作提供真实、准确、可靠的评审意见；与投标人有利害关系的应主动回避、不得私下与投标供应商发生不正当利益关系；按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，不得改变招标文件中规定的评标标准、程序、方法和中标条件；保守供应商商业秘密，不得泄露投标文件的评审、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况；不得将投标文件和有关评审材料带离评标现场；廉洁自律，不得收受投标人、其他利害关系人的财物，谋取不正当利益。
20.对投标文件的资格性审查和符合性审查
20.1 投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件、投标保证金（如有）进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
20.2 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
20.3 未实质性响应招标文件要求的将视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。如发现下列情况之一的，将视为无效投标：
（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
（3）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；
（4）供应商在报价时采用选择性报价；
（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（9）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（10）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（11）不同供应商的投标文件相互混装；
（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（13）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（14）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
（15）未通过符合性检查的；
（16）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；
（17）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（18）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
20.4 评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：
（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；
（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。
20.5 招标文件中标注“★”的内容为实质性要求（如有），有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商需在投标文件内提供技术支持资料（具体以第三章评标标准要求为准）。
20.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
21.投标文件的澄清
21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容做必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

21.2 评标委员会应当通过“苏采云”系统要求投标人作出澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人回复应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式，将作为投标文件内容的一部分。

21.3 供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
22.对投标文件的详细评审
22.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2 评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。
22.3 除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。
22.4 评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等
22.5 评标标准详见文件第三章。
23.评标过程的保密与公正
23.1 公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
23.2 在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。
24.出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照第25款执行。
25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理
25.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
25.2 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
25.3 供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。
六、授标
26.确定中标供应商
26.1 评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。
26.3 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
26.4 评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。
26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。
26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
27.中标的通知
27.1 定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。
27.2 中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。
27.3 中标通知书是合同的组成部分。
28.签订合同
28.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。
28.2 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。
28.3 若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。
28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.招标代理服务费
详见投标人须知前附表。
七、质疑
30.质疑
30.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
30.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，在质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。
30.3 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.4 质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.5 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
30.6 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据
（6）提出质疑的日期
质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。
30.7 质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。
30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
30.9 本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章投标人须知前附表。
30.10 采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
第三章 评标标准

（一）评标方法
本项目采用综合评分法，兼投兼中，评委按分包1至分包3顺序进行评审。
（二）评标标准
（1）国家政策导向
①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
④乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。
⑤采购本国产品的支持政策：

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

具体内容如下：

本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（2）本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
具体打分方法如下：

分包1：

	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（得分四舍五入保留到小数点后两位）
	30

	2
	需求响应
	完全满足招标文件第四章招标技术规格及要求“二、设备要求和技术规格”的得满分36分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣4分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.4分，扣完为止。

注：（1）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；（2）标注“★”和“▲”的均必须在投标文件内提供技术支持资料（如加盖公章的彩页、第三方检测报告、软件截图、公开发表的文献证明或招标需求中要求的佐证材料；“技术要求”明确要求技术支持资料类型的技术条款，应严格按照具体要求提交相应资料，未明确要求技术支持资料类型的技术条款提供任意一种技术支持材料即可。），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。
	36

	3
	实施方案
	供应商针对本项目提供项目实施方案，内容包括但不限于：设备安装方案、计划进度、项目管理方案等：

方案内容完整、详细，进度控制合理，项目管理方案科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得5分；

方案内容完整，进度控制较合理，项目管理方案合理，可行性较强且满足项目实际需求，得3分；

方案内容基本完整，有进度控制但略有瑕疵，项目管理方案基本合理，基本满足项目实际需求，得1分；

未提供不得分。
	5

	4
	应用场景方案
	供应商需针对本项目场景实战工况及项目特点编制设备应用技术方案，结合采购需求和采购人实际业务场景，方案包括但不限于：（1）系统阐述所投设备技术先进、运行可靠、技术体系成熟；（2）论证所投设备和本项目使用需求的匹配度；（3）所投设备在污水等环境样本中的实战运用案例；（4）所投设备在污水等环境样本中的检测方案；（5）所投设备在实战中故障情况分析和对应解决方案。

缺陷情形：方案说明不够详细全面、针对性不强，未结合本项目使用工况论述；内容矛盾或存在错误；内容层次混乱、缺乏重点；仅简单罗列技术参数、堆砌业绩材料，未对设备实战应用成效开展分析论证。

上述五项要求经评标委员会认定为有效的，每项得1分，本项最高得5分。（本项仅评审实战应用技术方案文本的论述深度与完整性，技术参数符合性、业绩项目情况在其他评分项单独评审，本项不重复计分。）
	5

	5
	售后服务方案
	根据提供的售后服务方案（内容包括但不限于服务体系及服务内容、故障解决方案、专业技术人员、增值服务（如：配件耗材等）及服务保障等）进行评审：

售后服务体系完善，专业技术人员充足、承诺解决问题周期短、维修便利的得5分；

售后服务体系较完善，专业技术人员较充足、承诺解决问题周期较短、维修较便利的得3分；

售后服务体系一般，专业技术人员数量一般、承诺解决问题周期较长、维修便利性一般的得1分；

未提供不得分。
	5

	
	
	在满足招标文件免费质保期要求的基础上，所有设备及其辅助设备每增加1年原厂免费质保加1分，本项最高2分。若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据。
	2

	6
	培训方案
	根据提供的培训方案、培训时间、培训内容、培训次数进行评审：

培训方案详细、完善、合理，优于项目需求的得5分；

培训方案较完善、尚有改进空间，满足项目需求的得3分；

培训方案一般、存在较多瑕疵，基本满足项目需求的得1分。

未提供不得分。
	5

	7
	试运行方案
	根据提供的试运行方案、试运行响应机制、试运行服务内容进行评审：

试运行方案详细、完善、合理，优于项目需求的得3分；

试运行方案较完善、尚有改进空间，满足项目需求的得2分；

试运行方案一般、存在较多瑕疵，基本满足项目需求的得1分。

未提供不得分。
	3

	8
	业绩
	供应商自2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施过与本次所投设备同品牌的三重四级杆液质联用仪的业绩，每提供一个得0.8分，最多得8分。

合同中设备名称可与本项目的设备名称不同，但属于设备功能（或参数）相同的予以认可。

注：以合同签订时间为准，提供合同复印件及对应往来发票，合同中应能反映评审要素（合同签订时间、供货内容等），如未能反映的，不予认可。

（上述证明材料缺一不可，原件备查。所提供材料因模糊或缺失等原因导致不得分的，由供应商自行承担相应的后果。）
	8

	9
	节能与环保
	节能产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如是《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。

环境标志产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如是《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。
	1


分包2：
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（得分四舍五入保留到小数点后两位）
	30

	2
	需求响应
	完全满足招标文件第四章招标技术规格及要求“二、设备要求和技术规格”的得满分36分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣4.5分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣1.5分，扣完为止。

注：（1）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；（2）标注“★”和“▲”的均必须在投标文件内提供技术支持资料（如加盖公章的彩页、第三方检测报告、软件截图、公开发表的文献证明或招标需求中要求的佐证材料；“技术要求”明确要求技术支持资料类型的技术条款，应严格按照具体要求提交相应资料，未明确要求技术支持资料类型的技术条款提供任意一种技术支持材料即可。），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。
	36

	3
	实施方案
	供应商针对本项目提供项目实施方案，内容包括但不限于：设备安装方案、计划进度、项目管理方案等：

方案内容完整、详细，进度控制合理，项目管理方案科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得5分；

方案内容完整，进度控制较合理，项目管理方案合理，可行性较强且满足项目实际需求，得3分；

方案内容基本完整，有进度控制但略有瑕疵，项目管理方案基本合理，基本满足项目实际需求，得1分；

未提供不得分。
	5

	4
	应用场景方案
	供应商需针对本项目场景实战工况及项目特点编制设备应用技术方案，结合采购需求和采购人实际业务场景，方案包括但不限于：（1）系统阐述所投设备技术先进、运行可靠、技术体系成熟；（2）论证所投设备和本项目使用需求的匹配度；（3）所投设备在毛发等生物样本中的实战运用案例；（4）所投设备在毛发等生物样本中的检测方案；（5）所投设备在实战中故障情况分析和对应解决方案。

缺陷情形：方案说明不够详细全面、针对性不强，未结合本项目使用工况论述；内容矛盾或存在错误；内容层次混乱、缺乏重点；仅简单罗列技术参数、堆砌业绩材料，未对设备实战应用成效开展分析论证。

上述五项要求经评标委员会认定为有效的，每项得1分，本项最高得5分。（本项仅评审实战应用技术方案文本的论述深度与完整性，技术参数符合性、业绩项目情况在其他评分项单独评审，本项不重复计分。）
	5

	5
	售后服务方案
	根据提供的售后服务方案（内容包括但不限于服务体系及服务内容、故障解决方案、专业技术人员、增值服务（如：配件耗材等）及服务保障等）进行评审：

售后服务体系完善，专业技术人员充足、承诺解决问题周期短、维修便利的得5分；

售后服务体系较完善，专业技术人员较充足、承诺解决问题周期较短、维修较便利的得3分；

售后服务体系一般，专业技术人员数量一般、承诺解决问题周期较长、维修便利性一般的得1分；

未提供不得分。
	5

	
	
	在满足招标文件免费质保期要求的基础上，所有设备及其辅助设备每增加1年原厂免费质保加1分，本项最高2分。若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据。
	2

	6
	培训方案
	根据提供的培训方案、培训时间、培训内容、培训次数进行评审：

培训方案详细、完善、合理，优于项目需求的得5分；

培训方案较完善、尚有改进空间，满足项目需求的得3分；

培训方案一般、存在较多瑕疵，基本满足项目需求的得1分。

未提供不得分。
	5

	7
	试运行方案
	根据提供的试运行方案、试运行响应机制、试运行服务内容进行评审：

试运行方案详细、完善、合理，优于项目需求的得3分；

试运行方案较完善、尚有改进空间，满足项目需求的得2分；

试运行方案一般、存在较多瑕疵，基本满足项目需求的得1分。

未提供不得分。
	3

	8
	业绩
	供应商自2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施过与本次所投设备同品牌的三重四级杆液质联用仪的业绩，每提供一个得0.8分，最多得8分。

合同中设备名称可与本项目的设备名称不同，但属于设备功能（或参数）相近的予以认可。

注：以合同签订时间为准，提供合同复印件及对应往来发票，合同中应能反映评审要素（合同签订时间、供货内容等），如未能反映的，不予认可。

（上述证明材料缺一不可，原件备查。所提供材料因模糊或缺失等原因导致不得分的，由供应商自行承担相应的后果。）
	8

	9
	节能与环保
	节能产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如是《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。

环境标志产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如是《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。
	1



分包3：

	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（得分四舍五入保留到小数点后两位）
	30

	2
	需求响应
	完全满足招标文件第四章招标技术规格及要求“二、设备要求和技术规格”的得满分36分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣4.7分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.5分，扣完为止。

注：（1）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；（2）标注“★”和“▲”的均必须在投标文件内提供技术支持资料（如加盖公章的彩页、第三方检测报告、软件截图、公开发表的文献证明或招标需求中要求的佐证材料；“技术要求”明确要求技术支持资料类型的技术条款，应严格按照具体要求提交相应资料，未明确要求技术支持资料类型的技术条款提供任意一种技术支持材料即可。），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。
	36

	3
	实施方案
	供应商针对本项目提供项目实施方案，内容包括但不限于：设备安装方案、计划进度、项目管理方案等：

方案内容完整、详细，进度控制合理，项目管理方案科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得5分；

方案内容完整，进度控制较合理，项目管理方案合理，可行性较强且满足项目实际需求，得3分；

方案内容基本完整，有进度控制但略有瑕疵，项目管理方案基本合理，基本满足项目实际需求，得1分；

未提供不得分。
	5

	4
	应用场景方案
	供应商需针对本项目场景实战工况及项目特点编制设备应用技术方案，结合采购需求和采购人实际业务场景，方案包括但不限于：（1）系统阐述所投设备技术先进、运行可靠、技术体系成熟；（2）论证所投设备和本项目使用需求的匹配度；（3）所投设备在科研及综合分析（开展未知物、生物检材等样本靶向和非靶向筛查，多肽类兴奋剂离子覆盖率计算、从头测序，新精神活性物质、多肽类兴奋剂等结构解析，以上所有类别均需满足）中的实战运用案例；（4）所投设备在科研及综合分析中的检测方案；（5）所投设备在实战中故障情况分析和对应解决方案。

缺陷情形：方案说明不够详细全面、针对性不强，未结合本项目使用工况论述；内容矛盾或存在错误；内容层次混乱、缺乏重点；仅简单罗列技术参数、堆砌业绩材料，未对设备实战应用成效开展分析论证。

上述五项要求经评标委员会认定为有效的，每项得1分，本项最高得5分。（本项仅评审实战应用技术方案文本的论述深度与完整性，技术参数符合性、业绩项目情况在其他评分项单独评审，本项不重复计分。）
	5

	5
	售后服务方案
	根据提供的售后服务方案（内容包括但不限于服务体系及服务内容、故障解决方案、专业技术人员、增值服务（如：配件耗材等）及服务保障等）进行评审：

售后服务体系完善，专业技术人员充足、承诺解决问题周期短、维修便利的得5分；

售后服务体系较完善，专业技术人员较充足、承诺解决问题周期较短、维修较便利的得3分；

售后服务体系一般，专业技术人员数量一般、承诺解决问题周期较长、维修便利性一般的得1分；

未提供不得分。
	5

	
	
	在满足招标文件免费质保期要求的基础上，所有设备及其辅助设备每增加1年原厂免费质保加1分，本项最高2分。若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据。
	2

	6
	培训方案
	根据提供的培训方案、培训时间、培训内容、培训次数进行评审：

培训方案详细、完善、合理，优于项目需求的得5分；

培训方案较完善、尚有改进空间，满足项目需求的得3分；

培训方案一般、存在较多瑕疵，基本满足项目需求的得1分。

未提供不得分。
	5

	7
	试运行方案
	根据提供的试运行方案、试运行响应机制、试运行服务内容进行评审：

试运行方案详细、完善、合理，优于项目需求的得3分；

试运行方案较完善、尚有改进空间，满足项目需求的得2分；

试运行方案一般、存在较多瑕疵，基本满足项目需求的得1分。

未提供不得分。
	3

	8
	业绩
	供应商自2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施过与本次所投设备同品牌的高分辨液质联用仪的业绩，每提供一个得0.8分，最多得8分。

合同中设备名称可与本项目的设备名称不同，但属于设备功能（或参数）相近的予以认可。

注：以合同签订时间为准，提供合同复印件及对应往来发票，合同中应能反映评审要素（合同签订时间、供货内容等），如未能反映的，不予认可。

（上述证明材料缺一不可，原件备查。所提供材料因模糊或缺失等原因导致不得分的，由供应商自行承担相应的后果。）
	8

	9
	节能与环保
	节能产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如是《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。

环境标志产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如是《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得0.5分。
	1


第四章 招标技术规格及要求
注：在技术指标要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的参数指标，提供相当于或高于所列品牌的技术标准。
一、采购需求

拟采购3台三重四级杆液质联用仪用于开展污水等环境样本中毒品、毒物、兴奋剂、药物、易制毒化学品的实验室检测分析，仪器应具备直接进样功能以提高监测效率，且灵敏度、抗污染能力、重现性、稳定性、操控性等性能优秀。

拟采购2台三重四级杆液质联用仪用于开展毛发等生物样本中毒品、毒物、兴奋剂、药物、易制毒化学品的实验室检测分析，仪器灵敏度、抗污染能力、重现性、稳定性、操控性等性能优秀。

拟采购1台高分辨液质联用仪用于科研及综合分析，支撑开展未知物、生物检材等样本靶向和非靶向筛查，多肽类兴奋剂离子覆盖率计算、从头测序，新精神活性物质、多肽类兴奋剂等结构解析工作。

货物需求一览表

	分包号
	设备名称
	数量
	单价最高限价
（万元）
	分包预算（最高限价）
（万元）

	1
	三重四极杆液质联用仪
（主要用于污水毒品检测）
	3台
	535
	1605

	2
	三重四极杆液质联用仪
（主要用于毛发毒品检测）
	2台
	380
	760

	3
	高分辨液质联用仪
（主要用于科研及综合分析）
	1台
	600
	600


注：投标报价超过对应最高限价的作无效投标处理。
二、设备要求和技术规格（需求响应评分项）（以下为单台设备要求）

	分包号
	系统或设备名称
	主要技术及参数要求

	1
	三重四极杆液质联用仪
（主要用于污水毒品检测）
	1.质谱部分
1.1 离子源
1.1.1 配有独立的电喷雾离子源（ESI）和大气压化学电离源（APCI）。
1.1.2 离子源加热温度≥700℃，最大温度可以在软件界面设置运行。（提供软件截图或官网截图及网址链接）
▲1.1.3 在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流即可达到2mL/min，此流速可在软件上设置，并能实际运行样品。〔提供多菌灵在0.4、0.8、1、2mL/min或更高流速下（每个流速连续6针进样）灵敏度不损失的原始谱图数据谱峰截图，谱图数据需包括保留时间、峰高、峰面积、信噪比（基于GB/T 35410-2017《液相色谱-串联四极质谱仪性能测定方法》计算信噪比，噪声范围不低于0.3min、截取一致且不得对数据进行平滑）以及采集时间、进样量等信息〕
1.1.4 离子源排废采用负压式排放废气装置，废气直接排到源腔体外。离子源真空接口采用锥孔或毛细管（石英或金属）设计，离子源清洗维护无需卸真空。离子源基质效应低，奶粉基质中分析氯霉素残留，基质效应偏差＜2%。
1.2 质量分析器
1.2.1 三重四极杆质量分析器。
▲1.2.2 具有有效降低复杂基质检测背景噪音和中性粒子干扰功能（提供有助于降低背景噪音和中性粒子干扰的彩页或公开发表的文献），驻留时间≤1ms时灵敏度不损失〔提供多菌灵在1ms、2ms和10ms的驻留时间（每个驻留时间连续6针进样）时灵敏度不损失的原始谱图数据谱峰截图，谱图数据需包括保留时间、峰高、峰面积、信噪比（基于GB/T 35410-2017《液相色谱-串联四极质谱仪性能测定方法》计算信噪比，噪声范围不低于0.3min、截取一致且不得对数据进行平滑）以及采集时间、进样量等信息〕。
▲1.2.3 一次进样不分时间窗口的条件下，可以同时完成≥60个MRM离子对定量分析并同时触发每个MRM对应的产物离子增强扫描，同时完成扫描窗口为500Da的母离子扫描分析加上扫描窗口为500Da的中性丢失扫描分析，以上所有分析的总循环时间≤1.5s。（提供谱图数据）
1.2.4雾化气和碰撞气由辅助设备氮气发生器供气且满足实质性要求。

▲1.2.5 正负离子极性切换速度≤5ms且能在软件上设置并运行，正负切换和单一极性模式下检测灵敏度不下降。〔提供氯霉素在正负切换和单一极性模式（每种模式连续6针进样）下检测灵敏度不下降的原始谱图数据谱峰截图，谱图数据需包括保留时间、峰高、峰面积、信噪比（基于GB/T 35410-2017《液相色谱-串联四极质谱仪性能测定方法》计算信噪比，噪声范围不低于0.3min、截取一致且不得对数据进行平滑）以及采集时间、进样量等信息〕
1.2.6 四极杆扫描速度≥12000amu/s；质量轴稳定性优于±0.1amu/24h；MRM最小驻留时间（dwell time）≤0.8ms；MRM模式检测速度≥600MRM/s；动态范围≥10⁶；质量数范围覆盖m/z 5～2000 amu。
★1.2.7 标准品灵敏度：ESI+模式下，1pg利血平m/z609～195，S/N≥6000000:1，仪器检出限IDL<0.1fg（以0.5fg利血平柱上样计）；ESI-模式下，1pg氯霉素m/z321～152，S/N≥6000000:1，仪器检出限IDL<0.1fg（以0.5fg氯霉素柱上样计）。〔提供灵敏度信噪比和仪器检出限连续10针进样的原始谱图数据证明材料（包含进样量、采集时间、保留时间等信息），须基于GB/T 35410-2017《液相色谱-串联四极质谱仪性能测定方法》计算信噪比，噪声范围不低于0.3min且不得对数据进行平滑〕

★1.2.8 进样方式支持污水直接进样。污水样本过滤后直接进样10uL（无需富集步骤）测定甲基苯丙胺、氯胺酮、依托咪酯、芬太尼定量限≤0.5ng/L，吗啡、O6-单乙酰吗啡、苯丙胺定量限≤1ng/L。（提供定量限实验检测方法和原始谱图数据）
▲1.2.9 重现性实验：1pg利血平分别连续进样10次，峰面积CV小于3% （提供重现性数据支持文件，包括10次连续进样的采集时间，以保证连续进样的重复性）。
1.3 检测器类型为电子倍增器或光电倍增器，能够满足长期大量污水样品定量分析的数据可靠性和重复性。
1.4 连续工作一个月灵敏度不下降。〔在不清洗四级杆质量分析器的情况下，连续开展一个月污水样本上机检测（不少于15份/天）灵敏度不下降（以甲基苯丙胺测试，峰面积RSD≤15%）〕
2.高效液相色谱部分
2.1 进样系统
2.1.1 自动进样器温控范围覆盖4～40℃，进样范围覆盖0.1～50μL，样品瓶数量≥96位（无拓展自动进样器），交叉污染≤0.001%，色谱内部管路对毒品等各种物质无吸附，连续六针进样重复性RSD≤5%。
2.2 二元高压梯度泵
2.2.1耐受压力≥17000psi，流量范围覆盖0.001～5.000mL/min，流速精确度≤0.1％RSD，脱气机流路数≥4路。
2.3 柱温箱
温度控制范围覆盖室温-10℃至90℃，精确度±0.5 ℃，放置15cm色谱柱不少于2根。
3.工作站
3.1软件同时控制液相、质谱，自动实现仪器功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量，自动确保系统待用、进行质量校正和设置质谱分辨率。
3.2 配备数据独立专业定量分析软件，自动优化分析目标物、建立MRM的定量分析参数达到最佳检测限，同一界面对成百上千个数据分析，具有审计追踪功能。
3.3 工作站终端（1台）四核3.0G CPU以上，内存16GB以上，硬盘2TB以上，27寸或以上液晶显示器。

3.4 配套输出设备。彩色双面激光扫描\复印\打印一体输出设备。
4.固相萃取浓缩一体装置
▲4.1 固相萃取浓缩一体装置具备自动连续批量固相萃取氮吹浓缩功能。〔提供柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集、批量浓缩、浓缩定容真机演示视频（提供可播放的视频链接以供现场评审）〕

▲4.2 固相萃取浓缩一体装置样品通道数≥8个，同时自动处理样品数≥8个；自动固相处理样品数≥48个（50ml离心管），自动浓缩样品数≥48个（50ml离心管）。
4.3 固相萃取浓缩一体装置具备SPE柱氮气干燥功能，压力设置范围覆盖0～50psi，采用电子比例阀控制氮气吹干压力。
4.4 固相萃取浓缩一体装置主动排废模组为无损配件。
4.5 固相萃取浓缩一体装置浓缩氮气流量设置范围覆盖0.1～3.0L/min，电子比例阀控制氮气流量。
4.6 固相萃取浓缩一体装置氮吹针随液面自动匀速下降，通过软件设定针位移速度，垂直移动距离≥150mm。
4.7 固相萃取浓缩一体装置配备固相萃取浓缩一体装置工作需要独立的氮气发生器（不与三重四极杆液质联用仪共用）。

★5.配置要求（投标文件中提供配置清单并列明品牌型号）
5.1 超高效液相色谱1套（包括二元高压梯度泵单元、脱气单元、控温自动进样器、柱温箱、溶剂瓶及托盘等）。
5.2 三重四极杆质谱系统1套（包含蠕动注射泵）。
5.3 氮气发生器（流量≥50L）1台、 UPS电源（UPS容量≥10KVA，续航时间≥2小时）1台。
5.4 工作站1套。
5.5 由标准品建立的毒品、毒物、兴奋剂等谱库和代谢物库、天然产物库1套（毒品库含我国列管毒品和易制毒化学品，内置样品数量不少于100种，可拓展自建）。

5.6 离线自动固相萃取浓缩一体装置1台（含工作需要的氮气发生器）。

5.7 其他实现参数要求必须的设备或配件。

	2
	三重四极杆液质联用仪
（主要用于毛发毒品检测）
	1.质谱部分
1.1 离子源
1.1.1 配有独立的电喷雾离子源（ESI）和大气压化学电离源（APCI）。
1.1.2 离子源加热温度≥700℃且可以在软件界面设置运行。（提供软件截图或官网截图及网址链接）
▲1.1.3 在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流可达到2mL/min，此流速可在软件上设置，并能实际运行样品。〔提供多菌灵在0.4、0.8、1、2mL/min或更高流速下（每个流速连续6针进样）灵敏度不损失的原始谱图数据谱峰截图，谱图数据需包括保留时间、峰高、峰面积、信噪比（基于GB/T 35410-2017《液相色谱-串联四极质谱仪性能测定方法》计算信噪比，噪声范围不低于0.3min、截取一致且不得对数据进行平滑）以及采集时间、进样量等信息〕

1.1.4 离子源排废采用负压式排放废气装置，废气直接排到源腔体外。离子源真空接口采用锥孔或毛细管（石英或金属）设计，离子源清洗维护无需卸真空。

1.2 质量分析器
1.2.1 三重四极杆质量分析器。
▲1.2.2具有有效降低复杂基质检测背景噪音和中性粒子干扰功能（提供有助于降低背景噪音和中性粒子干扰的彩页或公开发表的文献），驻留时间≤2ms时灵敏度不损失〔提供多菌灵在2ms和10ms的驻留时间（每个驻留时间连续6针进样）时灵敏度不损失的原始谱图数据谱峰截图，谱图数据需包括保留时间、峰高、峰面积、信噪比（基于GB/T 35410-2017《液相色谱-串联四极质谱仪性能测定方法》计算信噪比，噪声范围不低于0.3min、截取一致且不得对数据进行平滑）以及采集时间、进样量等信息〕

▲1.2.3 雾化气和碰撞气由辅助设备氮气发生器供气且满足实质性要求。
1.2.4 正负离子极性切换速度≤5ms。
1.2.5 质量轴稳定性优于±0.1amu/24h；MRM最小驻留时间（dwell time）≤1ms；MRM模式检测速度≥500MRM/s；动态范围≥10⁶；质量数范围覆盖m/z 5～2000 amu。
★1.2.6 标准品灵敏度：ESI+模式下，1pg利血平m/z609～195，S/N≥3500000:1，仪器检出限IDL<0.2fg（以1fg利血平柱上样计）；ESI-模式下，1pg氯霉素m/z321～152，S/N≥3500000:1，仪器检出限IDL<0.2fg（以1fg氯霉素柱上样计）。〔提供灵敏度信噪比和仪器检出限连续10针进样的原始谱图数据证明材料（包含进样量、采集时间、保留时间等信息），须基于GB/T 35410-2017《液相色谱-串联四极质谱仪性能测定方法》计算信噪比，噪声范围不低于0.3min且不得对数据进行平滑〕
★1.2.7按照《毛发中55种滥用药物及代谢物检验液相色谱-质谱法》（GB/T 43240-2023）实验方法，开展毛发样本检测，测定甲基苯丙胺、氯胺酮、依托咪酯、替来他明定量限≤0.02ng/mL。（提供定量限实验检测方法和原始谱图数据）
1.3 检测器类型为电子倍增器或光电倍增器，能够满足长期大量生物检材定量分析的数据可靠性和重复性。

1.4 连续工作一个月灵敏度不下降。〔在不清洗四级杆质量分析器的情况下，连续开展一个月毛发等生物样本上机检测（不少于15份/天）灵敏度不下降（以甲基苯丙胺测试，峰面积RSD≤15%）〕

2.高效液相色谱部分
2.1 进样系统
2.1.1 自动进样器温控范围覆盖4～40℃，进样范围覆盖0.1～50μL，支持离线SPE，样品瓶数量≥96位（2ml通用进样瓶），交叉污染≤0.001%，色谱内部管路对毒品等各种物质无吸附，连续六针进样重复性RSD≤5%。
2.2 二元高压梯度泵
2.2.1 耐受压力≥15000psi，流量范围覆盖0.001～5.000mL/min，流速精确度≤0.1％RSD，脱气机流路数≥4路。
2.3 柱温箱温度控制范围覆盖室温-10℃至90℃，精确度±0.5 ℃，放置15cm色谱柱不少于2根。
3.工作站
3.1软件同时控制液相、质谱，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量，自动确保系统待用、进行质量校正和设置质谱分辨率。
3.2 配备数据独立专业定量分析软件，自动优化分析目标物、建立MRM的定量分析参数达到最佳检测限，同一界面对成百上千个数据分析，具有审计追踪功能。
3.3 工作站终端1台，四核3.0G CPU以上，内存16GB以上，硬盘2TB以上，27寸或以上液晶显示器。
3.4 配套输出设备。彩色双面激光扫描\复印\打印一体输出设备。
★4.配置要求（投标文件中提供配置清单并列明品牌型号）
4.1 超高效液相色谱1套（包括二元高压梯度泵单元、脱气单元、控温自动进样器、柱温箱、溶剂瓶及托盘等）。
4.2 三重四极杆质谱系统1套（包含蠕动注射泵）。
4.3 氮气发生器（流量≥50L）1台、UPS电源（UPS容量≥10KVA，续航时间≥2小时）1台。
4.4 工作站1套。
4.5由标准品建立的毒品、毒物、兴奋剂等谱库和代谢物库、天然产物库1套（毒品库含我国列管毒品和易制毒化学品，内置样品数量不少于100种，可拓展自建）。

4.6其他实现参数要求必须的设备或配件。

	3
	高分辨液质联用仪
（主要用于科研及综合分析）
	1.质谱部分
1.1 离子源
1.1.1 兼容电喷雾离子源（ESI）和大气压化学电离源（APCI），能够实现快速切换，无需放空质谱真空系统。
1.1.2 ESI接口流速覆盖5ul～3.0ml/min。
1.1.3 离子源加热温度≥600℃，最大温度可以在软件界面设置运行。（提供软件截图）
▲1.1.4 离子源接口采用非毛细管传输，离子通道为无损配件，离子传输通过轴向电场并采用反吹气排除中性干扰，保持高灵敏度和抗污染能力。
1.1.5 离子源有废气排放装置防止气体回流。
1.2 四极杆质量分析器
1.2.1 四极杆分辨率≤0.4Da，质量范围覆盖m/z5—2000。
1.3 碰撞室
1.3.1 驻留时间≤2ms时灵敏度不损失。
1.3.2 具有多种碎裂模式如碰撞诱导解离模式（CID），具备不同能量碰撞产生的谱图叠加功能，保证得到更多的碎片信息。

★1.3.3 具有电子活化解离（EAD）、电子捕获解离（ECD）或电子转移解离（ETD）离子碎裂功能（符合2025年版《中国药典》离子碎裂功能技术要求）。〔提供离子碎裂功能技术原理说明及证明材料（彩页或第三方检测报告或软件截图或公开发表的文献证明）〕
▲1.3.4 满足毒品、新精神活性物质、兴奋剂等物质结构解析需要，运用1.3.3离子碎裂功能开展新精神活性物质结构解析，仪器采集的相对丰度大于1%的碎片信息完全覆盖待检物结构〔提供公开发表文献或提供实测原始谱图及检测报告（原始谱图须包括样品信息、仪器型号、采集方法、日期、目标物等信息且不得采用模拟谱图）〕。
1.3.5 离子阱高效富集MS/MS离子，电荷容量≥5×106cps。（提供软件截图、技术彩页或官网截图及网址链接）
1.4 飞行时间质量分析器（TOF）
1.4.1 质量范围覆盖m/z 40～40000，质量准确度（MS和MS/MS）内标<0.6ppm，外标<2.0 ppm。
1.4.2 内置外标自动质量校正系统，调谐过程全自动化，稳定性<2.0ppm/12h。校正液使用单独流路和单独喷针，不与色谱流路共用，且不与色谱分析同时校正，避免交叉污染。

1.5 系统分辨率
1.5.1 质荷比800至1200范围内至少一处测量分辨率≥40000 FWHM，质荷比100至300范围内至少一处测量分辨率≥30000FWHM。（提供实验数据）
1.6 灵敏度
1.6.1 TOF MS(+）灵敏度：1pg利血平柱上进样，使用10mDa质量提取窗口(MEW)，S/N≥2500:1；TOF MS(-）灵敏度1pg氯霉素柱上进样，使用10mDa质量提取窗口(MEW)，S/N≥1000:1。（提供原始实验数据、原始谱图）
1.6.2 TOF-MS/MS (+）灵敏度：50 fg利血平柱上进样，使用10mDa质量提取窗口(MEW)，S/N≥400:1（以m/z 195.0651碎片离子计）；TOF-MS/MS (-）灵敏度：100 fg氯霉素上进样，使用10mDa质量提取窗口(MEW)，S/N≥1500:1（以m/z 152.0350碎片离子计）。
1.6.3 连续工作一个月灵敏度不下降。〔在不清洗四级杆和质量分析器的情况下，连续开展一个月缴获物和生物样本（不少于15份/天）上机检测灵敏度不下降（以甲基苯丙胺测试，峰面积RSD≤15%）〕。

1.7 定量曲线线性动态范围≥5个数量级，无信号衰减。 
▲1.8 MS的扫描速度≥25张/秒，MS/MS扫描速度≥130张/秒，在不损失灵敏度和质量准确度的情况下扫描速度≥100张/秒且维持分辨率≥30000。
▲1.9 二级质谱离子占空比或者离子利用率≥90%。（提供原始实验数据）
★1.10数据采集模式包含数据依赖采集、数据非依赖采集、全扫描、二级全扫描、高分辨二级定量（包括MRMHR、TMS2、PRM等），具有动态背景扣除功能。（提供软件截图）
1.11 动态背景扣除能够与数据依赖采集扫描功能相关联，采集过程中实时区分排除背景噪音干扰离子，无需离线数据处理后再次进样分析，仅需一次进样，获得高质量的MS和MS/MS质谱图。（提供软件截图）

▲1.12 数据非依赖采集模式具备连续窗口设置、全化合物谱图采集功能，采集窗口≥100个。（提供软件截图）
1.13 检测器为ADC/TDC 双模检测器。
1.14 雾化气和碰撞气均使用氮气，辅助设备氮气发生器为设备气源。
2.超高效液相部分：
2.1 二元高压泵：
2.1.1 流速范围覆盖0.0001～5.0000ml/min，最高耐受压力≥15000psi，流速精确度≤0.1％RSD。
2.2 自动进样器具备温控功能，温度设定范围4～40℃，样品盘格数≥96位（样品瓶2mL，无需拓展模块），进样量重现性RSD≤0.2%，进样量准确性≤±1% ，交叉污染≤0.001%，色谱内部管路对毒品等各种物质无吸附，支持液相进样。
2.3 柱温箱温度覆盖室温-10℃至85℃，精确度±0.5℃。
3.工作站
3.1 软件控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量，自动切换MS和MS/MS扫描模式，具备质谱数据解析、谱库检索、自建谱库功能。具有审计追踪功能。
3.2具备定性定量分析、自动筛查（包括靶向和非靶向筛查）、峰查看、精确质量计算、分子式拟合（基于精确质量和同位素丰度比）、多肽辅助解析（理论离子生成、实际谱图离子比对、多肽质量数计算、多电荷高分子量谱图去卷积、酶切理论肽段预测）等功能。（提供对应功能软件截图）
3.3 工作站终端1台，八核3.0G CPU以上，内存≥64GB，硬盘≥8TB，27寸或以上液晶显示器。
3.4 输出设备：彩色激光扫描\复印\打印\传真一体机自动批量复印，自动双面输出≥20页/分钟，输出页宽涵盖A3、A4。
★4.配置要求（投标文件中提供配置清单并列明品牌型号）
4.1 超高效液相色谱仪1套，包括二元高压梯度泵、在线脱气机、自动进样器、柱温箱、梯度混合器、溶剂瓶托盘、在线过滤器等。
4.2 高分辨率质谱仪1套，包括离子源、真空系统、复合质谱高分辨质量分析器、检测器等。
4.3 高分辨质谱系统控制软件及数据采集软件1套。
4.4工作站1套、输出设备1台。
4.5高分辨系统数据分析软件1套，包括未知物结构定性推断、靶向/非靶向未知物筛查定性分析、二级高分辨数据库新建及编辑等。
4.6高分辨高通量定性定量分析软件1套。
4.7氮气发生器（流量≥50L）1台、UPS电源（UPS容量≥10KVA，续航时间≥2小时）1台。
4.8 由标准品建立的毒品、内源性代谢物、天然产物、食品药品非法添加、农药兽药毒物等二级谱库1套（内置毒品样本数量不少于100种，可拓展自建）。

4.9质保期内免费提供校准溶液。

4.10 其他实现参数要求必须的设备或配件。


三、项目实施要求
（一）质量要求
    1.供应商应严格按照政府采购合同和招标文件、投标文件的要求和有关标准，提供全新的、未经使用的、技术先进的产品。且负责将所有产品免费运至采购人指定的地点，并安装调试等。
    2.供应商应保证提供的产品完全与政府采购合同和招标文件、投标文件所述的质量、规格和性能相符，所使用的材料及配件达到优质标准，相关产品具有厂家出具的产品质量合格证明书。
    3.产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良好造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。
    4.中标供应商应确保设备及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对设备的正常运行和维护必不可少的且应属于设备配带的部件、配件等，中标供应商有责任给予补充。
5.中标供应商保证向采购人提供的设备或设备的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由供应商承担。
（二）安装要求
1.中标供应商应按采购人现场实际情况进行设备布局及安装，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并不会支付由此带来的其他费用。
2.本章所提供的项目设备技术参数中如未明确说明，但可以推断是整个设备安装和运行时不可缺少或必需的配套部件和物品，供应商应在投标文件中列出，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。
3.在项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由中标供应商负责承担，中标供应商应做好相关安全教育工作及现场安全保护措施，并配备相关安全管理人员负责现场安全施工工作。
   （三）履约验收

1.履约验收按照《中华人民共和国政府采购法》《江苏省政府采购履约验收管理办法》及相关法律法规规定开展，包括开箱验货、参数验证、试运行、评审验收等环节。

2.履约验收实施主体。

2.1采购人依照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定的工作程序及相关要求开展履约验收，依法处理验收中发现的问题。

2.2供应商配合采购人做好履约验收工作。供应商按照政府采购合同和招标文件、投标文件的约定，配合做好履约验收（所需人员试剂耗材等所有费用由供应商承担），提供与履约验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，按照采购人要求做好技术说明、测试演示、参数验证、场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。履约验收期间，供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格交付采购人之日为止。如需临时拆装，供应商不收取任何费用。履约验收结束后，供应商须在5个工作日内向采购人提交详细的履约验收资料，包括但不限于以下资料：交付清单、系统试运行报告、履约验收报告、项目实施过程照片、技术文件、操作手册等。履约验收合格后，供应商须在30个工作日内提供法定计量检定机构出具的检定证书或校准证书。

3.履约验收时间。设备到货后，采购人于90个工作日内开始履约验收。供应商须按照采购人确定的履约验收方案及工作要求配合做好履约验收工作。设备安装调试或因供应商原因导致履约验收延期的，相关时间不计入履约验收时间。履约验收结束后15个工作日内作出履约验收结果报告（由采购人、供应商、监理机构签字盖章确认）。

4.履约验收地点。以采购人指定地点为准。

5.履约验收依据。履约验收依据包含招标文件、投标文件、政府采购合同和国家标准、中国药典、国家计量技术规范、司法行政行业标准、公共安全行业标准、公安部门技术规范。包括《中国药典》（0431质谱法、0512高效液相色谱法、9101分析方法验证指导原则）、GB/T 35410-2017《液相色谱-串联四极质谱仪性能的测定方法》、GB/T 6041-2020《质谱分析方法通则》、GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》、GB/T 8979-2008《纯氮、高纯氮和超纯氮》、GB/T 32267-2015《分析仪器性能测定术语》、GB/T 26792-2019《高效液相色谱仪》、GB/T 7260.3-2024《不间断电源系统（UPS）》、GB/T 43240-2023《毛发中55种滥用药物及代谢物检验液相色谱-质谱法》、GA/T 1900-2021《法庭科学 生物检材中毒物毒品定性定量检验方法通用要求》、SF/T 0063-2020《法医毒物分析方法验证通则》、JJF 1317-2011《液相色谱-质谱联用仪校准规范》、JJG 705-2014《液相色谱仪检定规程》和《污水中毒品监测技术规范（试行）》《毛发中毒品监测技术规范（试行）》、JD/Y JY02.10-2021《水样中21种毒品及代谢物与可替宁的测定》、JD/Y JY02.15-2023《水样中依托咪酯等71种精神活性物质和代谢物及可替宁检验》以及《药品记录与数据管理要求（试行）》等。

6.履约验收标准。在合同约定时间完成设备供货、安装、调试，经开箱验货、参数验证、试运行、评审验收，设备“主要技术及参数要求”和商务条款均满足或优于招标文件、投标文件、采购合同的为履约验收合格。任一环节不合格均为履约验收不合格。

7.开箱验货。产品到达现场后，供应商须在采购人、监理机构见证下开箱清点检查产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料（安装、调试、维修、使用等技术资料）、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等，形成开箱验货记录并由三方签字盖章确认。开箱验货合格后，供应商对产品进行免费安装调试。

8.参数验证。产品安装调试完成后，采购人对产品所有“主要技术及参数要求”进行参数验证，供应商须配合完成参数验证工作（所需人员试剂耗材等所有费用由供应商承担）。参数验证形成记录并由采购人、供应商、监理机构签字确认。

8.1“主要技术及参数要求”承诺或说明为“正偏离”的，按照招标文件和响应内容验证；承诺或说明为“响应”的，按照招标文件要求验证；承诺或说明为“负偏离”或“未响应”的，不对该条“主要技术及参数要求”进行验证。任意一项验证的“主要技术及参数要求”不满足要求的为参数验证不合格。

8.2参数验证采取审查文件资料、现场演示操作、实验检测验证方式开展。其中，污水▲1.1.3、▲1.2.2 、▲1.2.5、★1.2.7、★1.2.8、▲1.2.9、1.4等7条“主要技术及参数要求”采取实验检测验证方式开展验证，毛发▲1.1.3、▲1.2.2、★1.2.6、★1.2.7、1.4等5条“主要技术及参数要求”采取实验检测验证方式开展验证，高分辨▲1.3.4、1.6.1、1.6.3、▲1.9等4条“主要技术及参数要求”采取实验检测验证方式开展验证。现场演示操作、实验检测验证由供应商技术人员按照采购人履约验收方案及工作要求操作。“主要技术及参数要求”要求提供毒品、新精神活性物质、兴奋剂等实验检测相关证明材料，但未明确待检物质具体品种的，履约验收实验检测验证使用的毒品、新精神活性物质、兴奋剂等待检物质具体品种由采购人确定并提供。

9.试运行。试运行时间30个日历日，结合“主要技术及参数要求”“连续工作一个月灵敏度不下降”参数验证和采购人实际业务工作开展。试运行主要任务是开展实验室已有毒品、新精神活性物质、兴奋剂等检测方法的方法学验证和设备运行稳定性验证。方法学验证参数包括2025版《中国药典》9101分析方法验证指导原则中明确的专属性/选择性、准确度、精密度和范围。方法学验证专属性/选择性、准确度、精密度和范围满足2025版《中国药典》9101分析方法验证指导原则要求且不出现设备故障的为试运行合格。试运行形成记录并由采购人、供应商、监理机构签字确认。

10.评审验收。开箱验货、参数验证、试运行均合格后，采购人综合开箱验货、参数验证、试运行和商务条款响应情况开展评审验收，满足或优于采购要求的，评审验收为合格。评审验收形成记录并由采购人、供应商、监理机构签字确认。

11.验收不合格的处理。

（1）补齐产品：产品有缺漏的，供应商须在1个月内无条件免费补齐产品并完成安装调试，超期按逾期交货处理。

（2）更换产品：验收不合格的供应商须在1个月内无条件免费更换产品，超期按逾期交货处理。

（3）补齐或更换产品的，须重新进行履约验收。

（4）退货：供应商两次更换产品仍不合格或拒绝补齐产品、更换产品的，采购人有权单方面解除合同并作退货处理。

12.因设备原因导致计量校准检定周期延长，免费质保期顺延。

13.解释说明。当对招标文件同一内容或定义存在多种解释时，由采购人依据中华人民共和国现行法律法规、国家标准或公安部、司法部出台的毒品检验检测相关规范或公开出版的专业教材进行解释。若前述依据仍不足以形成唯一结论的，以省财政厅设立的评审专家库中随机抽取的评审专家论证意见为准。
（四）售后服务要求

1.质保范围：包含仪器设备和配套辅助设备。
★2.免费质保期：
	分包号
	设备名称
	原厂免费质保期

	1
	三重四极杆液质联用仪
（主要用于污水毒品检测）
	自设备履约验收合格之日起不少于3年

	2
	三重四极杆液质联用仪
（主要用于毛发毒品检测）
	自设备履约验收合格之日起不少于3年

	3
	高分辨液质联用仪
（主要用于科研及综合分析）
	自设备履约验收合格之日起不少于3年

	
	供应商须提供免费质保服务承诺函（须体现免费质保对象为采购人，设备原厂商在收到采购人通知后4小时内响应、24小时内提供应急解决方案，如需设备原厂商到合同设备现场，设备原厂商应在收到采购人通知后48小时内到达）并于中标后提供设备原厂商上述免费质保服务承诺函。如采购人有需求，供应商需提供每年不少于2次检验方法免费开发服务。

原厂免费质保期内每台仪器每年免费更新原厂损耗件和配套耗材1套，其中，
分包1：三重四极杆液质联用仪（主要用于污水毒品检测）配套耗材包括：
原厂专用锥孔维护棉签或原厂备用离子传输毛细管200根。
2. 调谐液1瓶、机械泵油2瓶，接头、管线1套，液质喷雾针2根。
3. MCX离线固相萃取柱（满足GA/T2059—2023规范5.2部分要求）1000个。
4. HLB离线固相萃取柱（PRiME HLB，60mg，3CC）50个。
5. 配套色谱柱（满足GA/T1639—2019规范7.1.2.1部分要求）1根。
6. 玻璃纤维滤膜（1.2µm孔径，直径47mm）300个、GHP微孔滤膜（0.2µm孔径，直径13mm）1000个。

7. 损耗件1套（投标时须列出损耗件清单）。

分包2：三重四极杆液质联用仪（主要用于毛发毒品检测）配套耗材包括：
1.原厂专用锥孔维护棉签或原厂备用离子传输毛细管300根。
2. 调谐液1瓶、机械泵油2瓶，接头、管线1套，液质喷雾针2根。
3. C18色谱柱（满足GA/T2059—2023规范7.2.1部分要求）1根。
4.手性拆分色谱柱（满足SF/Z JD0107024-2018规范6.1.2.1.1部分要求）1根。

5. 损耗件1套（投标时须列出损耗件清单）。

分包3：高分辨液质联用仪（主要用于科研及综合分析）配套耗材包括：
1. 正负离子校正液各5瓶，离子源喷针5根，泵油4L，管线、接头、密封圈等1套。
2. 联苯基色谱柱（100mm×3mm或2.1mm，2.6μm，满足毒品和新精神活性物质的色谱分离）2根。

3. 多肽专用C18色谱柱2根（130Å和300Å各1根）。

4. 损耗件1套（投标时须列出损耗件清单）。


3.免费质保期内：所供产品及配件为原厂全新设备；负责处理并解决故障，所有服务及零部件更换等涉及的费用均包含在投标报价中；定期进行维护保养，免费更新和维护软件；提供1次免费移机服务。免费质保期外：同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务；所有硬件过免费质保期后按不超过所列投标价格维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格（供应商需在投标文件中提供零部件名称、品牌、型号、价格明细等））；所有软件终生免费使用和保修升级，响应速度同免费质保期响应速度。
4.免费质保期内，如采购人有需求，供应商需提供每年不少于2次检验方法免费开发服务（开发人员须具有1年以上毒品、毒物、药品、兴奋剂方法开发经验的应用工程师）。
5.售后服务响应：
（1）培训要求：免费质保期内，提供不定期的仪器应用技术线下培训服务。中标供应商须到采购人指定的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收。中标供应商每年为仪器操作人员免费提供不少于2次的上机操作、日常维护、故障排查以及检验方法开发培训，提供仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。培训时间以用户熟练操作为准，涉及其他费用由供应商承担。
（2）中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。免费质保期内，在收到采购人通知后4小时内响应，24小时内提供应急解决方案，如需供应商到合同设备现场，供应商应在收到采购人通知后48小时内到达。
（3）供应商提供的配件耗材，需经采购人抽检实验验证合格，否则供应商无条件更换货物直至合格。

四、其他要求
★1.合同履行期限（交货期）：
	分包号
	设备名称
	合同履行期限（交货期）

	1
	三重四极杆液质联用仪（主要用于污水毒品检测）
	合同签订后3个月内到货

	2
	三重四极杆液质联用仪（主要用于毛发毒品检测）
	合同签订后3个月内到货

	3
	高分辨液质联用仪（主要用于科研及综合分析）
	合同签订后3个月内到货


2.交货地点：南京市玄武区王家湾118号，如地点发生变更（南京市内），供应商免费将设备送达至采购人指定地点。
★3.付款条件：合同签订后，收到供应商开具的符合规定的增值税发票、履约保函和设备原厂商提供的免费质保服务承诺函(须体现免费质保对象为采购人)后30日内支付合同总额的30%；所有产品交付、安装及调试完成、验收合格且收到供应商开具的符合规定的增值税发票后30日内支付合同总额的70%。如因财政资金拨付等原因，双方可协商延迟付款，采购人不承担违约责任。
4.履约保函：

4.1本合同签订之日起7个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额5%的由金融机构出具的独立履约保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至货物验收合格后止；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并拒绝支付货款。
4.2对于乙方应承担的违约责任/索赔金额，甲方有权向出具独立保函的金融机构主张索赔。
4.3所有产品交付、安装及调试完成并验收合格，30日内甲方将该保函退还至乙方。

第五章 拟签订的合同文本

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人审查通过的版本为准）
省公安厅毒品实验室购置毒品检测化验大型仪器装备项目—毒品检测化验大型仪器采购合同
项目名称：省公安厅毒品实验室购置毒品检测化验大型仪器装备项目—毒品检测化验大型仪器                    
项目编号：  
合同编号：
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
一、产品名称、单价
	品名
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	


二、合同总金额
2.1本合同金额为（大写）：________万元（小写________万元）人民币。
2.2本合同总金额包括人工费、节假日加班费、差旅食宿费、上门费等一切费用。除非合同条款中另有规定且经双方协商一致，本合同总金额在合同实施期间不因市场变化或其他因素而变动，乙方无权要求甲方支付其他任何费用。
2.3招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、质量要求及技术准备
4.1乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量应符合合同约定和法律规定。

4.2乙方除应履行按期按量交付合格货物的义务外，还应当提供下列服务：①现场安装、启用、调试；②组装和一般维修所必须的工具；③对甲方人员的技术指导或培训；④提供使用说明、影音视频等资料。除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
五、合同履行期限、交货方式及交货地点
5.1合同履行期限：合同签订后   个日历日内完成供货，验收合格并交付使用。
5.2交货地点：南京市玄武区王家湾118号，如地点发生变更（南京市内），乙方免费将设备送达至甲方指定地点。
5.3交货方式：交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。
六、货款支付
6.1付款方式：合同签订后，收到乙方开具的符合规定的增值税发票、履约保函和设备原厂商提供的免费质保服务承诺函(须体现免费质保对象为甲方)后30日内支付合同总额的30%；所有产品交付、安装及调试完成、验收合格且收到乙方开具的符合规定的增值税发票后30日内支付合同总额的70%。如因财政资金拨付等原因，双方可协商延迟付款，甲方不承担违约责任。
七、履约保函
7.1本合同签订之日起7个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额5%的由金融机构出具的独立履约保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至货物验收合格后止；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并拒绝支付货款。
7.2对于乙方应承担的违约责任/索赔金额，甲方有权向出具独立保函的金融机构主张索赔。
7.3所有产品交付、安装及调试完成并验收合格，30日内甲方将该保函退还至乙方。

八、税费
8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、质量保证及售后服务
9.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新的、未经使用的产品。乙方保证向甲方供应全寿命周期的主要耗损件、损耗件及更换总成且价格合理。
9.2乙方提供的货物的免费质保期为   年（自验收合格之日起开始计算，包含仪器设备和配套辅助设备），乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应在15个工作日内负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）免费质保期内，关键部件3次以上维修、更换的，视为产品不合格，甲方有权单方面解除合同并作退货处理。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验等）。

对超过免费质保期发生故障的货物，乙方应当在15个工作日内负责维修并按照不超过投标价收取零配件费用。

9.3技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
9.4免费质保期内，乙方接到保修请求，应在4小时内响应，24小时内提供应急解决方案，48小时内维修人员到达现场。否则，甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由乙方承担；提供24小时报修服务电话，保证24小时响应。定期对设备进行维护保养，免费更新和维护软件；提供1次免费移机服务。所有软件终生免费使用和保修升级，响应速度同免费质保期响应速度。
9.5免费质保期内，如甲方有需求，乙方需提供每年不少于2次检验方法免费开发服务。
9.6免费质保期满后乙方必须提供免费的技术咨询服务。
9.7免费质保期内，提供不定期的仪器应用技术线下培训服务。每年为仪器操作人员免费提供不少于2次的上机操作、日常维护、故障排查以及检验方法开发培训，提供仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。培训时间以用户熟练操作为准，涉及其他费用由乙方承担。
十、履约验收

10.1履约验收按照《中华人民共和国政府采购法》《江苏省政府采购履约验收管理办法》及相关法律法规规定开展，包括开箱验货、参数验证、试运行、评审验收等环节。

10.2履约验收实施主体。

10.2.1甲方依照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定的工作程序及相关要求开展履约验收，依法处理验收中发现的问题。

10.2.2乙方配合甲方做好履约验收工作。乙方按照政府采购合同和招标文件、投标文件的约定，配合做好履约验收（所需人员试剂耗材等所有费用由乙方承担），提供与履约验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，按照甲方要求做好技术说明、测试演示、参数验证、场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。履约验收期间，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格交付甲方之日为止。如需临时拆装，乙方不收取任何费用。履约验收结束后，乙方须在5个工作日内向甲方提交详细的履约验收资料，包括但不限于以下资料：交付清单、系统试运行报告、履约验收报告、项目实施过程照片、技术文件、操作手册等。履约验收合格后，乙方须在30个工作日内提供法定计量检定机构出具的检定证书或校准证书。

10.3履约验收时间。设备到货后，甲方于90个工作日内开始履约验收。乙方须按照甲方确定的履约验收方案及工作要求配合做好履约验收工作。设备安装调试或因乙方原因导致履约验收延期的，相关时间不计入履约验收时间。履约验收结束后15个工作日内作出履约验收结果报告（由甲方、乙方、监理机构签字盖章确认）。

10.4履约验收地点。以甲方指定地点为准。

10.5履约验收依据。履约验收依据包含招标文件、投标文件、政府采购合同和国家标准、中国药典、国家计量技术规范、司法行政行业标准、公共安全行业标准、公安部门技术规范。包括《中国药典》（0431质谱法、0512高效液相色谱法、9101分析方法验证指导原则）、GB/T 35410-2017《液相色谱-串联四极质谱仪性能的测定方法》、GB/T 6041-2020《质谱分析方法通则》、GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》、GB/T 8979-2008《纯氮、高纯氮和超纯氮》、GB/T 32267-2015《分析仪器性能测定术语》、GB/T 26792-2019《高效液相色谱仪》、GB/T 7260.3-2024《不间断电源系统（UPS）》、GB/T 43240-2023《毛发中55种滥用药物及代谢物检验液相色谱-质谱法》、GA/T 1900-2021《法庭科学 生物检材中毒物毒品定性定量检验方法通用要求》、SF/T 0063-2020《法医毒物分析方法验证通则》、JJF 1317-2011《液相色谱-质谱联用仪校准规范》、JJG 705-2014《液相色谱仪检定规程》和《污水中毒品监测技术规范（试行）》《毛发中毒品监测技术规范（试行）》、JD/Y JY02.10-2021《水样中21种毒品及代谢物与可替宁的测定》、JD/Y JY02.15-2023《水样中依托咪酯等71种精神活性物质和代谢物及可替宁检验》以及《药品记录与数据管理要求（试行）》等。

10.6履约验收标准。在合同约定时间完成设备供货、安装、调试，经开箱验货、参数验证、试运行、评审验收，设备“主要技术及参数要求”和商务条款均满足或优于招标文件、投标文件、采购合同的为履约验收合格。任一环节不合格均为履约验收不合格。

10.7开箱验货。产品到达现场后，乙方须在甲方、监理机构见证下开箱清点检查产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料（安装、调试、维修、使用等技术资料）、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等，形成开箱验货记录并由三方签字盖章确认。开箱验货合格后，乙方对产品进行免费安装调试。

10.8参数验证。产品安装调试完成后，甲方对产品所有“主要技术及参数要求”进行参数验证，乙方须配合完成参数验证工作（所需人员试剂耗材等所有费用由乙方承担）。参数验证形成记录并由甲方、乙方、监理机构签字确认。

10.8.1“主要技术及参数要求”承诺或说明为“正偏离”的，按照招标文件和响应内容验证；承诺或说明为“响应”的，按照招标文件要求验证；承诺或说明为“负偏离”或“未响应”的，不对该条“主要技术及参数要求”进行验证。任意一项验证的“主要技术及参数要求”不满足要求的为参数验证不合格。

10.8.2参数验证采取审查文件资料、现场演示操作、实验检测验证方式开展。其中，污水▲1.1.3、▲1.2.2 、▲1.2.5、★1.2.7、★1.2.8、▲1.2.9、1.4等7条“主要技术及参数要求”采取实验检测验证方式开展验证，毛发▲1.1.3、▲1.2.2、★1.2.6、★1.2.7、1.4等5条“主要技术及参数要求”采取实验检测验证方式开展验证，高分辨▲1.3.4、1.6.1、1.6.3、▲1.9等4条“主要技术及参数要求”采取实验检测验证方式开展验证。现场演示操作、实验检测验证由乙方技术人员按照甲方履约验收方案及工作要求操作。“主要技术及参数要求”要求提供毒品、新精神活性物质、兴奋剂等实验检测相关证明材料，但未明确待检物质具体品种的，履约验收实验检测验证使用的毒品、新精神活性物质、兴奋剂等待检物质具体品种由甲方确定并提供。

10.9试运行。试运行时间30个日历日，结合“主要技术及参数要求”“连续工作一个月灵敏度不下降”参数验证和甲方实际业务工作开展。试运行主要任务是开展实验室已有毒品、新精神活性物质、兴奋剂等检测方法的方法学验证和设备运行稳定性验证。方法学验证参数包括2025版《中国药典》9101分析方法验证指导原则中明确的专属性/选择性、准确度、精密度和范围。方法学验证专属性/选择性、准确度、精密度和范围满足2025版《中国药典》9101分析方法验证指导原则要求且不出现设备故障的为试运行合格。试运行形成记录并由甲方、乙方、监理机构签字确认。

10.10评审验收。开箱验货、参数验证、试运行均合格后，甲方综合开箱验货、参数验证、试运行和商务条款响应情况开展评审验收，满足或优于采购要求的，评审验收为合格。评审验收形成记录并由甲方、乙方、监理机构签字确认。

10.11验收不合格的处理。

（1）补齐产品：产品有缺漏的，乙方须在1个月内无条件免费补齐产品并完成安装调试，超期按逾期交货处理。

（2）更换产品：验收不合格的乙方须在1个月内无条件免费更换产品，超期按逾期交货处理。

（3）补齐或更换产品的，须重新进行履约验收。

（4）退货：乙方两次更换产品仍不合格或拒绝补齐产品、更换产品的，甲方有权单方面解除合同并作退货处理。

10.12因设备原因导致计量校准检定周期延长，免费质保期顺延。

10.13解释说明。当对招标文件同一内容或定义存在多种解释时，由甲方依据中华人民共和国现行法律法规、国家标准或公安部、司法部出台的毒品检验检测相关规范或公开出版的专业教材进行解释。若前述依据仍不足以形成唯一结论的，以省财政厅设立的评审专家库中随机抽取的评审专家论证意见为准。
十一、货物包装、发运及运输
11.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
11.2使用说明书、质量检验证明书以及清单等一并附于货物内。
11.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
11.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十二、违约责任
12.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的10%违约金。
12.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。
12.3因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方应退还甲方支付的所有货款并向甲方支付合同总值10%的违约金，同时应承担因退货而产生的一切费用与损失，包括但不限于运输、保险、检验、组装、调试、货款利息、银行手续费及涉及该项目的其他损失费等，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.4乙方须承担因补齐产品、更换产品所发生的一切费用与损失，包括但不限于设备、运输（包括卸车至现场及卸车至指定地点）、保险、检验、就位、安装、调试、设备款利息、银行手续费及涉及该项目的其他损失费等。

12.5在项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由乙方负责承担，乙方应做好相关安全教育工作及现场安全保护措施，并配备相关安全管理人员负责现场安全施工工作。
12.6因乙方责任不能按合同履约，影响甲方工作开展的，甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。乙方除应支付甲方违约金及造成的损失外，还应承担甲方因诉讼所支出的包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等合理开支费用。签署本合同即视同乙方认可本条款。
十三、不可抗力事件处理
13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。）
13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼
14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十五、转包
15.1本合同禁止转包分包。乙方如有转包或分包行为，甲方有权解除合同。同时，乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总价款30%的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方的所有损失。
十六、知识产权
16.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
十七、保密条款
17.1甲乙双方在合作过程中知悉的对方一切秘密，包括但不限于有关本合同双方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，双方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。未经对方书面同意，任何一方均不得泄露、使用或许可给第三方使用上述保密信息。若乙方未能遵守本合同约定的保密义务，造成损失泄密的，应当承担所有经济、法律责任。且乙方应当按本合同总金额30%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部损失。此外，还将依法追究乙方的刑事责任。
17.2无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。
十八、廉政廉洁条款
18.1采购过程中如发现乙方围标、串标，或向甲方行贿等违法违规行为的，一经查实，甲方有权终止合同，并不再支付乙方剩余合同款，乙方退回已支付合同款，同时，承诺不再参加甲方后三年组织的政府采购活动。
十九、合同生效及其它
19.1合同经甲乙双方法定代表或授权委托代表签字且加盖单位公章后生效。
19.2本合同未尽事宜，由双方友好协商解决，并签订书面补充协议；协商不成的，按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关规定执行。
19.3未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方承担转让债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。
19.4本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
 甲方：                        乙方： 
 地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：  
签订日期：      年    月   日
附件-保密承诺书
我公司在此承诺:

在合作过程中知悉的甲方一切秘密，包括但不限于有关本合同的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，我司承诺严格遵守对上述信息的保密约定。未经甲方书面同意，不得泄露、使用或许可给第三方使用上述保密信息。若我司未能遵守本合同约定的保密义务，造成损失泄密的，将承担所有经济、法律责任。且我司将按本合同总金额30%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部损失。此外，还将依法追究我司的刑事责任。

无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，我司都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

乙方：（盖单位章）

日期：   年   月   日

第六章 投标文件格式及附件

注：
1.本部分内容仅提供格式参考。 

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱地编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。 

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。 

4.供应商提交的材料不予退还。 

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。 

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。
投标文件封面格式 
正本/副本
省公安厅毒品实验室购置毒品检测化验大型仪器装备项目—毒品检测化验大型仪器
投标文件

项目编号：

投标单位名称：                   
      年     月   日
资格审查索引表

（具体详见招标文件第一章申请人的资格要求）
	序号
	资格要求
	所在页码

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	
	
	


评审索引表

（具体详见招标文件第三章评标标准）
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件一 投标函格式

投标函

致：苏美达国际技术贸易有限公司
根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。    

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3.我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4.我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7.其他说明：

投标人名称：                   （公章）
地址：             邮编：              

电话：             传真：              

授权代表签字：                    

日期：               
附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号：             
	项目名称
	

	分包号
	分包：      

	报价（总价）
	人民币：           

（大写）：         

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。

	所投品牌
	

	合同履行期限
	

	是否属于小微型企业
	□是                       □否

	“是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。


投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1.此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

2.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件三 分项报价表

分项报价表

报价单位：人民币（小数点后保留2位）

	序号
	名 称
	品牌
	规格或型号
	原产地和

制造商名称
	数量
	单项金额（元）
	总价金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计（元）：
	


投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1.投标人应根据项目情况提供详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.表中表格行数可自行添加。

附件四 商务条款偏离表

	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1.供应商如对包括合同履行期限、商务要求、付款方式、合同条款等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。

2.“供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3.如果行数不够，请自行增加。

附件五 技术条款偏离表

	序号
	招标文件
	投标文件
	说明
	标注“★”“▲”技术内容的技术支持资料对应页码

	
	条目号
	采购要求规格
	响应具体情况
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1.供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。 
2.投标文件“响应具体情况”指所投产品和服务的技术应答情况。说明栏请注明“响应/正偏离/负偏离”。
3.供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
4.如果行数不够，请自行增加。

附件六 政府采购政策

《中小企业声明函》
【不属于小微企业的无需填写、递交】
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
……
本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。
            企业名称（盖章）：
         日  期：
注：1.投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），其他情况无需提供此声明函。
2.投标人未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。
3.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
4.中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：    

（三）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
单位名称（盖章）：　        
             日 期：         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

附件七 供应商基本情况表

	供应商名称
	

	社会机构统一信用代码
	

	供应商规模
	     □大型           □中型          □小微型      

	供应商所在区域

（细化到省份）
	

	是否特殊性质
	   □监狱企业残疾人     □福利性单位     □其他


注：

1.供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；
2.供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3.是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

供应商情况告知表—附表

中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件八 资格证明文件
1.法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。 

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

2.法人代表授权书

致苏美达国际技术贸易有限公司：

   本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字盖章）： 

授权代表（签字）： 

投标人名称（公章）： 

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

	


附：授权代表身份证复印件及2026年6月-2026年11月内任意一月投标单位为其缴纳的社保证明。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2026年6月-2026年11月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表或利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（2026年6月-2026年11月内），或2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章；
投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明： 

1.审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。 

2.银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。 

3.银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，评标委员会保留审核原件的权利。 

4.银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。 

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

5.参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

参考格式：


无重大违法记录声明

苏美达国际技术贸易有限公司：

我单位                （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
6.依法缴纳税收的记录

提供2026年6月-2026年11月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；
投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
7.依法缴纳社会保障资金的记录

1.提供2026年6月-2026年11月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；
2.依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。 

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
8.针对本项目的特定资格要求

声明函（参考格式）

声明函

苏美达国际技术贸易有限公司： 

我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。 

我单位负责人    （负责人姓名、身份证号），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。 

我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。 

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
9.供应商认为其需要提供的其他资格证明文件

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
附件九 供应商认为应提供的其他材料
（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

业绩清单（参考格式）

	序号
	项目名称
	项目时间
	完成情况
	合同金额
	业主单位及联系电话
	是否有用户反

馈情况 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件十 免费质保服务承诺函

（格式自拟，具体要求见第四章招标技术规格及要求）


