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第一章  投标邀请
受无锡城市职业技术学院的委托，无锡市教育信息化和综合服务中心就机器人实训室设备采购（JSZC-320200-WXJY-G2026-0014）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
机器人实训室设备采购的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0014
2.项目名称：机器人实训室设备采购
3.项目预算金额：148万元
4.项目最高限价：148万元
5.采购方式：公开招标
6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》
7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月19日09点30分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]七、本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：无锡城市职业技术学院
地    址：无锡市惠山区文良路45号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：见“项目联系方式”
2.采购代理机构信息
名    称：无锡市教育信息化和综合服务中心
地    址：无锡市学前街27号4楼
联系方式：见“项目联系方式”
3.项目联系方式
采购人项目咨询联系人：唐志光；电话：0510-83276063
采购人质疑受理联系人：唐志光；电话：0510-83276063
无锡市教育信息化和综合服务中心项目联系人：陈旻晔；电话：0510-82730672
八、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市教育信息化和综合服务中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市教育信息化和综合服务中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与无锡市教育信息化和综合服务中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或无锡市教育信息化和综合服务中心以书面形式提出。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
8.1无锡市教育信息化和综合服务中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，无锡市教育信息化和综合服务中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与无锡市教育信息化和综合服务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。
9.7投标费用自理。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，无锡市教育信息化和综合服务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝无锡市教育信息化和综合服务中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。
18.2无锡市教育信息化和综合服务中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1无锡市教育信息化和综合服务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]21.开标
21.1无锡市教育信息化和综合服务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由无锡市教育信息化和综合服务中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22.评标委员会
22.1开标后，无锡市教育信息化和综合服务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、无锡市教育信息化和综合服务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3无锡市教育信息化和综合服务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人或采购代理机构在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和无锡市教育信息化和综合服务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7异常低价投标（响应）审查
25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。
26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定第一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3无锡市教育信息化和综合服务中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，无锡市教育信息化和综合服务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向无锡市教育信息化和综合服务中心提出，由无锡市教育信息化和综合服务中心负责答复。
采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和无锡市教育信息化和综合服务中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，无锡市教育信息化和综合服务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，无锡市教育信息化和综合服务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市教育信息化和综合服务中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
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第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市教育信息化和综合服务中心    项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方按合同总价10%向甲方缴纳人民币____元作为履约保证金。保证金可通过支票、汇票、本票、银行保函、保险保函等非现金形式缴纳，甲方不得拒收符合政府采购规范的保函。
6.2本项目设备全部安装调试完毕、通过甲方最终履约验收，且乙方完成全部合同约定培训工作后，乙方可提交退款申请及佐证材料，甲方于30个工作日内无息退还履约保证金。以保函形式缴纳的，保函有效期覆盖至项目验收及培训完成，办结后自动失效。
6.3若乙方存在逾期供货、设备指标不达标、拒不整改缺陷、未履行合同义务等违约情形，甲方有权以履约保证金抵扣违约金及实际损失，不足部分可继续向乙方追偿，对应保证金不予退还。
6.4履约保证金全程不计利息。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1预付款支付时间：               ，预付款支付比例：         。
8.1.2尾款支付时间：      。
注：（1）根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后15个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后7个工作日内完成资金支付事宜。
（3）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其他
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                签订日期：      年    月   日
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目标的物所属行业：工业
核心产品：同构主从遥操作数据采集实训设备
本项目属性：货物类项目
第1部分  项目技术要求
（一）项目概况
 机器人实训室设备采购含AI Agent 驱动智能机器人开源实训设备、RGBD单视觉感知开发套件、同构主从遥操作数据采集实训设备、RGBD双视觉感知开发套件、数据采样设备、3D打印创新设计工具套装、可上下楼梯四足巡检机器人、室内轮式复合型巡检机器人、巡检场景搭建、三层可编程机器人等相关设备，用于具身智能机器人运动控制实训、多模态视觉感知融合实训、移动机器人自主导航实训、具身智能数据集构建与大模型微调实训、机器人智能集成应用实训等相关实验实训教学。通过这些设备开展实训教学，可有效提升学生在机器人运动控制、多模态感知、自主导航、具身大模型开发、人机协同遥操作等具身智能核心技术方面的教学效果，帮助学生深入理解具身智能、机器人与人工智能融合技术在智能制造场景中的落地应用，培养其在智能机器人开发、机器视觉感知、智能体任务调度、 AI 系统集成、智能产线优化等方面的综合实践能力；为专业教师开展技术培训、项目研发与校企技术交流提供硬件支撑，持续推进师资队伍的工程实践能力建设。从而满足行业企业在智能机器人调试、具身算法开发、智能系统搭建、智能制造 AI 应用开发等岗位的实际用人需求。
（二）项目建设内容及要求：
1.设备采购清单及技术要求
	序号
	设备名称
	主要参数
	数量

	1
	AI Agent 驱动智能机器人开源实训设备
	一、机械臂本体
1.本体自由度：不少于6；
2.有效负载：不低于1.5kg；
3.本体重量：约4.5kg；
4.重复定位精度：不低于±0.1mm；
5.工作半径：不低于760mm；
6.电机类型：准直驱关节模组电机。单个电机编码器数量：不少于2，编码器位数：不低于14。电机支持控制模式：至少包含MIT模式，速度模式，位置模式，力位混控模式；
7.供电电压：DC24V；
8.支持通信方式：CAN2.0，CANFD；
9.控制方式：支持拖动示教、离线轨迹、API、上位机控制；
10.外部接口：电源接口×1，CAN 接口×1；末端关节预留 XT30 2+2 接口；
11.工作温度：-20℃～50℃
12.工作湿度：25%～85%（非冷凝）
13.防护等级：不低于IP22
二、机械臂末端夹爪
1.夹爪重量：约500g
2.精度：不低于±0.5mm
3.开合间距：0～100mm
4.额定夹合力：不低于40N
5.最大夹合力：比低于50N
6.供电电压：DC24V
三、控制设备及场景化适配能力
1.适配接口：需支持python，C++；
2.框架需支持：ROS2，适配 Hugging Face LeRobot 训练框架；
3.需集成Pinocchio开源库，实现机械臂正逆运动学及动力学重力补偿功能；
●4.需提供三维仿真交互界面，支持六自由度和末端夹爪交互式拖拽与视轴缩放。开发者可通过虚拟摇杆或拖拽 3D 轴向矢量，实时预览并控制各关节角位移。界面直观展示机械臂的工作空间（Workspace）与关节限位状态；
●5.需提供经过参数校准的 URDF (Unified Robot Description Format) 模型，确保在 ROS2/Rviz2 等主流开发环境中的结构一致性，提供Rviz2路径规划工程文件，便于用于在此基础上进一步进行路径规划、优化开发；
●6.需提供针对 MuJoCo深度优化的物理配置文件，能够真实模拟摩擦力、关节阻尼及精细接触响应。提供工程源码，方便用户在此基础上进一步开发；
7.支持实现基于智能体的运动控制与任务调度。
四、多螺纹孔阵列柔性工作平台
1.主体尺寸：不低于200*300mm，标准50*50mm阵列 M6螺纹孔，全平面覆盖，支持多设备灵活组合布局；
2.材质采用高强度6061铝合金表面阳极氧化工艺；
3.螺纹孔阵列孔距累计误差≤0.05mm；
4.工作平台边缘预留标准型材接口安装孔，支持后续灵活扩展及加装其他功能模块；
五、多色积木套装
多种颜色、形状的积木套装，方便快速进行视觉形状识别、分拣、定位等实验；
	9套

	2
	RGBD单视觉感知开发套件
	一、全景深度相机
1.工作范围:0.3～3m；
2.深度视场(FOV):不低于87*58°；
3.最大分辨率的最小深度距离:~28cm;
4.精度误差:＜2%（2m）；
5.深度输出分辨率:不低于1280*720@720p；
6.深度帧速率:不低于90 fps；
7.RGB 帧分辨率:不低于1920x1080；
8.RGB 帧率:不低于30 fps；
9.RGB 传感器 FOV (HxV):不低于69°*42°；
10.RGB 传感器分辨率:不低于2 MP；
11.RGB 传感器技术:卷帘快门；
14.外形尺寸:不低于90*25*25mm；
15.连接器：USB-C* 3.1 Gen 1*。
二、相机支架
高度、位置可调，材质为铝合金
	9套

	3
	同构主从遥操作数据采集实训设备
	一、主动端全开源智能机械臂
（一）机械臂本体
1.本体自由度：6；
2.有效负载：不低于1.5kg；
3.本体重量：不低于4.5kg；
4.重复定位精度：不低于±0.1mm；
5.工作半径：不低于760mm；
6.电机类型：准直驱关节模组电机。单个电机编码器数量：不少于2，编码器位数：不少于14。电机支持控制模式：需包含MIT模式，速度模式，位置模式，力位混控模式；
7.供电电压：DC24V；
8.需支持通信方式：CAN2.0，CANFD；
9.控制方式：需支持拖动示教、离线轨迹、API、上位机控制；
10.外部接口：电源接口×1，CAN 接口×1；末端关节预留 XT30 2+2 接口；
11.工作温度：-20℃～50℃
12.工作湿度：25%～85%（非冷凝）
13.防护等级：不低于IP22
（二）机械臂末端夹爪
1.夹爪重量：约500g
2.精度：不低于±0.5mm
3.开合间距：0-100mm
4.额定夹合力：不低于40N
5.最大夹合力：不低于50N
6.供电电压：DC24V
7.接触面材质：橡胶
8.控制形式：手动控制
（三）控制设备及场景化适配能力
1.适配接口：需支持python，C++；
2.框架需支持：ROS2，适配 Hugging Face LeRobot 训练框架；
3.需集成Pinocchio开源库，实现机械臂正逆运动学及动力学重力补偿功能；
4.需提供三维仿真交互界面，支持六自由度和末端夹爪交互式拖拽与视轴缩放。开发者可通过虚拟摇杆或拖拽 3D 轴向矢量，实时预览并控制各关节角位移。界面直观展示机械臂的工作空间（Workspace）与关节限位状态；
5. 提供经过参数校准的 URDF (Unified Robot Description Format) 模型，确保在 ROS2/Rviz2 等主流开发环境中的结构一致性，提供Rviz2路径规划工程文件，便于用于在此基础上进一步进行路径规划、优化开发；
6.需提供针对 MuJoCo深度优化的物理配置文件，能够真实模拟摩擦力、关节阻尼及精细接触响应。提供工程源码，方便用户在此基础上进一步开发；
7.需支持实现基于智能体的运动控制与任务调度。
二、从动端全开源智能机械臂
（一）机械臂本体
1.本体自由度：6；
2.有效负载：不低于1.5kg；
3.本体重量：不低于4.5kg；
4.重复定位精度：±0.1mm；
5.工作半径：不低于760mm；
6.电机类型：准直驱关节模组电机。单个电机编码器数量：不少于2，编码器位数：不少于14。电机支持控制模式：需包含MIT模式，速度模式，位置模式，力位混控模式；
7.供电电压：DC24V；
8.需支持通信方式：CAN2.0，CANFD；
9.控制方式：需支持拖动示教、离线轨迹、API、上位机控制；
10.外部接口：电源接口×1，CAN 接口×1；末端关节预留 XT30 2+2 接口；
11.工作温度：-20℃～50℃
12.工作湿度：25%～85%（非冷凝）
13.防护等级：不低于IP22
（二）机械臂末端夹爪
1.夹爪重量：约500g
2.精度：不低于±0.5mm
3.开合间距：0～100mm
4.额定夹合力：不低于40N
5.最大夹合力：不低于50N
6.供电电压：DC24V
7.接触面材质：橡胶
（三）控制设备及场景化适配能力
1.适配接口：需支持python，C++；
2.框架需支持：ROS2，适配 Hugging Face LeRobot 训练框架；
3.需集成Pinocchio开源库，实现机械臂正逆运动学及动力学重力补偿功能；
4.需提供三维仿真交互界面，支持六自由度和末端夹爪交互式拖拽与视轴缩放。开发者可通过虚拟摇杆或拖拽 3D 轴向矢量，实时预览并控制各关节角位移。界面直观展示机械臂的工作空间（Workspace）与关节限位状态；
5.需提供经过参数校准的URDF (Unified Robot Description Format) 模型，确保在 ROS2/Rviz2 等主流开发环境中的结构一致性，提供Rviz2路径规划工程文件，便于用于在此基础上进一步进行路径规划、优化开发；
6.需提供针对 MuJoCo深度优化的物理配置文件，能够真实模拟摩擦力、关节阻尼及精细接触响应。提供工程源码，方便用户在此基础上进一步开发；
7.需支持接入 OpenClaw Agent，实现基于智能体的运动控制与任务调度。
三、多螺纹孔阵列柔性工作平台
1.主体尺寸：不低于150*500mm，标准不低于50*50mm阵列 M6螺纹孔，全平面覆盖，支持多设备灵活组合布局；
2.材质采用高强度6061铝合金表面阳极氧化工艺；
3.螺纹孔阵列孔距累计误差≤0.05mm；
4.工作平台边缘预留标准型材接口安装孔，支持后续灵活扩展及加装其他功能模块；
	2套

	4
	RGBD双视觉感知开发套件
	一、全景深度相机
1.工作范围：0.3～3m；
2.深度视场（FOV）：不低于87*58°；
3.最大分辨率的最小深度距离:28cm；
4.精度误差：＜2%（2m）；
5.深度输出分辨率：不低于1280*720@720p；
6.深度帧速率：不低于90 fps；
7.RGB 帧分辨率：不低于1920x1080；
8.RGB 帧率：不低于30 fps；
9.RGB 传感器 FOV (HxV）：不低于69°*42°；
10.RGB 传感器分辨率：2 MP；
11.RGB 传感器技术：卷帘快门；
14.外形尺寸：不低于90*25*25mm；
15.连接器：USB-C* 3.1 Gen 1*。
二、局部深度相机
1.测距范围：7 cm～50 cm
2.最大分辨率时的最小深度距离（Min-Z）：7cm-480P
3.深度精度：不低于±2% @ 50 cm
4.深度输出分辨率：不低于1280*720
5.深度帧率：不低于90 fps
6.成像技术：左侧成像器 RGB，集成 ISP
7.传感器类型：全局快门
8.视场角（FOV）：不低于87°*58°（水平*垂直）
9.RGB分辨率和帧率：不低于1280 x 720 at 30 fps
10.长*深*高：不低于42 mm *42 mm *23 mm （外设），不低于36.5 mm *19.4mm *10.5mm （模块）
	2套

	5
	数据采样设备
	1.整机尺寸长*宽*高：不低于395mm*205mm*420mm；
2.计算单元：至少i7，13代，14 核心；
3.显卡：不低于RTX4060，8G 显存，（支持PyTorch/CUDA加速）；
4.内存：不少于16GB；
5.存储容量：不低于1TB SSD；
6.网络接口：Gigabit Ethernet / Wi-Fi6；
7.显示与交互：不小于23.8 英寸显示器，无线键盘鼠标套装；
8.外部接口：USB接口数量至少7个，视频接口HDMI/DP；
9.支持传感器类型：RGB-D相机（如RealSense D435i/D405）、6-DoF姿态传感器、机械臂关节状态编码器；
10.同步采集通道数：最多4路RGB-D流+2路机械臂状态流；
11. 采集帧率：RGB 30fps@1920×1080，深度90fps@1280×720；
12. 采集数据格式：LeRobot原生lerobot_dataset格式；
13.单次连续采集时长：≥30分钟；
●14.遥操作支持：须具有主从同构遥操作功能，包含位置、速度、力矩模式记录；
15.标注方式：半自动标注+人工校验（支持关键帧标注、动作标签、任务描述文本）；
16.预标注模型：集成轻量级VLA预标注模块（基于Hugging Face LeRobot预训练权重）；
17.标注输出格式：LeRobot Dataset标准格式（含observation.state、action、task字段）；
18.可视化工具：集成Web-based标注界面；
19.版本管理：支持数据集版本控制（diff比对、回滚与合并）；
20.数据集组织：按Episode组织，支持train/val/test自动划分；
21.元数据索引：支持按任务类型、机械臂型号、采集日期、标注状态检索；
22.压缩方式：支持无损HDF5/Zarr存储后端；
23.数据导出：导出为LeRobot标准格式、HDF5、TFRecord或COCO风格动作标签；
24.操作系统：Ubuntu 22.04 LTS；
25.核心框架：LeRobot + PyTorch 2.0+，Hugging Face transformers；
26.预集成VLA模型：SmallVLA、Pi0、Pi0.5、ACT、Diffusion Policy；
27.采集驱动插件：RealSense ROS2/Python SDK+机械臂驱动适配层；
28.标注插件：LeRobot lerobot annotate扩展+任务描述模板；
29.训练接口：一键启动VLA微调（支持LoRA、全参数微调，多卡分布式训练）；
30.真机部署接口：导出为ONNX/TensorRT，支持实时推理闭环部署至同构机械臂；
31.工作温度：0°C～45°C；
32.供电：AC220V；
	2套

	6
	3D打印创新设计工具套装
	1.成型技术：熔融堆积（FDM）；
2.打印尺寸；不小于256*256*256 mm³；
3.机身结构：钢材框架 + 全封闭机箱（塑料 + 玻璃）；
4.产品尺寸：不小于386*389*58 mm ；
5.净重：约9.65 kg；
6.线材规格：不低于1.75 mm ，适配主流 FDM 耗材；
7.最大打印速度：不低于500 mm/s；
8.最大加速度：不低于20000 mm/s²；
9.热端最大流速：不小于32 mm³/s；
10.热端最高温度：不小于300 ℃ ；
11.热床最高温度：不小于100 ℃ ；
12.显示屏：不小于2.7英寸192*64单色按键屏；
13.喷嘴：至少0.4 mm 不锈钢（标配），可选 0.2/0.6/0.8 mm兼容多场景精度需求；
14.热端类型：全金属 耐高温，可升级硬化热端。
	1套

	7
	可上下楼梯四足巡检机器人
	1.尺寸及重量：产品尺寸不小于70cm×31cm×40cm；整机重量不小于15kg（含电池）；载荷约8kg；
2.运动性能：运动速度0～3.7m/s；最大攀爬落差高度约16cm；最大攀爬斜坡角度40°；
3.关节设计：膝关节采用内走线设计，配备关节热管辅助散热；
4.关节运动空间：机身关节运动角度-48～48°；大腿关节运动角度-200～90°；小腿关节运动角度-156～-48°；
5.感知系统：配备超广角3D激光雷达，具备探物避障功能；搭载广角高清相机；配备RGBD深度相机；
6.通信及升级：支持4G通信，内置eSIM；支持智能OTA升级；支持Wi-Fi6双频无线（802.11ax）；支持蓝牙5.2/4.2/2.1；
7.控制及编程：支持APP高清图传、遥控操作及所有数据查看功能；支持APP图形化编程；配备手持式遥控器；配备无线矢量定位及控制系统，可实现伴随功能；
8.电池及充电：采用长续航电池，容量15000mAh，续航时间2—4h；出厂腹部标配充电电极；支持充电桩；
9.板载数据处理功能：设备自带计算单元，可在采集端完成数据去噪、异常筛选等基础处理，减少无效数据存储；
10.动作功能：具备向前跳、比心、握手、扑人、坐下、伸懒腰、作揖、舞蹈、对角跳等动作；
11.音视频及状态指示：配备麦克风、扬声器、3W照明灯；具备系统状态指示功能，可实时反馈机器人状态，并可为机器人演示动作搭配音乐和灯光；
12.语音交互：内置语音识别模块，具备语音交互功能，毫秒级语音交互响应；采用行业先进的语音识别技术，识别准确率高、识字速度快。
	1套

	8
	室内轮式复合型巡检机器人
	设备由 6 轴协作机器人，AMR 底盘，末端夹爪，机器人主控，3D 视觉相机，激光雷达，和配套实训项目资源组成。
平台基于ROS2 智能机器人操作系统，拥有高性能、强续航、强拓展、多应用等特点，配套丰富的实训课程与功能例程，以满足不断增长的机器人应用与教学需求。硬件包含复合机器人领域中常用的先进设备，如移动底盘、协作机器臂、深度摄像头、激光雷达、机器人主控等。平台结构灵活性高、扩充性强、可根据不同的应用增加调整所需模块，帮助开发者更高效地进行学习和科研，适合高等院校应用在智慧巡检、智慧物流、智慧农业等领域。
1.激光slam导航双轮驱动差速移动底盘：
（1）采用SLAM激光导航，布置场景简单快速，可多场景通用，自主移动，无轨导航。2轮差速运动控制，可实现原地旋转作业，运动灵活。高容量锂电池供电，支持自动充电，负载能力不低于300Kg；
（2）提供移动机器人应用的专业级客户端软件，软件功能：
1）场景地图编辑：位置点标定，虚拟道路编辑，禁区编辑；
2）机器人运动控制：扫描并构建地图，重定位，机器人状态监控；（3）固定线路导航，循环巡检，手动操控；
（4）最大速度：≥1.2m/s；
（5）转弯半径：0mm；
（6）旋转半径：≤550mm；
（7）爬坡能力：≥6°；
（8）越障高度：≥10mm；
（9）过缝宽度：≥30mm；
（10）离地间隙：≤25mm；
（11）行走通道宽度：≥900mm；
（12）回转通道宽度：≥1300mm；
（13）站点定位精度：不低于±10mm；
（14）电池容量：48V/35Ah，锂电池；
（15）续航时间：不低于5小时满载连续运行；
（16）电池寿命：不低于500次充放电循环；
（17）充电方式：可选手动充电或自动充电；
2.协作机器人：
（1）机器人本体
1）机械臂臂长：≥1008mm；
2）工作半径：≥880mm；
3）最大负载：不低于5kg；
4）机械臂重量：≤24kg；
5）重复定位精度：不低于±0.02mm；
6）本体通讯接口：CAN BUS；
7）可扩展的工具端IO端口，直流供电；
8）各轴旋转范围均需：≥±175°；
9）J1～J3最大转速速度不低于223°/s；
10）J4～J6最大转速速度不低于237°/s；
11）防护等级：不低于IP54。
（2）控制器
1）通讯接口：至少包含以太网、IO通讯、ModBusRTU/TCP、RS485、TCP/IP、USB；
2）防护等级：不低于IP43；
3）IO接口：DI不少于8个，DO不少于8个；AI不少于2个，AO不少于2个。
（3）机器人功能
1）支持通过在示教器中点击按钮的方式，对机器人动作进行示教和在线编程；
2）支持拖动示教，在按住力控按钮后，可用手拖动机器人本体的方式对机器人位姿进行示教；
3）支持轨迹记录功能，在拖动示教时自动记录轨迹，可对轨迹进行编辑，并可将轨迹插入在线编程逻辑中；
4）支持碰撞防护功能，提供不低于10个等级的碰撞防护等级，机器人检测到碰撞后自动停止；
5）提供基于ROS平台的配套环境开发包，包含基于Rviz机器人随机路径动态规划功能；GAZEBO仿真环境联动功能；规定路径的运动仿真功能；
6）提供多种平台SDK开发包，支持Linux下C++编程、Lua脚本语言编程、Windows VC++、Python脚本编程、QT跨平台编程开发；
7）提供要求支持经典的无线传感器网络协议算法仿真，如MAC层算法、泛洪、LEACH、IEEE802.15.4、AODV、ZBR、GPSR等算法协议，包含以下实验：
实验一 Flooding泛洪算法仿真实验、实验二 LEACH算法仿真及改进实验、实验三 MAC层随机竞争算法仿真实验；
8）参考教材，要求产品可提供参考教材作为学习资料，教材为国内知名科学技术类出版社公开发行教材，教材ISBN序号可查，内容涵盖《机器人Python编程与开发》《智能协作机器人技术及应用》等相关课程。
3.机器人视觉和末端工具及工装托盘
（1）工业相机
类型：像素不低于600万
传感器类型：CMOS，卷帘快门
分辨率：3072×2048
黑白/彩色：彩色
数据接口：GigE
配套镜头与光源
视觉控制器
处理器：不低于Intel 4核1.91GHz
内存：≥4GB
存储：≥128GB
视频输出：≥2个HDMI端口
光源接口：≥1路
网络接口：≥2个千兆网口
USB 接口：≥1个USB3.0接口
视觉算法平台要求：
图形化引导编程，集成机器视觉多种算法组件，适用多种应用场景，可快速组合算法，实现对工件或被测物的查找、测量、缺陷检测等。
拥有强大的视觉分析工具库，包括采集、定位、测量、识别、标定、图像处理、颜色处理、缺陷检测、逻辑工具和通信等工具可简单灵活地搭建机器视觉应用方案。
（2）电动夹爪
1）控制接口：串口；
2）开口尺寸：≥70mm；
3）夹持力：0～15N；
4）工作电压：9～24V；
5）力精度：±1N；
6）重复定位精度：≤±0.5mm。
（3）定制化专用物料专用工装托盘。
4.机器人整套作业数字化教学功能
（1）基本教学支撑功能
1）账号管理模块
需支持通过账号、密码进行登录认证和使用。首次登录后系统自动记录账号、密码信息，后续使用可直接进入功能模块，无需重复输入。教学载体需支持不同终端间账号信息同步。
2）交互与操作教学模块
①需支持游戏化交互式操作，可快速进入知识模块进行趣味化学习。
②需支持进入数字化虚拟仿真实训场景，用户可自主操控视角与操作对象，自主选择课程并按进度学习，学习完成后系统给予即时反馈。
▲③需配置不少于4个场景化学习单元，配套不少于45个核心教学知识点。
④需支持在目录视图下自行选择并随机进入任意学习单元。
⑤需支持在虚拟引导角色辅助下，通过点击文字快速跳转至对应学习单元。
⑥需支持通过点击、拖拽等方式进行交互响应，并配合同步语音讲解。
3）学情模块功能
①可查看个人学习情况，包括学习时长、成绩及知识薄弱点分析，支持针对薄弱环节进行定向复习。需支持通过图表进行学习数据可视化展示与分析，完成指定学习任务、达标实训指标后自动解锁对应成就徽章。分析维度至少包括学习时长、完课率、实训评分三项。
②在虚拟课堂学习的时长和成绩自动录入学情系统，实现课堂学习数据与自主实训数据联动归集，形成完整学习档案。
（2）课程内容功能
课程模块需以虚拟仿真交互形式呈现，画面分辨率不低于1080P，配套不少于45个教学知识点。支持基于手机的自主学习和实训，同时支持机房实训教学。
1）码垛设备基础认知教学资源
▲该模块主要面向集成前期筹备教学的知识内容，需支持整套作业流程解析、现场硬件布局规划、工业机器人选型、驱动电机选型、PLC 控制器选型认知教学，完整讲述项目集成前期的准备工作内容。
2）设备布线教学资源
该模块主要内容为多设备跨件线路实操教学，需支持机器人本体线路连接、码垛设备电气及气路连接、中控硬件线路连接、设备信号交互等内容的认知与操作教学，讲述集成过程中的电气连接和气路连接。
●3）PLC控制程序设计教学资源
本模块主要内容为PLC系统控制程序的设计，需支持PLC硬件组态、运动控制概念、PTO脉冲控制组态、运动控制指令、PLC控制流程分析、准备就绪控制程序、工作站启动控制程序、数据设定控制程序、送料及输送控制程序、颜色识别、工件到位控制程序、停止控制程序、HMI与PLC通讯连接设置、HMI组态程序设计、IP地址设置与下载实操等内容的教学，完整讲解PLC系统的控制程序编制。
●4）机器人程序设计教学资源
该模块主要内容为机器人控制程序编辑，需支持机器人控制流程分析、快换装置接头介绍、机器人运行轨迹分析、夹爪拾取程序编辑、夹爪放置程序编辑、搬运料库工件程序分析、工件坐标系创建、上层工件搬运程序、下层工件搬运程序、成品码垛程序分析、设定第一块工件放置位置、数组简介、创建数组、码垛程序编辑、码垛盘码垛程序、主程序准备工作、主程序编辑等内容的编程教学。
5）多设备联调教学资源
该模块主要内容为PLC、HMI、机器人系统联调过程，需支持整机启动运行、机器人自动搬运工件、送料及输送自动控制、更换工具拾取工件、修改运行速度、整机停止运行等内容的联调教学。
6）综合集成实训教学资源
该模块为系统集成实训，需包含码垛设备整机接线实训和码垛全流程综合实训两项实训教学内容。
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	巡检场景搭建设备
	一、工位端数据及功能展示模块
1.屏幕尺寸：不低于55英寸；
2.屏幕分辨率：不低于1920*1080；
3.屏幕比例：16:9；
4.显示类型；LCD显示；
5.配套支架：专用电视可移动支架；
二、高性能图形渲染工作站
1.CPU：至少i9，14代 ；
2.GPU：50系不低于8GB显卡；
3.内存：不低于16G；
三、静态障碍物
含货物堆、三层货架等。
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	三层可编程机器人
	一、规格参数
1.机器人本体尺寸：身高不低于0.9米，最大宽度不低于0.4米；采用钢制材料，全面开槽；平台为全向驱动；负载重量：不高于22kg；内存：不低于8GB；存储：不低于256GB 固态硬盘；USB:3USB3.0+1USB2.0+1Type-c；视频输出接口：1*HDMI2.0；功率：需包含7W/15W/25W三种模式。底盘为全向移动的机器人为载体，采用三角测距的单线激光雷达、高精度大FOV的深度相机进行机器人周围环境的感知，通过麦克风、扬声器与使用者能够实现对复杂环境的理解，并进行有效的交互。
2.核心处理单元；下位机：微控制器采用高性能、低功耗，主频不低于168MHz，内存存储不低于512KB Flash, 192KB SRAM, 支持多种ROS车型，支持阿克曼、差速、麦轮、四驱、全向轮三驱等移动平台类型同时完全支持本店上述移动平台类型的ROS机器人，支持不少于6路舵机和4路带编码器的电机同时控制，满足绝大多数的接口需求。三层可移动机器人底盘采用全向轮可移动载体，通过指令控制可实现自由移动，轮子坚固耐用、可实现全向运动、即使在不平的地面也能自由运动，非常适合机器人使用。
3.传感器单元：单线激光雷达：测距范围：0.1—12m；扫描角度：0-360度；测量频率：不低于5400Hz；扫描频率：6～12Hz可调；数据接口：网口，标准串口波特率：460800bps；工作温度  -10℃-40℃。单线激光雷达支持linux环境下的ROS应用，建图地图环境重建与导航，激光雷达辅助视觉建图导航。127mm直径全向轮，内嵌2个轴承，如果需要用于做从动轮可以自己搭配轴一起使用，对小轮轴完全固定轮子横向冲击时不会变形。电机低速时具备较好的线性度，响应十分快，是智能控制一个较佳的选择，专业用于无人车的科研使用。
4.高精度大FOV能够捕捉更广阔的场景，从而提供全面的视角，高精度的深度数据可以用于事实的物体跟踪、姿态估计、虚拟现实、增强现实、三维环境重建等应用。
5.麦克风阵列可以实现声源定位并对语义进行解析，结合扬声器可以进行语音播报。支持二次开发，提供详细开发教程资料和使用应用例程，如TTS文字 转语音、会议定向录音、实时翻译和语音机器人控制等。同时支持接入讯飞语音云服务，可实现发音纠正声纹识别等丰富强大功能。可通过USB接口将扬声器与声卡连接到电脑端，同时输出参考信号给麦克风阵列模块，来实现语音交互等相关功能。
6.上位机：AI性能：不低于67TOPS；CPU需支持6核64位 CPU；GPU:1024核及GPU ；输出设备和人机交互单元：摄像头：深度相机， 高精度大FOV能够捕捉更广阔的场景，从而提供全面的视角，高精度的深度数据可以用于事实的物体跟踪、姿态估计、虚拟现实、增强现实、三维环境重建等应用。采用低功率的红外线激光器作为发射光源，并采用调制脉冲方式驱动，激光器仅在极短的时间内进行发射动作。因而可以确保对人类及宠物的安全性。能完成激光雷达建图，自主导航路径规划与避障、目标识别与跟踪。环形远场麦克风阵列模块支持声源定位与语音导航、支持离线语音识别可结合机器人实现语音控制、语音导航支持应用于ROS、可通过联动的方式实现机器人的语音控制、语音导航等人脸识别、语音识别、语音对话等功能。
7.结构需要以三层结构为主。第一层由进行移动的相关的电子零件和轮子组成，需要保证机器人可以进行全向轮驱动。第二层需要安装激光雷达与上位机，负责机器人自主建图与导航。第三层需要安装机器人显示屏、摄像头、麦克风、扬声器等传感器，实现视觉检测与语音交互功能。
8.屏幕采用广角面板，可达到大广视角，视角范围内都能看到高清画面，高硬度金属工业机壳，抗干扰耐高温防腐蚀，使用寿命更长久，更坚固更稳定。
9.电机与电池单元：底盘电机：速度范围：122±10rpm：电池：三元锂电池；尺寸：不低于108*62*38mm；重量：不低于0.5kg；容量：不低于6000mAh; 输出电压：24v。续航与移动： 电机低速时具备较好的线性度，响应十分快，智能控制、用于无人车的科研使用。集成了光电编码器的高精度特性，也拥有和霍尔编码器一样的稳定性；电池采用多重防护和稳压模块，能保证续航达到6小时以上。
10.自主建图：机器人可以实现自主建图，并有多种建图算法可供使用，并提供接口进行算法参数优化。机器人内置cartographer，gmapping等多种SLAM算法可供使用，在使用过程中，ROS系统中的explore_elite功能包使得机器人可以在室内场景进行自主移动探索与建图，提供mapping.launch与explore_costmap.launch进行算法参数优化。
11.自主导航：具备自主路径规划能力，能够实现精准的导航与避障，并提供相应算法接口可供二次开发。cartographer、gmapping等SLAM算法可以精准识别室内场景的障碍物，并引导机器人进行精确与高效的避障。mapping.launch提供了相应的算法接口给用户进行二次开发。
12.人脸识别：采用先进的深度学习网络，具备高精度的人脸识别能力，能够识别已录入的人员身份信息。人脸识别功能包括人脸图像录入、人脸特征提取，以及人脸识别三个模块。人脸图像录入模块是将若干张已知身份的人脸图像录入系统，并在图像录入之前检验图像中的人脸信息，识别人员的身份信息。
13.深度相机：相机RGBD功耗最大2.5W，峰值电流小于500mA，最高分辨率不低于1280*1024FPS， 深度图分辨率不低于640x480@30FPS，彩色图分辨率不低于640x480@30FPS，精度：不低于±3mm，深度FOV：H 58.4°45.50，彩色 FOV： H 66.1°V40.2°，延迟毫秒 ：30-45 ，数据传输：USB2.0或以上，供电方式 ：USB 最大分辨率下的最小深度距离Min-Z ～60cm， 理想范围：0.6到4m， 尺寸65×30×48.25mm；视觉跟随：具备视觉跟随功能，能够识别和跟随主人，保持适当的距离和姿态。通过对视频中的目标进行识别和跟踪，实现对目标的实时定位。首先通过摄像头获取目标的视频；在获取到视频后，需要通过目标检测算法对目标进行特征提取；在提取到目标的特征后，需要通过机器学习算法对其进行识别；一旦识别出目标，就需要通过比较连续帧之间的像素差异对其运动进行估计，从而得到目标的运动轨迹；根据目标的运动轨迹，便可以对其进行跟踪更新。
14.麦克风：环形6麦克风，麦克风阵列可以实现声源定位精度是1°并对语义进行解析，结合扬声器可以进行语音播报。支持二次开发，提供详细开发教程资料和使用应用例程，如TTS文字 转语音、会议定向录音、实时翻译和语音机器人控制等。语音指令控制：采用语音识别、合成和语义理解技术实现实时准确的指令控制。 采用语音识别模型，即便在边缘端部署，也能实时且准确地满足用户对多语言支持的需求，确保识别结果的准确性。根据识别结果解析用户指令，例如“开启自主建图”， “开启”是一个操作，检测到“开启”后的关键字进行对应的技术实现。语音合成功能能够产生在语调、节奏和情感表达接近人类自然语音的输出，给与用户反馈。
15.扬声器：USB驱动—扬声器3W8Ω，可通过USB接口将扬声器与声卡连接到电脑端，同时输出参考信号给麦克风阵列模块，来实现语音交互等相关功能。语音对话：采用先进的对话模型，能用语音实现和机器人的简单交流，进行聊天性质的对话和知识性的问答。语音对话技术致力于用户的日常交流体验，包含日常闲聊和深入的知识探讨。团队经过多轮测试和比较，精心挑选了用户体验最佳的对话模型，并对其进行了细致的微调，以确保它能够流畅地进行闲聊和回答知识性问题，让用户与机器人的互动更加自然和有趣。经过大量数据的训练，该模型能够精准捕捉用户的语音指令，并生成听起来非常自然的回复。无论是简单的日常对话还是复杂的信息查询，机器人都能快速反应，为用户提供准确、友好的交流体验。
二、课程资源
1.基础课须包括：《Linux系统简介及使用》《ROS操作系统》《安卓应用开发》，课程资源包含视频课程和PPT课件。
2.专业课须包括：《目标检测与跟踪》《SLAM及导航避障》《语音识别》《语音合成》，课程资源包含视频课程和PPT课件。
3.项目实践案例须包括：人脸识别、语音交互、自主建图、导航避障，课程资源包含视频课程和指导手册。ROS 导航小车的全套教程包括:“运动底盘开发手册”，“Ubuntu配置教程”，“ROS 开发手册” 人脸识别、视觉跟随、语音交互。关于运动底盘的教程请查看文档“运动底盘开发手册”；关于树莓派和虚拟机开发环境搭建教程请看“Ubuntu 配置教程”，该文档教程内容主要用于讲解 ROS 导航机器人的开发讲解，例如一些前期的准备工作以及如何建图、如何实现导航等。
三、配套服务
1.接口开放：能够开放SLAM建图、机器视觉、语音交互、语音控制等接口，协助做二次开发，同时提供操作手册。机器人开放接口的功能范围广泛，可能包括获取机器人运行状态、运动控制、传感器数据处理等。开发者需要根据具体需求选择合适的接口进行开发。
▲2.需提供技术人员完成不少于30学时的社团辅导工作，指导社团师生学会自主完成机器人组装、调试、故障排除，以及新场景的实践应用。针对本产品参与的竞赛，安排相应的技术人员协助比赛。
3.需提供项目验收后不少于三年的运维服务、系统升级、维护服务。
4.需提供所有实验项目源代码。
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2.其他说明：
（1）中标人需提供售后服务和技术支持。质保期内提供技术支持和培训服务（费用含在报价内）；质保期外，中标人提供售后服务时收取成本费，以保障设备的正常使用。
（2）培训要求：
①中标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务，在培训前15天提供培训计划和方案，并得到采购人认可。
②针对认可的培训方案由中标人对采购人进行不少于2次培训，人数不少于3人。
③中标人应派技术熟练的技术人员对采购方人员进行技术指导和培训，确保采购人能理解和掌握系统各部分的工作原理、正确使用和操作，同时能够独立完成使用规定的各项试验及维修任务。



第二部分  有关说明
1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，不在本项目的报价范围。
3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5.供货期：签订合同生效后在30日内完成设备的整体安装、调试，确保设备能正常使用。
    6.项目整体免费质保期：验收合格之日起二年。设备在出现故障后，供应商在收到采购人通知后3天内做出响应，在5天内提出解决方案；如采购人需现场技术支持，在2天内到达现场，并安排相关专业技术人员到现场解决问题。免费质保期满后单件200元以下的零部件免费赠送，其他零部件以成品价进行提供。
    7.付款时间及方式：设备验收合格后支付合同价全款。
[bookmark: OLE_LINK10]8.本项目合同履行地点：无锡城市职业技术学院，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），负责设备运输、搬运、就位、安装、连接、调试和现场清理，交付时设备应处于可正常使用状态。
9.安装调试：中标人负责本项目所有设备的安装、调试，系统建成后要求达到指标中提及的技术要求，完成采购人及其单位的验收。投标人应在采购人指定地点完成主要设备货物到货、安装、调试。
10.投标人需提供售后服务和技术支持。质保期内提供技术支持和培训服务（费用含在报价内）；质保期外，投标人提供售后服务时收取成本费，以保障设备的正常使用。
11.培训要求：
（1）投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务，在培训前15天提供培训计划和方案，并得到采购人认可。
（2）针对认可的培训方案由投标人对采购人进行不少于2次培训，人数不少于3人。
（3）投标人应派技术熟练的技术人员对采购方人员进行技术指导和培训，确保采购人能理解和掌握系统各部分的工作原理、正确使用和操作，同时能够独立完成使用规定的各项试验及维修任务。
12.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
13.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
14.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
15.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
16.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。


第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9. 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

[bookmark: _Toc120614281]
第五章  评标方法与评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标单位；最高得分并列则按技术指标得分高的投标人为中标单位。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的投标人，则技术指标得分高的投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。














第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准
1.价格（30分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
2.商务部分（13分）
2.1业绩（3分）：投标人2023年1月1日（合同签订时间）至今已完成类似项目的案例，每提供一个得1分，最高得3分。（时间以合同签订时间为准，无日期或日期不清晰的不得分；提供合同复印件（需包含合同首页、金额页、盖章页、合同内容清单）、验收报告、真实建成案例图片（照片）并加盖投标人公章，以上材料提供不完整不得分）
2.2认证证书（4分）：投标人提供有效期内信息技术服务管理体系认证证书、 质量管理体系认证证书、职业健康体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得4分。提供上述证书复印件。
2.3项目人员配置情况（3分）：本项目配备的项目组人员具有机电工程专业高级职称得1分、具有电子信息专业高级职称得1分、具有电子工程专业高级职称得1分，最高得3分。提供上述人员证书证明材料，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件）
2.4质保期（3分）：在满足招标文件要求的基础上，质保期的每增加一年，得1分，最高得3分。承诺书格式自拟。
3.所投产品技术参数响应（6分）
投标产品技术参数在完全满足招标文件实质性要求（即无负偏离）的基础上，针对招标文件标注“▲”的以下三项要求有正偏离，并提供以下任意一种证明材料（如产品手册、检测报告、产品彩页、软件截图）的，可得分。
3.1在机器人整套作业数字化教学功能交互与操作教学模块中，要求配置不少于4个场景化学习单元，配套不少于45个核心教学知识点。在满足此功能基础上，如能增加2个场景化学习单元，得1分；增加5个核心教学知识点，得1分；本项最高得2分。
3.2在机器人整套作业数字化教学功能中要求课程内容具有码垛设备基础认知功能，主要为面向集成前期筹备教学的知识内容，要求支持整套作业流程解析、现场硬件布局规划、工业机器人选型、驱动电机选型、PLC 控制器选型认知教学，完整讲述项目集成前期的准备工作内容。在满足此要求基础上，增加传感器选型知识内容，得1分；气动传动系统选型知识内容，得1分；本项最高得2分。
3.3在三层可编程机器人的配套服务中，要求提供技术人员完成不少于30学时的社团辅导工作，指导社团师生学会自主完成机器人组装、调试、故障排除，以及新场景的实践应用。针对本产品参与的竞赛，安排相应的技术人员协助比赛。在满足此要求基础上，额外增加10学时的社团辅导工作，得1分，本项最高得2分。
4.产品演示（12分）：项技术参数中“●”项按以下要求通过录制视频方式进行演示。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，演示总时间不超过10分钟。评审专家根据演示效果进行打分。
4.1演示一：AI Agent 驱动智能机器人开源实训设备视频演示：
①设备满足三维仿真交互界面功能，支持六自由度和末端夹爪交互式拖拽与视轴缩放。开发者可通过虚拟摇杆或拖拽 3D 轴向矢量，实时预览并控制各关节角位移。界面直观展示机械臂的工作空间（Workspace）与关节限位状态。
[bookmark: _GoBack]②设备需具有经过参数校准的 URDF (Unified Robot Description Format) 模型，确保在 ROS2/Rviz2 等主流开发环境中的结构一致性，提供Rviz2路径规划工程文件，便于用于在此基础上进一步进行路径规划、优化开发。（要求提供真实机械臂与ROS2/Rviz2数字孪生联动演示视频，视频中必须出现真实机械臂与仿真环境同画面，不允许镜头拼接剪辑；）
③设备需支持针对 MuJoCo深度优化的物理配置文件，能够真实模拟摩擦力、关节阻尼及精细接触响应。提供工程源码，方便用户在此基础上进一步开发。（视频中需体现MuJoCo仿真源代码，需展示机械臂抓取物料到指定地点的仿真训练过程）
以上每一小项演示成功得2分，最高得6分；功能不符合、演示不成功，则对应小项不得分。
4.2演示二：数据采样设备视频演示：
设备需满足遥操作支持，需具有主从同构遥操作功能，包含位置、速度、力矩模式记录；（提供主从同构遥操采集具身数据的人员操作视频及数据采集过程电脑数据录制画面录屏，拍摄的视频需体现人员操作及电脑数据录制的全貌，不允许多镜头拼接剪辑）
以上项演示成功得2分；功能不符合、演示不成功，则对应小项不得分。
4.3演示三：室内轮式复合型巡检机器人视频演示：
①设备满足PLC控制程序设计功能，包含PLC系统控制程序的设计，需支持PLC硬件组态、运动控制概念、PTO脉冲控制组态、运动控制指令、PLC控制流程分析、准备就绪控制程序、工作站启动控制程序、数据设定控制程序、送料及输送控制程序、颜色识别、工件到位控制程序、停止控制程序、HMI与PLC通讯连接设置、HMI组态程序设计、IP地址设置与下载实操等内容的教学，完整讲解PLC系统的控制程序编制。
②设备满足机器人程序设计功能，包含机器人控制程序编辑，需支持机器人控制流程分析、快换装置接头介绍、机器人运行轨迹分析、夹爪拾取程序编辑、夹爪放置程序编辑、搬运料库工件程序分析、工件坐标系创建、上层工件搬运程序、下层工件搬运程序、成品码垛程序分析、设定第一块工件放置位置、数组简介、创建数组、码垛程序编辑、码垛盘码垛程序、主程序准备工作、主程序编辑等内容的编程教学。
以上每一小项演示成功得2分，最高得4分；功能不符合、演示不成功，则对应小项不得分。
5.技术部分（36分）
[bookmark: OLE_LINK3]5.1项目实施方案（8分）
投标人根据项目实际情况提供总体实施方案，方案内容包括①供货安装（供货计划的合理性、安装流程的规范性、质量控制措施以及对特殊情况的应对方案）②仪器设备的调试（调试方法科学性，验收标准明确性）③项目实施过程应急预案（分析应急预案应涵盖的风险类型，包含设备故障、人员问题、不可抗力等，依据应对措施的有效性和可操作性）④设备管理及维护（从设备管理制度的建立、维护计划的制定、维护人员的配置等）从设备管理制度的建立、维护计划的制定、维护人员的配置和培训等方面
每一分项方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求得2分；
方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求得1.5分；
方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1分；
无方案的，不得分。
5.2项目质量保证措施（8分）
根据投标人项目对本项目的需求内容提供质量保证措施方案，方案内容包括①项目技术保障目标②项目技术保障范围③项目技术保障内容④项目技术保障资料。
项目质量目标明确，保证措施针对性强，有具体的实施措施，措施得力、切合实际的得2分；
方案较完整，质量目标明确，有较具体的实施措施，得1.5分；
方案完整性一般，能够符合本项目需求，得1分；
无方案的，不得分。
5.3培训方案（12分）
投标人提供本项目的技术培训方案，内容包括①培训时间、培训方式及范围②培训产品基本原理③培训师资及操作使用和保养维修④培训测评方式。 
每一分项培训方案内容符合项目应用、全面、合理，并附有以往培训现场照片，得3分
方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求得2分；
方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，得1分；
无方案的，不得分。
5.4售后服务方案（8分）
投标人提供本项目的售后服务方案，内容包括①设有健全的售后服务网点，并配备专业技术人员稳定负责该批设备、平台的维护维修和答疑工作②一般故障能 7*24 小时响应（电话、远程或现场技术指导）、软件维护升级服务、定期巡检③免费保修服务承诺，在质保期内进行相关设备的免费维修保养或细小零碎配件的更换承诺④ 针对特殊情况（紧急故障、风险、特定情况等）规范应急预案，特定情况下要求相关技术人员必须进行现场服务。
每一分项服务方案完整、针对性强的得2分；
服务方案完整性、针对性一般的得1.5分；
方案完整性一般，能够符合本项目需求，得1分；
无方案的，不得分。
6.政策性因素（3分）：
6.1依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。
6.2依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。


第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]第一部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证明）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明材料。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明材料；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（“苏采云”系统中给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：


投  标  文  件




项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0014
项目名称：机器人实训室设备采购
投 标 人：
日    期：

二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位）针对JSZC-320200-WXJY-G2026-0014项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

无锡市教育信息化和综合服务中心：
我公司（单位）针对本次项目JSZC-320200-WXJY-G2026-0014进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位）在参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、政府采购政策相关声明函（给定格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

六、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　
           日期：　     年　  月　  日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


七、投标函（给定格式）：
投标函
致无锡市教育信息化和综合服务中心：
我方收到贵方JSZC-320200-WXJY-G2026-0014招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市教育信息化和综合服务中心在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者无锡市教育信息化和综合服务中心恶意串通、决不向采购人、无锡市教育信息化和综合服务中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        
投标人名称（盖章）：

八、承诺书（给定格式）：
承诺书
                              （投标人名称）针对本项目JSZC-320200-WXJY-G2026-0014在此承诺：
1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。
6.本公司（单位、联合体）在投标文件中提供的材料真实有效。包括但不限于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；项目业绩、技术参数、检验检测报告、人员证书等。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

九、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

 

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0014
	项目名称
	投标总报价（小写）

	机器人实训室设备采购
	

	投标总报价（大写）：　　　


投标人名称（盖章）：

注：
因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

十、分项报价表（给定格式）：
分项报价表
项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0014
	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市教育信息化和综合服务中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。


十一、投标偏离表（给定格式）：
[bookmark: _Toc120614284]

投标偏离表


项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0014
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374]   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。


十二、项目人员配置清单（给定格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-WXJY-G2026-0014
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	人员证书名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。
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５５
 
