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工 程 测 量 成 果
	委托单位
	海门区包场镇人民政府

	项目名称
	江苏振江海风新能源有限公司项目

	项目内容
	土方测量、计算


南通市融信信息科技有限公司

2026年5月26日

测 量 说 明

项目概述

受海门区包场镇人民政府（以下简称委托方）委托，南通市融信信息科技有限公司于2026年8月12日对江苏振江海风新能源有限公司项目进行原始地面标高测量。

测量仪器和依据

使用仪器为华测GNSS接收机（型号：I86）。

本次测量依据《城市测量规范》CJJ/T8-2011。

测量系统为2000国家大地坐标系（中央子午线为121度）、1985国家高程基准。

测量过程

本工程使用控制点为：东灶港闸北
采用仪器自带数据测量采集程序按适当密度测量地形点三维坐标，所测数据自动存储记录于仪器内存。

内业处理

计算边界：以用地红线范围为准。
计算依据：原始地面高程数据以2026年8月12日测量的原始地面标高数据为准。

计算方法：土方计算使用南方CASS11计算软件，计算区域采用原始地面高程点分别形成范围内的高程三角网DEM地面模型并计算出现状地面平均标高。
计算结果如下：

	地块
	计算面积（m2）
	场地平均标高（m）

	江苏振江海风新能源有限公司项目
	89828.1
	7.304


提供成果

      包括高程点位图、位置示意图、成果说明。

备注说明

  委托方拿到本资料后，须对所计算的测区的土方量进行检查，如有问题，在拿到本资料后十五天内报南通市融信信息科技有限公司进行研讨和确定解决办法。逾期不申报，由委托方自己负责。

                                       作业员：

检  查：

审  批：

                                                  2026年8月19日
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