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前 附 表
	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320500-JZCG-G2026-0261

	2
	项目名称
	低空通信基建数字化实训基地

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：苏州市政府集中采购中心
地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼
[bookmark: OLE_LINK92]联系人：王工
联系电话：0512-69826032

	4
	采购单位
	名称：苏州职业技术大学
地址：江苏省苏州市吴中区致能大道106号
联系人：陈永强
联系电话：0512-66501584

	5
	标书组成
	详见招标文件第二章

	6
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	7
	投标有效期
	九十天（日历日）

	8
	获取招标文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	9
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年11月2日13点30分（北京时间） 
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	10
	开标时间
开标地点
	2026年11月2日13点30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	11
	评标时间
评标地点
	2026年11月2日13点30分（北京时间）
苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	收取合同金额的5%

	15
	中标通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	16
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	17
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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[bookmark: _Toc105397776]
第一章  投标邀请函
项目概况： 低空通信基建数字化实训基地 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2026年11月2日13点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况 
1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0261
2.项目名称：低空通信基建数字化实训基地 
3.采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK44]4.预算金额：人民币壹佰柒拾万元整(￥1700000.00元）  
5.最高限价：人民币壹佰柒拾万元整(￥1700000.00元）   
6.合同履行期限：签订合同后45天内完成供货、安装、调试并能正常运行。5年免费质保期。 
7.采购需求：低空通信基建数字化实训基地：本项目构建的低空通信基建数字化实训基地，涵盖空天地智联网仿真、低空网络优化、数据通信设备、低空多模监测、高精度 RTK 定位、工程建设设备等模块，整体配置满足职业本科层次低空通信基建数字化相关课程教学、综合实训、学科竞赛与基础科研需求，技术路线贴合行业发展，预算合理，实用性强，响应了国家低空经济发展战略和专业群对复合型低空新基建技术人才的迫切需求。（详见采购文件第四章）
二、供应商的资格要求 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
三、获取招标文件 
1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13913190747；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13913190747；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年11月2日13点30分（北京时间）； 
2.开标时间：2026年11月2日13点30分（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日
六、其他补充事宜
根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
	政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商:
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
名称：苏州职业技术大学                                        
地址： 江苏省苏州市吴中区致能大道106号
联系人：陈永强
联系方式：0512-66501584
2.采购代理机构信息 
名称：苏州市政府集中采购中心 
地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼
联系方式：0512-69826032
3.项目联系方式
项目联系人：王工 
电话：0512-69826032





[bookmark: _Toc2412][bookmark: _Toc105397777][bookmark: _Toc6217][bookmark: 投标人须知]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc13437][bookmark: _Toc20132]一、说明和释义
[bookmark: _Toc9408]1.说明
1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。
[bookmark: _Toc27555]2.词语释义
2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。
2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8天：日历日。
2.9时间：除特别说明，均指北京时间。
2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
[bookmark: _Toc13350][bookmark: _Toc14976]2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人的资格条件：
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.3本项目的特定资格要求：无
4.投标人代表
4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。
6.联合投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc5764][bookmark: _Toc31958]6.2本项目不接受转包、分包。
6.3本项目不接受进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清和修改
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.勘察现场（不涉及此条的忽略）
9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.投标质疑
[bookmark: _Toc16745][bookmark: _Toc19463]10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）、供应商营业执照复印件、法定代表人身份证正反面复印件、授权代表身份证正反面复印件（如有）、授权委托书（如有）与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：金工
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK35]联系电话：0512-69826795
联系地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼717室
四、投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。
13. 知识产权
13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
14.投标文件的组成
14.1投标文件
14.1.1封面
14.1.2开标一览表
14.1.3公开分项报价
14.1.4资格审查文件
14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
14.1.4.2投标人法定代表人身份证正反面复印件；
14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
14.1.4.4投标人授权代理人身份证正反面复印件（如有授权）；
14.1.4.5合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
14.1.4.6其它有关资格证明文件。
14.1.5符合性审查文件
14.1.5.1投标函（格式见第三章）；
14.1.5.2技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；
14.1.5.3商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；
14.1.5.4对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
14.1.5.5其他有关符合性证明的文件；
14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）
14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
14.1.8《关于符合本国产品标准的声明函》；
14.1.9其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上14.1.5.1-14.1.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“14.1.4-14.1.9”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
15.投标文件编制要求
15.1投标文件按统一格式、顺序编写。
15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
16.投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。
16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。
17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
18.投标文件的有效期
18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
19.投标文件的制作、签署、上传
19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc25608]19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
20.投标文件的递交
20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
21.投标截止时间
21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22.投标文件的补充、修改和撤回
22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc22837][bookmark: _Toc29371]22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
23.开标
23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.3资格审查
23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
24.评标委员会
24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.1.3对投标文件进行比较和评价；
24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.2评标委员会成员应当履行下列义务：
24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容： 
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
26.对投标文件初审
26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2未按本须知规定提交资格文件；
26.1.3与招标文件有重大偏离；
26.1.4投标人拒绝修正错误；
26.1.5投标人的报价是选择性的；
26.1.6投标人的报价只投了部分内容；
26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.8其他被评委会认定无效的情况。
26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: OLE_LINK11]26.4异常低价投标审查
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（二）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（四）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于26.4.1第（三）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.4.4采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。
26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
27.投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
28.投标无效
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。
29.废标
29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
29.1.4因重大变故，采购任务取消的；
29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
30.投标文件的评价和比较
30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc18442][bookmark: _Toc19501]30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
31.中标单位的确认
31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。
31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
32.合同授予标准
采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
33.中标通知书
33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
34.合同的签订
34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc21029][bookmark: _Toc8186]34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、其他事项
35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。
36.对投标人的机器码检查
机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标。
37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

[bookmark: _Toc105397778][bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc7264][bookmark: 投标文件格式]
第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc105397779][bookmark: _Toc3821][bookmark: _Toc71810480][bookmark: _Toc17036]附件1.投标函
投标函
致：苏州市政府集中采购中心
我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：
1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。
3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。
5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。
9.与本投标有关的通讯地址:
单   位：                                              联 系 人： 
地   址：                                              邮政编码： 
联系电话：                                             电子邮箱：
                                                    投标人（盖章）： 
                                                    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
                                                    日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc105397780][bookmark: _Toc71810481]
附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）
[bookmark: TBR]投标人全称（加盖公章）：
[bookmark: XMBH]项目编号：  
[bookmark: FBH]分包号：
	项目名称
	投标总报价

	[bookmark: XMMC]
	[bookmark: JEXX]小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	[bookmark: JEDX]



[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]                                                             日期：    年   月   日
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

[bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc71810482]










[bookmark: _Toc105397781]附件3.公开分项报价
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]公开分项报价
单位：元（人民币）
	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：人民币              元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。




投标人（盖章）： 
                                                    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
                                                    日    期：     年     月    日
注：1.“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“公开分项报价”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

[bookmark: _Toc71810483][bookmark: _Toc105397782]
附件4.法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


投标人（盖章）： 
法定代表人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日
[bookmark: _Toc105397783][bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc19621][bookmark: _Toc71810484]
附件5.中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
苏州市政府集中采购中心：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加苏州职业技术大学 的 低空通信基建数字化实训基地采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[footnoteRef:2]，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [2: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。 
4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。] 

2、（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日 期： 年  月 日
[bookmark: _Toc71810485]
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


[bookmark: _Toc105397784]附件6.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc3869][bookmark: _Toc32206][bookmark: _Toc15378]苏州市政府集中采购中心：
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]附件7.关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年     月      日




__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
[bookmark: _Toc31973][bookmark: _Toc27138]

[bookmark: _Toc105397786]附件8. 技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日







附件9. 商务条款响应及偏离表
商务条款响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

[bookmark: _Toc105397787][bookmark: _Toc71810489]
附件10.相关业绩一览表
相关业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日










[bookmark: _Toc71810490] 

[bookmark: _Toc105397789]附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK12]备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当政府采购评审中出现供应商“投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的”或者“投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的”或者“投标报价低于采购项目最高限价45%的”或者“评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时,评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日



[bookmark: _Toc105397793][bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc23660][bookmark: 招标书]第四章  招标书
苏州市政府集中采购中心受 苏州职业技术大学  的委托，就 低空通信基建数字化实训基地 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0261
二、项目名称：低空通信基建数字化实训基地
三、预算金额：人民币壹佰柒拾万元整(￥1700000.00元）  
四、最高限价：人民币壹佰柒拾万元整(￥1700000.00元）  
[bookmark: OLE_LINK18]五、合同履行期限：签订合同后45天内完成供货、安装、调试并能正常运行。5年免费质保期。
六、招标内容：
（一）项目概况
本项目构建的低空通信基建数字化实训基地，涵盖空天地智联网仿真、低空网络优化、数据通信设备、低空多模监测、高精度 RTK 定位、工程建设设备等模块，整体配置满足职业本科层次低空通信基建数字化相关课程教学、综合实训、学科竞赛与基础科研需求，技术路线贴合行业发展，预算合理，实用性强，响应了国家低空经济发展战略和专业群对复合型低空新基建技术人才的迫切需求。
（二）采购清单
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位
	质保要求

	1
	RTK基准站与流动站
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK46]（一）总体要求
1.须为实时动态测量（RTK）系统（基准站+流动站），支持五星多频解算，满足低空通信基站选址测绘、航线控制点布设等需求。
2. 基站须具备双电池仓设计和长续航能力，手簿须具备远程电量监控能力。
3. 须提供配套测量软件，支持CAD放样、土方计算、道路设计等专业测量功能。
（二）基准站技术参数
1. 定位性能
（1）卫星系统：支持GPS+BDS+GLONASS+Galileo+QZSS五星解算，支持北斗三代，支持5星21频；
（2）通道数：≥1400；
（3）静态精度：平面±（2.5+0.5×10⁻⁶×D） mm，高程±（5+0.5×10⁻⁶×D） mm；
（4）RTK精度：平面±（8+1×10⁻⁶×D） mm，高程±（15+1×10⁻⁶×D） mm；
（5）码差分精度：平面±（0.25+1×10⁻⁶×D） m，高程±（0.5+1×10⁻⁶×D） m；
（6）单点精度：≤1.5m。
2. 电气化参数
（1）电池：主机采用双电池仓可拆卸设计，单块电池容量≥14000mAh，支持基站≥12小时续航；
（2）外接电源：支持直流电源供电（9-24V DC），支持220V交流电源供电，支持通过电台直接给主机供电；
（3）基站电量提醒：支持在手簿上远程查看基站电量；
（4）重量：≤1.8kg；尺寸：≤165mm×105mm；
（5）材质：铝镁合金机身。
3. 数据通讯
（1）网络模块：支持4G全网通，内置eSIM，出厂提供≥3年测绘用流量；
（2）电台：内置收发一体电台，发射功率最高≥5W；
（3）外挂电台：发射功率标配0-28W，选配0-35W；通道数≥120个，支持面板按键自主切换；
（4）电台协议：支持TT450/Southradio/Transparent等协议；
（5）WiFi：支持802.11 b/g/n；蓝牙：支持BT4.0，向下兼容BT2.x；
（6）NFC：支持WiFi通过NFC功能闪连接收机；
（7）数据输出格式：NMEA0183、二进制码；输出方式：BT/Wi-Fi/电台/串口。
4. 静态存储
（1）内置存储：≥8GB；
（2）数据下载：支持FTP远程推送、本地一键下载、HTTP下载。
5. 环境适应性
（1）工作温度：-45℃～+75℃；存储温度：-55℃～+85℃；
▲（2）三防性能：设备防护等级满足IP68，防尘等级IP6X，防水等级IPX8，且满足IK08 防护等级要求；
（3）防水透气膜：支持，防止恶劣环境下水汽进入设备内部；
（4）防跌落：抗2米自由落体跌落。
6. 配套手簿控制器技术参数
（1）三防性能：IP68防水防尘等级；
（2）操作系统：Android 10及以上；
（3）CPU：≥八核，主频≥2.0GHz；
（4）存储：RAM≥3GB，ROM≥32GB；
（5）液晶屏：≥5.5英寸且≤6英寸，分辨率≥1440×720 HD+；
（6）电池：内置不可拆卸锂电池，容量≥8000mAh，TYPE-C接口直充，支持快充；
（7）续航：≥14小时；
（8）网络：4G全网通，内置eSIM，赠送≥3年测绘流量；
（9）GPS性能：支持BDS/GPS/GLONASS内置天线，支持AGPS；
（10）蓝牙5.0+Wi-Fi 2.4G/5G双频。
7. 配套测量软件功能要求
（1）内置教学视频：外业操作可直接查看软件中的教学视频；
（2）工程数据云端备份，支持分享码下载；
（3）道路横断面自动出图功能：测量完横断面后软件自动生成横断面图；
（4）支持快速代码配置，加快外业代码采集效率；
（5）支持导入jpg、tiff、mbtiles格式栅格图做底图；
（6）支持跟随放样模式，底图跟随手簿方向自动旋转；CAD放样支持CAD图与网络底图叠加显示；
（7） CAD可视化放样：支持对块操作、放样平行线、任意偏角放线，兼容AutoCAD 2000-2021版本；
（8）支持协调作业，同一小组内测量员可共享测量数据；
（9）支持三角网编辑及过滤，支持地性线控制，土方计算精准度≥90%；
（10）支持光伏放样，山地放样可通过连续头桩或任意方位角放样；
（11）支持测量成图，Z字测量自动在不同线之间切换；
（12）支持测量连线时使用不同线型构成一条线（折线、圆弧、多点弧、样条曲线、圆、正方形、矩形等）；
（13）支持面积切割，可根据平行于两点、垂直于两点、固定距离等多种方式切割。
（三）流动站技术参数
1. 定位性能
（1）GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS五星解算，支持北斗三代，支持5星21频；
卫星跟踪：
BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b*
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5
GLONASS: G1,G2,G3
Galileo: E1,E5a,E5b,E6*
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5
IRNSS: L5* 
SBAS: L1C/A*
（2）通道数：≥1400；
（3）初始化可靠性：99.90%
（4）信号捕获灵敏度：典型值-162dbm，捕获弱信号能力更强
（5）差分断联后连续有效高精度测量：支持
（6）精度：
静态精度：平面±（2.5+ 0.5×10-6×D） mm，高程±（5+0.5×10-6×D） mm；
RTK精度：平面±（8+ 1×10-6×D） mm，高程±（15+1×10-6×D） mm；
GNSS+IMU性能
（7）定位方式：GNSS卫星导航定位+IMU惯性导航双重组合定位；
（8）IMU更新率：≥200Hz；
（9）倾斜测量：支持0~60°范围内任意倾斜角度测量；
（10）倾斜测量精度：8 mm + 0.3 mm/°tilt；
（11）视频测量精度：典型2~4cm ,测量距离2~15米
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK52]（12）惯导：主机开机自动完成惯导初始对准，无需人工摇杆圆周整平初始化，惯导初始化完成后不会退出
2.用户界面
（1）操作系统：Linux系统，支持手机/PC端网页；
（2）物理按键：静态切换键+电源/确认键
（3）指示灯：1个卫星灯+1个差分数据灯+1个静态指示灯+1个电源灯
3.摄像头
（1）像素：2MP&5MP 
（2）帧率：25Hz
（3）视场（H,V）：75°，75°
（4）照度：星光级摄像头，0.01lux照度下依然保持全彩画面;
（5）视频测量：RTK主机前置摄像头支持非接触式测量，通过拍视频的方式，自动生成三维数据，在照片中进行刺点测量；且支持单体建模；支持与无人机数据联合建模；
（6）AR实景放样：RTK主机包含双摄像头，前摄支持AR实景导航，下摄支持实景放样;
4.电气化参数
（1）电池：内置4900mAh锂电池移动站典型续航 16h以上
（2）外接电源：支持type-C外接供电；
（3）重量≤0.8 Kg（含电池）
（4）材质：镁合金
（5）尺寸：直径≤135 mm，高度≤80 mm
（6）快充：支持快充，最高24w快充
5.数据存储
（1）内置存储：主机标配内置存储≥8GB支持静态数据自动循环存储；
（2）静态数据格式：RINEX 2.11、RINEX3.02
（3）数据下载：通用USB数据下载；HTTP下载；
6.数据通讯
（1）无线连接：支持Wi-Fi数据链；
（2）网络模块：手簿支持4G全网通
（3）电台：内置单收电台，协议支持：透明传输、TT450；
（4）WIFI：支持2.4G/5G双频
（5）蓝牙：支持BT5.0，向下兼容BT2.x，兼容Windows、Android、IOS系统；主机与电台可通过蓝牙连接，自动发送差分数据；
7.数据输出
（1）输出格式：NMEA0183，二进制码；
（2）差分数据：RTCM2.X、RTCM3.X、CMR
8.环境适应性
（1）工作温度：-45℃~+75℃；存储温度：-55℃~+85℃
▲（2）三防性能：设备防护等级满足IP68，防尘等级IP6X，防水等级IPX8，且满足IK08 防护等级要求。
9.高级功能
（1）智能服务：支持云服务，提供云存储，功能码分享
（2）一键固定：自带CORS账号，开机就能固定
（3）一键匹配：支持手簿软件一键匹配基站数据
10.外挂电台
（1）液晶屏：电台自带液晶显示屏，液晶屏可显示频道和频率、数据协议、空中波特率、收发模式、发射功率、串口波特率、语言、设备信息等。
（2）通讯方式：蓝牙/串口
（3）电台协议：外挂电台支持TT450/Southradio/Transparent等协议；
（4）发射功率：标配0-28W；
（5）串口波特率智能识别：支持自动匹配串口波特率，无需手动设置；
（6）实时电压监测：可通过液晶屏显示实时电压数值，准确了解供电情况；
（7）通道数：支持120个通信信道，支持面板按键自主随意切换，避免串频；
11.配套三防手簿控制器
（1）三防性能： IP68防水防尘等级；
（2）操作系统：Android 10及以上，系统稳定可靠；
（3）CPU：核心数≥八核，主频≥2.0GHz；
（4）存储：运存RAM≥3GB，内置存储ROM≥32GB；
（5）液晶屏：不低于5.5英寸且不超过6英寸 ，1440×720 HD+；
（6）电池：内置不可拆卸锂电池，容量≥8000mAh，TYPE-C接口直充，支持快充；
（7）续航：续航时间≥14h
（8）4G全网通，手簿内置eSIM，赠三年测绘流量
（9）GPS性能：支持内置天线 BDS/GPS/GLONASS，支持AGPS，可配套手簿软件单独用作GIS使用，用于外业控制点初堪；
（10）蓝牙5.0+Wi-Fi 2.4G/5G双频；
（11）设备配套的外接电源适配器已通过中国强制性产品认证（CCC认证），并按规定加施CCC认证标志；
▲（12）无线电发射设备型号核准：手簿符合国家无线电管理的相关要求，无线电发射模块符合无线电发射设备型号核准相关标准。
12.配套测量软件功能要求：
（1）内置教学视频：外业操作可直接查看软件中的教学视频，便于学习；
（2）工程数据云端备份，分享码下载，团队作业更高效。
（3）道路新增横断面自动出图功能，省时省力；测量完横断面之后，不用自己再画横断面图了，软件自动生成。
（4）支持快速代码设置，加快外业代码采集效率。
（5）支持导入jpg,tiff,mbtiles格式的栅格图做底图，用于航飞补点。
（6）支持跟随放样模式，底图跟随手簿方向自动旋转。CAD放样，CAD图可与网络底图叠加显示。
（7）CAD可视化放样，支持对块进行操作、放样平行线、任意偏角放线，兼容AutoCAD2000 - AutoCAD2021版本。
（8）支持CAD长度单位设置，支持CAD坐标系切换，支持CAD图纸的旋转、缩放。
（9）支持CAD文件在线转换，不会丢数据
（10）支持CAD文件压缩文件大小，图形打开更快
（11）支持协调作业，同一个小组内的测量员可共享各自的测量数据。
（12）支持CAD 底图道路中线拾取、线路平曲线自动解析，不用再输参数。
（13）支持三角网编辑及过滤，支持地性线控制，土方计算精准度≥90%。
（14）支持光伏放样，山地放样可通过连续头桩进行放样，也可通过任意方位角放样
（15）支持测量成图，Z字测量在不同线之间自动切换
（16）支持测量连线时使用不同线型构成一条线，包含的线型有：折线，圆弧，多点弧，样条曲线，一点圆，三点圆，正方形，矩形等线型
（17）支持面积切割，可根据平行于两点、垂直于两点、固定过一点等方法将面根据百分比进行分割
（18）支持微导线，可根据距离和任意方位角或者两点的方向推导出点或者线的位置
（四）单套交付要求
1.“1+1”配置单套含RTK基准站1台和RTK流动站1台，含手簿控制器2台、外挂电台2套、电池≥4块、充电器、对中杆、三脚架、数据传输线等全套配件；
2. 完整的设备使用手册、软件操作指南。
3. 提供课程、实训素材与实训指导书。供应商保证所交付的全部资料为其自行开发或已取得合法授权，不存在侵犯任何第三方知识产权的情形。供应商授予采购方对上述资料的永久性、非独占的使用权，采购方有权在其教学活动中对资料进行复制、修改、汇编及制作衍生教学资源。如因所交付资料引发知识产权纠纷，由供应商承担全部法律责任。
4. CORS账号1个，服务期限不少于10年（自设备验收合格之日起计算）。
	2
	套
	5年

	2
	低空多模监测实训设备 
	[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]（一）总体要求
每套含Remote ID监测实训设备1套;无人机视频监测实训设备1套;FPV监测实训设备1套；4D毫米波雷达1套；采集多源融合感知数据，支撑无人机监测研究与教学。包括采集多源感知数据，融合多源感知数据，具备AI自动识别，协同跟踪低空飞行目标，支持动态抓拍、轨迹回溯。
（二）Remote ID监测实训设备技术参数
1. 工作体制：无源接收，无电磁辐射；
2. 侦测距离：1～4km（根据电磁环境和机型不同存在差异）；
3. 侦测频率：2.4GHz、5.8GHz；侦测范围：全向侦测；
4. 定位精度：≤1米；探测角度：0°~360°；
5. 目标探测数量：≥70架（同时）；探测响应时间：≤1s；
6. 探测高度：0~1500米；工作温度：-40℃~70℃；
7. 防护等级：≥IP66；供电：220V（可选POE/太阳能）；
8. 重量：≤5kg；尺寸：≤333mm×238mm×85mm（不含天线接头）；
9. 组网能力：支持太阳能供电与4G网络，可与云平台直接组网；
10. 多目标监测：可同时追踪锁定多架无人机信号，实时显示多条飞行轨迹；
11. 定位能力：可获取无人机唯一序列号、型号、位置、高度、速度、航向、起飞点、返航点、飞手位置等数据；
12. 精准识别：可识别支持RID的机型，精准识别同品牌同机型同频段的不同无人机并标识机身ID。
（三）无人机视频监测实训设备技术参数
1. 可见光图像参数
（1）图像分辨率：1920×1080 @ 25fps/30fps可设；
（2）镜头焦距：F6-240mm，40X连续变焦镜头（镜头口径≥Ø50mm）；
（3）图像显示：彩色、黑白、透雾（电子透雾/光学透雾可选）；
（4）主要功能：图像防抖、宽动态、强光抑制、图像旋转、抗闪烁；
（5）探测距离：无人机≥2km，民航飞机≥10km；
（6）跟踪距离：无人机≥1.5km，民航飞机≥8km；
（7）识别距离：无人机≥1km，民航飞机≥6km。
2. 红外光补光
（1）红外光波长：808nm±5%；
（2）激光器功率：≥8W；照明角度：40度；
（3）激光补光功能：300m处人体轮廓可分辨。
3. 云台参数
（1）水平转动行程：0°~360°连续无限位旋转；
（2）水平速度：键控0.05°~80°/s，预置位120°/s；
（3）垂直转动行程：-90°~90°；
（4）垂直速度：键控0.05°~60°/s，预置位80°/s；
（5）预置位停止精度：±0.01°。
4. 智能功能
（1）智能算力：NPU ≥10T（可选扩展至28T）；
（2）智能检测：特定目标检测、区域检测，检测数量≥32个；
（3）目标识别：支持无人机、人、车、船等80余种分类目标识别；
（4）目标锁定：支持引导锁定、程序指令锁定、检测识别锁定、手动锁定；
（5）引导锁定类型：可接收雷达、频谱、TDOA、5G-A、R-ID、ADS-B、AIS引导；
（6）目标跟踪：长时跟踪、限时跟踪、1-5s遮挡跟踪；
（7）自动变倍特写：跟踪时自动变焦，支持画中画及2/4/8倍数字放大。
5. 一般规范
（1）网络协议：IPv4、TCP/IP、UDP、HTTP、RTP/RTCP、FTP、NTP；
（2）视频传输协议：ONVIF、GB/T 28181、RTSP、RTMP；
（3）视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
（4）设备接口：航空插头（含电源、100M自适应网络接口）；
（5）防护等级：≥IP66；工作温度/湿度：-30℃～+60℃，湿度<90%；
（6）供电：DC36V/4A；最大功耗≤70W；
（7）尺寸：≤352mm×245mm×276mm；重量：≤9kg。
（四）FPV监测实训设备技术参数
1. 探测方式：无源侦测，全向侦测
2. 探测频率：支持70MHz-6GHz信号接收
3. 定位精度：≤3米；支持定位无人机位置和飞手位置，有利于监管取证。
4. 探测角度：0~360 °；
5. 探测响应时间：≤0.3秒；
6. 侦测设备重量：≤8kg；尺寸：≤355mm×385mm×135mm；
7. 防水等级：≥IP65；
8. 黑白名单：可根据无人机唯一序列号设置白名单，未在白名单的无人机被发现后系统主动报警；
9. 识别机型：可识别主流消费级无人机、主流行业级无人机、DIY无人机、穿越机、WiFi机等多种机型；
10.探测高度：0m-1500m；
11. 工作温度：-20℃~55℃
12. 探测距离：接收灵敏度高，根据不同电磁环境设备探测距离最远可达8km；
13. 部署灵活：可通过三脚架灵活架设，也可以用支架固定架设。
（五）4D毫米波雷达技术参数
本套4D毫米波雷达包含≥4台雷达传感器节点、组网软件1套、可视化显示终端1台和配件，可拼接实现方位角 360° 全覆盖监测。
▲1.节点信号处理架构需采用多片毫米波射频集成电路（MMIC）级联方案，级联数量≥4 片，配套处理器平台需为ASIC平台或高性能FPGA处理平台。
2.节点调制模式：支持 MIMO 调制模式。
3.节点探测范围：支持近距、长距双模式，针对小型无人机目标，长距模式探测范围≥300m。
4.节点距离分辨率：支持近距、长距双模式；长距模式≤0.4m，近距模式≤0.1m；可在满足1.5-2倍分辨率条件下完成双目标区分。
5.节点距离测量精度：点目标非跟踪状态下，距离精度≤±0.1m。
6.节点水平视场角度：近距模式≥±60°@6dB；远距模式≥±15°@6dB。
7.节点水平角测量精度：≤0.3°；水平角分辨率≤0.6°。
8.节点垂直视场角度：近距模式≥±30°；远距模式≥+8°。
9.节点垂直角测量精度：≤0.5°；垂直角分辨率≤1.2°。
10.节点通道配置：发射通道≥12路，接收通道≥16路，等效通道总数≥192 通道。
▲11.测量矩阵要求：支持多设备组网部署。360° 全覆盖监测通过≥4台固定朝向的雷达传感器节点组网拼接实现，雷达可配备安装支架角度调节结构，用于安装时的朝向校准。
12.输出信息
（1）输出数据类型：点云数据、目标探测信息
（2）数据信息：须包含距离、水平角度、垂直高度与相对速度四维信息
（3）雷达系统应具备低空慢速小型无人机目标的探测与识别能力，支持对地面杂波、鸟类等常见环境干扰的过滤处理。本设备需为面向低空安防应用的成像雷达，不接受仅适配车载自动驾驶场景、不具备低空安防探测软件及点云数据输出能力的车载雷达产品。
13.环境适应性：工作温度范围-40 ~ +80 ℃，支持室内、室外多场景部署使用.
14.供电管理：室外实训场景下，配置便携式户外移动电源装置，确保雷达设备在室外无市电场景下可持续稳定运行≥4 小时。
15.组网管理：配套组网软件，支持多台设备组网协同工作，实现多设备联合数据采集与监测；设备须具备标准数据输出接口，开放数据访问能力，支持接入第三方设备联动管控系统，满足平台级数据互通与联动管控需求。支持无人机视频监测实训设备基于雷达数据完成目标视频跟踪联动。
16.可视化管理：可视化显示终端1台，屏幕尺寸≥85寸，支持4K显示，支持红外多点触控，具备 OPS 标准插槽，具备HDMI、DP、USB等常用接口，满足雷达设备数据接收、解析及作业全流程的可视化需求。标配落地式移动支架。
（六）交付要求
1.设备需包含：Remote ID监测实训设备1套;无人机视频监测实训设备1套;FPV监测实训设备1套；4D毫米波雷达1套，及其配套安装辅材。
2.完整的设备使用手册、软件操作指南。
3.提供课程、实训素材与实训指导书。供应商保证所交付的全部资料为其自行开发或已取得合法授权，不存在侵犯任何第三方知识产权的情形。供应商授予采购方对上述资料的永久性、非独占的使用权，采购方有权在其教学活动中对资料进行复制、修改、汇编及制作衍生教学资源。如因所交付资料引发知识产权纠纷，由供应商承担全部法律责任。
4.提供每台设备独立的对外接口与协议手册；质保期内免费提供技术支持；所有设备均支持第三方系统集成，配套设备SDK开发包，并授予永久使用权。
5.Remote ID、视频监测、FPV监测、雷达设备支持单独调试和联动调试，须实现设备联动融合感知进行无人机监测。设备可配套独立调试软件，也可将设备的调试功能集成到一个统一平台中，永久授权。
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	低空通信工程建设设备
	（一）总体要求
1. 满足光纤熔接、光缆测试全流程实训。须包含全自动光纤熔接机、OTDR和全套辅材（须包含但不限于：光功率计、红光笔、高精度光纤切割刀、热缩管、冷接子、米勒钳、寻线仪等全套施工工具与耗材）。
2. 所有设备符合国内通信工程施工标准（YD/T系列），兼容单模/多模光纤、皮线光缆及综合布线场景。
（二）四马达全自动光纤熔接机技术参数
1. 驱动结构：四马达纤芯对准，对准精度≤1μm；
2. 适用光纤：单模/多模、皮线光缆、尾纤、裸纤；
3. 熔接损耗：单模≤0.05dB，多模≤0.02dB，实时估算并自动提示重熔；
4. 自动化程度：自动清洁、识别、对准、熔接、加热，全程≤15秒/芯；
5. 机身材质：机身结构坚固，具备抗摔防护设计，适配实训场景高频次操作需求；
6. 加热系统：加热时间≤15秒，适配40mm/60mm热缩管；
7. 显示：≥4.3英寸触摸屏，≥200倍纤芯放大，支持中英文；
8. 续航：内置锂电池，连续熔接加热≥200次；
9. 配件：电池≥2块、电源适配器、防护箱、清洁工具、备用电极。
（三）光时域反射仪（OTDR）技术参数
1. 波长：1310nm/1550nm双波长，可选1625nm/1650nm；
2. 动态范围：≥32dB；
3. 事件盲区：≤1.5m；测距精度：±（1m+距离×3×10⁻⁵）；量程：≥200km；
4. 功能：断点、损耗点、接头损耗、反射事件自动分析，曲线存储≥1000条；
5. 导出：支持SOR/CSV/PDF/BMP格式，USB接口导出；
6. 显示：≥7英寸触摸屏，强光下可视；
7. 配件：FC/SC/LC适配器、软包、电池、充电器。
（四）手持式光功率计技术参数
1. 波段：850/980/1310/1490/1550/1625nm；
2. 范围：-70dBm～+10dBm（或-50dBm～+26dBm），精度±0.2dB；
3. 显示：≥3.5英寸液晶，支持dBm/mW单位、阈值告警、自动关机；
4. 接口：FC/SC/ST/LC可互换，2.5mm/1.25mm通用；
5. 续航：≥40小时，机身≤300g。
（五）可视故障探测红光笔技术参数
1. 波长：650nm±10nm，Class II人眼安全；
2. 功率：≥10mW，可视距离≥5km（暗环境）；
3. 模式：连续光/脉冲光（1Hz/2Hz）；
4. 接口：2.5mm通用，可选配LC适配器；
5. 续航：≥10小时，USB充电，金属笔身。
（六）高精度光纤切割刀技术参数
1. 切割质量：角度≤1°，端面平整无崩边，符合IEC 61300-3-4；
2. 适用：裸纤、皮线光缆、尾纤（0.9mm/2.0mm/3.0mm）；
3. 刀片：16面/24面可旋转，单面≥3000次，自动回刀、单手操作；
4. 维护：支持快速换刀片，无需专用工具。
（七）配套耗材辅材
1.光纤热缩管：适配不同规格光纤熔接点防护，绝缘抗拉；
2.光纤冷接子：免熔接快速连接器，插入损耗达标；
3.光缆皮线：抗拉抗干扰，环保耐腐蚀，易剥离；
4.网络水晶头：超五类非屏蔽水晶头；
5.超五类千兆网线：非屏蔽，常规PVC，高纯度无氧铜；
6.光纤耦合器：稳定性强，插损低，互换性好；
7.清洁耗材：光纤清洁擦拭纸、光纤清洁笔；
8.剥纤工具：剥线钳、米勒钳、网线钳；
9.收纳配件：收纳盒、光纤显微镜、网络寻线仪、稳定光源、光纤单模双芯等。
（八）配套软件功能要求
1. 熔接机设备管理软件
（1）连接方式：通过USB2.0接口连接PC；
（2）固件升级：支持通过U盘对设备软件进行升级；
（3）数据管理：支持熔接结果与图像的导出和管理；
（4）参数配置：支持≥100组用户熔接模式和≥40组用户加热模式的设定与调整；
（5）数据存储：内置存储器可保存≥10000组熔接结果及≥2000组熔接图像。
2. 光谱仪波形分析及报告生成软件
（1）多曲线分析：支持同时查看最多4条OTDR曲线，综合对比分析；
（2）通过/失败判定：根据预设阈值自动判定每个事件是否达标；
（3）报告生成：一键生成PDF格式测试报告；
（4）智能链路图：将测试结果转化为图形化链路图；
（5）数据导出：支持通用SOR格式文件导入导出；
（6）远程控制：支持VNC远程操作；
（7）GPS定位：支持位置定位与历史轨迹查看。
（九）交付要求
1. 完整的设备使用手册、软件操作指南。
2. 提供课程、实训素材与实训指导书。
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	低空网络测试与优化实践系统（核心产品）
	（一）总体要求
系统须包含低空网络信号测试分析系统1套，低空测试模组1套，支持5G-A低空无线网络优化，实现低空网络信号的全量采集、实时分析、自动出报告与三维数据展示。
（二）低空测试模组
1、无线网络测试探针
（1）模组配置：5G模组
（2）支持替换Redcap模组:支持n41/78/79/28频段
▲（3）5G模组频段:支持n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/40/41/48/66/71/77/78/79
（4）需适用于无人机支架
（5）数据采集:需支持4/5G网络的各层参数和信令采集、支持全量数据采集和解析、支持采集无人机高度、海拔等空域信息
（6）协议解析:需支持对探针内置模组进行数据解析和解码，包括L1/L2/L3/NAS各层信令参数采集解析
（7）业务执行:需支持测试任务配置、执行控制、支持话音/FTP/ping/iperf等灌包业务测试
（8）强制功能:需支持终端强制锁网、锁频段、锁小区等强制命令
（9）无人机SDK接口:需支持无人机SDK指令接口调用、支持与无人机SDK建立路由，可以传输飞行指令数据
（10）探针内置软件需具备相应软件著作权登记证书。
（三）低空网络信号测试分析系统核心参数
1. 无人机监控App
▲（1）数据上报：需支持测试过程将网络数据、业务数据、位置信息实时上报；支持无人机高度、海拔等空域信息上报；
（2）测试控制：需支持对空测设备进行测试计划下发、业务执行和状态监控；
▲（3）轨迹展示：需支持飞测轨迹实时展示，提供2D/3D地理化展示；
（4）事件与参数监控：需支持探针空口RSRP/SINR/MCS/GRANT等参数实时监控，以及业务执行关键事件实时监控；
（5）强制功能：需支持终端强制锁网、锁频段、锁小区等强制命令；
（6）安装要求：支持安装到无人机遥控器中。
2.空测数据后台分析软件
▲（1）需支持测试数据离线回放分析、过滤和导出；
（2）需支持低空专项指标分析，KPI指标统计和分析；
（3）支持接入类、UDP、FTP相关业务的事件统计；
（4）支持统计4/5G 业务KPI；
（5）支持实时统计 RSRP、SINR、PCI、ARFCN等参数，并实时生成饼状图，折线图，柱状图，趋势图，RSRP、SINR等参数的阈值范围也能自定义修改；
（6）实时统计时支持同时显示多个不同参数的统计结果；
（7）能实时生成客户自定义参数的线图，并支持自定义修改线图显示的参数内容，同时也支持对线图的线条粗细，显示风格，背景颜色进行设置；
（8）安装要求：支持安装到本地PC中。
（9）空测数据后台分析软件需具备相应软件著作权登记证书。
3.飞测监控平台
（1）需支持测试计划配置与保存，测试计划下发至探针，控制探针进行测试计划执行与停止，以及通过平台设置log回传策略，通过平台控制探针将测试log回传到平台；
（2）需支持航线规划与航线下发，将规划好的航线，下发至对应无人机遥控器上进行执飞测试；
（3）需支持测试log回放，支持事件、信令、测量参数、地图打点多窗口联动回放log；
（4）需支持飞测探针监控:海拔高度、飞行速率、探针空口RSRP/SINR/MCS/GRANT等参数实时监控；
（5）安装要求：SaaS方式提供服务，不需要本地部署。
（6）飞测监控平台需具备相应软件著作权登记证书。
（四）交付要求
1.低空网络信号测试分析系统1套：含飞测监控平台1套（需含20个SAAS账号，永久授权）、无人机监控APP1套（永久授权）、空测数据后台分析软件1套（20个PC软件节点，永久授权）；
2.低空测试模组1套：含无线网络测试探针1套。
（五）课程资源体系
1. 完整的设备使用手册、软件操作指南。
2. 提供课程、实训素材与实训指导书。供应商保证所交付的全部资料为其自行开发或已取得合法授权，不存在侵犯任何第三方知识产权的情形。供应商授予采购方对上述资料的永久性、非独占的使用权，采购方有权在其教学活动中对资料进行复制、修改、汇编及制作衍生教学资源。如因所交付资料引发知识产权纠纷，由供应商承担全部法律责任。
3.配套至少3个项目实施案例，以文档形式交付，包含项目背景、实施方案、实施过程、数据成果及教学应用说明。
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	空天地智联网规划与部署实验平台
	（一）总体要求
1. 本仿真软件平台须采用B/S或C/S架构，基于主流三维引擎开发，支持3D场景、第一人称视角与全景视角，支持视角自由缩放、旋转及漫游。
2. 支持系统存档与读档、实训任务进度保存与加载、多终端访问。
3. 本仿真软件平台需具备相应软件著作权登记证书。
（二）系统功能模块
1. 场景部署模块
（1）支持多种视角且可任意切换，可在3D场景内自由移动；
（2）支持多种无人机终端部署；
（3）支持无人机业务载荷分析；
（4）支持无人机网络需求分析。
2. 网络设计模块
（1）组网设计：支持建设网络、低空探测技术、低空反制技术选择和预算设置；
（2）拓扑设计：支持低空通信网络和低空探测反制网络架构设计；
（3）覆盖设计：支持低空通信覆盖规划设计，包含扇区、天馈参数等；
（4）网络估算：支持低空通信网络带宽、时延、资源的规划计算；
（5）切片设计：支持无人机物流、巡检、测绘和客运等业务特定切片设计；
（6）设计报告：支持低空通信网络规划设备的性能和需求查看。
3. 网络部署模块
（1）支持天线、AAU、RRU、BBU、SPN等低空通信设备部署；
（2）支持Remote ID设备、光电探测设备、雷达探测设备、定向干扰设备、导航诱骗设备等探测反制设备部署；
（3）支持双芯光纤LC-LC、电源线、网线等线缆部署；
▲（4）支持5G-A关键参数配置：网络切片配置、SUL关系配置、免调度配置、RB预留配置等；
（5）支持通感一体技术参数配置：感知天线组、感知小区、感知区域等；
（6）支持NTN参数配置：NTN定时参数配置、NTN数据传输参数、星历信息等；
（7）支持云网对接参数配置：MQTT配置、设备模型、设备实例、设备信息、设备能力模板、云网基础对接等。
4. 项目验收模块
（1）低空网络验收：支持测试终端进行网络注册、视频下载、直播上传、道路测试和空域测试，可对RSRP、SINR、上行速率、下行速率等关键指标进行优化；
（2）低空业务应用：支持4类无人机业务测试验证，可实时查看无人机基础信息、业务信息、网络质量信息；
（3）低空探测与反制：支持光电探测、雷达探测、Remote ID、无线电探测等设备管理和探测信息展示，支持定向干扰和导航诱骗反制测试；
（4）低空应急通信：支持NTN卫星通信传输，实现电话和短信业务；
（5）车联网：支持智能网联车自动驾驶业务测试，可设置驾驶路线、车速、道路突发事件等。
（三）交付要求
1. 完整的设备使用手册、软件操作指南。
2. 提供课程、实训素材与实训指导书。供应商保证所交付的全部资料为其自行开发或已取得合法授权，不存在侵犯任何第三方知识产权的情形。供应商授予采购方对上述资料的永久性、非独占的使用权，采购方有权在其教学活动中对资料进行复制、修改、汇编及制作衍生教学资源。如因所交付资料引发知识产权纠纷，由供应商承担全部法律责任。
3. 提供仿真软件完整的操作视频教程。提供质保期内答疑服务。
4. 软件永久授权。
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	6
	数据通信网络设备
	（一）总体要求
每套须包含2台交换机、1台路由器、1个机架，实现数据交换技术学习。
（二）交换机技术参数
1. 设备类别：三层千兆以太网交换机；
2. 外形尺寸：≤250.0mm×180.0mm×45mm；
3. 散热方式：静音设计，支持无风扇或低噪风扇散热；
4. 下行端口：≥8个10/100/1000BASE-T以太网电口（RJ45接口）；
5. 上行端口：≥4个10GE SFP+以太网光接口；
6. 管理接口：≥1个Console管理接口（RJ45）；
7. PoE供电：不支持PoE供电；
8. 交换容量（背板带宽）：≥670Gbps；
9. 包转发率：≥100Mpps；
10. MAC地址表：≥32K；
11. VLAN功能：支持4K VLAN；
12. QoS功能：支持对端口入方向、出方向进行速率限制；
13. 组播管理：支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM；
14. 网络管理：支持堆叠、堆叠在线升级；
15. 交换方式：存储-转发；
16. 电源类型：内置单交流电源供电；
17. 额定电压：100-240VAC；
18.配套软件功能：支持Web网管界面，提供直观的图形化管理操作；支持VLAN划分与端口隔离配置，满足网络技术教学演示需求；支持端口镜像、链路聚合、STP/RSTP等二层管理功能；支持SNMP简单网络管理协议，便于统一运维管理；支持配置文件的导入、导出与恢复，便于教学环境快速部署与重置。
（三）路由器技术参数
1. 基本规格：企业级路由器；
2. 安装方式：支持工作台放置、挂墙安装；
3. 处理器：≥1.1GHz双核处理器；
4. 内存：≥1GB Flash；
5. 存储：≥1GB NAND Flash；
6. WAN侧端口：≥1个GE Combo口；LAN侧端口：≥4个GE电口；
7. USB接口：≥1个USB 2.0接口；Console接口：≥1个RJ45类型；
8. WiFi标准：支持2.4G+5G双频无线；
9. 供电方式：AC电源适配器；输入电压范围：90V～270V，45Hz～65Hz；
10.配套软件功能：支持Web GUI图形化管理界面，提供直观的配置操作入口；
支持Telnet/SSH命令行管理方式，满足网络技术课程教学需求；支持静态路由、RIP、OSPF等路由协议配置与演示；支持NAPT、NAT Server、一对一NAT等地址转换功能，满足网络安全教学实训；支持ACL访问控制列表、ARP绑定、DoS攻击防护等安全策略配置；支持多WAN口负载均衡与智能选路策略配置；支持配置导入导出与恢复，便于教学环境快速部署与重置。
（四）机架技术参数
1.框架材质：冷轧钢板；
2.层板：标配可调节层板≥1块，支持前后深度调节；
3.立柱：标准方孔立柱，支持设备滑轨安装。
4.机架容量：满足实训室教学设备安装与布线需求；
5.外形尺寸：应与实训室空间布局及安装条件相适应，满足教学设备部署要求；
6.静载承重：≥80kg，满足路由器、交换机同时安装的承重要求；
7.防护等级：≥IP20
（五）交付要求
1. 完整的设备使用手册、软件操作指南。
2. 提供课程、实训素材与实训指导书。
3. 每套须配套提供设备互联所需的单模光模块、3米/5米LC-LC光纤跳线、超五类网线和调试线等耗材。
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	7
	低空网络测试飞行平台
	（一）总体要求
1.低空网络测试飞行平台须与低空网络测试与优化实践系统相适配，须能够完整支撑低空网络测试与优化实践系统中各项软硬件功能的实现，不得因平台不兼容或功能缺失导致系统任一软硬件功能无法正常运行。
2.飞行平台须集成RTK定位模块，支持全向避障。
（二）飞行平台主要技术参数
1.整机参数：起飞重量（含电池）：≤1250g；最大起飞重量：≤1500g；折叠尺寸：≤270mm×120mm×145mm；对角线轴距：≤445mm；最大信号有效距离：≥25km；最长飞行时间：≥45分钟；最大可抗风速：≥10m/s；最大飞行海拔高度：≥6000米；工作环境温度：-10°C至40°C。
2.感知与避障系统：全向感知系统：前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器。
3.GNSS与RTK定位：支持GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS；支持单北斗定位模式；垂直悬停精度≤1m，水平悬停精度≤1m；RTK垂直悬停精度≤0.5m，RTK水平悬停精度≤0.5m；RTK水平固定解精度3cm+1ppm，RTK垂直固定解精度2.5cm+1ppm。
4.飞行性能：最大上升速度≥10m/s；最大下降速度≥8m/s；最大水平飞行速度≥18m/s。
5.安全与图传：图传链路加密，支持多频段，具备抗干扰能力；具备飞行器自检、低电量自动返航、信号丢失自动返航功能。
6.云台与相机：
（1）相机类型：长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光三镜头；
（2）广角相机CMOS：≥4/3英寸，像素≥2000万，机械快门，最小拍照间隔≤1s；
（3）中长焦相机CMOS：≥1/1.3英寸，像素≥4800万；
（4）长焦相机CMOS：≥1/1.5英寸，像素≥4800万；
（5）可见光变焦倍数：≥64倍；
（6）稳定系统：三轴机械增稳云台；支持4K30p视频录制；
（7）激光测距模块：最远正入射量程≥1800m。
7.遥控器与图传系统
（1）天线：8天线，2发4收天线方案；
（2）工作频段：支持2.4G、5.8G图传；
（3）一体化设计：遥控器和显示屏一体化，分辨率≥1920×1080p，亮度≥1400尼特；
（4）支持4G增强图传模块和eSIM卡；
（5）重量≤1.2kg；支持HDMI、SD、Type-C、PD、USB-A接口；
（6）防护等级：≥IP54。
8.开放SDK
（1）支持SDK开放，可基于SDK开发控制无人机的APP或挂载负载设备；
（2）支持通过API开发，实现无人机信息与云端实时同步；
（3）机载算力支持开放，可满足目标检测等应用。
（三）交付要求
低空网络测试飞行平台1套（含遥控器、电池、充电器、存储卡等全套配件；供应商须为飞行平台购买不低于20万元额度的第三者责任险，保险期限不少于五年）。
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（三）项目商务要求
1.交付时间
签订合同后45天内完成供货、安装、调试并能正常运行。
2.交付地点
地点：苏州市致能大道106号国际教育园苏州职业技术大学。
3.付款条件（进度和方式）
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]本项目的预付款为合同金额的30%。待全部货物安装到位，经调试、验收合格后，中标单位将合同金额的5%履约保证金（以支票、汇票、本票、保函等非现金形式）缴纳至采购单位指定账户，且提供下列材料后30个工作日内，采购单位支付不超过合同金额的90%（含预付款）。待验收合格满1年且无质量问题，中标单位向采购单位提出书面申请，待采购单位签字同意支付后，采购单位支付合同余剩余的全部货款。质保期满后，且无质量问题，中标单位向采购单位提出书面申请，待采购单位签字同意支付后，采购单位一个月内退回履约保证金（无息）。
（1）合格销售发票
（2）甲方签收后的送货回单
（3）履行验收报告单
（4）履约保证金缴纳凭证
4.包装和运输要求
（1）合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。
（2）合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。
（3）合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由供应商承担责任和费用。
5.质保及售后服务要求：
（1）质保要求
自最终验收合格之日起，免费质保期不少于5年，并在质保期内提供软件升级服务。
（2）售后服务要求
中标单位在质量保证期内应当为采购单位提供以下技术支持和服务：
①电话咨询
中标单位应当为采购人提供技术援助电话，解答采购单位在使用中遇到的问题，及时为采购单位提出解决问题的建议。
②现场响应
采购单位遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标单位应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。无法在24小时内解决的，应在48小时内提供同样功能的备用产品，使采购单位能够正常使用。
③提供配套软件更新和设备程序更新。
6.人员培训要求
中标单位对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。中标单位应提供对采购单位的基本培训，包括软硬件的使用和维护培训，使采购单位使用人员能够正常操作，中标单位为学校至少提供10次以上人员培训。
7.需满足的服务标准、期限、效率等要求
中标单位负责设备的入场、安装与调试。验收前设备能够100%正常运行，验收的同时，设备能够立即投入使用。在验收完成后，当设备出现故障时，中标单位在质保期内必须及时派人予以解决。质保期后当设备出现故障时，中标单位必须及时予以协助解决。
8.实施团队人员要求。
（1）中标单位须组建合理项目实施团队，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。
（2）中标单位为本项目配备不少于 5 人的项目团队，含项目经理和技术负责人各1名。
（3）中标单位须指派专职本项目的项目经理，配套配置项目管理、测试、培训、质量保证等人员，投入充足高素质人员开展项目建设，保障工程顺利实施。
（4）参与本项目的技术人员须熟悉本平台及业务系统相关业务。
9.投标单位需提供包括不限于：实施方案；培训方案；售后服务方案等。
10.验收要求
（1）采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。
（2）招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。
（3）采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。成交供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。


七、综合说明
1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。
3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。
4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策
1.中小微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
2.残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3.监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK34]4.对本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
5.绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
[bookmark: _Toc11789][bookmark: _Toc5111][bookmark: _Hlk55741158][bookmark: _Toc105397794][bookmark: 合同的特殊条款]
第五章 合同及主要条款
[bookmark: _Toc57376410][bookmark: _Toc27667][bookmark: _Toc8564]政府采购合同
项目名称：
项目编号：
采购人（甲方）：
供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）在购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。 

1、 定义
采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
合同价款是指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
货物是指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其他伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其他义务。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

2、 组成合同的文件
本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
1.政府采购合同及其变更、补充协议
2.中标（成交）通知书
3.投标（响应）文件
4.招标（采购）文件
5.国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

三、合同标的
	序号
	货物（服务）名称
	品牌、规格型号
	数量
	交货期限
	小计金额（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



四、合同总价款及支付
[bookmark: _GoBack]1.合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。合同总价款范围：合同总价包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。安装及包装垃圾负责清理并运出场地，若甲方认为该清理工作未能满足要求，有权外聘清洁公司，其费用将从合同价款中扣除。甲方不再支付其他任何费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工。
对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。
2.付款方式：
¨全额付款：   （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]þ分期付款：本项目的预付款为合同金额的30%。待全部货物安装到位，经调试、验收合格后，中标单位将合同金额的5%履约保证金（以支票、汇票、本票、保函等非现金形式）缴纳至采购单位指定账户，且提供下列材料后30个工作日内，采购单位支付不超过合同金额的90%（含预付款）。待验收合格满1年且无质量问题，中标单位向采购单位提出书面申请，待采购单位签字同意支付后，采购单位支付合同余剩余的全部货款。质保期满后，且无质量问题，中标单位向采购单位提出书面申请，待采购单位签字同意支付后，采购单位一个月内退回履约保证金（无息）。
（1）合格销售发票
（2）甲方签收后的送货回单
（3）履行验收报告单
（4）履约保证金缴纳凭证
3.支付方式：银行汇票、转账支票或数字人民币支付价款。乙方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
数字人民币账户（数币钱包ID）：

五、合同履行 
1.合同履行期限：合同签订后______日内完成所有货物的供货、安装及调试。
2.履约地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。
3.履约担保：是否收取履约保证金  ¨是    ¨否
收取履约保证金形式：                            
收取履约保证金金额：  合同金额的5%                          
4.如采购文件要求中标（成交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

六、履约验收
甲方将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]1.验收组织方式：þ验收小组验收  
2.验收的实施主体：    甲方     
3.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起  10 日内组织验收。 
4.履约验收方式：þ一次性验收         
          ¨分期（段）验收： （应明确共分  期（段），分期（段）验收的工作安排）  
5.履约验收的内容：  包括但不限于“货物清单”、“品牌、型号、规格、数量及外观质量”、“技术、性能、指标”、“运行状况及安装调试”、“质量证明文件”、“售后服务承诺”、“安全标准”、“合同履约时间、地点、方式”等内容。
6.履约验收标准：
（1）货物到达现场后，乙方应在甲方人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出签收单，双方签字确认。
（2）乙方应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。
（3）乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
④在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。
（4）乙方提供货物未达到招标文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
7.履约验收其他事项：                                     

七、甲方的权利义务
1.签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
2.甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
3.甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在合同约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
5.甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
6.国家法律法规规定及合同约定应由甲方承担的其他义务和责任。

八、乙方的权利和义务
1.签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
2.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
3.乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
4.国家法律法规规定及合同约定应由乙方承担的其他义务和责任。

九、货物包装、运输、保险和交付要求
1.本合同涉及商品包装、快递包装的，除合同另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵合同约定的指定现场。
2.除另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
3.货物保险要求（如有）按合同约定执行。
4.除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
5.乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
6.如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

十、质量标准和保证
本项目经甲方验收合格后，乙方将提供  5  年质量保证期。
1.质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
2.保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在合同规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在合同规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

十一、权利瑕疵担保
1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
2.乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
3.如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

十二、知识产权保护
乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

十三、保密义务
甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

十四、伴随服务 
1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。
3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。
4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

十五、违约责任
1.质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据合同要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
2.迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
3.迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，按甲乙双方具体约定执行。
4.其他违约责任根据项目实际需要按甲乙双方具体约定执行。

十六、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 

十七、合同变更、中止与终止
1.合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
2.合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
3.合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。 
①如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。
②如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
③如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标人之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。
如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。
（3）如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。 
4.涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、索赔
1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。 
2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： 
（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。 
（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。 
3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十九、合同转让和分包
1.乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
2.乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

二十、争端的解决与法律适用
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。
3.诉讼费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
5.本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
6.本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

二十一、通知
1.本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同中所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
2.一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
3.本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
4.通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

二十二、合同生效 
1.双方签约人为各自法定代表人或其委托代理人。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标（采购）文件、乙方的投标（响应）文件、中标（成交）通知书、乙方在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
7.本合同签订地为：江苏省苏州市。

	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称
（公章或合同章）
	
	单位名称
（公章或合同章）
	

	法定代表人或其委托代理人
（签字或签章）
	
	法定代表人或其委托代理人
（签字或签章）
	

	签订日期
	
	签订日期
	

	住所
	
	住所
	

	联系人
	
	联系人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。






[bookmark: _Toc105397795][bookmark: 评分要点]第六章 评标办法和评分标准
[bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc16264][bookmark: _Toc698]一、评标办法：
1.本项目评标办法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。本项目推荐中标候选人1名。
2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]6.采购本国产品的支持政策
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK25]6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK26]6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“附件3公开分项报价”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 
6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
二、评分标准：
	[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]评审
类别
	评审项
	评审规则
	分值

	价格部分
（30分）
	投标报价
	第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100
	30

	技术及商务部分
（70分）
	实施方案
	投标人根据本项目特点，制定实施方案。
1．整体进度安排；
2、人员安排；
3、安装调试方案；
4、验收方案；
5、进度保障措施；
6、安全保障措施；
7、质量保障措施；
8、应急保障措施。
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。
	8

	
	培训方案
	[bookmark: OLE_LINK45]投标人根据本项目特点，制定培训方案。
1、培训目标；
2、培训对象；
3、培训方式；
4、培训时间；
5、培训内容；
6、培训效果评估。
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6

	
	售后服务方案
	投标人根据本项目特点，制定售后服务方案。
1、售后服务计划；
2、售后服务对接机制；
3、售后服务技术力量；
4、上门服务流程；
5、上门服务回访制度；
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得5分。
	5

	
	▲技术参数响应
	[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]投标文件中技术参数完全符合或优于招标文件的技术参数要求的，带“▲”项技术参数，每提供一项证明材料的得3分；最高得30分。
注：带“▲”项技术参数投标文件中需提供以下任意一种证明材料：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.官网截图证明3.产品功能界面截图或彩页说明书，未按要求提供证明材料的不得分。
	30

	
	▲技术负责人
	投标人拟派的技术负责人具备：（中标后必须在本项目工作）
1.信息系统项目管理师证书； 
2.相关专业的高级职称证书。
每项得2分，共4分。
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]注：投标文件内提供身份证正反面扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，否则不得分。
	4

	
	▲项目经理
	投标人拟派的项目经理具备：（中标后必须在本项目工作）
1.信息系统项目管理师证书； 
2.相关专业的高级职称证书。
每项得 2分，共4分。
注：投标文件内提供身份证正反面扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，否则不得分。
	4

	
	▲项目团队其他成员（技术负责人和项目经理除外）
	投标人拟派的项目团队其他成员（技术负责人和项目经理除外）具备：（中标后必须在本项目工作）
1.相关专业中级或以上工程师证书，每有1人具备得1分；最高得3分。 
2.相关专业本科或以上学历证书，每有1人具备得1分；最高得3分。
本项最高得6分。 
注：投标文件内提供身份证正反面扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，否则不得分。
	6

	
	▲体系认证证书
	投标单位（或所投产品生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的有一项得1分，最多得3分。
（注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。)
	3

	
	▲类似项目业绩
	投标单位（或所投产品生产厂家）自2023年1月1日起至今（以合同签订日期为准）具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高得4分。
（注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准）
	4


备注：表格中标▲项为客观分。
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