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第一章    招标公告
	项目概况：
金湖中等专业学校异地扩建项目图书馆设备采购项目(项目编号：JSZC-320831-ZQHJ-G2026-0050）的潜在投标人应在“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”获取招标文件，并于2026年11月12日 09:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320831-ZQHJ-G2026-0050      
（二）项目名称：金湖中等专业学校异地扩建项目图书馆设备采购项目
（三）预算金额：501万元 
（四）最高限价：501万元（投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应处理）
（五）采购方式：公开招标 
（六）采购需求：阅览桌椅、木护板书架、电子图书、实体图书、图书管理软件、图书馆借还书机等图书馆设备采购（详见招标文件第五章采购需求）
（七）合同履行期限：合同签订且收到采购人进场通知后60个日历天内，完成全部货物供货、设备安装、软件部署、图书加工及整体调试工作，并通过采购人综合验收交付使用。
（八）本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（三）本项目不接受联合体投标人参加投标。
（四）拒绝符合下述条件的投标人参加本次采购活动：
1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；
3.“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人不得参加本项目的采购活动”；
（五）报价投标人提供下列之一：
1.投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证；
2.投标人授权委托人参加投标的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证。
（六）本项目的特定资格要求：投标人须持有出版行政主管部门核发、在有效期内的《出版物经营许可证》。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：江苏政府采购网或淮安市政府采购网
四、提交投标文件时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]时间：2026年11月12日 09：00（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1.本项目采用全流程不见面电子化交易。评审仅以系统上传加盖电子公章扫描件为准，纸质文件仅中标后存档，不作为评审依据；电子公章与实体公章具备同等法律效力。请投标人严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。
2.本项目免收投标保证金。
3.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:因本项目为多品类混合政府采购项目，包含以下品目，各品目中小企业划分标准所属行业如下：
品目1（阅览桌椅、木护板书架、图书馆借还书机、墨水屏及配套支架、充电柜、展示大屏、图书查询机、图书杀菌机、图书盘点车、还书箱、一体式馆员工作站、图书扫码枪）：工业
品目2（实体图书、电子图书）：其他未列明行业
品目3（图书馆智慧管理系统、图书管理软件）：软件和信息技术服务业
5.采购代理（下称代理人）：招标人委托中企华建友工程管理有限公司负责代理本次招标的相关事宜。
6.采购代理费：参照苏政采协[2024]20号文件规定标准的85%为此次项目的招标代理费，中标人在领取中标通知书前向采购代理人一次性缴纳采购代理费。此费用包含在投标报价中，不单独列项。计费基数为本项目中标价。
7.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子公章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a34aa2b0d9312230633ce9.html。
8.领取CA和办理电子公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
9.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标人（代理机构）在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息 
单位名称：金湖县教育体育局
单位地址：金湖建设西路2号
联系人：姚先生  
联系电话：13952332221 
2.采购代理机构信息
单位名称：中企华建友工程管理有限公司
单位地址：金湖县衡阳路228号金湖国际商务中心905室
联系人：费工
联系电话：0517-86965566
3.项目联系方式
项目联系人：费工
电话：15052696560
[bookmark: _Toc7613]第二章 投标人须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
2.3本项目无本地分公司、本地仓储、本地人员、本地业绩等限制性要求。
3.适用法律
3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人（代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2招标代理（下称代理机构）：招标人委托中企华建友工程管理有限公司负责代理本项目的相关事宜。
4.3采购代理机构服务费：中标人参照苏政采协[2024]20号文规定标准的85%作为本次项目的采购代理机构服务费。本项目由采购代理机构协助招标人完成此项目，中标人须在中标通知书发出前交纳服务费，此费用须包含在报价中，无须单独列项计取。计费基数为本项目的中标价。
注:根据《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》(淮协调办【2023】33号)要求，本项目代理费支付形式建议采用数字人民币支付：发包人（承包人）须在基本帐户下幵通数字人民币钱包(ID),向代理机构数字人民币钱包(ID)支付项目代理费。
二、招标文件
5.招标文件由以下部分组成:
5.1投标邀请
5.2投标人须知
5.3评标标准
5.4合同格式及条款
5.5项目采购需求
5.6投标文件格式
6.招标文件的澄清
6.1任何对招标文件要求澄清的投标人，均应在递交投标文件截止时间10日前以书面形式通知招标人或代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子件一并发送给招标人或代理机构）。招标人或代理机构对递交投标文件截止时间10日前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致招标人或代理机构无法通知的其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的招标人或代理机构将不予受理）。
7.招标文件的更正或补充
7.1在投标截止时间十五日前，招标人（代理机构）可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。
7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心官网电子化交易系统进行公告,同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。
7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人（代理机构）有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。 
[bookmark: _Toc23320][bookmark: _Toc15893]三、投标文件的编制
8.投标文件的编制
8.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件为准。
8.2电子投标文件编制必须按“苏采云”交易系统要求制作，具体操作详见《苏采云供应商操作手册》。投标人可自行至“江苏省政府采购网”或“淮安市政府采购网”下载查阅。
9.开标一览表
9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。
9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。
10.投标报价
10.1报价为唯一固定总价，包干包含货物、运输、安装、图书加工、样品、检测、培训、税费、3年质保、代理费、履约保证金资金成本等全部费用，漏项视为让利。
10.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价包括完成项目的全部费用及投标费用。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用视为已包含在投标报价中。
10.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
10.4报价注意事项：
10.4.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；
10.4.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
11.技术要求响应偏离
11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。
12.服务承诺
12.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。
13.投标保证金
本项目免收投标保证金。
14.方案部分（如果本项目涉及的话）
14.1本项目评标标准中的方案部分是否采用暗标方式进行评审：
☑不采用      □采用
14.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：
方案部分文字要求宋体四号字（图表文字为宋体，字号不限制），文字部分不得有加黑、斜体、下划线；不得设置页眉页脚；不得出现可识别投标人身份的字符和徽标（包括人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号），相关人员姓名以职务或职称代替。方案部分上传地址在投标文件制作工具（苏采云“政府采购客户端”）的“技术方案（暗标）”节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为苏采云系统方案部分暗标功能运行无故障。
14.3方案部分采用暗标方式的，投标人需按14.2的要求编制方案。经三分之二评委认定，投标人未按14.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。
15.投标有效期	
15.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。
15.2在特殊情况下，招标人（代理机构）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
16.投标文件的签署
16.1投标人应严格按照投标人须知第8条的要求编制投标文件。
16.2投标文件应按招标文件要求进行电子公章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
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17.投标文件递交
17.1投标人应当按照《苏采云供应商操作手册》规定，在投标文件递交截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
17.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的投标文件递交截止时间。
17.4招标人（采购代理）可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
17.5中标单位在领取中标通知书之前，必须提供两份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。
18.投标文件被拒绝接收的情形
18.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的电子投标文件。
19.投标文件的修改和撤回
19.1投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。
19.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前登录苏采云系统撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。
19.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。
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20.开标
20.1本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云”系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标程序
（1）招标人或代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织采购开始仪式。投标人应当按照《苏采云供应商操作手册》规定，参加开标活动。
（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、唱标确认等工作，应按照《苏采云供应商操作手册》规定执行。
（3）开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。
（4）投标文件提交截止时间结束后参加的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。
（5）投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《苏采云供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标
21.1评标组织
21.1.1评标工作由招标人（代理机构）负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，根据招标人委托协议直接确定中标人；
（5）向招标人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2评标程序
21.2.1投标文件的资格审查。
21.2.1.1招标人或采购代理机构将依法根据招标文件对投标人的资格进行审查。
21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
21.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
21.2.2投标文件的符合性审查
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。
21.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
21.2.2.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认签字，其投标无效。
21.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。（在视频交流时，评标委员会首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利）。投标人的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子公章通过开标大厅上传。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.2.2.7接到评标委员会澄清要求的投标人如未按第21.2.2.6条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。
21.2.2.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品，多家投标人提供的核心产品均为同一品牌相同的，按前两款规定处理。
说明：本项目核心产品为图书、图书家具（木护板书架）、图书管理系统及软件，多家投同一品牌，综合评分取最高分一家参与候选。
21.2.2.9异常低价投标审查
21.2.2.9.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
21.2.2.9.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
21.2.2.10投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
（1）投标人未按照招标文件要求上传电子响应文件的。
（2）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的。
（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
（6）未通过符合性审查的。
（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。
（8）投标人被 “信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
（9）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
（10）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
（11）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章或电子签字的。
（12）经查实提供虚假材料谋取成交的。
（13）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。
（14）其他法律、法规及本招标文件规定的无效响应的情形。
在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: 20.2.2.11有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:]21.2.2.11有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（6）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
22.评审及中标
22.1评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。
22.2评标委员会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。
23.评标过程的保密
23.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。
23.2招标人（代理机构）和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
23.3评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。
[bookmark: _Toc24245][bookmark: _Toc3075]六、定标及合同签订
24.确定中标人
24.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。
24.2招标人应根据评标委员会推荐的中标候选人确认中标人。
24.3招标人（代理机构）将在淮安市政府采购网发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。
24.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
24.4.1提供虚假材料谋取中标的。
24.4.2向招标人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
24.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
24.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。
24.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
24.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
24.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
24.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
24.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
24.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
25.中标通知书
25.1在公告中标结果的同时，招标人（代理机构）将向中标人发出中标通知书。
25.2中标人在接到招标人（代理机构）通知后五个工作日内必须到招标人（代理机构）处领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。中标投标人在领取中标通知书的同时必须递交与电子投标文件一致的纸质投标文件（印章齐全）正本一份，副本一份。
25.3中标通知书将是合同的一个组成部分。
26.签订合同
26.1招标人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。
26.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与招标人签订合同，将按财政部第87号令相关规定进行处理。
27.货物和服务的减少
27.1采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
28.履约保证金
[bookmark: _Toc23726][bookmark: _Toc10360]28.1本项目签订合同前，投标人需向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金。
28.2成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
28.3成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。
28.4成交供应商选取以履约保函(保险)形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》（苏财购【2023】150号)、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》(淮协调办【2023】33号)的要求，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。
28.5如成交供应商未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
28.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，采购人应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。   
七、质疑处理
29.质疑处理
29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或代理机构一次性提出质疑（参数、评分细则质疑须一次性全部提交，分批次不予受理）。非书面、分批次质疑、超出质疑期限以及匿名的质疑将不予受理。
29.2上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
29.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
29.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。
29.5质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人（代理机构）有权不予受理。
29.6投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 
（2）质疑项目的名称、编号；
[bookmark: _Toc16743][bookmark: _Toc27490]（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
[bookmark: _Toc20203][bookmark: _Toc19011]（4）事实依据；
[bookmark: _Toc5022][bookmark: _Toc18795]（5）必要的法律依据；
[bookmark: _Toc6388][bookmark: _Toc3396]（6）提起质疑的日期；
质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
29.7招标人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。
29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人（代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。
29.9投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
30.投诉 
30.1质疑人对招标人和采购代理机构的答复不满意，或招标人和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人同级监管部门投诉。
八、政府采购政策功能落实
31.（一）小微型企业价格扣除
（1）对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小型和微型企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（二）残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
（四）对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。
32. 节能、环保政策
32.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
32.2节能产品（本项目不涉及）
本项目(/)被列入“节能产品品目清单”的，实行(优先采购/强制采购）。
32.3环保产品（本项目不涉及）
本项目 木护板书架 中投标产品被列入“环境标志产品品目清单”，实行优先采购。
32.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
32.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
说明：以上小微企业、残疾人单位、监狱企业20% 价格扣除不叠加；本国产品 20% 扣除、环保加分独立计算，互不冲突。
33．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
33.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
33.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
33.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
34. 履约资金扶持政策
34.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
34.2有融资贷款需求的中标人，与招标人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
35.采购本国产品的支持政策
35.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
35.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
35.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
35.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
35.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
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第三章  评标标准
一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标委员会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 按方案部分得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取3名中标候选人。
具体标准:（100分）
	项  目
	评  分  标  准

	价格分
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

	
政策导向
（2分）


	投标产品（木护板书架）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得2分，没有不得分。
【须提供有效产品环境标志产品认证证书扫描件加盖投标人公章】

	商务部分
（12分）
	体系认证证书
（3分）
	投标人具有有效的ISO 9001质量体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO 27001 信息安全管理体系认证证书的，每提供1项符合要求证书得1分，本项满分3分，无符合证书不得分。
【须提供有效证书及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图；以上材料扫描件加盖投标人公章】

	
	业绩
（6分）
	投标人自2023年1月1日起（以签订合同日期为准）至今，承接过图书馆整体设备采购或图书馆专用家具采购或智慧图书馆软硬件系统采购或批量图书采购四类任一类似项目成功案例的，每提供一个有效业绩得2分，本项最多得6分，没有不得分。
【提供中标通知书（或成交通知书或直接发包登记表）扫描件、合同扫描件、验收报告或证明已完工的验收资料扫描件，三者缺一不计分,以上材料加盖投标人电子公章】

	
	技术人员配备
（3分）

	投标人拥有稳定图书编目加工专职团队：
（1）基础分：满足4名本单位在职图书编目人员，每人持有有效 CALIS 编目员资格认证证书或国家图书馆编目员上岗证书，得1分；
（2）递进加分：超出4人部分，每增加1名符合上述全部条件人员加0.5分，最高计4人，满分2分。
（3）有效人员不足4名的，本项计0分。
【提供人员名单（列明姓名、证书编号、证书类型）、有效编目员资格证书或上岗证书以及提供2026年1月1日以来投标人为其缴纳的任意1个月由社保部门出具的养老保险证明扫描件，并加盖投标人公章】

	技术部分
（26分）
	图书供货能力
（8分）

	为保障投标人图书供货能力与图书质量，投标人须提供招标文件第三部分评标标准附件一《出版社清单》内对应出版社的代理发行证明或合作协议证明材料，按有效证明份数计分：
（1）320份（含）—389份：8分
（2）240份（含）—319份（含）：6分
（3）160份（含）—239份（含）：4分
（4）80份（含）—159份（含）：2分
（5）1 份（含）—79份（含）：1分
【注：证明扫描件按出版社清单（详见附件一）中序号排列并加盖投标人公章，同时附各出版社联系人、联系电话（格式自拟）；未提供或材料不完整不得分。】

	
	技术参数响应
（18分）

	 本项目技术参数分为▲重要技术参数、无▲普通技术参数两类，评分规则如下（本项满分18分，最低0分，扣完即止，不计负分）：
（1）投标人所投产品全部▲重要参数满足或优于招标文件要求的，得18分；每有1项▲重要参数不满足或存在负偏离的，扣1分，本项分值扣完为止；
（2）所有普通参数实行整体符合性核查，投标人须全面响应招标文件基本技术要求，具体扣分标准：
1.普通参数负偏离累计≤30项：本项总分扣3分；
2.普通参数负偏离累计31项及以上：本项得0分；
（3）采购需求中标注“★”条款为实质性响应条款，不满足作无效投标处理，不参与本项评分。
注：1.判定▲重要参数是否存在负偏离，以投标人提供的有效证明材料、检测报告为准；检测报告须为有效期内、具备 CMA 资质的国家认可第三方机构出具的抽样检验报告材料扫描件，未提供本项不得分。
2.招标文件中技术参数指标仅为最低标准，同等性能、优于指标的第三方权威检测报告均可认可，不局限原文指标数值。

	
方案部分
（30分）
	

项目实施方案
（10 分）

	评委根据投标人提供的项目实施方案进行综合评审，评审内容包含：项目实施组织方案、仓储保障能力、产品质量保障措施、产品包装运输及搬运、图书编目加工上架、阅览桌椅及木护板书架现场安装调试、图书管理软件、图书馆借还书机等软硬件设备部署调试、整体项目验收方案等。评委结合方案的详实度、可信度、可行性综合打分。
（1）方案具有很强的针对性和可操作性，完整覆盖上述全部评审内容，内容详实、可信度高、可行性强，完全满足招标要求的，得10分； 
（2）方案合理，覆盖大部分上述评审内容，内容详实度、可信度、可行性较好，基本符合招标要求的，得7分；
（3）方案一般，仅覆盖部分评审内容，内容、可信度、可行性一般的，得5分；
（4）方案内容笼统，关键实施内容缺失，可信度、可行性较差的，得2分； 
（5）未见阐述不得分。

	
	项目质量
保障方案
（10分）

	评委根据投标人提供的质量保障方案进行综合评审，评审内容包含：图书内容质量、图书印刷质量、图书供应保障；阅览桌椅、木护板书架等图书馆家具原材料、生产及成品质量管控；图书管理软件、图书馆借还书机等软硬件设备的产品质量、运行稳定性、故障防控措施等。评委结合方案的详实度、可信度、可行性综合打分。
（1）方案具有很强的针对性和可操作性，完整覆盖上述全部评审内容，内容详实、可信度高、可行性强，完全满足招标要求的，得 10 分；                 
（2）方案合理，覆盖大部分上述评审内容，内容翔实度、可信度、可行性较好，基本符合招标要求的，得7分； 
（3）方案一般，仅覆盖部分评审内容，内容、可信度、可行性一般的，得5分；
（4）方案内容笼统，关键质量保障内容缺失，可信度、可行性较差的，得2分；
（5）未见阐述不得分。

	
	

项目售后
服务方案
（10分）
	评委根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审，评审范围覆盖图书、阅览桌椅、木护板书架、图书管理软件、图书馆借还书机等，重点评审售后网点配置、售后服务内容、故障问题响应时间、响应处置方式、差错及故障整改完成时限、售后服务的便捷性与保障性等内容。评委结合方案详实度、可信度、可行性综合打分。
（1）方案具有很强的针对性和可操作性，完整覆盖上述全部评审内容，内容详实、可信度高、可行性强，完全满足招标要求的，得 10 分；     
（2）方案合理，覆盖大部分上述评审内容，内容详实度、可信度、可行性较好，基本符合招标要求的，得7分； 
（3）方案一般，仅覆盖部分评审内容，内容、可信度、可行性一般的，得5分； 
（4）方案内容笼统，关键售后保障内容缺失，可信度、可行性较差的，得2分；
（5）未见阐述不得分。


注：
1、本项目采用全流程不见面电子化交易。评审仅以系统上传加盖电子公章扫描件为准，纸质文件仅中标后存档，不作为评审依据；电子公章与实体公章具备同等法律效力。
2、以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前扫描件加盖公章(单位公章或者电子公章）上传，使用投标文件制作工具制作并生成上传至电子化交易平台，纸质文件不作为审查对象。
3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人有权终止合同。     












附件一：出版社清单
	序号
	出版单位
	序号
	出版单位

	1
	安徽教育出版社
	196
	人民邮电出版社

	2
	安徽科学技术出版社
	197
	三环出版社

	3
	安徽美术出版社
	198
	三晋出版社

	4
	安徽人民出版社
	199
	厦门大学出版社

	5
	安徽少年儿童出版社
	200
	山东电子音像出版社

	6
	安徽师范大学出版社
	201
	山东画报出版社

	7
	安徽文艺出版社
	202
	山东教育出版社

	8
	巴蜀书社
	203
	山东科学技术出版社

	9
	百花文艺出版社
	204
	山东美术出版社

	10
	百花州文艺出版社
	205
	山东人民出版社

	11
	北方妇女儿童出版社
	206
	山东省地图出版社

	12
	北方文艺出版社
	207
	山东文艺出版社

	13
	北京出版社
	208
	山东友谊出版社

	14
	北京大学出版社
	209
	山西教育出版社

	15
	北京工艺美术出版社
	210
	山西经济出版社

	16
	北京航空航天大学出版社
	211
	山西科学技术出版社

	17
	北京科学技术出版社
	212
	山西人民出版社

	18
	北京理工大学出版社
	213
	陕西人民出版社

	19
	北京联合出版公司
	214
	陕西人民教育出版社

	20
	北京美术摄影出版社
	215
	陕西人民美术出版社

	21
	北京人民出版社
	216
	陕西师范大学出版社

	22
	北京日报出版社
	217
	商务印书馆

	23
	北京少年儿童出版社
	218
	上海财经大学出版社

	24
	北京师范大学出版社
	219
	上海辞书出版社

	25
	北京时代华文书局
	220
	上海大学出版社

	26
	北京体育大学出版社
	221
	上海古籍出版社

	27
	北京燕山出版社
	222
	上海交通大学出版社

	28
	北京邮电大学出版社
	223
	上海教育出版社

	29
	北岳文艺出版社
	224
	上海科技教育出版社

	30
	朝华出版社
	225
	上海科学技术出版社

	31
	晨光出版社
	226
	上海科学技术文献出版社

	32
	成都地图出版社
	227
	上海科学普及出版社

	33
	成都时代出版社
	228
	上海人民出版社

	34
	崇文书局
	229
	上海人民美术出版社

	35
	春风文艺出版社
	230
	上海三联书店出版社

	36
	大连出版社
	231
	上海社会科学院出版社

	37
	大连海事大学出版社
	232
	上海世界图书出版公司

	38
	大连理工大学出版社
	233
	上海书画出版社

	39
	大象出版社
	234
	上海文化出版社

	40
	当代世界出版社
	235
	上海文艺出版社

	41
	当代中国出版社
	236
	上海译文出版社

	42
	地震出版社
	237
	少年儿童出版社

	43
	地质出版社
	238
	社会科学文献出版社

	44
	电子工业出版社
	239
	深圳出版社

	45
	东北大学出版社
	240
	沈阳出版社

	46
	东北师范大学出版社
	241
	生活.读书.新知三联书店

	47
	东方出版社
	242
	生活书店出版社

	48
	东方出版中心
	243
	石油工业出版社

	49
	东南大学出版社
	244
	时代文艺出版社

	50
	敦煌文艺出版社
	245
	时事出版社

	51
	二十一世纪出版社
	246
	世界图书出版公司

	52
	法律出版社
	247
	首都师范大学出版社

	53
	凤凰出版社
	248
	四川辞书出版社

	54
	福建教育出版社
	249
	四川大学出版社

	55
	福建科学技术出版社
	250
	四川教育出版社

	56
	福建美术出版社
	251
	四川科学技术出版社

	57
	福建人民出版社
	252
	四川美术出版社

	58
	福建少年儿童出版社
	253
	四川民族出版社

	59
	甘肃教育出版社
	254
	四川人民出版社

	60
	甘肃科学技术出版社
	255
	四川少年儿童出版社

	61
	甘肃人民出版社
	256
	四川文艺出版社

	62
	甘肃少年儿童出版社
	257
	苏州大学出版社

	63
	甘肃文化出版社
	258
	台海出版社

	64
	高等教育出版社
	259
	太白文艺出版社

	65
	古吴轩出版社
	260
	泰山出版社

	66
	光明日报出版社
	261
	天地出版社

	67
	广东教育出版社
	262
	天津大学出版社

	68
	广东经济出版社
	263
	天津古籍出版社

	69
	广东科学技术出版社
	264
	天津教育出版社

	70
	广东旅游出版社
	265
	天津科技翻译出版社

	71
	广东人民出版社
	266
	天津科学技术出版社

	72
	广陵书社
	267
	天津人民出版社

	73
	广西教育出版社
	268
	天津人民美术出版社

	74
	广西科学技术出版社
	269
	天天出版社

	75
	广西民族出版社
	270
	团结出版社

	76
	广西人民出版社
	271
	外语教学与研究出版社

	77
	广西师范大学出版社
	272
	万卷出版公司

	78
	广州出版社
	273
	未来出版社

	79
	贵州人民出版社
	274
	文化发展出版社

	80
	国防工业出版社
	275
	文化艺术出版社

	81
	国际文化出版公司
	276
	文汇出版社

	82
	国家图书馆出版社
	277
	文津出版社

	83
	国家行政学院出版社
	278
	文物出版社

	84
	哈尔滨出版社
	279
	文心出版社

	85
	哈尔滨工业大学出版社
	280
	五洲传播出版社

	86
	海南出版社
	281
	武汉出版社

	87
	海豚出版社
	282
	武汉大学出版社

	88
	海峡文艺出版社
	283
	武汉理工大学出版社

	89
	海燕出版社
	284
	西安出版社

	90
	海洋出版社
	285
	西安电子科技大学出版社

	91
	杭州出版社
	286
	西安交通大学出版社

	92
	航空工业出版社
	287
	西南财经大学出版社

	93
	合肥工业大学出版社
	288
	西南大学出版社

	94
	河北大学出版社
	289
	西南师范大学出版社

	95
	河北科学技术出版社
	290
	西苑出版社

	96
	河北美术出版社
	291
	希望出版社

	97
	河北人民出版社
	292
	现代出版社

	98
	河北少年儿童出版社
	293
	线装书局

	99
	河海大学出版社
	294
	湘潭大学出版社

	100
	河南大学出版社
	295
	新华出版社

	101
	河南科学技术出版社
	296
	新疆青少年出版社

	102
	河南美术出版社
	297
	新蕾出版社

	103
	河南人民出版社
	298
	新世纪出版社

	104
	河南文艺出版社
	299
	新世界出版社

	105
	黑龙江大学出版社
	300
	新星出版社

	106
	黑龙江科学技术出版社
	301
	延边大学出版社

	107
	黑龙江美术出版社
	302
	延边人民出版社

	108
	黑龙江少年儿童出版社
	303
	研究出版社

	109
	湖北教育出版社
	304
	羊城晚报出版社

	110
	湖北科学技术出版社
	305
	译林出版社

	111
	湖北美术出版社
	306
	应急管理出版社

	112
	湖北人民出版社
	307
	语文出版社

	113
	湖南教育出版社
	308
	远方出版社

	114
	湖南科学技术出版社
	309
	岳麓书社

	115
	湖南美术出版社
	310
	云南科技出版社

	116
	湖南人民出版社
	311
	云南美术出版社

	117
	湖南少年儿童出版社
	312
	云南人民出版社

	118
	湖南师范大学出版社
	313
	长春出版社

	119
	湖南文艺出版社
	314
	长江出版社

	120
	花城出版社
	315
	长江少年儿童出版社

	121
	花山文艺出版社
	316
	长江文艺出版社

	122
	华东理工大学出版社
	317
	浙江大学出版社

	123
	华东师范大学出版社
	318
	浙江古籍出版社

	124
	华龄出版社
	319
	浙江教育出版社

	125
	华南理工大学出版社
	320
	浙江科学技术出版社

	126
	华文出版社
	321
	浙江人民出版社

	127
	华夏出版社
	322
	浙江人民美术出版社

	128
	华中科技大学出版社
	323
	浙江少年儿童出版社

	129
	华中师范大学出版社
	324
	浙江摄影出版社

	130
	化学工业出版社
	325
	浙江文艺出版社

	131
	黄山书社
	326
	郑州大学出版社

	132
	机械工业出版社
	327
	知识产权出版社

	133
	吉林出版集团
	328
	知识出版社

	134
	吉林大学出版社
	329
	中共党史出版社

	135
	吉林科学技术出版社
	330
	中国财富出版社

	136
	吉林美术出版社
	331
	中国大百科全书出版社

	137
	吉林人民出版社
	332
	中国地图出版社

	138
	吉林摄影出版社
	333
	中国法治出版社

	139
	吉林文史出版社
	334
	中国纺织出版社

	140
	济南出版社
	335
	中国妇女出版社

	141
	暨南大学出版社
	336
	中国工人出版社

	142
	江苏大学出版社
	337
	中国广播影视出版社

	143
	江苏凤凰教育出版社
	338
	中国国际广播出版社

	144
	江苏凤凰科学技术出版社
	339
	中国海洋大学出版社

	145
	江苏凤凰美术出版社
	340
	中国和平出版社

	146
	江苏凤凰少年儿童出版社
	341
	中国华侨出版社

	147
	江苏凤凰文艺出版社
	342
	中国画报出版社

	148
	江苏人民出版社
	343
	中国环境出版社

	149
	江西高校出版社
	344
	中国计划出版社

	150
	江西教育出版社
	345
	中国经济出版社

	151
	江西科学技术出版社
	346
	中国科学技术出版社

	152
	江西美术出版社
	347
	中国科学技术大学出版社

	153
	教育科学出版社
	348
	中国林业出版社

	154
	接力出版社
	349
	中国民主法制出版社

	155
	金城出版社
	350
	中国民族文化出版社

	156
	经济日报出版社
	351
	中国农业出版社

	157
	九州出版社
	352
	中国农业科学技术出版社

	158
	开明出版社
	353
	中国青年出版社

	159
	科学出版社
	354
	中国轻工业出版社

	160
	科学技术文献出版社
	355
	中国人口出版社

	161
	科学普及出版社
	356
	中国人民大学出版社

	162
	孔学堂书局
	357
	中国商业出版社

	163
	兰州大学出版社
	358
	中国少年儿童出版社

	164
	漓江出版社
	359
	中国社会科学出版社

	165
	辽海出版社
	360
	中国市场出版社

	166
	辽宁科学技术出版社
	361
	中国书店出版社

	167
	辽宁美术出版社
	362
	中国书籍出版社

	168
	辽宁人民出版社
	363
	中国水利水电出版社

	169
	辽宁少年儿童出版社
	364
	中国铁道出版社

	170
	辽宁师范大学出版社
	365
	中国文联出版社

	171
	岭南美术出版社
	366
	中国文史出版社

	172
	鹭江出版社
	367
	中国戏剧出版社

	173
	煤炭工业出版社
	368
	中国言实出版社

	174
	民主与建设出版社
	369
	中国友谊出版社

	175
	明天出版社
	370
	中国宇航出版社

	176
	南方出版社
	371
	中国长安出版社

	177
	南京出版社
	372
	中国致公出版社

	178
	南京大学出版社
	373
	中国中福会出版社

	179
	南京师范大学出版社
	374
	中华工商联合出版社

	180
	内蒙古科学技术出版社
	375
	中华书局

	181
	内蒙古人民出版社
	376
	中山大学出版社

	182
	宁波出版社
	377
	中西书局

	183
	宁夏人民出版社
	378
	中信出版社

	184
	宁夏阳光出版社
	379
	中央编译出版社

	185
	齐鲁书社
	380
	中央民族大学出版社

	186
	气象出版社
	381
	中央文献出版社

	187
	青岛出版社
	382
	中央音乐学院出版社

	188
	青海人民出版社
	383
	中译出版社

	189
	清华大学出版社
	384
	中原农民出版社

	190
	人民教育出版社
	385
	中州古籍出版社

	191
	人民美术出版社
	386
	重庆出版社

	192
	人民日报出版社
	387
	重庆大学出版社

	193
	人民卫生出版社
	388
	作家出版社

	194
	人民文学出版社
	389
	北京十月文艺出版社

	195
	人民音乐出版社
	
	



[bookmark: _Toc25928]第四章 合同格式及条款
注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
 合同条款前附表
	序号
	内容

	1
	付款方式：合同签订后预付合同价款的40%，项目全部供货、安装、调试、验收合格并正式交付使用后，采购人支付合同价款的60%尾款。如因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任，付款进度以财政资金下款时间为准。

	2
	合同履约期限：合同签订且收到买方进场通知后60个日历天内，完成全部货物供货、设备安装、软件部署、图书加工及整体调试工作，并通过买方综合验收交付使用。

	3
	收货地点：金湖中等专业学校校内甲方指定图书馆各功能区域。 


合同通用条款
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。
（5）“买方”系指金湖县教育体育局。
（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。
2.技术规格
2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。
3.专利权
3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。
4.包装要求
4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
4.3 所有包装物，买方不负责退还并且不承担任何费用。
5.装运条件
5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。
6.付款
6.1本合同以人民币付款。
6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：
（1）发票；
（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；
（3）装箱单；
（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表；
（5）双方确认的验收合格证书。
6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。
7.伴随服务
7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺无偿提供服务。
7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；
（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。
7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不另行支付其他任何费用。
8.质量保证
8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。
8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。
8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。
8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。
8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
9.检验
9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
9.2买方将在卖方交货并收到卖方提供的相应验收资料及验收通知后三个工作日内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，加盖公章后报给采购中心，但货物的质量的规格与合同规定不符买方可以拒收。在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。卖方应负责对设备的安装调试确保合格，买方出具的调试合格确认书是支付货款的条件之一。
10.索赔
10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。
10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；
（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。
（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。
10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方缴纳的履约保证金中扣回索赔金额并报监管部门备案，或采用法律手段解决索赔事宜。
11.卖方迟交货、安装
11.1卖方应在规定时间内完成安装、验收，并交付买方验收使用。如卖方无正当理由未在规定时间内完成，或不满足本项目要求的，或无故拖延安装、验收及交付时间的，将受到以下制裁：责令整改，加收误期赔偿直至终止合同。
11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。
11.3卖方无正当理由出现11.1条情形的，卖方有权按合同规定条款执行外，同时有权追究卖方的赔偿责任，并上报相关主管部门对其进行相应处罚。
12.误期赔偿
12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，其他违约条款详见合同协议书第十四条违约责任。
13.不可抗力
13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。
13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
14.税费
14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。
14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。
15.履约保证金：
15.1乙方缴纳人民币       元作为本合同的履约保证金（不得超过合同金额的1%）
注：乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）、《关于在全市公共资源交易领域全面推广应用数字人民币的通知》（淮协调办〔2023〕33号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后建议采用数字人民币形式支付相关费用。
15.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
15.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
15.4如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
15.5履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
15.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
16.争端解决
16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则依法诉讼裁决。
16.2本合同如发生争议，且双方无法达成共识，则任一方均有权向买方所在地人民法院提请裁决。
17.违约终止合同
17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；
（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；
（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。
17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。
18.破产中止合同
18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力
19.转让
19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
20.项目验收
20.1 甲方依法组织履约验收工作。
20.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
20.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
20.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
20.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
20.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
21.合同生效及其它
21.1金湖中等专业学校异地扩建项目图书馆设备采购项目招标文件及投标方提交的本项目投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。
21.2本合同应在买方和卖方双方盖章，并在卖方向采购人缴纳履约保证金后生效。
21.3本合同一式五份，以中文书写，买方、卖方各执二份，备案一份。
21.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。
21.5如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
21.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


项目采购合同协议书
买方（全称）：                                               
卖方（全称）：                                               
甲、乙双方根据                      公开招标采购的结果，签署本合同。
一、合同文件
下列关于                采购文件及响应文件是构成本合同不可分割的部分：
1.合同主要条款及通用条款；
2.卖方提交的响应文件；
3.中标（成交）通知书；
4.买方和卖方商定的其他必要文件。
二、合同金额与支付
1.本合同金额为：人民币         	（¥     ）。分项价格详见卖方提交的报价明细表。
2.付款方式：合同签订后预付合同价款的40%，项目全部供货、安装、调试、验收合格并正式交付使用后，采购人支付合同价款的60%尾款。卖方在请求付款前应当提供足额发票。
三、交货时间和地点
本合同交货时间和地点在“合同条款前附表”中有明确规定。
4、 质量标准
合格。
五、质保期
免费质保期：整体项目统一质保期为3年，自项目整体验收合格之日起计算；网布、海绵、椅子脚轮、USB 接口、杀菌机紫外线灯管、各类线材等易损件质保 1 年。免费质保期间，卖方免费包维修、保养、安检、调换等；对于买方人为原因造成的故障，卖方只收取维保成本费用。
六、技术要求
按照采购文件第五章项目采购需求的要求执行。
七、“首件产品验收”环节：
1.卖方供货前，提供完整一套阅览桌椅、木护板书架提交买方验收，样品书面确认合格后方可批量供货。
2.样品不合格的，按合同约定的违约责任处理。
八、质量与验收： 
1.卖方应按照采购文件的有关规定提供合格产品； 
2.质量出现问题，卖方负责调试、维护，费用由卖方承担； 
3.验收标准：根据相关规定并按国家相关标准进行验收通过。验收过程中如发现货物质量、安装调试结果不符合合同约定，卖方应当在完成整改后提请二次验收；二次验收仍不合格的，买方有权解除合同并要求卖方返还已经支付的全部款项，在整改以及验收不合格导致产生的费用由卖方承担。
4.卖方交付验收时应先用书面、传真等方式通告买方；
5.卖方必须严格按照投标时所提供的材料和承诺书执行，如发现未按投标材料和承诺执行，买方有权将对其进行处罚。
6.卖方必须严格按照采购文件、投标文件的内容及买方的要求完成项目内容等，如出现无法履约或提供产品不合格的情况，买方有权要求整改，若整改后还无法达到要求并影响项目验收的，买方有权终止合同，扣除履约保证金并要求赔偿相应损失。
7.项目中所有安装耗材、调试、线路等，卖方需供货时自行调整到位，确保项目顺利验收。
九、违约责任： 
1买方无正当理由拒收货物的，买方向卖方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2.买方无故逾期验收和办理货款支付手续的，买方应按逾期付款总额每日万分之五向卖方支付违约金。如因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任，付款进度以财政资金下款时间为准。
3.卖方逾期交付货物的，卖方应按逾期交货总额每日千分之六向买方支付违约金，由买方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，买方可解除本合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总值5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。 
4.卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。
5.由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 
6.由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。
十、其他约定：
1.凡是卖方提供的技术标准证明或产品认证证书必须是真实有效的，如有伪造，按该项货物价值3倍罚款。
2.卖方在供货时须提供所投产品全国联保售后服务的质保函原件，未提供的，买方有权终止合同，造成的相关损失由卖方承担。
十一、合同纠纷处理
本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理，处理不成由金湖县人民法院管辖。
十二、合同生效及其他
1.本合同经买方、卖方双方盖章后方可生效。如有变动，双方自行商讨签订补充协议。
2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
3.本合同一式五份，买方、卖方各执二份，备案一份。

	买 方：
	卖 方：

	单位盖章：
	单位盖章：

	代表签字：
	代表签字：

	签订日期：   年   月   日
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第5章 [bookmark: _Toc5378] 项目采购需求
一、项目总体说明
（一）项目概况
本项目为金湖中等专业学校异地扩建图书馆设备公开采购，采购范围包含阅览桌椅、木护板书架、吧台及配套设施、智慧图书馆软硬件、RFID图书标签、电子图书、实体图书加工、图书馆标识标牌等全系列图书馆配套设备与服务。项目预算及最高限价 501 万元，要求中标方在合同签订且收到采购人进场通知后60日历天内完成全部货物供货、安装、调试、验收及交付使用。本项目不接受联合体投标，采购产品均为国内非进口产品。特别说明： 因本项目采购内容包含大批量实体图书及编目加工服务，属于出版物发行活动，故依据《出版物市场管理规定》要求投标人必须持有有效的《出版物经营许可证》。
（二）通用技术要求
1.所有货物均为全新原厂正品，符合国家现行标准、行业规范及本项目技术参数，外观完好、无破损、无瑕疵。
2.本项目标注 “★”的条款为实质性否决条款，参数不满足按无效投标处理。
3.全系列产品严格执行抗菌、防霉、阻燃、环保、低 VOC国家及行业标准，涂料、胶黏剂严控挥发性有机物；产品、包装、物流全面落实政府采购绿色采购、节能、环境标志产品相关要求，优先选用列入《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。
4.所有金属部件喷涂、电镀层耐腐蚀、耐霉菌性能达标，盐雾试验、附着力、硬度等参数严格遵循本文件要求；木质、板材类产品甲醛释放量、力学性能、防水性能满足指标。
5.所有设备安装牢固、结构稳定，配件齐全，安装完成后清理现场，做到整洁规范。
6.本项目所有设备、软件、服务质保及售后均按照招标文件及中标人投标承诺执行，售后响应及时。
二、分区设备采购明细及技术参数

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、图书馆家具
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教师阅览桌椅


















	1、 阅览桌尺寸：1500*900*750（四人位）；桌面采用25mm三聚氰胺板，桌架采用≥40*40*1.2mm钢管，表面喷塑，颜色由采购人选定。
2、三聚氰胺板：静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3000MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6%；板面握螺钉力≥1250N，板边握螺钉力≥1000N；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³；抑菌率（肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎链球菌）≥99.9％（培养24h）；防霉菌等级（桔灰青霉、马氏拟青霉、黑曲霉）0级（不长）；防静电性能；氨释放量(干燥器法)未检出。
3、ABS封边条：理化性能:塑料封边条：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性(耐龟裂性)1级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）4-5级；塑料封边条有害物质限量：多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属）（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡（Ba)、锑（Sb)、硒(se）、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量%均未检出；多环芳烃：16种多环芳烃(PAH)总量未检出；灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量0.2%；弯曲强度≥110MPa；维卡软化温度（VST）≥130℃；吸水性≤0.213%；拉伸性能：拉伸强度≥35MPa.
4、钢管：金属喷漆（塑）涂层硬度≥6H；耐腐蚀300h内，无鼓泡产生，300h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力0级；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级：无锈点，10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级：无锈点，10级；抗拉强度Rm:≥400MPa；规定塑性延伸强度Rp0.2：≥261MPa；断后伸长率A80mm：≥28%；耐霉菌性等级（黑曲霉）0级；中性盐雾试验（NSS)连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级：无锈点，10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级：无锈点，10级.
5、▲抗菌防霉粉末涂料：I型I类热固性粉末涂料的要求：外观（色泽均匀，无异物，呈松散粉末状）；筛余物(125μm或商定)全部通过；胶化时间31；粒径分布42μm~53μm；流动性93；密度2.1；涂膜外观正常；附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）≥1级；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥5H；耐磨性(750g/500r)≥40；耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]≥240h无异常；耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]室内用≥168h无异常；耐沸水性(≥2h)无异常；耐盐雾性（中性）划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤0.8mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性室（内用）无异常；耐人工气候老化性（室外用A类）变色0级，失光0级，无粉化、起泡开裂、剥落等异常现象。
有害物质限量：总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量限色漆腻子和醇酸清漆)铅未检出，镉未检出，铬未检出，汞未检出。抗菌涂料抗菌效果（抗细菌性能≥99.9%(培养≥24h)）；抗细菌性能（抗细菌率≥99.9%(培养≥24h)）；抗霉菌性能（长霉等级0级(不长，显微镜放大50倍观察)）。【须提供检验检测机构出具、带有 CMA 资质标识的检验报告扫描件并加盖单位公章上传】
6、锌合金连接件：产品表面涂饰层/覆面材料理化性能：金属喷漆(塑)涂层硬度≥6H；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级：无锈点，10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级：无锈点，10级；耐霉菌性等级（短柄帚霉）0级；主要尺寸与角度：连接件尺寸满足要求，锁紧角度154°；理化性能金属漆膜耐腐蚀：100h内，无气泡产生；100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥320N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥652N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥15.2N·m；中性盐雾试验（NSS)连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级：无锈点，10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级：无锈点，10级；
7、阅览椅饰面：采用优质网布：游离甲醛：≤20mg/kg；纺织产品中有害物质限制要求：氯化苯酚及邻苯基苯酚：五氯苯酚未≤0.02mg/kg、四氯苯酚≤0.05mg/kg、邻苯基苯酚≤0.1mg/kg；有害染料：苯胺≤5mg/kg；耐磨性能>70000；抗引燃特性-阴燃的香烟参照GB 17927.1-2011方法，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,评定该试样为阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验；抗引燃特性一模拟火柴火焰：参照GB 17927.22011方法，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃II级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。
8、阻燃海绵：燃烧性能：水平燃烧HF-1级；拉伸强度：≥103kPa；断裂伸长率：≤136%；表面密度：≥36kg/m³；抗引燃特性-阴燃的香烟：参照GB 17927.1-2011方法，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,评定该试样为阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验；抗引燃特性一模拟火柴火焰：参照GB 17927.2-2011方法，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃II级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验；恒定负荷反复压陷疲劳性能：恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值15%；电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B1级。 
	套
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阅览桌椅















	1、阅览桌尺寸：1500*900*750（四人位）；桌面、椅面采用25mm三聚氰胺板，桌架采用40*40*1.2mm钢管，椅子采用25*25*1.2mm钢管，表面喷塑，颜色由采购人选定。
2、三聚氰胺板：静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3000MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6%；板面握螺钉力≥1250N，板边握螺钉力≥1000N；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³；抑菌率（肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎链球菌）≥99.9％（培养24h）；防霉菌等级（桔灰青霉、马氏拟青霉、黑曲霉）0级（不长）；防静电性能；氨释放量(干燥器法)未检出。板面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，环保无毒害无气味，光洁平滑；
3、ABS封边条：理化性能:塑料封边条：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性(耐龟裂性)1级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）4-5级；塑料封边条有害物质限量：多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属）（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡（Ba)、锑（Sb)、硒(se）、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量%、氯乙烯单体、均未检出；多环芳烃：16种多环芳烃(PAH)总量未检出；灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量0.2%；弯曲强度≥110MPa；维卡软化温度（VST）≥130℃；吸水性≤0.213%；拉伸性能：拉伸强度≥35MPa.
4、钢管：金属喷漆（塑）涂层硬度≥6H；耐腐蚀≥300h内，无鼓泡产生，≥300h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力0级；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级：无锈点，10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级：无锈点，10级；抗拉强度Rm:≥400MPa；规定塑性延伸强度Rp0.2：≥261MPa；断后伸长率A80mm：≥28%；耐霉菌性等级（黑曲霉）0级；中性盐雾试验（NSS)连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级：无锈点，10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级：无锈点，10级.
5、抗菌防霉粉末涂料：I型I类热固性粉末涂料的要求：外观（色泽均匀，无异物，呈松散粉末状）；筛余物(125μm或商定)全部通过；胶化时间31；粒径分布42μm~53μm；流动性93；密度2.1；涂膜外观正常；附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）≥1级；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥5H；耐磨性(750g/500r)≥40；耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]≥240h无异常；耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]室内用≥168h无异常；耐沸水性(≥2h)无异常；耐盐雾性（中性）划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤0.8mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性室（内用）无异常；耐人工气候老化性（室外用A类）变色0级，失光0级，无粉化、起泡开裂、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量限色漆腻子和醇酸清漆)铅未检出，镉未检出，铬未检出，汞未检出。抗菌涂料抗菌效果（抗细菌性能≥99.9%(培养≥24h)）；抗细菌性能（抗细菌率≥99.9%(培养≥24h)）；抗霉菌性能（长霉等级0级(不长，显微镜放大50倍观察)）。
6、▲锌合金连接件：产品表面涂饰层/覆面材料理化性能：金属喷漆(塑)涂层硬度≥6H；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级：无锈点，10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级：无锈点，10级；耐霉菌性等级（短柄帚霉）0级；主要尺寸与角度：连接件尺寸满足要求，锁紧角度154°；理化性能金属漆膜耐腐蚀：100h内，无气泡产生；100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥320N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥652N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥15.2N·m；中性盐雾试验（NSS)连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级：无锈点，10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级：无锈点，10级；【须提供检验检测机构出具、带有 CMA 资质标识的检验报告扫描件并加盖单位公章上传】
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	开放式阅览桌椅







	1、 阅览桌尺寸：1500*1000*750（四人位）；桌面采用25mm三聚氰胺板，桌架采用50*50*1.2mm钢管，横梁30*50*1.2mm钢管，静电粉末喷涂，高温固化。智能阅读灯尺寸：产品尺寸1450*50*450MM，用料1.0MM优质冷轧钢板，磨砂白色喷涂工艺，整灯功率≥40W、色温：5000K、显色指数≥97,桌面平均照度＞650Lx。两个插座模组（包含2个五孔插座，2个USB快速充电）。
2、三聚氰胺板：静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3000MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6%；板面握螺钉力≥1250N，板边握螺钉力≥1000N；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³；抑菌率（肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎链球菌）≥99.9％（培养24h）；防霉菌等级（桔灰青霉、马氏拟青霉、黑曲霉）0级（不长）；防静电性能；氨释放量(干燥器法)未检出。板面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，环保无毒害无气味，光洁平滑；
3、ABS封边条：理化性能:塑料封边条：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性(耐龟裂性)1级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）4-5级；塑料封边条有害物质限量：多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)、甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属）（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡（Ba)、锑（Sb)、硒(se）、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量%、氯乙烯单体、均未检出；多环芳烃：16种多环芳烃(PAH)总量未检出；灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量0.2%；弯曲强度≥110MPa；维卡软化温度（VST）≥130℃；吸水性≤0.213%；拉伸性能：拉伸强度≥35MPa.
4、▲钢管：金属喷漆（塑）涂层硬度≥6H；耐腐蚀≥300h内，无鼓泡产生，≥300h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力0级；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级：无锈点，10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级：无锈点，10级；抗拉强度Rm:≥400MPa；规定塑性延伸强度Rp0.2：≥261MPa；断后伸长率A80mm：≥28%；耐霉菌性等级（黑曲霉）0级；中性盐雾试验（NSS)连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级：无锈点，10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级：无锈点，10级。【须提供检验检测机构出具、带有 CMA 资质标识的检验报告扫描件并加盖单位公章上传】
5、抗菌防霉粉末涂料：I型I类热固性粉末涂料的要求：外观（色泽均匀，无异物，呈松散粉末状）；筛余物(125μm或商定)全部通过；胶化时间31；粒径分布42μm~53μm；流动性93；密度2.1；涂膜外观正常；附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）≥1级；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥5H；耐磨性(750g/500r)≥40；耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]≥240h无异常；耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]室内用≥168h无异常；耐沸水性(≥2h)无异常；耐盐雾性（中性）划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤0.8mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性室（内用）无异常；耐人工气候老化性（室外用A类）变色0级，失光0级，无粉化、起泡开裂、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量限色漆腻子和醇酸清漆)铅未检出，镉未检出，铬未检出，汞未检出。抗菌涂料抗菌效果（抗细菌性能≥99.9%(培养≥24h)）；抗细菌性能（抗细菌率≥99.9%(培养≥24h)）；抗霉菌性能（长霉等级0级(不长，显微镜放大50倍观察)）。
6、锌合金连接件：产品表面涂饰层/覆面材料理化性能：金属喷漆(塑)涂层硬度≥6H；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级：无锈点，10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级：无锈点，10级；耐霉菌性等级（短柄帚霉）0级；主要尺寸与角度：连接件尺寸满足要求，锁紧角度154°；理化性能金属漆膜耐腐蚀：100h内，无气泡产生；100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥320N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥652N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1200N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥15.2N·m；中性盐雾试验（NSS)连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级：无锈点，10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级：无锈点，10级；
7、阅览椅饰面：采用优质网布：游离甲醛：≤20mg/kg；纺织产品中有害物质限制要求：氯化苯酚及邻苯基苯酚：五氯苯酚未≤0.02mg/kg、四氯苯酚≤0.05mg/kg、邻苯基苯酚≤0.1mg/kg；有害染料：苯胺≤5mg/kg；耐磨性能>70000；抗引燃特性-阴燃的香烟参照GB 17927.1-2011方法，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,评定该试样为阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验；抗引燃特性一模拟火柴火焰：参照GB 17927.22011方法，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃II级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。
8、优质阻燃海绵：燃烧性能：水平燃烧HF-1级；拉伸强度：≥103kPa；断裂伸长率：≤136%；表面密度：≥36kg/m³；抗引燃特性-阴燃的香烟：参照GB 17927.1-2011方法，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,评定该试样为阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验；抗引燃特性一模拟火柴火焰：参照GB 17927.2-2011方法，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃II级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验；恒定负荷反复压陷疲劳性能：恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值15%；电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B1级。
	套
	44

	4
	吧台
	规格：4000*800*1000
1、基材：板材采用E0级三聚氰胺板：静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3000MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6%；板面握螺钉力≥1250N，板边握螺钉力≥1000N；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³；抑菌率（肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎链球菌）≥99.9％（培养≥24h）；防霉菌等级（桔灰青霉、马氏拟青霉、黑曲霉）0级（不长）；防静电性能；氨释放量(干燥器法)未检出。板面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，环保无毒害无气味，光洁平滑；
2、封边条：周边采用高端优质ABS封边条：理化性能:塑料封边条：耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性(耐龟裂性)≥1级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度（灰色样卡）4-5级；塑料封边条有害物质限量：多溴联苯(PBB)未检出，多溴联苯醚(PBDE)未检出，甲醛释放量未检出;拉伸强度≥36MPa；封边平直、顺滑、不脱胶、不翘边，过渡自然，经过防潮、防蛀、防腐等化学处理，各项指标均达到国际标准，板面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；环保无毒害无气味，光洁平滑；         
3、▲铰链：耐久性-商用型≥80000次合格；金属喷漆（塑）涂层硬度≥6H；乙酸盐雾试验（ASS）及中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级无锈点10级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级无锈点10级；耐霉菌等性0级（短柄帚霉）。【须提供检验检测机构出具、带有 CMA 资质标识的检验报告扫描件并加盖单位公章上传】
4、▲导轨：金属喷漆（塑）涂层硬度≥6H；乙酸盐雾试验（ASS）及中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级无锈点10级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级无锈点10级；耐霉菌等性0级（短柄帚霉）;耐久性-商用型≥80000次合格。【须提供检验检测机构出具、带有 CMA 资质标识的检验报告扫描件并加盖单位公章上传】
5、锌合金连接件、拉手：乙酸盐雾试验（ASS）及中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级无锈点10级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级无锈点10级；耐霉菌等性0级（短柄帚霉）。
6、不开裂、不变形、耐刮擦污、耐褪色，色彩丰富木纹鲜明，个性、潮流。
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	吧台椅
	尺寸常规            
1、网布：游离甲醛：≤20mg/kg；纺织产品中有害物质限制要求：氯化苯酚及邻苯基苯酚：五氯苯酚未≤0.02mg/kg、四氯苯酚≤0.05mg/kg、邻苯基苯酚≤0.1mg/kg；有害染料：苯胺≤5mg/kg；耐磨性能≥70000；抗引燃特性-阴燃的香烟参照GB 17927.1-2011方法，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,评定该试样为阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验；抗引燃特性一模拟火柴火焰：参照GB 17927.22011方法，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃II级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。
2、 阻燃海绵：燃烧性能：水平燃烧HF-1级；拉伸强度：≥103kPa；断裂伸长率：≤136%；表面密度：≥36kg/m³；抗引燃特性-阴燃的香烟：参照GB 17927.1-2011方法，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,评定该试样为阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验；抗引燃特性一模拟火柴火焰：参照GB 17927.2-2011方法，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃II级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验；恒定负荷反复压陷疲劳性能：恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值15%；电器、家具制品用泡沫塑料燃烧性能等级B1级。
3、椅子底盘：金属喷漆涂层：硬度≥5H；冲击强度（无剥落、裂纹、皱纹）；耐腐蚀（无鼓泡产生；无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）；附着力（0级）。乙酸盐雾试验(ASS)和中性盐雾试验(NSS)连续喷雾≥600h镀(涂)层对基体的保护等级无锈点:10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级无锈点:10级。
3、 曲木板：甲醛释放量(1m³气候箱法）≤0. 01mg/m³；抑菌率：肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎链球菌抑菌率均≥99.9%(培养≥24h)。防霉菌等级：黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉均为0级(不长)。
5、▲气压棒：力特性标称力：≥423N，动态摩擦力：≥58N，气弹簧在压缩和伸展过程中无卡阻现象；开启力≥48N，启动力F₃≥437N，启动力为≥482N，弹力比率≥26%，锁定力≥492N；伸展速度≥105mm/s；密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经≥72h常温储存后，活塞杆未产生位移；耐高低温性能：公称力Fa衰减量≤1%；循环寿命：公称力Fa的总衰减量≤4%；耐腐蚀性能气弹簧立简涂层经96h中性盐雾试验后，其筒身表面不得有起泡、脱皮和腐蚀缺陷。电镀层参照GB/T3325要求或由供需双方商定。 
其他外露零件表面耐腐蚀性能应符合QC/T625中相应涂镀层的规定；乙酸盐雾试验(ASS)和中性盐雾试验（NSS)连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级：无锈点，10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级：无锈点，10级。【须提供检验检测机构出具、带有 CMA 资质标识的检验报告扫描件并加盖单位公章上传】
6、工程塑料：塑料材料理化性能：耐老化性 室内用:≥500h 冲击强度的保持率73%;外观颜色变色评级4-5级；弯曲强度≥53.9MPa；巴柯尔硬度≥51HBA；维卡软化温度（VST）≥138.9摄氏度。
7、脚轮：静载荷试验后，脚轮的轮径变形量为1%，且脚轮的零部件未出现分离和松动，脚轮的滚动、旋转和制动等功能未受到损伤；乙酸盐雾试验连续喷验(ASS)和中性盐雾试验(NSS):连续喷雾≥600h(镀(涂)层对基体的保护等级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级)均无锈点；10级。
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	木护板书架
	1、 规格尺寸为2000×900×500mm(高×宽×深)。
2、双面复柱，整体橡胶木护板，六层活动搁板，层距可调。
3、底座≥1.2mm冷轧钢板,长850mm*高120mm；立柱≥1.2mm冷轧钢板，横截面37mm×47mm（±1mm），每根立柱上双面均布可调节的挂孔，经过四次模压折弯成形，增大其支撑架体承载能力，联接结构为螺栓组合联接设计，架体结实、坚固、设计新颖，安装简单快速规范，层数和间距自由调整。搁板1.0mm冷轧钢板，850mm* 203mm*25mm；挂板1.0mm冷轧钢板，长445mm*高122mm；顶板长850mm*宽450mm*高40mm。橡胶木护板分布在书架的顶板、侧面、底拉，并用专用螺丝固定。钢架颜色桔纹灰白色。顶板、底拉与立柱采用优质紧固件连接，不得使用卡扣式连接。各部位的安装牢固、可靠、无松动现象。挂板双挂口承重设计，搁板载荷能力≥80kg，最大挠度≤3mm。在全负载的情况下，承受X、Y轴向的水平拉力，架体不翻倒，结构部件无变形。
▲冷轧钢板：产品表面涂饰层/覆面材料理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥6H；耐腐蚀:300h内，无鼓泡产生，300h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力0级；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级：无锈点，10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级：无锈点，10级；力学性能：屈服强度ReL或规定塑性延伸强度Rp0.2：274MPa；抗拉强度≥355MPa；断后伸长率 A80mm/%：36%；
中性盐雾试验（NSS)连续喷雾≥600h，镀(涂)层对基体的保护等级：无锈点，10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级：无锈点，10级；耐霉菌性等级（黑曲霉）0级（不生长，显微镜放大50倍观察）。【须提供检验检测机构出具、带有 CMA 资质标识的检验报告扫描件并加盖单位公章上传】
4、抗菌防霉粉末涂料：I型I类热固性粉末涂料的要求：外观（色泽均匀，无异物，呈松散粉末状）；筛余物(125μm或商定)全部通过；胶化时间31；粒径分布42μm~53μm；流动性93；密度2.1；涂膜外观正常；附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）≥1级；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥5H；耐磨性(750g/500r)≥40；耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]≥240h无异常；耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]室内用≥168h无异常；耐沸水性(≥2h)无异常；耐盐雾性（中性）划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤0.8mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性室（内用）无异常；耐人工气候老化性（室外用A类）变色0级，失光0级，无粉化、起泡开裂、剥落等异常现象。有害物质限量：总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量限色漆腻子和醇酸清漆)铅未检出，镉未检出，铬未检出，汞未检出。抗菌涂料抗菌效果（抗细菌性能≥99.9%(培养≥24h)）；抗细菌性能（抗细菌率≥99.9%(培养≥24h)）；抗霉菌性能（长霉等级0级(不长，显微镜放大50倍观察)）。
5、▲橡胶木：甲醛释放量(1m³气候箱法)未检出；抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、白色假丝酵母菌、肺炎链球菌≥99.9%(培养≥24h)；防霉菌等级：黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、可可毛球二孢、长枝木霉、桔灰青霉、马氏拟青霉均为0级(不长)；木产品有害物质：可接触的实木部件中五氯苯酚PCP未检出；气干密度≥0.653g/cm³；绝干密度≥0.636g/cm³；基本密度≥0.624g/cm³；抗弯强度≥91.4MPa；甲醛释放量(9-11L干燥器法)未检出；抗弯弹性模量≥11300MPa；【须提供检验检测机构出具、带有 CMA 资质标识的检验报告扫描件并加盖单位公章上传】
6、▲水性面漆、水性底漆：在容器中状态：搅拌后均匀无硬块；细度：≤30um;耐干热性1级；品质属性：甲醛含量(乙酰丙酮法)未检出；抗细菌性能：抗细菌率≥（铜绿假单胞菌）99.9%（培养25h）;抗菌涂料抗菌效果:抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率均≥99.9%，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为0级；漆膜硬度：≥5H；工业涂料中有害物质限量：挥发性有机化合物（VOC）未检出；有害元素总含量：铅、镉、铬、汞均未检出；有害物质限量：VOC含量（水性）未检出，甲醛含量未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，金属含量（限色漆、腻子和醇酸清）（镉含量未检出）、特定有害元素限量的要求：铅含量(A类涂料)未检出；【须提供检验检测机构出具、带有 CMA 资质标识的检验报告扫描件并加盖单位公章上传】
	组
	134
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	书立
	1、规格尺寸：H215*W155*D198mm
2、采用≥1.0mm优质冷轧钢板，一次冲压成型，静电喷塑。

	个
	1608
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	校园文化墙
	1.文化墙立体文字、专属造型、标识图案等立体结构，采用激光雕刻、CNC数控精雕工艺制作；
2.文化墙平面画面、图文背景、宣传内容等平面展示部分，采用亚克力、PVC板材为基底，搭配宣绒布材质UV高清打印后裱板制作。
3.文化墙整体成品采用胶粘结合螺丝固定双重安装工艺施工安装。
	㎡
	200

	9
	图书馆制度标牌
	哑光5MM亚克力UV直喷打印，激光/CNC雕刻字/小圆角造型制作。免钉胶/装饰钉固定安装。
	个
	5

	10
	书架标牌
	哑光5MM亚克力UV直喷打印，激光/CNC雕刻字/小圆角造型制作。免钉胶安装。
	个
	100

	二、智慧图书馆

	1
	数字图书馆软件平台
	阅读平台：
1.平台系统对合法 IP 范围不限注册用户数、并发数和在线浏览数；且系统能提供电子文件授权传播系统
2.平台图书按照中图法进行二级学科分类，学科分类支持：哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学等热门分类
3. 平台支持中图法22大分类进行资源独立展示，读者可通过平台自带导航目录快速定位自己想要阅读的图书资源。同时可通过各个分类查看本馆所采购此分类资源的资源数量，便于方便统计学校馆藏资源量。
4.分类：可以显示中图法 22 大分类和全部图书分类，每种图书分类具有二级分类并统计所含电子书的册数。
5. 个人中心：包含：个人信息部分、基本资料部分、我的书架、阅读历史、我的收藏、我的下载、我的评论几大模块，同时可在个人中心后台部分记录读者的阅读记录情况如：图书名称、作者、图书类别、下载时间、收藏时间、下载时间等词条。
6.图书检索：可以根据图书的名称、作者、出版社等进行快速查询。
7.平台支持后台创建读书活动，根据用户需求可分为经典活动、最热活动、最新活动等模块，同时活动模块可添加图、标题、活动时间、类型等内容。活动页面可直观展示活动书籍、作品数、参与人数等信息。
8.平台可根据用户需求按照活动、节日开展相关阅读推广活动，管理可在后台发布活动详情内容和关联书单，读者可通过平台直接查看阅读活动详情和书单，可通过活动页面直接阅读活动书单，真正做到精准直达
9.平台支持阅读大数据展示功能，可实时统计平台资源数量、访问数量、收藏数量等数据、同时支持每个分类资源统计展示，可方便用户快速统计资源分类数量。
10. 文献传递功能：读者可通过平台自带文献传递功能把自己喜欢的图书通过文献传递直接发送到自己的邮箱里。
11. 图书点赞：读者可对自己喜欢的图书点赞，系统记录点赞量。
12.图书阅读排行榜：图书阅读的次数越多，越靠前显示，越容易引起阅读兴趣。
13. 平台支持阅读排行榜功能可按照畅读榜、收藏榜、年度榜、机构榜来做阅读资源展示
14.现代图书采用中图法分类、阅读平台同时支持客户自定义分类中文电子图书。
15. 平台需同时支持PDF、EPUB文件格式阅读，并且支持一本书多个文件。
16. 统计功能：平台可自动统计图书的阅读量、收藏量和下载量，并且可以区分是通过PC端阅读、收藏，还是手机端阅读、收藏，同时平台可自动统计访问平台人数总量。
17. 平台支持在后台设置首页的推荐图书，方便用户管理。
18.平台支持根据用户提供的馆藏接口进行数据对接，支持外部webservice方式
19.平台支持asp.net+C#+FrameWork4.0连接本地镜像安装数据库，可通过IP地址进行判断读者是否使用账号密码登录。
20.平台要有个人中心：完整记录个人浏览图书足迹、个人阅读量、收藏量、下载量，同时记录阅读、收藏、下载的图书详细信息
21. 电子图书平台所有图书具有独立的二维码，用户可通过手机微信、浏览器等方式直接对平台图书进行扫码下载阅读
22. 新书通报功能，首页显示最新上传的图书，以方便读者了解新书上架情况。
23. 统计功能：平台可自动统计图书的阅读量、收藏量和下载量，并且可以区分是通过PC端阅读、收藏，还是手机端阅读、收藏，同时平台可自动统计访问平台人数总量
24.平台支持用户自定义分类，用户可在自定义分类中上传图书
25.平台具备阅读数据展示。可以展示月榜、周榜、日榜阅读数据；同时还可以按照畅读榜、收藏榜、年度榜、机构榜展示相关阅读数据。
26. 平台具备分类阅读数据统计功能，可以直观的展示每个分类的具体数据。方便用户单位进行快速统计。
27.平台具有专题阅读功能，可以通过后台快速设置想要阅读的专题活动，同时在专题活动里面可以配置相关阅读图书，同时专题图书还可以设置阅读分类展示功能。
28.阅读详情页面展示信息包含：书名、作者、出版社、ISBN、分类、阅读数量、收藏数量、点赞数量、文件格式等信息
29.epub阅读页面包含目录、书签、字体大小调节和阅读背景色选择包含：白色、夜晚、护眼模式可选。
30.平台具备墨水屏适配阅读APP可以满足用户在墨水屏或平板上进行借阅阅读
31.为方便读者使用平台阅读器具有划线、笔记、复制、标签等功能。
	套
	1

	2
	电子图书
	1. 可提供不低于100万种图书的藏书分布情况（中图分类每个分类的藏书情况）；可提供不低于100万种图书的选书程序;
2.提供的电子图书应是正版图书，即具备著作权、网络传播权等;
3.图书内容覆盖中图分类法22个分类，涉及各个学科。图书分类支持中图分类、学科分类切换;
4.提供平台内图书的普通检索、高级检索等各种搜索功能;
5.电子图书图像遵循图书的原版原貌，文字差错率不高于万分之一;
6.平台提供多种高清晰的全文在线阅读方式，图像、文本、pdf、epub等，支持单页、连续页、双页阅读，并提供下载借阅功能，无副本限制;
7.平台提供阅读器阅读，提供标注功能，支持用户对图书进行批注，提供椭圆、矩形、曲线、直线四种标注图形，支持用户自定义标注的颜色。支持用户删除已有标注;
8.提供书签功能，支持用户自主插入书签，支持用户浏览插入的所有书签，并快速定位到已有书签页。
9.包含本地书架、最近阅读、收藏、正在下载，以及自定义标签功能。
10.阅读支持用户将书下载到本地，采用书架式进行图书综合管理，支持用户添加、删除、阅读图书并对图书进行排序、分类、查找和移动。支持对图书进行收藏。支持记录用户阅读历史以及阅读进度;
11.支持自定义分类标签，方便用户管理图书。支持对阅读页面进行放大、缩小操作，支持自定义放大缩小的比例，支持对页面进行最大（小）化操作;
12.阅读软件具有广泛的兼容性，可以阅读多种格式的数字资源,如EPUB、PDG、PDF、TXT、PDZ、PDZX等;
13.平台提供IP认证和个人账号登录的权限管理方式。可通过账号密码形式访问，使读者在局域网外也可不受限制访问系统;
14.平台需至少提供5个电子书经典文库供读者进行特色专题的阅读。精品图书可以实现AI阅读，分别支持概述、问答、词云、导图、摘录、图谱等功能;
15.个性化服务：平台首页的Logo、轮播图、图书推荐、阅读排行、当月好书精选、新书推荐、通知公告等模块支持用户自行管理、编辑、运营等;
16.为图书馆管理员提供图书的管理、流量统计等功能。平台对读者阅读数据进行整体管理，可按图书馆需求提供数据统计报告。
17.平台中的精品图书可以实现AI阅读，总书量不少于10余万册;
18.平台中的文本图书可进行在线听书、写读书笔记等功能;
19.电子图书图像遵循图书的原版原貌，文字差错率不高于万分之一;
20.平台电子图书馆藏量每年保持5万-10万的更新;
21.平台提供各类好社好书、每月精品书等多维度的好书推荐;
22.7*24小时无间断服务，提供邮件、电话、在线客服等多种途径的问题答疑。
23. 按需免费提供针对管理员和用户的培训活动;
24.定期向图书馆提供《电子书报》供馆员随时了解产品动态。
25.其他要求：电子图书支持与教学平台、教学APP、平台无缝对接，随时调取调取电子图书资源。 
	册
	
50000


	3
	实体图书
	图书馆实体图书采购，技术参数详见图书采购技术要求，采购书目详见附件材料。
	册
	48732
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	10.3寸墨水屏
	10.3寸硬件参数
整机尺寸：225.6*191.1*6.9mm
显示屏10.3" 墨水屏分辨率1404*1872  DPI 227PPI
触控：电容触控  CPU MTK 八核 2.3GHz
内存：4GB  存储：64GB
按键：开关机按键麦克风：四麦克风阵列
无线连接方式：WiFi2.4G/5G+蓝牙5.0
前光：冷暖双色36级前光
扬声器：双喇叭
TF卡：支持（最大支持1TB）
电池：4900MAH
端口：Type-c
手写：可选（支持电容笔手写）
操作系统：Android 11
软件功能：
1、在不同移动终端上阅读访问。提供适合使用的图书资源，需包含图书封面信息、目录中完成试读。
2 、支持有声读物播放，为满足读者视听需求。
3、提供图书与有声导航，并集成在首页中显示。
4、实现热门图书、有声等文献的推荐。
5、通过该系统访问本馆购买的资源，将不受 IP 限制，而是通过认证，直接针对每一个读者进行权限控制，只要通过随身设备连接网络，就可在全球任何地点访问，无需单独分开的登录、认证等。
6、为方便读者使用，内置资源 TXT 格式可支持在线朗读，同时支持各种发音语言等适合读者进行阅读听书。
7、平台具有记忆功能，可记录上一次读者阅读进度，下次阅读可继续阅读。
8、读者可通过 APP 创建个人的收藏书屋，可支持全文下载到本地，不受网络影响。
9、APP 首页可创建专题活动，根据图书馆活动可在 APP 首页进行发布展示，读者可通过 APP 直接进入专题图书阅读页面。
10、提供适合不同机阅读的 TXT 格式热门图书，内置 20000册其中包含：推荐图书、励志成长、文学作品、少儿故事、历史政治、人文社科、经济管理、古典国学等，每月更新 100 种图书。所有图书支持全文下载。
11、内置  20000 缉适合读者阅读的有声图书，月更新 100 缉其中包含：文学名著、历史人文、艺术曲艺、音乐、历史、儿童读物、健康养生、外语学习、国学经典、四大名著等。
	台
	60

	5
	墨水屏支架
	≥10.3寸以上多功能支架
	个
	60

	6
	充电柜（60口）
	1、 整机支持60台设备同时充电；整机尺寸：长570*宽510*高1050（mm）；柜体工位可放置最大设备尺寸≤280*200*30（mm）；
2、 顶盖边角圆弧设计，外观颜色采用黑白相间的经典配置，美观大气，安全稳固。
3、 采用分舱设计，前部为老师、学生使用区域，后部为设备调试维护区域。前后使用不同防盗锁，注重前仓设备的安全保护。内部分舱，强弱电分离，学生无法接触强电部分。（前舱为设备放置充电区域，学生接触区域，无强电；后舱为电源管理控制区域，由专业管理人员控制）。
4、 高品质超静音脚轮（四轮万向，两轮带刹车）和左右人体工学把手。
5、 环保工程塑料单机隔断，保证隔断塑料面板厚度不低于7MM，以保证隔板强度，同时在设计上采用新颖的隔板四面包围方式，以保障设备用电安全，其中内置隔板上带有卡线槽且不划伤屏幕，柜内USB线走线顺畅，美观。同时又预留凹槽方便拿取电脑。
6、 供电安全方面采用独有的USB接口后置供电模式，5V/0.5-2A之间智能输出，电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电。
7、 配有一体化电源管理系统，集防漏电，防短路，防过载，多模式显示数码智能开关机功能为一体。可随心设置时间，节约能源，具有优先供电功能。使用（自动）时，系统默认为全天充电。
	台
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	图书管理软件
	1、 管理规则：符合国家制定的图书、音像资料、期刊的编目规则，适合大中型图书馆管理要求及特点。
2、软件架构：系统采用B/S架构，集中部署，稳定、安全、易用。
3、登录方式：学校授权用户使用IE浏览器登录图书馆管理系统即可实现图书馆管理应用。
4、数据格式：系统图书数据应采用标准的CN-MARC数据格式存储，并能接收和输出规范的CN-MARC字段。
5、编目界面：提供填充式简编著录，分类符合《中图法》，自动提供分类主题词。
6、数据支持：系统有通过INTELNET网络进行联编数据的自动套录功能，并且具有可靠的数据连续更新机制，正版新书套录功能。馆藏管理：具有图书的征订、查重、编目、赔偿、转库、注销、删除、等功能。编目时可以实现ISBN号数字连续输入（不需输入“-”）、扫描自动输入功能，提高输入效率及准确率。编目著录时，系统支持图书多副本一次性著录完成，即多副本在一个工作界面里一次性完成著录。
7、智能书架功能：可以提供虚拟书架并自动提供封面、作者简介、豆瓣书评等书目信息。
8、数据标准化智能回补功能：对关键字段信息缺失的能够智能回补标准数据。
9、安全机制：系统支持一校多校区统一管理，即分校区能够使用一套系统账户即可实现统一管理。
10、读者管理：具有读者的登记、修改、班级升级、挂失、注销、删除管理功能。
11、期刊管理：具有期刊的征订、登到、合刊、外借、新年期刊导入、阅览室管理、过刊合订本编目等功能。
12、流通管理：图书、音像、期刊应具有相应的借阅功能。
13、离线客户端：提供相应的客户端工具，能够在断网的情况下，照常可以进行图书的借还登记操作，并在联网后实现与中心数据库同步。
14、查询统计：具有与图书、音像、期刊操作相对应的完善、详细的查询、统计功能，并能生成可打印的报表。系统中的报表可直接转换为其它通用文件格式（如：Excel），以方便用户二次编辑。
15、读者个人应用中心
（1）每位读者都可以在线查询个人历史借阅记录，并进行预约续借登记；
（2）在线浏览新书推介、好书书评，并可以进行图书荐购，提供图书馆采购参考；
（3）查询检索本校及全区域所有馆藏书目。                                                          16、专项审查
1）根据教育部基础教育司《关于开展全国中小学图书馆图书审查清理专项行动的通知》（教基司函〔（2019〕5号）要求，在系统内提供审查清理登记功能，可直接将清理出的三类图书登记并按照处理意见，一步操作实现馆藏剔除、馆藏建库、馆藏移库。
2）对于审查出来的图书复本，实现应查尽查，自动提示漏清理复本。对其它学校已清理的本校同样馆藏，能警示重点关注清理。
3）对清理出的三类图书能够按部颁标准直接生成导出电子表格以进行上报统计。
系统有外挂馆员智能桌面系统，无需登录网页系统，管理员即可实现图书常规编目、智能编目、读者管理、流通登记等日常业务管理功能：                                                                              
	套
	1 
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	馆情大数据系统
	1. 能以数字形式显示本校馆藏总数、新增馆藏数、读者总人数、到馆人数、总借阅量和总借阅次数。
2. 显示馆藏分类统计信息。
3. 显示本校本月、本周、本日流通排行。
4. 显示本校图书流通排行。
5. 展示读者流通排行。
6. 显示本学年、本学期、本月生均流通。
7. 部分功能根据甲方要求定制开发。
	套
	1 
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	馆情展示大屏（85寸）


	1、 显示要求：
1、 显示尺寸：≥85英寸，LED背光源；显示比例 16:9。
2、 液晶显示屏幕采用工业级A规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160；亮度≥450cd/㎡；可视角度≥178°3、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；采用铝合金金属面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），拒绝钣金、塑料等前面框，能够有效保证前面框结构强度；
4、前置按键和接口，按键：电源，护眼，设置，音量+，音量-，图像比例，录屏，触摸开关。前置接口：HDMI*1，Touch USB*1，USB*3，Type-C*1。
5、 侧置输入接口：HDMI*2，USB*2，VGA+AUDIO*1，YPBPR*1，AV*1，TF*1，RJ45*1，RS232*1；侧置输出接口：TOUCH USB*1，耳机*1，AV*1，同轴*1。
6、 具备前置两个书写笔磁吸凹槽，书写笔可吸附在凹槽内。
7、 具有前置录屏功能按键，可将主机中的课件、音频和环境声音同时录制。
8、 内置音箱：≥2*15W前置全频扬声器。
9、 整机内置摄像头4800万像素，8阵列麦克风，采集范围≥8米。
10、 整机内置安卓嵌入式系统，Android 11.0版本;运行内存4G存储32G 。
11、 具有五指手势息屏及五指手势屏幕唤醒功能。自持自定义设置开、关机时间。
12、 具备硬件系统检测功能，对系统主板型号、内存、存储、CPU、系统软件版本、触控单元、OPS 模块、光感、网络等提供状态提示信息。
13、 支持本机APP软件管理，包括强制停止、卸载。14、内置手机投屏软件，可进行手机投屏。
14、 具备锁屏功能，可设置密码解锁、手势解锁，USB KEY解锁。
15、 具备APP锁定功能，可锁定内置任意APP，有效管控APP的使用。
16、 表面玻璃采用4mm钢化玻璃（防眩光可选）。
2、 红外触摸技术参数：1、采用红外触控技术，触摸模式：支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持20点触控。
3、 内置插拔式电脑：1、采用模块化电脑方案，标准80针OPS-C电脑接口，外部无任何连线，方便老师使用与维护。2、处理器：Intel Core i7或以上 CPU；主频3.6Hz内存规格：≥8G内存；硬盘：≥256G 固态硬盘。
	台
	1 
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	图书馆借还书机
	外观尺寸：宽度590mm、前后长度580mm：误差不超过5%。高度1450到1550mm之间可以调整。                                                                   
材 质：钣金，钢化玻璃，亚克力；
设备重量：约45kg；
操作台面：550mm； 
屏幕尺寸：21.5寸；                                                    显示器支持竖屏摆放模式；竖屏状态配备双读卡器；设备可拓展人脸识别读卡功能；配套自助借还软件具备合法有效软件资质。                               
 触摸类型：电容屏；
工作温度：-10℃～50℃；
储存温度：-20℃～60℃；
相对湿度：5%～80%；
工作频率：13.56MHz；920-925MHz；
符合标准：ISO18000-3，ISO15693；
主机配置：集成工控主机；
内 存：4G；
储存空间：128G固态硬盘；
识别图书：多本（堆砌高度不大于250mm）；
供电要求：AC220V,50Hz；
功 耗：100W;
功能及特点：设备包括RFID读写器，磁条充消设备、IC卡读写器、身份证阅读器（教师使用），或者根据图书馆需求增加配置人脸识别读卡设备（提供照片说明，加分项），通过SIP2协议与图书馆软件对接。具备借书、还书、查询/续借功能以及办证功能，教师可以凭身份证到自助机上办理办证业务，可同时识别多本贴有RFID标签的图书。防止借阅过程中偷换、抽换书籍或一书登录多书借出的功能，可根据需求显示读者姓名、借阅资料题名与归还日期等相关信息。人机交互界面简单易懂，硬件设备安全可靠。
自助借还书机具有双标签同时操作功能，可以兼容多个厂家的复合磁条和高频标签，自助借还图书操作时，点击屏幕上还书或者借书：对馆里原有的图书上粘贴的复合磁条，进行充磁或者消磁的同时，可以对图书里的高频标签同时读取，并完成还书或者借书。供货时，现场有效测试使用双标签自助借还书机借还图书 。
自助借还书机工作表面，必须为平整的钢化玻璃平面，杜绝V型或者其它凹型。 
▲自助机具有自助借还软件证书。（提供证明材料上传）
▲具有人脸识别智能核验与管理软件证书（提供证明材料上传）
设备报价包含自助借还设备RFID管里软件。
报价包含图书馆软件接口费用。
▲投标产品所含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质要求在安全值范围内。【须提供具备 CMA 资质检测机构出具的检测报告扫描件并加盖单位公章上传】
▲图书馆借还书机整机需符合国家强制《GB 4943.1-2022》信息技术和通信技术设备-安全要求。【须提供具备 CMA 资质检测机构出具的检测报告扫描件并加盖单位公章上传】
	台
	2 
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	一体式馆员
工作站
	外观尺寸：430mmx500mmx530mm（长x宽×高);
材质：钣金，亚克力；
设备重量：约15kg；
屏幕尺寸：21.5寸（宽屏16:10）；          
显示器可以向上下左右倾斜，角度在30度以上，提供视屏录像。
触摸类型：电容屏；
工作温度:-10C°~ 50C°;
储存温度：-20C°~ 60C°;
相对湿度：5%~ 80%;
工作频率：920MHz; 13.56MHz
符合标准：ISO18000-3, 1SO15693;
主机配置：集成工控主机;
内存：4G;
储存空间：128G固态硬盘;
供电要求：AC220V'50Hz;
功耗：120W;
▲工作模式：要求具有管理员界面可选配馆员模式、 自助借还模式、借书模式、还书模式、查询模式等多种工作模式， 保证系统软件操作更便捷化；【提供证明材料上传】       
▲还书模式:系统可设置为仅允许读者还书操作,提示读者还书位置，方便规范管理 , 减少馆员工作量；【提供证明材料上传】
馆员工作站通过网线和工作电脑连接：产品功能
1.符合馆员工作习惯，为减轻工作人员工作压力，书籍转换时不需多余动作，将书籍放置到转换台上，扫描图书条码后，即可完成书籍数据转换，直接可以进行下一步操作。（提供证明材料）                                       ▲具有馆员工作站管理软件证书 【提供证明材料上传】
投标产品所含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质要求在安全值范围内。
整机需符合国家强制《GB 4943.1-2022》信息技术和通信技术设备-安全要求。
	台
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	高频RFID安全门
	采用了三维感应技术，能在感应区内三维空间上任意方向快速检测电子标签；设备支持多家厂商的电子标签，防盗门可以单通道或双通道或多通道安装，单通道识别距离大于90CM。本产品广泛应用于图书馆/档案室进出口防盗等领域。
安全门门上安装有统计人数设置，显示屏为≥7寸液晶屏幕，显示屏上带有年月日等时间显示，同时显示：进馆人数、出馆人数、在馆人数的汉字及统计数字。后台电脑可以产生统计人数日报表和月报表、年报表，相关时间段人数流量查询功能，投标提供。具有人员流量统计应用软件证书 液晶显示：彩色液晶屏幕显⽰环境温湿度、双向客流数量、当前时间。
主要功能特性： 
工作频率为13.56MHz
支持ISO18000标准协议； 
单通道宽度为90CM以上；
支持多种防盗模式：AFI、EAS和EAS+AFI；
集成三维全向感应技术； 
支持噪声检测，可检测周围环境是否有干扰信号；
同一出入口可支持多片安全门并排安装
通信接口：以太网； 
内置声光报警提示功能，音量可调节。信号联动：支持不少于5路数字信号联动输出， 其中一路可直接控制市电220V电压的通断 。
通道宽度140cm以上，根据实际场地需求安装通道宽度，安全门安装在自带的金属底座上。                                                                                                             设备支持手持遥控器完成开关机、报警音量、报警开关控制，相关功能中标后履约验收时现场核验。                                                图书经过安全门时，后台电脑都可以随时查询到书本的信息，并显示正常借阅或者未经借阅的报警图书信息。参数配置：安全门连接电脑即可直接读取或修改安全门配置；
供 电AC 180～240V 50～60Hz
物理物性：外壳材质亚克力和钣金
尺 寸：天线外观（长x宽x厚）：宽570毫米，厚度120毫米、高度1615毫米。误差不超5%。
环境参数工作温度-20度~60度储存温度-45度~85度相对湿度5%-80% 具有：安全门通道门禁系统管理软件证书
投标产品所含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质要求在安全值范围内。
整机需符合国家强制《GB 4943.1-2022》信息技术和通信技术设备-安全要求。
	片
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	图书查询机
（55寸）
	1. 主要特性：四等边框、LED 液晶屏、红外多点触摸 主机：i5 配置 
2. 芯片组 Intel 芯片组
3. CPU Intel Core i5 
4. 存储 4G DDR3 内存/2.5 寸 500G 硬盘 
5. 显卡 Intel 核芯显卡 Intel HD Graphics 
6. 接口 2 路 USB2.0、2 路 USB 3.0、1 路 RJ45 网络接口、1 路 HDMI、1 路 VGA 输出、1 路 LINE 输出、1 路 MIC 输入、支持 wifi；
7. 操作系统 Windows 7 旗舰版操作系统
8. 主机屏幕：显示屏尺寸:42英寸（16：9）
9. 显示屏类型:LED 液晶显示屏                                                                  物理分辨率1920（H）×1080（V）（Full HD）显示色彩 10bit, 1.07B
10. 刷新率 60HZ
11. 亮度 320cd/m2
12. 对比度 2000：1
	台
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	升降式移动还书箱
	尺寸：500*600 *840mm
重量：约30KG
图书容量：≥150册
材质工艺：型材＋板材＋丝印＋纤维
书箱原理：承载根据图书循序添加减少自动升降。
轮子：前两轮定向，后两轮自由转向，方便载重推动和转向。
功能：承载板自由升降，无负载时升降面离上半面≥80 mm,行程≥400mm。侧面封板采用高强度铝塑板材板，耐瞬时冲击强度高，有抗变形能力。
	台
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图书盘点车



	外观尺寸：550mm×480mm×1030mm（长×宽×高）；
材 质：钣金，亚克力，铝型材，不锈钢无缝拉手；
不锈钢把手离地面90厘米以上距离。
设备重量：约35kg；
屏幕中心：950mm；
屏幕尺寸：21.5寸显示器可以横屏也可以竖屏摆放；
触摸类型：红外屏；
工作温度：-10℃～50℃；
工作频率： 13.56MHz
符合标准：ISO18000；
主机配置：集成工控主机；
内 存：4G；
储存空间：128G固态硬盘；
电池容量：12V40AH；                                        设备不外接电源，能连续使用4小时以上。
识别图书：多本（读写天线距离书脊小于50mm）；
使用时间：8～12H
供电要求：AC220V,50Hz；
功 耗：80W；
功能及特点：图书盘点车手持天线为无线式，通过无线方式和盘点车电脑主机连接。具备射频识别距离功能：10～150mm，可以非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签和层架标，提供顺架、盘点、新书上架、倒架、上架指导、图书查找等功能；有效降低工作人员劳动强度和提高图书馆数据采集速度，支持无线连接，数据快速实时更新，支持离线盘点。人机交互界面简单易懂，硬件设备安全可靠。
	台
	1 

	16
	杀菌机
	1、 功能要求：
1.机器满足使用者自行操作图书杀菌作业的功能要求。
2.采用紫外线杀菌技术，配备4组36W的H型紫外线灯管，并搭配天然香精强化杀菌效果；
3.采用对人体无害植物杀菌素，增强杀菌效果，同时可去除图书中的异味。
4.本机器配备有祛除书异味过滤装置，能祛除书中的霉味等异味。
5.提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页杀菌效果；
6.有高效能集尘过滤器，拦截微小分子，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质；
7.机台上须设有270mmx300mm抗UV材质透视窗，提供读者随时观看杀菌作业进度；
8.人性化操作介面设计(如：one touch)，方便使用者操作；
9.机器能自动统计使用次数。
10.每次操作于30秒内完成杀菌作业。
11.杀菌时间可以随时调整，最短杀菌时间1秒，最长连续杀菌时间16个小时。并可以切换操作模式，按启动按钮开始工作，按启动按钮停止机器工作。设置按键须置于设备中央控制柜内部，无钥匙无法打开，防止非工作人员随意修改。
12.除菌作业不会对书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹。
13.防止在除菌过程中使用者打开操作安全门，必须设有安全保护装置立即暂停运转。
14.设备分上中下三层：a.中间层规格（长600mm*宽560mm*高590mm）为书籍除菌作业层，中间正面为读者自助安全操作门，安全门上设置270mmx300mm抗UV材质透视窗。b.上层规格（长600mm*宽560mm*高185mm），上层正面内置8寸高清多媒体显示器，可播放图书馆宣传视频及图片。C.下层规格（长600mm*宽560mm*高705mm），下层为杀菌机中央控制柜。
15.机器顶层内置8寸显示屏，接通电源后自动播放视频，另外提供一套关于演示图书杀菌作业流程的视频。
16.采用底噪音耐高温的横流风机。
17.厂家具有ISO9001质量管理体系认证。
18.投标产品具有省级检测中心关于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等8种及以上菌种杀菌率在99.99%及以上的检测报告。
▲19.生产厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证。【提供相关证书扫描上传】
▲20.生产厂家具有图书杀菌机智能控制系统管理软件的软件著作权登记证书。【提供相关证书扫描上传】
二、硬件要求:
1.单个杀菌室同时消毒书本数量：6本，放书方式：全部立着将书插入，所有书本放置于同一杀菌作业舱内。
2.电源：AC 220V，功率360W。
3.材质：冷轧钢板。整机外壳必须全部采用冷轧钢板，机器表面喷涂处理，需经除锈、除油磷化、清洗、静电喷涂处理，应达到防腐蚀、耐老化、表面光洁美观，外观可根据图书馆要求定制。
4.规格：1525(H) * 600(W) * 560(L) mm，规格尺寸误差不大于5mm。
5.颜色：白色，外壳采用白色粉末喷涂。
6.工作温度：摄氏 -10~50度。
7.环境湿度：10%~90%
	台
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	RFID图书标签
	功能要求
1、标签为无源标签，无需电池。
2、标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。
3、标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续。
4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。
5、标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被泄露。
6、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。
7、标签的天线为铝质天线，采用蚀刻法工艺制造。
8、具备（EAS）和（AFI）防盗功能。
9、标签固有频率误差率小于或等于±300K Hz范围。
10、可0.1s时间内读取存储在标签中的资料。
11、须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。
12、通过绿色环保新产品、中国节能减排重点新技术新产品，提供证书复印件。 
技术要求
1、工作频率：13.56 MHz。
2、芯片：相当于NXP ICODE2或NXP ICODE SLIX。
3、内存容量：≥1024 bits。
4、标签天线：铝质蚀刻天线，天线PET厚度38μm +7μm/-2μm ，铝膜厚度30μm±2μm 。
5、图书标签尺寸：50mm×50mm（长x宽）（误差+/-5MM）。
6、图书标签有效识读距离：自助借还设备≤250mm，RFID安全门≤800mm。
7、图书标签用纸：不干胶铜版纸封装，可根据用户要求印刷LOGO
8、质量检测：100%全检；
9、工作温度：-10℃～50℃；
10、环境温度范围：-30℃—75℃
11、有效使用寿命：≥10 年；内存须可读写100,000次以上。
12、防冲突机制： ≥30个标签/秒。
13、符合相关行业标准，如ISO15693标准，ISO 18000-3标准等，具有良好的互换性与兼容性。
	张
	52000 
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	高频层架
	天线尺寸：34mm&#215；16mm （长&#215;宽）；
横切尺寸：38mm&#215；18mm (长&#215;宽）；
纵向间距（天线)：13mm;
封装尺寸：85mm&#215；25mm&#215；4mm（长＆#215;宽＆#215;高）；封装材质：外壳采用工程塑料ABS；外壳底部贴合泡棉胶带；
芯片：NXP ICODE SLIX；
工作温度：-10&#8451；~50&#8451；
储存温度：-20&#8451；~60&#8451；
相对湿度：5%~80%；
标签频率：13.56MHz；
符合标准：1SO18000;
存储量：1024bits;
寿命：10年/100，000次读写;
功能及特点：RFID层架标签自带存储空间,可重复编辑，安全性高，可按图书位置定位书层位的标识标签,层架标签放置于每一层书架，可结合图书馆。
	张
	
970 
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	图书扫码枪
	1.光源类型：激光
2.支持接口：USB接口扫描模式：双向扫描，扫描速度：≥200次每秒 
	把
	2
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	读者证
	1. 工作频率：13.56MHz；
2.工作温度：-20℃~50℃(湿度为90%)
3.规格尺寸：85*54MM。
	张
	3000 


三、图书采购技术要求
3.1图书技术要求
投标人需具有稳定的图书发行人员，保证按照学校订购的图书品种、数量及时供货。投标人保证所供图书的书名、出版社等须与采购目录中公布的相一致。投标人需按招标文件要求提交样书作为项目评审及到货验收依据。
3.1.1图书配置
（1）因出版社绝版、停印、断货等客观原因，图书供货替换率控制在采购总数量5% 以内，投标人可在采购人监督下采用同品类、同品质正版图书等价替换，无需额外增补。
（2）实际替换率超出 5%的部分，投标人须与采购人协商等价调换合规图书；无法调换的，采购人有权扣除对应码洋的合同款项。
（3）若投标人主观故意提供非目录图书、盗版图书、二手图书、残次图书，采购人有权无条件退货、换货，并追究投标人违约责任；情节严重的，采购人有权解除合同，并按合同约定追究赔偿责任。
（4）投标人需拥有一定数量的出版社代理证明或合作协议，保证向招标人提供的图书均为正版。招标方将通过对供应商提供的图书进行抽样，要求供应商提供抽样图书的正式出版物供货来源证明。在任意时段，若发现有非正版图书，污损、图文不清、缺页、倒页、缺附件等质量不合格图书，以及订单外图书，一律予以换货或退。 
（5）所有图书质量必须符合国家相关标准，且必须保证所供图书全部为全新、未经使用过的正版出版物。如发生用无合法版权或使用过的二手书充数，则投标人必须承担因侵犯专利权、版权或其他知识产权而被提起的诉讼和索赔并承担相应的法律责任。 
3.1.2图书质量要求
（1）所有图书质量符合《中华人民共和国产品质量法》和新闻出版署《图书质量管理规定》（新出图[1997]79 号）；印刷技术标准符合中华人民共和国国标 GB9851；书刊印刷质量评价和分级方法依据 CYZ－91 标准；图书开本及幅面尺寸符合 GB/T788－1999 标准。 
（2）封面印刷套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨包均匀，无回胶印，背面不脏。 
（3）插图印刷 
①套印准确、层次分明、轮廓实，电分制版无浮雕印。 
②网点清晰饱满，小点不秃、大点光洁不糊，质感好。 
③墨色均匀实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。 
（4）正文印刷 
①压力：压力适度，全书前后轻重一致。 
②墨色：全书前后一致，浓淡适度。 
③套印：版面端正，正反套印准确。 
④文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎。 
⑤书目无脏污，破损，无钉花，野黑。 
（5）装订 
①开本尺寸符合设计要求，套收规格一致，成品切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头。 
②书背平整，无空背、起泡、明显皱纹，书脊字居中封面齐色，边框要色正。 
③全书页码折正，书面平服，无皱折（八字折等）。
④骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝，凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页。
（6）图书包装用纸要有足够的厚度和韧性，包装应规范，以免运输过程造成破损。
3.1.3图书加工要求
投标人需免费为项目学校新购图书提供编目加工服务，所有耗材由投标人按招标人统一标准免费提供。中标单位须至图书馆现场加工，不接受远程加工。投标人须有稳定的高素质的图书加工队伍，在接到招标人通知须及时安排加工人员进场，按要求完成加工任务。投标人须自带设备及材料，按以下要求提供此批图书的加工与编目上架服务，图书分编、编目、加工整体准确率不低于98%；验收中发现不合格加工项，投标人须在采购人指定时限内无条件免费返工、整改。
注：图书上架总体要求是按A-Z类依次排列，原有图书按类别统一编录上架，且书架要留1/3至1/5空间，不得将新书另行摆放，不得将书架摆满，每个橱签要根据上架后的实际情况重新打印。
（1） 贴条码：提供1张图书财产条码号,而且所提供的所有条码号都必须是同一长度的位数。以及所提供的条码必须要防水、耐磨且不易褪色褪字。
	（2）盖馆藏章：为每一本图书提供2个馆藏章,而且所盖的位置必须严格按照省级达标图书馆的要求, 统一盖在固定页。
	（3）分类：严格按照《中图法第五版》及学校图书馆所提供的使用本，为馆藏图书进行正确、科学地分类。教育教学类的图书根据需要细分到六级。
	（4）编目录入：严格按照《国际标准书目著录(ISBD)》和《中国文献著录标准(GB3792)》要求进行编目录入。必须完整地根据图书所提供的实际信息，将ISBN、物理媒体标志、作品语种、正题名、副题名、并列题名、丛书题名、分辑名、分辑号、卷册说明、卷册总价、主要责任者及国别年代、责任方式、出版年月、出版社、页码、尺寸、价格、分类号、索书号、装帧、版次、主题词(与中图法第五版对应)等准确地输入到图书馆管理软件中。
	（5）馆藏分配：根据校图书馆情况，将馆内的图书严格按照不同读者对于不同图书和阅读要求，分配到相应的教师书库、学生书库、工具书库，而不能将所有的图书都归到同一个书库。
	（6）贴书标：必须为每本已经编目录入后的图书提供至少1个以上书标，同时，还必须为所贴的每一个书标提供护膜，以提高书标的使用寿命。
	（7）排架：首先按中图法第五版分类号及所生成的索书号顺序，然后再根据馆内书架的布局以S型走向进行图书的排架。
	（8）贴写架标：根据每一个架子上图书的分类号情况，为每个书架的侧面及正面提供贴写架标服务，便于日后图书的借阅与整理。
（9）贴芯片：能对芯片数据进行数据转换。
四、商务及服务要求
★（一）供货、安装及工期
1.合同签订且收到采购人进场通知后60个日历天内，完成全部货物供货、设备安装、软件部署、图书加工及整体调试工作，并通过采购人综合验收交付使用。
2.所有设备、软件上门安装调试，完成全系统联调，保证各设备、软件无缝对接、正常运行。
3.安装期间遵守现场管理规定，完工后清理施工垃圾，保持场地整洁。
（二）人员培训
中标方需安排专业技术人员，对学校管理员、教职工开展设备操作、软件使用、日常维护、简单故障排查免费培训，确保使用人员熟练操作。
★（三）售后服务
 1.本项目整体设备、软件、图书加工服务免费质保期不少于3年，自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为、非不可抗力造成的故障、损坏，中标人免费维修、更换配件及上门服务，不收取任何费用。
 2.易损件单独约定：网布、海绵、椅子脚轮、USB 接口、紫外线灯管、线材等易损配件，免费质保期为1 年。
 3.售后响应：提供 7×24 小时全天候技术支持。故障划分及处置要求： 
（1）一般故障（单台设备、局部功能异常）：接报后 4 小时内人员到场，48 小时内修复； 
（2）重大故障（系统瘫痪、多台核心设备失效、影响整体运行）：接报后 2 小时内人员到场，双方协商确定修复时限并书面确认。
注:以上标注 “★”的条款为实质性否决条款，参数不满足按无效投标处理（提供证明材料，格式自拟）。
（四）资料交付
供货同时提供产品合格证、使用说明书、检测报告、软件安装包、密钥、台账、竣工资料等全套纸质 + 电子资料。
（五）付款方式
付款方式：合同签订后预付合同价款的40%，项目全部供货、安装、调试、验收合格并正式交付使用后，采购人支付合同价款的60%尾款。如因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任，付款进度以财政资金下款时间为准。
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二0二六年    月    日


尊敬的投标人:
请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。电子投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分只须加盖电子公章。

一、投标函
                         :
关于            采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表              （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以【大写:人民币     元（RMB¥      元】的投标报价并按招标文件的规定要求提供所须货物和服务。
2、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
3、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
4、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
6、我公司郑重承诺:我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
7、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
8、我们同意按照招标文件第二章第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
9、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
10、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
11、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（投标人公章）:                
地址:                 邮编:              
电话:                 传真:              
法定代表人（委托受托人）签字:            
职务:                    
日期:      年    月    日



二、开标一览表
投标人全称（CA公章）：供应商名称 
项目名称： 
项目编号：
	投标报价
总计
	（小写）¥                                                                
（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整

	合同履行期限 
	 


 
日期：  年  月  日
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三、投标报价明细表
（详见第五章 项目采购需求内容）
	序号
	采购项目
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	20
	总价
	大写：元整（¥：）


投标人:      （加盖公章）    
法定代表人或其委托受托人签字:                 
日期：  年  月  日
1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2、所有价格系人民币表示。如果单价和总价不符时，以单价为准。
3、投标人的报价应包括为完成本项目且符合采购文件要求的所有费用，招标人不再支付任何其他费用。              
          
四、技术要求响应偏离表
（详见第五章 项目采购需求内容）
	序号
	项目采购需求中主要技术
条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离
情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


投标人:      （加盖公章）    
法定代表人或其委托受托人签字:                 
日期：  年  月  日
注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 
（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。




[bookmark: _Toc157775469]五、服务承诺
（格式由投标人自定、加盖投标人公章）
六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；（提供书面承诺书印章齐全，格式见示范格式）
（2）拒绝符合下述条件的投标人参加本次采购活动：（格式见示范格式三）
1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺书印章齐全）
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动； （提供书面承诺书印章齐全）
3、“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人不得参加本项目的采购活动”的书面承诺； （提供书面承诺书印章齐全）
招标人（代理机构）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存，查询结果以网页打印的形式留存并归档。
（3）投标人提供下列之一（提供相关材料）
1、投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）和法定代表人有效身份证；（原件扫描件上传）
2、投标人授权委托人参加投标的，提供授权委托书（格式按照示范格式二要求）和受托人有效身份证。（原件扫描件上传）
（4）落实政府采购政策需满足的资格要求:（提供以下材料之一）
1）企业声明函（详见示范格式四）；
2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；
3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的原件扫描上传）。
说明：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：因本项目为多品类混合政府采购项目，包含以下品目，各品目中小企业划分标准所属行业如下：
品目1（阅览桌椅、木护板书架、图书馆借还书机、墨水屏及配套支架、充电柜、展示大屏、图书查询机、图书杀菌机、图书盘点车、还书箱、一体式馆员工作站、图书扫码枪）：工业
品目2（实体图书、电子图书）：其他未列明行业
品目3（图书馆智慧管理系统、图书管理软件）：软件和信息技术服务业
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（5） 本项目不接受联合体投标人参加投标。（不是联合体即可）
（6） 本项目的特定资格要求：投标人须持有出版行政主管部门核发、在有效期内的《出版物经营许可证》。（原件扫描件上传)
注:1、以上所有要求提供的证明材料在投标截止时间之前原件扫描件加盖公章（单位公章或电子公章）上传，用投标文件制作工具制作并生成上传至苏采云电子化交易平台，纸质文件不作为审查对象。如电子投标文件无法查阅上述所要求提供的证明材料的评审小组将以未提供证明材料取消其继续参加评审的资格。
2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人有权终止合同。
七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件
投标人参加投标时，按照招标文件第五章 相关要求提供材料（本项目第五章未涉及无效标条款）

八、综合评分时投标人须提供的证明文件
（请投标人仔细阅读招标文件  评标办法及评分细则）

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料
（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）
[bookmark: _Toc157775454]             


十、示范格式
示范格式一                 

法定代表人资格证明
单位名称:                    
地址:                        
姓名:            性别:             年龄:             职务:      
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与              项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。
                   
                   投标人:            (盖章)
                      日期:       年      月    日

附：身份证扫描件正反面                     



示范格式二
授权委托书
致                    :
本授权书宣告:
委托方:            地址:            
法定代表人:          
受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日
所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人     代表我公司参加      组织的（项目名称及编号:        ）政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。

附：身份证扫描件正反面                     


委托单位       （公章）    
                                         日期:       年      月    日



[bookmark: _Toc26990]示范格式三
承诺书
            （采购单位）：
    我方在项目名称                （项目编号：       ）的投标过程中，作如下承诺：
一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；
二、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理关系的情况；
三、我方未为本项目提供整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等任何前期配套服务，不存在法定禁止投标情形；
四、我方未被 “信用中国” 网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单，无政府采购禁入处罚记录。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！
                                投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：          
                                供应商：（盖单位公章）              
                                日  期：    年   月  日 



示范格式四                   
中小企业声明函（货物类）

致         采购单位     :
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）;
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 投标人:（电子公章） 
法定代表人:（电子公章或电子签字）
                                                   日期: 年 月  日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


说明：
因本项目为多品类混合政府采购项目，包含以下品目，中小企业划型依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）分行业判定，各品目中小企业划分标准所属行业如下：
品目1（阅览桌椅、木护板书架、图书馆借还书机、墨水屏及配套支架、充电柜、展示大屏、图书查询机、图书杀菌机、图书盘点车、还书箱、一体式馆员工作站、图书扫码枪）：工业
品目2（实体图书、电子图书）：其他未列明行业
品目3（图书馆智慧管理系统、图书管理软件）：软件和信息技术服务业
投标人根据自身所投产品/ 服务类别对应所属行业，据实划型、填报《中小企业声明函》。


示范格式五
残疾人福利性单位声明函
致               :
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                    投标人:        （电子公章）     
                           法定代表人:（电子公章或电子签字）
                        日期:        年      月      日


注:非残疾人福利性单位不需提供此函。




[bookmark: _Toc29975]示范格式六
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
致              :
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　
                                    日期：　   年　  月　  日         



注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

示范格式七
承诺书

我公司参加贵单位组织实施的（项目名称及编号:       ）政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下承诺：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


 承诺人:     （电子公章）    
                                                      日期:    年   月    日
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符合性审查承诺函
金湖县教育体育局：
我公司参加贵单位组织实施的           政府采购活动。针对以下内容，我公司如有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效响应文件处理：
（1）投标人未按照招标文件要求上传电子响应文件的。
（2）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的。
（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
（6）未通过符合性审查的。
（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。
（8）投标人被 “信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人，或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
（9）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
（10）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
（11）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章或电子签字的。
（12）经查实提供虚假材料谋取成交的。
（13）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。
（14）其他法律、法规及本招标文件规定的无效响应的情形。
                     供应商:            （盖章）  
                       法定代表人:（电子签章或签字）
                        日期:        年      月      日
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