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[bookmark: _Toc27259][bookmark: _Toc7294][bookmark: _Toc13414][bookmark: _Toc141869960][bookmark: _GoBack]
第一章  磋商邀请
受沭阳如东中学的委托，江苏兴聪项目管理有限公司就沭阳如东中学校园安防系统升级项目(JSZC-321322-XCXM-C2026-0002)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
沭阳如东中学校园安防系统升级项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2026年11月02日09点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321322-XCXM-C2026-0002 
2.项目名称：沭阳如东中学校园安防系统升级项目
3.预算金额：110万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为：110万元。
5.采购需求：沭阳如东中学校园安防系统升级项目，主要包括监控中心录像单元建设、盲区增补监控及配套设施等，具体详见采购需求部分。  
6.合同履行期限：合同签订之后，45日历天内交货并安装调试完毕。
7.本项目 不接受 联合体磋商。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%（工程项目为5%）扣除，用扣除后的价格参加评审。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793]1.获取时间：2026年10月23日09:00至2026年10月29日18:00（北京时间）。
2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共一个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别上传对应响应文件。否则，后果自负。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点
1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年11月02日09点30分（北京时间）。
2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]1.财政部门监督电话：0527-83559270。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
七、本次磋商联系方式
采购单位：沭阳如东中学
采购单位地址：沭阳县南湖街道上海南路397号
联系方式：薛标 13584625558  
采购代理机构：江苏兴聪项目管理有限公司
采购单位地址：沭阳县迎宾大道迎虞花苑东50米
联系方式：沈颖 13515177333
八、其他
1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次磋商不收取磋商保证金。
[bookmark: _Toc3297][bookmark: _Toc706][bookmark: _Toc11816][bookmark: EBa8c69c4726824205bbf6fbe49f912e2d][bookmark: EB154f34bfcea5417199f8cf429c255bfe]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc141869961]供应商须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目类别
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第 1 种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	响应有效期
	90日（从提交响应文件截止之日起算）

	3
	响应文件份数
	提交加密电子响应文件1份。

	4
	进口产品
	按以下第 2 种方式确定：
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK1]1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	5
	评审方法
	综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。

	6
	确定成交人
	采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人。

	7
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	8
	代理费用收取方式及标准
	在中标公告发布之日起2日内，按照“苏招协〔2022〕002 号”文件标准支付招标代理费。投标人应将其综合考虑在投标报价中，不单独列项。可通过转账、支票或数字人民币等方式。  

	9
	其他
	无


[bookmark: EBc9d8a0a6c333409599b28034cbc893d2][bookmark: _Toc141869962]







一、总 则
1、采购方式
本次采购采取竞争性磋商方式。
2、合格的供应商
2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、费用
供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。
[bookmark: _Toc141869963]二、竞争性磋商文件
5、磋商文件构成
5.1磋商文件由以下部分组成：
第一章：磋商邀请；
第二章：供应商须知；
第三章：评审方法与评审标准；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：响应文件格式。
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件。
6、政府采购政策
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1
6.1中小企业政策
本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15 %扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4 供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6 磋商过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。
6.3.2拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品品目清单范围的，对提供有效节能产品、环境标志产品认证证书的供应商加分。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
7、磋商文件的澄清或修改
7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。
7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后磋商文件），否则造成的相关责任由供应商承担。
[bookmark: _Toc141869964]三、响应文件的编制
8、响应文件的编制要求
8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。
8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如响应文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
9、响应文件构成
[bookmark: EBd2e6df6607b447c7a4370e6531238d19]9.1响应文件包括磋商申请函、资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
10、响应文件的报价
10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。
10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。
11、磋商保证金
[bookmark: EB2c6535ca97b046d89f956e109e785ae2]本项目不收取磋商保证金。
12、响应有效期
[bookmark: _Toc141869965]12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。
12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不得修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件的提交
13、响应文件的提交
13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间之前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14、响应文件被拒绝接收的情形
在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。
[bookmark: _Toc141869967]五、磋商程序及最后报价
15、磋商会议
15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的，视为其放弃磋商。
15.3供应商在磋商全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
[bookmark: OLE_LINK3]16、磋商小组
磋商小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。
17、磋商程序
17.1资格审查
由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。
17.2符合性审查
依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。
17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品响应
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
17.6磋商
17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
17.7有关问题的澄清
对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。
17.8最后报价
[bookmark: EB7c676092b0b54336b4f7c76350bf2f81]17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。
17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。
17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。
17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
[bookmark: _Hlk204074773]17.9 异常低价响应审查
17.9.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.9.2 评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
[bookmark: _Toc141869966]17.10推荐成交候选供应商
[bookmark: OLE_LINK5]磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形
18、无效响应情形
18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。
18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。
18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4响应文件未通过符合性审查的。
18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
[bookmark: _Hlk204074427]18.7磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。
18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。
18.10法律法规规定的其他情况。
19、采购活动终止情形
19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。
19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.4因重大变故，采购任务取消的。
19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
20、恶意串通情形
20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；
20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；
20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；
20.5不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
20.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
20.7供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
20.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: OLE_LINK2]21、取消成交（候选）供应商资格条款
21.1提供虚假材料谋取成交的；
21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
21.6法律法规规定的其他情况。
[bookmark: _Toc141869968]七、成交及合同签订
22、确定成交供应商
22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。
23、成交通知书
23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
24、签订和公告合同
24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。
24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
[bookmark: _Toc141869969]25、履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
25.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
25.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 5 %提交。
[bookmark: _Hlk187842952]支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 % 提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
25.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
25.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
25.5履约保证金退还时间
采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。
25.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
25.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
26、线上融资
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
27、合同履行
27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc141869970]八、质疑与投诉
28、质疑
28.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过 CA 数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。
28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
29、投诉
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。


[bookmark: _Toc14692][bookmark: _Toc141869971][bookmark: _Toc3418][bookmark: _Toc21941]第三章  评审方法与评审标准
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	磋商响应函
	符合磋商文件要求

	营业执照
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	联合体投标
	不接受联合体响应


二、符合性审查
磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合磋商文件要求

	磋商报价表
	符合磋商文件要求

	项目清单报价
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评审方法
采用综合评分法，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
综合评分保留至小数点后两位。
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商文件未规定的评标标准不得作为评审的依据。
	[bookmark: EB1a5d8b2c3833482f95a1f101c76adb9d]评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标
报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。对小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

	企业经营业绩、信誉
	企业
业绩
	4.00分
	投标人需提供承接过类似业绩的，每有1个业绩得2分，最多得4分；
注：投标文件提供中标（成交）通知书、合同及验收报告等有效证明材料的原件扫描件，以上缺一不可，不上传或上传不齐或模糊不清导致无法辨认的不予计分。

	
	节能
环境标志认证
	2.00分
	1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。
2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。

	项目整体实施方案
	项目实施方案总体概述
	16.00分
	投标人根据招标文件“第四章、采购需求—项目实施要求”中“项目实施方案总体概述”制定详细方案：
1.方案内容全面、具体详细，施工组织总体设想思路清晰、要点明确、重点突出，组织工序严谨，方案结合实际针对性强，优于采购需求得13-16分；
2.方案有具体内容，施工组织总体设想有具体思路、有要点，组织工序流畅，方案具有结合实际的针对性，可以实现采购需求的，得9-12分；
3.方案有具体内容，施工组织总体设想思路、要点一般，组织有序及针对性一般，但经后期优化后可以实现采购需求的，得5-8分；
4.方案有内容，但不具体，得1-4分；没有内容不得分。

	
	质量保障措施
	16.00分
	投标人根据招标文件“第四章、采购需求—项目实施要求”中“质量保障措施”制定详细方案：
1.措施完整全面，质量控制目标清晰，保障措施得力，具有前瞻性，和优秀的可行性，优于本项目实际需求的，得13-16分；
2.措施基本完整，质量控制目标明确，保障措施基本可行，能够满足项目实际需求的，得9-12分；
3.质量控制目标不清、保障措施不全，必须后期根据采购人的需求进一步完善才能基本满足使用需求的，得5-8分；
4.质量保障措施有内容，但不具体，得1-4分；没有内容不得分。

	
	项目实施计划
	16.00分
	投标人根据招标文件“第四章、采购需求—项项目实施要求”中“项目实施计划”制定详细方案：
1.项目实施计划内容全面具体、解决方案思路清晰、要点明确、措施详细，且能够凸显可操作性强，实施计划具体详细、重点突出，优于采购需求的，得12-16分；
2.项目实施计划内容有具体内容、解决方案有明确思路、有要点和措施，且能够体现可操作性，可以实现采购需求的，得9-11分；
3.项目实施计划内容有具体内容、解决方案的思路、要点和措施内容一般，得5-8分；
4.项目实施计划有内容，但不具体的得1-4分；没有内容不得分。

	
	售后服务方案
	16.00分
	投标人根据招标文件“第四章、采购需求—项目实施要求”中制定详细售后服务方案：
1.方案详细、响应及时、服务体系完整，且优于采购需求的得12-16分；
2.方案较详细、服务体系较完整，能够满足采购需求的得9-11分；
3.方案笼统、响应滞后、服务体系不完善，但承诺通过后期优化能够满足采购需求的得5-8分；
4.项目售后服务有内容，但不具体的得1-4分；没有内容不得分。


四、评审标准
[bookmark: EBd5bea3a3c3254523b93c8abaa514fb10][bookmark: _Toc10422][bookmark: _Toc31956][bookmark: _Toc1519][bookmark: _Toc17639][bookmark: _Toc22280]4、评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
第四章  采购需求
[bookmark: _Toc148981260]项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）
本项目不接受进口产品。
一、项目概况
（一）项目名称：沭阳如东中学校园安防系统升级项目
（二）最高限价：110万元
（三）付款方式：
预付款：合同金额的 30 %，合同签订后按规定支付； 
进度款：项目完成经验收合格，支付至合同总额的85%；项目审计结束支付至审计结算价款的97%；余款待审计结束后满一年付清（无息）。
注：①每次付款前，乙方必须提供正规发票，否则甲方不予付款。②在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。③上述付款节点根据财政报账进度予以支付且无息。
（四）合同履行期限、免费保修期、实施地点及注意事项
1、供货及安装期：合同签订之后，45日历天内交货并安装调试完毕。
2、免费保修期：3年，自项目验收合格之日起。
3、实施地点：采购人指定地点。
4、质量标准：中标人提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求。
5、注意事项：中标人必须注意现场作业安全，做好安全文明施工工作，一切责任由中标人负责，与采购人无关。
二、★采购清单及技术要求: 
	编号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注
（品牌）

	一、存储建设

	1
	监控中心录像单元
	4U机架式550路网络存储设备，单台900TB监控存储。
1、设备配置≥3个2.5G网口、1个2.5G管理口、1个Esata接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个VGA接口、1个HDMI接口，采用可热插拔1+1AC220V电源
2、单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内置EMMC系统盘和loT企业级硬盘，支持可热插拔冗余温控调速风扇
3、应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有8块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入
4、可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常
5、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载
6、在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息
7、支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置
（以上每项功能需提供检测报告证明）
	台
	2
	

	2
	存储机柜
	42U，黑色，含机柜PDU
	套
	1
	

	3
	机柜托盘
	1U,深≥600mm
	块
	3
	

	4
	玻璃隔断墙
	1.机房内增加钢化玻璃隔断26.42m²；
2.顶部电路工程，包含灯具，电路布线，灯具要求与原有机房保持一致；
3.机房吊顶材质为600*600*0.8微孔铝合金板，色调与机房原有环境一致，共计13.6m²；
4.机柜桥架（桥架学校提供），需要提供配套辅材；
	项
	1
	

	5
	监控优化配置服务
	1.需将学校所有监控录像参数设置整合；
2.学校原有监控摄像头约1250个，原有存储约1400T；其中有存储需要调试（磁盘认证、重新创建RAID阵列、配置热备盘、划分存储卷等软件操作）。
3.相关设备及软件集成（进行数据规划，把存储设备接入原有平台，统筹整合现有监控、存储资源；结合单台存储容量均衡分配监控接入点位，确保监控录像存储保存周期不低于90日历天。
4.设备安装调试、取电及配套辅材
	项
	1
	

	
二、前端盲区增补监控建设

	1
	办公楼室内增加摄像头
	400w、2.8mm室内半球、语音对讲、支持poe
1、内置1个扬声器、 1个麦克风、1个红外接收器，具有1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯。 设备采用AC220V转DC12V或POE供电（提供公安部检验报告证明）
2、开启红外夜视功能， 可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓
3、设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能
（以上每项功能需提供检测报告证明，且投标人提供承诺书承诺所投产品能够兼容接入学校现有监控平台）
	个
	13
	

	2
	艺术中心空房间增加摄像头
	400w、2.8mm室内半球、语音对讲、支持poe
1、内置1个扬声器、 1个麦克风、1个红外接收器，具有1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯。 设备采用AC220V转DC12V或POE供电（提供公安部检验报告证明）
2、开启红外夜视功能， 可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓
3、设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能（以上每项功能需提供检测报告证明，且投标人提供承诺书承诺所投产品能够兼容接入学校现有监控平台）
	个
	14
	

	3
	物理楼房间增加摄像头
	400w、2.8mm室内半球、语音对讲、支持poe
1、内置1个扬声器、 1个麦克风、1个红外接收器，具有1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯。 设备采用AC220V转DC12V或POE供电（提供公安部检验报告证明）
2、开启红外夜视功能， 可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓
3、设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能（以上每项功能需提供检测报告证明，且投标人提供承诺书承诺所投产品能够兼容接入学校现有监控平台）
	个
	15
	

	4
	化学楼空房间增加摄像头
	400w、2.8mm室内半球、语音对讲、支持poe
1、内置1个扬声器、 1个麦克风、1个红外接收器，具有1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯。 设备采用AC220V转DC12V或POE供电（提供公安部检验报告证明）
2、开启红外夜视功能， 可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓
3、设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能（以上每项功能需提供检测报告证明，且投标人提供承诺书承诺所投产品能够兼容接入学校现有监控平台）
	个
	14
	

	5
	四中心楼梯及宿舍楼楼梯
	400w、2.8mm室内半球、语音对讲、支持poe
1、内置1个扬声器、 1个麦克风、1个红外接收器，具有1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯。 设备采用AC220V转DC12V或POE供电（提供公安部检验报告证明）；2、开启红外夜视功能， 可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；3、设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能（以上每项功能需提供检测报告证明，且投标人提供承诺书承诺所投产品能够兼容接入学校现有监控平台）
	个
	112
	

	6
	大门通道出门
	400万poe人脸抓拍摄影头电动变焦
1.传感器：1/3" 逐行扫描 CMOS，400 万像素；
2.最大分辨率：2560×1440@25fps；
3.镜头规格：电动变焦 2.7～12mm 自动对焦；
4.最低照度：彩色 0.005Lux@F1.2 (AGC 开)；红外 0Lux（IR 夜视）；
5.快门：1/3s～1/100000s 可调；
6.宽动态：120dB 真实宽动态，支持强光抑制、背光补偿、3D 数字降噪；
7.日夜切换：ICR 红外滤片自动切换；
8.深度学习人车分类：越界侦测、区域入侵、进入 / 离开区域侦测
9.人脸抓拍：支持动态人脸抓拍、人脸评分、最优人脸图片输出
10.支持语音报警联动、区域遮挡报警；
11.报警：1 路报警输入、1 路报警输出（AC/DC24V 1A）
12.防护等级：IP66 防尘防水
13.协议：TCP/IP、RTSP、ONVIF、NTP、DDNS、802.1X 等
14.音频：内置 MIC + 内置扬声器；
15.支持语音对讲。
16.人脸抓拍单帧>=30人脸、配512G内存卡
	个
	1
	

	7
	监控线缆
	超五类网线
	箱
	14
	

	8
	电源线
	RVV2*1.5
	米
	600
	

	9
	电源线
	RVV3*1.5
	米
	200
	

	10
	普通poe交换机
	8口千兆，铁壳
	台
	24
	

	11
	集中供电1
	20A 12V
	个
	30
	

	12
	集中供电2
	30A 12V
	个
	20
	

	13
	无线插排
	4插位正品无线插座插线板接线插排
	个
	20
	

	14
	设备箱
	300*400*160mm
	个
	10
	

	15
	监控授权服务
	平台授权
	路
	210
	

	16
	存储硬盘更换
	监控存储6T
	块
	2
	

	17
	教学楼内盲区摄像头更换调整服务
	教学楼C、E楼西楼梯转台存在盲区、办公楼至教学楼连廊存在盲区，摄像头更换调整服务
	处
	16
	

	18
	摄像头安防监控有源对讲室外音柱
	20w、室外防水
	个
	6
	

	19
	辅材、打孔等
	线管、水晶头、线卡、扎带、标签、打孔、跳纤等
	项
	1
	

	20
	集成服务
	设备安装、调试
	项
	1
	


注：1、本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身的费用、辅助材料、安装、调试、验收费用、吊装费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及的其他一切费用。 2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。3、投标人应充分勘察施工现场，充分考虑工程量及施工难度，确保中标后正常履约。招标人不组织现场踏勘，招标文件中所列的设备种类及数量，仅作为投标报价的依据。如因现场施工需要增加设备、辅材等，均由中标人无偿提供，中标人不得以任何借口或方式要求追加工程量。
三、★技术响应：
1、本项目中产品技术参数不接受负偏离，否则作无效标处理。投标人须在《技术要求响应及偏离表》对采购需求中产品技术参数进行逐条响应，如在《技术要求响应及偏离表》中未列出的对应项或响应偏离，作未响应按无效标处理。
2、针对采购清单中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准。 
四、项目实施要求
（一）项目实施方案总体概述：供应商应在投标文件中提供完备的项目实施方案总体概述，包括对项目建设背景的理解、对需求的深入分析，以及施工组织总体设想、方案针对性等。
（二）质量保障措施：供应商应在投标文件中提供详细的质量保障措施方案，包括质量控制目标、质量控制方法、技术规范和工艺流程保障措施等。
（三）项目实施计划：
1、施工进度计划：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑暑期暴雨及酷暑影响，避免影响工期。
2、现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求。
3、突发事件处置要求：供应商应充分考虑履约过程中可能遇到的各种突发情况，有针对性地制订预防措施，需在投标文件中进行注意阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。
4、配送要求：（1）中标供应商在设备出厂前，应提供明细的设备清单交由采购人进行确认，包含设备名称、详细规格、材质、颜色等内容，由采购人确认后，方可进行供货；（2）产品必须是正规厂家新品，不得以次充好；（3）中标人负责货物的包装、保险、运输至业主指定的交货地点，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标供应商负责处理；（4）供应商负责货物装卸车、就位、组装、调试等工作，保证交给采购人货物的完好性。
5、安全及环境保护要求：加强安全管理，对现场安全负完全责任；负责送货、安装、调试现场安全管理、环境保护管理，项目实施过程中产生的包装等废弃垃圾搬运至招标人指定地点并清扫现场。
（四）售后服务方案 ：
内容包含但不限于服务内容、详细技术服务方案、售后人员配备情况、响应时间，以及售后服务期满后主要产品、配件优惠方案等：
1.服务内容：本项目要求设备售后服务期：3年（自最终交付验收合格后）。售后服务期内投标人对产品质量实行三包，维护、维修、保养、替换故障部件（包括更换仪器及零配件）等服务。因设备配置或制造质量问题而引起的故障，投标人应在24小时内立即予以维修或更换，由此引起的一切费用由投标人承担。
2.详细技术服务方案，包括但不限于：设备工作原理、设备部件结构组成、设备操作手册、设备运行维护手册、设备软件使用手册等。
3.售后人员配备情况：投标人应配备专职的维修工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证设备的正常操作。提供售后人员相关信息及联系电话。
4.响应时间：在调试和售后服务期内，投标人应及时提供充足的技术服务。如遇到产品质量问题，在接到采购单位通知后0.5小时内响应，2小时内到达甲方现场。如排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在 24小时内解决,涉及安全方面的问题 4 小时内解决。采购人不承担所产生的任何费用。本项目所有要求需要在投标文件中作出承诺。供货方可根据自身服务能力，提供超出上述所列以外的更优惠服务。其他与本项目安装相关配套辅件辅材配件配材等，因考虑不全造成材料遗漏，均由投标供应商自行负责。 
五、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: _Toc148981329]1.1采购本国货物、工程和服务
1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
1.1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号文)等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。
1.3政府采购需求标准
1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）。
1.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装，投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
1.5绿色数据中心政府采购需求标准（试行）。
1.5.1为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。
1.6本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。
1.7对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
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[bookmark: _Toc7955][bookmark: _Toc22631][bookmark: _Toc1657]第五章  合同格式及条款（草案）




[bookmark: _Toc544][bookmark: _Toc155086567]政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：沭阳如东中学校园安防系统升级项目
项目编号：        
分包编号： 
甲方（全称）： 
乙方（全称）：
签订时间：2026年      月        日







政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：沭阳如东中学校园安防系统升级项目
项目编号：                               
甲方：（买方）                      
乙方：（卖方）                      
   甲、乙双方根据沭阳如东中学校园安防系统升级项目（项目编号： ）竞争性磋商招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：沭阳如东中学校园安防系统升级项目
1.2 标的质量：乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，甲方有权拒收货物。乙方在交货时必须提供主要产品生产厂家供货证明书。乙方货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给甲方带来的损失。
1.3 标的数量（规模）：详见采购清单。
1.4 履行时间（期限）：合同签订之后，45日历天内交货并安装调试完毕。
1.5免费质保期：3年，自项目验收合格之日起。
1.6 履行地点：沭阳如东中学。
1.7 履行方式：乙方负责将货物运输至甲方指定地点，运输过程中的各种风险由乙方承担，运输方式由乙方视情况自定，费用自负。
1.8 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
1.9注意事项：中标人必须注意现场作业安全，做好安全文明施工工作，一切责任由中标人负责，与采购人无关。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_____元整（___元）人民币或其他币种。
主要标的物清单（详细列明）
	序号
	产品名称
	品牌
	规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：人民币金额（大写）：                   元整（￥：   ）


注：（一）1、本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身的费用、辅助材料、安装、调试、验收费用、吊装费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及的其他一切费用。 投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。3、投标人应充分勘察施工现场，充分考虑工程量及施工难度，确保中标后正常履约。招标人不组织现场踏勘，招标文件中所列的设备种类及数量，仅作为投标报价的依据。如因现场施工需要增加设备、辅材等，均由中标人无偿提供，中标人不得以任何借口或方式要求追加工程量。综上：本合同价款包含乙方提供合同约定的货物及乙方提供合同中服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
（二）报价注意事项： 
价格一律以人民币计算，以元为单位标准； 
（三）项目采购、运输至该项目完成期间，涉及相关人员安全问题，由中标人承担。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、供货要求
4.1乙方需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。
4.2供货前，乙方应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供甲方确认，否则造成的损失由乙方自行承担。产品必须是正规厂家新品，中高端优质产品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经甲方审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。
4.3乙方应在合同签订后规定时间内按要求将货物运输至甲方指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由乙方负责处理，未按进度供货的，责任乙方自负。
4.4经甲方确认供货完成后，乙方应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，乙方应及时更换新的产品，确保货物质量。
4.5环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由乙方负责。一切安全问题由乙方负责。
五、知识产权
5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
六、产权担保
6.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、履约保证金
[bookmark: _Hlk198040700]7.1履约保证金应在采购合同签订前向甲方提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向甲方缴纳，支持和鼓励乙方自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
7.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或乙方数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
7.3履约保证金退还的条件：
货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
7.4逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
7.5本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
八、合同转包或分包
[bookmark: _Hlk211435858]8.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
8.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
九、合同款项支付
9.1合同款项的支付方式及进度安排：
预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付； 
进度款：项目完成经验收合格，支付至合同总额的85%；项目审计结束支付至审计结算价款的97%；余款待审计结束后满一年付清（无息）。
注：①每次付款前，乙方必须提供正规发票，否则甲方不予付款。②在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。③上述付款节点根据财政报账进度予以支付且无息。
十、税费
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、售后服务
11.1乙方对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，乙方应按甲方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。
11.2售后服务期：乙方需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由甲方通知乙方。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。甲方不承担所产生的任何费用。
11.3乙方除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证甲方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。
十二、项目验收
12.1 甲方依法组织履约验收工作。
12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
12.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（第三编合同）》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十三、货物的包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值2%的违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、供应商合法权益补偿机制
[bookmark: _Toc23650]供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、解决争议的方法
17.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十八、合同生效及其他
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：        
                                          签订日期：      年    月   日 















[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]第六章  响应文件格式


响  应  文  件






项 目 名 称：
项 目 编 号：
      供应商名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：


响应文件目录

一、磋商响应函
二、法人授权书
三、磋商报价表
四、分项报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
[bookmark: OLE_LINK4]六、技术响应偏离表（技术参数响应）
七、项目组人员
八、企业业绩
九、项目整体实施方案
十、磋商所需其他材料

















一、磋商响应函

磋商响应函
                    ：
根据      （项目编号） 的   （项目名称）     竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


供应商名称： （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日


[bookmark: _Toc120614284]

二、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         号          采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]日期：












三、磋商报价表
本次为首次报价
货币单位：人民币元
项目编号：
采购包号：
	标题
	内容

	报价（小写）
	

	合同履行期限
	

	质保期
	


供应商（CA电子签章）：
供应商名称
日期：   年   月   日




四、分项报价表（一）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	单位
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“报价”数额一致。


供应商（CA电子签章）：
供应商名称
日期：   年   月   日













项目清单报价（二）
	沭阳如东中学校园安防系统升级项目
采购清单报价                       

	编号
	名称
	参数
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	备注（所投品牌）

	一、存储建设

	1
	监控中心录像单元
	4U机架式550路网络存储设备，单台900TB监控存储。
1、设备配置≥3个2.5G网口、1个2.5G管理口、1个Esata接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个VGA接口、1个HDMI接口，采用可热插拔1+1AC220V电源
2、单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内置EMMC系统盘和loT企业级硬盘，支持可热插拔冗余温控调速风扇
3、应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有8块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入
4、可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常
5、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载
6、在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息
7、支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置
（以上每项功能需提供检测报告证明）
	台
	2
	
	
	

	2
	存储机柜
	42U，黑色，含机柜PDU
	套
	1
	
	
	

	3
	机柜托盘
	1U,深≥600mm
	块
	3
	
	
	

	4
	玻璃隔断墙
	1.机房内增加钢化玻璃隔断26.42m²；
2.顶部电路工程，包含灯具，电路布线，灯具要求与原有机房保持一致；
3.机房吊顶材质为600*600*0.8微孔铝合金板，色调与机房原有环境一致，共计13.6m²；
4.机柜桥架（桥架学校提供），需要提供配套辅材；
	项
	1
	
	
	

	5
	监控优化配置服务
	1.需将学校所有监控录像参数设置整合；
2.学校原有监控摄像头约1250个，原有存储约1400T；其中有存储需要调试（磁盘认证、重新创建RAID阵列、配置热备盘、划分存储卷等软件操作）。
3.相关设备及软件集成（进行数据规划，把存储设备接入原有平台，统筹整合现有监控、存储资源；结合单台存储容量均衡分配监控接入点位，确保监控录像存储保存周期不低于90日历天。
4.设备安装调试、取电及配套辅材
	项
	1
	
	
	

	小计
	0
	

	二、前端盲区增补监控建设

	1
	办公楼室内增加摄像头
	400w、2.8mm室内半球、语音对讲、支持poe
1、内置1个扬声器、 1个麦克风、1个红外接收器，具有1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯。 设备采用AC220V转DC12V或POE供电（提供公安部检验报告证明）
2、开启红外夜视功能， 可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓
3、设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能
（以上每项功能需提供检测报告证明，且投标人提供承诺书承诺所投产品能够兼容接入学校现有监控平台）
	个
	13
	
	
	

	2
	艺术中心空房间增加摄像头
	400w、2.8mm室内半球、语音对讲、支持poe
1、内置1个扬声器、 1个麦克风、1个红外接收器，具有1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯。 设备采用AC220V转DC12V或POE供电（提供公安部检验报告证明）
2、开启红外夜视功能， 可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓
3、设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能（以上每项功能需提供检测报告证明，且投标人提供承诺书承诺所投产品能够兼容接入学校现有监控平台）
	个
	14
	
	
	

	3
	物理楼房间增加摄像头
	400w、2.8mm室内半球、语音对讲、支持poe
1、内置1个扬声器、 1个麦克风、1个红外接收器，具有1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯。 设备采用AC220V转DC12V或POE供电（提供公安部检验报告证明）
2、开启红外夜视功能， 可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓
3、设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能（以上每项功能需提供检测报告证明，且投标人提供承诺书承诺所投产品能够兼容接入学校现有监控平台）
	个
	15
	
	
	

	4
	化学楼空房间增加摄像头
	400w、2.8mm室内半球、语音对讲、支持poe
1、内置1个扬声器、 1个麦克风、1个红外接收器，具有1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯。 设备采用AC220V转DC12V或POE供电（提供公安部检验报告证明）
2、开启红外夜视功能， 可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓
3、设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能（以上每项功能需提供检测报告证明，且投标人提供承诺书承诺所投产品能够兼容接入学校现有监控平台）
	个
	14
	
	
	

	5
	四中心楼梯及宿舍楼楼梯
	400w、2.8mm室内半球、语音对讲、支持poe
1、内置1个扬声器、 1个麦克风、1个红外接收器，具有1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯。 设备采用AC220V转DC12V或POE供电（提供公安部检验报告证明）；2、开启红外夜视功能， 可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；3、设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能（以上每项功能需提供检测报告证明，且投标人提供承诺书承诺所投产品能够兼容接入学校现有监控平台）
	个
	112
	
	
	

	6
	大门通道出门
	400万poe人脸抓拍摄影头电动变焦
1.传感器：1/3" 逐行扫描 CMOS，400 万像素；
2.最大分辨率：2560×1440@25fps；
3.镜头规格：电动变焦 2.7～12mm 自动对焦；
4.最低照度：彩色 0.005Lux@F1.2 (AGC 开)；红外 0Lux（IR 夜视）；
5.快门：1/3s～1/100000s 可调；
6.宽动态：120dB 真实宽动态，支持强光抑制、背光补偿、3D 数字降噪；
7.日夜切换：ICR 红外滤片自动切换；
8.深度学习人车分类：越界侦测、区域入侵、进入 / 离开区域侦测
9.人脸抓拍：支持动态人脸抓拍、人脸评分、最优人脸图片输出
10.支持语音报警联动、区域遮挡报警；
11.报警：1 路报警输入、1 路报警输出（AC/DC24V 1A）
12.防护等级：IP66 防尘防水
13.协议：TCP/IP、RTSP、ONVIF、NTP、DDNS、802.1X 等
14.音频：内置 MIC + 内置扬声器；
15.支持语音对讲。
16.人脸抓拍单帧>=30人脸、配512G内存卡
	个
	1
	
	
	

	7
	监控线缆
	超五类网线
	箱
	14
	
	
	

	8
	电源线
	RVV2*1.5
	米
	600
	
	
	

	9
	电源线
	RVV3*1.5
	米
	200
	
	
	

	10
	普通poe交换机
	8口千兆，铁壳
	台
	24
	
	
	

	11
	集中供电1
	20A 12V
	个
	30
	
	
	

	12
	集中供电2
	30A 12V
	个
	20
	
	
	

	13
	无线插排
	4插位正品无线插座插线板接线插排
	个
	20
	
	
	

	14
	设备箱
	300*400*160mm
	个
	10
	
	
	

	15
	监控授权服务
	平台授权
	路
	210
	
	
	

	16
	存储硬盘更换
	监控存储6T
	块
	2
	
	
	

	17
	教学楼内盲区摄像头更换调整服务
	教学楼C、E楼西楼梯转台存在盲区、办公楼至教学楼连廊存在盲区，摄像头更换调整服务
	处
	16
	
	
	

	18
	摄像头安防监控有源对讲室外音柱
	20w、室外防水
	个
	6
	
	
	

	19
	辅材、打孔等
	线管、水晶头、线卡、扎带、标签、打孔、跳纤等
	项
	1
	
	
	

	20
	集成服务
	设备安装、调试
	项
	1
	
	
	

	小计
	0
	

	总计
	0
	


注：1、本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身的费用、辅助材料、安装、调试、验收费用、吊装费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及的其他一切费用。 2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。3、投标人应充分勘察施工现场，充分考虑工程量及施工难度，确保中标后正常履约。招标人不组织现场踏勘，招标文件中所列的设备种类及数量，仅作为投标报价的依据。如因现场施工需要增加设备、辅材等，均由中标人无偿提供，中标人不得以任何借口或方式要求追加工程量。

供应商（CA电子签章）：
供应商名称
日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc9025][bookmark: _Toc21129]五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）
日  期：       年___月___日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。





残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）
日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。


六、技术响应偏离表（技术参数响应）

	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


单位名称：             （盖CA电子公章）
备注：本项目中产品技术参数不接受负偏离，否则作无效标处理。投标人须在《技术要求响应及偏离表》对采购需求中产品技术参数进行逐条响应，如在《技术要求响应及偏离表》中未列出的对应项或响应偏离，作未响应按无效标处理。
2、针对采购清单中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准。 



七、项目组人员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。


供应商（CA电子签章）：
供应商名称
日期：   年   月   日




[bookmark: _Toc11176]

8、 企业业绩


投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc28140]注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

供应商（CA电子签章）：
供应商名称
日期：   年   月   日









9、 项目整体实施方案
格式自拟


十、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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