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[bookmark: _Toc27131][bookmark: _Toc24386][bookmark: _Toc27214][bookmark: _Toc13036][bookmark: _Toc9352][bookmark: _Toc28446][bookmark: _Toc27417]第一章 采购公告
受扬州市公安局的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州市警务技能训练基地功能区域窗帘纱窗集中采购安装项目（JSZC-321000-SWGC-G2026-0131号）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
扬州市警务技能训练基地功能区域窗帘纱窗集中采购安装项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月19日下午2:30 （北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _GoBack]1.项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2026-0131号
2.项目名称：扬州市警务技能训练基地功能区域窗帘纱窗集中采购安装项目
3.预算金额：100.51万元
4.最高限价：100.51万元，报价超过最高限价的为无效投标文件。
5.采购需求：见招标文件第四章。
6.合同履行期限：见招标文件第四章。 
7.本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求	
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6 供应商信用承诺书；
1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3.联合体投标。
	采购包号
	是否接受联合体投标
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html.
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月19日下午2:30 （北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次招标不收取 投标保证金。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。
5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
10.集中现场考察或答疑：采购人不组织，投标人可自行考察。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
名 称：扬州市公安局
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]地 址：扬州市邗江区润扬中路98号
联系人：王成 
联系方式：13905271668
2.采购代理机构信息
名称：江苏苏维工程管理有限公司
地　址：扬州市邗江区翠岗路48号
联系人：赵凌云、黄炎
联系方式：0514-82129101
[bookmark: _Toc55204178][bookmark: _Toc13371]

[bookmark: _Toc8455][bookmark: _Toc19440][bookmark: _Toc27937][bookmark: _Toc15067][bookmark: _Toc23235]第二章 投标人须知
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-SWGC-G2026-0131号项目。
2.投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次采购预算中已包含代理服务费，由中标人在领取中标通知书前参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号文）货物类标准一次性支付给招标代理机构。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。
代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行
               开户名称：江苏苏维工程管理有限公司
               开户账号：1108020819100000612
4.3专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行，由采购人支付。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9.投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10.投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1.项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18.投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21.开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目的核心产品为“布帘”）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25.9 异常低价投标审查
25.9.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:
1.投标（响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值50%的，即投标（响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值×50%；
2.投标（响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价50%的，即投标（响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价×50%；
3.投标（响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应)报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.9.2评审委员会启动异常低价投标（响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
25.9.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应)处理。
26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27.确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。（代理机构及采购人不接受无快递运单号的快递。）
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30. 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
33、电子投标文件要求
33.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
33.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
33.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
33.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
34、其他
34.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


[bookmark: _Toc55204179][bookmark: _Toc18307][bookmark: _Toc30440][bookmark: _Toc1445][bookmark: _Toc23141][bookmark: _Toc12895][bookmark: _Toc7691][bookmark: _Hlk69392822]第三章 合同条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

[bookmark: _Toc14006][bookmark: _Toc17457][bookmark: _Toc3819][bookmark: _Toc15957]扬州市政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：扬州市警务技能训练基地功能区域窗帘纱窗集中采购安装项目
项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2026-0131号
甲方：（买方）扬州市公安局
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物及伴随服务
1.1 货物及服务名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。
6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。 
6.4 履约保证金收取：无
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期：合同签订后30个自然日内（除不可抗力、非乙方原因）完成供货、运输、安装、调试等直至交付采购人使用的所有内容，并调试成功。
9.2 交付方式：甲方指定方式
9.3 交付地点：甲方指定地点
十、货款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 甲方付款方式：
合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；
项目完成并经验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的70%。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。
12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5上述的货物及服务免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、货物及服务包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。
14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。
十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
十九、合同生效及其它
19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章后生效。
19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。  
	甲方：扬州市公安局
	乙方： 

	地址：
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日
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[bookmark: _Toc4495][bookmark: _Toc31443]第四章 项目需求
[bookmark: _Toc319408306][bookmark: _Toc55204181]注：本章内容中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。
项目属性:货物类项目
核心产品：
	采购
包号
	核心产品

	1
	布帘


进口产品投标：
	采购
包号
	是否接受进口产品投标
（是/否）

	1
	否


一、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
二、项目概况
（一）窗帘部分。根据区域功能特点和现场安装条件，分别配置手动和电动卷帘、布帘，总体色调以咖色、米色、灰色系为主，体现公安机关稳重大气风格。
配置方案：一是教学综合楼一层大厅、图书馆及公共休息区、食堂就餐区、所有办公室采用手动卷帘，美观简洁、收放灵活，具备环保、抗紫外线和透景功能；二是所有教室、会议室、接待室、宿舍、值班室采用布帘，具备遮光隔热和吸音功能，有效减少外界噪声，提升学员专注度，保证学员休息质量。三是高度超高的训练馆上半部分、大报告厅及其休息区，分别采用电动卷帘和布帘，操作省力、静音安全，便于同时开合。
（二）纱窗部分。基地周边农田水网密布，拟结合办公、教学、生活需要，为部分必要区域安装纱窗。
配置方案：为所有办公室、教室、会议室、图书馆、宿舍、值班室等人员逗留时间较长，以及食堂、卫生间、仓库等卫生要求较高的功能区域安装纱窗。所有纱窗材质均为优质金刚纱。
	窗帘项目分项清单

	序号
	区域
	产品名称
	数量
	单位
	所属行业
	属性

	1
	1#楼 教学楼一层
	手动卷帘
	354.98
	平方米
	工业
	货物

	2
	
	布帘
	737.1
	平方米
	工业
	货物

	3
	
	布帘电机
	6
	台
	工业
	货物

	4
	
	电动轨道
	18
	米
	工业
	货物

	5
	
	电动布帘遥控器
	2
	个
	工业
	货物

	6
	
	手动轨道
	66.2
	米
	工业
	货物

	7
	1#楼 教学楼二层
	布帘
	739.48
	平方米
	工业
	货物

	8
	
	手动轨道
	93
	米
	工业
	货物

	9
	1#楼 教学楼三层
	手动卷帘
	147.31
	平方米
	工业
	货物

	10
	
	布帘
	170.24
	平方米
	工业
	货物

	11
	
	手动轨道
	21
	米
	工业
	货物

	12
	1#楼 教学楼四层
	手动卷帘
	126.54
	平方米
	工业
	货物

	13
	
	布帘
	184.8
	平方米
	工业
	货物

	14
	
	手动轨道
	25.64
	米
	工业
	货物

	15
	1#楼 教学楼五层
	手动卷帘
	140.66
	平方米
	工业
	货物

	16
	
	布帘
	152.32
	平方米
	工业
	货物

	17
	
	手动轨道
	20.8
	米
	工业
	货物

	18
	1#楼 教学楼六层
	手动卷帘
	135.84
	平方米
	工业
	货物

	19
	
	布帘
	152.46
	平方米
	工业
	货物

	20
	
	手动轨道
	21.8
	米
	工业
	货物

	21
	2#楼 一层
	手动卷帘
	450.5
	平方米
	工业
	货物

	22
	2#楼 二层
	手动卷帘
	32.76
	平方米
	工业
	货物

	23
	
	布帘
	797.08
	平方米
	工业
	货物

	24
	
	布帘电机
	12
	台
	工业
	货物

	25
	
	电动轨道
	49.2
	米
	工业
	货物

	26
	
	电动布帘遥控器
	3
	个
	工业
	货物

	27
	
	手动轨道
	14.4
	米
	工业
	货物

	28
	3#楼 一层
	手动卷帘
	35.33
	平方米
	工业
	货物

	29
	4#楼 一层
	手动卷帘
	187.82
	平方米
	工业
	货物

	30
	
	布帘
	42.84
	平方米
	工业
	货物

	31
	
	手动轨道
	5.3
	米
	工业
	货物

	32
	4#楼 二层
	手动卷帘
	100.7
	平方米
	工业
	货物

	33
	
	布帘
	652.01
	平方米
	工业
	货物

	34
	
	手动轨道
	73.9
	米
	工业
	货物

	35
	5#楼 一层
	手动卷帘
	545.43
	平方米
	工业
	货物

	36
	5#楼 二层
	手动卷帘
	27.04
	平方米
	工业
	货物

	37
	5#楼 夹层
	手动卷帘
	39.76
	平方米
	工业
	货物

	38
	6#楼 一层
	手动卷帘
	103.32
	平方米
	工业
	货物

	39
	7#楼 一层（手动卷帘面料同电动卷帘面料）
	手动卷帘
	497.03
	平方米
	工业
	货物

	40
	
	电动超高卷帘
	615.81
	平方米
	工业
	货物

	41
	
	电动超高卷帘电机
	28
	台
	工业
	货物

	42
	
	电动超高卷帘遥控器
	3
	个
	工业
	货物

	43
	7#楼 二层
	手动卷帘
	114.94
	平方米
	工业
	货物

	44
	8#楼 一层
	手动卷帘
	113.76
	平方米
	工业
	货物

	45
	
	电动超高卷帘
	492.07
	平方米
	工业
	货物

	46
	
	电动超高卷帘电机
	43
	台
	工业
	货物

	47
	
	电动超高卷帘遥控器
	3
	个
	工业
	货物

	48
	9#楼 一层
	手动卷帘
	25.2
	平方米
	工业
	货物

	49
	
	布帘
	390.6
	平方米
	工业
	货物

	50
	
	手动轨道
	54
	米
	工业
	货物

	51
	9#楼 二层
	手动卷帘
	20.16
	平方米
	工业
	货物

	52
	
	布帘
	390.6
	平方米
	工业
	货物

	53
	
	手动轨道
	54
	米
	工业
	货物

	54
	9#楼 三层
	手动卷帘
	20.16
	平方米
	工业
	货物

	55
	
	布帘
	390.6
	平方米
	工业
	货物

	56
	
	手动轨道
	54
	米
	工业
	货物

	57
	9#楼 四层
	手动卷帘
	20.16
	平方米
	工业
	货物

	58
	
	布帘
	390.6
	平方米
	工业
	货物

	59
	
	手动轨道
	54
	米
	工业
	货物

	60
	9#楼 五层
	手动卷帘
	20.16
	平方米
	工业
	货物

	61
	
	布帘
	390.6
	平方米
	工业
	货物

	62
	
	手动轨道
	54
	米
	工业
	货物

	63
	9#楼 六层
	手动卷帘
	20.16
	平方米
	工业
	货物

	64
	
	布帘
	390.6
	平方米
	工业
	货物

	65
	
	手动轨道
	54
	米
	工业
	货物

	66
	10#楼 一层
	手动卷帘
	18.2
	平方米
	工业
	货物

	67
	
	布帘
	390.6
	平方米
	工业
	货物

	68
	
	手动轨道
	54
	米
	工业
	货物

	69
	10#楼 二层
	手动卷帘
	18.2
	平方米
	工业
	货物

	70
	
	布帘
	390.6
	平方米
	工业
	货物

	71
	
	手动轨道
	54
	米
	工业
	货物

	72
	10#楼 三层
	手动卷帘
	18.2
	平方米
	工业
	货物

	73
	
	布帘
	373.24
	平方米
	工业
	货物

	74
	
	手动轨道
	55.8
	米
	工业
	货物

	75
	10#楼 四层
	手动卷帘
	18.2
	平方米
	工业
	货物

	76
	
	布帘
	390.6
	平方米
	工业
	货物

	77
	
	手动轨道
	54
	米
	工业
	货物

	78
	10#楼 五层
	手动卷帘
	18.2
	平方米
	工业
	货物

	79
	
	布帘
	390.6
	平方米
	工业
	货物

	80
	
	手动轨道
	54
	米
	工业
	货物

	81
	10#楼 六层
	手动卷帘
	18.2
	平方米
	工业
	货物

	82
	
	布帘
	390.6
	平方米
	工业
	货物

	83
	
	手动轨道
	54
	米
	工业
	货物

	注1：电动卷帘配件包括：1.标准安装支架套装-含85尾插63套;2.加长加强尾插支架套装-含85尾插8套。
注2：牵引绳包括：导向钢丝及系统约1100米，其中常规钢丝底座与支架63套，加长钢丝底座与支架8套。
注3：超高电动卷帘安装位置为7#馆（训练馆）与8#馆（泅渡馆）上侧，高度分别为约12米、8米，需搭建脚手架进行安装，其中7#馆（训练馆）地面已铺设训练地板，安装中需实施地面保护；相关安装及保护费用由投标人承担。


金刚网纱窗项目分项清单

	产品名称
	宽度
	高度
	单个面积
	数量
	总面积
	单位
	备注

	上下推拉窗
	1.05
	1.15
	1.21
	32
	38.72 
	平方米
	面积尺寸均为窗框+网纱面积，下同

	上下推拉窗
	1.38
	1.02
	1.41
	17
	23.97 
	平方米
	

	上下推拉窗
	1.1
	1.02
	1.12
	155
	173.60 
	平方米
	

	上下推拉窗
	1.15
	1.6
	1.84
	17
	31.28 
	平方米
	

	上下推拉窗
	0.74
	1.5
	1.11
	2
	2.22 
	平方米
	

	上下推拉窗
	1.16
	1.47
	1.71
	10
	17.10 
	平方米
	

	上下推拉窗
	1.08
	1.53
	1.65
	8
	13.20 
	平方米
	

	上下推拉窗
	1.18
	1.6
	1.89
	12
	22.68 
	平方米
	

	上下推拉窗
	1.14
	1.15
	1.31
	7
	9.17 
	平方米
	

	上下推拉窗
	1.07
	1.47
	1.57
	36
	56.52 
	平方米
	

	上下推拉窗
	0.94
	1.15
	1.08
	1
	1.08 
	平方米
	

	上下推拉窗
	1.05
	1.69
	1.77
	16
	28.32 
	平方米
	

	上下推拉窗
	1.28
	1.55
	1.98
	9
	17.82 
	平方米
	

	上下推拉窗
	1.32
	1.06
	1.4
	5
	7.00 
	平方米
	

	上下推拉窗
	1.04
	1.5
	1.56
	4
	6.24 
	平方米
	

	上下推拉窗
	1.17
	1.47
	1.72
	9
	15.48 
	平方米
	

	上下推拉窗
	0.96
	1.5
	1.44
	12
	17.28 
	平方米
	

	上下推拉窗
	0.99
	0.75
	1
	174
	174.00 
	平方米
	

	上下推拉窗
	1.72
	1.49
	2.56
	4
	10.24 
	平方米
	

	金刚网片纱
	0.5
	1.66
	1
	208
	208
	平方米
	

	折叠纱门
	1.3
	2.58
	3.35
	1
	3.35 
	平方米
	

	折叠纱门
	1.44
	2.58
	3.72
	1
	3.72 
	平方米
	

	实际：上下推拉窗530个，金刚网片纱208个，折叠纱门2个




3、 采购清单
	设备
类型
	名称
	规格、技术参数
	采购数量
	单位

	定制成品帘
	卷帘
	1.材质：100%本质阻燃聚酯纤维，不接受任何表面涂层或后整理阻燃面料（提供投标人加盖公章后的接受供货期间抽样送检，复检不合格按虚假响应处理的承诺书）
2.密度（根/10cm）：经向≥150、纬向≥135；其中电动阳光卷帘克重≥500g/㎡
3.甲醛含量：≤20mg/kg（提供第三方检测报告原件扫描上传）
4.pH值：4.0-9.0
5.异味：无
6.断裂强力：经向：≥2200N、纬向：≥2000N
7.顶破强力：≥2000N
8.可分解致癌芳香胺染料：禁用（≤20mg/kg）（提供第三方检测报告原件扫描上传）
9.可萃取重金属总量（mg/kg）：砷≤1.0、镉≤0.1、钴≤4.0、铬≤2.0、铜≤50、镍≤4.0、铅≤1.0、六价铬≤0.5
10.含氯苯酚：≤0.05mg/kg
11.▲耐光色牢度：≥5级（提供第三方检测报告原件扫描上传）
12.耐干摩擦色牢度≥4级
13.耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥4级
14.耐热压色牢度（干压、潮压、湿压）：4-5级
15.耐酸斑色牢度：≥4级
16.起球（级）≥4级
17.静电性能要求：峰值电压：≤500V；半衰期≤5s
18.透气性≥200mm/s
19.▲遮光率≥85%（提供第三方检测报告原件扫描上传）
20.防紫外线：UPF＞50，UVA透射比＜5%
21.阻燃性能：符合GB 20286-2006阻燃1级（织物）标准和GB 8624-2012（窗帘幕布、家具制品装饰用织物）B1级标准。其中：氧指数≥32，经向/纬向损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级（SDR）≤15，产烟毒性等级：不低于ZA2级。面料经水洗≥12次后，阻燃性能仍须符合上述阻燃1级和B1级标准（提供符合上述两个标准的一份或数份第三方检测报告原件扫描上传）
	4496.8
（其中含电动卷帘1107.88㎡，另7#楼训练馆一层下半部分手动卷帘面料497.03㎡同电动卷帘）
	㎡

	定制成品帘
	卷帘电机
	电机符合CCC强制性认证标志
	71
	台

	定制成品帘
	电动卷帘遥控器
	与电动卷帘相适配
	6
	个

	定制布帘
	布帘
	
1.材质：100%本质阻燃聚酯纤维，不接受任何表面涂层或后整理阻燃面料；（提供投标人加盖公章后的接受供货期间抽样送检，复检不合格按虚假响应处理的承诺书）
2.密度（根/10cm）：经向≥950，纬向≥450

3.线密度（tex）：经向10（公差±10%），纬向36（公差±10%）

4.▲单位面积质量≥350g/m²（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）

5.▲遮光率：≥90%（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）

6.甲醛含量≤20mg/kg（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）

7.pH值：4.0-9.0

8.可分解致癌芳香胺染料：禁用（≤20mg/kg）（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）

9.异味：无

10.▲致敏性分散染料：禁用（每种≤50mg/kg）（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）

11.▲致癌染料：禁用（每种≤50mg/kg）（提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）
12.邻苯基苯酚≤25mg/kg

13.氯化苯和氯化甲苯：不得检出

14.含氯苯酚：≤0.05mg/kg

15.可萃取重金属总量（mg/kg）：镉≤2，钴≤4，铜≤50，镍≤4，铅≤1，锌≤25（检测方法：GB/T 17593.2-2007）；六价铬≤0.5

16.富马酸二甲酯≤1mg/kg

17.色牢度：耐干摩擦色牢度≥4级、耐湿摩擦色牢度≥3级；耐水色牢度≥4级、耐汗渍色牢度≥4级、耐皂洗色牢度≥4级、耐光色牢度≥3级

18.酚黄变≥4级

19.悬垂性（悬垂系数）：静态≥45%，动态≥70%

20.耐磨性≥10000次

21.易去污性能≥3级

22.水洗后外观：变色≥4级、互染沾色≥4级；起毛、起球或毡化≥4级；外观平整度≥3.5级，无破损、抽纱

23.水洗尺寸变化率：经向±3%，纬向±3%

24.断裂强力：经向≥1500N，纬向≥1200N

25.顶破强力≥1500N

26.勾丝性能≥4级

27.静电性能（摩擦带电电压）≤1500V、静电半衰期≤5.0s

28.防螨性能（驱避率或抑制率）≥70%

29.抗菌性能（抑菌率）：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌均≥90%

30.防霉性能（黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉）：≤1级，霉菌生长稀少或局部生长，在样品表面的覆盖面积小于10%

31.防紫外线性能：UPF＞50、UVA平均透过率＜5%、TUVB ＜5%
32、吸声系数：频率250HZ 吸声系数≥0.2；频率500HZ吸声系数≥0.35；频率1000HZ吸声系数≥0.45；频率2000HZ吸声系数≥0.55；频率4000HZ吸声系数≥0.65

33.阻燃性能：符合GB 20286-2006阻燃1级标准和GB 8624-2012 （B1级）标准。其中：氧指数≥32，经向/纬向损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级（SDR）≤15，产烟毒性等级：不低于ZA2级。面料经水洗≥12次后，阻燃性能仍须符合上述阻燃1级和B1级标准（提供符合上述两个标准的一份或数份第三方检测报告原件扫描上传）
	8298.17
（注：窗帘面积为展开面积，褶皱倍数2倍）
	㎡

	定制布帘
	手动轨道
	1.铝合金基材：采用6063-T5铝合金材质，表面电泳处理

2.化学成分
(1)Si:0.20%～0.6%
(2)Fe:≤0.35%
(3)Cu:≤0.10%
(4)Mn:≤0.10%
(5)Mg:0.45%～0.9%
(6)Cr:≤0.10%
(7)Zn:≤0.10%
(8)Ti:≤0.10%

3. ▲壁厚：≥1.5mm（提供第三方检测报告或产品说明书或官网产品参数截图，扫描上传）

4. 韦氏硬度：≥12HW

5. 力学性能：规定塑性延伸强度（Mpa）≥130 MPa

6. 抗拉强度Rm(MPa) ≥ 150 MPa

7. 断后伸长率 ≥ 11%

8. ▲阳极氧化膜局部膜厚≥15µm（提供第三方检测报告原件扫描上传）

9. 涂层中可溶性重金属（mg/kg）：汞（Hg） ≤ 10、镉（Cd） ≤ 10、铅（Pb） ≤ 10、六价铬（Cr） ≤ 10

10. 滑轮承重 ≥ 30 kg；

11、耐沸水性：经沸水性试验后，膜层表面不应出现脱落、起皱等现象

12. 耐盐酸性：经盐酸性试验后，膜层表面不应出现气泡及其他明显变化

13. 耐碱性 ≥ 9.5级

14. 耐砂浆性：经砂浆性试验后，复合膜表面应无脱落、起泡、开裂或其他明显变化；

15. 耐溶剂性：经耐溶剂性试验后，型材表面不露出阳极氧化膜；

16. 耐洗涤性：经洗涤剂性试验后，膜层表面不应出现气泡及其他明显变化。
	991.84
	米

	定制布帘
	电动轨道
	1.铝合金基材：采用6063-T5铝合金材质，表面电泳处理

2.化学成分
(1)Si:0.20%～0.6%
(2)Fe:≤0.35%
(3)Cu:≤0.10%
(4)Mn:≤0.10%
(5)Mg:0.45%～0.9%
(6)Cr:≤0.10%
(7)Zn:≤0.10%
(8)Ti:≤0.10%

3. ▲壁厚：≥1.8mm（提供第三方检测报告或产品说明书或官网产品参数截图，扫描上传）

4. 韦氏硬度：≥12HW

5. 力学性能：规定塑性延伸强度（Mpa）≥130 MPa

6. 抗拉强度Rm(MPa) ≥ 150 MPa

7. 断后伸长率 ≥ 11%

8. ▲阳极氧化膜局部膜厚≥15µm（提供检测报告原件扫描上传）

9. 涂层中可溶性重金属（mg/kg）：汞（Hg） ≤ 10、镉（Cd） ≤ 10、铅（Pb） ≤ 10、六价铬（Cr） ≤ 10

10. 滑轮承重 ≥ 30 kg

11、耐沸水性：经沸水性试验后，膜层表面不应出现脱落、起皱等现象

12. 耐盐酸性：经盐酸性试验后，膜层表面不应出现气泡及其他明显变化

13. 耐碱性 ≥ 9.5级

14. 耐砂浆性：经砂浆性试验后，复合膜表面应无脱落、起泡、开裂或其他明显变化

15. 耐溶剂性：经耐溶剂性试验后，型材表面不露出阳极氧化膜

16. 耐洗涤性：经洗涤剂性试验后，膜层表面不应出现气泡及其他明显变化
	67.2
	米

	定制布帘
	布帘电机
	电机符合CCC强制性认证标志
	18
	台

	定制布帘
	电动布帘遥控器
	与电动布帘相适配
	5
	个

	定制金刚网纱窗
	上下推拉窗
	▲
1. 边框型材硬度≥ 3H（提供第三方检测报告或产品说明书或官网产品参数截图，扫描上传）
▲
2. 冲击强度：冲击高度400mm，涂层无剥落、裂纹、皱纹（提供第三方检测报告或产品说明书或官网产品参数截图，扫描上传）

3. 耐腐蚀性：100 h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3 mm以外，应无气泡产生；100 h后，检查划道两侧3 mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象

4. 附着力：≤1级

5. 粗糙度（Ra）≤1.6μm
6.光泽度：无光≤14，14<半光(亚光)≤50，50<平光(半亚光)≤85，高光>85

7. 抗盐雾：18 h，1.5 mm以下锈点 ≤ 20点/dm²，其中 ≥ 1.0 mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2 mm以内的不计）

8. 耐液性：10%碳酸钠和30%乙酸，24h，无明显的变色、鼓泡、皱纹等
9、附着力：每组割痕包括11条长35mm,间距2mm的平行割痕，2组不低于1级

10. 耐湿热：70 ℃、20 min，达到1级

11. 耐干热：70 ℃、20 min，达到1级

12、耐冷热温差：温度40±2℃,相对湿度98%～99%,和-20℃±℃,3周期，无鼓泡、裂缝和明显失光


13. 窗纱冲击强度：标准测试钢球从500 mm高度自由落体对纱网中心部位进行冲击（冲击能量≥0.5 J），测试结束无破裂、撕裂、明显塑性变形，且网丝无脱落

	665.92
	㎡

	定制金刚网纱窗
	折叠纱门
	
	7.07
	㎡

	定制金刚网纱窗
	金刚网片纱
	
	208
	㎡




四、商务要求
（一）报价要求
1、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用，以及供应商认为需要的其他费用等。
2、供应商的任何错漏、优惠报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
3、供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用所需的全部辅材及配套服务。
（二）实施要求
1、总体要求
（1）供应商中标后提供窗帘及金刚网纱窗安装日程计划。
（2）供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。
2、质量要求
所供产品必须是全新的合格产品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的产品，不得以废、旧材料制作，产品必须符合行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有产品应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。
3、安全实施要求
供应商应采取安全措施，确保实施安全。因本项目实施产生的人员人身安全问题由供应商承担全部责任。
4、验收要求
（1）因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权更换。
（2）安装完毕后，供应商主动配合采购人组织验收小组进行验收，如验收不合格，采购人有权更换产品，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。
（三）质保及服务承诺
1、安装和调试：中标供应商负责派人员到现场进行安装调试，直至验收合格；中标供应商应在货物运抵现场一周前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。
2、技术培训：中标人应负责对采购人指定人员进行现场培训，直至采购人能完全操作和简单维修。
3、售后服务要求
质量保证（修）期：自验收合格后至少三年，所有产品及部件质保期内免费上门质保，质保期满后，中标人须提供最优惠的维修价格进行相关服务。
（四）交付使用时间
合同签订后30个自然日内（除不可抗力、非乙方原因）完成供货、运输、安装、调试等直至交付采购人使用的所有内容，并调试成功（提供承诺函，格式自拟，原件系统上传）
（五）其他要求 
1、本项目为交钥匙工程，项目包含货物制作（采购）、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。
2、投标人应在投标文件中明确售后服务能力（包括交货期、保修期时限、售后服务、维护响应时间等）。
3、采购人对所有供货产品进行抽样检测，若检测合格，相关检测费用由采购人承担。若检测不合格，相关检测费用由中标人承担，采购人有权终止合同，并退还其所有供货产品，相关损失由中标人自行承担。
4、在货物运输、安装过程中如出现任何安全事故，责任由中标人承担。
5、信用承诺：投标人承诺按照招标文件要求提供的服务承诺及实施方案等是真实的，若技术指标、产品资料、服务承诺等与投标文件说明不符，采购人将上报采购监管部门，按国家规定取消其中标资格或终止合同。
（六）样品要求
1、样品：供应商在当天投标截止时间前须同时按技术参数要求提供样品参加投标。
2、样品送达时间:样品须在开标当天投标截止时间前送至扬州市邗江区翠岗路48号江苏苏维工程管理有限公司二楼样品室，逾期不予接收。由代理单位人员统一编号。
3、样品费用:样品的制作、运输、安装、退场等费用均由投标人承担。
4、样品标识:所有样品都不应含有或隐去或遮挡投标人单位名称、品牌、商标等能标明具体投标人的标识。
5、样品退场:采购活动结束后，未中标人的样品，由投标人1个工作日内及时取回;中标人的样品，应按采购人要求送至指定位置，由采购人进行封存保管，并作为履约验收的参考。若投标人未及时取回，代理机构不负有保管责任。
五、节能产品要求
本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内的产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）


[bookmark: _Toc821][bookmark: _Toc19571][bookmark: _Toc9033][bookmark: _Toc14859][bookmark: _Toc10862][bookmark: _Toc6620]第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
[bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc449016388]本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额40%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8、采购本国产品的支持政策
8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准
	序号
	评审项目
	评分标准说明

	1
	价格分
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）。

	2
	认证证书
（4分）
	1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分，没有不得分。（提供证书原件，扫描上传）
2、投标人具有有效的商品售后服务认证证书，得1分，没有不得分。（提供证书原件，扫描上传）
3、投标人拟投入本项目人员具备有效的特种作业操作证(类别含高处作业)，得2分；无相关操作证书的不得分（提供证书和持证人近三月内任意一个月社保证明，原件扫描上传）。

	3
	样品
（22分）
	评委根据投标人提供的样品打分（未提供样品的，对应项不得分）：
1、手动卷帘1套（自备展架挂样展示，现场可手动操作、尺寸不限）（3分）
整体做工精细、垂坠感和平整度好，面料纹理清晰、无瑕疵、无异味、色牢度高；卷管、底杆（含配重）材质符合要求；结构牢固，制头、制尾操作省力、拉动轻便、手感顺滑、任意位置启停定位准确；配套拉珠颗粒圆整、间距均匀、表面光滑、无毛刺的，得3分；
整体做工较精细，垂坠感和平整度较好，面料纹理较为清晰、无瑕疵、有轻微异味、色牢度较高；卷管、底杆（含配重）材质符合要求；结构牢固，制头、制尾操作较省力、手感较顺滑，任意位置启停定位较准确；配套拉珠表面较光滑、基本无毛刺的，得2分；
整体做工一般，垂坠感和平整度一般，面料纹理尚可、有轻微瑕疵、有明显异味、色牢度一般；卷管、底杆（含配重）材质基本符合要求；制头、制尾操作稍费力、任意位置启停定位有较大偏差；配套拉珠表面较光滑、有少量毛刺的，得1分；
整体做工较差，垂坠感和平整度较差，面料纹理粗糙、有明显瑕疵，有刺鼻异味、色牢度较差；卷管、底杆（含配重）材质不符合要求；制头、制尾操作费力、手感较差，无法任意位置启停或非常困难；配套拉珠有明显毛刺、间距不均匀的，不得分。
2、电动卷帘1套（自备展架挂样展示，现场通电后可操作；尺寸不限）（3分）
整体做工精细，垂坠感和平整度好，面料无瑕疵、无异味；卷管、导向底杆材质符合要求，配重均匀，升降导向稳定；制头、制尾电机驱动操作省力，运行轻便、结构牢固，电机运行噪音低、限位精准的，得3分； 
整体做工较精细，垂坠感和平整度较好，面料基本无瑕疵、有轻微异味；卷管、导向底杆材质符合要求，配重较均匀，升降导向较稳定；制头、制尾电机驱动操作较省力，运行较轻便、结构较牢固，电机运行噪音较低、限位较精准的，得2分；
整体做工一般，垂坠感和平整度一般，面料有轻微瑕疵、有明显异味；卷管、导向底杆材质符合要求；配重及升降导向稳定性一般；制头、制尾电机驱动操作稍费力、电机运行噪音较大、限位精准度较差的，得1分；
整体做工粗糙，垂坠感和平整度较差，面料有明显瑕疵，有刺鼻异味；卷管、底杆材质不符合要求；配重及升降导向稳定性差；制头、制尾电机驱动运行费力、电机运行噪音大、限位精准度差的，不得分。
3、手动及电动卷帘安装配件1套（标下划线内容为需提供样品，尺寸不限）（8分）
1.手动卷帘卷管、底杆均符合铝合金6063-T5材质要求，表面阳极氧化或烤漆处理；安装支架为镀锌或冷轧钢板，表面防腐处理。其中：卷管外径≥38mm，壁厚≥1.2mm，内置加强筋≥4根（与管壁一体挤压成型）；底杆壁厚≥1.0mm，椭圆或方形形状；安装支架厚度≥1.5mm，头尾安装码具备微调水平功能，防止面料跑偏的，得3分；以上任意一项不达标的均不得分。
2.电动卷帘卷管、底杆均符合铝合金6063-T5材质要求，表面阳极氧化或烤漆处理；钢板结构件为Q235B碳素结构钢或Q355B低合金结构钢。其中：卷管外径≥85mm,壁厚≥2mm；底杆截面外观尺寸宽度≥35mm、高度≥17mm、厚度≥1.5mm，具备足够自重或内部采用高密度配重设计，确保面料垂坠感和平整度；得3分；以上任意一项不达标的均不得分。
3.手动卷帘拉珠制头为360度旋转万向制头，拉珠/拉绳为原生ABS/POM高强度工程塑料材质或不锈钢珠链；内置制动弹簧，得1分；以上任意一项不达标的均不得分。
4.电动卷帘牵引绳符合304不锈钢材质，采用多股绞合结构，直径≥2mm的，得1分；以上任意一项不达标的均不得分。
4、布帘1樘，尺寸不限 （3分）
整体做工精细，面料纹理清晰完整，无破损、污渍、瑕疵，无异味；面料垂感好，遮光性能优；裁剪工整，锁边细密均匀，褶位规整，缝制线路平直，针距均匀的，得3分；
整体做工较好，面料纹理较为清晰，有轻微破损、污渍、瑕疵，有轻微异味；面料垂感较好，遮光性能较好；裁剪较工整，锁边较好，缝制较平顺的，得2分；
整体做工一般，面料纹理尚可，存在细微破损、污渍、瑕疵，有明显异味；面料垂感一般，遮光性能一般；裁剪基本工整，锁边一般，缝制平顺度一般的，得1分；
整体做工较差，面料存在明显破损、污渍、瑕疵，有刺鼻异味；面料垂感差，遮光效果差，裁剪、锁边、缝制工艺明显较差的，不得分。
5、手动轨道1根（含滑轮、安装码、调节钩），尺寸不限 （2分）
轨道表面光滑，壁厚满足招标文件要求，材质优异；配套滑轮、安装码、调节钩配置齐全，质量优，装配可靠，得2分；
  轨道表面较为光滑，壁厚满足招标文件要求，材质一般；配套滑轮、安装码、调节钩齐全，装配尚可，得1分；
  轨道表面粗糙、壁厚不满足招标文件要求，材质较差；缺少滑轮、安装码、调节钩等配套配件，不得分。
6、上下推拉窗1扇， 尺寸≥400*700mm（投标人提供目数尺或目数镜，以及304不锈钢测验药水供现场检验），（3分）
整体做工精细，边框型材采用6063-T5铝合金材质，表面喷粉或电泳处理，纱网采用优质304不锈钢丝，规格16目，平纹编织、方孔结构，网孔排布均匀、无稀密档，涂层均匀细腻、无颗粒感，表面光滑无毛刺、平整无折痕，无断丝、跳丝的，得3分；
整体做工较好，边框型材采用6063-T5铝合金材质，表面喷粉或电泳处理，纱网采用优质304不锈钢丝，规格16目（±1目），平纹编织、方孔结构，网孔排布较均匀、基本无稀密档，涂层较均匀细腻，基本无颗粒感，表面较光滑基本无毛刺、无折痕，无断丝、跳丝、明显锈蚀斑点及油污；配套型材推拉较顺滑、基本无掉漆的，得2分；
整体做工一般，边框型材采用6063-T5铝合金材质，表面喷粉或电泳处理，纱网采用304不锈钢丝，规格16目（±1目），采用平纹编织、方孔结构，网孔排布基本均匀、有少量稀密档，涂层基本均匀、有轻微颗粒感，表面存在少量毛刺、有折痕，存在少量断丝、跳丝、锈蚀斑点及油污；配套型材推拉不够顺滑、有少量掉漆的，得1分；
整体做工较差，边框型材未采用6063-T5铝合金材质，以及表面未喷粉或电泳处理，纱网未采用304不锈钢丝，规格16目（±＞1目），未采用平纹编织、方孔结构，网孔排布不均匀、有明显稀密档，涂层粗糙不均匀、有明显颗粒感，表面存在明显毛刺和折痕，有明显断丝、跳丝、锈蚀斑点及油污；配套型材推拉不顺滑、有明显掉漆的，不得分；

	4
	所投货物材质、技术参数符合性比较
（24分）
	评委根据投标文件中的《技术参数响应及偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：完全响应采购文件第四章项目需求内容，得24分；加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣2分；标注斜体且有下划线部分为实质性要求指标不允许负偏离，否则投标无效。
注：1、标注斜体且有下划线部分或▲号”的技术参数，须提供相关证明材料，未按照招标文件要求提供相关证明材料视为负偏离。
2、若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。

	 5
	业绩
（3分）
	投标人提供自2023年1月1日(含1日)以来类似业绩,每有1个得1分,最多得3分。（注：提供合同及合同执行期间任意一份发票，原件扫描上传）

	6
	项目实施方案
（5分）
	投标人根据本项目实际情况，制定本项目实施方案。
实施方案完整规范，针对性强，紧贴采购需求实际的，得5分；
实施方案基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际的，得3分；
实施方案不完整，缺乏针对性的，得1分；
实施方案脱离采购需求实际或者未提供方案的，不得分。

	7
	质量控制方案
（5分）
	投标人根据本项目特点，制定本项目质量控制方案。
质量保证方案内容完整规范，针对性强，紧贴采购需求实际的，得5分；
质量保证方案内容基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际的，得3分；
质量保证方案内容不完整，缺乏针对性的，得1分；
质量保证方案脱离采购需求实际或者未提供方案的，不得分。

	8
	售后服务方案
（5分）
	投标人根据本项目特点，制定本项目售后服务方案。
售后服务方案内容完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际的，得5分；
售后服务方案内容基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际的，得3分；
售后服务方案内容不完整，缺乏针对性的，得1分；
售后服务方案内容脱离采购需求实际或者未提供方案的，不得分。

	9
	延长质保
（2分）
	投标人承诺3年免费质保，在此基础上每增加一年质保期得1分，最多得2分。（提供承诺函，原件扫描上传）





四、本次采购执行财政部发布《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号）的文件要求。
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值50%的，即投标（响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应)报价平均值×50%；
2.投标（响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价50%的，即投标（响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应)报价×50%；
3.投标（响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应)报价<采购项目最高限价X45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应)处理。
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投  标  文  件








项 目 名 称：
招 标 编 号：
      投标人名称 ：
      日      期 ：
投  标  人：（电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、投标配置与分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
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一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	5
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	6
	供应商信用承诺函
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
	

	特定资格条件

	9
	无
	

	其他资格条件

	10
	投标函
	

	11
	法人授权书
	



具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：
主要专业技术能力有：


















参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：  年  月  日







供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）
　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日




投标函格式
致：江苏苏维工程管理有限公司
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日


法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名： 
联系电话（手机）：
单位名称： 
单位地址：
日期：


法定代表人身份证复印件


被授权人身份证复印件



被授权人提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、声明函应涵盖本项目（分包)所有货物，否则价格不作扣除。
6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
                             日 期：
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤X<1000
	X<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z<10000
	2000≤Y<5000
	Y<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Y<100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

[bookmark: _Toc16911][bookmark: _Toc14959][bookmark: _Toc9345][bookmark: _Toc20616][bookmark: _Toc3074]二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	
















[bookmark: _Toc14100][bookmark: _Toc6752][bookmark: _Toc23420][bookmark: _Toc29406][bookmark: _Toc23068]三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	2
	《关于符合本国产品标准的声明函》
	
	

	3
	……
	
	

	
	
	
	



























残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                 供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：


关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。





[bookmark: _Toc25382][bookmark: _Toc19910]四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号（如有）： 

	  投标货物及服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币：元）


	核心产品品牌
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五、投标产品配置及分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


备注：
1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物制作（采购）、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


[bookmark: _Toc5967][bookmark: _Toc32755][bookmark: _Toc16517][bookmark: _Toc9678][bookmark: _Toc17996]六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	......
	
	
	



注：
1.投标人需对技术要求（以及未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.行数不够，可自行添加。





[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc16820][bookmark: _Toc32154]
七、商务条款响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	
	......
	
	


备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
3.行数不够，可自行添加。
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主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
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