[bookmark: _GoBack]


招 标 文 件




项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0072
项目名称：盐城市城市驾驶舱指挥大厅硬件改造和运维服务采购项目
 




盐城市大数据管理中心
2026年10月

盐城市政府采购（JSZC-320900-JZCG-G2026-0072）招标文件

	盐城市政府采购（JSZC-320900-JZCG-G2026-0072）招标文件








目录
第一章 招标公告	3
一、 项目基本情况	3
二、 申请人的资格要求	3
三、 获取招标文件	4
四、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4
五、 公告期限	4
六、 其他补充事宜	4
七、 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	6
第二章 投标人须知	7
一、 总则	7
二、 招标文件	7
三、 投标文件的编制	8
四、 投标文件的递交	10
五、 开标与评标	11
六、 定标	16
七、 授予合同	18
第三章 合同文本	23
分包一：盐城市城市驾驶舱指挥大厅硬件改造	23
分包二：盐城市城市驾驶舱指挥大厅平台运营运维服务	49
第四章 采购需求	59
第五章 评标方法与评标标准	92
一、定标原则	92
二、评标方法与评标标准	93
第六章 投标文件格式	97
一、 投标文件目录	98
二、质疑函范本	120


[bookmark: _Toc203060312]
1
1




[bookmark: _Toc6617][bookmark: _Toc3222][bookmark: _Toc20158][bookmark: _Toc29241][bookmark: _Toc242535688][bookmark: _Toc12834][bookmark: _Toc14816][bookmark: _Toc22397][bookmark: _Toc241571179][bookmark: _Toc17735]招标公告

项目概况
盐城市城市驾驶舱指挥大厅硬件改造和运维服务采购项目JSZC-320900-JZCG-G2026-0072的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年11月4日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc3442][bookmark: _Toc30134][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc241571180][bookmark: _Toc20751][bookmark: _Toc32413][bookmark: _Toc16175][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc242535689][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc5018][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc31901][bookmark: _Toc8082][bookmark: _Toc28359086]项目基本情况
1. 项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0072
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]2.项目名称：盐城市城市驾驶舱指挥大厅硬件改造和运维服务采购项目
3.采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK7]4.预算金额：分包一预算87.53万元，分包二预算134万元。本项目兼投兼中，同一投标人可同时参与分包一和分包二的投标。开、评定标顺序先分包一、分包二。
5.最高限价：分包一最高限价87.53万元，分包二最高限价134万元。
6.采购需求：分包一：盐城市城市驾驶舱指挥大厅硬件改造；分包二：盐城市城市驾驶舱平台运营运维服务
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK25]7.合同履行期限：分包一：合同签订后1个月内完成硬件安装调试，初验通过后提供12个月会议调度保障，完成后开展竣工验收，以及3年硬件质保服务；分包二：合同签订后1个月内完成服务团队组建，经过能力验收（初验）后，提供12个月运维服务，完成后开展竣工验收。
8.本项目（是/否）接受联合体投标：是。
9.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

[bookmark: _Toc6776][bookmark: _Toc3209][bookmark: _Toc23406][bookmark: _Toc10419][bookmark: _Toc13360][bookmark: _Toc2853][bookmark: _Toc3528][bookmark: _Toc7878][bookmark: _Toc242535690][bookmark: _Toc241571181]申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
(2) 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
(3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
(4) 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
(5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
(6) 法律、行政法规规定的其他条件。
(7) 在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件无需提供证明材料）
(8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc4456][bookmark: _Toc242535691][bookmark: _Toc16315][bookmark: _Toc241571182][bookmark: _Toc10777][bookmark: _Toc19206][bookmark: _Toc25511][bookmark: _Toc19531][bookmark: _Toc21385][bookmark: _Toc21598]获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
3.方式：本项目采用网上注册登记方式
4.售价：0元
[bookmark: _Toc22275][bookmark: _Toc241571183][bookmark: _Toc32215][bookmark: _Toc242535692][bookmark: _Toc12096][bookmark: _Toc30785][bookmark: _Toc19864][bookmark: _Toc13211][bookmark: _Toc70][bookmark: _Toc18368]提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间:2026年11月4日9点30分（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc242535693][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc5777][bookmark: _Toc11394][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28477][bookmark: _Toc4676][bookmark: _Toc26944][bookmark: _Toc7573][bookmark: _Toc241571184][bookmark: _Toc7537][bookmark: _Toc15635][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267]公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc30959][bookmark: _Toc241571185][bookmark: _Toc20778][bookmark: _Toc4493][bookmark: _Toc11859][bookmark: _Toc16082][bookmark: _Toc22492][bookmark: _Toc7574][bookmark: _Toc242535694][bookmark: _Toc7005]其他补充事宜
（一）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
(1) 领取CA和办理电子签章（盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。
（二）潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
(1) “苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。
(2)  潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。
(3) 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。
(4) 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
(5) 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
(6) 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
（三）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
[bookmark: _Toc17359][bookmark: _Toc15574][bookmark: _Toc29507][bookmark: _Toc241571186][bookmark: _Toc14604][bookmark: _Toc18247][bookmark: _Toc3672][bookmark: _Toc28938][bookmark: _Toc8996][bookmark: _Toc242535695]对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
（一）采购人信息 
单位名称：盐城市大数据管理中心
单位地址：盐城市府西路1号
联 系 人：严先生
联系电话：0515-83050916
（二）采购代理机构信息
名    称：盐城市政府采购中心 
地    址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼
联 系 人：倪女士 
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0515-69083502 
（三）项目联系方式
项目联系人：倪女士
联 系 电话：0515-69083502  

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc203060313]


[bookmark: _Toc31061][bookmark: _Toc5454][bookmark: _Toc3980][bookmark: _Toc242535696][bookmark: _Toc241571187][bookmark: _Toc17990][bookmark: _Toc17992][bookmark: _Toc26543][bookmark: _Toc29332][bookmark: _Toc31633][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670360]投标人须知
1. [bookmark: _Toc24706][bookmark: _Toc7943][bookmark: _Toc6927][bookmark: _Toc31759][bookmark: _Toc241571188][bookmark: _Toc24052][bookmark: _Toc25634][bookmark: _Toc6545][bookmark: _Toc242535697][bookmark: _Toc24086]总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]（一）招标方式
1.本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]（二）合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]（三）适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
（四）投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
（五）招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc242535698][bookmark: _Toc8575][bookmark: _Toc11737][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc9805][bookmark: _Toc4276][bookmark: _Toc7255][bookmark: _Toc25689][bookmark: _Toc241571189][bookmark: _Toc22218][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc19346][bookmark: _Toc513029209]招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]（六）招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]（七）招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
（八）招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc8436][bookmark: _Toc242535699][bookmark: _Toc28208][bookmark: _Toc29346][bookmark: _Toc22217][bookmark: _Toc12810][bookmark: _Toc32626][bookmark: _Toc17841][bookmark: _Toc241571190][bookmark: _Toc9312]投标文件的编制
（九）投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
（十）投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
（十一）证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
（十二）投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
（十三）技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
（十四）投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
（十五）投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
（十六）投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
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17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
（十八）投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
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19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
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20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc2700][bookmark: _Toc167][bookmark: _Toc1507][bookmark: _Toc31023][bookmark: _Toc241571192][bookmark: _Toc242535701][bookmark: _Toc22119][bookmark: _Toc9509][bookmark: _Toc30081][bookmark: _Toc31767]开标与评标
（二十一）开标
21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
（二十二）评标委员会
22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
（二十三）评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
（二十四）投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
（二十五）对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
（二十六）无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
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（二十七）确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（二十八）质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问及其他事项的质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。盐城市大数据管理中心联系地址：盐城市府西路1号国投商务楼9楼916办公室，联系电话：83050916。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
（二十九）中标通知书
29.1中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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（三十）签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
（三十一）服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
（三十二）政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额为合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。
33.预付款制度
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项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：



使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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甲方（全称）：
乙方（全称）： 
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1、 项目信息
    （1）采购项目名称：
采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：详见采购需求
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商  ¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是 否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：是       þ否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业  中型企业  小微型企业
残疾人福利性单位监狱企业其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       ¨否
 外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
        国别：  品牌： 规格型号：
否
（10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购    优先采购
þ否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：“A10031001 矿物绝热和吸声材料”“A02061908 室内照明灯具”。
强制采购    þ优先采购   
¨否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购    þ优先采购    þ否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
þ是       否    不涉及
2、 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：
¨全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款： 合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内支付合同金额的30%，乙方项目完成硬件实施后通过甲方组织的初验验收后，甲方收到发票后10个工作日内支付合同款项的40%；终验合格后，甲方结合考核情况支付尾款（注：考核扣减按照合同总金额进行计算）。对于满足合同约定支付条件的，甲方将资金支付到合同约定的乙方账户（以上付款均无息）。
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3、 [bookmark: _Hlk242525108]合同履行
（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。
（2）履约地点：盐城市大数据管理中心指定地点                                
（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
  收取履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。                                 
  收取履约保证金金额：履约保证金为合同金额的5%，采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。                                                           
  履约担保期限：直至本项目竣工验收通过后。                                     
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）                                    
（5）分期履行要求：
（6）风险处置措施和替代方案：
4、 合同验收
（1）验收组织方式：þ自行组织 委托第三方组织
验收主体：盐城市大数据管理中心                           
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：þ是  ¨否
是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：þ是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：þ是，抽查比例：¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
þ否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：合同签订后1个月内完成硬件安装调试，初验通过后提供12个月会议调度保障，完成后开展竣工验收，以及3年硬件质保服务。 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
þ分期/分项验收：本项目验收分为初验、过程考核、终验三个阶段：
初验：合同签订后1个月内，乙方完成大厅硬件改造施工并自检合格后提出初验申请，甲方组织大厅硬件改造初验；
过程考核：会议保障服务期内，甲方按季度对乙方服务质量进行考核，考核结果与服务费支付挂钩；
终验：会议保障服务期满后，由乙方提出申请，甲方结合硬件改造设备使用情况和全年服务执行情况进行综合终验；
（4）履约验收程序：
初验
1.验收程序：乙方施工完毕并自检合格后，向甲方提交书面验收申请及竣工资料（设备清单、出厂合格证明、安装调试记录、功能测试记录、竣工图纸、线路梳理定位标识台账等），甲方收到申请后组织验收，可邀请专家或委托第三方检测机构参与。
2.验收方式：采取“全数核查＋功能全测＋辅材抽检”相结合：
（1）全数核查：对照合同及投标清单，对全部改造设备（4K高清摄像机1台、三脚架1台、控制键盘1台、线性阵列扬声器12只、DSP数字功放6台、数字音频矩阵处理器2台、调音台1台、话筒管理器1台、无线会议单元4只、全数字化会议系统主机1台及代表单元6台、AI话筒处理器、AI智能自动增益器、电动翻转面光灯6台、信号放大器、电源直通箱、智慧信号处理器、电源时序器等）逐台核对品牌、型号、数量及序列号，做到账实一致；
（2）功能全测：对关键系统功能逐项100%测试——音频系统声音清晰无啸叫、主备双链路一键切换无断音（语言清晰度STI≥0.7）；摄像系统4K画面输出正常、摄像机与控制键盘联动及预置位调用正常；灯光系统显色指数Ra≥92、色温3200K—5600K可调、无频闪、DMX512控制正常；会议调度系统场景一键调用、多信号源切换、与原有设备兼容联动正常；网络线路全部接口通断测试合格、标识台账齐全；
（3）辅材抽检：对线缆、接插件等量大同质的辅材及安装工艺，按不低于20%比例随机抽检；抽检发现不合格的，扩大至全数检查并限期整改。
3.验收结论：全部合格后出具验收报告，作为项目完工和服务期起算依据；验收不合格的，乙方限期整改后重新申请复验，整改期间不计入运维服务期。
过程考核
1.考核主体与周期：由甲方牵头组织相关科室及使用单位，每季度结束后10个工作日内完成上季度考核。
    2.考核方式：实行百分制评分（满分100分，90分及以上为合格），围绕调度保障打分。根据服务质量要求初步制定考核指标项和一票否决项，根据实际工作需求进行调整： 
定期巡检（30 分）：须按约定频次对会议系统、音视频设备、大屏显示、网络链路开展定期巡检并提交巡检记录。未按频次开展巡检的，每次扣 3 分；巡检记录缺失或不实的，每次扣 2 分；应通过巡检发现而未发现的设备隐患，导致会议保障受影响的，每次扣 5 分。
会前准备（30 分）：市领导参会及重大会议，运维人员须提前 1 小时到场，完成设备调试与会场准备。未提前 1 小时到场的，每次扣 5 分；到场但未按要求完成调试和会场准备的，每次扣 5 分；因准备不足导致会议延误的，每次扣 5 分。
会中保障（30 分）：会议期间发生的问题须在 2 分钟内响应。未在 3 分钟内响应的，每次扣 5 分；会议期间发生音视频中断、大屏黑屏、系统崩溃、演示中断等普通事故（非不可抗力及非第三方原因）的，每次扣 10 分。发生重大事故的，按一票否决情形处理。
会后收尾（10 分）：会后须完成设备复位、保障记录归档及问题复盘。未完成设备复位的，每次扣 2 分；未归档保障记录的，每次扣 2 分；发生问题未提交复盘的，每次扣  2 分。
一票否决项
出现下列情形之一的，当期考核直接判定为不合格，当期服务费用不予支付，且不因总分高低而改变：
（一）市领导参会或重大会议保障期间发生音视频中断、大屏黑屏、系统崩溃、演示中断等重大事故，造成严重不良影响的；
（二）隐瞒重大故障、重大安全隐患或信息安全事件，造成后果扩大的；
（三）因运维责任造成设备重大损坏、人员伤亡或消防安全事故的；
（四）资料、服务报告、故障记录、考核材料弄虚作假，经查证属实的。

    3.考核结果与费用支付挂钩：季度考核得分≥90分（合格）按实支付；80—90分扣减当季的合同总价10%；70—80分扣减20%；低于70分不支付当季合同总价；连续两个季度低于70分的，甲方有权解除合同。出现重大会议保障事故、信息安全或数据泄露事件、设备重大损坏或安全事故、未经甲方允许私自变更人员等一票否决情形的，当季直接判定为不合格。
    4.服务量核验：乙方须按月提交服务记录与台账，季度考核时一并核验定量指标完成进度。
终验
1.验收程序：乙方向甲方提出终验申请，甲方收到申请后组织终验。
    2.验收内容：
    （1）硬件使用和调度保障情况：改造设备完好率及实际运行使用情况抽验、故障记录及修复闭环情况、质保服务执行情况、设备台账及资产移交情况、保障大厅调度记录情况；
3.验收结论：全部合格后出具终验报告，等审计后结清剩余款项；存在遗留问题未整改的，限期整改后复验，直至合格。
（5）履约验收的内容：详见第4条
（6）履约验收标准：详见第4条
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：þ是  否
（8）履约验收其他事项：无
5、 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
六、合同生效
本合同自   年   月   日生效。
七、合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
[bookmark: _Toc2825]12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到：
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。
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	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整）
3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	货物交货前由乙方承担保险义务

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	1.货物免费质保期 3年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_2_小时内到达甲方现场。

	第二节
第8款补充
	质量保证要求
	1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。
2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。
3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。
4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。
5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。
6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。
8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间及要求
	1.合同款项的支付方式及进度安排：
合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内支付合同金额的30%，乙方项目完成硬件实施后通过甲方组织的验收，甲方收到发票后10个工作日内支付合同款项的40%；终验合格后，甲方结合考核情况支付尾款（注：考核扣减按照合同总金额进行计算）。对于满足合同约定支付条件的，甲方将资金支付到合同约定的乙方账户（以上付款均无息）。
2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：
(1) 发票；
(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；
(3) 装箱单；
(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。
乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。
2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日1% 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期15个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 20%  的滞纳金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 20% 的违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 1% 向乙方支付违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为     ；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
2. 纠纷解决办法
2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
3.验收不合格的货物，乙方应在 15 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 10 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
4.货物验收要求
（1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
（2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。
（3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。
（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。
交货时间：          日前完成供货（安装）并交付使用。
交货地点：                    。
（5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 30  日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 12 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。
（6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。

	
	税费
	1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。
2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

	
	伴随服务
	1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务：
 (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容；
 (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装；
 (3) 提供货物组装和维修所需的工具；
 (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
 (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。
3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

	
	索赔

	1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。
2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
 (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。
(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。
3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

	
	合同生效及其他

	1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。
2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。
3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
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[bookmark: _Toc242535706][bookmark: _Toc10267][bookmark: _Toc241571211][bookmark: _Toc11277]分包二：盐城市城市驾驶舱指挥大厅平台运营运维服务

盐城市政府采购合同（合同编号）
项目名称：盐城市城市驾驶舱指挥大厅平台运营运维服务
项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0000
甲方：（买方）                                                         
乙方：（卖方）                                               
甲、乙双方根据盐城市政府采购中心盐城市城市驾驶舱指挥大厅硬件改造和运维服务采购项目公开招标的结果，签署本合同。
[bookmark: _Toc241571212][bookmark: _Toc8692][bookmark: _Toc9535][bookmark: _Toc8630][bookmark: _Toc16233][bookmark: _Toc19332][bookmark: _Toc17598][bookmark: _Toc285]
1 合同内容
1.1 标的名称：盐城市城市驾驶舱指挥大厅硬件改造和运维服务采购项目
1.2标的质量：详见采购需求
1.3 标的数量（规模）：详见采购需求
1.4 履行时间（期限）：合同签订后1个月内完成服务团队组建，经过能力验收（初验）后，提供12个月运营运维服务，完成后开展竣工验收。
1.5 履行地点：盐城市大数据管理中心指定地点。
1.6 履行方式：按甲方指定方式。
[bookmark: _Toc241571213][bookmark: _Toc2097][bookmark: _Toc19683][bookmark: _Toc10864][bookmark: _Toc32198][bookmark: _Toc21961][bookmark: _Toc29211][bookmark: _Toc7107]
2 合同金额
2.1本合同金额为（大写）：_________________圆（_______________元）人民币或其他币种。
[bookmark: _Toc23184][bookmark: _Toc19644][bookmark: _Toc19415][bookmark: _Toc241571214][bookmark: _Toc9456][bookmark: _Toc25136][bookmark: _Toc31673][bookmark: _Toc13855]
3 技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
[bookmark: _Toc4488][bookmark: _Toc28605][bookmark: _Toc16673][bookmark: _Toc32621][bookmark: _Toc241571215][bookmark: _Toc19999][bookmark: _Toc10402][bookmark: _Toc30552]
4 知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
[bookmark: _Toc15662][bookmark: _Toc14826][bookmark: _Toc28004][bookmark: _Toc14187][bookmark: _Toc20501][bookmark: _Toc12683][bookmark: _Toc241571216][bookmark: _Toc7893]
5 产权担保
5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
[bookmark: _Toc21031][bookmark: _Toc27374][bookmark: _Toc24597][bookmark: _Toc241571217][bookmark: _Toc1564][bookmark: _Toc17744][bookmark: _Toc26459][bookmark: _Toc26631]
6履约保证金
6.1乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。
备注：履约保证金为合同金额的5%，采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。
6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.4履约保证金的退还：
6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.4.2时间：验收合格。
6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格。
6.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
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7合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
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8合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。
8.1.2 尾款支付时间：乙方项目完成服务团队组建后通过甲方组织的初验，正式进入运营运维期；运维期每半年（6个月、12个月），甲方根据考核情况支付合同款（注：考核扣减按照合同总金额计算）。对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后将资金支付到合同约定的乙方账户（以上付款均无息）。甲方收到乙方发票10个工作日后支付款项。
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9税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
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10项目验收
10.1甲方依法组织履约验收工作。
10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
本项目验收分为初验、过程考核、终验三个阶段：
（1）初验：合同签订后1个月内，乙方完成服务团队组建并具备能力后提出申请，甲方组织服务能力验收（初验）；
（2）过程考核：运营运维服务期内，甲方按季度对乙方服务质量进行考核，考核结果与服务费支付挂钩；
（3）终验：运营运维服务期满后，由乙方提出申请，甲方结合全年服务执行情况进行综合终验；
运营运维服务期自初验合格之日起算，为期1年。
一、初验
（一）服务能力验收：核验乙方驻场团队到岗和服务能力情况
（1）大厅管理团队：大厅常驻团队组建情况，平时人数不少于3名、岗位职责分工明确、职责清晰、AB角落实到位，应急储备人员名单（可复用技术服务团队），大厅硬件设备、机房和网络基础资料准备齐全，日常巡检（故障恢复）、会议保障、值班值守、网络安全等运维制度和表单准备充分，核心设备备品备件及工具清单；
（2）技术服务团队：技术服务人员团队组建情况，岗位职责分工明确、职责清晰，人员资质与能力具备情况，技术对接相关平台基础资料准备齐全，平台日常巡检（故障恢复）、工单管理、考核管理制度和表单准备充分，具备开展运维服务能力。
到岗人员与投标承诺不一致且未经甲方同意的，甲方有权要求更换。
三、过程考核
1.考核主体与周期：由甲方牵头组织相关科室及使用单位，每季度结束后10个工作日内完成上季度考核。
    2.考核方式：实行百分制评分（满分100分，90分及以上为合格），围绕日常管理、服务响应、故障恢复、安全保障等维度逐项打分。如甲方需要强化过程管控，可细化为按月打分、按季度汇总评定。
    3.考核结果与费用支付挂钩：季度考核得分≥90分（合格）按实支付；80—90分扣减当季服务费的10%；70—80分扣减20%；低于70分不支付当季服务费；连续两个季度低于70分的，甲方有权解除合同。出现重大会议保障事故、信息安全或数据泄露事件、设备重大损坏或安全事故、未经甲方允许私自变更人员等一票否决情形的，当季直接判定为不合格。
    4.服务量核验：乙方须按月提交服务记录与台账，季度考核时一并核验定量指标完成进度。
四、终验
1.验收程序：运维服务期满后1个月内，乙方向甲方提出终验申请并提交全套资料（年度服务总结报告、各季度考核得分汇总、定量指标完成凭证、巡检及故障处理台账、等保测评和密评合格证明、满意度调查结果等），甲方收到申请后组织终验。
    2.验收内容：
    服务综合情况：全年季度考核汇总结果、各项服务内容完成情况（技术对接、日常管理、设备平稳运行、安全服务等是否达到合同约定数量与质量要求）、各类文档资料的完整性及整改闭环情况。
    3.验收结论：全部合格后出具终验报告，结清剩余款项；存在遗留问题未整改的，限期整改后复验，直至合格。
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11违约责任
11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。
11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额0.1%每日向乙方支付违约金。
11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
11.5 合同签订后1个月内，乙方未能按时完成需求调研、服务团队组建造成甲方损失的，甲方有权对乙方进行索赔弥补甲方损失，超出部分由乙方继续承担赔偿责任并予以清退。
11.6考核指标设置
根据服务质量要求初步制定考核指标项和一票否决项，根据实际工作需求进行调整：
考核指标项
（一）日常管理（30 分）
人员在岗（10 分）：合同约定的驻场运维人员须依约到岗并履行岗位职责。未按约定配备人员的，每人次扣 5 分；擅自离岗、脱岗的，每人次扣 2 分；到岗但未履行岗位职责的，每次扣 2 分；人员变动未提前报管理方同意的，每人次扣 10 分。
值班值守（10 分）：落实7×24 小时值班值守时，值班人员在岗在位、通信畅通，交接班记录完整。值班期间脱岗、漏岗的，每人次扣 2 分；通信不畅导致无法联络的，每人次扣 2 分；交接班记录缺失或不实的，每次扣 2 分；重大会议、应急调度及法定节假日未按管理方要求加派值守力量的，每次扣 5分。
台账资料（10 分）：巡检记录、服务台账、变更文档应记录完整、格式规范、内容真实且具备可追溯性。每缺一类扣 2 分；记录不完整、格式不规范或内容不实的，每项（次）扣 2 分；资料缺失导致无法追溯的，每次扣 2 分。周报、月报、年报须按既定计划及时、准确提交。未按时提交的，每次扣2分；内容不准确、缺项漏项或敷衍应付的，每次扣2分。年度报告未提交的，扣5分。
（二）技术服务（25 分）
完成情况（10 分）：各部门提出的系统或资源接入需求、交办的临时性及紧急性任务，须按要求完成。年度计划内接入任务完成率未达 100% 的，每低 1 个百分点扣 1 分（不足 1 个百分点按 1 个百分点计）；临时性、紧急性任务未完成的，每次扣 5 分。
完成时效（10分）：接入需求须于 1 个工作日内响应，交办任务须在约定时限内完成。未在 1 个工作日内响应的，每次扣 2 分；未在约定时限内完成且未提前说明原因的，每次扣 3 分。
服务满意度（5 分）：部门满意度不低于 95%，全年开展满意度调查不少于 2 次，反馈问题整改率达 100%。满意度每低 1 个百分点扣 1 分；全年调查少于 2 次的，扣 2 分；反馈问题未整改的，每项扣 2 分；未按期整改的，每项扣 1 分。
（三）平稳运行与故障恢复（25 分）
故障发现与报告（6 分）：须主动发现设备异常、系统故障及安全隐患并按规定时限上报。主动发现并及时上报、未影响业务的，首次不予扣分；未按规定上报，管理方通过其他渠道发现的，按对应标准扣分并加扣 50%；隐瞒重大故障、重大安全隐患或安全事件的，按一票否决情形处理。
一般故障修复（9 分）：一般故障须在 4 小时内响应并启动处置，3 个自然日内修复。未在 4 小时内响应处置的，每次扣 2 分；超过 3 个自然日未修复的，每次扣 3 分；超过 5 个自然日仍未修复的，每次扣 5 分。
重大故障恢复（10 分）：重大故障按影响范围分级恢复——影响指挥大厅整体运行或市领导参会保障的，1 小时内恢复；影响核心系统或导致主要功能不可用的，2 小时内恢复；影响局部功能或单系统异常的，4 小时内恢复。未在对应时限内恢复的，每次扣 4 分；超过对应时限一倍的，每次扣 5 分。
（四）信息安全（20 分）
安全事件发现与报告（10 分）：须通过监测、巡检等手段主动发现安全事件、漏洞及异常行为，并按规定时限上报。未及时发现、管理方或其他渠道发现的，每次扣 2 分；发现后未按规定上报的，每次扣 3 分；隐瞒安全事件的，按一票否决情形处理。
事件处置时效（5 分）：高危漏洞须在 24 小时内修复，一般安全事件须及时处置并消除影响。高危漏洞未在 24 小时内修复的，每个扣 3 分；中低危漏洞未在约定期限内修复的，每个扣 1 分；安全事件未在约定期限内处置完毕的，每次扣 2 分。发生重大网络安全或数据泄露事件的，按一票否决情形处理。
等保与演练（5 分）：等保测评须按年度计划配合实施并按时完成整改，每年开展漏洞扫描不少于 2 次，每年至少组织 1 次信息安全应急演练。未配合实施等保测评的，扣 5 分；测评发现问题未按时整改的，每项扣 2 分；漏洞扫描每少 1 次扣 2 分；未组织应急演练的，扣 3 分；演练无方案、无记录或无总结的，扣 1 分。
一票否决项
出现下列情形之一的，当期考核直接判定为不合格，当期服务费用不予支付，且不因总分高低而改变：
（一）市领导参会或重大会议保障期间发生音演示中断等重大事故，造成严重不良影响的；
（二）发生重大网络安全事件或数据泄露事件的；
（三）隐瞒重大故障、重大安全隐患或信息安全事件，造成后果扩大的；
（四）因运维责任造成核心业务中断超过 4 小时，或年度累计中断超过 12 小时的；
（五）因运维责任造成设备重大损坏、人员伤亡或消防安全事故的；
（六）运维资料、服务报告、故障记录、考核材料弄虚作假，经查证属实的。
11.7考核周期与结果运用
实行季度综合考核机制。季度考核于每季度结束后10个工作日内完成；考核结果与服务费用支付挂钩。考核满分100分，按考核指标逐项评分。季度考核结果与当季服务费用支付挂钩，具体如下：
	档次
	季度考核分
	支付比例

	1
	≥ 90 分
	100%

	2
	≥ 80 分且 < 90 分
	90%

	3
	≥ 70 分且 < 80 分
	80%

	4
	< 70 分
	不予支付
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12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc1391][bookmark: _Toc19223][bookmark: _Toc32047][bookmark: _Toc9144][bookmark: _Toc8757][bookmark: _Toc2908][bookmark: _Toc241571224][bookmark: _Toc3101]
13 解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
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14合同生效及其他
14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
 
甲方：                                  乙方： 
地址：                                  地址： 
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
联系电话：                              联系电话：
	盐城市政府采购（JSZC-320900-JZCG-G2026-0072）招标文件
签订日期：      年  月  日
78


65



保密协议书
甲方：                                      
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK26]乙方：                                      
鉴于乙方接受甲方委托，将在合同规定的期限内对甲方有关             ，而在提供服务过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的涉密设备、涉密信息以及保密资料，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方部门的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：
一、甲方职责
1.甲方应对乙方项目合同金额及合同本身进行保密，对乙方明确为甲方的技术人员进行保密责任、保密义务提醒教育，并对乙方技术服务人员进行技术服务具体实施进行全程跟踪、监督和管理。
2.对于乙方提出的与技术服务密切相关的工作文档且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出比较明确的保密要求，做好交接登记工作。
3.发现乙方在为甲方实施技术服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。
二、乙方职责
1.乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作：一是明确具体上门服务的技术人员，且做到相对固定；二是对相关技术服务人员进行保密教育，明确保密责任、义务，并与之签订《保密协议书》。
2.乙方技术服务人员在为甲方提供技术服务过程中，应尽量避免接触甲方的涉密事项，做到不该看的不看，不该问的不问；因提供技术服务需要必须接触涉密事宜时，应主动接受甲方的现场指导和监督，并确保有关涉密设备、涉密信息的安全。
3.乙方在为甲方提供技术服务时，甲方根据乙方提出的要求，必须提供保密资料时，双方应当办理交接手续，做好登记、使用台账；乙方在将相关保密资料带回使用时，应确保携带、使用、存放全过程的安全；保密资料原则上不得另行复制，确因技术服务需要经甲方同意复制的，按原件要求严格管理。
4.乙方在完成甲方某项技术服务任务后，与此任务相关且短期内不再使用的先前甲方提供的保密资料，原则上应限期退回甲方，并办理保密资料退回手续，做好交接登记。甲方认为可以作废不需退回的保密资料，乙方应当及时进行保密销毁，并做好核销登记。
5.乙方对于甲方提供的保密资料以及相关技术服务人员在为甲方提供技术服务时掌握的其他涉密信息，均不得向第三方或其他无关人员透露，应按照技术服务需要严格控制使用、知悉范围。
6.乙方在使用电子设备(包括笔记本电脑、移动存储介质等)为甲方提供技术服务时，应严格按照有关保密规定要求，落实技防、人防、物防综合防范措施，确保安全。
三、其他事宜
1.由于双方违反约定，造成泄密事件发生或者产生严重泄密隐患的，由违约一方承担全部责任。
2.本协议未尽事宜，双方另行择机商定。
3.双方在相关问题上发生争执无法解决时，拟商请保密工作部门进行调解。

甲方：                                乙方：                   

甲方代表（签字）：                    乙方代表（签字）：

签署日期：  年  月  日                签署日期：  年  月  日
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一、现有系统装备和应用实际情况：
盐城市城市驾驶舱项目，先后在支撑层建成数字底座、统一身份认证、视频云、物联感知等七大能力，支撑数字资产共建共享；在平台层建成市级主舱和个别板块、部门分舱；在展示层建成综合指挥大厅和盐政通（桌面端、移动端）大中小屏。
项目建成以来，在数字资产共建共享、应用系统集成统筹、重大活动服务保障等方面发挥了积极作用。一是数字资产共建共享。驾驶舱建设的城市数字底座，汇聚9万路摄像头、1.4万个传感器、625个地理图层等数字资产，以及统一身份认证、视频会议等通用能力，在全市信息化系统建设中被大量复用，累计节约项目建设经费超3500万元，实现了数字资产全域共建与高效共享，有效避免了重复建设。二是应用系统集成统筹。驾驶舱建设的统一身份认证能力和盐政通平台，累计打通40个部门系统用户体系，支撑了政法委、城管、资规等部门移动办公与执法应用开发，有力促进了政务信息系统整合与政务APP清理，平台周活跃人数达1.8万人。三是指挥调度有力保障。驾驶舱综合指挥大厅初步接入住建、资规、城管、生态环境等重点部门分舱（应用场景），实现多个场景在综合指挥大厅同屏展示与联动，一定程度上支撑节假日值班调度、防汛防台等极端天气应对。

指挥大厅平面图

驾驶舱硬件设备基本情况
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	一、数字红外会议系统
	

	1
	数字红外无线会议系统主机
	台
	1
	台电/HCS-5100系列

	2
	全数字化会议系统扩展主机
	台
	1
	

	3
	全金属方柱形主席单元
	台
	1
	

	4
	全金属方柱形代表单元
	台
	34
	台电/HCS-4891RD

	5
	红外无线发言代表单元
	台
	12
	

	6
	可充电电池组
	台
	12
	

	7
	数字红外收发器
	台
	6
	

	8
	充电箱,8个充电槽
	台
	1
	

	9
	基础设置软件模块
	套
	1
	

	10
	高级会场设计软件模块
	套
	1
	

	二、摄像系统
	

	1
	4K高清会议摄像机
	台
	4
	SONY/SRG-201M2

	2
	22寸液晶监视器
	台
	2
	

	三、音频扩声系统
	

	1
	数字调音台
	台
	1
	MIDAS/M32R

	2
	智能音频处理器
	台
	1
	

	3
	16*3.5寸线源阵列音柱
	只
	2
	

	4
	8*3.5寸线源阵列音柱
	只
	4
	

	5
	音箱功放
	台
	3
	

	6
	无线手持
	套
	2
	

	7
	无线天线分配器
	台
	1
	

	8
	天线放大器
	对
	1
	

	9
	无线话筒天线
	对
	1
	

	10
	5.25寸监听音箱
	只
	2
	

	四、视频显示系统
	

	1
	室内LED显示屏
	m²
	40.172
	

	2
	屏体控制器（音视频综合管理平台)
	台
	12
	

	3
	显示系统运维管理可视化平台
	套
	1
	

	4
	控制电脑
	台
	1
	

	5
	配电柜
	台
	1
	

	五、视频会议系统
	

	1
	视频会议终端
	台
	1
	华为BOX系列

	六、分布式管理系统
	

	1
	KVM输入节点
	台
	32
	

	2
	KVM输出节点
	台
	32
	

	3
	4K分布式输入节点
	台
	34
	AVMEDIA\UHD NODE-4K

	4
	4K分布式输出节点
	台
	10
	AVMEDIA\UHD NODE-4K

	5
	4K拼接输出节点
	台
	12
	

	6
	分布式录播服务器
	套
	1
	

	7
	AIP跨平台数据管理中心
	台
	1
	AVMEDIA\AIP

	8
	环境管理终端
	个
	1
	

	9
	电力管理节点
	台
	1
	

	10
	转换器
	台
	4
	

	11
	管理服务器硬件
	台
	1
	

	12
	控制电脑
	台
	1
	

	13
	接入交换机
	台
	5
	

	14
	汇聚网络交换机
	台
	1
	

	15
	移动触控终端
	台
	1
	

	16
	无线路由器
	台
	1
	

	七、综合运维系统
	

	1
	综合运维平台
	台
	1
	悦会通/SER200

	2
	智能电源管理
	台
	4
	

	3
	灯光控制台
	台
	1
	金刚KK-1024控台


驾驶舱软件平台基本情况
	序号
	产品名称
	版本号/型号
	备注

	1
	统一身份认证平台
	OneAccess20
.0.3-SNAPSH
OT
	面向全市提供统一身份、认证、权限、访问和审计服务，支持用户全生命周期管理与单点登录。

	2
	地理信息平台
	时空信息服务基础版
数据治理软件基础版
GIS高级门户
	建设统一时空数据资源池，支持多源二三维数据整合、建库、制图、服务发布和空间分析，并向上层应用提供标准接口。

	3
	物联感知平台
	20.3
	提供设备统一接入、双向通信、批量管理、远程控制、监控和联动规则，支持多网络、多协议及网关接入。

	4
	城市智慧视觉平台
	CVC2.0
	统一汇聚和管理全市视频资源，提供标准调阅接口，并集成人工智能算法，实现智能选点、任务下发和告警推送。

	5
	信息资源中心数据服务
	2.0
	依托市信息资源中心开展指标管理、数据抽取计算、业务监测、归集交换、基础库、数据开放和系统对接，并完成驾驶舱5个专题的数据归集治理及资源发布。

	6
	数字资源管理赋能平台
	25.2.rc1
	汇聚数字底座能力资产，提供统一展示、应用集成管理以及能力申请、审批、授权和共享流程，并整合地理信息、物联感知和智慧视觉资源形成可复用的一张图组件。

	7
	人工智能平台
	20241230
	统一提供视频算法展示、智能选点、任务调度、告警展示和推送能力。

	8
	统一集成平台
	2.1.5
	提供数据、消息和服务统一集成，屏蔽底座平台与业务应用的接口差异，支持多类数据源、消息服务和API全生命周期管理。

	9
	盐政通平台
	安卓
1.4.15/IOS
1.4.17/WIN
PC 1.4.19
	建设移动端和PC端统一政务办公入口，提供即时通讯、通讯录、工作台、搜索、日程、统一待办及应用接入管理。

	10
	专题应用接入管理平台
	3.6.0
	提供可视化开发及专题应用管理，支持主舱、区县和委办分舱大中小屏场景的构建、接入、预览、发布及分级管理。累计接入场景79个。

	11
	防汛防台应用系统
	ecis_web_r1
.4.3.3
	汇聚水情、雨情、水利工程、物资、潮汐、天气和台风等数据，联动地理信息、视频云、融合通信及盐政通，建设大中小三屏，支撑监测、研判、指挥和巡查。

	12
	政商服务系统
	2.3.3
	建设政府端、企业端及“我的盐城”APP入口，提供政策发布、精准匹配、自测申报、审批兑现和企业诉求办理，并以企业档案及统一权限管理为支撑。



[bookmark: _Toc203060317][bookmark: _Toc120614281]分包一：盐城市城市驾驶舱指挥大厅硬件改造
采购需求：对指挥大厅音视频设备及配套基础设施进行系统性升级改造，全面提升会议保障能力和运行稳定性。主要内容包括：
1）摄像与视频系统升级改造。升级4K高清摄像机、摄像机三脚架、控制键盘等设备。
2）音频系统升级改造。背景墙局部声场结构改造、升级线性阵列扬声器、DSP数字功放、数字音频矩阵处理器、调音台等设备，搭建音频全链路双备份架构。
3）灯光系统升级改造。升级电动翻转面光灯等设备。
4）网络及线路系统改造。网络及线路调整，设备安装、拆除等施工，线束、辅材等。
[bookmark: _Toc22069]5）会议保障：提供会议全程技术保障服务（1年），配置专门会议保障团队，提供每月2次深度巡检，市领导调度7×24小时应急响应、重大活动全程保障等服务（预计全年会议不低于100次）。
所有的硬件设备均提供3年免费质保。
详细描述：
(1) 摄像与视频系统升级改造
增加1台4K高清摄像机、摄像机三脚架、控制键盘等设备，实现全景和主席台单人摄像，利旧现有2台摄像头，接入控制键盘，实现其余席位单人摄像。
(2) 音频系统升级改造
更换全套数字化扩声、会议及 AI 音频处理设备，同步实施指挥大厅建筑声学专项改造，优化大厅声场布局。对盐城市城市驾驶舱指挥大厅背景墙开展局部改造施工，拆除原有背景墙饰面及标识字样，完成基层处理，外立面更换为专业吸音板饰面，并重新制作安装系统标识文字；系统搭建两套物理完全独立的音频传输链路，支持主备链路一键切换。
通过设备升级与建筑声学改造相结合，优化厅堂声学指标，控制大厅语言工作区混响时间 0.8‑1.2s，语言清晰度 STI≥0.7，提升全场声场均匀度，抑制回声、颤动回声，降低声反射干扰；依托 AI 音频处理能力与双链路冗余架构，消除啸叫、回声、电流杂音等声学问题，提升语音还原度，保障本地会议及远程多方会商语音音质清晰、信号传输稳定可靠，满足大厅全天候不间断指挥调度工作使用需求。
核心设备配置 线性阵列扬声器 12 只、DSP 数字功放 6 台、数字音频矩阵处理器 2 台（主备双核心）、专业调音台 1 台、话筒管理器 1 台；全数字化有线会议系统 1 套（主机 + 6 台数模双备代表单元）；配套 AI 话筒处理器、AI 智能自动增益器、音频信号处理器、天线放大器、延长电缆、专业控制软件等。
双备份架构设计音频信号采集、处理、放大、输出全链路设置独立主、备两套设备与管线，主席台配置双备份发言话筒；系统内置切换控制程序，人工一键切换，设备故障自动告警，保障会议不中断。
功能实现效果 AI 算法自动降噪、反馈抑制、回声消除，多人同时发言互不干扰；全场声场均匀无死角，远端参会人员通话清晰；主备链路实时热备，切换无断音、无杂音。
(3) 灯光系统升级改造
本项目升级电动翻转面光灯及配套信号、供电设备，专项用于会场主席台领导面部精准补光。设备采用高显色 LED 光源，显色指数 Ra≥92，支持 3200K‑5600K 色温线性可调，配合120°大角度匀光投射设计，主席台人物面部有效照度实现500‑1000lx，光照均匀柔和，面部无明显阴影、无频闪，色彩还原真实，满足高清视频会议、摄像录播画面成像质量要求。
(4) 会议调度系统、网络及线路改造
优化会议调度系统，配置调度电脑、平板等终端设备，实现大厅摄像头、视频信号、音频信号统一调度管控；本系统需与原有现有系统设备完全兼容，可无缝对接原有音视频、控制设备，不影响原有设备正常使用。包含调度系统控制软件编程、网络及线路调整，设备安装、拆除等施工，线束、辅材采购布设；涵盖控制软件编程、智慧信号处理器、电源时序器（≥10 寸显示屏，6600W，RS485 级联）、辅材（音频 / 视频 / 灯光信号线、接插件等）、台账（线路梳理定位及标识）。
(5) 会议系统全程技术保障
提供 1 年期会议全程技术保障服务，配置专职会议保障技术团队，按照会前预检测试、会中现场值守、会后复盘归档全流程开展技术服务；每月开展 2 次系统深度巡检，针对市领导调度类业务提供 7×24 小时应急响应，重大活动安排技术人员现场全程保障，保障音视频、灯光、信号系统稳定可靠，降低会议故障风险，保障各类会议、调度活动平稳有序开展。
技术要求：（标注“▲”参数为重要参数（“▲”数量共15个），需提供参数的证明材料，证明材料文件统一为:产品注册证及附件、第三方检测报告、产品技术白皮书或产品说明书等有效证明文件；非标注“▲”参数由投标人自行对照参数表响应）。

硬件设备按下述表格进行分项报价。
	设备采购需求

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	4K高清摄像机
	▲1、感光传感器元器件≥1/2.3英寸CMOS,有效像素≥829万；光学变焦不低于20倍，4K支持30倍变焦拍摄功能，高清支持60倍变焦拍摄功能，数字变焦20倍，具备光学防抖功能；具备外置对焦传感器。
2、视频输出支持3840X2160/29.97p,并兼容FHD 1080/59.94全高清输出。
3、水平视角不低于65°。
4、水平清晰度4K信号输出时不低于1500line线，1080P高清输出时不低于1000line线。
5、视频输出接口支持具备SDI，HDMi，IP和USB接口输出，并同时支持2路高清信号同步输出，兼容满足RTSP/RTP、NDI|HX、RTMP,SRT等图像传送。
6、摄像机预置位不低于100个，支持轨迹预设追踪功能，具备⾯部识别自动对焦功能,并⽀持⾯部持续对焦。
7、支持RS422/NDi和iP控制方式。
8、支持摄像机应用程序在web端通过网络对摄像机进行统一控制。

	1
	台

	2
	摄像机承重架
	满足现场承重需求，保证视频会议时画面无抖动
	1
	台

	3
	控制键盘
	1、支持协议：VISCA、PELCO-D/P、OVER IP VISCA
2、输出接口：RS422/RS485、RS232、RJ45
3、功能按键：云台速度调节旋钮
4、显示方式：OLED显示屏
5、控制摄像机数量：≥255台
6、预置位数量：≥200
7、现有设备兼容需求：现场原有两台摄像机，本次采购的一台4K高清摄像机需与原摄像机统一接入会议系统调度平台，且与本次采购控制键盘无缝兼容。
	1
	台

	4
	线性阵列扬声器
	1、 频率范围不低于75Hz-20kHz。
▲2、驱动单元：4x5.5"低音单元，10x1"寸高音单元；额定功率不小于450W最大功率不小于1800W。
3、最大声压级不小于128dB。
5、标称阻抗：4Ω
6、覆盖范围：H90°X V45°

	2
	只

	5
	线性阵列扬声器
	1、频率范围不低于100Hz-18KHz
2、驱动单元：4X4寸低音单元，1x1寸高音单元
3、最大声压级不小于117dB
4、额定功率不小于250W最大功率不低于500W
5、灵敏度不小于95dB
6、标称阻抗：8Ω
	10
	只

	6
	DSP数字功放
	1. 不低于4通道，D类放大结构，效率高；
▲2.支持中文版编程控制软件，支持与网络调音台、网络音频处理器等直接连接；支持外接直流电压输入接口，通过输入5-12V直流电压可控制功放待机；
3.支持模拟音频和网络音频双备份；
4.支持≥4路网络音频通道，兼容AES67标准，可与其它品牌网络音频协议互联互通；
5.支持不低于双网络接口，支持交换机模式、主备冗余模式；
6.内置分频、均衡、延时、音量、混音等处理；
7.每通道额定功率：≥600W（8欧）；
8.信噪比：≥110dB(20Hz-20kHz, A weighted)；

	1
	台

	7
	DSP数字功放
	1、不低于4通道，D类放大结构，效率高；
2、支持中文版编程控制软件，支持与网络调音台、网络音频处理器等直接连接；
3、支持模拟音频和网络音频双备份；
4、支持≥4路网络音频通道，兼容AES67标准，可与其它品牌网络音频协议互联互通；
5、支持不低于双网络接口，支持交换机模式、主备冗余模式；
6、内置分频、均衡、延时、音量、混音等处理；
7、支持外接直流电压输入接口，通过输入5-12V直流电压可控制功放待机；
8、每通道额定功率：≥300W（8欧）；
9、信噪比：≥110dB(20Hz-20kHz, A weighted)；
	5
	台

	8
	数字音频矩阵处理器
	1、模拟输入通道数量：≥8路；
2、模拟输出通道数量：≥8路；
3、输入通道不低于16段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择；
4、需支持自动混音；
5、需支持自动增益；
6、每个通道应不低于8个点的自适应反馈抑制；
7、需支持噪声抑制；
8、需支持回声消除；
9、需支持闪避器；
10、输出通道具备不低于8段PEQ,分频器、延时器、限幅器；
11、动态范围：≥110dB； 
12、频率响应范围：不低于20～20kHz；
13、总谐波失真(THD+N)：≤-94dB；
14、≥8个GPIO接口可独立配置输入输出；
15、需支持IOS、安卓、window端操作界面，支持自定义用户操作界面，可根据用户需求编辑界面样式内容，支持不少于30台设备在同一个界面管理；
16、需支持USB接口，支持音乐播放、录制和软视频会议；
▲17、支持RS485、RS232、网口，具有中央控制功能，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，并实现一键开启系统所需要的功能； 
18、可选配≥2种类型墙面板，可使用软件编程；
19、需支持2个网络端口可用于备份，支持不低于8*8通道的Dante网络音频；

	2
	台

	9
	调音台
	1、输入：≥10 路话筒输入，≥16 路线路输入（8 路单声道 + 4 组立体声）；
2、母线：≥4 编组母线 + 1 路立体声主母线；
3、AUX：≥4 路 AUX 辅助输出（含 FX 效果辅助通道）；
4、话筒前置放大器采用分立晶体管电路架构；
5、单声道通道集成单旋钮压缩器；
6、单声道输入通道具备 PAD 衰减开关；
7、话筒通道支持可启闭 + 48V 幻象供电；
8、设备具备 XLR 平衡主输出接口；
	1
	台

	10
	话筒管理器
	▲1、 配备≥ 11 寸彩色 LCD 条形屏幕，能详尽展示设备各项信息；支持 4 路卡侬 XLR 和 TRS 复合接口输入，每路输入支持独立 48V 幻象供电开关，每路输入支持独立增益控制，独立信号电平显示；支持 2 路卡侬 XLR 线路输入，支持增益控制及信号电平显示；支持 1 组 RCA 线路输入，支持独立增益控制及信号电平显示。
2、采用 DSP 算法运算，内置自适应反馈抑制算法、自动降噪算法等对声音进行高速运算处理，最大程度上还原声音的保真度，实现全自动抑制啸叫功能，提升语音清晰度。
3、一键式操作控制反馈抑制开关功能，调试使用极其简单方便，显著提升麦克风的拾音距离。
4、内置高品质开关电源，稳压范围宽，高效率低能耗抗干扰，保证设备的稳定运行。
5、采用便捷直观的飞梭旋钮设计，替代传统复杂的按键操作模式，简化操作流程，更易于应对设备调试需求。
6、支持 2 路卡侬 XLR 输出，1 组 RCA 线路输出
▲7、内置 16 段均衡设置，每段均衡均可独立设置调节，支持一键复位设置、一键直通、实时保存；支持手势控制，可以实现对设备的无接触操作和控制。
8、支持中控控制，可支持音量调节、静音等操作进行控制
9、支持接入 PC 软件对设备统一管理与控制，支持多设备同时接入和管理；支持对设备的全面控制：如音量调节、16 段均衡设置等
10、内置复位键，支持一键恢复出厂设置、支持一键锁屏，防止误操作

	1
	台

	11
	音频信号处理器
	1、物理性隔离，平衡/非平衡互转
2、三种接地模式切换，带STEREO / MONO切换（实3、现二进一出混合和一进二出分配功能）
4、输入接口：卡侬X2，大三芯X2，莲花X2，凤凰端子X2
5、输出接口：卡侬X2，大三芯X2，莲花X2，凤凰端子X2
6、输入阻抗：600Ω/10KΩ（交流阻抗）
7、输出阻抗：600Ω/10KΩ（交流阻抗）
8、频率响应：20Hz-30kHz （±＜0.2dB ref 1kHz）
9、定损失：＜0.5dB （ref 1kHz 1V rms）
10、绝缘电阻：DC1000V   100MΩ
11、总谐波失真：≤0.002%  @  1kHz
12、隔离电压：AC 50Hz-60Hz   0V-1500V
	1
	台

	12
	全数字化会议系统主机
	1、支持专用电缆手拉手连接或Cat5e线缆手拉手连接；
2、系统主机双CPU架构的核心处理IC，控制DSP和AD/DA转换IC提供两路音频线路输入输出和录音输入输出功能；
3、会议主机采用全数字音频传输技术(包括控制数据和音频数据)，采用DSP进行处理，支持48kHz音频采样频率；
4、主机音频模式：普通模式、远程会议模式和外部处理模式可选；
5、内置自动通讯终止功能，防止系统中某段线缆被拔掉而导致整个系统崩溃；
6、具备≥2.8"LCD 屏显示状态和配置信息，步进式旋钮可快速选择和设置 LCD 菜单；
7、具有警报接口，短接可实现警报功能；
▲8、系统主机具有软开关按键和机械开关按键，软开关按键关机需多重确认且可通过网络 UDP 的方式控制主机关机；
▲9、系统主机内置高通滤波器低切开关，方便在需要时切去声音中的低频成分，系统支持 Web 页面控制以及后台控制电脑操作软件控制；
▲10、系统主机支持双机热备份功能，系统主机与扩展主机之间支持“环形手拉手”功能，一台扩展主机的故障或更换不会影响到系统中其它扩展主机的工作，扩展主机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作。保证会议无间断顺利进行；
11、系统最大开启数量≥8支会议单元，支持≥5种发言模式；
12、系统主机可以独立调节话筒增益和均衡（≥5段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响；
13、web控制功能，可通过任何内置网页浏览器的电脑、手机或平板电脑，访问主机IP地址以查看并控制主机，包括主机状态、设备参数、音频输出、单元设置、视频矩阵、预置位、话筒控制、资产管理、系统测试、主机语言翻译、分机升级等功能；
14、频率响应：低频≤20Hz，高频≥20KHz；
15、信噪比≥100 dBA；
16、总谐波失真 ≤ 0.05%。

	1
	台

	13
	台面式全数字化会议系统代表单元（数模双备）
	1、台面式安装方式，具有发言、触摸屏等功能；
2、内置高通滤波器（低切开关）；
3、具备抗手机干扰功能，自动修复功能，支持线路的“热插拔”；
4、全金属方柱形，超心形单指向性，≥2*14mm驻极体电容式音头；
5、会议单元具有≥4.3″触摸屏，具备防水能力，可显示会议进程信息，发言列表、发言倒计时、发言人信息、屏幕亮度调节、系统语言设置及单元信息显示；
▲6、会议单元支持“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统工作；会议单元具有输出端内置隔离变压器，支持数字音频+模拟音频双备份输出，具有1个XLR插口可将麦克风连接至调音台，两路音频信号同时输出，任何一路断开都不会影响话筒的正常使用；
7、系统具有自动修复功能，内置会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的麦克风、 LED 指示灯进行检测；
▲8、支持会议单元绑定功能，当两台会议单元进行绑定后，两台会议单元同步开关，系统自动识别切换会议单元的音频输出，避免因两台会议单元摆放太近产生声音干涉；
9、频率响应：低频≤20Hz，高频≥20KHz；
10、灵敏度≥-37dBV/Pa；
11、声压级≥139dB。
12、话筒支持大厅现有会议主机的数字通信协议，可直接和大厅已有的话筒混合组网使用，不需要额外增加适配器，实现全部话筒同时发言、签到、投票功能正常。

	6
	台

	14
	8芯40米延长电缆
	1、用于控制主机/扩展机与会议单元之间的延长连接
2、线材使用 S-UTP CABLE 或 FTP CABLE，线芯为 4×2×(7×0.2) 带 96 支钢丝编织屏蔽网
3、长度不小于40米
4、两端分别为 8P-DIN 公头和 8P-DIN 母头
	2
	条

	15
	基础设置软件
	1、具备会场设计功能：按照会场的实际布局，将会场的座位排列情况描述出来，形成直观的、图形化可控制界面；
2、具备主机设置功能：包括系统主机状态及主机参数设置，可对话筒参数及其他参数设置；
3、具备会议管理功能：对会议名称和会议日程等相关信息管理，可以自由地选择会议日程进行管理和会议日程切换；
4、具备分级设置功能：具备管理员权限的用户可以通过软件，对会议单元的内部参数进行设定；
5、具备信息显示功能：可以编写、发送、查看短信息，可以管理大屏幕显示设置，包括屏幕方案设置、屏幕显示页面定义和编辑、会议事件映射页面设置、屏幕别名设置等；
6、具备系统检测功能：在线检测话筒、单元按键和测试音；
7、具备报表系统功能：可通过软件将会议资料信息进行保存或打印输出；
8、具备用户管理功能：新建、修改及删除用户等操作，允许不同的操作人员拥有不同的操作权限
	1
	套

	16
	AI话筒处理器
	1、自定义的图形化中文用户界面，拖拽式控制模块，实现多设备同平台下的增益调节、静音、场景调用、矩阵切换、状态监测等功能，单独界面可支持≥33台设备的控制，整体平台控制设备数量无限制；
2、支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。
3、≥8路话筒/线路电平输入，≥8路线路电平输出；
4、具备RS-232串行端口，可用于控制外部设备或被外部设备控制；
5、每个输入通道≥8段PEQ，且提供≥5种滤波器类型选择；
6、输入通道支持扩展器、压缩器、参量均衡，AGC动增益、AM自动混音功能（增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；
7、频率响应范围：低频≤20Hz，高频≥20kHz(±0.5dB)；
8、动态范围：≥110dB；
9、采样率：≥48kHz；
	1
	台

	17
	AI智能自动增益器
	1、自适应降噪与反馈抑制一体化处理器,搭载AI处理芯片，集成ANS(自适应噪声抑制)与AFS(自适应反馈抑制)核心算法，针对复杂声学环境拾音进行深度优化；
2、不少于2路模拟平衡输入与2路模拟平衡输出；
3、支持0-48dB模拟增益调节，兼容麦克风电平与线路电平输入，适应不同灵敏度的拾音设备输入要求；
4、采样率：48 kHz；
5、输入增益：0/6/12/18/24/30/36/42/48 dB；
6、频率响应：低频≤20Hz，高频≥20KHz；
	1
	台

	18
	电动翻转面光灯
	1、 输入电压：AC100-240V 50-60HZ
2、额定功率：≥150W
3、光源功率：432颗0.5W高亮LED贴片灯珠
4、显色指数：Ra≥92
5、光束角度：120° 
6、色温系统：3200K-5600K线性可控
7、通道数量：双通道数量工作模式，2/3个
8、DMX512通道数量可切换
9、外壳材质：铝型材+钣金
10、冷却系统：铝基板自然散热，无风机设计
11、工作环境：IP20/室内使用
	6
	台

	19
	信号放大器
	1、DMX512/1990 信号输出
2、8 路 DMX 信号分配器，一进八出
3、采用抗高压保护措施，极不容易损坏
4、输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离
5、宽电压输入，适应不同国家的电压输入
6、可匹配 3 针的卡侬插座（可选 5 芯）
7、各路均有独立的放大器及信号指示灯
8、输入电压：AC100-240V 50-60HZ
	1
	台
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	电源直通箱
	1、输入电压：AC380V±10％三相五线，50HZ±5﹪
2、输出功率：12路*4KW 可用于任何负载
3、产品功能：过载与短路双重保护高分断空气开关
4、显示指示：三相独立电压表检测，三相ABC指示灯指示
5、输出接口：胶木插40A或2*10A
	1
	台
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	智慧信号处理器
	1、4路带锁定装置的HDMI输入，兼容HDMI/DVI信号格式，分辨率最高支持3840X2160@30HZ；
2、4路带锁定装置的HDMI输出，兼容HDMI/DVI信号格式，分辨率最高支持3840X2160@30HZ；
3、1路3.5mm立体声输入端口，1路3.5mm立体声输出端口；
4、1路百兆RJ45接口，支持POE；
5、1路RS-232/485双向通讯端口，支持波特率2400~115200bps，支持Hex和ASCII数据格式；
▲6、支持3路电源热备，实现2路DC输入+1路POE组成热备；支持视频断电直通，实现2路HDMI之间断电直通，确保能够不中断无损地传输已有的信号，可实现1路音频断电直通；支持自动切换功能，信号发生中断时，自动将有信号的输入通道切换到输出设备上；若当前输入都无信号则自动切换默认测试信号到输出设备上；
7、支持音频断电直通，实现1路音频断电直通；
▲8、支持多种工作模式，实现分配器、切换器、矩阵切换、图像处理4种工作模式；支持可视化运维监管，支持检测设备运行温度，输入视频格式合法性等并进行故障报警；支持检测网络状态、电源状态；具备高稳定性，支持7*24小时不间断工作，设备平均无故障时间(MTBF)大于200000小时；
9、支持图像无缝快速切换，瞬发、无黑屏、高质量显示；
10、支持图像处理，画面拼接、画面分割处理；
11、支持EDID管理；
12、支持自动选择输入信号源；
14、支持音频加解嵌；
15、支持断电记忆功能，设备上电自动恢复掉电前的状态；
16、支持HDMI接口模拟热拔插；
17、支持双向串口控制、面板按键控制、网口控制、web页面控制；
18、支持OSD管理，可配置显示内容、字号、背景、字色，位置等；

	1
	套

	22
	平板电脑
	1、≥8G内存，≥256G硬盘，屏幕≥11寸
	1
	台

	23
	控制软件编程
	1、定制编程界面，与原程序配套，并在平板电脑与控制电脑上做双备份系统。
	1
	项

	24
	电源时序器
	1、多路独立控制：提供 8 个 AC 万能插座，每个插座支持独立开关控制和状态显示。
2、设备支持自由设定各个通道之间开启和关闭的延时时间（范围 0~999 秒，单位为秒）。
▲3、电能监测与保护：每个通道均配备电能检测功能，能够独立显示电压、电流和功率；MCU 自动控制，支持一键开关机。
4、高功率承载能力：设备单台最大功率可达 6600W，每路通道最大承受电流为 10A。
5、扩展性与兼容性：设备配备 2 路 RS485 级联接口，支持多台设备级联使用，便于扩展。
6、安全保护机制：内置智能断路器，提供短路保护功能。
7、抗干扰能力：设备内置滤波器，有效消除噪声干扰，保证电源稳定性。
8、远程控制与通信：支持通过 PC 软件进行远程控制。支持 RS232 中控接口，便于集成到中控系统中。
▲9、用户界面与操作：设备配备 11 寸条形显示屏，实时显示每路通道的电流、电压、功率、延迟等参数；支持通过旋钮进行设置操作，同时支持手势识别操作。
10、支持过载保护，当设备负载超过设定值时，自动切断电源，保护设备。
11、具备 1 路 RS232、1 路 RJ45 接口，支持通过 RS232 或 TCP 等方式控制设备开关，以及获取设备电流、电压、开关等状态。
12、支持面板 Lock 锁定功能，防止人为误操作
13支持 10 组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。
14、支持欠压、超压检测及报警

	3
	台

	25
	背景墙改造
	1、做专项吸声处理，优化大厅声场环境，提升会议时的语音扩声效果
	180
	平方米

	26
	踢脚线、吊顶收口
	1、与地面、顶面做好衔接处理
	1
	项

	27
	背景字更换
	1、重新制作安装“盐城市综合指挥中心”（项目实施前确定，总字数在12个字内）标识
	1
	项

	28
	系统集成及施工
	1、系统集成及施工、含调试安装等
	1
	项

	29
	辅材
	1、音频、视频、灯光信号线，接插件等
	1
	项

	30
	会议保障服务
	1、会议全程技术保障服务(1年)
	
	


[bookmark: _Toc20367][bookmark: _Toc21687][bookmark: _Toc13800]
注：1.本包的采购标的所属行业“工业”，采购标的核心产品为“调音台”。
2.本包的采购标的中涉及“A10031001 矿物绝热和吸声材料”“A02061908 室内照明灯具”类型的货物，优先采购环境标志产品。 
3.如提供检测报告的，投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测机构是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实以及委托检测方和承接方之间的委托协议，付费记录等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。

团队能力。投标人需为本项目配备项目组并提供现场开发和运维服务，要明确项目负责人。
项目负责人具有以下证书的：电子信息工程或者数字经济工程（电子信息，通信工程，广播电视工程）高级工程师证书、信息系统项目管理师。
[bookmark: _Toc17877][bookmark: _Toc15681][bookmark: _Toc18239]
业绩。为了确保项目的顺利实施，投标人需具有类似项目的相关承接经验，投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过类似业绩的（详见评分标准）。
[bookmark: _Toc10284][bookmark: _Toc10061][bookmark: _Toc11572]
项目实施方案。投标人应在采购需求内容上深化项目实施方案，至少包含以下内容：
1.对项目的理解：充分理解盐城市城市驾驶舱指挥大厅作为全市综合指挥调度"主阵地"的功能定位、现状。根据现场勘探情况，结合采购需求，对城市驾驶舱现有设备、布线等现状进行分析，提出保障会议、指挥调度时存在的痛点难点。
2.详细设计方案：根据对项目的理解，围绕音频、视频、灯光、背景墙等大厅改造内容详细设计方案，并阐述改造后可以显性度量的性能提升。至少包含以下内容：
：
（1）现场坐席视频画面切换快速；
（2）音响回音有效抑制，各坐席收音清晰；
（3）现场照明效果提升，符合广播电视级照明需求；
（4）会议调度保障及时有效。
3.实施进度计划：提出合理有效的进度计划，并明确完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标，提供各阶段服务内容。
（二）实施及售后保障方案
1.硬件设备选型和适配。根据大厅改造需求，结合现有设备，提出硬件设备选型方案，选用符合标准和行业规范的成熟主流技术路线，确保系统先进性、兼容性与可扩展性。阐述设备选型和大厅改造工作如何与现有设备兼容。至少包含以下内容：
（1）摄像系统设备选择，如何与现场兼容；
（2）灯光系统设备选择，如何与现场兼容；
（3）音响系统设备选择，如何与现场兼容；
（4）调度系统设备选择，如何与现场兼容；
2.会议调度保障。阐述会议调度的关键注意点，采取何种措施、制度满足7*24小时市领导随时调度需求。至少包含以下内容：
（1）人员安排，保障7*24小时调度需求；
（2）制度安排，保障7*24小时调度需求；
3.设备质量管控、售后保障措施。至少包含以下内容：
（1）设备故障和恢复制度安排；
（2）售后保障措施；
分包二：盐城市城市驾驶舱指挥大厅平台运营运维服务
采购需求：提供城市驾驶舱日常运行所必需的运维保障和技术支撑服务，主要内容包括：
1）技术对接服务。城市驾驶舱软件平台日常巡检维护；部门系统以及摄像头、传感器、地图等各类感知与调度资源的持续接入和联调联试服务（预计全年各类技术对接不低于100次）；场景轻量化搭建服务（预计资源治理不少于5000次，场景搭建不少于10个）。
2）日常管理服务。指挥大厅日常管理、会务保障、接待保障服务；指挥大厅网络、机房智能化设备日常巡检维护、配置调整；环境保洁、耗材、等日常服务；包含驾驶舱1年的短信费用、域名以及证书费用等。
3）设备平稳运行服务。采购城市驾驶舱现有软硬件设备平稳运行服务，保障设备平稳运行。
4）平台安全服务。协助城市驾驶舱平台达到信息安全等保三级和密评要求，并提供合格证明。

详细描述：

技术对接服务提供城市驾驶舱现有业务底座的技术对接保障服务，包括平台日常运维、资源（设备）接入治理、场景化打造。

（1）平台运维。系统清单如下：
	序号
	平台名称
	描述
	服务内容

	1
	统一身份认证
	全市统一身份认证平台。
	对接各委办局人员台账动态同步，完成账号创建、角色绑定、权限配置与注销回收，实现视频、GIS、盐政通等子系统账号权限集中统一管控。

	2
	地理信息平台
	GIS地图的汇聚和赋能平台。
	推进摄像头等设备上图，按需开发新增业务图层并扩充数据维度；开展图层元数据完善、坐标校准、质量核查，建立图层常态化更新维护机制。

	3
	视频共享平台
	视频汇聚、转码、分发、共享平台。
	按GB28181协议开展摄像头接入，对接外部视频平台，常态化巡检视频离线/卡顿/画面丢失等异常，保障视频稳定回传与调阅共享。

	4
	物联感知平台
	物联网设备管理、数据采集、告警平台。
	针对已接入的设备类型进行日常维护、更新。

	5
	融合通信平台
	语音、视频、消息等融合通信平台
	完成执法记录仪接入调试，实现语音、视频、定位向大厅汇聚；统筹新增执法终端入网评估、注册配置、信令对接，保障跨终端一体化指挥调度。

	6
	视频会议平台
	视频会议系统
	开展会议信号与中屏显示终端适配调试，完成信号源切换、分辨率、输出接口等参数配置；定期巡检链路故障，保障政务会议及应急调度稳定上屏。

	7
	盐政通平台
	办公系统整合的综合性平台，部门日常办公的平台中屏载体和运动办公的小屏载体。
	输出H5应用上架。规范，配合委办局开展应用上架审核与配置调试；根据人事变动及时更新通讯录、账号、组织架构及角色权限，保障政务协同办公稳定。

	8
	数字资产运营管理平台
	摄像头、传感器等资产的汇聚、共享、赋能管理平台。
	完成摄像头、传感器等设备资产上架登记，录入编号、位置、所属部门等完整信息；设备变动时动态更新台账，统筹域名与HTTPS证书到期监测预警。

	9
	VPN平台
	VPN创建和管理平台
	按最小权限原则开通账号、分配访问权限；岗位变动或项目结束时及时注销关闭；建立账号管理台账，配合远程访问行为审计，严控越权风险。

	10
	ROMA统一集成平台
	平台、数据、日志、安全的底层支撑平台
	配合原厂商开展接口状态、服务运行状态常态化巡检，监控调用成功率、响应时延、异常报错；故障时协助定位排查、配置调整与接口修复，保障跨系统数据流转通畅。

	11
	应用管理平台
	应用上架
	负责日常人员工作台账资料的规范录入、定期更新、分类归档与完整性核查，确保人员信息、工作职责、服务记录、问题反馈等各项数据准确无误、及时同步，为团队管理、绩效考核、服务追溯提供可靠的数据基础。

	12
	云服务基础设施
	平台部署所用的云资源
	平台现有云资源管理、调整、维护



（2）根据部门申请，做好部门业务系统的对接以及摄像头、传感器、地图等各类感知与调度资源的持续接入、联调联试和答疑服务。
	序号
	技术服务
	具体工作内

	1
	视频资源对接支持
	支撑下级视频平台、单个摄像头设备与驾驶舱视频云对接、治理和API接口调用支持。
1.标准协议与平台对接：支持GB/T28181协议直连摄像头或视频平台，完成设备注册、视频流转发、云台控制功能配置。
2.平台级联与共享：与上下级视频监控平台进行级联对接，实现跨层级、跨区域的视频资源共享和调度。
3.视频数据治理：对已接入视频流进行质量检测、编目、打标和去重处理，确保视频资源可检索、可调用。
4.日常运维与故障处理：监控视频在线状态及画面质量，排查视频离线、卡顿、花屏等故障，保障稳定调看。

	2
	物联感知资源对接支持
	支撑下级物联传感平台、IoT设备治理、治理和API接口调用支持。
1.多协议设备接入：支持MQTT、HTTP、Modbus、CoAP等主流协议，负责设备注册、认证及指令通道建立。
2.账号开通与权限管理：根据委办局申请，开通平台租户账号，配置设备管理、数据查看、规则配置等细粒度权限。
3.技术文档与SDK支撑：提供平台接入指南、协议适配文档及SDK，指导设备厂商或集成商快速完成接入。
4.联调测试与数据验证：协助用户进行设备上线联调，验证数据上送、指令下发准确性，处理数据格式异常、丢包等问题。

	3
	地理信息资源对接支持
	地图数据、空间图层等地理信息图层接入、更新和API接口调用支持。
1.权威底图数据同步：定期对接自然资源和规划局，接入最新版矢量、影像、高程等基础地理信息及标准地图服务，确保数据权威性与时效性。
2.地图服务集成与发布：将接入的地图服务注册至GIS平台，进行切片缓存、可视化配置，以WMS/WMTS等方式统一对外发布。
3.第三方应用对接支持：向接入单位提供接口文档与开发指南，开放地图服务能力，支撑其在业务系统中嵌入空间分析和地图展示。
4.联调测试与验证：协助委办局完成坐标校准、图层叠加、数据对接验证，处理服务加载慢、数据不匹配等问题。

	4
	视频会议终端对接支持
	视频会议终端与驾驶舱视频会议系统的接入、API接口调用支持。
1.终端接入管理：为委办局及乡镇的视频会议终端提供SIP、H.323等接入参数，协助完成注册入网，纳入平台统一管控。
2.驾驶舱会议保障：在驾驶舱大厅等重要场所提供会前联调、会中导播、分会场控制、突发故障应急等全流程现场保障。
3.会控操作与调度：按需完成会议预约、召开、画面合成、双流发送、轮巡等操作，满足多方协同会商需求。
4.系统定期巡检：对MCU、录播服务器、会议终端等核心设备定期巡检，检查网络连通性、音视频质量，清理过期数据。
5.故障排查与优化：处理终端呼入失败、音视频卡顿、回声啸叫、丢包等问题，持续优化会议质量。

	5
	融合通信终端对接支持
	移动执法记录仪等融合通信终端与驾驶舱融合通信平台对接、API接口调用支持。
1.通信插件与SDK提供：向委办局业务系统交付融合通讯插件及SDK，支持即时消息、音视频通话、视频会商等能力快速集成。
2.通信与视频资产整合：对接并汇聚对讲机、IP电话、手机、视频监控等通信资产，实现跨制式、跨终端的融合互通。

	6
	统一身份认证体系对接支持
	部门业务系统用户体系与驾驶舱统一身份认证系统对接、互认支持。
1.人员全生命周期管理：对全市机关事业单位工作人员账号进行创建、修改、禁用、删除等维护，根据组织架构调整及时同步信息。
2.多协议认证集成：提供OAuth2.0、SAML2.0、CAS及RestfulAPI等标准接口，支持第三方应用安全接入，实现单点登录。
3.接入指导与参数配置：为委办局应用提供认证参数配置指导，协助完成权限映射和字段传递，解决认证失败、回调异常等问题。
4.安全策略与审计：按需配置密码复杂度、多因素认证、登录失败锁定等策略，定期审计认证日志，满足安全合规要求。

	7
	盐政通应用对接支持
	部门应用场景与盐政通平台用户体系对接、应用场景开发对接支持。
1.移动应用统一接入：按照平台标准规范，支持各委办局将已有移动APP以H5或小程序形式接入盐政通APP，提供统一入口，提升协同办公体验，消除重复建设。
2.开发者账号及技术支持：受理委办局申请，发放开发者账号，提供接入文档；指导完成单点登录集成，协助排查政务外网环境下的网络连通问题。
3.应用审核与权限配置：对拟接入的H5/小程序进行功能、安全审核；根据委办局职责配置应用可见范围与使用权限，确保应用有序上架。
4.PC与APP端日常运维：对盐政通PC端、APP端运行状态进行监控，处理卡顿、白屏、闪退等故障。

	8
	资产管理支持
	1.数字资产汇聚编目：将视频资源、地图服务、数据接口、物联设备等统一汇聚至资产管理平台，进行分类、编目和标签化，形成数字资产目录。
2.资产全生命周期管理：支持资产上架、下架、更新、停用等操作，配置审批流程，确保资产变更可追溯、可控。
3.权限配置与管理：配合管理团队，按角色设置资产查看、申请、使用权限，保证各委办局只能访问被授权范围内的资产。
4.日常问题答疑与运营协同：受理委办局关于资产查找、申请异常等问题，提供操作指引与咨询。
5.平台功能配置维护：按需配置资产分类、审批模板、首页展示等，支撑数字资产运营管理体系高效运转。



（3）场景资源治理及轻量化搭建服务。
基于“城市治理一张图”，做好配套资源治理和轻量化搭建支持（预计资源治理不少于5000次，场景搭建不少于10个）。
	序号
	技术服务
	具体工作内容

	1
	资源治理上图
	基于城市驾驶舱已汇聚数据和场景建设需求，配合做好摄像头、传感器、地图、移动执法终端等资源的名称、分类、用途、位置等治理工作。



日常管理服务。采购大厅管理服务，组建3人指挥大厅管理团队，负责指挥大厅统筹管理、设备和消防安全、网络和信息安全管理，并会同技术服务团队共同做好应急状态7*24技术保障值班值守。

综合管理岗位：
	序号
	管理服务
	具体工作内容

	1
	人员和专席管理
	负责进驻部门专属座席的日常管理与综合协调服务，具体涵盖专席的合理分配、工位的适时调整以及现场秩序的有效维护；对接进驻部门提出的各类工作需求，并做好相应的协调与保障工作；对专席区域内的设备设施运行状态进行定期巡查，发现问题及时跟进报修处理；同时负责各部门使用指挥大厅的登记管理事宜，并做好整体使用的统筹协调安排。

	2
	工作协调
	负责工单派发与进度跟踪，统筹团队管理及日报、周报编制等工作。

	3
	会务和调研保障
	负责城市驾驶舱平台以及指挥大厅的基本情况讲解与介绍工作，配合相关部门完成调度内容的演示与操作，确保平台功能和运行情况能够准确、清晰地呈现；根据会议和调研方案的具体要求，配合做好会场前期布置工作，包括桌椅的合理摆放、桌布的铺设、座签的准确摆放等，保障会场环境整洁有序；会议进行期间，做好茶水及瓶装水的及时补充等现场服务，保障会议服务不间断；会议结束后，完成会场的全面整理、设备归位以及环境恢复工作，确保场地恢复至使用前状态。



设备、机房和消防管理岗：
	序号
	服务内容
	描述

	1
	设备和机房
管理
	负责指挥大厅各类智能化设备的日常管理工作，具体包括：建立完善的设备资产台账，对每一台设备的型号、序列号、安装日期、维保期限等基础信息进行逐项登记，并按照规定的周期进行定期盘点与核对，确保账实相符、信息准确；针对设备运行中出现的各类故障，及时开展排查诊断，对需要维修的设备进行报修登记与进度跟踪，协调厂商提供售后维修支持，直至设备恢复正常运行；同时做好设备资产管理的登记工作，在设备发生新增、调拨、报废等变动情况时，对变更记录进行及时更新，保证资产信息的完整性和可追溯性。

	2
	
	负责指挥大厅机房的日常运维管理工作，具体包括：建立完善的机房设备和线路台账，对机房内各类设备及线路的连接关系、走向布局、规格参数等信息进行系统化登记，确保台账内容完整、便于查阅；做好机房配电系统的日常巡检和维护工作，定期对配电设备运行状态进行检查，及时发现并处理潜在隐患；对精密空调系统进行持续运行监控，对其制冷、加湿、送风等各项功能开展定期维护检查，保障机房温湿度始终处于设备正常运行的适宜范围；开展机房环境监测工作，对温湿度变化、漏水情况、烟雾报警等关键环境指标进行实时监控，确保机房环境安全稳定；严格执行机房进出管理登记和审批制度，对进入机房的人员进行身份核实与登记，未经授权的人员一律不得进入，切实保障机房物理安全；做好机房设备运行日志的记录和归档管理工作，对设备日常运行状态、维护操作、异常情况等进行完整记录，形成可追溯的运维档案。

	3
	消防安全管理
	定期对消防设施、应急照明、监控系统等各类安防设备进行有效性检查，逐一核实其运行状态和完好情况，确保各类设备始终处于良好可用状态，能够随时发挥应有的安全防护作用。加强用电安全管理工作，对各类用电行为进行规范约束，坚决杜绝私拉乱接等违规用电现象，从源头上防范和消除电气火灾风险，保障指挥大厅运行环境的用电安全。



网络和信息安全管理岗：
	序号
	服务内容
	描述

	1
	网络和信息安全管理
	负责指挥大厅网络系统的日常运维管理工作，具体包括：建立完善的网络设备配置和变更台账，对网络设备的配置信息及各类变更情况进行系统记录，确保台账内容准确、完整、可追溯；做好交换机、路由器、防火墙等各类网络设备的日常巡检、运行状态监控和配置调整，实时掌握设备运行状况；负责指挥大厅互联网、电子政务外网和部门专网的接入管理，保障各类网络接入的规范性和稳定性；开展网络故障排查处置工作，对出现的网络故障及时响应处理，一般故障确保在2小时内完成修复。

	2
	
	负责指挥大厅及城市驾驶舱平台信息安全管理，包括：制定信息安全事件应急预案，发生安全事件时第一时间响应和处置；组织开展信息安全培训和宣贯，提高相关人员安全意识。每季度开展网络安全漏洞扫描和风险评估，及时发现并修复安全隐患；安全策略配置和优化调整，确保防火墙、入侵检测等安全设备正常运行；安全日志收集、分析和审计，异常行为监测和预警；配合开展年度等保测评和密码评估工作，对测评发现的问题组织整改。（每月安全分析，季度开展漏扫等）



另采购环境保洁、授权、耗材等日常服务。
	序号
	服务内容
	描述

	1
	环境保洁
	平时做好指挥大厅公共区域清洁；采购外部吸尘服务（6次/年），重大活动或重要会议前后安排专项保洁

	2
	授权续费
	做好指挥大厅对外联络电话、融合通信调度电话、短信服务续费，确保调度通信畅通无中断。做好平台VPN证书、IOS证书、驾驶舱域名（ycyzt.com）及证书续费工作

	3
	耗材服务
	负责包含但不限于办公桌椅、文件夹、笔、饮用水、激光笔、电池等常用耗材的采购、入库登记和领用审批。建立耗材台账，设置安全库存预警，定期盘点核对，确保耗材供应及时不中断。



设备平稳运行服务（1年期）。采购为期 1 年的设备平稳运行保障服务。保障城市驾驶舱日常调度指挥工作的平稳、高效、不间断开展，必须确保指挥大厅内所有相关的核心设备、辅助设备及系统平台均保持健康、稳定的运行状态。
本次改造将原有LED 大屏、分布式 KVM 坐席协作系统、视频会议 MCU 核心设备、机房网络安全设备、原有会议话筒系统、服务器集群、安防门禁系统、融合通信主机等总计价值 2903.47 万元存量核心资产全部保留继续使用。稳定可靠运行是保障指挥大厅全年 365 天、每天 24 小时不间断高效运转的关键基础。
要求建立常态化的设备巡检与预防性维护机制，对设备运行参数、性能指标进行实时监控与定期评估，及时发现并处理潜在的性能衰减或故障隐患。同时建立科学、充足的备品备件库存管理制度，针对易损件、关键模块制定明确的更换周期，确保一旦设备出现故障或部件损耗，能够立即调用备件进行快速更换与修复，最大限度地缩短故障修复时间，从而为驾驶舱7×24小时不间断的指挥调度任务提供坚实可靠的硬件支撑与运行保障。

城市驾驶舱现有设备具体清单如下：
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	一、数字红外会议系统

	1
	数字红外无线会议系统主机
	台
	1

	2
	全数字化会议系统扩展主机
	台
	1

	3
	全金属方柱形主席单元
	台
	1

	4
	全金属方柱形代表单元
	台
	34

	5
	红外无线发言代表单元
	台
	12

	6
	可充电电池组
	台
	12

	7
	数字红外收发器
	台
	6

	8
	充电箱,8个充电槽
	台
	1

	9
	基础设置软件模块
	套
	1

	10
	高级会场设计软件模块
	套
	1

	二、摄像系统

	1
	4K高清会议摄像机
	台
	4

	2
	22寸液晶监视器
	台
	2

	三、音频扩声系统

	1
	数字调音台
	台
	1

	2
	智能音频处理器
	台
	1

	3
	16*3.5寸线源阵列音柱
	只
	2

	4
	8*3.5寸线源阵列音柱
	只
	4

	5
	音箱功放
	台
	3

	6
	无线手持
	套
	2

	7
	无线天线分配器
	台
	1

	8
	天线放大器
	对
	1

	9
	无线话筒天线
	对
	1

	10
	5.25寸监听音箱
	只
	2

	四、视频显示系统

	1
	室内LED显示屏
	m²
	40.172

	2
	屏体控制器（音视频综合管理平台)
	台
	12

	3
	显示系统运维管理可视化平台
	套
	1

	4
	控制电脑
	台
	1

	5
	配电柜
	台
	1

	五、视频会议系统

	1
	视频会议终端
	台
	1

	六、分布式管理系统

	1
	KVM输入节点
	台
	32

	2
	KVM输出节点
	台
	32

	3
	4K分布式输入节点
	台
	34

	4
	4K分布式输出节点
	台
	10

	5
	4K拼接输出节点
	台
	12

	6
	分布式录播服务器
	套
	1

	7
	AIP跨平台数据管理中心
	台
	1

	8
	环境管理终端
	个
	1

	9
	电力管理节点
	台
	1

	10
	转换器
	台
	4

	11
	管理服务器硬件
	台
	1

	12
	控制电脑
	台
	1

	13
	接入交换机
	台
	5

	14
	汇聚网络交换机
	台
	1

	15
	移动触控终端
	台
	1

	16
	无线路由器
	台
	1

	七、综合运维系统

	1
	综合运维平台
	台
	1

	2
	智能电源管理
	台
	4

	八、无线导览系统

	1
	K5型发射机
	台
	1

	2
	福瑞耳挂接收机
	台
	30

	3
	充电箱
	台
	1

	九、安防门禁

	1
	单门磁力锁
	把
	6

	2
	单门磁力锁配件
	只
	6

	3
	门禁-开门按钮
	只
	8

	4
	刷卡读卡器
	台
	6

	5
	人脸门禁一体机
	台
	2

	6
	四门门禁主机
	台
	2

	7
	门禁开关电源
	台
	8

	8
	配电箱
	台
	1

	十、机房环境

	1
	配电箱
	台
	1

	2
	BMC交换机
	台
	1

	3
	办公桌
	个
	1

	4
	文件柜
	个
	1

	5
	坐席电脑
	台
	6

	6
	办公电脑
	台
	10

	7
	机柜、机架
	台
	3

	8
	电视
	台
	1

	十一、网络系统

	1
	路由器
	台
	2

	2
	48口接入交换机
	台
	4

	3
	24口POE接入交换机
	台
	3

	4
	AP
	台
	3

	十二、融合通讯模块

	1
	窄带集群对接系统
	台
	1

	2
	PSTN网关
	台
	1

	十三、网络安全模块

	1
	安全沙箱
	台
	1

	2
	网络管理平台
	套
	1

	3
	互联网接入区防火墙
	台
	2

	4
	互联网接入区核心交换机
	台
	2

	5
	互联网接入区隔离防火墙
	台
	2

	6
	可信接入代理
	台
	2

	7
	运维管理区接入交换机
	台
	2

	8
	核心交换机
	台
	2

	9
	安全态势感知平台
	台
	1

	10
	市城域核心路由器
	台
	2

	11
	堡垒机
	台
	1

	12
	政务外网防火墙
	台
	2

	13
	漏洞扫描
	台
	1

	14
	日志审计
	台
	1

	15
	路由器集成线路处理板
	块
	2

	16
	网管软件
	套
	1

	十四、视频会议模块

	1
	可视化调度平台
	台
	1

	2
	云化多点控制单元平台
	台
	8

	3
	呼叫控制和防火墙穿越平台
	台
	5

	十五、软件设备

	1
	窄带集群对接系统（应用调度平台）
	套
	1

	2
	视频监控对接系统（应用调度平台）
	套
	1

	3
	视频会议MCU接入许可（应用调度平台）
	个
	24

	4
	录音录像系统（统一调度平台）
	套
	2

	5
	视频会议MCU接入许可（统一调度平台）
	个
	45

	6
	多媒体调度中心（智慧指挥大脑平台）
	套
	1

	7
	业务管理系统平台（智慧指挥大脑平台）
	台
	1

	8
	多媒体调度中心（应用平台）
	套
	1

	9
	视频会议MCU接入许可（应用平台）
	个
	30

	10
	视频会议MCU接入许可（会议系统）
	个
	120

	11
	视频会议MCU接入许可（远程视讯控制系统）
	个
	70

	12
	视频会议MCU接入许可（呼叫控制平台）
	个
	70

	13
	视频会议MCU接入许可（智慧底座）
	个
	125

	14
	视频会议MCU接入许可（融合调度平台）
	个
	70



平台安全服务。盐城市城市驾驶舱平台属于承载全市政务运行、视频感知、应急调度核心数据的政务信息系统，安全保护等级为第三级，协助盐城驾驶舱平台达到对应安全等级要求并提供合格证明。

安全管理要求。网络与数据安全及保密要求（仅作为参考，实际内容以合同为准）
1、在项目实施过程中，严格遵守保密安全要求，至少包含以下内容：
（1）明确信息化合作事项的安全保密责任人；
（2）对信息化合作单位人员提出与合作事项有关的安全保密要求；
（3）在得知提供的产品、服务存在安全漏洞或者危害信息系统安全的潜在风险时，应及时启动应急预案，积极妥善解决；
（4）其他应当遵守的安全保密要求。
2、在项目实施过程中，严格遵守数据安全要求，至少包含以下内容：
（1）信息化合作单位人员不得违规下载、留存、使用内部数据；
（2）信息化合作单位人员不得篡改、毁损、泄露、出售内部数据；
（3）信息化合作单位人员不得向境外机构和人员提供重要数据；
（4）信息化合作单位人员不得在互联网上存储、处理、传输内部数据和应用系统源代码；
（5）信息化合作单位人员不得使用未经过脱敏的敏感数据在互联网上进行开发；
（6）信息化合作单位人员不得将数据用于商业用途；
（7）信息化合作单位人员不得不得进行其他危害数据安全的行为。
3、在项目实施过程中，严格遵守网络应用安全要求，至少包含以下内容：
（1）信息化合作单位人员不得违规将网络与任何外部网络连接；
（2）信息化合作单位人员不得擅自扫描、探测、入侵网络及应用系统；
（3）信息化合作单位人员不得设置应用系统后门、木马、病毒等恶意程序；
（4）信息化合作单位人员不得擅自将参与单位及参与人员的终端、移动存储介质、无线设备等与政务网络连接；
（5）信息化合作单位人员不得擅自建立跨网、跨域数据传输或者运维通道；
（6）信息化合作单位人员不得拆除、破坏监管设施或者卸载监管程序；
（7）信息化合作单位人员不得擅自对应用源文件、应用源代码进行反编译、加密、解密；
（8）信息化合作单位人员不得擅自公开与合作事项相关的技术实现方法或者业务模型等重要信息；
（9）信息化合作单位人员不得进行其他危害网络和应用安全的行为。
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本项目为城市驾驶舱运维服务项目，服务内容涵盖原有系统运维、资源汇聚治理、指挥调度保障、日常运营管理等。为择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具备有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的优先。
本项目集成面广，质量管理体系认证证书是投标人保障项目实施质量的重要实力体现；
本项目涉及信息安全相关工作内容，信息安全管理体系认证证书是投标人保障信息安全、提升服务规范化水平的有力佐证；
本项目包含运维服务管理相关工作，信息技术服务管理体系认证证书是保障项目稳定高效运转的重要依据。

[bookmark: _Toc6186][bookmark: _Toc24669][bookmark: _Toc16134][bookmark: _Toc11473][bookmark: _Toc11699]业绩。为了确保项目的顺利实施，投标人需具有类似项目的相关承接经验，投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过类似业绩的（详见评分标准）。

[bookmark: _Toc4659][bookmark: _Toc7149][bookmark: _Toc27035][bookmark: _Toc241571231][bookmark: _Toc737][bookmark: _Toc11420]团队能力。投标人需为本项目配备项目组并提供现场开发和运维服务，要明确项目负责人。
项目负责人具有以下证书的：具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的高级信息系统项目管理师证书。其他人员具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的系统集成项目管理工程师证书。

项目实施要求 全面把控项目质量。配合项目验收、审计及其他需开展的工作。按照招标要求及合同要求，整理项目实施资料，提供建设方组织项目验收和项目审计工作。项目验收包括验收环节。验收应符合政府采购法、合同法及相关政策规范标准。

项目实施方案。投标人应在采购需求内容上深化项目实施方案，至少包含以下内容：
（一）总体设计方案
1.对项目的理解：充分理解盐城市城市驾驶舱指挥大厅作为全市综合指挥调度"主阵地"的功能定位、现状。根据实际情况，深入分析痛点难点，并提出针对性解决措施。
2.详细设计方案：围绕涵盖技术支撑服务、日常管理服务、设备平稳运行服务、信息安全防护等制定详细设计方案。
3.实施进度计划：根据项目需求，结合城市驾驶舱现状，提出合理有效的进度计划，并明确完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标，提供各阶段服务内容。
（二）技能需求分析
对采购需求中技术对接服务和大厅日常管理需求，逐项梳理并分析所需的核心技能与能力要求。至少包含以下内容：
（1） 技术对接服务所需技能。
（2） 大厅日常管理所需技能。
（3） 其他应当具备的技能。
（三）人员配备方案
依据技能需求分析结果，结合项目实际情况，制定科学、合理的人员配备和管理方案，明确工作岗位、岗位职责及岗位能力要求。至少包含以下内容：
1. 明确人员数量、岗位职责、岗位技能配备。
（5） 拟采取何种管理制度，保障人员日常管理、高效服务。
（6） 拟采取何种应急保障制度，确保节假日和应急状态值班值守。
（四）设备平稳运行保障方案
对采购需求中设备清单和设备平稳运行保障需求，明确拟采取的行之有效的措施，能够切实保障大厅设备平稳运行，故障快速恢复。至少包含以下内容：
1. 根据不同设备的特征，制定符合要求的保障措施，确保满足设备平稳运行需求。
（8） 拟采取何种日常管理机制，保障设备问题早发现，早处置，拟采取何种故障恢复机制，确保故障快速恢复，不影响调度工作。
（五）信息和网络安全专项设计方案
（1）信息和网络安全风险分析。根据项目实际情况和需求，分析项目面临的网络安全风险。
（2）信息和网络安全防护计划。根据项目需求和风险，制定行之有效的网络安全防护手段和措施。如定期开展安全合规自查，对照网络安全等级保护、数据安全等制度规范全面排查安全隐患，形成自查报告并推动问题闭环整改。
（3）信息和网络安全人员配置。根据项目网络安全需求和计划，明确网络安全人员配置方案。

[bookmark: _Toc25142][bookmark: _Toc15840][bookmark: _Toc16072][bookmark: _Toc15187][bookmark: _Toc18527][bookmark: _Toc30406][bookmark: _Toc241571235]采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	盐城市城市驾驶舱指挥大厅平台运营运维服务

	软件和信息技术服务业


[bookmark: _Toc16180][bookmark: _Toc22598][bookmark: _Toc15108][bookmark: _Toc1508][bookmark: _Toc241571238][bookmark: _Toc22963][bookmark: _Toc13720][bookmark: _Toc17219]
[bookmark: _Toc242535708][bookmark: _Toc15751]评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc242535709]一、定标原则
本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
[bookmark: _Toc6898][bookmark: _Toc12443][bookmark: _Toc6795][bookmark: _Toc9179][bookmark: _Toc242535710][bookmark: _Toc241571239][bookmark: _Toc15279][bookmark: _Toc13988][bookmark: _Toc27211]二、评标方法与评标标准
分包一：盐城市城市驾驶舱指挥大厅硬件改造
本项目评分总分值为100分。
	评审因素
	评审标准
	分值

	报价部分
（30分）
	报价得分计算公式
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
	30

	节能环保
（2分）
	节能环保
	1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分；注：有效的是指开标当日有效的证书。
2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。注：有效的是指开标当日有效的证书。
	2

	商务部分评分（30分）
	业绩
	1、投标人提供近三年内（自2023年01月01日起，以合同签订日期为准）完成类似项目业绩，承接过会议系统或音视频或灯光系统建设项目或维护服务保障业绩的，每项得3分；本项累计最高得6分。
注：需提供合同关键页扫描件（合同关键页包括但不限于合同首页、合同签订日期页、双方盖章页等关键页）作为得分依据；未提供或评标委员会无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理；
	6

	
	团队实力
	1.投标人拟派的项目负责人具备电子信息工程或者数字经济（电子信息，通信工程，广播电视工程）工程高级工程师证书、信息系统项目管理师，有一个证书得2分；本项最高得4分。
	4

	
	重要参数技术要求响应（标▲号项）
	招标文件第四章“项目需求”中标▲号项为重要条款（共15项），响应招标文件要求的，每项加1分，最高得15分。
注：
1.以上“技术要求”响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。
2.“技术要求”中需要提供技术证明材料的，以“技术要求”中的具体要求为准。
3.投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。
	15

	
	一般参数技术要求响应（非标▲号项）
	招标文件第四章“项目需求”中一般参数非标▲号项为一般条款（共30大项，以单一产品为一个大项），响应招标文件要求的，每项加0.2分，最高得6分。
注：
1.以上“技术要求”响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。
2.“技术要求”中需要提供技术证明材料的，以“技术要求”中的具体要求为准。
3.投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。
	6

	[bookmark: _Hlk242717214]技术部分
评分
（37分）
	总体设计方案
	投标人针对本项目提供的总体设计方案需包括，方案内容至少包括对项目的理解、详细设计方案、实施进度计划。以下内容每有一项缺失的扣3分，每有一项存在缺陷（缺陷是指不符合于本项目实际，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣2分。具体由评审委员会评审。
（1） 对项目的理解
（1）充分理解城市驾驶舱功能定位、现状。
（2）对城市驾驶舱现有设备、布线等现状进行分析，提出保障会议、指挥调度时存在的痛点难点。
（二）详细设计方案：阐述改造方案，以及改造后可以显性度量的性能提升。
（3）现场坐席视频画面切换快速；
（4）音响回音有效抑制，各坐席收音清晰；
（5）现场照明效果提升，符合广播电视级照明需求；
（6）会议调度保障及时有效。
（三）实施进度计划。
（7）提出合理有效的进度计划。
	21

	
	实施及售后保障方案
	投标人需制定完善合理的大厅改造实施及售后保障方案，方案内容至少包括硬件设备选型和本地适配、会议调度保障方案、设备质量管控及售后保障措施。以下内容每有一项缺失的扣2分，每有一处存在缺陷（缺陷是指不符合于本项目实际，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣1分。具体由评审委员会评审。
（一）硬件设备选型和适配。阐述设备选型和大厅改造工作如何与现有设备兼容。
（1）摄像系统设备选择和现场兼容情况；
（2）灯光系统设备选择和现场兼容情况；
（3）音响系统设备选择和现场兼容情况；
（4）调度系统设备选择和现场兼容情况；
2.会议调度保障。阐述会议调度的关键注意点，采取何种措施、制度满足7*24小时市领导随时调度需求。包括但不限于以下要求：
（5）人员安排，保障7*24小时调度需求；
（6）制度安排，保障7*24小时调度需求；
3.设备质量管控、售后保障措施。包括但不限于以下要求：
（7）设备故障和恢复制度安排；
（8）售后保障措施。
	16


[bookmark: _Toc203060318]
分包二：盐城市城市驾驶舱平台运营运维服务
本项目评分总分值为100分。
	评审因素
	评审标准
	分值

	报价部分
（10分）
	报价得分计算公式
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
	10

	商务部分评分（20分）
	企业实力
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书得2分；信息安全管理体系认证证书得2分；信息技术服务管理体系认证证书得2分；本项最高得6分。
注：投标时须提供以上相关证书扫描件且加盖投标人公章，未提供不得分。投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。注：投标人须提供相关证书复印件且加盖投标人公章，否则不计分。
	6

	
	业绩
	投标人提供近三年内（自2023年01月01日起，以合同签订日期为准），承接过相关平台（系统）建设、大模型应用、数据采集治理类似项目业绩的，每提供一份得3分，最多得9分。
注：需提供合同关键页扫描件（合同关键页包括但不限于合同首页、合同签订日期页、双方盖章页等关键页）作为得分依据；未提供或评标委员会无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理；
	9

	
	团队实力
	投标人拟派项目负责人具有国家人力资源和社会保障部工业和信息化部批准颁发的信息系统项目管理师的得3分。系统集成项目管理工程师得2分。
注：投标时须提供以上相关证书扫描件加盖投标人公章，并提供相关人员在投标单位近三个月以来任意一个月的在投标人单位缴纳社保的证明材料扫描件加盖投标人公章。
	5

	技术部分
评分
（70分）
	总体设计方案
	投标人针对本项目提供的总体设计方案需包括，方案内容至少包括对项目的理解、详细设计方案、项目组织及人员保障、实施进度计划等，方案优于采购需求的得20分；满足采购需求的得18分；不符合采购需求的得0分。
	20

	
	技能需求分析
	投标人需制定完善合理的技能需求分析，方案内容至少包括技术对接服务、大厅日常管理等具体工作的核心技能逐项分析，方案优于采购需求的得10分；满足采购需求的得8分；不符合采购需求的得0分。
	10

	
	人员配备方案
	投标人需制定完善合理的人员配备方案，方案内容至少包括运维人员配置、技能、管理制度和应急保障制度等，方案优于采购需求的得15分；满足采购需求的得13分；不符合采购需求的得0分。
	15

	
	设备平稳运行保障方案
	投标人需制定完善合理的设备平稳运行保障方案，方案内容至少包括根据设备类型分级保障的具体措施、日常巡检工作机制和故障恢复机制，方案优于采购需求的得15分；满足采购需求的得13分；不符合采购需求的得0分。
	15

	
	信息和网络安全专项设计方案
	投标人需制定完善合理的信息和网络安全方案，方案内容至少包括信息和网络安全风险分析、信息和网络安全防护计划、信息和网络安全人员配置等，方案符合《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，方案优于采购需求的得10分；满足采购需求的得8分；不符合采购需求的得0分。
	10
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投 标 文 件





项目名称：                        
项目编号：                        
投标人名称： （加盖CA电子公章）
日    期：                      



1. [bookmark: _Toc242535712][bookmark: _Toc11882][bookmark: _Toc11776][bookmark: _Toc10043][bookmark: _Toc14744][bookmark: _Toc22697][bookmark: _Toc5996][bookmark: _Toc26320][bookmark: _Toc32314][bookmark: _Toc241571241]
投标文件目录
（1） 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
（2） 上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
（3） 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（4） 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（5） 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（6） 特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
（7） 法人授权书
（8） 投标函
（9） 中小企业声明函（货物）
（10） 中小企业声明函（服务）
（11） 残疾人福利性单位声明函
（12） 关于符合本国产品标准的声明函
（13） 联合体协议（参考格式）
（14） 投标分项报价表（货物）
（15） 投标分项报价表（服务）
（16） 技术要求响应及偏离表
（17） 商务要求响应及偏离表
（18） 开标一览表
（19） 技术方案、服务承诺、培训承诺等
（20） 盐城市政府采购事前信用承诺书
[bookmark: _Toc120614284]
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的   身份证明



















二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）


三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：              。
主要专业技术能力有：     。


四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。


五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 

六、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书
本授权书声明：               （供应商名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-JZCG-G2026-0000号盐城市城市驾驶舱指挥大厅硬件改造和运维服务采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于       年     月     日起生效，特此声明。
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]被授权人身份证号码：                       
被授权人联系电话：（手机）                 
授权单位名称：    （加盖CA电子公章）       
单位地址：                                
日    期：                                


八、投标函
致：盐城市政府采购中心
根据贵方的JSZC-320900-JZCG-G2026-0000号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账       号： 
日       期：______年____月____日 

九、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
十、中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的盐城市大数据管理中心，采购编号为  ，盐城市城市驾驶舱指挥大厅硬件改造和运维服务采购项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
十一、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市大数据管理中心的采购文件编号为JSZC-320900-JZCG-G2026-0000的盐城市城市驾驶舱指挥大厅硬件改造和运维服务采购项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 








十二、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　
        日期：　   年　  月　  日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
十三、联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：

十四、投标分项报价表（货物）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

十五、投标分项报价表（服务）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	……
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。



十六、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	……
	　
	　
	　


注：行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26955054] 

十七、商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	……
	　
	　
	　


注：行数不够，可自行添加。


十八、开标一览表（分包一）
投标人全程（CA公章）：供应商名称 
项目名称：盐城市城市驾驶舱指挥大厅硬件改造
项目编号：项目编号 
分包号：分包一
	投标产品名称
	总价（小写）

	投标产品名称 
	 元

	核心产品品牌：
	 


日期： 年 月 日



开标一览表（分包二）
项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0072
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	盐城市城市驾驶舱指挥大厅平台运营运维服务
	详见投标文件
	       元

	总价（大写）：
	金额大写


 
投标人公章：（电子签章）
日期： 年 月 日
                                

十九、技术方案、服务承诺、培训承诺等





二十、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。
                
 法定代表人（签名）：          
单位名称（盖章）：          
                                                       年   月   日



[bookmark: _Toc23028][bookmark: _Toc26491][bookmark: _Toc29512][bookmark: _Toc241571242][bookmark: _Toc14280][bookmark: _Toc242535713][bookmark: _Toc25740][bookmark: _Toc31167][bookmark: _Toc8856][bookmark: _Toc22508]二、质疑函范本
（一）质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	       	
地址：                      		    	
邮编：                         
联系人：               					
联系电话：                            
授权代表：                 				
联系电话：                     
地址：                         
邮编：                         
（二）质疑项目基本情况
质疑项目的名称：               
质疑项目的编号：                        
包号：                              		
采购人名称：                              
采购文件获取日期：                    
（三）质疑事项具体内容
质疑事项1：                              
事实依据：                                           
法律依据：                                          
质疑事项2
……

（四）与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字（签章）：          公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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