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江苏省华厦工程项目管理有限公司

[bookmark: _Toc24910]第一章  招标公告
项目概况：
南京信息职业技术学院网络与通信学院低空通信建设与运维实训室（二期）（项目名称）招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年11月16日14时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况：
1.1项目编号：JSZC-320000-HXZC-G2026-0047
1.2项目名称：南京信息职业技术学院网络与通信学院低空通信建设与运维实训室（二期）
1.3项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“其他未列明行业”。
1.4项目预算：本项目共有两个包，包一100万元，包二100万元
1.5最高限价：本项目分两个包，包1为南京信息职业技术学院低空通信建设与运维实训室（二期）硬件及配套平台采购,最高限价1000000元;包2为南京信息职业技术学院低空通信建设与运维实训室（二期）仿真实训平台采购,最高限价1000000元。注：本项目两个标段兼投不兼中。
1.6采购需求：低空通信建设与运维实训室旨在打造学校低空特色专业方向，丰富专业内涵，支撑《低空智联技术与应用》、《智能运输》等专业课程的教学，使专业课程更具针对性和实用性。具体采购内容详见采购文件。
1.7合同履行期限：包一：自合同签订之日起30个日历日。包二：自合同签订之日起60个日历日。
1.8本项目是否属专门面向中小企业采购项目：否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]1.9本项目是否接受联合体投标：否。
1.10本项目是否接受进口产品：不接受。
二、供应商的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；
  （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；
  （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）； 
  （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
  （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。
（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为  /  %。
②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为  /  %。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件评标标准。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]2.4本章2.1第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.5供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动。（提供相应承诺，格式自拟）
2.6为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供相应承诺，格式自拟）
2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。采购代理机构将在开标结束后通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。（提供查询截图）
三、获取招标文件：
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005]3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
3.2地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云）。
3.3方式：网上下载。
3.4售价：0.00元。
四、投标、开标信息：
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]4.1开标时间：2026年11月16日14时00分（北京时间）。
4.2开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _GoBack]五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜：
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]6.1本项目在江苏政府采购网发布公告。
6.2供应商应当从采购代理机构合法获得本项目采购文件。
6.3勘察现场或答疑：不组织。
6.4供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
	首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。
	“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
6.5有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
7.1采购人信息：
名称：南京信息职业技术学院
地址：南京市栖霞区文澜路99号
联系人：韦老师
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：13675139298
7.2采购代理机构信息：
名称：江苏省华厦工程项目管理有限公司
地址：南京市鼓楼区汉中门大街309号港湾中心B座6层
联系人：王思喻
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：15793699665
7.3项目联系方式：
项目联系人：王思喻
电话：15793699665
[bookmark: _Toc5791]
第二章  供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	名  称
	内  容

	1
	采购人
	名称：南京信息职业技术学院
地址：南京市栖霞区文澜路99号
联系人：韦老师
联系方式：13675139298

	2
	采购代理机构
	名称：江苏省华厦工程项目管理有限公司
地址：南京市鼓楼区汉中门大街309号港湾中心B座6层
联系人：王思喻  
联系方式：15793699665

	3
	采购项目名称
	南京信息职业技术学院网络与通信学院低空通信建设与运维实训室（二期）

	4
	项目实施地点
	南京市

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	评审方法
	综合评分法

	7
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起90日（供应商应承诺投标有效期不少于90日）

	8
	供应商企业信用信息
	（1）查询人：采购代理机构；
（2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）；
（3）查询时间：开标结束后；
（4）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存；
（5）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。

	9
	投标文件拒收情形
	采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

	10
	投标无效情形
	（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件；
（3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；
（4）投标文件中未逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件采购项目需求的；
（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（9）不同供应商的单位负责人为同一人或者供应商之间存在直接控股、管理关系的；
（10）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（12）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性要求的；
（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	11
	废标情形
	（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

	12
	相同品牌产品
投标要求
	（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；
（2）采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效；
（3）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第五章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理；
（4）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。



一、总   则
  1、适用法律
  1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
  2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
    2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
    2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物”指本招标文件中所述产品。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物的单位。
    3、政策功能
    3.1中小企业政策
（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
（2）中小企业供应商参加政府采购活动的，应当出具《中小企业声明函》（格式详见招标文件附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准[《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）]确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
3.3残疾人就业政策：政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4节能产品政策
（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
（2）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。
（3）供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列非政府强制采购产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第四章评标说明。
（4）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，供应商提供的产品则必须为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品，实行强制采购，否则投标无效。
    3.5环境标志产品政策
（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。
（2）采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。
（3）供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第四章评标说明。
3.6信息安全产品政策
（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
（2）供应商提供的产品属于信息安全产品的，应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.7进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
    （3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.8支持本国产品的政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.9未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
    4、招标文件的约束力
  4.1供应商一旦下载了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.2招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。
二、招标文件构成
    5、招标文件组成
    5.1招标公告
5.2供应商须知
5.3评标标准
5.4纪律和职责
5.5采购项目需求
5.6合同主要条款及格式
5.7附件
5.8投标文件格式
    6、招标文件的澄清或者修改
6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
6.2供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
6.3采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标
  7、投标文件的语言、计量单位、货币
  7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
  7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
  7.3供应商应用人民币报价，招标文件另有约定的除外。
7.4供应商投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
  8、联合体投标（如本项目接受联合体投标的，联合体各方须满足以下要求）
8.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
8.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
8.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
8.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
    9、投标费用
    9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
9.2本次采购招标代理服务费由中标供应商参照计价格【2002】1980号文件规定的基准费率下浮39.98%计算（不满4000按4000计算）支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。
    9.3本次采购招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时结算。
    10、投标文件组成
    10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
    10.2供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
    10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
10.4如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
    11、投标文件的商务部分
    11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：
    （1）※投标函（投标申请及声明）；
    （2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；
    （3）※“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函；
    （4）※第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；
（5）※第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件；
    （6）※第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件； 
（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；
    （8）《商务条款偏离表》。
    12、投标文件的技术部分
    12.1技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。
12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.3提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
    12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：
    （1）※货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；
（2）※《投标项目主要产品一览表》；
（3）※《供货一览表》；
    （4）货物安装验收标准；
    （5）项目实施方案；
（6）服务承诺；
    （7）供应商认为需要提供的其他技术资料等；
（8）《技术条款偏离表》。
    13、投标文件的价格部分
    13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
13.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
13.4供应商应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。
13.5对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
14、投标文件的其他部分
    14.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
    15、投标保证金
    15.1本项目不收取投标保证金。
    16、投标有效期
    16.1自提交投标文件截止之日起90日。
    16.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
    17、投标文件的提交
17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.3条规定做无效投标处理。
17.3采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
    18、投标文件的拒收
[bookmark: OLE_LINK16]18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
    19、投标文件的撤回和修改
19.1投标文件的撤回
19.1.1供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2投标文件的修改
19.2.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
[bookmark: OLE_LINK28]四、开标、评标与定标
    20、开标
20.1采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。
20.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
    21、评标
    21.1评标组织
    21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
    （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
    21.1.2评标委员会由采购人代表及财政部门设立的政府采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组成，独立开展评审工作。
    21.2评标程序
21.2.1投标文件的资格性审查
21.2.1.1开标结束后，由采购人或者采购代理机构根据法律法规和招标文件的规定依法对供应商投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
21.2.1.2开标结束后，采购代理机构将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果将截图打印保存，并作为本项目档案资料留存。
21.2.1.3投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照投标无效处理：
    （1）本章11.1加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的；
（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
21.2.1.4合格供应商不足3家的，不得评标。
[bookmark: OLE_LINK13]21.2.2投标文件的符合性审查
21.2.2.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
21.2.2.2实质性要求是指：本招标文件第二章供应商须知中加“※”项要求、第五章采购项目需求中加“★”项技术要求以及商务要求。
[bookmark: OLE_LINK14]21.2.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照投标无效处理：
[bookmark: OLE_LINK17]    （1）本章12.4加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的；
（2）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
（3）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；
    （5）投标文件中未逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件采购项目需求的；
（6）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（8）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（9）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（10）不同供应商的单位负责人为同一人或者供应商之间存在直接控股、管理关系的；
（11）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（13）属于第一章招标公告中2.6所列情形的；
（14）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性要求的；
（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
    21.2.2.4有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
[bookmark: OLE_LINK20]    （1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
    （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
    （4）因苏采云系统故障造成开标不成功。
21.2.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2.4如出现投标截止时间后参加的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
21.2.5投标文件的进一步评审
[bookmark: OLE_LINK21]21.2.5.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，其中投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: OLE_LINK15]21.2.5.2异常低价处理
采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供 项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
21.2.5.3澄清有关问题
（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
    （2）供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。
（4）需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
（5）接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
21.2.5.4供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
21.2.5.5比较与评价。评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.2.5.6相同品牌产品投标要求
（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；
（2）采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效；
（3）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第五章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理；
（4）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。
    21.3评标方法和标准
21.3.1评标方法分为综合评分法和最低评标价法。本次招标采用的评标方法和标准详见本招标文件第四章。
21.3.2综合评分法
（1）综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
（2）采用综合评分法评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
（3）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
21.3.3最低评标价法
（1）最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。
（2）采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。
22、确定中标供应商
22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
22.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。
22.3中标候选人确定后，默认按照以下第（2）种方式确定中标供应商：
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。
如按照第（2）种方式确定中标供应商的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。
    22.4采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。
    22.5中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.6中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，视情节严重，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
22.7采用综合评分法评审的，评审结束后，采购代理机构将告知未中标供应商本人的评审得分与排序，但无义务向其解释未中标的原因。
    23、评标过程的保密性
    23.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的人员透露。
五、签订合同
    24、签订合同
24.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
24.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
    24.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
    24.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
24.5采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行政府采购合同义务。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
    25、询问
    25.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
    26、质疑
    26.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
26.2供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
26.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对招标文件提出质疑的，自获取招标文件或招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。  
26.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
26.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
    26.6供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
    26.7质疑材料接收信息：
    （1）接收单位：采购代理机构
    （2）联 系 人：王工
    （3）联系电话：15793699665
    （4）联系邮箱：2209515114@qq.com
    （5）接收地址：南京市鼓楼区汉中门大街309号港湾中心B座6层
    26.8采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
    27、投诉
    27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
27.2质疑供应商的投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，其投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
27.4投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
    28、诚实信用
    28.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
    28.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。
    28.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
    28.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
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第三章  纪律和职责
一、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。
（二）宣布评标纪律。
（三）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。
（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。
（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。
（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。
（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。
（八）核对评标结果，如出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条关于评标结果修正情形的，要求评标委员会复核或者说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向财政部门报告。
（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
（十）处理与评标有关的其他事项。
（十一）采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
二、评标委员会及其成员不得有下列行为：
（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商。
 （二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，第二章21.2.5.1规定的情形除外。
（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见。
（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分。
（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的。
（六）记录、复制或者带走任何评标资料。
（七）其他不遵守评标纪律的行为。
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第四章  评标标准
一、评标方法：本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
二、评标标准：（包一）
	评审项目
	评审子项
	分值
	评分标准

	投标报价
（30分）
	报价得分
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格分=(评标基准价÷投标报价)×30（小数点保留两位）

	商务部分
（14分）
	类似业绩
	6
	供应商提供近三年（指递交投标文件截止时间往前推3年）以来承担过低空类、通信类或信息技术类实训室/实验室/项目建设业绩的，每提供一份得2分，最高得6分。
注：须提供相关合同关键页扫描件（含合同封面、合同金额、服务内容及签字盖章页等)。

	
	资质认证
	8
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证的得1分；
投标人具有ISO14001环境管理体系认证的得1分；
投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证的得1分；
投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证的得1分；
投标人具有ITSS(信息技术服务标准符合性证书)二级及以上的得2分。
投标人通过CMMI5（软件能力成熟度模型集成5级）等级认证的得2分。

	技术部分
 (56分）
	技术参数 
	30
	投标人所投产品完全满足招标文件《项目需求》中的“三、详细技术参数”的条款得30分。标注“▲”项为重要技术参数，每有1项不满足（或负偏离）的，扣2分，超过5项不满足本项不得分；除“▲”的参数，其余条款为普通技术参数，每有一条不满足或负偏离的，扣1分；扣完为止。
对于标注“▲”的指标，采购文件中有要求的证明材料，必须按要求提供；采购文件中没有明确要求证明材料的，须提供相关证明材料予以证明，如提供产品出厂合格证或测试报告或产品说明书或官网截图等有效证明材料，软件平台可提供相应的运行截图，没有提供相关证明材料的视为技术参数不满足。
为方便评委评标，投标人可编制“▲”技术参数响应索引表，将“▲”技术参数具体响应情况及证明材料对应页码在索引表中注明。

	
	项目组织实施方案
	10
	项目实施能力、实施方案（10分）	
对供应商提供的项目实施方案进行打分，包含但不限于实施调试部署规划设计、设备巡检检查规划设计、项目实施管理等一系列实施方案等内容：
（1）方案科学合理，可操作性强的得10分；
（2）方案较科学合理，可操作性较强的得7分；
（3）方案科学性、合理性一般，可操作性一般的得4分；
（4）方案科学性、合理性较差，可操作性较差的得1分；
（5）不提供不得分。

	
	售后服务方案
	8
	评委根据供应商提供的售后服务方案及应急处理方案（包括但不限于售后服务形式及响应、服务计划、服务内容、应急方案等）评分：
（1）方案科学合理，可操作性强的得8分；
（2）方案较科学合理，可操作性较强的得6分；
（3）方案科学性、合理性一般，可操作性一般的得4分；
（4）方案科学性、合理性较差，可操作性较差的得2分；
（5）不提供不得分。

	
	培训方案
	8
	提供了本项目所有使用操作培训方案及负责培训的专职人员姓名简历、具体分工，资料（各种形式）配备方案，进行综合评价：
（1）提供了以上内容且完善详细，完全满足项目需求：8分；
（2）满足项目需求，但内容较为详细的：5分；
（3）满足项目需求，但内容一般的：2分；
（4）未提供或不满足项目需求：0分；


评标标准：（包二）
	[bookmark: _Toc32256]评审项目
	评审子项
	分值
	评分标准

	投标报价
（30分）
	报价
得分
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格分=(评标基准价÷投标报价)×30（小数点保留两位）

	商务部分
（18分）
	类似
业绩
	6
	近3年(2023年1月1日至今），投标人具有类似本项目业绩（类似业绩是指低空基础设施、5G网联无人机、低空数智化、低空飞行场景建设、低空+行业应用相关内容等）。每提供一项得2分，最多得6分。
注：业绩时间以合同签订时间为准，提供有效合同复印件（合同至少需包含项目名称、合同范围或内容、签订时间、甲方及乙方盖章等关键页），未提供或不满足不得分。

	
	综合
实力
	9
	（一）资质认证
投标人具有ISO9001质量管理体系认证的得0.5分；
投标人具有ISO14001环境管理体系认证的得0.5分；
投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证的得0.5分；
投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证的得0.5分；
投标人具有ISO20000 信息技术服务管理体系认证的得1分；
投标人具有中国民用航空局民用无人驾驶航空器运营合格证的得1分；
投标人具有软件能力成熟度模型集成三级及以上认证的得2分；
投标人每提供一项得1分，最多得6分，不提供不得分。
（二）拟投入本项目人员
项目负责人：具备系统项目管理师证书或具有PMP证书可得1分，不提供不得分。须提供证书复印件及近项目负责人三个月社保证明，社保证明须体现参保人所属单位为投标人，并加盖投标人公章。
项目团队成员：每具有1个CAAC操控员执照得0.5分，本项最多得1分，不提供不得分。
项目团队成员：每具有1个中级或以上通信工程师证书得0.5分，本项最多得1分，不提供不得分。
须提供证书复印件及近项目负责人三个月社保证明，社保证明须体现参保人所属单位为投标人，并加盖投标人公章。

	
	产品质量
	3
	1、 投标的软件产品具有著作权证书及第三方检测机构出具的测试或检验报告的，每提供一项得1分，最多得2分，不提供不得分。
2、 投标的硬件产品具体第三方检测机构出具的检验报告，每提供一项得1分，最多得1分，不提供不得分。
注：需提供完整的著作权证书复印件、第三方检测机构出具的产品检测报告复印件，并加盖投标人公章。

	技术部分
 (52分）
	技术参数 
	37
	投标人所投产品完全满足招标文件《项目需求》中的“三、详细技术参数”的条款37分。
标注“▲”项为重要技术参数，每有1项不满足（或负偏离）的，扣1.6分，此部分共24分，扣完为止；重要参数超过6项不满足本项不得分；
除“▲”的参数，其余条款为一般技术参数，每有一条不满足或负偏离的，扣0.5分；此项共有13分，扣完为止。
注：关于提供截图证明材料的要求：
投标人提供的功能截图须画面清晰、完整，不得存在模糊、裁切、关键信息遮挡、多余水印等情形；招标技术参数中每一项要求提供截图佐证的，截图须完整展示该参数对应的功能模块、实训界面、实训数据、操作界面等真实内容。截图严禁采用 PPT 拼接、图片修图、动画截帧、效果图、AI 生成图片等非软件真实运行截图替代。若截图与对应技术参数无法对应、缺失关键信息、存在篡改修图等情况，该条技术参数不得分。评审委员会有权对截图真实性、有效性进行核查，不符合上述要求的证明材料不予采信。

	
	项目组织实施方案
	5
	根据投标人为本项目制定的项目实施方案，方案包含但不限于：①项目实施整体规划；②质量保障措施；③实施人员配备；④安装调试方案等内容进行评审。
1、前述4项中有缺漏项的，每项扣1.25分；
2、前述4项中有方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强的，每项扣0.5分；
本方案满分为5分，按上述要求扣完为止。
注：1、方案不完整或欠可行、针对性不强是指是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或招标文件要求不一致，相关实施方案内容的计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、内容不完善等；欠合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。
2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改；

	
	售后服务方案
	5
	根据投标人为本项目制定的售后服务方案，方案包括但不限于：①售后服务保证承诺、②质保期外售后措施及其他服务③备品备件储备④售后服务应急情况处理等内容进行评审：
1、前述4项中有缺漏项的，每项扣1.25分；
2、前述4项中有方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强的，每项扣0.5分；
本方案满分为5分，按上述要求扣完为止。
注：1、方案不完整或欠可行、针对性不强是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或招标文件要求不一致，相关实施方案内容的计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等；欠合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。
2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改；

	
	培训方案
	5
	投标人应提供完整的培训方案，内容包括①培训内容、②培训方案、③培训团队构成、④培训计划。评标专家根据方案内容进行评审：
1、前述4项中有缺漏项的，每项扣1.25分；
2、前述4项中有方案不完整、欠可行、欠合理、针对性不强的，每项扣0.5分；
本方案满分为5分，按上述要求扣完为止。
注：方案不完整或欠可行、针对性不强是指培训内容与本项目采购需求不一致或无关联性，培训计划安排无条理性、时间节点模糊；方案内容空洞、语义表述不清、存在歧义、逻辑混乱、有错别字；培训团队信息不完善，未提供讲师资质或从业经验说明；欠合理是指非专门针对本项目或不适用的情形，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误；培训方式与实操场景脱节，未设置考核验收环节，缺少关键安排。缺漏项是指该项内容未提供具体实施方案，或整段照搬采购需求、评审办法内容未做修改，或仅列标题无实质内容。


三、评标说明：
  备注：
1、根据财库〔2026〕2号文件《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》的要求：评审委员会对于异常低价投标(响应)将启动审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2、评审评分标准涉及的所有材料需按要求提供相应的证明材料在投标文件中，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
3、小微企业的价格扣除
（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）小微企业参加政府采购活动的，应当出具《中小企业声明函》（格式详见招标文件附件），否则不享受小微企业价格评审优惠政策。
4、监狱和戒毒企业的价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
5、残疾人福利性单位的价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
6、监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。
7.项目所属行业：其他未列明。

第五章  采购项目需求1
（包 1：低空通信建设与运维实训室（二期）硬件及配套平台采购）
[bookmark: _Toc5651][bookmark: _Toc30381][bookmark: _Toc4774][bookmark: _Toc31665][bookmark: _Toc3420][bookmark: _Toc21998][bookmark: _Toc22336][bookmark: _Toc10568][bookmark: _Toc14707][bookmark: _Toc16509][bookmark: _Toc5043][bookmark: _Toc5693][bookmark: _Toc27835]一、项目简介
[bookmark: _Toc22003][bookmark: _Toc26212][bookmark: _Toc9871][bookmark: _Toc15737][bookmark: _Toc11792][bookmark: _Toc24279][bookmark: _Toc30935][bookmark: _Toc17016][bookmark: _Toc29428][bookmark: _Toc27320][bookmark: _Toc32372][bookmark: _Toc24730][bookmark: _Toc18289]低空通信建设与运维实训室旨在打造学校低空特色专业方向，丰富专业内涵，支撑《低空智联技术与应用》、《智能运输》等专业课程的教学，使专业课程更具针对性和实用性。具体采购内容详见采购文件。  二、采购清单及技术参数
1.采购清单
	序号
	采购货物名称
	计量单位
	数量
	技术规格要求与技术参数

	1
	多功能无人机1——多旋翼训练机
	台
	2
	一、硬件参数
1.外形尺寸(mm)：≥300*300*150
2.空机重量(kg)：≥0.75kg
3.最大起飞重量(kg)：≥3
4.标准载荷重量(kg)：≥0.8
5.巡航速度(km/h)：≥40
6.最大平飞速度(km/h)：≥80
7.海平面爬升率(m/s)：≥4
8.最大抗风能力(m/s)：≥10
9.飞行高度(m)：≥100
10.最大续航时间(min)：≥20min
11.最大飞行半径(km)：≥1.5
12.具有手动飞行，姿态增稳飞行和ＧＰＳ定点飞行；
13.具有航向锁定；
14.具有返航点锁定；
15.失控自动返航功能；
▲16.具有ＧＰＳ信号丢失／电池电压低／链路信号失落等自动保护。
二、飞行平台备件库
1.电机*1
2.电调*1
3.电池*1
4.螺旋桨*2
5.机架套装*1
6.支撑铝柱*1套
7.轧带*1包
8.螺丝胶*1瓶
9.脚垫*1包


	2
	多功能无人机1——小型集群无人机（多旋翼）
	台
	10
	一、硬件参数
1.轴距：≤140mm；
2.尺寸（含桨）≤200*200*73mm；
3.飞行时间：≥11分钟；
4.整机重量（含电池）≤320g；
5.最大上升速度≥2m/s；
6.最大下降速度≥2m/s；
7.最大水平飞行速度≥5米/s；
8.板卡性能：
GPU:不低于Arm Mali-G52 2EE；
CPU: 不低于四核 ARM Cortex-A55；
内存：不低于4GB，DDR4；
存储：不低于32GB；
WIFI：集成wifi6；
9.平台包含：光流定点、激光定高、外置磁罗盘；
10.支持光学定位系统下导航定位开发；
11.支持集中式集群编队算法开发；
12.支持车机天地协同编队控制开发；
▲13.支持控制程序二次开发；
▲14.提供无人平台飞行控制软件V1.0软件著作证书；
二、扩展套装
1.USB HUB；
2.micro HDMI线；
3.HDMI线；
4.typeC USB线;
5.转接头；
6.45合一改锥套装；
7.SD卡读卡器；
8.BB响（电压检测器）；
9.工具袋；
三遥控器
1.用途：遥控飞机；
2.通道: ≥10通道；
3.应用: 多旋翼、车；
4.分辨率 :全通道不低于4096分辨率；
5.场段 :2.4GHz( 双向 )；
6.跳频: 全新FHSS跳频( 64点、3.6ms )；

	3
	多功能无人机2——多旋翼训练机
	台
	2
	一、硬件参数
1.外形尺寸(mm)：≥300*300*150
2.空机重量(kg)：≥0.75kg
3.最大起飞重量(kg)：≥3
4.标准载荷重量(kg)：≥0.8
5.巡航速度(km/h)：≥40
6.最大平飞速度(km/h)：≥80
7.海平面爬升率(m/s)：≥4
8.最大抗风能力(m/s)：≥10
9.飞行高度(m)：≥100
10.最大续航时间(min)：≥20min
11.最大飞行半径(km)：≥1.5
12.具有手动飞行，姿态增稳飞行和ＧＰＳ定点飞行；
13.具有航向锁定；
14.具有返航点锁定；
15.失控自动返航功能；
16.具有ＧＰＳ信号丢失／电池电压低／链路信号失落等自动保护。
二、飞行平台备件库
1.电机*1
2.电调*1
3.电池*1
4.螺旋桨*2
5.机架套装*1
6.支撑铝柱*1套
7.轧带*1包
8.螺丝胶*1瓶
9.脚垫*1包

	4
	多功能无人机2——小型集群无人车（标准版）
	台
	4
	1.尺寸：长x宽x高（mm）≤412x368x197mm；
2.轴距：≤260mm；
3.轮距：≤304mm；
4.额定载重：≥5Kg；
5.轮系：四轮轮毂电机；
6.悬挂：垂直独立减震悬挂；
7.最小离地间隙：≥70mm；
8.默认速度：≥1.5m/s；
9.续航时间（空载）:≥3小时；
10.板卡性能: 
AI算力 ≥70 TOPS；；
GPU 搭载 1024 个 NVIDIA® CUDA® 核心和 32 个 Tensor Core；
GPU频率：765MHz；；
CPU 6 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3；
内存 8GB 128 位 LPDDR5 102.4 GB/s；
WIFI：集成wifi；
11.激光传感器：
重量：≤190g;
测量半径：白色物体：0.05~18m （90%反射率），黑色物体：0.05~8m;
采样频率：≥32kHz；
扫描频率：≥10Hz；
角度分辨率：≤0.12°；
测距分辨率：≤3cm   ； 
12.前视单目相机：
像素：≥200万；
视场角：≥125°；
▲13.提供无人平台飞行控制软件V1.0软件著作证书；

	5
	多旋翼训练模拟平台（光学动捕）——光学动捕系统应用软件
	套
	1
	1.位置追踪精度：不低于0.1毫米，角度追踪精度不低于0.1°；
2.支持实时预览位置(X, Y, Z)和姿态(Pitch, Yaw, Roll)；
3.目标跟踪数量：≥90个；
4.支持2D/3D可视化显示;
5.支持多相机同时标定，缩短标定时间；
6.标定数据可保存，便于重复调用；
7.刚体绑定灵活，组成刚体的光球数量可调，可选择使用模板或不使用模板创建刚体；
8.支持VRPN和TrackD数据协议，支持android，Unity3D，Unreal等，与主流应用软件无缝对接；
▲9.支持实时显示可追踪区域；
10.支持追踪质量显示，直观提示追踪质量好坏；
▲11.支持框选散点后一键添加刚体；
12.为方便使用，系统需支持纯中文界面；

	6
	多旋翼训练模拟平台（光学动捕）——红外光学运动捕捉采集设备
	台
	8
	1.红外光学追踪，无数据线和电源线的牵绊；
2.内置不低于20颗高能近红外LED闪光灯，波长为850 nm，强度可供调整；
3.满分辨率最大帧速：≥210帧/秒；
4.分辨率： ≥130万像素；
▲5.为保证使用灵活度，相机镜头需支持连续变焦功能，可以根据不同的使用场景选择不同的焦距而无须更换镜头。变焦范围应不小于4-12mm，即最小焦距不大于4mm，最大焦距不小于12mm；
6.相机主体密封，电路板除镜头部分外无裸露，且只有一个RJ45接口供电和传输数据
7.POE供电，仅需一根网线即可同时完成系统供电、同步及数据传输功能；
8.延迟: ≤4.8毫秒；
9.追踪距离：≥15米；
▲10.为保证产品质量，相机需通过ROHS、CE、FCC、VCCI认证，需出具第三方检测报告；
▲11.相机在经历1小时3-200Hz的震动后仍能正常工作，需出具具有CNAS资质的第三方检测报告；
▲12.相机能在60℃96%RH的高温潮湿环境下正常工作至少48小时，需出具具有CNAS资质的第三方检测报告；
名称：标记点  型号：FS-maker
与智能相机匹配，专用识别标记点； 
在识别范围内，定位系统多角度快速准确识别；
1.尺寸：直径≤14mm；

	7
	无人机驾驶员电子考评系统（无人机集群开发控制平台）核心产品
	套
	1
	一、开发部分
集群控制开发平台基于Rflysim仿真平台开发，实现了多无人机/无人车的集群协同控制;提供丰富的集群协同控制例程，供用户进行无人机/无人车集群协同编队控制算法开发与教学;通过与被控端通讯实时获取各无人机无人车的位置、姿态、速度等状态信息，通过协同编队控制程序，实时计算出被控端的位置/速度/加速度等控制信息，通过RflyUdpMavlink通信模块实时发送给无人机/无人机车，实现无人机/无人车集群协同编队控制;
1.具有无人机/无人车集群Offboard模式、解锁、起飞、飞行、降落、速度控制、位置控制、加速度控制等完善的飞行控制模式
2.具有基于虚拟结构法、人工势场法、主从编队法，实现任意轨迹、任意队形切换控制能力;
3.具有由单机到多机、由简单到复杂的完整的控制例程案例
4.示例案例包括:
(1)基础位置控制：从单机到多机的点到点飞行控制实验;
(2)基础加速度控制：从单机到多机的高机动加速度控制案例;
(3)基于圆形函数曲线控制：从单机到多机的圆形曲线飞行实验;
(4)基于人工势场法：多机防碰撞控制案例（提供软件功能截图，中标后合同前根据甲方实际情况进行功能技术参数演示。）;
(5)基于主从编队法：主从编队飞行、队形变化控制案例（提供软件功能截图，中标后合同前根据甲方实际情况进行功能技术参数演示。）;
(6)基于虚拟结构法：基于虚拟结构法编队飞行案例（提供软件功能截图，中标后合同前根据甲方实际情况进行功能技术参数演示。）;
(7)车机协同编队控制:无人机与无人车结合实现车机协同编队飞行控制案例（提供软件功能截图，中标后合同前根据甲方实际情况进行功能技术参数演示。）;
(8)基于虚实结合的主从编队控制：虚实结合主从编队案例（提供软件功能截图，中标后合同前根据甲方实际情况进行功能技术参数演示。）;
二、接口软件
无人机集群控制接口软件V1.0是无人平台机载控制软件，实时接收控制数据发送给无人机/无人车，并实时获取无人机/无人车的状态信息发送给控制端；
1、通过串口与无人机/无人车飞控通信，获取无人机/无人车状态数据，并使用UDP通信发送给控制指挥平台；
2、控制指令支持：位置控制指令、速度控制指令及加速度控制指令等控制方式；
3、状态信息包括：位置、速度、姿态、电池电量、控制状态等信息；
4、具有解锁、起飞、悬停、降落、速度控制、位置控制等多种飞行控制模式；
三、飞控开发仿真平台
▲1.提供多种无人智能体3D载具模型和运动模型：包括无人机、直升机、无人车、无人船、水下潜水艇，其中无人机包含旋翼、固定翼、垂起，实现仿真、实飞一体化。（提供仿真模型截图）
2.专业的多旋翼仿真模型配置模块，灵活搭配，操作极简。拥有多个输入输出接口，可与底层控制器、三维引擎、地面控制站和外部控制进行数据交互，实现高精度仿真。
3.载具模型可扩展：支持导入自定义的模型文件，即通过工具链实现C++文件转DLL文件进行仿真；支持PX4软件系统及其他机型的二次开发。
▲4.提供高精度的UE场景，支持场景扩展，使用便捷：提供草地、城镇、湖泊、森林等类型的三维UE场景；支持导入UE4的场景地图、三维载具显示；支持场景类型快捷键切换，支持上、下、左、右、前、后视角快速切换。（提供证明材料，形式为图片）
5.仿真环境中高逼真显示载具运动状态，提高仿真的真实性、实时性；固定翼无人机模型可仿真显示姿态、位置、速度、加速度等数据；多旋翼无人机模型可仿真显示姿态、位置、速度、加速度等数据。
6.专业的集群仿真环境：支持高精度的无人智能体集群（满足8机集群）仿真；集中式集群仿真类型支持软件在环仿真、硬件在环仿真，
7.提供集群仿真示例，支持二次开发：包括集中式集群，具备多种集群示例；
8.提供多种传感器仿真模型：可见光；图像定位设备类型可支持单目相机、双目相机、深度相机模型。
9.支持多种视觉感知仿真：包括软件在环仿真、硬件在环仿真，其中硬件在环仿真（即传感器仿真，板卡、飞控真机）图像输出支持共享内存。
▲10.提供智能视觉仿真示例，支持二次开发：提供无人系统视觉跟随控制SDK，提供机载视觉控制无人机跟随目标移动示例程序、机载视觉穿框等示例程序，不少于4个示例程序。（提供软件功能截图，中标后合同前根据甲方实际情况进行功能技术参数演示。）
11.提供多旋翼/固定翼飞控仿真示例，支持二次开发，可以实现对PX4 软件系统源码修改、自定义控制算法验证以及在Simulink自动代码生成进行软/硬件在环仿真。
12.提供无人智能体载具3D模型和运动模型：≥8个（多旋翼、固定翼、直升机、垂起、无人车、无人船、水下无人艇、拖车等）；
13.提供UE场景数量：≥5个，支持场景内不少于6视角切换；
14.无人智能体集群载具模型类型包含质点模型、运动模型、动力学模型；
▲15. 集群仿真示例：≥3个（提供软件功能截图，中标后合同前根据甲方实际情况进行功能技术参数演示。）（灯光秀、8机画圆飞行、8机绕“8”字编队飞行等）；
16.提供视觉传感器模型类型：≥3种；
17.系统三维模型和运动模型中执行器数量：≥8个；
18.智能视觉仿真示例：≥8个；
19.多旋翼飞控仿真示例：≥10个；（提供软件功能截图，中标后合同前根据甲方实际情况进行功能技术参数演示。）
20.固定翼飞控仿真示例：≥5个；（提供软件功能截图，中标后合同前根据甲方实际情况进行功能技术参数演示。）
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	四足机器人
	台
	2
	1.产品尺寸70cmx31cmx40cm±5%;整机重量15kg±5%（含电池）;载荷约8kg(极限~10kg)；运动速度：0~3.7m/s；
2.最大攀爬落差高度：约16cm；最大攀爬斜坡角度：≥40°；
3.膝关节内走线，关节热管辅助散热；
4.超大关节运动空间：机身：-48~48°；大腿：-200~90°；小腿：-156~-48°；
▲5.超广角3D激光雷达具备探物避障功能，广角高清相机；
6.配备4G通信，内置eSIM；配备智能OTA升级；
7.APP高清图传、遥控、所有数据查看；APP图形化编程；
8.WIFI6双频无线802.11ax；蓝牙 5.2/4.2/2.1；
9.电池种类：标准续航（8000mAh）,续航时间1-2h；
10.标配手持式遥控器及快充充电器(33.6V/9A)；
11.支持二次开发、语音交互、避障、足端感知。

	9
	低空通信课程资源包
	套
	1
	真机实飞类相关课程资源
（1）PPT课件资源
①数量：≥16个。
②内容要求：至少包含点到点飞行控制实验、位置与偏航控制PID整定实验、圆形曲线飞行实验、“8”字形曲线飞行实验、控制通道优化与X形轨迹快速飞行实验、跟踪控制器设计实验、跟随控制器设计实验、避障控制器设计实验、高机加速度控制实验、两机起飞降落控制实验、四机编队控制实验、多机防碰撞实验、基于圆形函数曲线编队飞行实验、主从跟随编队飞行实验、队形变换实验、基于虚拟结构法的编队飞行实验等。
（2）视频教学
①数量：≥16个。
②内容要求：至少包含点到点飞行控制实验、位置与偏航控制PID整定实验、圆形曲线飞行实验、“8”字形曲线飞行实验、控制通道优化与X形轨迹快速飞行实验、跟踪控制器设计实验、跟随控制器设计实验、避障控制器设计实验、高机加速度控制实验、两机起飞降落控制实验、四机编队控制实验、多机防碰撞实验、基于圆形函数曲线编队飞行实验、主从跟随编队飞行实验、队形变换实验、基于虚拟结构法的编队飞行实验等。
（3）实验指导书
①数量：≥16个。
②内容要求：至少包含点到点飞行控制实验、位置与偏航控制PID整定实验、圆形曲线飞行实验、“8”字形曲线飞行实验、控制通道优化与X形轨迹快速飞行实验、跟踪控制器设计实验、跟随控制器设计实验、避障控制器设计实验、高机加速度控制实验、两机起飞降落控制实验、四机编队控制实验、多机防碰撞实验、基于圆形函数曲线编队飞行实验、主从跟随编队飞行实验、队形变换实验、基于虚拟结构法的编队飞行实验等。

课程质量
1）PPT课件资源：至少包含实验背景、实验目的和实验原理等内容，PPT课件总页数≥900页。
2）视频教学：包含实验操作的完整教学内容，视频分辨率不低于1920*1080，视频总时长≥150分钟。
实验指导书：至少包含实验背景、实验目的、实验环境、实验步骤及常见问题等内容，实验指导书总页数≥100页。


2.★其他要求：
1.质保期内，7*24小时的售后服务响应，设备损坏免费进行更换（人为因素除外）。
2.技术升级：在质保期内，如果所供产品技术升级，要求及时通知，并终生免费提供相关设备技术咨询。
[bookmark: _Toc461463819][bookmark: _Toc466472911]3.质保期后服务：终身免费上门维修服务，质保期结束后应对设备进行技术支持，除必要的元器件费用以外，不收任何费用，硬件维修只收取成本费，保证最低。对产品升级的软、硬件进行升级后免费培训。（以上要求须提供承诺书原件并加盖投标人公章，格式自拟）
[bookmark: _Toc10235]三、报价要求
投标人按照采购清单及技术参数要求的数量进行总报价和分项报价，分项报价不得超过采购清单每个品目最高单价；报价需包含运输费用、人工费用及其他所有费用。
总报价100万元，分项报价如下：
	序号
	采购货物名称
	计量单位
	数量
	预算单价（元）
	小计（元）

	1
	多功能无人机1——多旋翼训练机
	台
	2
	13,000
	26,000

	2
	多功能无人机1——小型集群无人机（多旋翼）
	台
	10
	14,000
	140,000

	3
	多功能无人机2——多旋翼训练机
	台
	2
	13,000
	26,000

	4
	多功能无人机2——小型集群无人车（标准版）
	台
	4
	38,000
	152,000

	5
	多旋翼训练模拟平台（光学动捕）——光学动捕系统应用软件
	套
	1
	75,000
	75,000

	6
	多旋翼训练模拟平台（光学动捕）——红外光学运动捕捉采集设备
	台
	8
	40,000
	320,000

	7
	无人机驾驶员电子考评系统（无人机集群开发控制平台）核心产品
	套
	1
	85,000
	85,000

	8
	四足机器人
	台
	2
	48,000
	96,000

	9
	低空通信课程资源包
	套
	1
	80,000
	80,000

	合计
	1000000



[bookmark: _Toc16138][bookmark: _Toc26730][bookmark: _Toc24898]四、项目供货
[bookmark: _Toc17258][bookmark: _Toc29253]自合同签订之日起30个日历日。
[bookmark: _Toc20743][bookmark: _Toc32523][bookmark: _Toc30939][bookmark: _Toc16308][bookmark: _Toc3533][bookmark: _Toc21122][bookmark: _Toc8928][bookmark: _Toc25215][bookmark: _Toc13811][bookmark: _Toc11062][bookmark: _Toc10419][bookmark: _Toc29046][bookmark: _Toc16567][bookmark: _Toc18717][bookmark: _Toc26770][bookmark: _Toc9475][bookmark: _Toc16200]五、项目验收
货到后，招标人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，进行功能测试，符合要求后予以验收通过。
中标人应保证货物到达招标人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

备注：本章加“★”号的技术条款为实质性要求，不允许负偏离，否则按无效标处理；

采购项目需求2
（包 2：低空通信建设与运维实训室（二期）仿真实训平台采购）
一、项目简介
低空通信建设与运维实训室旨在打造学校低空特色专业方向，丰富专业内涵，支撑《低空智联技术与应用》、《智能运输》等专业课程的教学，使专业课程更具针对性和实用性。具体采购内容详见采购文件。  二、采购清单及技术参数
1.采购清单
	序号
	采购货物名称
	计量单位
	数量
	技术规格要求与技术参数

	1
	低空数智化技术通识认知实践平台（核心产品）
	套
	1
	（一）平台管理功能要求：
1.1.支持网页接入，系统包含教师端、学生端独立的功能界面
1.2.支持平台本地化部署，能够支持学校不低于200人同时授课及实训教学使用。
1.3.平台用户角色分为教师、学生两个角色，不同角色对应不同的操作页面。
1.4.教师端包括班级管理、学生管理、教学资源管理、实验管理、课程管理、考试管理、统计查询等模块，以信息化技术手段服务日常教学管理。支持教师用户信息增删改查、教师导入模板下载、根据模板批量导入教师用户。
1.5.学生端包括首页、课堂、实验、考试、课程资源、统计查询等模块。支持增删改查学生用户信息、学生导入模板下载、根据模板批量导入学生用户。
1.6.教学资源管理模块支持视频、PDF等资源文件的上传，支持增删改查教学资源信息，支持视频、PDF在线预览，支持微课、动画、讲义、教辅教材等多项配套服务资源的在线管理，基于后台智能数据分析、教学资源动态管理。
1.7.实验管理模块包含实验资源、在线实验报告模板、实验任务小模块。支持查询实验结果评分和测评报告。
1.8.课程管理模块提供课前、课堂或课后的学习资源关联服务，所选的学习内容均与资源库内容联动，支持课程创建，课程修改，配置课程开始结束时间。
1.9.考试管理包含试题管理、试卷管理、考试任务管理小模块。支持查询学生提交的考试结果信息。统计查询模块支持统计教学资源的浏览量，支持统计实验任务完成情况，支持统计课程的完成情况，支持统计考试任务的完成情况。
1.10.学生端提供学习模块功能，包括课程理论学习服务和微实验实训服务。
1.11.学生端首页支持资源、实验、课堂信息概览查询。我的资源显示内容为教师端开发权限给学生的可见教学资源列表，支持视频、PDF在线预览。统计查询支持统计查询课程完成情况，支持统计查询考试通过情况。
（二）平台可开设的微实验要求：
2.1.包含低空智联网综合认知、低空智联网数据感知、低空智联网数据通信、低空智联网端－边－云协同、低空智联网数据分析、低空智联网智能决策、低空智联网大模型认知以及低空智联网可信存证。微实验模块数量不少于8个，内容上需要涵盖低空经济综合认知、低空感知网技术、低空数据通信技术、低空边缘计算及云计算技术、低空大数据技术、低空人工智能技术、大模型认知以及区块链技术等数字化技术。
▲2.2.微实验需要按照需求分析、解决方案设计、部署实施、验证测试等工程实施流程设计，与实际项目流程一致（综合认知模块除外）。（提供该条参数软件功能截图并加盖投标人电子印章）
2.3.微实验需要具备实验预置条件设置功能
2.4.微实验支持教学模式和测评模式，支持实验时长设置。
▲2.5.微实验需要支持自动评分并生成测评报告。（提供该条参数软件功能截图并加盖投标人电子印章）
2.6.低空智联网综合认知微实验需要满足低空经济基础认知学习要求：
2.6.1支持通过漫游的方式学习低空经济的概念、低空经济的产业链、低空经济的关键技术和低空应用场景的基本知识；
2.6.2低空产业链包含上中下游的产品示例模型各不少于3个；
2.6.3关键技术部分包含通-感-智-算、气象以及导航网，展示低空智联网中常用的感知设备、5G-A通信设备、数据分析处理中心等部分，沉浸式体验低空场景所涉及的数字化技术。
2.7.低空智联网数据感知微实验需要满足低空智联网中感知网技术基础认知的学习要求：
2.7.1实验以低空智联网感知系统为背景设计，内容至少涵盖物联网感知层、网络层以及应用层三层结构，物联网感知设备认知，物联网网络搭建过程等；
2.7.2技术认知及技术选型包含传感技术、视频采集技术、射频识别技术、嵌入式技术、单片机技术、网络传输（串口通讯、Wi-Fi、5G移动通信、有线以太网）以及应用平台协议的选型功能；
2.7.3拓扑规划应支持根据飞行器（无人机）、货仓以及起降点需求规划所需的设备及配置传输方式；
▲2.7.4设备选型场景应使用3D工具开发模型，设备模型应至少包含传感器（电池传感器、飞控导航模块、激光雷达、空域雷达等）、视频监控设备。支持根据不同条件选择设备数量功能；（提供该条参数软件功能截图并加盖投标人电子印章）
2.7.5项目实施需支持设置物联网相关的传输方式、应用协议以及通信地址等参数设置功能；具备物联网管理平台功能，实现设备管理、监控运维、消息管理等功能；
2.7.6验收测试需具备开机测试、低空联合测试功能。
2.8.低空智联网数据通信微实验需要满足低空智联网数据通信技术基础认知的学习要求：
2.8.1实验内容需要涵盖低空智联网数据通信技术（5G移动通信技术、数据交换技术、宽带接入技术）和卫星通信技术，应支持混合组网技术；
2.8.2拓扑规划包含5G移动通信、宽带以太网组网时所需要的各种类型设备，至少包含BBU、通感一体AAU、5GC设备、ONU、OLT，卫星通信网包含地面段设备；容量规划应根据低空场景业务分类要求分别完成通信接入网规划、承载网资源规划以及核心网资源规划，同时支持卫星导航网规划；设备选型模块设计应为3D模型，设备可展示功能及接口，可选设备应包含拓扑规划中使用的设备；
▲2.8.3项目部署实施需具备选择设备安装部署和连线功能，分为接入网部署、承载网部署以及核心网部署；支持数据配置功能；（提供该条参数软件功能截图并加盖投标人电子印章）
2.8.4验收测试应与部署实施一致，根据部署的设备不同可分别对承载网、5G专网测试，RTK测试、宽带接入网测试，主要测试网络的连通性。
2.9.低空智联网端－边－云协同微实验满足低空飞行转运场景数据的存储与计算技术学习要求：
2.9.1支持设置实验条件，实验条件应包含边缘计算、云计算所需的存储和计算的数据和存储需求；
2.9.2解决方案的技术选型需要根据实验条件选择无人机实时监控数据、货物状态监测数据、环境监测数据、普通运营数据（订单）、边缘归档数据、敏感运营数据（财务）、调度指令数据等需存储计算数据的云平台选择；
▲2.9.3设备选型和公有云服务选型需要支持依据容量规划进行硬件设备选型或者虚拟服务选型，其中硬件设备应至少包含边缘计算设备、机架式服务器、塔式服务器、刀片服务器等服务器设备选型，设备需要以3D的形式建模，可以多角度展示外观和接口。支持IaaS、PaaS、SaaS不同公有云服务类型选择；项目部署实施中应支持根据不同的规划设计选择硬件设备部署、虚拟服务部署及云平台资源搭建功能；（提供该条参数软件功能截图并加盖投标人电子印章）
2.9.4验收测试需要开机测试、公有云测试和业务测试。
2.10.低空智联网数据分析微实验满足低空飞行转运场景数据分析技术的学习要求：
2.10.1支持实验条件设置功能，实验条件分为基础、中级和高级三个等级，不同级别数据量不同；
2.10.2解决方案技术选型根据无人机及物流配送场景数据源特性，包括无人机传感数据、姿态数据、飞控数据、轨迹数据、订单数据、货物状态数据以及合规数据等数据源，构建选择合适大数据平台部署组件，可根据业务数据选择hadoop、HDFS分布式文件系统、MapReduce、YARN、Hbase、Hive、Spark、可视化工具等；项目部署实施应包含大数据平台部署和大数据业务分析两个模块；
2.10.3大数据平台部署应按照部署流程设计，包含搭建资源准备、安装分布式框架、配置数据存储、配置分析工具、部署可视化工具等过程，完成低空转运大数据分析平台搭建；大数据业务分析模块支持从场景中采集无人机、货仓、枢纽点等数据，支持根据数据特性选择合适的数据库完成数据存储；
2.10.4验收测试能实现大数据平台测试及大数据可视化展示功能，平台测试至少包含HDFS测试、MapReduce测试、Spark测试等，大数据可视化应包含无人机数据、物流数据的可视化展示。
2.11.低空智联网智能决策微实验满足低空飞行转运场景智能决策系统的学习要求，内容上需要涵盖人工智能的基本概念、关键技术、机器学习、深度学习等：
2.11.1支持实验条件设置功能，实验条件分为基础、中级和高级三个等级，不同级别数据源和数据量不同；
2.11.2解决方案技术选型应为低空物流转运智能决策系统所需的包含但不限于动态路径规划、异常决策处理以及导航网的构建选择合适的数据集、核心技术、学习方法以及算力资源；容量规划应支持不限于动态路径规划、异常决策处理以及导航网的构建所需的算法；项目实施至少包含低空物流转运智能决策系统平台部署和模型训练等功能模块；平台部署应包含环境准备、算法框架安装以及关联边缘推理功能；模型训练应包含低空物流转运智能决策系统数据获取、数据预处理、模型选型、模型训练四个过程；
2.11.3验收测试至少包含模型评估和部署验证模块，模型评估需要支持过拟合和欠拟合的解决方案，部署验证需要对低空物流转运智能决策系统所需的动态路径规划、异常决策处理以及导航网的构建智能决策进行验证。
2.12.低空智联网大模型认知微实验需要满足低空物流转运场景大模型基础认知的学习要求：
2.12.1支持实验条件设置功能，实验条件分为基础、中级和高级三个等级；
2.12.2解决方案设计技术选型需要支持根据任务目标选择合适的基础设施、模型、核心技术及算法以及核心能力；规划设计要能支持按任务选择模型以及计算所需算力及存储需求；项目部署实施包含大模型平台部署、商用大模型的使用以及大模型训练三部分；大模型平台部署包含准备基础设施和模型框架部署；商用大模型的使用模块应至少包含背景、指令和目标的组合选择；大模型训练流程包含模型选型、数据准备及预处理、预训练、微调模型以及评估与优化等流程。
2.12.3验收测试包含低空应急配送测试，检测异常天气下大模型决策下的自主应急处理；大模型故障测试支持模型降级测试。
2.13.低空智联网可信存证满足低空物流转运场景数据可信存证技术的学习要求：
2.13.1支持实验条件设置功能，实验条件分为基础、中级和高级三个等级；
2.13.2解决方案设计技术选型应根据实验条件约束选择合适的链式结构和区块结构；项目部署实施包含区块链平台部署和信息上链模块；区块链部署应包含区块链部署的整体流程；信息上链模块应至少包含生产数据捕获打包、数字签名及加密，网络传输及节点验证，共识机制及上链，智能合约触发与执行等过程；
2.13.3验收测试要具备飞行及维修数据不可篡改测试

	2
	空天地智联网规划与部署实验平台
	套
	20
	（1）系统基础功能要求：
1.支持GUI图形化操作界面，基于Unity开发设计，仿真场景均为3D场景，包含第一人称视角与全景视角；
2.人机界面友好，易于上手，便于教学、实训；支持系统存档与读档操作；
（2）5G-A空天地智联网仿真模块：
3.终端类型应包含测绘无人机、物流无人机、巡检无人机、EVTOL、智能网联车等，并可实时查看无人机上各组件负载及介绍说明。
4.支持对无人机网络需求以及低空探测与反制需求进行分析。
5.支持低空通信网络规划：
5.1支持低空通信网络拓扑架构设计。
5.2支持通信网络覆盖规划。
5.3支持通信网络的带宽参数规划。
5.4支持通信网络的时延参数规划。
5.5支持通信网络的资源参数规划。
6.支持低空探测与反制网络规划：支持低空探测技术和反制技术的选择应用；支持低空探测与反制网络拓扑架构设计。
7.支持无人机物流、巡检、测绘和客运等业务的特定切片设计，可依据业务内容选择不同等级的切片模板，可配置切片能力、NSI网络与网络资源编排等参数。
8.支持查看低空通信网络规划设备带宽、时延的性能与需求。
9.支持查看低空探测与反制网络成本预算表了解各类设备单价和对应数量。
▲10.至少支持天线、AAU、RRU、BBU、SPN、ODF、MEC、5GC等8种以上低空通信网基础设备安装和连线。支持非地面网络（NTN）透传架构，可完成信关站卫星天线、BBU、SPN部署与连线。（提供该条参数软件功能截图并加盖投标人电子印章）
11.支持物联云平台服务器、Remote ID 设备、光电探测设备、雷达探测设备等低空探测与反制网设备安装。
12.支持低空通信无线网、核心网、承载网数据调试及业务开通配置：
12.1支持FR1、FR2毫米波5G网络频段，支持NR TDD与NR FDD网络制式。
▲12.2支持 5G-A 关键参数配置，至少包含网络切片配置、QoS配置、邻区与邻接关系配置等常用配置。（提供该条参数软件功能截图并加盖投标人电子印章）
▲12.3支持通感一体技术参数配置，应至少包含感知天线组、感知小区、感知区域等配置。（提供该条参数软件功能截图并加盖投标人电子印章）
12.4支持NTN参数配置，应至少包含NTN定时参数配置、NTN数据传输参数、星历信息等。
12.5支持5GC参数配置，包含AMF、SMF、UPF、UDM、NRF、NSSF、AUSF、PCF及NEF等网元参数配置。
12.6支持MEC服务配置。
12.7 支持车联网参数配置，可完成RSU、OBU的业务参数配置。
12.8 支持低空探测与反制网开通参数配置。
▲13.支持低空通信网络验收，支持终端注册、视频、直播等基础感知业务，并支持终端道路覆盖和空域覆盖的移动性测试业务。（提供该条参数软件功能截图并加盖投标人电子印章）
14.支持基本链路调试及故障处理。
15.支持无人机物流、巡检、测绘和客运等业务验证，可实时查看无人机的基础信息、业务信息及网络质量信息。
▲16.支持低空探测与反制网络验收，可对光电探测、雷达、无线电探测等设备进行管理，支持实时查看各类探测设备信息，支持干扰设备开启反制使用干扰频段通信的无人机，支持导航诱骗设备开启反制合作类无人机。（提供该条参数软件功能截图并加盖投标人电子印章）
17.支持 NTN 卫星通信传输，支持卫星通信下的电话和短信业务。
18.支持智能网联车的自动驾驶业务测试，支持设置驾驶路线、驾驶车速及道路突发事件等，可实时查看智慧路灯、路侧单元等终端网络信息和云对接状态。

	3
	低空校园巡检综合实训平台
	套
	1
	一、智能机巢
（一）基础性产品参数
1. 整机重量：≤55kg
2. 外形尺寸：≤长 650 毫米，宽 750 毫米，高 800 毫米
3. 工作环境温度：-30°C 至 50° C
4. 防护等级：不低于IP56
5. 最大允许降落风速：设备最大允许降落风速：不小于6级
6. 最大运行海拔高度：设备最大运行海拔高度：不小于4500米
7.充电时间：从15% 充至 95%，≤30分钟
8.续航时间：备用电池续航不少于4小时
9.媒体下载速率：无人机及机场间的最大下载速率不低于20MB/s
（二）RTK基站性能
1. 卫星接收频率：设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号。
2. RTK 基站定位精准度：水平：≤1cm+1ppm(RMS)，垂直：≤2cm+1ppm(RMS)
（三）环境检测系统
1.风速传感器：需要内置风速传感器
2.雨量传感器：需要内置雨量传感器
3.环境温度传感器：需要内置环境温度传感器
4.水浸传感器：需要内置水浸传感器
5.舱内温度传感器：需要内置舱内温度传感器
6.舱内湿度传感器：需要内置舱内湿度传感器
(四)监控与安全系统
1.空调类型：需要内置压缩机空调 
2.机场标识灯：机场集成标识灯，可以用于夜间返航
3.分辨率：设备同时配备内部及外部监控相机，且视频分辨率不低于1080P
4.视角范围（FOV）：设备同时配备内部及外部监控相机，且视角范围不低于150°
5.补光灯：设备同时配备内部及外部监控相机，且具备补光能力
6.应用程序：支持使用手机APP对机场进行部署、调试
7.平台扩展：平台支持二次开发以及对接现有软件平台
8.边缘计算：设备具备边缘计算模块接口
（五）功能及特性
1. 快速起飞：下达任务后，需要15秒内起飞
2. 边飞边传：在执行自动任务时，能够实时的查看采集的媒体数据
二、飞行器参数
（一）硬件参数
1.起飞重量：≤1850 g
2.最大起飞重量：≥ 2000 g
3.折叠后尺寸（长×宽×高）：≤380×420×220mm
4.对角线轴距：≤500 mm
5.最长飞行时间：≥54 分钟
6.最大可抗风速：≥12m/s
7.全向感知系统：支持全向双目视觉避障系统，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行
8.GNSS：支持GPS + BeiDou + Galileo + GLONASS
9.工作环境温度：工作温度范围覆盖-20°C 至 50°C
10.防护等级：不低于IP55
11.GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m
12.RTK定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m
13.最大上升速度（配合遥控器）：≥10 m/s
14.最大下降速度（配合遥控器）：≥8 m/s 
15.最大上升速度（配合机场）：≥6 m/s
16.最大下降速度（配合机场）：≥6 m/s 
17.最大起飞海拔高度：≥6500 米
18.RTK：RTK集成在无人机上
（二）云台相机
1.相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机
2.广角相机CMOS：1/1.3英寸
3.广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于4800万
4.中长焦相机CMOS：具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸
5. 中长焦相机像素：像素数不低于4800万
6.长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸
7.长焦相机像素：像素数不低于4800万
8.可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于112倍
9.红外传感器分辨率：≥640*512，超分模式≥1280*1024
10.红外传感器帧率：30Hz
11.红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温
12.红外热成像相机变焦倍数：支持28倍数码变焦
13.变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦
14.稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）
15.可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制
16.激光测距模块：最远正入射量程1800m
17.红外补光：支持近红外补光灯
18.云台俯仰：支持-90°至90°的俯仰范围
三、巡检管理平台
3.1、飞行控制
▲（1）指点飞行：可通过平台随时变更目标点位，实现指点飞行，可随时暂停任务、继续任务、一键返航、取消返航。（提供该条参数软件功能截图并加盖投标人电子印章）
▲（2）方舱飞行：可通过平台控制无人机在方舱固定点位的起飞降落，支持对无人机方向和油门的实时超视距控制。（提供该条参数软件功能截图并加盖投标人电子印章）
3.2、在线装备
（1）视频画面：可查看在线无人机图像、实时视频流；
（2）飞行数据：可实时显示无人机的位置、电量、飞行速度、飞行高度、飞行姿态、航线信息、4G/5G信号强度等数据；
（3）在线地图：实现地图图层切换，包含矢量地图、影像地图。
3.3、航线规划
（1）创建航线：可在线地图创建航线，可自动创建无人机飞行航线，可拖拽和修订每一个航点位置，系统自动显示航点数、航线飞行里程数以及预计飞行时长；
（2）航线设置：可全局设置飞行速度及飞行高度，可对某个单点设置其飞行高度、云台俯仰角度、拍照、悬停等待、调整偏航角；
（3）航线预览：可预览和确认提醒全局飞行速度、每个航点的具体参数设置。
3.4、飞行计划
可创建周期性飞行任务或飞行计划，在飞行计划中可选择对应的无人机及关联对应的飞行航线。
3.5、方舱管理
（1）支持一键起飞、指点飞行、一键返航等飞行控制；
（2）支持立即、定时与条件任务，可以进行暂停或恢复任务；
（3）支持机场监控与无人机画面的自动推流与播放；
（4）支持云台控制、镜头切换与DRC控制；
（5）支持远程调试与飞行器属性设置；
（6）支持飞行成果归档与分享。
3.6、历史飞行 
（1）对每次飞行的航线轨迹、航拍视频、飞行速度、飞行高度等信息进行存储。可对每一条记录进行标签设定，支持按标签分类、查询、调取；
（2）支持对历史记录进行视频标注功能，可以按帧截图并手动标注目标物；
（3）可以一键分享飞行历史画面与轨迹，可以同时在PC端和手机端观看飞行历史画面与轨迹。
3.7、AI分析
（1）支持匹配不同AI算法进行分析，并对结果进行呈现；
▲（2）可以截取图片并标注识别物；（提供该条参数软件功能截图并加盖投标人电子印章）
▲（3）可以开启、关闭无人机AI识别；（提供该条参数软件功能截图并加盖投标人电子印章）
（4）可以同时开启多种AI识别模型。
3.8、在线喊话
可通过平台实现远程喊话。支持实时语音喊话，播放录音文件喊话并可设置单次或循环播放方式，支持文本转语音。
3.9、人员管理
实现用户新建、删除、修改、密码管理、角色划分、权限划分、组织机构层级管理，实现持证飞手录入、飞手与设备关联功能。
3.10、设备管理
包含无人机基本属性信息、负载设备信息、状态信息、归属信息录入与管理功能，可通过与组织机构表、飞手表、无人机品牌型号字典表进行关联，对无人机进行结构化管理。
3.11、视频矩阵
可对所有在线无人机画面进行集中显示，可切换视频播放模式，包括单视频画面、四视频画面、六视频画面、九视频画面。
3.12、系统管理
包含用户管理、角色管理、菜单管理、组织管理、岗位管理功能，实现用户和权限分级功能。
3.13、APP飞行控制
APP安装在安卓版飞行控制手机或者带屏遥控上，实现无人机的手动飞行控制，同时将实时飞行数据和飞行画面回传给无人机平台：
（1）飞行姿态：遥控器操纵杆控制无人机实现向前、向后、向左和向右移动、水平旋转；
（2）航线飞行：可预先设定航线，控制无人机完成自动化飞行任务；
（3）油门控制：遥控器操纵杆可控制飞行器上升和下降；
（4）飞行状态：实现10Hz的频率读取飞行器的详细状态信息，包括：飞机位置、速度和高度、剩余电池和飞行时间信息、返航点位置、传感器信息（指南针、IMU、卫星定位）、返航点状态、电动机是否打开以及飞机是否在飞行、飞行限制和GEO系统信息，可将上述状态数据回传至后台管理系统；
（5）云台控制：遥控器操纵杆对云台相机实现手动变焦、拍照、调整云台方向功能；
（6）实时画面：可实时显示无人机云台相机画面，并将实时画面推送至后台管理系统。
▲3.14、设备接入
可以进行多品牌、多机型机库接入及在线管理。（提供该条参数软件功能截图并加盖投标人电子印章）




2.★其他要求：
1.本项目质保期：自项目验收之日起1年。质保期内，7*24小时的售后服务响应，设备损坏免费进行更换（人为因素除外）。
2.技术升级：在质保期内，如果所供产品技术升级，要求及时通知，并终生免费提供相关设备技术咨询。
3.质保期后服务：终身免费上门维修服务，质保期结束后应对设备进行技术支持，除必要的元器件费用以外，不收任何费用，硬件维修只收取成本费，保证最低。对产品升级的软、硬件进行升级后免费培训。（以上要求须提供承诺书原件并加盖投标人公章，格式自拟）
三、报价要求
投标人按照采购清单及技术参数要求的数量进行总报价和分项报价，分项报价不得超过采购清单每个品目最高单价；报价需包含运输费用、人工费用及其他所有费用。
总报价100万元，分项报价如下：
	1
	低空数智化技术通识认知实践平台（核心产品）
	套
	1
	350000
	350000

	2
	空天地智联网规划与部署实验平台
	套
	20
	17500
	350000

	3
	低空校园巡检综合实训平台
	套
	1
	300000
	300000

	合计
	1000000



四、项目供货
自合同签订之日起60个日历日。
五、项目验收
货到后，招标人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，进行功能测试，符合要求后予以验收通过。
中标人应保证货物到达招标人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

备注：本章加“★”号的技术条款为实质性要求，不允许负偏离，否则按无效标处理；
[bookmark: _Toc9528]
第六章  合同主要条款及格式


江苏省政府采购合同





合同编号 ：          
项目名称 ：          
采 购 人 ：          
供 应 商 ：          
签订日期 ：          
      



南京市市场监督管理局

南京市财政局  监制


（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）

合同编号： 
	采购人：（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的  
1、乙方根据甲方需求提供下列货物：                             。
2、货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。
第二条 合同总价款
1、本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。
2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。
3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
4、本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于 号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1、招标文件；
2、乙方提供的投标文件；
3、供货一览表；
4、交货一览表；
5、投标承诺/服务承诺；
6、中标通知书；
7、甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条 包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条 交货和验收
1、乙方应当在合同签订后    天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件另有约定的，从其约定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。
第八条 伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。
第九条 履约保证金
无。
第十条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款条件：详见招标文件。
第十一条 违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
8、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十二条 项目履约验收
1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；
2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；
3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
第十三条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十四条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十五条 争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十六条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十七条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：

	采购代理机构：（盖章） 
	

	日      期：     年    月    日
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第七章 附  件
附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加             （单位名称）的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.               （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.               （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为                  （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                    企业名称（盖章）：
        日期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：
如供应商所投货物的制造商均为中小企业的，须由 供应商 在投标文件中提供加盖 本单位公章 的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如供应商为残疾人福利性单位须提供此函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日　　　　　　期：

附件三、属于监狱企业的证明文件（如供应商为监狱企业须提供相关证明文件）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、节能产品认证文件（如有须提供）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件为准。

附件五、环境标志产品认证文件（如有须提供）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件为准。
[bookmark: _Toc21684]
附件六、政府采购实施本国产品标准及相关政策（本项目不适用） 
符合本国产品标准的声明函（本项目不适用）
[bookmark: _Toc6335]
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。


1
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[bookmark: _Toc20443]附件七、成本比例声明函（本项目不适用） 
（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除） 
成本比例声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到       （填写具体百分比）。 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

公司（单位）名称（盖章）：
日期： 年 月 日


注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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第八章  投标文件格式
评分索引表（可按需调整）
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	






南京信息职业技术学院网络与通信学院低空通信建设与运维实训室（二期）





商务部分
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[bookmark: OLE_LINK22]项目编号：                     
供 应 商：                     （加盖电子公章）
联 系 人：                     
联系方式：                     
单位地址：                     
     年   月   日
目  录
一、投标函（投标申请及声明）……………………………………………………………………………X
二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件……………………………………X
三、“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函 …………………………………………………………………………………………………………X
四、第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件…X
五、第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件…………………………X
六、第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件……………X
七、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料………………………………………………X
八、《商务条款偏离表》格式………………………………………………………………………………X



一、投标函（投标申请及声明）


致：南京信息职业技术学院
江苏省华厦工程项目管理有限公司

根据贵方                               （项目名称）          （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表供应商                         （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们所投项目名称为       ，项目编号为      ；投标总报价为（大写）                 元人民币。
3、我们单位        （根据单位实际情况填写“是”或“不是”）外商投资企业。
4、如本项目拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，我们承诺我们所投设备均为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品。
5、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。
6、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
7、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
8、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。
10、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
11、与本投标有关的正式联系方式为：
地    址：                      
电    话：                      
传    真：                      
开户银行：                               
银行账号：                                
供应商名称：                 （加盖电子公章）
日      期：       年    月    日



二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：南京信息职业技术学院
江苏省华厦工程项目管理有限公司

    本授权书声明：注册于                  （供应商住址）的                    （供应商名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                 （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                         （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

供应商（加盖电子公章）：
日     期：    年  月  日

法定代表人身份证的复印件：






委托代理人的身份证明文件的复印件：








三、“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函

致：南京信息职业技术学院
江苏省华厦工程项目管理有限公司


    根据贵方                          （项目名称）         （项目编号）招标公告，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    特此承诺！

供应商名称：                 （加盖电子公章）
日     期：    年  月  日





单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。
B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。


五、第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：
1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；
2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；
4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
5、如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
1、健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；
2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；
3、供应商成立不满一个月或供应商提供金融机构或担保机构出具的保函则可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：
1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
1、缴纳税收证明材料：供应商参加政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；
    2、缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；
    3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。


（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：
1、提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2、无重大违法记录声明格式：

致：南京信息职业技术学院
江苏省华厦工程项目管理有限公司
    我单位                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
                                声明人：（加盖电子公章）
                                年     月    日

（六）法律、行政法规规定的其他条件：
注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。


六、第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

七、第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

八、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料

注：各供应商根据企业自身实际情况可提供其他资格证明文件和商务资料，格式自拟。

九、《商务条款偏离表》格式

商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。
供应商名称：                                     （加盖电子公章）




南京信息职业技术学院网络与通信学院低空通信建设与运维实训室（二期）




技术部分






项目编号：                     
供 应 商：                     （加盖电子公章）
联 系 人：                     
联系方式：                     
单位地址：                     
     年   月   日
目  录
一、货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明…X
二、《投标项目主要产品一览表》…………………………………………………………………………X
三、《供货一览表》…………………………………………………………………………………………X
四、货物安装验收标准………………………………………………………………………………………X
五、项目实施方案……………………………………………………………………………………………X
六、服务承诺…………………………………………………………………………………………………X
七、供应商认为需要提供的其他技术资料等………………………………………………………………X
八、第四章评标标准要求提供的方案或相关证明材料等…………………………………………………X
九、《技术条款偏离表》及其他表格格式…………………………………………………………………X
注：投标文件的技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，这些文件可以是文字资料方案、图纸（表）和数据等。各供应商根据所投货物性能、货物制造商实际情况以及对招标文件响应程度进行编制投标文件，格式自拟。

表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

（一）投标项目主要产品一览表格式
投标项目主要产品一览表
（至少填报核心产品以及单价最高的产品）
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	数量
	单价（元）
	质保年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK26]供应商名称:                                        （加盖电子公章）

（二）供货一览表格式
供货一览表
（含配件、备品、消耗材料）
	项目名称：
	项目编号：

	货物1名称
	
	品牌
	
	规格、型号
	

	生产企业名称
	
	生产企业地址
	

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



说明：如果行数不够，请自行增加。
供应商名称：  （加盖电子公章）

（三）供应商类似业绩情况表格式
供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同
金额
	合同签定
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。
[bookmark: OLE_LINK27]供应商名称：（加盖电子公章）

（四）技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件
条目号
	采购项目要求提供的
技术或服务要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。
供应商名称：                                     （加盖电子公章）


南京信息职业技术学院网络与通信学院低空通信建设与运维实训室（二期）





价格部分





项目编号：                     
供 应 商：                     （加盖电子公章）
联 系 人：                     
联系方式：                     
单位地址：                     
     年   月   日

一、开标一览表格式
《开标一览表》
	序号
	项目名称
	
	项目编号
	

	1
	投标总价
	合计
	                            元（大写）

	
	
	
	                           元（小写）

	2
	项目交付时间
	满足招标文件要求

	3
	供应商提供的货物是否均为小微企业制造的货物
	是       否



供应商名称:                                      （加盖电子公章）

说明：供应商须根据制造商实际情况，在“供应商提供的货物是否均为小微企业制造的货物”栏后“是”或“否”上打“√”，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，请在“否”上打“√”。





二、分项报价表格式
《分项报价表》
自行编写

备注： 
1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。
2.《分项报价表》中“总报价”应当与《开标一览表》中“总报价”一致。
3.《分项报价表》中的分项名称须与“项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效响应。
4.行数不够，可自行添加。
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