苏州卫康招标文件
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
招标公告
项目概况
危重新生儿救治转运系统的潜在投标人应在采购代理机构前台通过现场获取采购文件，并于2026年10月29日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0314
2、项目名称：危重新生儿救治转运系统
3、采购预算及最高限价：
	序号
	采购内容
	数量
	预算金额（万元）
	最高限价（万元）

	1
	危重新生儿救治转运系统
	1套
	300
	300


4、采购需求：为满足危重新生儿转运、救治及智慧急救调度、远程指导需要，危重新生儿专用转运救护车，含车辆底盘定制改造、新生儿专用急救设备、车载智慧急救信息传输、GPS调度系统。
5、合同履行期限：
（1）交货期：车辆改装及医疗设备部分在合同签订后60日内交货。
（2）质保期要求：投标人提供底盘车辆提供6年的整车全保（不限公里数）保修标准，所含所有医疗设备、信息系统提供原厂整机/系统的全保期不少于6年。
（3）交货地点：苏州大学附属儿童医院。
（4）验收标准：设备安装后，采购方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。
6、本项目中转运呼吸机、医用温控仪系统、转运监护仪、转运培养箱接受进口产品投标。
7、本项目不接受联合体投标。
8、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3、本项目的特定资格要求：
（1）具有所投医疗器械产品经营许可证资质。
（2）具有所投医疗器械产品的合法代理资格（国产产品无需提供）。
注：
（1）投标人须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）本项目针对小微企业、残疾人和监狱企业执行政府采购优惠政策。
三、采购文件的获取方式
1、获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日
2、地点：苏采云系统
3、获取方式：自行下载
4、售价：无
四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点
1、上传投标文件截止时间：2026年10月29日9点30分
2、开标时间：2026年10月29日9点30分
3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
有关供应商注册、获取采购文件、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
2、供应商在获取采购文件、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
3、采购文件获取（网上获取）
3.1申领CA证书：
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
3.2登录：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
4、制作、提交电子响应文件：
4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，投标人无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、开标
5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
7、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。
8、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：苏州大学附属儿童医院
地址：苏州工业园区钟南街92号
联系人：沈力
联系电话：0512-80692972
2、采购代理机构信息
名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号1幢17层
前台联系方式：0512-69165625
3、项目联系方式
项目联系人：陈璐佳、李晶晶
电话：0512-69165615
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采 购 文 件





             采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0314号
采购项目：危重新生儿救治转运系统
采购单位：苏州大学附属儿童医院
           




        


苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
    二〇二六年十月

前 附 表
下述表中内容是对采购文件的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购编号
	JSZC-320000-SZWK-G2026-0314号

	2
	采购内容
	危重新生儿救治转运系统

	3
	采购人
	苏州大学附属儿童医院
地址：苏州工业园区钟南街92号
联 系 人：沈力           联系电话：0512-80692972

	4
	采购代理机构
	苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地  址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层   
电话：0512-69165615        传真：0512- 65153553
联系人：陈璐佳、李晶晶

	5
	投标有效期
	九十天（日历日） 

	6
	投标保证金
	无

	7
	网上报名截止时    间
	自招标公告发布之日起5个工作日

	8
	电子投标文件制作要求
	电子投标文件制作要求
（1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

	9
	上传投标文件截止时间
	2026年10月29日9点30分

	10
	开标、评标时间、地点
	开标时间：2026年10月29日9点30分
开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
评标地点：苏州市干将西路1296号17楼（投标人无须到场）

	11
	采购代理费
	本项目在编制预算时已综合考虑采购代理服务费，中标人须向采购代理机构交纳采购代理服务费，请各供应商在投标报价中综合考虑。
（1）按代理协议约定的内容，中标单位需支付以下费用，按照中标金额的如下比例进行计算：50万元以内（含50万元）1.6%、50万～400万元（含400万元）以1.5%、400万-1000万（含1000万元）以1.1%差额定率累进法计算出金额*0.7后扣除2000元支付。
（2）服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
账号：1102020209000295112
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

	12
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。 

	13
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的；
（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
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第一章 投标邀请函
                      ：
受苏州大学附属儿童医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开招标采购。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来参加投标。
1、采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0314号
2、采购项目名称：危重新生儿救治转运系统
3、采购内容及预算：
	序号
	采购内容
	数量
	预算金额（万元）
	最高限价（万元）

	1
	危重新生儿救治转运系统
	1套
	300
	300


4、采购技术指标：详见采购文件
5、网上报名截止时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
6、上传投标文件截止时间：2026年10月29日9点30分
7、开标时间：2026年10月29日9点30分
8、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）
本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
9、采购项目联系人及联系方式：
（1）苏州大学附属儿童医院
联系人：沈力
联系电话：0512-80692972
（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层            邮编：215000
联系人：陈璐佳、李晶晶
联系电话：0512-69165615，0512-65153553 （FAX）
请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

第二章 投标人须知
1、说明
1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。
2、词语释义
2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。
2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。
2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7 货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。
2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10 天：日历日。
2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
2.18 中小微企业：小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。
二、投标人（供应商）
3、供应商资格要求：
3.1供应商应当具备下列一般条件：
3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；
3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.1.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件；
3.2供应商具备的特定条件：
3.2.1具有所投医疗器械产品经营许可资质。
3.2.2具有所投医疗器械产品的合法代理资格（国产产品无需提供）。
4、投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
5、投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、联合体投标
本采购项目不接受联合体投标。
三、采购文件的说明
7、采购文件
采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8、采购文件的询问与澄清
8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后按照相关流程提出，采购代理机构将予以解答。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。
9、采购文件的修改
9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。
9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
10、质疑
10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料与质疑函一起递交。
10.3未依照采购公告要求依法获取采购文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。
10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
10.7收件人：季女士（前台）
10.8联系电话：0512-69165625
10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层
四、电子投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12、电子投标文件计量单位和使用文字
12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
13、电子投标文件的组成
13.1封面
13.2开标一览表
13.3资格审查响应文件
（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；
（2）投标单位情况表（格式见第三章）；
（3）合格供应商的资格条件
3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）
3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；
3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；
3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；
3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；
3.6提供医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证复印件；所投产品的医疗器械产品注册证复印件；所投产品的医疗器械产品的合法代理资格证明材料（国产产品无需提供）；
13.4符合性审查响应文件
13.4.1投标报价分析表；
13.4.2商务条款偏离表；
13.5综合评审响应文件
13.5.1投标服务偏离对照表； 
13.5.2项目实施方案；
13.5.3与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；
13.6企业报价折扣证明
本项目非专门面向中小企业采购，投标人如属于小微企业，则提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。
14、电子投标文件编制要求
14.1电子投标文件按上述13.1-13.6统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。
14.2电子投标文件制作
（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。
（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。
（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。
14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
14.7投标报价（编制）要求的说明
14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。
14.7.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分采购包投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个采购包，也可以投全部采购包，但各采购包应分别计算填写单价和总价。
14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
15、电子投标文件的签署
15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。
15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。
15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。
16、投标保证金
无。
17、电子投标文件的有效期
17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
五、电子投标文件的解密
[bookmark: _Hlk50468759]18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。
至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。
六、开标和评标
19、投标截止时间
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。
20、电子投标文件的修改和撤回、撤销
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、投标文件的澄清
22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
23、对投标文件的初审
23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.6异常低价审查
（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
23.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
24、评标委员会
24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；
24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；
24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；
24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.4评标委员会成员应当履行下列义务：
24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.4.4参与评标报告的起草；
24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；
24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。
25、评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
26、废标
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、电子投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。
27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
28、中标人的确认
28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。
28.2采购代理机构在苏采云系统中向中标供应商发放《中标通知书》。
28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
29、合同授予标准
29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。
29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。
30、中标通知书
30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分。
30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
31、合同的签订
31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。
31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。
31.3中标人无正当理由不得放弃中标。
32、履约保证金
无
八、其他事项
33、采购代理费
33.1中标人应按前附表规定缴纳采购代理费。供应商投标报价需包含本项费用，本项费用无需在投标报价表中单列。本项目预算包含代理服务费，采购人不额外支付。
33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
账号：1102020209000295112
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行
33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。
34、监督
34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
35、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。


第三章 投标文件格式

说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。










格式1、投标函
投标函
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：
1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的全部货物及配套服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。
3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。
4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。
6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7、我方承诺在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；
9、与本投标有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                   
联系电话：                                 传    真：                   
开户银行名称：                          
银行账号：                             
投标人：（公章）
单位法定代表人或代理人：（签名或签章）           年     月     日
格式2、法人授权委托书
法人授权委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）
法定代表人：（签名）
代理人：（签名）



                                       年    月    日



格式3、开标一览表
开标一览表
采购编号：   


	序号
	项目名称
	报价（元）
	备注

	1
	
	
	

	投标总报价：
	（小写）：
（大写）：




投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：      年     月     日



格式4、投标分项报价表（报价分析）
投标分项报价表
（格式）
采购编号：
	序号
	标的物名称
	品牌、规格或型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：
	大写：                                          元

	本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。

	交货时间：



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日

注：
1、该表中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
2、本项目含有多种产品时，投标人未填写所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3、投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

格式5、投标设备技术对照表
投标设备（货物）技术对照表
采购编号：
	序号
	设备名称、品牌、
规格型号
	招标技术要求
	投标设备技术指标
	选择项（符合、正偏离或负偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日



注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标设备（货物）技术对照表》投标
2、投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

格式6、设备清单表
货物清单表
（格式）
采购编号：
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日




注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备（货物）清单表》投标。
2、 各投标人必须附详细配置清单。
3、 包含随货物一并交付采购方的与货物有关的资料清单。







格式7、主要配件和易损件价格清单表

主要配件和易损件价格清单表


	序号
	名称
	规格、型号
	生产厂家
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日




注：1、可参照上述格式自制价格清单表。
2、维保期满，如有配件、易损件不含在免费维保更换范围内，请在本表中详细列出，并在备注中注明更换时间或使用次数，若未列出，则视为全部包含免费维保范围。






格式8、主要耗材价格清单表

主要耗材价格清单表

	序号
	产品名称
	规格、型号
	生产厂家
	单位
	单价（元）
	省平台编码（TY码）
	国家编码（20位）
	流水码（7位）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


注：若有一次性使用耗材等需提供价格（需分别注明型号），否则视为全部包含在保修范围内。

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日

格式9、商务条款偏离表
商务条款偏离表
采购编号：
	序号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日


格式10、售后服务承诺书

售后服务承诺书
采购编号：
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费维保期
	
	

	2
	服务响应
	
	

	3
	到达现场
	
	

	4
	解决问题
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日

格式11、类似项目一览表
类似项目一览表
采购编号：
	序号
	项目名称
	采购单位
	签订时间
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。


投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日


格式12、资格证明文件
（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

                                    ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人（公章）：
法定代表人或代理人：（签名或签章）
日期：        年     月     日


（2）投标人情况表
投标人情况表
采购编号：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	        万元
	净资产
	万元

	股东权益
	        万元
	销售收入
	2025年       万元

	实现利润
	2025年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	      平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



格式13、中小企业声明函

中小企业声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
               （标的名称） ，属于  工业  行业；
制造商            （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，
资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；


以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业〔2011〕300号文的规定填写。
格式14、残疾人福利性单位声明函



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                      单位名称（盖章）：
                 日  期：


注：
1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。







格式15、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
投标人： （盖公章）
地址：                                                              
电话：       传真：                     
电子邮件：   邮编：                     
法定代表人或代理人（签字或签章）：                                 
日期： 




格式16  关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         


注：
1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6、用斜线划除的地方无需填写。

第四章 采购书
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学附属儿童医院委托，就该单位所需的下列货物进行公开招标，欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。
一、采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0314号
二、采购内容及数量：危重新生儿救治转运系统：1辆
三、采购设备功能、技术指标与要求：
（一）总体要求：
产品需符合以下国家、行业标准：
1、GB13954-2017《救护车》【强制性国标，整车、外观、警示、安全底线】
2、QC/T457-201GB/T26340《救护车》【汽车行业改装专用标准，改装施工细则】
3、GB9706.1-2020《医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》
4、YY9706.249-2023《医用电气设备第2-49部分多参数患者监护仪的基本安全》
5、YY0600.3-2007《医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第3部分：急救和转运用呼吸机》
（二）配置清单及功能需求：
	序号
	产品名称
	数量

	1
	救护车
	1辆

	2
	转运培养箱
	2套

	3
	急救转运呼吸机
	2套

	4
	病人监护仪
	2套

	5
	电动担架车
	2套

	6
	输注工作站
	2套

	7
	亚低温治疗仪
	1套

	8
	新生儿喉镜
	2个

	9
	一氧化氮治疗仪
	1套

	10
	AI眼镜
	1台

	11
	血气血氧电解质和代谢物分析仪
	1套

	12
	平板电脑
	1台


救护车底盘及医疗舱定制改装，安全、平稳转运危重症患者，满足院前急救、院内转运、跨院转诊。
1、转运培养箱：精准维持新生儿适宜环境温度，预防低体温，转运途中温度稳定，减少体温波动。
2、转运呼吸机：全病种通气，独立气源供给，长时间续航满足长途转运需求。
3、病人监护仪：持续监测新生儿生命体征。
4、电动担架车：稳定、安全的新生儿专用电动担架车，满足院内、院外转运需求。
5、输注工作站（1拖4）：多通道输注工作站，集中管理。
6、亚低温治疗仪：通过水循环控温，为患者实施精确控制并维持患者体温的亚低温治疗与术后复温。
7、新生儿喉镜：新生儿/早产儿气道管理、麻醉管理，支持紧急插管、复苏、麻醉诱导场景。
8、一氧化氮治疗仪：NO即时生成，应用于新生儿肺动脉高压、RDS、ARDS、重症肺炎、改善氧合。
9、血气分析仪：多参数检测，指导优化诊疗方案。
10、AI眼镜：具备轻量化、长续航、多功能交互、智能适配等核心特性，可实现信息可视化、语音交互、实时翻译、影像记录等一体化功能。
11、平板电脑：办公、学习，医疗展示，教学。
（三）具体技术参数：
1、底盘整车基础
1.1一般结构特征
1）最高时速≥140KM/h。
1.2重量参数
1） 整备重量≤3050kg。
2） 总重量≥3500kg。
1.3外形参数
1）▲车辆：长≤5950mm、宽≤1950mm、高≤2500mm，医疗舱：长≥3200mm、宽≥1700mm、高≥1700mm。
2）轴距≥3800mm。
1.4发动机
1）▲排量（ML）：≥3400ml。
2）▲V型排列6缸汽油发动机，前置后驱。
3）6挡自动变速箱。
1.5发电机
发电机发电量≥90A，在保证车辆自身最大用电状态下，需额外提供12v/60-75A（包括逆变成220V，1000W纯正弦波电源）的电量，以备警灯、警报、通讯、医疗等设备用电需要。
1.6制动
前盘后盘，液压制动，带有ABS刹车防抱死系统。
1.7安全气囊
正副驾驶座均配备安全气囊。
1.8空调系统
冷暖空调，前后双空调，独立控制。
2、外观
按照江苏省卫生健康委院前急救救护车外观统一标识，单位名称和救护车编号由采购人提供。
3、医疗舱改造
3.1医疗舱内饰
1）车厢内结构及装饰材料的防火性能应符合GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。
2）全部采用高分子ABS复合材料一次性模具成型工艺。
3）高分子ABS复合材料具有：防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒，高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强。
3.2器械操作平台
1）采用高分子ABS复合材料一次性模具成型。
2）可放置监护仪、除颤仪、呼吸机等急救设备，增加固定装置、防止摔落。
3）平台上方为控制面板，在设备相应的位置装有电源插座。
4）医疗舱内安装三个氧气端口，其中一路为吸氧快装接头（含湿化瓶1套），二路呼吸机快装接头（德标、国标各一个），增加供氧备用管路（当一路管道出现故障可切换至另一管路继续供氧）。
3.3地板
地板下层采用环保PVC微泡板+复合材料地板，上层采用医疗专用塑胶地板，表面嵌有石英砂颗粒，防滑、防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、耐腐蚀、易清洗、易消毒，高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强。
3.4药品柜、辅料柜
1）药品柜为ABS材料模具一次成型，高密度PVC板材加工制作，便于取放。
2）辅料柜应位于医疗舱顶部两侧，可分别放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管等辅料，辅料柜数量不少于4个。
3.5急救箱柜
1）医疗舱中门位置装有急救箱柜。
2）柜内装有定位锁扣装置，防止急救箱在车辆行驶中移位。
3）抽屉的开启位置能够固定。
3.6中隔墙
1）中隔墙把驾驶舱和急救舱完全隔离，为高分子ABS复合材料模具成型。
2）中隔墙上方预留了前后可透视移窗，为有机玻璃制作。
3）中隔墙四周与车身连接处有专用密封条密封。
3.7医生座椅
1）应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083-2019《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》。
2）医生椅座垫、靠背表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。
3.8氧气瓶柜
1）采用高分子ABS材料模具一次成型工艺。
2）可180度旋转至车外，便于医护人员对氧气阀的操作和对压力表的观察、装卸。
3）2只10升铝合金医用氧气瓶，接口要求为公制螺纹。
4）减压阀带有高压信号输出功能，能够实时监测氧气瓶内的压力及储氧量，并设有低容量告警功能及氧气瓶余量显示，确保用氧安全。
5）氧气阀连接管道应采用金属管，并隐藏于内饰与车身之间，氧气阀与管道连接应采用金属快速活接，确保安全性及便捷性。
3.9乘员座椅
1）位于医疗舱右侧，用复合材料模具一次成型，可同时坐2人（有安全带及靠背）。
2）座垫下方两侧空间可做工具箱，配有拉锁。
3）柜式床座垫采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。
3.10供电系统
1）24小时不间断供电，可输出220V，1000W纯正弦波电源可供精密医疗设备使用，并在相应的位置安置了12V及220V电源插座。
2）在220V电源输出端应有漏电及短路保护器。
3）应急启动电源开关。当主车蓄电池无电时医疗舱后备电池能为主车电池提供启动电源以保障救护车正常使用。
3.11专用电瓶
汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检修的位置。电瓶安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。
3.12逆变器
质量稳定，高精度智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、1300W纯正弦波电源。
3.13电磁阀
自动连接或断开，确保救护车原车电瓶处于最佳状态，不会因为原车电瓶亏电而影响出车。
3.14警报系统
分体式手柄设计，多档调节，专为救护车研发，驾驶室控制。
3.15警灯系统
全嵌式高亮度爆闪警灯，内部安装高强度LED警灯，分布于车顶周围，并配有中网警灯，后保险杠警灯，尾门开启警灯，前翼子板警灯。整体造型需和基础车融为一体，美观大方，流线型设计，警示角度范围大，效果好，安装牢固，不渗雨水。
3.16换气系统
顶置换气扇，采用优质品牌，低噪音设计，带初级过滤装置，车厢内换气次数≥20次/小时。
3.17杀菌系统
配备紫外线杀菌灯，可定时控制。
3.18工作灯
1）需考虑病人直视的舒适性，医疗舱内照明系统应采用LED冷光源，光线应均匀、柔和。在病人区域最高照度不小于3001x，可根据实际情况调节亮度，避免灯光直射患儿。
2）医疗舱内应配有专用射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。
3）后射灯应采用大功率LED后射灯，有效距离不小于10米。
4）配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作开展。
3.19输液固定系统
在上车担架正上方安装垂直式输液架，负重≥5kg。
3.20控制系统
1）应采用集成电路控制系统，高清液晶屏显示，防水薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、排风状态、负压装置状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观地掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。
2）配置有备用开关一套，与主控系统可随时切换使用。
3.21高清倒车成像系统
在车辆前后加装探测雷达及高清倒车影像。
3.22外接充电系统
配有外接充电口及长度不小于10M的充电线缆。非当班车辆可以使用外接充电对车辆主副电瓶进行充电，使主副电瓶保持充足的电量，既可以降低电瓶的损坏率又可以保证在急救过程中不出现电量不足而影响对病人的救治。在不启动发动机的情况下，可对车辆内医疗设备实现永久供电。
4、车载智慧急救信息系统
4.1调度对接
无缝对接苏州市120急救平台，自动接收、确认、更新急救调度任务，支持语音弹窗提醒、全流程状态报备。
4.2车联网信息集成
1）需要支持集成车载GPS设备，采集车辆GPS经度、纬度和速度数据，记录救护车运行轨迹，能够上传到区域智慧急救平台。
2）需要支持集成车载体征监护仪波形数据，采集具有输出协议及接口的监护仪仪器，能够通过4G/5G网络实时上传到区域智慧急救平台。
3）需要支持对心电图机数据采集，并上传心电图到急救平台，可实现统一存储和调阅。心电图支持HL7 aECG方式集成。
4）需要支持采集患者基本信息。
5）需要支持医疗舱内视频输入设备的信号集成，采集视频监控数据，可通过车载网络
自动上传到急救平台，实现集中存储。
6）系统支持音视频编解码能力，能够在救护车上呼叫院内专家、指挥会诊中心、分诊台等，实现多方的通讯互不干扰；
7）系统支持在网络断开的情况下医疗舱视频的本地录制和保存，在网络恢复后能够自动上传所录制的视频内容。
8）系统支持驾驶舱视频输入设备的信号集成，自动循环录制相关行车记录视频数据在本地车载集成终端存储中进行保存。
4.3系统需支持Android移动平板上录入急救电子病历功能
支持快速录入患者急救电子病历数据，支持按照快速点选的方式录入数据，支持填写院前和院内交接单功能，查看历史的患者急救电子病历，并提供急救电子病历补录功能，支持在无网络情况下书写急救电子病历
4.4系统需支持专科急救电子病历
针对卒中、新生儿和儿童转运专科患者，系统需支持全结构化的专科急救电子病历，体现专科救治特色。系统支持多模板动态切换方式实现各电子病历模板的切换。
4.5急救病例专科评估
胸痛评估：在急救病历中支持胸痛评估功能，内容包括病情评估、初步诊断、Killip评分功能。卒中评估：在急救病历中支持卒中评估功能，按照FAST评分规则进行提供。创伤评估：在急救病历中支持创伤评分（TI）评估功能，按照受伤部位、损伤类型、循环状态、呼吸状态和意识状态进行评估，能自动计算评估总分。
4.6电子化交接
需要支持患者知情同意书和交接单的手写电子签名功能，实现电子化交接。支持因患者或家属要求而重新签署患者知情同意书功能。
4.7专科中心地图
需要支持五大专科中心急救资源地图，院前医护人员可快速查看专科中心位置、距离等急救资源信息，可提供快速导航功能。
4.8一键预警
支持院前急救医务人员在需要院内专家帮助时，可启动一键预警功能，能够支持实时通知院内急诊科、导管室和五大专科中心等科室专家，医院各科室和医务人员可提前进行各项救治准备工作。
4.9调阅健康档案
支持与区域健康档案平台对接，在救护车上实时调阅患者区域健康档案。
4.10急救影像资料管理
院前急救医务人员可对现场救治场景进行拍摄视频和照片并上传，支持离线的视频和照片并在网络恢复后自动上传功能。
4.11患者心电图采集和调阅
系统需要支持与提供基于HL7aECG数据标准心电数据、具备无线模块、支持FTP协议的心电图机进行心电图数据采集，并实现远程传输；并可调阅患者心电图报告。
4.12移动视频会诊
系统需要支持院前急救医护人员通过平板发起与急救指挥中心、院内分诊台和专科中心等业务场景的视频通话，实现基于实时音视频通话的远程专家会诊。
4.13车载智慧急救信息硬件
1）配备车载集成终端，CPU：≥Intel@Corei5;内存：≥16GB;硬盘：≥512GSSD;
视频编解码需支持H.261、H.263、H.264、H.265;图像格式需支持4CIF、VGA、SVGA、XGA、HD720P、1080P、3840*2160、4096*2160;需支持ITU-TG.711、G.723.1、G.729A及AAC宽带音频编码协议；双向音视频编解码能力，需支持2路4K以上视频编解码；支持单模北斗定位
2）配备5G路由器，支持5G多模网络接入。
3）配备无线单边耳麦，使用距离：≥50米，通话时长：≥12小时，话状态指示灯，
免打扰设计耳机端可实现接听/挂断，静音和音量调节控制。
4）配备车载摄像头（驾驶舱），像素：≥500万网络摄像机；支持MicroSD（即TF卡）/MicroSDHC/MicroSDXC卡（128G）断网本地存储及断网续传。
5）配备车载摄像头（医疗舱），像素：≥600万网络摄像机；支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（128G）断网本地存储。
6）配备车载显示终端，显示器：≥13英寸，分辨率：≥1024*768;视频输入：支持VGA或HDMI接口，支持屏幕触摸操作。
7）配备移动终端，屏幕≥8英寸，CPU≥八核；系统内存≥6G;存储容量≥128G;持全网通类型。
8）配备车载文档输出终端，输出方式：行式热敏打印；型便携式、可移动、无需色带、墨盒，支持安卓系统。
5、车载新生儿转运系统
5.1转运培养箱
1）双层暖箱罩，减少热量流失，并提供全方位接触，且360°透明可视，声光报警，提供最大程度安全性。
2）▲内置长效电池，至少可提供5小时电量。
3）标准电池再次充满时间<=8小时。
4）箱温控制17.0-38.9℃（0.1℃精度），显示精度0.1℃，更适用于危重症的婴儿转
运的温度环境。
5）▲机器从25℃至37℃的升温时间≤12分钟。
6）▲配备主机一体式脉氧监护模块。
5.2转运呼吸机
1）通气功能适用范围：新生儿、儿童、成人（有创、无创通气兼容）支持单回路管路及双回路管路通气。
2）ADS急救快速操作模式为用户提供了一个简单的设置助手功能，可以快速启动和运行。
3）内置压缩机，提供气源可用于转运，同时也适用于ICU，急诊，ICU等医院所有科室。
4）▲配备两块支持热插拔可充电电池，保证设备在长途转运中设备不会断电，在充满电池的情况下可以使用≥7小时。
5）触摸屏≥8.5英寸。
6）通气模式
新生儿：AC，SIMV，NIV，nCPAP/HFNC，Standbymode。
儿童/成人：AC，SIMV，NIV，HFNC，CPAP，Standbymode。
7）通气参数：
7.1.呼吸频率：儿童/成人：5~100bpm新生儿：5~150bpm。
7.2.流量触发范围：0.5~301pm。
7.3.压力触发范围：-0.2~-10cmH20。
7.4.PEEP/CPAP：儿童/成人：0~35cmH20新生儿：0~25cmH20。
7.5.PIP：儿童/成人：0~99cmH20新生儿：0~60cmH20。
7.6.潮气量：儿童/成人：75-2500ml新生儿：2-100ml。
8）重量：小于7.5kg（不包含电源适配器。）
5.3病人监护仪
1）一体便携式设计，主机和显示屏一体。
2）低功耗，无风扇设计，显示屏尺寸≥6寸，分辨率≥1024*480。
3）同屏显示波形通道数≥3通道。
4）心率范围≥15-300次/分。
5）内置锂电池，待机时间≥4小时，每年衰减不大于20%。
6）血氧监测范围：≥1%～100%，监测精确度高，灵敏度高，显示数据快。
7）无创血压有手动和自动模式，可自设各个参数的上下限报警值，能精准测量儿童及新生儿血压。
8）具备把手，方便转运。
5.4电动担架车
1）高位尺寸：≥1980*584*1090mm。
2）低位尺寸：≥1980*584*370mm。
3）车轮直径：≥150mm。
4）配备手动泄压装置。
5）电力驱动升降，匀速升降，避免病患的二次伤害在任意高度停留时缓冲减震，升降次数空载350次左右，承载（160KG）100次左右。
6）配有警示灯，在能见度低的环境下提高安全性。
5.5输液工作站
1）要求模块化组合，即插即用，独立控制。
2）可支持最多4个输注泵通道，即插即用，单泵与输液信息采集系统数据无缝连接。
3）可任意组合使用多个注射泵和输液泵。并通过输液信息采集系统级联控制注射泵/输液泵依次输液。
4）具备开机、音量大小、报警静音四个实体按键。
5）输液信息采集系统具有独立的内置锂电池，可给系统供电，工作时间不少于6h。
5.6亚低温治疗仪
1）控温方式：采用压缩机制冷。
2）体温控温方式：双向主动智能温控技术，升温/降温自动交替进行，能将患者实际体
温精确控制在目标体温点。
3）具有精准亚低温控温功能，能使水温与体温之间保持设定的温度差功能。
4）▲可采用智能阶梯方法，将水温与体温之间的温差程序化拉大，逐步加快升/降温速度。
5）手动模式：双向主动精准控制水温4-42℃可调，0.1℃步进。
6）10度恒定模式：双向主动控制目标体温30-40℃可调，0.1℃步进。控温过程中，实际水温与体温保持10℃温差，进行小温差体温控制。
7）自定义恒定模式：双向主动控制目标体温30-40℃可调，0.1℃步进。控温过程中，实际水温与体温保持自定义温差（温差范围1-30℃），进行精细温差体温控制。
8）智能梯度（Gradient）模式：组合10度或自定义温差模式，程序化增大温差值，增加升降温速度，目标体温达到时，自动缩小温差，进行小温差恒温，减少患者体温波动。
9）控制范围：水温范围：4—42℃，病人温度范围：30—40℃。
10）★控制速率：升温速率：≥3℃/min，降温速率：≥5℃/min。
11）关机后，毯内水自动回仓。
12）人体体温控制精度±0.2℃，体温测温精度：±0.25℃，测温反应时间≤7秒。
13）加热功率：≥800W，水箱容量：≥7.5L。
5.7一氧化氮治疗仪
1）物理规格
1.1气体过滤器使用时长：标配过滤器200小时。
1.2治疗仪标准工作状态下，新电池在充满电后的最低续航时间120分钟。
1.3配备传感器：NO/NO2浓度传感器，氧浓度传感器、压力传感器。
1.4整机重量（含电池、NO/NO2浓度传感器、过滤器）：≤4.8KG。
2）设备性能
2.1治疗用一氧化氮（NO）气体来源：实时通过电离环境空气产生NO，无需高压储气钢瓶和化学反应体。
2.2内置气体过滤器过滤除NO外的废气、杂质颗粒，保证NO的纯度与病人安全。
2.3支持无创呼吸机、制氧机、吸氧器、高流量氧疗，呼吸回路连接示意图在主界面显示。
2.4内置气体传感器使用中可自动校零（校准），保证长期治疗中监测数值准确性。
2.5▲使用超声氧浓度传感器监测氧浓度，无需定期更换。
2.6多种呼吸回路连接方式：具备重复用一体式混合器，具备一次性分体式混合器。
3）显示屏
3.1）主屏幕显示：≥7英寸彩色TFTLCD，主屏幕分辨率：1280X800像素。
3.2）显示界面：NO/NO2实时监测浓度、02实时监测浓度、治疗浓度设置，已治疗时间；
3.3）NO/NO2传感器和过滤器使用寿命再主界面同屏显示。
5.8血气分析仪
1）方法学：电流法、电位测定法和微电极法等。
2）试剂有多种人份数可供选择，≥3种。
3）试剂上机有效期≥28天，测试卡试剂包卡包分离，节约成本。
4）设备工作量≥30样本/小时。
5）检测项目包括：
PH，PO2，PCO2，Na，Ka，Ca，cCL-，Lac，GLU，ctBil，s02，F02Hb，FCOHb，FMetHb，FHHb共计15项。
6）乳酸检测范围：（0.3-20mmol/L）。
7）分析仪自动定量吸取样本的进样方式。
8）采样针或毛细管模式进样的进样模式。
9）★检测获取结果时间≤35秒，快速获取急危重症病人血气数值。
10）▲检测全参数标本量≤65ul。
5.9AI眼镜
1） AR智能显示、AI智能交互、亮度≥1500nits，高清相机：≥1200万超清广角，续航≥4小时。
2） Wi-Fi6，支持2.4GHz/5GHz、蓝牙。
5.10平板电脑
1）要求配备不低于M4芯片性能的高端芯片，≥13英寸，分辨率：≥2732×2048，内存：≥12GB，存储：≥128GB。
四、其他要求：
1、投标人所投车辆须为国家发改委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型，须在投标响应技术标中提供国家发改委或工信部公布的详细数据资料网页打印件（加盖投标方单位公章）或证明资料复印件（加盖投标方单位公章）；否则为无效投标
2、本项目总价包括：车价、设备及改装费、安装调试、检测验收、培训（不包含差旅费）、质保期保障，车辆购置税，上牌工本费等费用。
3、投标人所提供的相关车辆必须符合国家环境保护部关于汽车排放的要求，须在投标文件技术标中提供相应证明资料复印件（加盖投标方单位公章）；
4、交货期要求：
（1）底盘车辆要求为现货，交付验收时需要交验符合招标要求的底盘车辆及车辆手续原件（要求底盘车辆合格证上生产日期2025年6月1日以后），逾期不能提交底盘车辆于采购人验收，或中标人提供的底盘车辆配置或信息与投标时提供的资料不符时，取消其中标资格。
（2）车辆改装及医疗设备部分在合同签订后60日内交货
5、投标单位须保证投标车辆在苏州地区，以车辆使用性质“救护”完成上牌手续； 
6、投标单位须在投标文件中提供售后服务细则及配件优惠价格。
7、所有车辆颜色、喷涂图案及文字由采购方指定，费用包含在本次采购报价内。
8、若以上参数中出现车辆或者零配件品牌、型号，则仅供供应商在投标时参考，凡达到以上品牌型号档次、品质及以上技术要求的产品均可，但不能影响（或降低）其整体性能；投标单位必须在投标文件中注明所投产品的品牌、规格型号、主要参数、生产厂家。
9、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。
10、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
11、质保期及培训要求：
（1）底盘车辆提供不低于6年不计里程的保修标准（自正式验收之日起算）。按照生产单位售后服务标准执行。
（2）项目所投设备提供原厂整机/系统全保≥6年【提供所含设备的原厂维保服务承诺书（内容应包含原厂保修期限及保修期过后的维保服务最高限价）】
（3）设备免费维保期内应按国家质量控制相关法规要求提供维保记录及质控记录，维保及预 防性维护每年≥4次/年；质控≥1次/年。（以上记录一式两份，使用科室签字后科室+医学 工程处各一份）
（4）售后响应及时，医疗设备故障时可免费提供备机使用。
（5）供应商需提供至少3人/次的培训服务，确保用户方至少有2名操作人员可熟练使用（相关人员差旅费自理）。
12、软件提供永久免费安装、使用、升级，提供安装软件（不得以密码及加密狗等条件限制）
13、投标文件中提供实施方案，内容应包括但不限于①安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，②人员组织架构，③工作时间进度表、工作程序和步骤，④管理和协调方法，⑤关键步骤的思路和要点。
15、投标人负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付采购单位。

五、投标要求：
1、投标文件中提供针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务机制、响应时间、故障解决等内容、关于所投产品的售后服务承诺书、优惠措施等。
2、投标文件中提供针对本项目制定的应急预案。分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。
3、提供维保收费方案，包括售后服务机制、响应时间、故障解决等内容。
4、提供主要零配件的优惠价。零配件供应最长时间不超过3个工作日。并允诺做不到的赔偿条件。维保期结束后免收人工费，维修仅收配件费。投标文件中提供出保后所需更换的易耗品及配件报价。
5、设备免费维保期内应按国家质量控制相关法规要求提供维保记录及质控记录。
6、设备交货验收时应提供以下文件的纸质版+电子版文件：
（1）中文说明书（纸质版+电子版）；
（2）简易操作说明（卡片/塑封文件+电子版）；
7、所投设备属于法定或强检设备的，乙方需承担首次计量检测费用。设备验收时需提供第三方计量检验证书（首检）；
8、故障应急预案
投标人根据往年设备故障案例，分析设备有可能出现的重大故障，制定出合理的应急预案。
（1）可能出现的重大故障分析，例如设备无法开机或持续处于宕机状态等情况的故障分析，分析故障原因。提供备机的申请流程和送达方案、提供维修机器的远程解决方案；
（2）本项目的重点、难点分析，例如分析在售后服务过程中可能出现的问题例如售后工程师无法按时到场、或维修配件不能及时到货等情况；
（3）针对分析的上述故障应急情况，提供对应的解决方案；
9、培训方案
提供临床科室使用培训及医学工程处维护人员培训；提供培训团队组成情况介绍。提供培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次、安装调试、配置及技能支持、业务人员培训、应用操作及使用等。

六、产品质量要求：
1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。
2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。
3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。
4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。
5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。
6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

七、验收要求及标准：
1、验收：产品运抵采购人指定地点后，采购人对所供货物就数量、外观、材质、工艺等基本检测项目进行验收，若有产品损坏、丢失或出现其他不符合招标要求的情况，乙方应根据采购人的要求免费补充、更换；设备安装调试完毕后，采购人组织质量性能验收，若发现乙方提供的设备及其安装有质量、性能方面的问题采购人有权拒收或要求乙方更换、维修直至验收合格。
2、验收时，乙方必须参加，由双方签署验收单。
3、项目完成后，供方需提供所投产品生产厂家的授权书、质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。
4、本次采购全部内容为“交钥匙”项目，一切费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。
5、验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
6、货物到达采购人后，投标人应有专人负责看护并派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。
7、交货过程中如发现不符合本次采购文件所规定产品，供方应无条件退换。

八、政策执行
1、本次招标接受进口产品投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
（5）绿色采购
1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）查询，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
3、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第七章 评标方法、评分标准”。
（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

九、综合说明：
1、采购要求中所列的技术指标和性能要求均为参考要求，凡是等于或优于所列要求的设备均可参加投标。
2、投标人须明确所投设备生产厂家、产地、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。
3、本次采购的医疗设备中转运呼吸机、医用温控仪系统、转运监护仪、转运培养箱接受进口产品投标。投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4、本项目核心产品：救护车。 
提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5、投标人对采购的各标段内的全部内容响应，投标总报价一次报定，总报价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、HIS接口费（如有）、LIS接口费、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输装卸、安装调试、PACS系统对接（如有）、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。
6、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，请在投标文件中提供证明其报价合理性书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
7、须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。
8、付款方式：详见合同条款。
9、验收标准：设备安装后，采购方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。
供应商在投标文件中应注明验收标准，并在交货时附货物交付采购方以下资料：货物的验收标准、验收手册、使用说明（中、英文）、国内产品合格证、进口产品的还须提供进关报关资料、产品注册证等。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。
10、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上发布的公告为准。

第五章 采购合同
 合同编号：           号 
甲方：苏州大学附属儿童医院
联系人：
电话： 
地址：苏州工业园区钟南街92号 	
 
乙方： 
联系人： 
电话： 
地址： 

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及苏州市卫康招投标咨询服务有限公司采购编号为                  招标文件及乙方的投标文件、中标通知书、在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等，经甲乙双方友好协商，就此次成交的                 （以下简称“标的物 ”或“设备 ”）的购销事宜，签订本合同书， 以兹共同遵守。本合同由一般条款与特殊条款二部分组成。

第一部分  合同一般条款
一、合同文件
1. 合同文件适用法律
1. 1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。
2. 合同文件组成和解释顺序
2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：
2.1. 1  合同的特殊性条款
2.1.2  合同的一般性条款、合同附件
2.1.3  洽商、变更等经双方书面盖章确认的明确双方权利义务的纪要、协议
2.1.4  中标通知书、投标书和采购文件
2.1.5  标准、规范和其它有关技术资料、技术要求
2.2  合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力
3. 合同文件使用文字
3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明。
3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。
二、标的物的一般条款
4. 完整物权
对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。乙方应当对甲方处理第三方提出的任何权利主张或诉讼而支付所有开支、费用和损失进行赔偿、为甲方辩护并保证甲方不受损害。
5. 质量保证
5. 1  乙方应保证所供标的物是适销的，全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，材料、设计和工艺良好，没有缺陷，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。
5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等， 甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的维保期均自标的物整机通过最终验收之日起计算。
6. 包装
乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的环保包装方式。
7. 伴随服务
7. 1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。
7. 1. 1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；
7. 1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
7. 1.3  在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
7. 1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。
7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中， 甲方不再另行进行支付。
三、标的物的交付、检验和验收
8. 标的物的交付
8. 1 标的物的所有权自标的物交付时转移。
8.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。乙方应配备专门的项目团队人员，保证标的物的运输、交付、安装、调试等定时定期进行。未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自变更进度安排。
8.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
9. 检验和验收
9.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据之一，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供设备及安装均能满足甲方及相关主管部门的验收合格要求。
9.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
9.3  验收期限自标的物交付之日起三十天内，但标的物不符合验收标准的除外。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。
9.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
四、对标的物提出异议的时间和办法
10. 对标的物提出异议的时间和办法
10. 1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的验收期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。
10.2 如标的物符合验收标准，甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
10.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。
五、合同价款和支付
11. 合同价款和支付
11. 1本合同的结算货币为人民币，单位元。
11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。
11.2.1 合格的销售发票；
11.2.2 甲方签收后的送货回单和验收合格证明。
11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。
11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
六、违约责任
12. 违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
13. 甲方违约责任
13.1 在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足，违约金最高不超过合同总价款的5%。
13.2 甲方无正当理由逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，逾期付款违约金累计不超过合同金额的 5%。
13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。无论何种情况， 甲方不对乙方间接损失及可得利益承担赔偿责任。
14. 乙方违约责任
14.1 乙方不能交付（交货、安装调试、验收任一阶段内逾期超过十五天视为不能交货），或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方已支付的全部款项，并向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
14.2  乙方逾期交付的，应在发货前与甲方协商， 甲方仍需要的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
14.3 乙方因违反合同及谈判采购文件其他应尽义务的，甲方有权要求乙方支付相当于合同总价款 5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。
14.4  根据本合同约定，乙方应向甲方支付的任何违约金、赔偿款，甲方均有权在下一批次款项/尾款/质保金中直接扣除。
15. 不可抗力
15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方， 以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七、索赔
16. 索赔
16.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
16.2  在本合同规定的验收期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
16.2.1  甲方退货，并且乙方按合同规定的货币将甲方已支付的全部货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、重新招投标费用、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
16.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
16.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同特殊条款的规定，相应延长或重新计算修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
16.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额， 甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
八、合同的解除和转让
17. 合同的解除
17.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
17.1.1  因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
17.1.2  因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
17.1.3  合同一方发生违反本合同的情形，经过另一方二次书面通知仍然不纠正的，守约方有权解除本合同；
17.1.4  合同约定的其他情形。
17.2  有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
18. 合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。乙方不得将合同部分或全部义务转由第三方承担。


   第二部分  合同特殊条款
一、合同内容
	序号
	标的物名称
	品牌、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币大写）：           元整                                （¥           ）


二、价格与支付
1、合同总金额为人民币******元整（¥：******.00），合同总金额包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、HIS接口费、LIS接口费、PACS系统对接及本项目可能涉及到所有系统接口费、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、安装调试、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。未经事先书面确认，甲方不再支付其他费用。
2、付款方式：
合同签订，设备到达医院指定位置，经安装、验收报告，培训完成等所有程序结束后，乙方向甲方提供下列 A 和 B 文件，甲方确认无误后支付合同总价的95%货款；余款 5%待设备使用届满三年，且设备正常运行，乙方向甲方提供维保工单并经甲方确认无误后由甲方向乙方一次性付清。乙方应在满足付款条件后向甲方发出请款单，甲方确认无误后付款。
A、合格销售发票。
B、由供需双方签字确认的采购验收单。
3、支付方式：银行转账。
4、乙方账号信息
名称：
开户行：
账号：
三、质量与验收：
1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；
2、维保期内设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；
3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标；
4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过；
5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方。
四、售后服务：
1、免费维保期为    年， 自甲方验收合格之日起算；乙方更换的设备或部件的保修期，自更换之日起重新计算。设备发生故障或由于设计、材料、制造、安装、调试等方面的原因造成设备缺陷的，保修期将因该等缺陷或故障而暂停计算，该暂停期间自甲方发出关于缺陷或故障的书面通知之日起，至缺陷或故障已成功消除且甲方收到乙方相应的缺陷或故障消除的书面报告之日止；接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务，保证维修响应时间2小时内，工程师6小时内到现场，12小时内需完成维修。如果12小时内无法解决故障，乙方免费提供备用机使用。发生紧急情况且乙方无法按此时效提供维修，或乙方拒绝履行质保义务时， 甲方可以委托第三方进行维修、更换或调整，相关费用由乙方承担。
2、乙方承诺零配件应保证 10 年以上的供应期，提供主要零配件的优惠价。零配件供应最长时间不超过 3 个工作日。并允诺做不到的赔偿条件。维保期结束后免收人工费，维修仅收配件费。投标文件中提供出保后所需更换的易耗品及配件报价。若乙方违反本条约定，甲方有权要求乙方赔偿甲方向第三方采购零配件的差价损失等损失，并要求乙方支付 10000元/次的违约金，招投标文件或乙方投标承诺中另有更严格规定的按其规定执行。
3、乙方保证设备免费维保期内应按国家质量控制相关法规要求提供维保记录及质控记录，维保及预防性维护每年≥4 次/年；质控≥1 次/年。（以上记录一式两份，经乙方盖章、交甲方使用科室签字后科室+医学工程处各留存一份）。
4、设备验收时乙方应提供以下文件的纸质版+ 电子版文件：
（1）中文说明书（纸质版+ 电子版）；
（2）简易操作说明（卡片/塑封文件+ 电子版）；
（3）合格检验证明（纸质版+ 电子版）；
（4）第三方计量检验证书（首检）（纸质版+ 电子版）。
5、人员培训：临床科室使用培训及医学工程处维护人员培训，具体时间和地点由甲方确定。
6、乙方承诺如涉及软件升级，则软件提供永久免费安装、使用、升级，安装软件服务（不得以密码及加密狗等条件限制，不得锁机）。
7、设备如涉及耗材、试剂等，乙方须在投标时详细提供设备涉及的所有耗材、试剂等名称、中标号、中标价格。中标后如出现未在列的耗材、试剂等的，均视为免费使用或更换等。所有耗材、试剂等必须中标，如有未中标耗材、试剂，在阳光采购平台挂网前必须免费提供。
8、设备验收时乙方需提供第三方计量检验证书（首检），计量检测费用由乙方承担。
9、设备在使用中，因设备质量问题或技术参数突变（非人为）而引起医疗事故（含医疗纠纷），责任由乙方负责，并赔偿由此引起的一切费用和给甲方造成的一切损失。
10、在保修期内乙方有责任对设备进行定期的维护，从验收合格交付使用起，在规定的保修期内，设备发生任何故障应由乙方负责免费修理或更换。要求开机率大于或等于 95% （按 365 天/年计算），开机率不能达到 95%，每停机 1 天，延长保修期两天。
11、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。
12、若设备的保修期因法律或本合同规定延长，则设备的使用寿命期限相应延长。
五、交货和安装：
1、交货时间：合同签订之日起 60 天内送至指定地点并安装调试完成，满足验收全部标准，发货前应书面通知甲方；
2、交货地点： 由乙方负责办理运输将标的物送到甲方所在地，并负责设备安装、调试直至通过甲方的验收。

3、附货物一并交付甲方的资料。
六、违约责任：
按合同一般性条款的规定执行。
七、合同生效及其它：
1、本合同在双方签名盖章后即生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理机构备存。
八、附则
1、本合同一式叁份， 甲、乙方双方各执一份，采购代理机构一份。叁份具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。在合同履约过程中如发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。败诉方应承担胜诉方为维权支出的律师费、诉讼费、保全及保险费等合理费用。
3、甲乙双方同时签订《苏州大学附属儿童医院廉洁购销合同》作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲 方：苏州大学附属儿童医院（公章或合同章）
甲方代表签字：

                                           


合同签订日期：    年    月    日

乙 方：（公章或合同章）
乙方代表签字：


合同签订日期：    年    月    日


苏州大学附属儿童医院廉洁购销合同

甲方：苏州大学附属儿童医院
乙方：                      
（项目名称：危重新生儿救治转运系统）
为进一步加强医疗行业廉政建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照国家《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》 以及其它相关法律法规的规定，签订医药产品购销合同，约定购销药品、医用设备、医用耗材、软硬件设备、后勤保障用品或服务等。
二、甲方应当严格按照合同的约定对所采购的产品或服务执行验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、从非规定渠道采购等。
三、甲方严禁接收乙方以任何名义、形式给予的返点、返利、回扣等，不得将接受捐赠资助与采购挂钩，甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证、贵重礼品以及合同以外的各种利益或费用等，不得要求乙方为自己亲友的经营活动或工作提供便利条件。如甲方工作人员被迫接受乙方给予的财物，应予以退还，无法退还的，应当如实向医院纪委办公室反映情况并将所收财物上交医院纪委办公室。
四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用等，不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、现金和有价证券、支付凭证、贵重礼品以及合同以外的各种利益或费用，不得为甲方人员或其亲友的经营活动或工作提供便利条件。
六、乙方指定          作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点洽谈业务，不得擅自到门急诊、病房等诊疗区域推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何利益或费用。
七、乙方如违反本合同，一经发现， 甲方有权终止购销合同，并向卫生健康委员会相关行政部门报告，并将乙方的商业贿赂记录在案。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《江苏省医药购销领域商业贿赂不良记录管理办法》（苏卫规（药政）） [2018]3 号）进行处理。
八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
九、本合同一式二份， 甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：苏州大学附属儿童医院    乙方（盖章）：
法定代表人（负责人）：                 法定代表人（负责人）：

采购部门（负责人）签名：             经办人签名：

项目管理部门（负责人）签名：

年   月   日                          年   月    日


第六章 评标办法及评分标准
一、评标办法：
1.评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）
2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。
3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。
4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。（保留小数点后2位）。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低推荐3名中标候选人。
5、本项目采购人已委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
二、政府采购政策执行办法：
1、本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。
2、针对小微型企业的评审加分：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审优惠。
（2）投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。
（3）在本次货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，可享受价格评审优惠。
（4）投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。
（5）残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。
（6）残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。
（7）投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。
3、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
三、评分标准：
本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。
（一）价格：（30分）
以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）
（二）技术参数、性能等比较（35分）：
投标单位结合第四章招标书中“（三）具体技术参数：”中的参数进行响应，其中注★参数2项，注▲参数10项，其他参数150项。
评委会根据所投设备的技术参数响应情况进行打分。
1、★项为实质性响应条款，若出现负偏离作为无效投标处理。
2、▲参数都符合要求，得20分。若出现负偏离，每负偏离一项扣2分。扣完为止。
3、其余技术参数都符合要求，得15分。若出现负偏离，每负偏离一项扣0.1分。扣完为止。
注：技术参数需同时提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.官网截图证明2.厂家加盖公章的技术参数彩页，3.产品白皮书，说明书或用户手册，未按要求提供的视为负偏离。扣完为止。
（三）针对本项目实施方案情况比较（10分）
方案内容应包括但不限于①安装调试、测试、调优等内容，②人员组织架构，③工作时间进度表、工作程序和步骤，④管理和协调方法，⑤关键步骤的思路和要点。
上述方案每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。
（四）投标人培训方案情况比较（10分）
包括培训内容、时间、地点、人次、安装调试、配置及技能支持、业务人员培训、应用操作及使用等。
培训方案详细具体，可行性高，满足本项目实际需求的得10分；
上述方案有一项内容缺陷或一项明显错误或一项内容不能满足本项目实际需求的得6分。
上述方案有两处及以上内容缺陷或非专门针对本项目，或部分内容不能满足本项目实际需求的得2分。
其余情况不得分。
（五）投标人售后服务方案情况比较（10分）
针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。
售后服务方案详细具体，可行性高，满足本项目实际需求的得10分；
上述方案有一项内容缺陷或一项明显错误或一项内容不能满足本项目实际需求的得6分。
上述方案有两处及以上内容缺陷或非专门针对本项目，或部分内容不能满足本项目实际需求的得2分。
其余情况不得分。
（六）投标人履约能力（5分）
1、投标人或投标产品生产厂家提供2023年1月1日以来承担过的类似项目的合同复印件，每提供一份得2分，共4分。
2、救护车生产厂家属于救护车底盘生产厂家认可注册改装厂合作的，得1分，提供相关证明材料。


                                                            （全文完）
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