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第一章  投标邀请
受连云港市中医院的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市中医院内网优化项目（非专门面向中小企业）（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0134）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
连云港市中医院内网优化项目（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年11月4日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0134
项目名称：连云港市中医院内网优化项目（非专门面向中小企业）
采购方式：公开招标
[bookmark: _Hlk241673089]预算金额：人民币636.1万元，投标报价超过预算金额的投标无效。
采购需求：本次项目涵盖数据中心计算、存储、安全、网络、容灾、密改五大板块的升级改造及一体化综合服务。投标人须具备成熟的信息化综合服务能力，其项目团队能够全方位保障信息系统基础运行与业务连续运转，针对自然灾害、设备故障及各类突发事件建立完备的应急保障机制。投标人需具备专业的软硬件运维管理能力，在项目实施阶段落实质量管控与进度管理。依托专业技术力量与标准化项目管理体系，确保项目顺利完成，助力医院医疗信息化建设提档升级。详见招标文件采购需求。
对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：自合同签订日起60天内完成。
本项目不接受联合体投标。
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起至2026年10月20日（北京时间）
地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年11月4日9:00:00（北京时间）
开标时间：2026年11月4日9:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：连云港市中医院
地    址：连云港市海州区朝阳中路160号
联系方式：0518-85572557
2.采购代理机构信息
名    称：连云港市公共资源交易中心
地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室
联系方式：李俊怡   0518-85868290
3.项目联系方式
项目联系人：郑东鹏
电      话：15305131910

















[bookmark: _Toc163482574]第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9.投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。
本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11.投标文件构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13.投标分项报价表
13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16.投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18.电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19.投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。
19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.投标文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21.投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人进行资格性审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.3 废标条款
（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30、履约保证金
30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
31、合同签订及货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
33、询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。
34、质疑提出
34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。
34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
35、质疑函的受理和答复
35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
35.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.4 以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
35.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。
37.1 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
37、促进中小企业发展
37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。
37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。
37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
38、 采购本国产品的支持政策
38.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
38.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
38.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
38.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
38.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
38.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
39、支持绿色发展
39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
39.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
40、政府采购需求标准
40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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项目名称：
合同编号：
甲    方：
乙    方：
签订时间：


使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：（供应商）
乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1）采购项目名称：
采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：    规格型号：    
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：
关键部件：    品牌：    型号：
关键部件：    品牌：    型号：
关键部件：    品牌：    型号：
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：    数量：    金额：
¨否
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商
¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否
（7）合同是否分包：¨是  ¨否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业
¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：金额：
国别：    品牌：    规格型号：
¨否
    （10）是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购  ¨优先采购
¨否
是否涉及环境标志产品：
¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
¨强制采购  ¨优先采购
¨否
是否涉及绿色产品：
¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
¨强制采购  ¨优先采购
¨否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是  ¨否  ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。
（2）履约地点：
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否
收取履约保证金形式：
收取履约保证金金额：
履约担保期限：
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
4. 合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织
验收主体：
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：
¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自        生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：     年  月  日
合同订立地点：
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	开户名称
	

	
	开户银行
	

	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1 合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1 质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1 合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2 合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见  货物（标的）采购清单  。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业涉及工业、软件和信息技术服务业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。
3.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策
3.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。
3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.本项目核心产品为：容灾超融合一体机。

一、项目概况
连云港市中医院信息化基础设施历经多轮建设，已搭建起成熟的两地三中心架构，分别为海州院区 9 号楼 2 楼生产数据中心、1 号楼 M 层本地容灾数据中心及连云院区异地容灾数据中心，现有架构可基本保障全院业务连续运行与数据安全冗余。
结合当前业务发展、系统运行及合规测评要求，现有计算资源池、存储资源池、容灾体系与网络安全能力、商用密码安全能力仍存在短板。本次项目将对基础设施进行补强与优化升级，全面提升医院信息化整体建设水平，充分保障临床业务系统稳定高效运行。同时对标电子病历、医院互联互通、智慧服务、信息安全等级保护、商用密码应用等各项测评标准，夯实信息化硬件底座与服务支撑能力，助力医院顺利完成各类等级评审与合规验收工作。
二、项目建设需求
医院内网虚拟化平台承载着HIS、LIS、PACS等核心医疗业务系统及行政办公系统，随着业务量持续增长、系统功能不断迭代，现有虚拟化资源已处于紧张状态，出现资源分配不足、运行卡顿、响应延迟等问题，严重影响医护人员操作效率和患者就医体验。同时，内网虚拟化平台和核心数据库平台没有部署异地容灾保护体系，无法应对生产数据中心级别的灾难故障转移。
医院当前网络安全架构设计存在明显缺陷，各类安全设备（如防火墙、入侵检测系统、数据防泄漏设备等）数量众多但多数已过保，设备老化、性能下降，无法有效抵御新型网络威胁。更为突出的是，各安全设备各自为政、缺乏有效联动，形成“信息孤岛”，无法实现安全数据共享、威胁协同检测与联动处置，难以构建“事前预警、事中阻断、事后追溯”的全流程防护体系。
目前医院内网业务系统、数据传输、身份认证、业务签章等环节未开展任何商用密码安全体系建设，无国密硬件设备、无密码加密机制、无密码安全管理策略、无合规密码应用能力。现有系统长期依赖通用安全机制，未落实数据传输加密、存储加密、身份可信鉴别、操作防抵赖等密码防护能力，医疗病历、患者隐私、诊疗数据、业务核心数据存在明文传输、明文存储风险，极易引发数据泄露、非法篡改、越权访问等安全隐患。按照《中华人民共和国密码法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》及商用密码应用安全性评估标准要求，医疗机构核心业务系统必须全面落实商用密码改造与合规测评。本院当前密码安全建设处于空白状态，不满足行业合规监管要求，存在明显合规短板与安全风险隐患，密码改造、密码合规建设、密评达标工作具备极强的必要性与紧迫性，亟需通过本项目搭建完整商用密码安全防护体系，补齐密码安全短板，消除合规风险与数据安全隐患。
本项目需完成内网虚拟化平台、数据库平台、容灾保护体系及网络安全体系升级建设，同步落实商用密码改造及商用密码应用安全性评估（密评）合规建设，严格遵循《密码法》及商用密码应用安全性评估相关规范要求，按照“三同步”原则完成密码保障体系规划、建设与落地，实现业务系统全流程国产化密码安全防护，确保项目建成后满足密评合规标准、顺利通过商用密码应用安全性评估。本项目建设内容主要包含基础架构、网络设备、安全防护、国密应用、智能安全分析及配套集成服务。建设内容涵盖部署超融合软件、容灾超融合一体机、全闪存存储及双机软件，搭建高可用、可容灾的虚拟化容灾以及数据库容灾架构；配置应用交付平台、万兆交换机、管理交换机、TAP流量镜像交换机，优化内网网络传输与流量监测能力。同时搭建全方位网络安全防护体系，部署内网边界防火墙、DMZ边界防火墙、入侵防御系统、SSLVPN安全网关，配套服务器主机安全、云桌面终端安全防护系统；落地国产化国密安全体系，完成全网密码改造适配，部署服务器密码机、签名验签服务器、时间戳服务器，配套部署智能密码钥匙、国密浏览器及数字站点证书，构建完整、合规、可用的商用密码安全防护体系。此外，需提供专业的数据库服务、网络安全渗透测试服务，部署AI大模型安全智脑分析平台、网络安全风险闭环保障平台，并完成整体内网优化及全套系统集成配套服务，全面提升内网系统运行稳定性、安全性、可用性及智能化安全风控能力，满足单位常态化安全运维、密码合规及业务运行保障需求。
本次项目涵盖数据中心计算、存储、安全、网络、容灾、密改五大板块的升级改造及一体化综合服务。投标人须具备成熟的信息化综合服务能力，其项目团队能够全方位保障信息系统基础运行与业务连续运转，针对自然灾害、设备故障及各类突发事件建立完备的应急保障机制。投标人需具备专业的软硬件运维管理能力，在项目实施阶段落实质量管控与进度管理。依托专业技术力量与标准化项目管理体系，确保项目顺利完成，助力医院医疗信息化建设提档升级。
三、采购清单
    3.1 货物（标的）采购清单
	[bookmark: _Toc139967216][bookmark: _Toc139966432]序号
	标的名称
	数量
	单位
	质保期
	中小企业划分标准所属行业

	1
	内网超融合软件
	1
	套
	3年
	软件和信息技术服务

	2
	容灾超融合一体机
	3
	台
	3年
	工业

	3
	应用交付平台
	2
	套
	3年
	软件和信息技术服务

	4
	万兆交换机
	2
	台
	3年
	工业

	5
	管理交换机
	2
	台
	3年
	工业

	6
	全闪存存储
	1
	台
	3年
	工业

	7
	双机软件
	1
	套
	1年
	软件和信息技术服务

	8
	AI大模型安全智脑分析平台
	1
	套
	1年
	软件和信息技术服务

	9
	网络安全风险闭环保障平台
	1
	年
	1年
	软件和信息技术服务

	10
	内网边界防火墙
	2
	台
	3年
	工业

	11
	DMZ边界防火墙
	1
	台
	3年
	工业

	12
	入侵防御系统
	1
	台
	3年
	工业

	13
	云桌面终端安全防护系统
	1
	套
	3年
	软件和信息技术服务

	14
	服务器主机安全防护系统
	1
	套
	3年
	软件和信息技术服务

	15
	TAP流量镜像交换机
	1
	台
	3年
	工业

	16
	服务器密码机
	2 
	台
	3年
	工业

	17
	签名验签服务器
	1 
	台
	3年
	工业

	18
	时间戳服务器
	1 
	台
	1年
	工业

	19
	SSLVPN安全网关
	2 
	台
	3年
	工业

	19
	智能密码钥匙
	50 
	个
	3年
	工业

	20
	国密浏览器
	50 
	套
	1年
	工业

	21
	数字站点证书
	10 
	套
	1年
	软件和信息技术服务


    3.2 服务采购清单
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	期限

	1
	网络安全渗透测试服务
	1
	套
	1年

	2
	内网优化配套系统集成服务
	1
	项
	3年


    四、货物（标的）技术参数及功能指标
	[bookmark: _Hlk231670727]序号
	货物名称
	技术参数及功能指标

	1
	内网超融合软件
	[bookmark: _Hlk240959625]基础要求：
1.提供不少于16*CPU授权的计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、安全虚拟化、云计算管理软件。
2.要求超融合平台提供异地容灾功能，可在异地容灾站点将虚拟机快速拉起，保障业务连续性。支持配置容灾计划，RPO可达秒级；支持容灾链路限速；支持压缩传输、断点续传等功能；支持容灾大屏实时显示容灾状态信息。要求本次项目提供不少于50台虚拟机的容灾授权许可；
3.提供1套超融合容灾运维管理软件，要求支持：7*24小时在线监测、风险主动预测、风险/故障告警、平台支持生成运维报告，包括平台服务器健康风险预测和评估、云主机运行状态风险评估等；
4.云计算管理平台和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、安全虚拟化、容灾软件）为同一品牌，以保障平台的兼容性要求。
计算虚拟化：
5.虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU、网络、磁盘、内存等指标，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机网络通信故障等监控告警。
▲6.支持VMware双向迁移：可以进行双向迁移操作；可以将VMware虚拟机迁移到本次采购的超融合平台上；可以将本次采购的超融合平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中；可以对迁移后的虚拟机进行手动或自动重启操作。
（投标文件中提供第三方检测机构出具所投产品检测报告扫描件并加盖投标人公章，至少包含报告首页和对应功能页，到货验收时提供完整版检测报告）
7.支持物理机USB设备映射给虚拟机使用，虚拟机迁移到其他物理机上能自动重新映射USB设备。
[bookmark: _Hlk239702860]▲8.支持UPS联动，进行UPS联动关机策略设置，可以通过UPS剩余电量设置关闭非核心虚拟机和关闭核心虚拟机等操作。
（投标文件中提供第三方检测机构出具所投产品检测报告扫描件并加盖投标人公章，至少包含报告首页和对应功能页，到货验收时提供完整版检测报告）
9.平台支持集群环境健康检测，检测对象包括系统运行状态、系统配置、硬件健康度等内容。
存储虚拟化：
10.支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数。
11.为提升关键业务I/O性能，平台应当支持按存储卷粒度动态启用RDMA传输协议。
▲12.支持磁盘坏道预测：可以查看磁盘坏道预测页面信息，包括但不限于坏道预测、坏道扫描和坏道数据修复。可以查看磁盘坏道列表项信息，内容包括但不限于硬盘名称、坏道预测结果、最近7天坏道扫描、坏道数据修复和硬盘风险状态。可以通过设置定时坏道扫描进行磁盘修复和坏道预测。
（投标文件中提供第三方检测机构出具所投产品检测报告扫描件并加盖投标人公章，至少包含报告首页和对应功能页，到货验收时提供完整版检测报告）
▲13.超融合平台支持以虚拟机为单位配置不同的存储策略，针对同一集群内的不同虚拟机设置不同的存储策略（双副本或三副本）。（投标文件中提供功能截图证明并加盖投标人公章）
▲14.支持根据不同业务场景需求，按主机和虚拟机粒度开启或关闭内存分层功能，最大可扩展至物理内存容量的4倍以上。（投标文件中提供功能截图证明并加盖投标人公章）
网络虚拟化
15.支持对网络性能异常的监测与告警，及时发现并警示网络亚健康状态。
▲16.支持可视化网络拓扑，可以通过拖拽连线完成网络拓扑的构建，可以在网络拓扑页面通过功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。
（投标文件中提供第三方检测机构出具所投产品检测报告扫描件并加盖投标人公章，至少包含报告首页和对应功能页，到货验收时提供完整版检测报告）
17.平台提供虚拟路由器支持高可用（HA）功能，当虚拟路由器所在的主机发生故障时，系统应能够自动进行故障恢复，以确保业务的高可靠性。
运维管理：
18.为方便运维管理员及时监控和感知平台风险，应当提供智能化的运维管理平台，实现对云平台的软硬件指标进行监控、检测和分析，并输出相应告警信息。
容灾能力
19.为了提升容灾管理效率，降低管理难度，及简化故障恢复操作，平台支持容灾状态可视化和状态监控，包括但不限于容灾状态、容灾策略、恢复计划等内容。
20.为了保障业务连续性，平台支持能够提供RPO可配置的虚拟机级容灾，RPO值范围从1秒到2周。
业务安全
21.支持勒索病毒防护，包括病毒检测、自动快照等防护能力。
22.支持安全事件展示、安全风险分析、风险趋势分析、告警与处置记录等内容，实时监控虚拟机的防护状态。
23.支持以虚拟机为粒度，对指定虚拟机、批量虚拟机、指定IP、指定IP范围开启网络防护功能。
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	容灾超融合一体机
	基础要求
1. 单台配置如下：CPU≥2颗处理器，主频≥2.5GHz，单颗CPU≥32C，内存≥512GB DDR5 5600MHz，系统盘≥2*480GB SSD，缓存盘≥2块3.84T SSD，数据盘≥6块10TB机械硬盘，标配盘位数≥12，白金冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口（满配万兆多模模块）。
单台服务器提供2颗CPU的计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化、安全虚拟化、云计算管理软件授权许可。
云计算管理平台
2. 支持镜像管理，可对所有类型的镜像进行统一上传镜像和管理操作；
计算虚拟化
3. 虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU、网络、磁盘、内存等指标，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机网络通信故障等监控告警。
4. 支持以EXCEL表格的方式导出虚拟机的配置信息，包括名称、IP、CPU内存磁盘配置、使用率信息。
存储虚拟化
5. 支持按存储卷粒度动态启用RDMA传输协议。
6. 支持磁盘坏道预测能力，能够定期检测硬盘中存在的坏道问题，同时根据发现的坏道问题自动修复坏道数据。
7. 支持对虚拟磁盘设置QoS，可以在虚拟机开机和关机状态下对虚拟机的虚拟磁盘占用资源进行限制操作。
网络虚拟化
8. 支持通过分布式防火墙创建策略操作，实现数据流量排查和管理能力。
9. 平台提供虚拟路由器支持高可用（HA）功能，当虚拟路由器所在的主机发生故障时，系统应能够自动进行故障恢复，以确保业务的高可靠性。
业务安全
10. 支持勒索病毒防护，包括病毒检测、自动快照等防护能力
11. 支持安全事件展示、安全风险分析、风险趋势分析、告警与处置记录等内容，实现实时监控虚拟机的防护状态。
12. 支持以虚拟机为粒度，对指定虚拟机、批量虚拟机、指定IP、指定IP范围开启网络防护功能。
运维管理
13. 提供智能化的运维管理平台，实现对云平台的软硬件指标进行监控、检测和分析，并输出相应告警信息，并能通过微信小程序、短信、邮件等形式第一时间告知到运维人员
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	应用交付平台
	1.性能要求：平台带宽性能≥1Gbps，并发连接数≥2000000，配合超融合容灾架构实现业务访问流量的资源调度，当超融合生产端虚拟机发生故障切换时可以触发应用交付平台将业务访问流量切换至超融合容灾端。
2.支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最少连接等算法；
3.支持常见的业务健康检查功能，提供基于如下常见通信协议类型的探测判断机制，包括但不限制：SNMP、ICMP、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS，ORACLE/MSSQL/MYSQL数据库等。
4.支持基于如下因素（包括但不限制：源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来进行出站访问的流量调度分发。
5.支持HTTP缓存功能，利用内存Cache缓存用户频繁访问的web内容，降低后台服务器的负载压力,提升用户访问的响应速度
6.DNS服务支持常用的记录类型，包括A、AAAA、CNAME、DNAME、MX、NS、TXT等
7.支持通过Web页面进行智能DNS解析规则测试。
8.支持指定区域传输和域名查询的源IP地址范围，支持DNS记录类型的ACL。
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	万兆交换机
	1.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps。接口配置≥48个万兆光口（配置≥24个万兆多模模块），≥4个100G光口。
2.整机最大ARP地址表≥270K、整机最大MAC地址表≥280K；
3.支持常见动态路由协议；
4.支持BFD功能；
5.支持Telemetry Stream功能；
6.支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定、支持自动防御。
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	管理交换机
	交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；支持千兆电口≥48个，万兆SFP+接口≥6个。 
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	全闪存存储
	1.全闪存存储，采用国自研芯片；要求控制器数量≥2，所有控制器处理器总物理核心数≥128核，单颗处理器主频≥2.6GHz；配置≥10*3.84 TB SSD NVMe 硬盘；双控制器总一级缓存≥512G；配置32Gb FC端口≥8个，10Gb 以太网端口≥8个（含模块）；配置SAN存储软件包授权（包含但不限制：精简配置、快照、复制、克隆、QoS、多路径、双活、CDP、异构虚拟化、多租户功能等），支持扩展NAS协议和S3协议。
2.存储控制器采用双活架构，LUN无归属控制器，业务负载均衡到所有控制器。
3.产品为全闪存专用存储阵列非混闪存储阵列，支持配置 NVMe SSD和SAS SSD的闪存介质。
4.存储支持LUN和主机为粒度的服务质量控制功能，支持设置IOPS和带宽上限，支持Burst突发流控制。
5.支持控制器扩展，最大支持≥14控，支持硬盘、电源模块、接口不停机热插拔，每控制框最大支持NVMe硬盘插槽个数≥400。
6.存储系统支持单个RAID（除RAID1和RAID10以外)组内三盘同时故障。随机选取三块成员盘故障，不影响SAN业务的连续性和数据一致性。
7.存储系统支持SAN、NAS和高性能对象等场景的多租户功能，租户资源隔离，客户端通过租户数据逻辑端口只能访问该租户内的共享，并且支持租户自管理。
8.存储系统支持SAN、NAS免网关一体化Active-Active双活，主机能够通过两个双活站点并发读写同一个双活卷、同一个双活文件系统或同一桶，实现业务负载均衡。支持双活文件系统在线扩容和缩容，容量修改在单端完成，对双活状态无任何影响。
9.提供功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件。
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	双机软件
	高可用性故障转移双活软件，支持医院核心业务系统操作系统和数据库软件。
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	AI大模型安全智脑分析平台
	1.基础参数: ≥4亿* 平台接入日志量；要求提供外网流量采集服务≥1.5Gbps网络层吞吐量、≥500Mbps应用层吞吐量的流量采集能力；要求提供内网流量采集服务≥2Gbps网络层吞吐量、≥500Mbps应用层吞吐量的流量采集能力；
2.支持从资产组视角和业务视角展示资产详细台账。
▲3.支持以标准 Syslog、Kafka、JDBC、FTP、SFTP、SNMP Trap、Winlogbeat/Filebeat 接口接入第三方设备；支持基于不同能力、厂商、设备类型进行筛选，可导入上传应用文件包实现自定义设备管理。
（投标文件中提供第三方检测机构出具所投产品检测报告扫描件并加盖投标人公章，至少包含报告首页和对应功能页，到货验收时提供完整版检测报告）
4.支持对接第三方威胁情报，共享和获取第三方网络安全威胁信息，包括恶意软件、黑客攻击、网络漏洞等。
5.支持热点威胁检测与威胁复测，对热点威胁的检测和时间轴展示。
[bookmark: _Hlk239703227]▲6.支持告警智能定性分析，可以将告警诊断定性为定向攻击、疑似定向攻击、病毒、扫描器攻击、脆弱性风险、业务行为、未知威胁。
（投标文件中提供第三方检测机构出具所投产品检测报告扫描件并加盖投标人公章，至少包含报告首页和对应功能页，到货验收时提供完整版检测报告）
▲7.支持威胁复测，平台支持对来自第三方网络和终端组件的安全告警和审计日志进行二次检测，从而发现组件中误报、漏报，并给出修正后的攻击结果。
（投标文件中提供第三方检测机构出具所投产品检测报告扫描件并加盖投标人公章，至少包含报告首页和对应功能页，到货验收时提供完整版检测报告）
8.支持基于AI大模型分析研判能力，对事件进行深度思考，提供研判分析结论，可查看完整事件智能分析过程。
9.支持多源告警消减与融合能力，具备对告警多维度的深度聚合能力。
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	网络安全风险闭环保障平台
	1.提供≥30个核心资产7*24小时专家安全风险闭环保障机制，所提供的服务平台应当为7*24小时运行的服务平台，保障非工作时间的业务安全防护。
2.支持通过安全服务工具针对服务资产开展互联网暴露面探测，以梳理资产面向互联网的开放情况，快速发现违规暴露在互联网中的资产及存在的风险并进行处置。
3.支持每月对招标方的安全设备的防护策略进行检查。
▲4.支持提供移动端服务过程展示门户，通过清晰可视化的风险消减图和漏洞消减图，直观实时了解当前风险闭环情况。
（投标文件中提供移动端服务过程展示门户中支持展示风险消减图和漏洞消减图的截图证明并加盖投标人公章）
5.针对服务范围内资产扫描到的高危可利用漏洞，应当做好每一个高危可利用漏洞的防护工作，包括但不限于提供漏洞修复方案和安全设备防护策略，以及帮助采购人配置防护规则，保证采购人不因此出现重大事件和损失。
6.服务平台应当定期提供安全服务成果展示，包括但不限于《威胁情报》、《安全运营周报》、《安全运营月报》、《安全运营季报》、《年度总结汇报》等。
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	内网边界防火墙
	1.提供≥1个console口，≥2个USB口，≥1个管理口，≥1个HA口，千兆电口≥16个，千兆光口≥8个，万兆光口≥2个，内存≥8G，交流电源。网络吞吐量≥20Gbps，IPS吞吐量≥10Gbps，AV吞吐量≥6.5Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数（HTTP）≥13.5万。质保期内免费提供IPS（入侵防御）、AV（防病毒）特征库升级服务。
2支持防护阈值学习模式，支持单次和周期性等学习模式，支持根据学习时间、阈值系数等参数进行学习模式参数调整，阈值系数支持包括但不限于宽容、严格和自定义模式等。
3.支持AI运维助手，AI 运维助手功能支持进行知识问答，帮助用户理解专业术语或者协助用户进行防火墙配置。
4.syslog日志外发功能：日志外发支持使用Secure-TCP密文协议进行日志外发。
5.支持入侵防御功能预定义特征库≥15000个，支持CVE编号的签名条目数量≥10000个。
6.支持通过SNMP采集各个字节包的占比数据，包括但不限于：64字节，65-127字节、128-255字节、256-511字节、512-1023字节等不同包占比统计。
7.底层操作系统支持容器管理功能，通过该功能，用户可以在系统中创建Docker，为Docker分配系统资源，导入Docker镜像文件，并基于Docker运行容器应用。
▲8.防火墙产品可扩展支持零信任访问功能，无需购买额外产品，且具备独立的零信任访问安全策略配置界面。（投标文件中需提供功能截图证明加盖投标人公章）
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	DMZ边界防火墙
	1.规格要求：网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥10G，并发连接数≥300万，HTTP新建连接数≥9万。含入侵防御和防病毒功能模块，质保期内特征库升级。硬件参数：内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，冗余电源，接口≥8千兆电口、≥2万兆光口SFP+。
2.产品支持包括但不限于路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，包括但不限于带宽比例、加权流量、线路优先等。
▲3.产品支持勒索病毒防护功能，支持授权勒索常用端口、弱口令的扫描以及自动化评估，并自动生成安全防护策略。
[bookmark: OLE_LINK15]（投标文件中需提供功能截图证明加盖投标人公章）
4.产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。
5.产品支持用户账号安全防护功能，包括但不限于用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测等功能。
6.支持包括但不限于被动监测和主动扫描等多种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险等。
7.产品支持基于包括但不限于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。
8.产品能够支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间等。
9.产品支持管理员双因素认证功能，用户可通过包括但不限于用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。
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	入侵防御系统
	1.标准机架式硬件，交流双电源；网络层吞吐量≥25G，应用层吞吐量≥20G； ≥2个扩展槽位，≥2个USB接口，≥1个RJ45串口，≥2个千兆电口（1个管理，1个热备），≥128G SSD，≥4T硬盘，≥6个电口（3组bypass），≥4个千兆光口；三年入侵防御特征库升级服务；
2.支持提供覆盖广泛的攻击特征库，可针对包括但不限于网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断，攻击特征库数量≥16000种。
3.支持能够有效抵御SQL注入、XSS注入、webshell等多种常见的应用层安全威胁，并可配置SQL注入白名单；
4.支持攻击快照功能，获取攻击数据包，详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析。
5.支持提供服务器外联异常告警功能，可以手动添加或自学习等服务器外联行为，并以此为基线检测服务器非法外联行为并告警；
6.支持对挖矿行为进行防护，并可将产生的挖矿行为生成日志，可通过源地址和目的地地址和信誉等级进行查询，可展示挖矿日志的威胁类型、挖矿值及协议等；
7.支持应用自定义，自定义字段包括但不限于平台、实现技术、风险等级、匹配范围、类型等，支持自定义应用打标签，方便用户快速识别自定义应用的类型。
8.支持提供厂商专业积累的DNS黑名单库，不少于5万条且支持手动添加非法域名到黑名单的功能
9.支持DGA域名检测，支持DGA本地、远程升级方式，通过启动 DGA 域名检测，可将DGA 检测到的DNS安全事件进行告警；
10.支持≥1000条访问控制策略，可基于包括但不限于IP地址、端口（单个、多个和范围）、协议、动作（阻断、允许）等因素进行访问策略配置，并可支持记录日志；
11.支持敏感数据保护功能，能够识别、阻断、告警超过阈值的敏感数据信息，其中敏感数据包括但不限于身份证号、银行卡、电话号码等，且支持自定义敏感数据。 
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	云桌面终端安全防护系统
	1.提供一套终端防病毒软件，包含≥150个终端授权：包含防病毒和补丁管理模块，质保期内提供病毒库更新服务和原厂技术支持服务。
2.支持包括但不限于麒麟/深度/红旗桌面操作系统。
3.支持自动分组，按IP地址、CPU数量、MEM容量、主机名、计算机工作组等参数进行自动动态调整分组。
4.支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心。
5.支持不同分组，客户端轻量化模式一键切换功能； 
6.支持按照病毒类型设置告警规则，关注重点病毒。
7.支持不少于三个杀毒引擎混合使用。
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	服务器主机安全防护系统
	1.提供一套服务器安全防护系统，包含不少于100个服务器主机安全防护授权，提供防病毒、入侵防御、微隔离功能。云安全管理系统控制台软件提供全功能模块。质保期内提供特征库升级服务。
2.支持以物理机或虚拟机的形式部署，支持实现对物理主机、虚拟机安全防护。
3.安全守卫支持部署在多种操作系统，包括但不限于centos、ubuntu、redhat、suse、银河麒麟、龙蜥、欧拉、统信以及Windows Server2008/2012/2016/2019。
4.支持弱密码检测，支持包括但不限于配置弱密码规则的名称、描述，自定义弱密码前缀、连接符和后缀。
5.支持网络入侵防御，可根据主机当前的漏洞情况加载动态防御特征，进行针对化的漏洞防护，支持自定义防御规则、防御配置。引流模式支持包括但不限于旁路模式、串行模式。
6.支持病毒查杀功能，查杀模式支持：极速、均衡、低耗。
▲7.支持以拓扑图的形式呈现云环境中的集群、集群内部的应用、暴露的服务间的流量状态，支持访问关系列表。
（投标文件中提供第三方检测机构出具所投产品检测报告扫描件并加盖投标人公章，至少包含报告首页和对应功能页，到货验收时提供完整版检测报告）
▲8. 支持微隔离仿真状态，可以验证策略配置是否正确。
（投标文件中提供第三方检测机构出具所投产品检测报告扫描件并加盖投标人公章，至少包含报告首页和对应功能页，到货验收时提供完整版检测报告）
▲9.支持镜像安全，支持对主机上的镜像进行合规、漏洞、病毒、敏感信息风险检测。
（投标文件中提供第三方检测机构出具所投产品检测报告扫描件并加盖投标人公章，至少包含报告首页和对应功能页，到货验收时提供完整版检测报告）

	14
	[bookmark: OLE_LINK19]TAP流量镜像交换机
	1.标准机架式设备,内置智能分流控制器，支持OpenFlow1.3及以上；支持IPv4/IPv6流表；最大支持流表数3500条；提供≥24个 1GE Base-T 端口，≥8个10GE SFP+ 端口，背板带宽≥200Gbps，支持全线速转发；≥1个带外管理口1GE Base-T，≥1个RJ45 Console；内置智能分流器系统软件：全图形可视化管理配置界面，支持流量汇聚；支持流量复制；支持流量过滤；支持流量负载均衡；支持报文截断功能。
2.支持一对多端口的流量复制，支持多对一端口的流量汇聚，支持多对多端口的流量复制+汇聚；
1. 支持IPv6地址策略。
2. 支持流量负载均衡，支持一对多端口的负载均衡需求；
3.支持分流逻辑拓扑图展示。
4.支持报文过滤功能，匹配到规则的报文将会被过滤丢弃，安全设备不会接受到敏感数据。
5.支持分流报表功能，包括整体吞吐量、包速率，输入输出接口的吞吐量、包速率等
6.支持事件等级，事件分类，事件标签将不同告警进行有效区分。
7.支持多种报警通告机制，采用标准的邮件，SYSLOG通告报警。
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	服务器密码机
	1.标准机架式设备，交流冗余电源；配置≥6个10/100/1000M自适应电口，≥4个千兆SFP插槽，≥2个扩展插槽；配置液晶屏，健康指示灯；SM4算法加解密速度不小于3600Mbps，SM2加解密速度不小于200Mbps；配置硬盘≥1TB，≥16GB内存。 
2.可通过液晶屏显示系统当前对称密钥和非对称密钥的密钥数量；
3.	支持包括但不限于SM2、RSA、DSA、SM9、EdDSA等算法的签名/验签、加密/解密、密钥协商等功能，支持包括但不限于椭圆曲线算法，至少支持ECDSA。
4.	支持基于包括但不限于SM1、SM4、SM7、SSF33、DES/3DES、AES等算法的加解密功能，算法模式支持包括但不限于ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/XTS/CCM。
5.	可通过密码机管理界面展示应用调用密码算力统计，可展示应用调用密码接口运算的统计数据。
8.	系统基于三层密钥结构保障密钥及系统安全性，关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外，密钥备份文件也受备份密钥的加密保护。
10.	支持采用索引对密钥进行管理，包括包括但不限于密钥的生成、存储、使用、导入/导出、删除等。
11.	设备采用硬件加密卡实现国密算法的隧道加密技术，并采用自主知识产权的隧道配置方法
12.	支持密码算力实时监控，可通过web界面配置流量监测策略，流量超过设置时，可进行告警，并可发送告警邮件给管理员。
13.	为保证服务器密码机日志安全，可通过配置将设备日志保存在不同的硬件介质中。
14.	支持API熔断机制，可配置应用连接数上限。
▲15.支持系统自身抗攻击保护，产品支持抗源路由攻击、抗LAND攻击、抗NULL扫描、抗死亡之ping、抗Smurf攻击、抗Queso攻击、抗圣诞树攻击、抗Winnuke攻击、抗SYN攻击、抗FIN扫描等。
（投标文件中提供第三方检测机构出具所投产品检测报告扫描件并加盖投标人公章，至少包含报告首页和对应功能页，到货验收时提供完整版检测报告）
16.	支持密码算力实时监控，可通过web界面配置流量监测策略，流量超过设置时，可进行告警，并可发送告警邮件给管理员。
▲17.具备日志审计系统免改造对接能力，为提高系统兼容性和易用性，日志审计系统无需开发对接与改造，即可与本产品无缝对接，满足国家商用密码应用安全性评估要求。
（投标文件中提供第三方检测机构出具所投产品检测报告扫描件并加盖投标人公章，至少包含报告首页和对应功能页，到货验收时提供完整版检测报告）
18.	支持设备监测功能，可通过WEB界面配置主机检测预警阈值，发现设备负载超过阈值即可给管理员发送邮件告警。
19.所投产品必须具备《商用密码产品认证证书》。（投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效）
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	签名验签服务器
	1.标准机架式设备，交流冗余电源，配置≥6个10/100/1000M自适应电口，≥4个千兆SFP插槽，≥2个扩展插槽；配置液晶屏，健康指示灯，内置密码卡，配置硬盘≥1TB，≥16GB内存；SM2 PKCS1签名/验签速率不小于6500次/秒，最大并发连接数不小于2000。
2.产品支持包括但不限于SM1、SM2、SM3、SM4等国密算法以及RSA（1024/2048）等国际算法；
▲3.支持液晶屏显示：主机液晶屏可显示用户证书数量、应用证书数量、密钥数量、时间戳记录数及密码卡状态信息。
(投标文件中提供第三方检测机构出具所投产品检测报告扫描件并加盖投标人公章，至少包含报告首页和对应功能页，到货验收时提供完整版检测报告）
4.支持包括但不限于PKCS#1和PKCS#7签名/验签；符合GM/T 0019-2012《通用密码服务接口规范》数字信封和带签名的数字信封封装解封；产品同时支持GM/T 0029-2012《签名验签服务器技术规范》；
▲5.支持高性能抗攻击，产品在开启抗DoS攻击、抗Que so攻击等安全防护功能的前提下，SM2签名/验签速率至少可达12000次/秒，时间戳签发/验证至少可达5000TPS，并可通过液晶屏显示产品检测到并且成功拦截的网络攻击次数。
(投标文件中提供第三方检测机构出具所投产品检测报告扫描件并加盖投标人公章，至少包含报告首页和对应功能页，到货验收时提供完整版检测报告）
6.权限控制：所投产品支持包括但不限于管理员、审计员、操作员等多级权限，对设备的不同管理操作需不同管理人员登录，从而具有相应的管理权限。
7.证书信任域管理：证书验证方式支持包括但不限制：无认证、CA认证、CRL认证、OCSP认证等多种验证策略
8.支持物理防撬密钥保护机制，一旦非法撬动机箱会自动触发密钥自毁功能和报警功能，能够有效保护设备内部密钥安全
9.设备采用自主知识产权的DNS服务防御技术，可防护DNS劫持等网络攻击行为。
10.支持集群负载的方式保证业务冗余，防止出现单点故障，影响业务系统的正常运行。
11.系统支持双系统引导，并可配置启动顺序。
▲12.支持界面网络连通性检测：支持通过WEB界面进行网络测试，基于ping、telnet、arp等命令通过图形化界面来测试网络连调性，同时支持通过界面指定IP、端口、协议、报文个数、抓包时间等参数来抓包和下载抓包报文。
(投标文件中提供第三方检测机构出具所投产品检测报告扫描件并加盖投标人公章，至少包含报告首页和对应功能页，到货验收时提供完整版检测报告）
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	时间戳服务器
	1.标准机架式设备，设备标配≥6个10/100/1000M自适应电口，≥4个千兆SFP插槽，≥2个扩展插槽；支持液晶屏，健康指示灯，内置密码卡，硬盘≥1TB；永久时间戳接口授权，满足《GM/T 0033-2014 时间戳接口规范》接口规范。
2.支持包括但不限于PKCS#1和PKCS#7签名/验签；符合GM/T 0019-2012《通用密码服务接口规范》数字信封和带签名的数字信封封装解封；产品同时支持GM/T 0029-2012《签名验签服务器检测规范》；
3.提供证书解析功能；
4.系统支持双系统引导，并可配置启动顺序。
5.为了保护自身安全，设备需支持包括但不限于抗源路由攻击、抗LAND攻击、抗NULL扫描、抗死亡之ping、抗Smurf攻击、抗Queso攻击、抗圣诞树攻击、抗Winnuke攻击、抗SYN攻击、抗FIN扫描等安全防护功能。

	18
	SSLVPN安全网关
	1. 2U标准机架设备，交流冗余电源；设备配置≥1个RJ-45 Console口，≥8个10/100/1000M自适应电口，≥4个千兆SFP插槽，≥2个网络接口扩展槽位，≥2个USB口，IPSec/SSL国密加解密吞吐不小于400Mbps，并发用户数不小于2000，实配并发用户不小于300，整机吞吐不低于8Gbps；配置硬件加密卡，支持国家商用密码算法SM2、SM3、SM4。
2. 专用IPSec VPN和 SSL VPN二合一设备，采用符合国际标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN和SSL VPN功能，为非插卡或防火墙带VPN模块设备。
3. 支持对设备的配置进行检测，能对设备的配置进行优化或锁定风险配置项
4. VPN客户端支持国产化CPU平台，支持国产化操作系统客户端。
5. 内置硬件商密加密卡，采用国家商用密码算法实现隧道加密，支持国家商用密码算法包括但不限于:SM1/SM2/SM3/SM4。
6. SSL VPN客户端同时支持国际算法和国密算法，可由用户自定义选择。
7. 支持密码自助找回功能，当用户的密码忘记时，可自行通过短信验证码方式找回密码，减轻管理员维护压力。
8. 支持包括但不限于口令认证、Radius、LDAP/AD、CAS、OAuth、第三方动态令牌、CA证书、短信、邮件、钉钉、企业微信等认证方式，支持多因素认证方式自由组合，支持调整认证顺序。
9. 产品支持SM2/RSA双证书自适应部署模式
10. 采用自主知识产权的流量识别技术，可识别流量中的攻击行为。
11. 产品支持配置检测功能，针对检测结果支持一键优化和一键锁定风险配置项。
12. 采用自主知识产权的共享接入检测技术，防止非法终端接入网络
13. 产品必须在Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统上支持远程应用发布B/S和C/S应用功能
14. 产品支持多系统引导，即系统A、系统B和备份系统，可在管理员界面直接配置启动顺序。
15. 支持管理员密码设置禁止修改为设备初始默认密码。
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	智能密码钥匙
	1.内置国际及国密安全算法，全面支持PKI应用，接口类型:USB2.0，兼容USB3.0。处理器:32位高性能智能卡芯片；数据存储年限不小于10年；擦写次数不小于30万次；提供标准安全中间件接口CSP及国密接口，支持X.509 v3标准证书格式，并支持多个密钥的存储，适用于Windows、Linux、Mac OS以及国产化操作系统平台。支持ECB、CBC模式的SM1密码算法；支持SM2密码算法，可在内部进行加解密、签名验签、密钥对生成；支持SM3密码算法；支持ECB、CBC模式的SM4密码算法。
2.所投产品必须具备《商用密码产品认证证书》。（投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效）
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	国密浏览器
	1.支持部署在X86（兆芯、海光、intel、AMD）、ARM（飞腾、鲲鹏）等架构，支持Windows XP、Windows7、Windows8、Windows10、CentOS、银河麒麟、UOS、龙蜥等操作系统。
2.支持跨平台终端管理，可通过一个后台管理所有平台终端，包括信创终端、x86终端和MacOS终端。
3.支持按分组统一配置客户端登录认证策略，认证方式包括但不限于内建账号、LDAP/AD域及企业微信等第三方认证。
4.支持强制锁定URL访问内核，禁止客户端访问策略URL时手动切换内核。支持禁用页面跳转时自动继承内核。
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	数字站点证书
	1.OV通配符国密证书，属于组织验证（OV）级别的通配符证书，用于保护一个主域名及其所有同级子域名的安全加密，同时验证申请企业的真实身份。
1. 2.确保网络服务在部署SSL证书后，可启用https协议，保证网络通讯的安全（防止数据在传输过程中被窃听、篡改和仿冒）和服务端身份有效识别。
2. 3.支持包括但不限于RSA、SM2算法，提供RSA/SM2双算法自适应方案。
3. 4.提供包括但不限于SSL证书申请、审核、签发、安装、备份、故障处理的全程一对一VIP人工服务。
4. 签发SSL证书的关键信息基础设施均应在国内有机房、数据库支持，保证整体证书签发业务可用性需大于99.95%。
5. 5.SSL证书后台有OCSP\CRL不间断服务，支持国内的OCSP\CRL查询，服务均受国内网络优化，可用性需大于99.99%。


注：上述所有技术参数及功能指标中所要求的检测报告检测项与技术参数及功能指标中所列要求表述不完全一致，功能相近的，由评标委员会统一认定。
    五、辅材、配件
辅材配件为招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐提供，不影响项目正常实施，采购人不在额外支付费用。
六、项目实施其他要求
1.网络安全渗透测试服务要求
安全渗透测试服务内容包括不限于：SQL注入、XSS跨站脚本、网页挂马、缓冲区溢出、源代码泄露、目录浏览、遍历漏洞、数据库泄露、弱口令、越权访问、会话验证绕过、管理地址泄露、中间件漏洞、身份鉴别、自主访问控制、强制访问控制、可信路径、安全审计、剩余信息保护、资源控制等。通过渗透测试，可用发现信息系统存在的安全漏洞，分析漏洞被利用造成的危害程度，并提供解决方案，每次渗透测试完成提供渗透测试报告。
服务频次要求：安全渗透服务对象资产数量≤100个，要求每年服务不低于4次。
2.内网优化配套系统集成服务要求
（1）内网新购超融合平台部署、内网现有业务系统迁移和迁移全流程保障；
（2）提供数据库服务，包括但不限于数据库双机集群部署、采购人指定的数据库迁移服务、数据库服务器集群故障转移测试。
（3）新购网络安全系统安装、实施、部署、与采购人现有网络环境、计算存储环境、虚拟化环境集成；网络安全优化：安全设备逻辑位置调整和复用，网络和安全策略和架构调优、安全防护能力提升；
（4）新购密评设备安装、实施、部署、与采购人现有网络环境、计算存储环境、虚拟化环境集成；密评对接和支持服务：对接密码测评公司提供技术支持服务，配合完成密码改造满足测评服务。
（5）3年7x24小时本地化技术响应支持服务，要求15分钟内响应、1小时内到达采购人现场提供服务，每个季度提供一次现场巡检服务，每年不少于24人/天特情驻场服务。
3.项目在实施过程中，为顺利完成本次项目，应严格按照项目管理的要求进行项目实施。根据项目整体安排科学性、合理性、可操作性，具备完善的项目实施方案，包含需要的环境、项目实施方案、人员组成、质量保证、进度要求、风险预防、控制措施、突发事件处置方案，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全。
    七、供货要求
1.交货期：合同签订后60天内完成安装调试，达到预期效果。
2.交货方式：现场交付。
3.交货地点：连云港市中医院。
4.中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品。
5.合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。货物运抵现场后应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
6.所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
7.提供完整的设备的同时，还必须为所有设备提供规范、达标的安装工作。安装所需的必要仪器和专用工具由中标人自备。
8.测试验证要求:针对采购内容和需求参数，采购人有权要求中标单位无条件免费提供所投产品，逐一对采购需求参数的各项指标进行验证测试。若测试结果与投标文件中提供的技术偏离表及证明材料不一致，则视为中标单位虚假应标，采购人有权拒绝与中标单位签订合同，并要求中标单位赔偿由此带来的损失，且有权追究中标单位其他相关法律责任。
9.服务保障：为确保产品服务，中标单位在签订合同前需提供针对该项目所涉及货物的原厂售后服务承诺函，质保期以货物（标的）采购清单要求为准。
10.为保障核心业务医疗数据的高可用性需求，投标人须承诺所投“全闪存存储”产品能与采购人原有数据中心的核心数据存储实现存储双活。
（上述实质性条款8-10条投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，否则投标无效）
    八、安装调试要求
1.软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。
2.所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。
3.采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。
4.如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求中标人赔偿损失。
5.项目实施人员现场进行安装调试，直至验收合格。
九、国家或行业相关规范标准
卫健委《三级综合医院评审标准实施细则(2022年版)》
卫健委《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》
卫健委《区域全民健康信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》
《医院院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》
国家卫建委员组织制定的《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》
《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》
[bookmark: sendNo]《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
在项目履约期间，如有最新标准，按照最新规范标准执行。
十、人员配备要求
[bookmark: _Hlk237794026]1.人员配备要求，本项目最低配备服务人员不少于4人，包含项目负责人（项目经理）1名，项目组成员（项目技术人员）不少于3人。
2.项目经理岗位职责：全面负责本项目整体统筹管理工作，牵头制定项目实施方案、进度计划、质量管控方案、风险应急预案；负责对接采购人，统筹协调项目资源，把控项目实施进度、质量、安全及验收工作；负责项目全过程沟通汇报、问题整改、需求对接、进度督办；负责项目售后服务、质保期运维统筹管理，保障项目整体平稳落地、合规履约。
3.技术负责人岗位职责：全面负责本项目技术方案设计、架构规划、技术落地、技术难题攻关等技术类工作；负责系统架构搭建、设备部署调试、运维体系搭建、技术标准制定；全程指导项目技术实施、系统优化、故障排查、性能调优；负责把控项目技术合规性、安全性、稳定性，为项目实施、运维、安全保障提供全面技术支撑，配合完成项目技术验收及技术答疑工作。
4.项目团队成员岗位职责：团队技术人员具备网络架构、网络安全、数据安全专业能力，负责本项目网络、安全、数据、国密、集成配套专项实施工作。主要负责：全网交换设备、流量镜像设备的配置调试与日常优化；内外网边界安全设备策略落地、入侵防御、流量安全监测；服务器主机安全、云桌面终端安全基线加固；落实数据安全管理、网络安全风险排查、安全闭环整改；配合完成渗透测试、安全测评、风险整改工作；负责国密设备实施及配合应用落地；配合完成超融合、存储、数据库、应用交付系统的联动调试，完成全项目内网优化及系统集成配套工作，保障全网系统、安全平台、AI安全分析系统稳定、合规、安全运行。
5.设备安装、调试期间，保障业务的连续性，如期间出现任何非计划内中断事故，中标供应商应承担相应责任。
6.按照采购人和监理要求提供完整的技术文档。
十一、履约验收要求
1.中标人须在获取到中标通知书之后规定时间内签订合同，接受项目监理公司监督、管理。在合同签订后30天内向采购人提供招标文件中要求的软、硬件货物，货物到达现场后，双方共同清点、检查外观，完成开箱记录，双方签字确认，完成到货验收。
2.在软硬件设备到货后30天内，按照招标文件和合同约定履约完成以下内容后，向采购人提交初验申请。
按招标文件的要求和投标文件的响应，完成硬件设备的上架及相关线路部署安装，对设备进行开机测试，保证设备能够正常通电运行；
按招标文件的要求和投标文件的响应，完成软件系统的部署，以及与硬件系统、采购人现有环境的集成、联调和部署；
按照招标文件的要求和投标文件的响应，完成相关配套服务内容交付。
3.初步验收完成之后项目进入试运行阶段，软硬件设备及系统稳定运行后由中标人向采购人提交最终验收申请，通过监理单位验收后，由采购人组织最终验收。
4.项目标的物按国家行业标准和招标文件、投标文件及合同约定的技术参数及功能指标要求进行验收，并出具项目终验报告。
5.中标人按照要求调试完毕，软硬件及系统各项功能满足采购清单及技术参数质量要求，正常运行，材料齐全即验收合格。采购人对各节点验收材料汇总后，进入质量保障及维护期。
6.本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的产品采购人有权在履约验收时对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
7.本项目执行关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告、《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》的相关要求，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。如验收时发现所投产品不符合要求，供应商将承担一切不利后果。
十二、培训要求
1.培训内容及目的：对采购人单位相关使用人员进行全面的技术培训，主要内容侧重于系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等，保证使用人员能独立进行日常维护管理和简易故障处理等工作，以便所使用的软件产品能够正常、安全地运行。 
2.培训对象：为系统管理员和系统使用人员，中标人需提供培训教材，并提供理论与实操相结合的多样化培训方式。采购人负责对培训质量的监控，并有权对培训内容提出改正意见。
3.培训方式：培训方式采用集中培训、现场培训相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。
4.培训内容：
（1）不少于3人×1天的超融合操作培训；
（2）不少于3人×1天的AI大模型安全智脑分析平台操作培训。
十三、质保及维护服务要求
1.质保期：详见采购清单汇总表。
2.质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
3.项目整体交付验收合格后，投标人在质保期内需提供7×24小时全天候本地化技术响应保障服务，全程保障本项目所有软硬件设备、集成系统的稳定运行，及时处置各类故障、隐患及技术问题。
4.技术响应需严格满足时效要求：接到采购人故障报修、技术咨询、运维协助等需求后，15分钟内完成线上响应对接，核实问题情况、提供初步技术指导；针对需现场处置的问题，1小时内抵达采购人现场开展故障排查、问题修复、系统调试等服务工作，快速消除故障、恢复系统及业务正常运行。
5.运维服务期内，需安排专业技术人员每季度开展1次现场巡检服务，对项目所有软硬件设备及整体集成系统进行全面检查、性能监测、隐患排查、策略梳理、系统优化及运行状态评估，形成标准化季度巡检报告，同步做好问题整改、台账记录、技术交底工作，提前规避系统运行风险，保障项目系统长期稳定、安全、高效运行。
6.建立专属项目运维服务台账，全程记录响应时间、处置过程、问题结果、巡检情况等信息，接受采购人全程监督管理，确保各项运维服务标准落地执行。
十四、商品包装及快递包装要求
在货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》等规定。具体要求如下：
（一）商品包装环保要求
1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；
2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
（二）快递包装环保要求
1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10.快递应使用电子面单；
11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求    
十五、投标报价要求及其他
1.应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、售后服务、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用。
2.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
3.本项目涉及网络安全建设与改造、商用密码应用安全性评估等，投标人如需了解详细情况可与采购人联系。
十六、付款方式与履约保证金
1.付款方式：合同签订后支付合同总金额的30%，建成运行、验收合格后支付合同总金额的70%。
2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。
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一、评标方法
综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。
二、评标标准
（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
2.商务分（40分）
	评审因素
	评审标准

	技术指标响应
（30分）
	技术参数响应评审基准分30分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣1.5分，非“▲”项的参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
（投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或经评审委员会认定所提供材料与招标文件要求不符的均视为负偏离。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审）
注：各投标人须保证所填写参数的真实性并对所填参数负责，中标后如发现产品实际参数与填写参数不符合将取消中标资格，并终止合同，追究对采购人造成损失。

	产品质量
（3分）
	1.所投“AI大模型安全智脑分析平台”具备“网络安全等级保护备案证明”的得1分。
（投标文件中提供有效期内备案证明文件证明材料并加盖投标人公章，否则不得分）
2.所投“服务器密码机”同时具备“网络安全专用产品安全检测证书”和“信息技术安全产品测试证书”的得2分。
（投标文件中提供有效期内证书证明材料并加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分）
注：投标人提供的材料出现名称不一致的，由评标委员会统一认定。投标人可提供相关说明等证明材料，便于评审。

	投标人能力
（2分）
	1.投标人具有DCSC信息系统交付能力认证证书的得0.5分；
2.投标人具有CCRC信息系统灾难备份与恢复服务证书的得0.5分；
3.投标人具有CCRC信息系统安全运维服务认证证书的得0.5分；
4.投标人具有业务连续性管理体系认证体系认证证书的得0.5分；
（上述1-4项投标文件中同时提供有效期内相关证书证明材料及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图，并加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分）

	项目团队成员
（5分）
	1.拟派项目经理具备高级工程师证书（通信或电子信息方向）、信息安全工程师的，每提供一个证书得1分，最高得2分。
2.拟派技术负责人具有ITSS-IT服务工程师证书、信息系统项目管理师证书的，每提供一个证书得1分，最高得2分。
3.拟派项目团队成员（项目经理、技术负责人除外）中具备网络安全技术CCSC证书、网络工程师证书、注册信息安全专业人员证书（CISP）证书的，每提供一个证书得0.5分，最高得1分。
（上述1-3项投标文件中提供有效相关证书扫描件及2026年5月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。项目团队成员一人多证不重复得分）


3.技术分（30分）（本部分采用暗标方式进行评审）
	评审因素
	评审标准

	项目实施方案
（6分）
	投标人结合项目需求提供项目实施方案，方案包含但不限于项目实施流程、项目管理措施完善及规范性、是否能有效地保障总体项目衔接、部署与调试、实施计划及分工、协调措施及进度内容、实施风险应对措施等。
方案包含上述全部内容，实施流程清晰，组织方案内容全面详细，针对性、可操作性强，完全满足项目要求的得6分；
方案基本包含上述全部内容，流程较清晰，组织方案内容较为详细，针对性、可操作性较强，较满足项目要求的得4分；
上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得2分；
该项未见阐述不得分。

	容灾及恢复方案
（6分）
	投标人针对本项目提供容灾及恢复方案方案，方案包括但不限于容灾现状、专项数据库容灾、故障恢复机制等。
容灾现状分析完整，容灾、故障切换、业务恢复方案合理的得6分；
容灾现状分析较为完整，容灾、故障切换、业务恢复方案较合理的得4分；
容灾现状分析一般、容灾、故障切换、业务恢复方案没有针对性的得2分；
容灾现状分析不符合实际，思路片面，逻辑混乱的得1分；
该项未见阐述不得分。

	网络安全建设与改造方案（6分）
	投标人针对本项目提供技术方案，方案包括但不限于网络安全现状优化与防护能力提升、网络安全设备安装调试方案等。
方案完整，针对新购网络、安全设备制定精细化安装部署、调试、上线实施方案，提供针对性优化方案的得6分；
方案较完整，针对新购网络、安全设备制定了安装部署、调试、上线实施方案，针对性优化方案较好的得5分；
方案基本完整，针对新购网络、安全设备的安装部署、调试、等方案较为粗糙，针对性架构优化方案内容一般的得3分；
方案内容简单、针对新购网络、安全设备的安装部署、调试、等方案没有参考性，针对性架构优化方案内容粗糙的得1分；
该项未见阐述不得分。

	商用密码应用安全性评估方案（6分）
	投标人针对本项目提供国密改造方案，方案吧包含但不限于医院国密改造现状与需求分析、应用部署、设备合规实施等。
现状分析精准，需求梳理清晰，整体方案全面科学，合规性强，落地性优的得6分；
现状分析较精准，需求梳理较清晰，整体方案较全面科学，合规性较好，落地性较好的得5分；
现状分析，需求梳理内容简单，整体方案完整性、科学性、合规性一般，落地效果一般的得3分；
现状分析及需求梳理内容粗糙，整体方案合理性、合规性、落地性较差的得1分；
该项未见阐述不得分。

	质保及维护服务方案（6分）
	投标人结合项目需求提供项目质保及维护服务方案，包括但不限于详细的质保及维护服务内容、故障处理措施、响应机制及时间、售后服务机构及人员配备等。
质保及维护服务方案内容全面详细，响应机制及时间迅速，可操作性强，完全满足项目要求的得6分；
质保及维护服务方案内容较为详细响应机制及时间符合项目要求，可操作性较强，满足项目要求的得4分；
方案内容与采购需求存在偏差，内容简单，可操作性不强的得2分；
该项未见阐述不得分。


注;
1.本项目评标标准中的技术分（30分）采用暗标方式进行评审。
2.编制要求：
2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。
2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项（30分）不得分。
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投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明




二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）




三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）




承诺函：
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料


我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）


主要专业技术能力有：。（须附证明材料）


附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



七、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）



九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人, 联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：
委托代理人（签字/签章）：，联系电话：
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明


致： 采购单位 

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
日期：    年     月     日
十、投标函
投标函
致：连云港市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-__________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十一、中小企业声明函（货物）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。
十二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。






十三、投标分项报价表（分包号：**）
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	一、项目包含货物报价

	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计1（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。

	二、项目包含的服务报价

	1
	
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	

	…
	
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	

	总计2（元）
	

	总计金额（元）：



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。如包含服务内容，可直接在本表格中列写，关于货物不相关部分以“\”标识。
5.总计金额（元）=总计1（元）+总计2（元），并与开标一览表保持一致。该表格不为固定格式，仅为模板，投标人可按照项目需求自行编制。

十四、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和
国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。













十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
















[bookmark: _Hlt26955054]十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
















十七、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

















十八、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
项目名称：          项目编号：         分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。












十九、开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	                          元

	核心产品
	


   年     月     日



















质疑函范本
致：
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。
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