

江苏省典型高锌农耕区精细化调查与开发利用评价项目第三方样品测试分析







公开招标文件

项目编号：JSZC-320000-JSGC-G2026-0049





采购人：江苏省地质局资源调查与评价院
采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

			
2026年10月 
2

目 录
第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	4
第三章 评标标准	16
第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	19
第五章 合同主要条款及格式	26
第六章 投标文件格式	33





[bookmark: _Toc29007][bookmark: _Toc481057143][bookmark: _Hlk43897905][bookmark: _Toc3147]
 招标公告
项目概况
江苏省典型高锌农耕区精细化调查与开发利用评价项目第三方样品测试分析 JSZC-320000-JSGC-G2026-0049 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年10月30日09:30（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况   
项目编号：JSZC-320000-JSGC-G2026-0049
项目名称：江苏省典型高锌农耕区精细化调查与开发利用评价项目第三方样品测试分析
预算金额：350万元
[bookmark: _Hlk175666274]最高限价（如有）：290万元
采购需求：本项目拟委托供应商对所采集的土壤样品和水样进行测试分析，具体内容详见招标文件第四章。
合同履行期限：自合同签订之日起至项目内容全部履行完毕止。
[bookmark: _Hlk128055931][bookmark: _Hlk77845455][bookmark: _Hlk84582886]本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
[bookmark: _Hlk225774146]2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告或上一年度财务审计报告或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立未满六个月若无上述证明材料的可不提供）；
[bookmark: _Hlk128041996]3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
[bookmark: _Hlk169006514][bookmark: _Hlk168994408]4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
6.法律、行政法规规定的其他条件：无。
[bookmark: _Hlk128042064]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
[bookmark: _Hlk67996638][bookmark: _Hlk67648547]（三）本项目特定资格要求：投标人须持有市场监督管理部门核发的检验检测机构资质认定证书（CMA）。（提供在有效期内的证书复印件并加盖公章）
[bookmark: _Hlk77845490][bookmark: _Hlk77846375]三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk165968429]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Hlk77845475][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
[bookmark: _Hlk75168366][bookmark: _Hlk168491149][bookmark: _Hlk164960028][bookmark: _Hlk168491228][bookmark: _Hlk168492824][bookmark: _Hlk163662034][bookmark: _Hlk95487722]方式：投标人登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载
[bookmark: _Hlk128043211]售价：0元
[bookmark: _Hlk44579106]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Hlk44575721]2026年10月30日09:30  （北京时间）
[bookmark: _Hlk176530129]地点：“苏采云”系统开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 公告发布媒体：本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。
2. 本项目根据中小企业划型标准属于：其他未列明行业。
3. 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。
4. 勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。
[bookmark: _Hlk163569423]5. 拒绝下述投标人参加本次采购活动
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。
（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK2]6. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
7. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
单位名称：江苏省地质局资源调查与评价院
单位地址：南京市珠江路700号28号楼
联系人：涂永明
[bookmark: _Hlk241160642]联系电话：15951909907
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏国采工程咨询有限公司
单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室
邮箱：jsgczb@sina.com
联系人：顾诗洁 张时光
联系电话：025-83690579
3.项目联系方式
项目联系人：顾诗洁 张时光
电话：025-83690579


[bookmark: _Toc7511][bookmark: _Toc416][bookmark: _Toc452625218]
第二章 投标人须知
一、总 则
1.适用法律
1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2.定义
[bookmark: _Hlk44576213]2.1“采购人”是指江苏省地质局资源调查与评价院。
2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
[bookmark: _Hlk44576222]2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。
2.4“服务”指本招标文件中所述相关服务。
[bookmark: _Hlk118723819][bookmark: _Hlk84583107]3.政策功能
[bookmark: _Hlk75345706]3.1 中小企业政策
[bookmark: _Hlk77845870][bookmark: _Hlk84580649]（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。
（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Hlk66802840]3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策
（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
[bookmark: _Hlk77845906][bookmark: _Hlk163033106]（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3促进残疾人就业政策
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Hlk77845921]（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
二、招标文件构成 
4.招标文件组成
4.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）评标标准
（4）采购项目的内容和相关技术要求等
（5）合同主要条款及格式
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。
4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。
5.招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
6.投标文件的语言、计量单位
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
7.投标文件的组成
7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。
7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Hlk176530273]8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]8.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731]9. 投标货币
9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
10.响应及偏离表
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]10.1投标人须对招标文件中的技术要求与商务要求的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK52]10.2 招标文件中除了实质性要求外的技术要求与商务要求，投标人未明确列明的，则视为全部响应、无偏离。
10.3 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359][bookmark: OLE_LINK27]11.投标函和开标一览表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。
[bookmark: _Hlk175667315]11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
12.投标保证金
[bookmark: _Hlk68014334]12.1本项目不收取投标保证金。
[bookmark: _Hlk176182487]13.投标有效期
13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
[bookmark: OLE_LINK7]13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlk228959467][bookmark: _Hlk77845966][bookmark: OLE_LINK24]14.公开招标费用
[bookmark: _Hlk75346033][bookmark: _Hlk75346060]14.1 采购代理服务费
[bookmark: _Hlk168995390][bookmark: _Hlk66377575]本次采购项目预算已包含采购代理服务费，采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”)代理招标收费基准费率计算，中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。
代理服务费汇款信息：单位名称：江苏国采工程咨询有限公司
                     银行账户：3205 0159 5536 0000 1231
                      开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行
注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。
[bookmark: OLE_LINK22]14.2 专家评审费
本项目专家评审费参照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》，由采购人支付。
四、投标文件的提交
15.投标文件的提交
[bookmark: OLE_LINK1]15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: OLE_LINK11]15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定做无效投标处理。
15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的拒收
16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
17.投标文件的撤回和修改
17.1 投标文件的撤回
17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
17.2 投标文件的修改
17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
18.诚实信用
18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
19.开标
19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
[bookmark: _Hlk44576482]19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
20.评标 
20.1 评标委员会 
20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
20.2  评标程序
20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
20.2.2投标文件的资格审查
[bookmark: _Hlk81573923][bookmark: _Hlk84583325][bookmark: OLE_LINK6]资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。
20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：
（1） [bookmark: _Hlk81314966][bookmark: _Hlk81573945]不具备招标文件中规定资格条件的；
（2） [bookmark: _Hlk77845984]投标人被“信用中国”网站（www.crditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接收联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成的一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
20.2.3投标文件的符合性检查
（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: _Hlk176530503][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK9]（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。
（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
（1） 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
（2） 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；
（3） 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；
（4） 不具备招标文件中规定实质性要求的；
（5） 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；
（6） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
（7） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（8） [bookmark: _Hlk176185278]不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（9） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（10） 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（11） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
（12） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（13） 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
20.2.4有下列情形之一的予以废标：
（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。
20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
20.3 评标过程中的澄清
20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
[bookmark: OLE_LINK4]投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
[bookmark: _Hlk176184375]评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: OLE_LINK25]20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
20.4比较与评价
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
[bookmark: OLE_LINK8]20.5 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
20.5.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK33]20.5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
21.评标方法和标准
21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
22.确定中标人
[bookmark: _Hlk44576646][bookmark: _Hlk128053036]22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。
22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23. 中标通知书
23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
23.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。
24.评标过程的保密性
24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Hlk176188663]六、签订合同
25.签订合同
25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同，采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
[bookmark: _Hlk128053131][bookmark: _Hlk134712780]25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _Hlk176352307]25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
26.质疑
[bookmark: _Hlk135041925]26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。
26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　  （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
27.投诉
27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
[bookmark: _Toc439][bookmark: _Toc481057145][bookmark: _Toc2754]
第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值
	类型

	[bookmark: OLE_LINK30]一、价格 12分

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低价为评标基准价，其价格分得满分12分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人价格得分=（评标基准价／该投标人报价）×12（小数点后保留两位）。
	12
	价格分

	二、商务 43分

	1
	业绩
	自2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准），投标人具有土壤及水质测试分析项目业绩的，每有一个业绩得3分，本项最高得9分。
（提供合同证明材料包含合同标的内容所在页及签字盖章页的复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供的不得分。如同一份合同未包含所有内容，可以提供2份分别包含土壤测试分析和水质测试分析的合同算一个业绩。）
	9
	[bookmark: OLE_LINK35]客观分

	[bookmark: OLE_LINK34]2
	项目负责人
	项目负责人具有环保类或化学类或农业类相关专业正高级技术职称的得3分；具有环保类或化学类或农业类相关专业高级技术职称的得2分；具有环保类或化学类或农业类相关专业中级技术职称的得1分。在此基础上，具有类似土壤或水质测试分析工作经验的加3分。本项最高得6分。
（提供技术职称证书、经验证明材料及投标人为其缴纳的半年内任意一个月的社保材料并加盖投标人公章，经验证明材料为合同证明材料及工作履历表等材料，合同证明材料包含合同标的内容所在页及签字盖章页的复印件并加盖公章，如合同证明材料无法体现人员信息需额外提供证明材料，未提供或未按要求提供的不得分。一人多个职称的不重复计分，以最高职称计一次分。项目组负责人如为退休人员，提供退休证及返聘协议并加盖供应商公章。职称专业以职称证书为准，如职称证书无法反映其专业，以职称评审表或学历证书专业为准。）
	6
	客观分

	3
	项目团队成员（不含项目负责人）
	项目团队成员（不含项目负责人）具有环保类或化学类或农业类相关专业高级及以上技术职称的得3分/人；具有环保类或化学类或农业类相关专业中级技术职称的得2分/人。限评8人，本项最高得18分。
（提供技术职称证书及投标人为其缴纳的半年内任意一个月的社保材料并加盖投标人公章，一人多证不重复计分，以最高职称计一次分。项目团队成员如为退休人员，提供退休证及返聘协议并加盖投标人公章。职称专业以职称证书为准，如职称证书无法反映其专业，以职称评审表或学历证书专业为准。）
	18
	客观分

	4
	企业实力
	投标人具有电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）、离子色谱仪、连续流动分析仪、原子吸收光谱仪（AAS）、原子荧光光谱仪（AFS）、分光光度计（可见/紫外可见）设备，每提供1类仪器设备得1分，本项最高得7分。
（如自有设备：提供以投标人名义购买的设备购买合同或设备购买发票复印件并加盖投标人公章。租赁设备：提供以投标人名义签订的租赁合同复印件并加盖投标人公章。未提供或未按要求提供的不得分。）
	7
	客观分

	5
	服务响应
	投标人承诺能够在半小时内响应采购人要求并提供相关咨询的，得3分。
（提供承诺书并加盖投标人公章，承诺书内容自拟，未提供或未按要求提供的不得分。投标人应对其承诺书的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人有权取消其中标资格。）
	3
	客观分

	三、技术 45分

	1
	项目总体方案
	根据投标人对本项目提供的项目总体方案（包括但不限于项目背景、总体思路、区域概况、基础资料搜集）进行综合评定。
方案全面，有科学详细的分析，分析阐述清楚且齐全，能把握重点、难点的得9分；
方案内容片面、阐述问题片面，资料未完全贴合项目实际情况、阐述问题能够说明清楚的，有瑕疵和轻微偏差的得7分；
方案、阐述问题偏离项目特点和要求，资料基本齐全、阐述问题有明显的缺陷和错误的得5分；
方案不齐全、阐述问题说明不清楚的，项目实施效果有欠缺的得3分；
未提供方案的不得分。
	9
	主观分

	2
	技术方案
	对投标人提供的技术方案进行综合评定。
方案详细可行，内容详实，章节条理清晰，优于项目需求，方案针对性强的得9分；
方案完整、思路清晰，未完全贴合项目实际情况，但能把握重点、难点的得7分；
方案可行，内容齐全、具有实际可操作性，方案有针对性，有瑕疵和轻微偏差的得5分；
方案有欠缺，偏离项目特点和要求，章节条理不清晰，方案针对性不强的得3分；
未提供方案的不得分。
	9
	主观分

	3
	项目安排进度方案
	对投标人提供的项目安排进度方案进行综合评定。
项目阶段进度计划管理合理可行，有利于本项目开展，进度保障措施全面细致，能把握重点、难点的得9分；
项目阶段计划安排较合理，满足项目开展需要，进度保障措施较完善，内容有针对性、可行性的得7分；
整体进度管理能够正常本项目开展，进度保障措施不足，内容无明显亮点的得5分；
整体进度管理能够满足项目要求，进度保障措施缺乏针对性，相关措施有明显的缺陷的得3分；
未提供方案的不得分。
	9
	主观分

	4
	质量保障方案
	根据投标人针对本项目提供的质量保证方案（包括制定可行的样品制作、保存、检测分析质量保证措施）进行综合评定。
方案详细可行，质量保证内容详实优于项目需求，有利于本项目开展，保障措施全面细致，重难点分析条理清晰，判断针对性强的得9分；
方案可行，质量保证内容齐全，满足项目开展需要，保障措施较完善，重难点分析具有可行性及针对性，相关措施具有实际可操作性的得7分；
质量保证方案内容有欠缺，能够正常开展项目，重难点分析未完全贴合项目实际情况，相关措施有瑕疵和轻微偏差的得5分；
质量保证方案内容条理不清晰，偏离项目特点和要求，重难点分析欠缺，相关措施有明显的缺陷和错误的得3分；
未提供方案不得分。
	9
	主观分

	5
	服务保障及应急处理方案
	对投标人提供的服务保障及应急处理方案进行综合评定。
保障措施内容完整、思路清晰，能把握重点、难点，应急处理方案响应及时、措施有效，能快速解决突发问题的得9分；
保障措施内容片面，有瑕疵和轻微偏差，应急处理方案可有效解决突发问题，响应机制具有实际可操作性的得7分；
保障措施具一定的可行性及针对性，应急处理方案能够解决突发问题，响应机制切实可行的得5分；
保障措施偏离项目特点和要求，有明显的缺陷和错误，应急处理方案响应延迟明显，响应机制内容笼统没有针对性的得3分；
未提供方案的不得分。
	9
	主观分


[bookmark: _Toc7966][bookmark: _Toc481057147][bookmark: _Toc8808]第四章 采购项目的内容和相关技术要求等
[bookmark: _Hlk66377641][bookmark: _Hlk176529481]一、项目名称
江苏省典型高锌农耕区精细化调查与开发利用评价项目第三方样品测试分析
二、项目背景
江苏省典型高锌农耕区精细化调查与开发利用评价项目以里下河古潟湖积平原、长江三角洲冲积平原及滨海平原三类典型沉积环境的高锌农耕区为研究对象，采用“区域预查—重点详查—地块标识”的多级精度递进调查模式，系统查明工作区天然富锌土地资源的数量、质量及空间分布格局，明确土壤锌的地球化学分布规律与天然属性；科学评价富锌耕地质量等级与农作物富锌状况，划定“清洁、富锌、优质、天然”的富锌土地资源区；圈定同类沉积单元可供优先调查评价及开发利用的富锌土地资源潜力区，形成富锌土地资源宏观布局；构建适合江苏平原农耕区地质背景与集约化农作特点的天然富锌土地调查评价方法技术体系，为江苏省特色农业规划布局、耕地质量提升和乡村产业振兴提供科学依据和决策支撑。
三、工作范围
沿江平原的大桥镇南部沿江地区（以下简称沿江工作区），坐标北纬32°17'44"～32°24'32，东经119°38'53"～119°50'58"，面积120.99km2（图1-3-1、表1-3-1）；
滨海平原的板浦镇（以下简称徐淮工作区），坐标北纬34°27'23"～34°31'54"，东经119°11'54"～119°24'26"，面积80.64km2（图1-3-2、表1-3-1）；
里下河平原的武坚镇（以下简称里下河工作区），坐标北纬32°40'24"～32°47'53"，东经119°45'27"～119°52'02"，面积85.58km2（图1-3-3，表1-3-1）。
本次工作区面积共计287.21km2。
	
	

	图1-3-1 沿江工作区位置示意图
	图1-3-2 徐淮工作区位置示意图

	
	沿江
里下河
徐淮


	图1-3-3 里下河工作区位置示意图
	图1-3-4 工作区位置示意图


表1-3-1工作区拐点坐标一览（2000国家坐标系，3度带）
	工作区名称
	点号
	经纬度坐标
	平面直角坐标
	面积

	
	
	东经
	北纬
	X
	Y
	

	[bookmark: _Hlk219796104]里下河工作区
	1
	119°49'35"
	32°47'53"
	40483283
	3630599
	85.58km2

	
	2
	119°52'02"
	32°42'36"
	40487087
	3620815
	

	
	3
	119°49'50"
	32°40'24"
	40483645
	3616768
	

	
	4
	119°45'27"
	32°44'04"
	40476797
	3623545
	

	沿江工作区
	1
	119°38'52"
	32°21'04"
	40467446
	3587568
	120.99km2

	
	2
	119°40'42"
	32°24'32"
	40485377
	3578794
	

	
	3
	119°50'58"
	32°19'51"
	40472976
	3574894
	

	
	4
	119°43'05"
	32°17'44"
	40459604
	3583858
	

	徐淮工作区
	1
	119°17'46"
	34°31'54"
	40434859
	3822985
	80.64km2

	
	2
	119°24'26"
	34°28'13"
	40445016
	3816108
	

	
	3
	119°14'39"
	34°27'23"
	40430048
	3814685
	

	
	4
	119°11'54"
	34°30'41"
	40425884
	3820805
	


[bookmark: OLE_LINK10]四、工作标准
1.本项目测试分析将严格执行有关的现行技术标准与规范，有国家标准的一律执行国标，暂时没有国家标准的，参照相关行业标准或规范执行，并结合实际灵活掌握。主要分析元素的执行的测试分析标准或方法见下表：
	序号
	测试项目
	分析方法

	1
	土壤化学样品
	Zn
	HJ 780 波长色散X射线荧光光谱法
HJ 803王水提取-电感耦合等离子体质谱法
DZ/T 0279.2电感耦合等离子体原子发射光谱法

	2
	
	pH
	NY/T 1377、NY/T 1121.2、DZ/T 0279.34、LY/T 1239 离子选择电极法

	3
	
	有效锌
	NY/T 890 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法

	4
	
	锌形态分析
	土壤元素形态分析“7步提取法”

	5
	
	锌同位素分析
	GB/T 37847 多接收电感耦合等离子体质谱法（MC-ICP-MS）

	6
	农作物样品
	Zn
	GB 5009.14火焰原子吸收光谱法
GB 5009.268、DZ/T 0253.1电感耦合等离子体质谱法
GB 5009.268电感耦合等离子体光谱法

	7
	
	稻米籽实
	以三级大米计，加工精度见GB/T 1354

	8
	灌溉水样品
	Zn
	GB 7475-87 原子吸收分光光度法


2. 测试方法按照国家相关规范执行；为控制测试精度，平行样选取比例为5%-10%。
[bookmark: OLE_LINK5]3. 投标人负责撰写分析数据报告。报告除给出测试结果外，还应给出各种指标分析测试方法(包括检出限、准确度、精密度等)、测试仪器、测试环境的温湿条件和质量评估等内容。质量指标均满足DZ/T 0130-2006 地质矿产实验室测试质量管理规范、DZ/T 0145-2017 土壤地球化学测量规程要求，内检合格率不低于95%，外检合格率不低于90%，外检单位由采购人指定等。
五、工作内容及要求
	分析项目
	数量

	土壤分析

	1:5万土壤地球化学分析（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、有效磷、速效钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁共25项指标）
	1094件

	1:5万农作物籽实分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒等7项）
	548件

	1:5万农作物籽实外检分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒等7项）
	30件

	1:5万水稻期根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁、粒度分析，共27项指标）
	174件

	1:5万水稻期根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁、粒度分析、全盐量、Na+、Cl-，共30项指标）
	100件

	1:5万水稻期根系土微生物分析（微生物1项）
	137件

	1:5万小麦期根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁，共26项指标）
	174件

	1:5万小麦期根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁、全盐量、Na+、Cl-，共29项指标）
	100件

	土壤剖面样品分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、硅、铝、粒度分析共21项指标）
	276件

	土壤剖面样品分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、硅、铝、粒度分析、全盐量、Na+、Cl-共24项指标）
	123件

	典型剖面样品分析（锌形态分析（7步提取法）、钛、锆）
	57件

	锌同位素分析（锌同位素（δ66Zn）1项）
	30件

	1:1万土壤地球化学分析（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、有效磷、速效钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼共24项指标）
	384件

	1:1万农作物水稻、小麦分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒、铁、锰、钼、铜、钙共计12项指标）
	246件

	1:1万农作物籽实外检分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒、铁、锰、钼、铜、钙共计12项指标）
	12件

	1:1万农作物秸秆分析（锌1项指标）
	246件

	1:1万农作物根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量共25项指标）
	164件

	1:1万农作物根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量、全盐量、Na+、Cl-共28项指标）
	82件

	其他农作物分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒、铁、锰、钼、铜、钙共计12项指标）
	96件

	其他农作物根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量共25项指标）
	64件

	其他农作物根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量、全盐量、Na+、Cl-共28项指标）
	32件

	水质分析

	灌溉水分析（沿江、里下河工作区）（锌、pH值、总铅、总镉、总汞、总砷、铬（六价）、氟化物、化学需氧量、石油类等10项指标）
	36件

	灌溉水分析（徐淮工作区）（锌、pH值、总铅、总镉、总汞、总砷、铬（六价）、氟化物、化学需氧量、石油类、全盐量等11项指标）
	18件


注：1.相关分析质量及标准符合采购人及国家有关规范要求。
2.分析数量为预计数量，实际分析样品数量以采购人通知为准。
★六、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.服务要求
（1）投标人应及时向采购人反馈工作进展情况。
（2）投标人负责样品签收后直至出具检测报告的所有工作内容，对采购人提供的样品分析质量情况按有关要求执行，投标人对分析结果的真实、准确性负责。本合同服务项目的保证期为两年。在保证期内发现服务质量缺陷的，投标人应当负责返工或者采取补救措施，但不是由于投标人的原因所造成的情况除外。并接受采购人的质量检查与监督。
（3）按时向采购人提交检测报告，提交成果如下：A、按时、保质、保量向采购人提交全部样品检测分析成果报告(纸质和电子版，其中纸质版2份)，并加盖分析测试专用章。 B、内检合格率、外检合格率 。C、分析工作质量总结报告盖章版2份。
（3）投标人不得将分析资料以任何方式转让第三方。
（4）如采购人提供样品包装有破损或污染等情况，投标人有权要求采购人退换。
（5）投标人对分析测试所获得的资料及最终成果负有保密义务。
（6）在该项目成果报告正式评审验收前，对分析后剩余样品负有保管责任，接到采购人关于分析剩余样品处理通知后，按通知予以处理。
2.知识产权要求
（1）对该项目所记录的所有原始素材须提交采购人，投标人及其人员履行本合同所产生的一切成果，其所有权及知识产权均归采购人所有，投标人不得将以上述成果应用于其他媒体或机构、擅自发表、申请知识产权等任何方式实施任何损害采购人所有权及知识产权的行为。
（2）投标人必须对项目技术方案以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密，投标人必须遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得基于本合同以外的目的使用，不得以任何形式向第三方透露上述保密内容。
3.人员配备要求
（1）在本项目执行期间，核心人员要百分百地投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对固定，未得到采购人同意不得擅自更换团队服务人员。
（2）由于本项目涉及面广、整体要求高，投标人应在投标文件中列明各项专职人员，以及具体负责事宜。
（二）商务要求
1.结算方式
本项目以单价按实结算。
2.工作进度安排
由于采购人整体项目持续时间较长，需要分多批次送样，为及时指导进一步工作施工，要求中标人在收到样品之日起30工作日内，提交初步分析结果，所有正式报告在整体项目任务结束时一起提交。整个进度约在2027年11月底结束。
3.付款方式
本项目为按实结算。合同签订后一个月内支付预估的合同总金额的50%；在11月底采购人向中标人支付预估的合同总金额的30%，在中标人提交全部测试结果并经采购人验收合格后15个工作日内，按测试样品的实际数量据实结算，支付剩余测试费。如服务期内项目结算总金额未达到合同金额的，据实结算支付。如服务期内项目结算总金额达到或超过合同金额的，超出部分的结算金额不得超过合同采购金额的10%且整体结算金额不得超过项目预算金额290万元。如财政拨款到位时间迟于上述付款时间，按照财政拨款实际到位时间进行支付。

本章节加“★”内容为实质性要求，需在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》中明确响应，投标人未对实质性要求明确响应或有负偏离的，按无效响应处理。
[bookmark: _Toc29718]

第五章 合同主要条款及格式

江苏省典型高锌农耕区精细化调查与开发利用评价项目第三方样品测试分析







合

同

书




甲  方:江苏省地质局资源调查与评价院

乙  方:

签订地点：江苏南京

签订日期：   年  月  日


依据《中华人民共和国民法典》以及其他相关法律、行政法规，本着平等自愿、公平公正、诚实守信和共赢的原则，针对江苏省典型高锌农耕区精细化调查与开发利用评价项目第三方样品测试分析事宜，经双方协商一致，同意签订本合同并共同遵守。
第一条 工作内容及主要技术要求
	分析项目
	数量

	土壤分析

	1:5万土壤地球化学分析（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、有效磷、速效钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁共25项指标）
	1094件

	1:5万农作物籽实分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒等7项）
	548件

	1:5万农作物籽实外检分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒等7项）
	30件

	1:5万水稻期根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁、粒度分析，共27项指标）
	174件

	1:5万水稻期根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁、粒度分析、全盐量、Na+、Cl-，共30项指标）
	100件

	1:5万水稻期根系土微生物分析（微生物1项）
	137件

	1:5万小麦期根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁，共26项指标）
	174件

	1:5万小麦期根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁、全盐量、Na+、Cl-，共29项指标）
	100件

	土壤剖面样品分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、硅、铝、粒度分析共21项指标）
	276件

	土壤剖面样品分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、硅、铝、粒度分析、全盐量、Na+、Cl-共24项指标）
	123件

	典型剖面样品分析（锌形态分析（7步提取法）、钛、锆）
	57件

	锌同位素分析（锌同位素（δ66Zn）1项）
	30件

	1:1万土壤地球化学分析（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、有效磷、速效钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼共24项指标）
	384件

	1:1万农作物水稻、小麦分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒、铁、锰、钼、铜、钙共计12项指标）
	246件

	1:1万农作物籽实外检分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒、铁、锰、钼、铜、钙共计12项指标）
	12件

	1:1万农作物秸秆分析（锌1项指标）
	246件

	1:1万农作物根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量共25项指标）
	164件

	1:1万农作物根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量、全盐量、Na+、Cl-共28项指标）
	82件

	其他农作物分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒、铁、锰、钼、铜、钙共计12项指标）
	96件

	其他农作物根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量共25项指标）
	64件

	其他农作物根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量、全盐量、Na+、Cl-共28项指标）
	32件

	水质分析

	灌溉水分析（沿江、里下河工作区）（锌、pH值、总铅、总镉、总汞、总砷、铬（六价）、氟化物、化学需氧量、石油类等10项指标）
	36件

	灌溉水分析（徐淮工作区）（锌、pH值、总铅、总镉、总汞、总砷、铬（六价）、氟化物、化学需氧量、石油类、全盐量等11项指标）
	18件



注：1.相关分析质量及标准符合甲方及国家有关规范要求。
2.分析数量为预计数量，实际分析样品数量以甲方通知为准。
第二条 技术要求
1.本项目测试分析将严格执行有关的现行技术标准与规范，有国家标准的一律执行国标，暂时没有国家标准的，参照相关行业标准或规范执行，并结合实际灵活掌握。主要分析元素的执行的测试分析标准或方法见下表：
	序号
	测试项目
	分析方法

	1
	土壤化学样品
	Zn
	HJ 780 波长色散X射线荧光光谱法
HJ 803王水提取-电感耦合等离子体质谱法
DZ/T 0279.2电感耦合等离子体原子发射光谱法

	2
	
	pH
	NY/T 1377、NY/T 1121.2、DZ/T 0279.34、LY/T 1239 离子选择电极法

	3
	
	有效锌
	NY/T 890 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法

	4
	
	锌形态分析
	土壤元素形态分析“7步提取法”

	5
	
	锌同位素分析
	GB/T 37847 多接收电感耦合等离子体质谱法（MC-ICP-MS）

	6
	农作物样品
	Zn
	GB 5009.14火焰原子吸收光谱法
GB 5009.268、DZ/T 0253.1电感耦合等离子体质谱法
GB 5009.268电感耦合等离子体光谱法

	7
	
	稻米籽实
	以三级大米计，加工精度见GB/T 1354

	8
	灌溉水样品
	Zn
	GB 7475-87 原子吸收分光光度法


2. 测试方法按照国家相关规范执行；为控制测试精度，平行样选取比例为5%-10%。
3. 乙方负责撰写分析数据报告。报告除给出测试结果外，还应给出各种指标分析测试方法(包括检出限、准确度、精密度等)、测试仪器、测试环境的温湿条件和质量评估等内容。质量指标均满足DZ/T 0130-2006 地质矿产实验室测试质量管理规范要求，内检合格率95%以上，外检合格率90%以上，外检单位由甲方指定等。
第三条 完成日期
由于甲方整体项目持续时间较长，需要分多批次送样，为及时指导进一步工作施工，要求乙方在收到样品之日起30工作日内，提交初步分析结果，所有正式报告在整体项目任务结束时一起提交。整个进度约在2027年11月底结束。
第四条  甲方承担工作及责任
1.向乙方及时提交样品及送样单。
2.向乙方及时拨付检测经费。
第五条 乙方承担工作与责任
1.乙方负责样品签收后直至出具检测报告的所有工作内容，对甲方提供的样品分析质量情况按有关要求执行，乙方对分析结果的真实、准确性负责。本合同服务项目的保证期为两年。在保证期内发现服务质量缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施，但不是由于乙方的原因所造成的情况除外。并接受甲方的质量检查与监督。
2.按时向甲方提交检测报告，提交成果如下：A、按时、保质、保量向甲方提交全部样品检测分析成果报告(纸质和电子版，其中纸质版2份)，并加盖分析测试专用章。 B:、内检合格率、外检合格率。 C、分析工作质量总结报告盖章版2份。
3.乙方不得将分析资料以任何方式转让第三方。
4.如甲方提供样品包装有破损或污染等情况，乙方有权要求甲方退换。
5.对分析测试所获得的资料及最终成果负有保密义务。
6.在该项目成果报告正式评审验收前，对分析后剩余样品负有保管责任，接到甲方关于分析剩余样品处理通知后，按通知予以处理。
第六条 经费计算及支付方式
1.经双方协商分析测试费总额为    万元（大写人民币：    ）。如项目工作量有变动，按上述单价据实结算。
2.本项目为按实结算。合同签订后一个月内支付预估的合同总金额的50%，即   万元(大写人民币：    )；在11月底甲方向乙方支付预估的合同总金额的30%；在乙方提交全部测试结果并经甲方验收合格后15个工作日内，按测试样品的实际数量据实结算，支付剩余测试费。如服务期内项目结算总金额未达到合同金额的，据实结算支付。如服务期内项目结算总金额达到或超过合同金额的，超出部分的结算金额不得超过合同采购金额的10%且整体结算金额不得超过项目预算金额290万元。如财政拨款到位时间迟于上述付款时间，按照财政拨款实际到位时间进行支付。
3.付款方式：银行转账。
4.支付测试费用前，乙方向甲方提供正式发票。
第七条 验收的标准和方式
依据本合同和相应的测试规范对分析测试结果验收。
第八条 违约责任
1.如乙方不能按双方约定的时间提交检测成果，由此造成的甲方损失，由乙方承担。
2.因检测分析质量导致的问题需要返工时，返工费用全部由乙方承担；由此造成的甲方经济损失，由乙方承担。
3.未经甲方许可乙方不得使用本项目分析成果，同时乙方不得向第三方提供、转让、借阅或抄录分析成果。
第九条 知识产权归属、分享
本合同的全部数据、成果所有权归甲方。未经甲方许可，乙方不得使用，不得对外发表，不得向任何第三方提供。
第十条 违约金计算方法
1.如果由于乙方的疏失而导致测试结果产生差错，甲方可以追回相应的测试费。
2.乙方未按期完成合同任务，则每延误1天，按合同总额的5‰支付甲方工程延误费。
3.乙方违反第五条的有关规定，应承担由此引起的泄密的完全责任，并应支付甲方不低于合同总额30%的违约金。
4.甲方未按规定结算，则每延误1天，按合同总额的5‰支付乙方滞纳金。
第十一条 其它
1.双方同意将尽力协商解决因履行本合同而产生或与本合同有关的任何争议。如果争议不能解决，将向提出争议方所在地人民法院提请诉讼解决。
2.除非本合同另有规定或双方同意，否则本合同规定的一切通知、文件材料均应采用书面形式，送交甲方或乙方的主要营业地址或双方为此而指定的其他地址。
3.本合同壹式肆份，甲、乙双方各持贰份，各份均具有同等法律效力。合同自签订之日起生效，全部分析测试工作结束，合同款结清，并且在合同服务保证期2年到期后合同自动失效。


甲  方  ：江苏省地质局资源调查与评价院  乙  方 ：
代   表  ：                             代   表  ：  
开户行：                                开户行：
账 号：                                 账 号：
签订日期：


第六章 投标文件格式







投标文件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   





[bookmark: _Toc43917771][bookmark: _Toc66375424]附件一、投标函
投标函
致：江苏省地质局资源调查与评价院
江苏国采工程咨询有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务或货物。
2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4.我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。
6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7.与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
开户银行：                                               
银行账号：                                               
8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。
营业执照扫描件：









[bookmark: _Hlk176254267]投标人名称：                           （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日



[bookmark: _Toc43917772][bookmark: _Toc66375425]附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：江苏省地质局资源调查与评价院
江苏国采工程咨询有限公司
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
[bookmark: _Hlk176528397]    本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。



[bookmark: _Hlk176254280][bookmark: OLE_LINK3]投标人（加盖电子公章）：                  
日     期：        年    月    日

[bookmark: _Hlk45291991]法定代表人身份证的复印件:





委托代理人身份证的复印件:





[bookmark: _Toc66375435][bookmark: _Toc43917782]附件三、 资格证明文件
[bookmark: _Hlk168584506][bookmark: _Hlk168674857]1. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格证明文件； 
2. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；
3. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；
4. 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。
 


[bookmark: _Toc26810][bookmark: _Toc66375426][bookmark: _Toc43917773][bookmark: OLE_LINK38]附件四、开标一览表
开标一览表
项目编号：                                        货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	




[bookmark: _Hlk44577819]说明:
1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。


[bookmark: _Hlk175836563][bookmark: _Hlk176254322]投标人（加盖电子公章）：                                             
日    期：   年    月    日













[bookmark: _Toc43917774][bookmark: _Toc12264][bookmark: _Toc66375427]附件五、分项报价表
[bookmark: OLE_LINK39]分项报价表
项目名称：	项目编号：
	分析项目
	单项（元）
	数量
	预估小计（元）

	土壤分析
	

	1:5万土壤地球化学分析（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、有效磷、速效钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁共25项指标）
	
	1094件
	

	1:5万农作物籽实分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒等7项）
	
	548件
	

	1:5万农作物籽实外检分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒等7项）
	
	30件
	

	1:5万水稻期根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁、粒度分析，共27项指标）
	
	174件
	

	1:5万水稻期根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁、粒度分析、全盐量、Na+、Cl-，共30项指标）
	
	100件
	

	1:5万水稻期根系土微生物分析（微生物1项）
	
	137件
	

	1:5万小麦期根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁，共26项指标）
	
	174件
	

	1:5万小麦期根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁、全盐量、Na+、Cl-，共29项指标）
	
	100件
	

	土壤剖面样品分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、硅、铝、粒度分析共21项指标）
	
	276件
	

	土壤剖面样品分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、硅、铝、粒度分析、全盐量、Na+、Cl-共24项指标）
	
	123件
	

	典型剖面样品分析（锌形态分析（7步提取法）、钛、锆）
	
	57件
	

	锌同位素分析（锌同位素（δ66Zn）1项）
	
	30件
	

	1:1万土壤地球化学分析（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、有效磷、速效钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼共24项指标）
	
	384件
	

	1:1万农作物水稻、小麦分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒、铁、锰、钼、铜、钙共计12项指标）
	
	246件
	

	1:1万农作物籽实外检分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒、铁、锰、钼、铜、钙共计12项指标）
	
	12件
	

	1:1万农作物秸秆分析（锌1项指标）
	
	246件
	

	1:1万农作物根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量共25项指标）
	
	164件
	

	1:1万农作物根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量、全盐量、Na+、Cl-共28项指标）
	
	82件
	

	其他农作物分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒、铁、锰、钼、铜、钙共计12项指标）
	
	96件
	

	其他农作物根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量共25项指标）
	
	64件
	

	其他农作物根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量、全盐量、Na+、Cl-共28项指标）
	
	32件
	

	水质分析
	

	灌溉水分析（沿江、里下河工作区）（锌、pH值、总铅、总镉、总汞、总砷、铬（六价）、氟化物、化学需氧量、石油类等10项指标）
	
	36件
	

	灌溉水分析（徐淮工作区）（锌、pH值、总铅、总镉、总汞、总砷、铬（六价）、氟化物、化学需氧量、石油类、全盐量等11项指标）
	
	18件
	

	投标总价（元）
	



说明：
1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
[bookmark: OLE_LINK42]2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。
3.分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。

	
[bookmark: _Hlk176254340]投标人（加盖电子公章）：                                

 
[bookmark: _Toc43917775][bookmark: _Toc66375428][bookmark: _Hlk176528721]
附件六、技术要求响应及偏离表
 
[bookmark: _Hlk176528733]技术要求响应及偏离表
项目名称：	项目编号：
	[bookmark: _Hlk66784099]序号
	招标文件的技术要求
	投标响应
(响应或不响应)
	[bookmark: OLE_LINK53]偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	1
	四、工作标准
1.本项目测试分析将严格执行有关的现行技术标准与规范，有国家标准的一律执行国标，暂时没有国家标准的，参照相关行业标准或规范执行，并结合实际灵活掌握。主要分析元素的执行的测试分析标准或方法见下表：
	序号
	测试项目
	分析方法

	1
	土壤化学样品
	Zn
	HJ 780 波长色散X射线荧光光谱法
HJ 803王水提取-电感耦合等离子体质谱法
DZ/T 0279.2电感耦合等离子体原子发射光谱法

	2
	
	pH
	NY/T 1377、NY/T 1121.2、DZ/T 0279.34、LY/T 1239 离子选择电极法

	3
	
	有效锌
	NY/T 890 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法

	4
	
	锌形态分析
	土壤元素形态分析“7步提取法”

	5
	
	锌同位素分析
	GB/T 37847 多接收电感耦合等离子体质谱法（MC-ICP-MS）

	6
	农作物样品
	Zn
	GB 5009.14火焰原子吸收光谱法
GB 5009.268、DZ/T 0253.1电感耦合等离子体质谱法
GB 5009.268电感耦合等离子体光谱法

	7
	
	稻米籽实
	以三级大米计，加工精度见GB/T 1354

	8
	灌溉水样品
	Zn
	GB 7475-87 原子吸收分光光度法


2. 测试方法按照国家相关规范执行；为控制测试精度，平行样选取比例为5%-10%。
3. 投标人负责撰写分析数据报告。报告除给出测试结果外，还应给出各种指标分析测试方法(包括检出限、准确度、精密度等)、测试仪器、测试环境的温湿条件和质量评估等内容。质量指标均满足DZ/T 0130-2006 地质矿产实验室测试质量管理规范、DZ/T 0145-2017 土壤地球化学测量规程要求，内检合格率不低于95%，外检合格率不低于90%，外检单位由采购人指定等。
	 
	 

	2
	五、工作内容及要求
	分析项目
	数量

	土壤分析

	1:5万土壤地球化学分析（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、有效磷、速效钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁共25项指标）
	1094件

	1:5万农作物籽实分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒等7项）
	548件

	1:5万农作物籽实外检分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒等7项）
	30件

	1:5万水稻期根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁、粒度分析，共27项指标）
	174件

	1:5万水稻期根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁、粒度分析、全盐量、Na+、Cl-，共30项指标）
	100件

	1:5万水稻期根系土微生物分析（微生物1项）
	137件

	1:5万小麦期根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁，共26项指标）
	174件

	1:5万小麦期根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、钙、硫、硒、镁、阳离子交换量、交换性钙、交换性镁、全盐量、Na+、Cl-，共29项指标）
	100件

	土壤剖面样品分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、硅、铝、粒度分析共21项指标）
	276件

	土壤剖面样品分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、硅、铝、粒度分析、全盐量、Na+、Cl-共24项指标）
	123件

	典型剖面样品分析（锌形态分析（7步提取法）、钛、锆）
	57件

	锌同位素分析（锌同位素（δ66Zn）1项）
	30件

	1:1万土壤地球化学分析（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、有效磷、速效钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼共24项指标）
	384件

	1:1万农作物水稻、小麦分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒、铁、锰、钼、铜、钙共计12项指标）
	246件

	1:1万农作物籽实外检分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒、铁、锰、钼、铜、钙共计12项指标）
	12件

	1:1万农作物秸秆分析（锌1项指标）
	246件

	1:1万农作物根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量共25项指标）
	164件

	1:1万农作物根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量、全盐量、Na+、Cl-共28项指标）
	82件

	其他农作物分析（锌、砷、镉、铬、汞、铅、硒、铁、锰、钼、铜、钙共计12项指标）
	96件

	其他农作物根系土分析（沿江、里下河工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量共25项指标）
	64件

	其他农作物根系土分析（徐淮工作区）（锌、有效锌、pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、有机质、氮、磷、钾、硅、铝、铁、锰、钠、镁、钙、硫、硒、钼、阳离子交换量、全盐量、Na+、Cl-共28项指标）
	32件

	水质分析

	灌溉水分析（沿江、里下河工作区）（锌、pH值、总铅、总镉、总汞、总砷、铬（六价）、氟化物、化学需氧量、石油类等10项指标）
	36件

	灌溉水分析（徐淮工作区）（锌、pH值、总铅、总镉、总汞、总砷、铬（六价）、氟化物、化学需氧量、石油类、全盐量等11项指标）
	18件


注：1.相关分析质量及标准符合采购人及国家有关规范要求。
2.分析数量为预计数量，实际分析样品数量以采购人通知为准。
	 
	 

	3
	★六、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.服务要求
（1）投标人应及时向采购人反馈工作进展情况。
（2）投标人负责样品签收后直至出具检测报告的所有工作内容，对采购人提供的样品分析质量情况按有关要求执行，投标人对分析结果的真实、准确性负责。本合同服务项目的保证期为两年。在保证期内发现服务质量缺陷的，投标人应当负责返工或者采取补救措施，但不是由于投标人的原因所造成的情况除外。并接受采购人的质量检查与监督。
（3）按时向采购人提交检测报告，提交成果如下：A、按时、保质、保量向采购人提交全部样品检测分析成果报告(纸质和电子版，其中纸质版2份)，并加盖分析测试专用章。 B、内检合格率、外检合格率 。C、分析工作质量总结报告盖章版2份。
（3）投标人不得将分析资料以任何方式转让第三方。
（4）如采购人提供样品包装有破损或污染等情况，投标人有权要求采购人退换。
（5）投标人对分析测试所获得的资料及最终成果负有保密义务。
（6）在该项目成果报告正式评审验收前，对分析后剩余样品负有保管责任，接到采购人关于分析剩余样品处理通知后，按通知予以处理。
2.知识产权要求
（1）对该项目所记录的所有原始素材须提交采购人，投标人及其人员履行本合同所产生的一切成果，其所有权及知识产权均归采购人所有，投标人不得将以上述成果应用于其他媒体或机构、擅自发表、申请知识产权等任何方式实施任何损害采购人所有权及知识产权的行为。
（2）投标人必须对项目技术方案以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密，投标人必须遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得基于本合同以外的目的使用，不得以任何形式向第三方透露上述保密内容。
3.人员配备要求
（1）在本项目执行期间，核心人员要百分百地投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对固定，未得到采购人同意不得擅自更换团队服务人员。
（2）由于本项目涉及面广、整体要求高，投标人应在投标文件中列明各项专职人员，以及具体负责事宜。
	 
	 

	 
	招标文件中其他技术要求
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	



说明：
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK41]1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。



投标人（加盖电子公章）：                                

 


[bookmark: _Toc66375429][bookmark: _Toc43917776]

[bookmark: _Hlk176528748]附件七、商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Hlk176528759] 
商务要求响应及偏离表
项目名称：	项目编号：         
	[bookmark: _Hlk66784541]序号
	招标文件的商务要求
	投标响应
[bookmark: OLE_LINK54](响应或不响应)
	偏离情况
（正偏离、无偏离或负偏离）

	1
	一、项目名称
江苏省典型高锌农耕区精细化调查与开发利用评价项目第三方样品测试分析
	 
	 

	2
	二、项目背景
江苏省典型高锌农耕区精细化调查与开发利用评价项目以里下河古潟湖积平原、长江三角洲冲积平原及滨海平原三类典型沉积环境的高锌农耕区为研究对象，采用“区域预查—重点详查—地块标识”的多级精度递进调查模式，系统查明工作区天然富锌土地资源的数量、质量及空间分布格局，明确土壤锌的地球化学分布规律与天然属性；科学评价富锌耕地质量等级与农作物富锌状况，划定“清洁、富锌、优质、天然”的富锌土地资源区；圈定同类沉积单元可供优先调查评价及开发利用的富锌土地资源潜力区，形成富锌土地资源宏观布局；构建适合江苏平原农耕区地质背景与集约化农作特点的天然富锌土地调查评价方法技术体系，为江苏省特色农业规划布局、耕地质量提升和乡村产业振兴提供科学依据和决策支撑。
	 
	 

	3
	三、工作范围
沿江平原的大桥镇南部沿江地区（以下简称沿江工作区），坐标北纬32°17'44"～32°24'32，东经119°38'53"～119°50'58"，面积120.99km2（图1-3-1、表1-3-1）；
滨海平原的板浦镇（以下简称徐淮工作区），坐标北纬34°27'23"～34°31'54"，东经119°11'54"～119°24'26"，面积80.64km2（图1-3-2、表1-3-1）；
里下河平原的武坚镇（以下简称里下河工作区），坐标北纬32°40'24"～32°47'53"，东经119°45'27"～119°52'02"，面积85.58km2（图1-3-3，表1-3-1）。
本次工作区面积共计287.21km2。
	
	

	图1-3-1 沿江工作区位置示意图
	图1-3-2 徐淮工作区位置示意图

	
	

	图1-3-3 里下河工作区位置示意图
	图1-3-4 工作区位置示意图

	[bookmark: _GoBack]工作区名称
	点号
	经纬度坐标
	平面直角坐标
	面积

	
	
	东经
	北纬
	X
	Y
	

	里下河工作区
	1
	119°49'35"
	32°47'53"
	40483283
	3630599
	85.58km2

	
	2
	119°52'02"
	32°42'36"
	40487087
	3620815
	

	
	3
	119°49'50"
	32°40'24"
	40483645
	3616768
	

	
	4
	119°45'27"
	32°44'04"
	40476797
	3623545
	

	沿江工作区
	1
	119°38'52"
	32°21'04"
	40467446
	3587568
	120.99km2

	
	2
	119°40'42"
	32°24'32"
	40485377
	3578794
	

	
	3
	119°50'58"
	32°19'51"
	40472976
	3574894
	

	
	4
	119°43'05"
	32°17'44"
	40459604
	3583858
	

	徐淮工作区
	1
	119°17'46"
	34°31'54"
	40434859
	3822985
	80.64km2

	
	2
	119°24'26"
	34°28'13"
	40445016
	3816108
	

	
	3
	119°14'39"
	34°27'23"
	40430048
	3814685
	

	
	4
	119°11'54"
	34°30'41"
	40425884
	3820805
	


表1-3-1工作区拐点坐标一览（2000国家坐标系，3度带）
	 
	 

	4
	★六、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（二）商务要求
1.结算方式
本项目以单价按实结算。
2.工作进度安排
由于采购人整体项目持续时间较长，需要分多批次送样，为及时指导进一步工作施工，要求中标人在收到样品之日起30工作日内，提交初步分析结果，所有正式报告在整体项目任务结束时一起提交。整个进度约在2027年11月底结束。
3.付款方式
本项目为按实结算。合同签订后一个月内支付预估的合同总金额的50%；在11月底采购人向中标人支付预估的合同总金额的30%，在中标人提交全部测试结果并经采购人验收合格后15个工作日内，按测试样品的实际数量据实结算，支付剩余测试费。如服务期内项目结算总金额未达到合同金额的，据实结算支付。如服务期内项目结算总金额达到或超过合同金额的，超出部分的结算金额不得超过合同采购金额的10%且整体结算金额不得超过项目预算金额290万元。如财政拨款到位时间迟于上述付款时间，按照财政拨款实际到位时间进行支付。
	 
	 

	 
	招标文件中其他商务求 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	



说明：
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。




投标人（加盖电子公章）：                                
[bookmark: _Toc66375431][bookmark: _Toc43917778]

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk67995747][bookmark: _Hlk66378104]拟参与本项目服务人员一览表

[bookmark: _Hlk66784308]项目名称：                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目团队成员

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



说明：如果行数不够，请自行增加。



投标人（加盖电子公章）：                                         



[bookmark: _Toc66375432][bookmark: _Toc43917779]附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
项目名称：                                               项目编号：
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	合同签订
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk66784249]
[bookmark: _Hlk66378132]说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。



投标人（加盖电子公章）：                                      




[bookmark: _Toc43917780][bookmark: _Toc66375433]附件十、企业声明函
[bookmark: _Hlk84581158][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）,属于其他未列明行业, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；
2.（标的名称）,属于其他未列明行业, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；	
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：（加盖电子公章）
日  期：
备注：1. 投标人在所属企业类型前的¨内打“√”。
[bookmark: OLE_LINK59]2.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：（加盖电子公章）
日  期：

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

[bookmark: _Toc43917781][bookmark: _Toc66375434]附件十一、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：江苏省地质局资源调查与评价院
江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人： （加盖电子公章）
日   期：    年   月  日

[bookmark: _Toc1487]附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
[bookmark: _Toc3130]
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：江苏省地质局资源调查与评价院
    江苏国采工程咨询有限公司
我单位（投标人名称）郑重声明：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：             。（材料附后）
主要专业技术能力有：     。（材料附后）

声明人：（加盖电子公章）
日期：  年  月  日
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