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前 附 表
	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320500-JZCG-G2026-0333

	2
	项目名称
	2026年度消防器材采购项目（包12-包15）

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：苏州市政府集中采购中心
地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼
联系人：丁工、朱工
联系电话：0512-69820691

	4
	采购单位
	名称：苏州市消防救援支队
地址：苏州市工业园区中新大道西198号
联系人：周工
联系电话：0512-62765293

	5
	标书组成
	详见招标文件第二章

	6
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	7
	投标有效期
	九十天（日历日）

	8
	获取招标文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	9
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年12月01日09点30分（北京时间） 
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	10
	开标时间
开标地点
	2026年12月01日09点30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	11
	评标时间
评标地点
	2026年12月01日09点30分（北京时间）
苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	合同总金额5%

	15
	中标通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	16
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	17
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	18
	服务费
	本项目由苏州市政府集中采购中心代理，由苏州采购服务有限公司支付专家评审费并提供本项目评审活动所需场地及必要的设施设备。本项目中标供应商无需向苏州市政府集中采购中心缴纳采购代理费，需向苏州采购服务有限公司支付服务费，服务费以本项目采购预算金额为基数，按以下收费标准（差额定率累进法）计算：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）至500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）至1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）至5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%。按上述方法计算的费用低于人民币3000元的，按人民币3000元计收。
本项目预算金额781.291万元，其中
第一标段：58.6万元；
第二标段：224.21万元；
第三标段：221.22万元；
第四标段：277.261万元。
费用计算公式：
第一标段：（58.6万元×1.5%）=0.88万元（小数点保留后两位，四舍五入）；
第二标段：（100万元×1.5%）+（224.21万元-100万元）×1.1%=2.87万元（小数点保留后两位，四舍五入）；
第三标段：（100万元×1.5%）+（221.22万元-100万元）×1.1%=2.83万元（小数点保留后两位，四舍五入）；
第四标段：（100万元×1.5%）+（277.261万元-100万元）×1.1%=3.45万元（小数点保留后两位，四舍五入）。
请中标供应商于领取中标通知书时向苏州采购服务有限公司一次性支付服务费。
收款账号信息
账户名：苏州采购服务有限公司
开户银行名称：交通银行苏州高新技术产业开发区支行
账号：325604000013001662258
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第一章  投标邀请函
项目概况： 2026年度消防器材采购项目（包12-包15） 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年12月01日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况 
1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0333
2.项目名称：2026年度消防器材采购项目（包12-包15）
第一标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包12）
第二标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包13）
第三标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包14）
第四标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包15）
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：人民币柒佰捌拾壹万贰仟玖佰壹拾元整（￥7812910.00元）其中
第一标段预算金额：人民币伍拾捌万陆仟元整（￥586000.00元）
第二标段预算金额：人民币贰佰贰拾肆万贰仟壹佰元整（￥2242100.00元）
第三标段预算金额：人民币贰佰贰拾壹万贰仟贰佰元整（￥2212200.00元）
第四标段预算金额：人民币贰佰柒拾柒万贰仟陆佰壹拾元整（￥2772610.00元）
5.最高限价：人民币柒佰捌拾壹万贰仟玖佰壹拾元整（￥7812910.00元）其中
第一标段最高限价：人民币伍拾捌万陆仟元整（￥586000.00元）其中最高单价限价详见采购清单
第二标段最高限价：人民币贰佰贰拾肆万贰仟壹佰元整（￥2242100.00元）其中最高单价限价详见采购清单
第三标段最高限价：人民币贰佰贰拾壹万贰仟贰佰元整（￥2212200.00元）其中最高单价限价详见采购清单
第四标段最高限价：人民币贰佰柒拾柒万贰仟陆佰壹拾元整（￥2772610.00元）其中最高单价限价详见采购清单
6.合同履行期限：签订合同后60日历天内完成送货上门及安装调试。免费质量保证期为验收合格后三十六个月（双方签署验收报告时起算）。
7.采购需求：2026年度消防器材采购项目（包12-包15）。包括排烟机（电动）、手提式强光照明灯、坑道小型空气输送机、分水器（65-65×2）等。
二、供应商的资格要求 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.本项目的特定资格要求：无
4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
三、获取招标文件 
1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13913190747；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13913190747；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年12月01日09点30分（北京时间）； 
2.开标时间：2026年12月01日09点30分（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日
六、其他补充事宜
根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
	政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商:
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
名称：苏州市消防救援支队
地址：苏州市工业园区中新大道西198号
联系人：周工
联系方式：0512-62765293
2.采购代理机构信息 
名称：苏州市政府集中采购中心 
地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼
联系方式：0512-69820691
3.项目联系方式
项目联系人：丁工、朱工
电话：0512-69820691
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[bookmark: 投标人须知]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc13437][bookmark: _Toc20132]一、说明和释义
[bookmark: _Toc9408]1.说明
1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。
[bookmark: _Toc27555]2.词语释义
2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。
2.3 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8天：日历日。
2.9时间：除特别说明，均指北京时间。
2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
[bookmark: _Toc14976][bookmark: _Toc13350]2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人的资格条件：
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3本项目的特定资格要求：无
4.投标人代表
4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。
6.联合投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc5764][bookmark: _Toc31958]6.2本项目不接受转包、分包。
6.3本项目不接受进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清和修改
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.勘察现场（不涉及此条的忽略）
9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.投标质疑
[bookmark: _Toc19463][bookmark: _Toc16745]10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）、供应商营业执照复印件、法定代表人身份证正反面复印件、授权代表身份证正反面复印件（如有）、授权委托书（如有）与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
本项目的质疑由采购人负责答复。
质疑联系人：周工
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK20]联系电话：0512-62765293
联系地址：苏州市工业园区中新大道西198号
四、投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。
13. 知识产权
13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
14.投标文件的组成
14.1投标文件
14.1.1封面
14.1.2开标一览表
14.1.3公开分项报价
14.1.4资格审查文件
14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
14.1.4.2投标人法定代表人身份证正反面复印件；
14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
14.1.4.4投标人授权代理人身份证正反面复印件（如有授权）；
14.1.4.5合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
14.1.4.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
14.1.4.7其它有关资格证明文件；
14.1.5符合性审查文件
14.1.5.1投标函（格式见第三章）；
14.1.5.2技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；
14.1.5.3商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；
14.1.5.4对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
14.1.5.5参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中，投标人和其单位负责人无行贿犯罪行为的。
须提供承诺函（声明函）（格式见第三章）。
14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；
14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）
14.1.7《关于符合本国产品标准的声明函》；
14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
15.投标文件编制要求
15.1投标文件按统一格式、顺序编写。
15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
16.投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。
16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。
17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
18.投标文件的有效期
18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
19.投标文件的制作、签署、上传
19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc25608][bookmark: _Toc31150]19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
20.投标文件的递交
20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
21.投标截止时间
21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22.投标文件的补充、修改和撤回
22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc22837][bookmark: _Toc29371]22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
23.开标
23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.3资格审查
23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
24.评标委员会
24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.1.3对投标文件进行比较和评价；
24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.2评标委员会成员应当履行下列义务：
24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容： 
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
26.对投标文件初审
26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2未按本须知规定提交资格文件；
26.1.3与招标文件有重大偏离；
26.1.4投标人拒绝修正错误；
26.1.5投标人的报价是选择性的；
26.1.6投标人的报价只投了部分内容；
26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.8其他被评委会认定无效的情况。
26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: OLE_LINK11]26.4异常低价投标审查
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（二）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（四）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于26.4.1第（三）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.4.4采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。
26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
27.投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
28.投标无效
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。
29.废标
29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
29.1.4因重大变故，采购任务取消的；
29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
30.投标文件的评价和比较
30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc18442][bookmark: _Toc19501]30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
31.中标单位的确认
31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。
31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
32.合同授予标准
采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
33.中标通知书
33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
34.合同的签订
34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc8186][bookmark: _Toc21029]34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、其他事项
35.代理服务费：本项目由苏州市政府集中采购中心代理，由苏州采购服务有限公司支付专家评审费并提供本项目评审活动所需场地及必要的设施设备。本项目中标供应商无需向苏州市政府集中采购中心缴纳采购代理费，需向苏州采购服务有限公司支付服务费，服务费以本项目采购预算金额为基数，按以下收费标准（差额定率累进法）计算：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）至500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）至1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）至5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%。按上述方法计算的费用低于人民币3000元的，按人民币3000元计收。
本项目预算金额781.291万元，其中
第一标段：58.6万元；
第二标段：224.21万元；
第三标段：221.22万元；
第四标段：277.261万元。
费用计算公式：
第一标段：（58.6万元×1.5%）=0.88万元（小数点保留后两位，四舍五入）；
第二标段：（100万元×1.5%）+（224.21万元-100万元）×1.1%=2.87万元（小数点保留后两位，四舍五入）；
第三标段：（100万元×1.5%）+（221.22万元-100万元）×1.1%=2.83万元（小数点保留后两位，四舍五入）；
第四标段：（100万元×1.5%）+（277.261万元-100万元）×1.1%=3.45万元（小数点保留后两位，四舍五入）。
请中标供应商于领取中标通知书时向苏州采购服务有限公司一次性支付服务费。
收款账号信息
账户名：苏州采购服务有限公司
开户银行名称：交通银行苏州高新技术产业开发区支行
账号：325604000013001662258。
36.对投标人的机器码检查
机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；
37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。


[bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc105397778][bookmark: _Toc24711][bookmark: 投标文件格式]
第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc71810480][bookmark: _Toc3821][bookmark: _Toc17036][bookmark: _Toc105397779]附件1.投标函
投标函
致：苏州市政府集中采购中心
我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：
1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。
3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。
5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。
9.与本投标有关的通讯地址:
单   位：                                              联 系 人： 
地   址：                                              邮政编码： 
联系电话：                                             电子邮箱：
                                                    投标人（盖章）： 
                                                    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
                                                    日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc105397780][bookmark: _Toc71810481]
附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）
[bookmark: TBR]投标人全称（加盖公章）：
[bookmark: XMBH]项目编号：  
[bookmark: FBH]标段号：
	项目名称
	投标总报价

	[bookmark: XMMC]
	[bookmark: JEXX]小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	[bookmark: JEDX]



[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]                                                             日期：    年   月   日
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

[bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc71810482]










[bookmark: _Toc105397781]附件3.公开分项报价
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]公开分项报价
单位：元（人民币）
	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：人民币              元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。



投标人（盖章）： 
                                                    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
                                                    日    期：     年     月    日
注：1.“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“公开分项报价”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 公开分项报价中的单价报价不可高于最高单价限价（最高单价限价详见采购清单），否则为非实质性响应，投标无效。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
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附件4.法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


投标人（盖章）： 
法定代表人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日
[bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc19621][bookmark: _Toc105397783][bookmark: _Toc71810484]
附件5.中小企业声明函
中小企业声明函（货物）（第_1_标段）
苏州市政府集中采购中心：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 苏州市消防救援支队 的 苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包12）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[footnoteRef:2]，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [2: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。 
4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。] 

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日 期： 年  月 日


中小企业声明函（货物）（第_2_标段）
苏州市政府集中采购中心：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 苏州市消防救援支队 的 苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包13）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[footnoteRef:3]，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [3: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。 
4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。] 

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日 期： 年  月 日


中小企业声明函（货物）（第_3_标段）
苏州市政府集中采购中心：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 苏州市消防救援支队 的 苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包14）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[footnoteRef:4]，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [4: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。 
4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。] 

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日 期： 年  月 日


中小企业声明函（货物）（第_4_标段）
苏州市政府集中采购中心：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 苏州市消防救援支队 的 苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包15）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[footnoteRef:5]，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [5: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。 
4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。] 

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日 期： 年  月 日

[bookmark: _Toc71810485]
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


[bookmark: _Toc105397784]附件6.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc32206][bookmark: _Toc3869]苏州市政府集中采购中心：
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
[bookmark: _Toc105397786][bookmark: _Toc27138][bookmark: _Toc31973]
附件7.关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： 
  日期：    年    月     日




__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。




附件8.技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日





附件9.商务条款响应及偏离表
商务条款响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

[bookmark: _Toc71810489][bookmark: _Toc105397787]
附件10.相关业绩一览表
相关业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日











[bookmark: _Toc71810490] 

[bookmark: _Toc105397789]附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK16]备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当政府采购评审中出现供应商“投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的”或者“投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的”或者“投标报价低于采购项目最高限价45%的”或者“评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时,评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日



附件13. 近3年投标人行贿犯罪情况的书面声明

近3年投标人行贿犯罪情况的书面声明

（采购人）： 
自___年___月___日起至今， ____________________（投标人名称）（统一社会信用代码：_____________），法定代表人：_______________，身份证号：____________________， 没有行贿犯罪记录。
 我方承诺以上信息是真实的，如有虚假或被发现与事实不符，我方同意并接受以下条款： 
（1） 招标人或评标委员会可以按弄虚作假行为进行认定；
（2） 如我方已中标，招标人可以取消我方中标资格；
（3） 如已与招标人签订合同，招标人可以无条件终止合同并不承担任何违约责任； 
（4）我方愿意承担由此给招标人造成的直接或间接损失以及相应的法律责任。 
特此声明！ 

投标人名称：____________________（盖单位公章） 
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：____________________（签字或盖章） 
日期： 

备注：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有行贿犯罪记录的承诺书，截止至开标日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无行贿犯罪记录的承诺书。

[bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc23660][bookmark: _Toc105397793]

[bookmark: 招标书]第四章  招标书
苏州市政府集中采购中心受 苏州市消防救援支队 的委托，就 2026年度消防器材采购项目（包12-包15） 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0333
二、项目名称：2026年度消防器材采购项目（包12-包15）
第一标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包12）
第二标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包13）
第三标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包14）
第四标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包15）
三、预算金额：人民币柒佰捌拾壹万贰仟玖佰壹拾元整（￥7812910.00元）其中
第一标段预算金额：人民币伍拾捌万陆仟元整（￥586000.00元）
第二标段预算金额：人民币贰佰贰拾肆万贰仟壹佰元整（￥2242100.00元）
第三标段预算金额：人民币贰佰贰拾壹万贰仟贰佰元整（￥2212200.00元）
第四标段预算金额：人民币贰佰柒拾柒万贰仟陆佰壹拾元整（￥2772610.00元）
四、最高限价：人民币柒佰捌拾壹万贰仟玖佰壹拾元整（￥7812910.00元）其中
第一标段最高限价：人民币伍拾捌万陆仟元整（￥586000.00元）其中最高单价限价详见采购清单
第二标段最高限价：人民币贰佰贰拾肆万贰仟壹佰元整（￥2242100.00元）其中最高单价限价详见采购清单
第三标段最高限价：人民币贰佰贰拾壹万贰仟贰佰元整（￥2212200.00元）其中最高单价限价详见采购清单
第四标段最高限价：人民币贰佰柒拾柒万贰仟陆佰壹拾元整（￥2772610.00元）其中最高单价限价详见采购清单
五、合同履行期限：签订合同后60日历天内完成送货上门及安装调试。免费质量保证期为验收合格后三十六个月（双方签署验收报告时起算）。
六、招标内容：
第一标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包12）
（一）第一标段采购清单
	序号
	包号
	装备名称
	计量单位
	数量
	是否进口
	最高单价限价（万元）

	101
	12
	排烟机（电动）
	台
	13 
	否
	3.0000 

	102
	
	排烟机（机动）
	台
	20 
	否
	0.9000 

	103
	
	排烟机（水驱动）
	台
	1 
	否
	1.6000 


注：
（1）公开分项报价中的单价报价不可高于最高单价限价，否则为非实质性响应，投标无效。
（2）核心产品：排烟机（电动）（序号101）
（二）第一标段技术参数
101、排烟机（电动）
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应满足GB 27901-2011《移动式消防排烟机》标准要求。
（2）应具备火灾现场排烟送风、危化泄漏有毒气体驱散、密闭空间通风降温，改善作业环境等功能。
（3）标志：排烟机外表明显部位应设置标牌，标牌内容应正确齐全，在排烟机外壳明显位置应有永久性气流方向标识。
▲（4）排烟量：≥8000m³/h。
（5）电动机功率：≥700W。
（6）防护等级：≥IP65。
（7）运行方式：采用无刷电动马达，支持220V市电/外置锂电池双供电。
（8）整机噪声：运行噪声≤75dB(A)。
（9）耐高温性能：排烟机≥150℃气流通过时连续工作 ≥60min完好无异常。
（10）整机质量：≤35kg。
（11）防护罩间隙：机身外壳平整无砂眼裂纹，黑色紧固件全部防腐处理，进、出风口安装安全防护网，网孔间隙≤8mm。
（12）要求叶轮通过 JB/T6445 超速试验合格（110% 额定转速无开裂变形），尺寸匹配标称风量。
102、排烟机（机动）
[bookmark: _GoBack]★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应满足GB 27901-2011《移动式消防排烟机》标准要求。
（2）应具备火灾现场排烟送风、危化泄漏有毒气体驱散、密闭空间通风降温，改善作业环境灯功能。
（3）标志：排烟机外表明显部位应设置标牌，标牌内容应正确齐全，在排烟机外壳明显位置应有永久性气流方向标识。
▲（4）排烟量：≥8000m³/h，风量性能：实测偏差不超过±5%。
▲（5）发动机功率：≥2.1kW，噪声值：≤110dB(A)。
（6）低温启动时间：≤30s。
（7）隔热保护：排气管、消声器外露部位配置隔热防护装置。
（8）连续工作时间：≥1h。
（9）燃油箱容积：应能保证在额定转速下连续运转≥1h。
（10）整机质量：≤50kg。
（11）工作环境温度：≥-5℃～+40℃。
（12）防护罩间隙：进、出风口安全防护网孔径≤8mm。
（13）额定转速空载连续 20min 机身滑移距离≤200mm；整机前后左右倾斜 15° 各运行 20min 无渗漏、松动；整机满载连续 8h 无故障、无零部件异常；
（14）车架离地间隙≥100mm，单人可在 2% 坡度顺畅推拉；机身直立倾斜 10° 自重回正，手把升降施力≤400N；推车跌落、颠簸试验后车架无开焊、轮组不影响移动。
103、排烟机（水驱动）
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应满足GB 27901-2011《移动式消防排烟机》标准要求。
（2）依靠水力驱动，应具备火灾现场排烟送风、危化泄漏有毒气体驱散、密闭空间通风降温，改善作业环境等功能。
（3）标志：排烟机外表明显部位应设置标牌，标牌内容应正确齐全，在排烟机外壳明显位置应有永久性气流方向标识，本轮机进、出水口应有永久性水流方向标识。
▲（4）排烟量：按GB/T 1236规定方法，在额定工作压力实测风量≥12000m³/h。
（5）密封试验：水轮机受水压最大工作压力的1.1倍进行密封试验，各部件不应有渗漏、冒汗等缺陷。
（6）强度试验：水轮机受水压最大工作压力的1.5倍进行水压强度试验，试验过程中不应有影响性能的变形和裂纹等缺陷。
▲（7）使用压力范围：0.8-1.4MPa。
（8）噪声值：满载运行整机噪声≤110dB(A)。
（9）整机质量：≤100kg（不含风管、水带等附件）。
（10）进水、出水口公称通径≥65mm,采用卡式快速接口，适配常规消防水带，可接驳消防车、手抬机动泵供水。
（11）耐高温性能：在150℃气流中连续工作时间≥60min，无停机、无损坏变形。
（12）防护罩间隙：≤8mm。
（13）额定转速空载连续运行 20min，机身自主滑移距离≤200mm；前后左右倾斜 15° 各运行 20min，无松动、漏水故障；额定转速下连续运转8h。
（14）车架最低点离地间隙≥100mm，单人可在 2% 坡度顺畅推拉；机身直立倾斜 10° 依靠自重自动回正，施加在手把上的力均≤400N（从竖直存放位置倾斜到推行/拉行位置，以及从斜躺存放位置抬升到推行/拉行位置）。
第二标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包13）
（三）第二标段采购清单
	序号
	包号
	装备名称
	计量单位
	数量
	是否进口
	最高单价限价（万元）

	104
	13
	手提式强光照明灯
	个
	265 
	否
	0.2300 

	105
	
	移动照明灯组（拖箱式）
	个
	23 
	否
	1.8000 

	106
	
	移动发电机
	台
	12 
	否
	1.1000 

	107
	
	移动照明灯塔
	个
	2 
	否
	24.9000 

	108
	
	胸灯
	个
	327 
	否
	0.1800 


注：
（1）公开分项报价中的单价报价不可高于最高单价限价，否则为非实质性响应，投标无效。
（2）核心产品：胸灯（序号108）
（四）第二标段技术参数
104、手提式强光照明灯
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》标准要求。
（2）应具备消防行业日常灭火、救援强光手提照明及指挥现场工作照明。
（3）防爆等级：防爆标志不低于 Ex db ia IIC T6 Gb，符合 GB/T 3836 系列标准要求。
▲（4）强光照度：平均值≥2500lx，最小值≥1600lx。
▲（5）弱光照度：平均值≥1600lx，最小值≥900lx。
（6）连续放电时间：强光≥5h，工作光≥10h。
▲（7）外壳防护：防护等级≥IP68（潜水深度1.5m，持续时间1h）。
（8）抗跌落高度：符合 GB 30734-2014 标准要求，从1m高度跌落无影响。
（9）低电压报警：灯具的低电压报警时间应符合10s～20s。
（10）低电压工作时间（强光）：≥15min，低电压工作时间（柔光）：≥30min。
（11）电池容量：≥2.5Ah。
（12）光源寿命：≥100000h。
（13）整机质量：≤1.2kg。
105、移动照明灯组（拖箱式）
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB 26755-2011《消防移动式照明装置》标准要求。
（2）应具备消防行业各种抢险救援现场的大范围照明。
（3）额定电压：≥20V，电池容量：≥2.5Ah。
（4）光源总功率：≥110W。
▲（5）照度（5米处）≥2700Lx，照度（10米处）≥680Lx。
（6）调光范围：手动强光、中光、弱光三档调光，遥控可实现10%～100%范围内无极调光；照明形式：聚光+泛光、聚光、泛光。
（7）充电时间：≤8h。
（8）连续工作时间：强光≥6h，中光≥9h，弱光≥12h。
（9）防护等级：≥IP66。
（10）警示灯：灯具集成红蓝频闪警示光源，与主照明分体控制，可独立启闭，可视距离大于1km。
（11）整机功能：应满足一体化控制显示屏，集成整机电源、照明档位、警示灯、扩音启停控制，各功能独立按键分区，可单独启闭聚光、泛光、强弱调光、警示爆闪。
（12）水平回转角：灯头可水平360°连续回转，可任意角度锁止固定。
（13）俯仰角：灯头可进行大角度俯仰调节，实现全方位照明，无死角。
106、移动发电机
（1）应具备以内燃机为动力驱动同步交流发电机，输出变频交流电，短路保护功能，可作为主电源、备用应急电源为用电负载连续供电，
（2）额定频率：50Hz，发动机行程：四冲程、强制风冷。
▲（3）额定电压：220V/230V，额定输出功率：≥3.5kVA。
（4）空载运行时间：≥8h；不应出现漏水漏油现象。
（5）噪声值：≤80dB。
（6）整机外形（长x宽x高）：≤600mm×440mm×500mm，整机质量：≤40kg。
（7）启动方式：手启动、电启动、遥控启动。在不低于-5℃环境下，启动时间≤10s。
107、移动照明灯塔
▲（1）灯具额定功率≥1440W。
▲（2）光通量≥172800lm。
（3）LED光源，寿命≥10000小时。
（4）灯头≥IP65，车体≥IPX4。
（5）垂直照射角度≥35°可调。
（6）水平≥0-358度°旋转，支持多种控制方式。
（7）气动/液压式。
▲（8）最大升起≥10m，收拢≤1.5m。
▲（9）升起时间≤90s。降落时间≤85s。
（10）发动机功率≥7KW。额定电压AC220V/50Hz。油箱容量≥40L。燃油消耗≤2L/h。
（11）连续工作时间满负载≥13h。
（12）电启动+手动双启动。
（13）工作噪音≤70dB（7米处）。
（14）排量≥350CC。
（15）液压支撑脚≥4只。
（16）抗风等级≥8级（带防风绳，具备风速智能收回）。
（17）总重量≤980kg。
（18）外形尺寸（运输）≤2600×1700×2400mm。外形尺寸（工作）≤3300×2500×10500mm。
108、胸灯
▲（1）防爆等级不低于Ex ib IIC T4，本质安全型防爆等级，满足I区、Ⅱ区安全工作的要求。
（2）整体重量（含电池）：整体重量≤1500g。
（3）5米处强光平均照度≥1500lx。
（4）连续照明时间（强光）：强光连续照明时间＞5h。
（5）连续照明时间（工作光弱光）：工作光弱光连续照明时间＞10h。
（6）灯具支持胸佩、手持、腰挎等多种使用方式，灯头可90°折叠。
（7）防水等级：符合GB/T4208-2008规定的IP66/IP68的要求（潜水深度1.5m，持续时间1小时）。
第三标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包14）
（五）第三标段采购清单
	序号
	包号
	装备名称
	计量单位
	数量
	是否进口
	最高单价限价（万元）

	109
	14
	坑道小型空气输送机
	台
	4 
	否
	0.4800 

	110
	
	手抬泵
	台
	23 
	否
	5.0000 

	111
	
	高压森林消防泵
	台
	7 
	否
	6.0000 

	112
	
	泡沫吸液泵
	台
	5 
	否
	1.2000 

	113
	
	浮艇泵
	台
	9 
	否
	1.7000 

	114
	
	空气充填泵（带防爆箱）
	台
	2 
	否
	20.5000 


注：
（1）公开分项报价中的单价报价不可高于最高单价限价，否则为非实质性响应，投标无效。
（2）核心产品：手抬泵（序号110）
（六）第三标段技术参数
109、坑道小型空气输送机
（1）应具备狭小空间送风/排烟。如罐内、隧道内将有毒气体、烟或粉尘排出或输送新鲜空气等功能。
▲（2）风量：≥2600m³/h，额定功率：≥0.5kW，额定转速：≥2800r/min。
（3）风筒长度：≥5m，风筒直径：≤400mm。
（4）噪声值：≤80 dB(A)。
（5）供电方式：220V。
（6）正负压模式：支持正压送风、负压抽风两用。
110、手抬泵
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6245-2025《消防泵》标准内手抬机动消防泵组的标准要求。
▲（2）发动机额定功率：≥13kw。
（3）工况参数工况1：额定流量≥11L/S；额定压力≥0.50Mpa;吸深3m。
（4）工况参数工况2：流量≥5.5L/S；出口压力≥0.5Mpa;吸深7m。
（5）泵轴额定转速工况1：≥（3000±50）r/min。
（6）泵轴额定转速工况2：≥（3000±50）r/min。
（7）最大工作压力≥1MPa。
（8）真空密封性能：1分钟内真空下降值≤1.5kpa。
（9）最大真空度≥85kpa。
（10）最长引水时间≤15S。
（11）启动方式：电启动；手拉启动。
（12）整机质量（加注好润滑油、燃油）≤100KG。
（13）外形尺寸≤710mm×620mm×730mm。
（14）每台手抬泵应配备的附件：火花塞套筒、备用火花塞、三角灯架、充电器、电瓶（如电瓶需加水维护，则需同时提供电瓶水1份）各1个，机油1支，滤网、过滤篓各1个，8m吸水管1条和漂浮式滤水器1个。
111、高压森林消防泵
▲（1）发动机额定功率：≥5.8KW。
（2）工况参数工况1：流量≥3.0L/S；压力≥0.70Mpa。
（3）工况参数工况2：流量≥2.0L/S；压力≥1.0Mpa。
▲（4）最大流量≥3.5L/s。
（5）最大工作压力≥1.7Mpa。
（6）最大扬程≥170m。
（7）最大射程≥36m。
（8）最长引水时间≤10S。
（9）启动方式:电启动；手拉启动。
（10）整机净质量（不含油箱不含背带）：≤20kg。
（11）外形尺寸≤540 mm×450 mm×430 mm。
（12）每台高压森林消防泵应配备的附件：6m吸水管1 套、燃油壶1个、火花塞套筒1个、扳手1个、备用火花塞1支、主机背负背包1个、附件收纳背包1个、机油1支，滤网、过滤篓各1个。
112、泡沫吸液泵
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6245-2025《消防泵》标准内的标准要求。
▲（2）发动机额定功率≥4.5KW。
（3）泵组形式：齿轮泵。
▲（4）流量≥2L/S；压力≥0.30Mpa。
（5）最大流量≥2L/s；自吸深度≥3米。
（6）吸液导管插入深度≥500mm。
（7）抽吸粘度≤1500cst。
（8）启动方式：电启动；手拉启动。
（9）整机质量（未注好润滑油、燃油）≤87KG。
（10）外形尺寸≤770mm×580mm×600mm。
（11）吸液口径≥φ40mm；出液口径≥φ40mm。
（12）泵组整体、轴承、螺栓及联轴器防护均采用不锈钢材质。
（13）每台泡沫吸液泵应配备的附件：4m—6m吸水管1 套、燃油壶1个、火花塞套筒1个、备用火花塞1支、机油1支。
113、浮艇泵
▲（1）功率≥4.0kW。
▲（2）流量≥10L/S；压力≥0.15Mpa。
（3）最大流量≥15L/s。
（4）最大扬程≥30米。
（5）进水口口径≥φ80mm。
（6）出水口口径≥φ65mm。
（7）单泵单极离心泵。
（8）启动时间≤30s。
（9）启动方式:电启动；手拉启动；遥控器启动。
（10）整机质量:≤65kg。
（11）外形尺寸≤800*800*460mm。
（12）每台浮艇泵应配备的附件：20m牵引绳1根、燃油壶1个、火花塞套筒1个、备用火花塞1支、机油1支。
114、空气充填泵 （带防爆箱）
★（1）充气量提供参照GB/T15487-2015《容积式压缩机 流量测量方式》内相关标准要求的检测报告，压缩级数、额定排气压力、密封试验提供参照GB/T3853-2017《容积式压缩机 验收试验》内相关标准要求的检测报告，噪音量提供参照GB/T4980-2025《容积式压缩机 噪音的测定》内相关标准要求的检测报告，振动烈度提供参照GB/T7777-2021《机械振动测量与评价》内相关标准要求的检测报告。
▲（2）充气量≥330L/min。
▲（3）压缩级数≥3。
（4）振动烈度≤17mm/s
（5）噪音≤80db(A)
▲（6）额定排气压力≥35Mpa
（7）安全阀:压缩机一、二、三级均应设置安全阀，压缩机油水分离器不得少于２处，外露运动件应有防护装置，电机应有过载保护装置。
（8）密封试验：气路、油路不应有外泄和渗漏。
（9）防爆箱：可同时充装数量≥2（6.8升及9升通用）。
（10）其他功能：具有智能型模块化充气管理软件。
第四标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包15）
（七）第四标段采购清单
	序号
	包号
	装备名称
	计量单位
	数量
	是否进口
	最高单价限价（万元）

	115
	15
	分水器（65-65×2）
	个
	41 
	否
	0.1300 

	116
	
	分水器（80-65×3）
	个
	67 
	否
	0.1500 

	117
	
	止水器
	个
	156 
	否
	0.0980 

	118
	
	消防水带（16-65-20）
	盘
	850 
	否
	0.0360 

	119
	
	消防水带（16-80-20）
	盘
	650 
	否
	0.0440 

	120
	
	消防水带（20-40-20）
	盘
	268 
	否
	0.0280 

	121
	
	消防水带（20-65-20）
	盘
	1395 
	否
	0.0370 

	122
	
	消防水带（20-80-20）
	盘
	1152 
	否
	0.0460 

	123
	
	消防水带（30-40-30）
	盘
	315 
	否
	0.0480 

	124
	
	消防水带（40-80-20）
	盘
	57 
	否
	0.1100 

	125
	
	水带（13-300-100）
	盘
	10 
	否
	4.5000 

	126
	
	水带包布
	个
	268 
	否
	0.0050 

	127
	
	水带挂钩
	个
	306 
	否
	0.0070 

	128
	
	水带护桥
	个
	75 
	否
	0.0380 

	129
	
	消防移动储水装置
	台
	8 
	否
	0.3200 


注：
（1）公开分项报价中的单价报价不可高于最高单价限价，否则为非实质性响应，投标无效。
（2）核心产品：消防水带（20-80-20）（序号122）
（八）第四标段技术参数
115、分水器（65-65×2）
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合XF868-2010《分水器和集水器》标准要求。
（2）结构材质：产品为二分水器，由本体、分水接口、阀门、手柄等部件组成，整体采用高强度铝合金材质锻造或压铸成型。
（3）接口规格：进水口采用65mm卡式雄接口，出水口采用65mm×2卡式雌接口，所有接口规格符合国家标准，与现有供水器材配套通用。
▲（4）阀门开启力≤121N；公称工作压力≥1.6MPa。
（5）内外表面处理：表面采用阳极氧化处理，增强耐腐蚀性和耐磨性能，接口表面醒目处清晰标注型号、商标或厂名等永久性标志。
（6）配套兼容性：所有螺纹、配件接口应与使用方现有接口或供水器材完全配套通用，确保采购后可直接接入现有供水线路使用。
116、分水器（80-65×3）
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合XF868-2010《分水器和集水器》标准要求。
（2）结构材质：产品为三分水器，由本体、分水接口、阀门、手柄等部件组成，整体采用高强度铝合金材质锻造或压铸成型，可将一路进水分为三路出水，满足多线作战供水需求。
（3）接口规格：进水口采用80mm卡式雄接口，出水口采用65mm×3卡式雌接口，接口规格符合国家消防标准，与现有供水器材配套通用。
▲（4）公称工作压力≥1.6MPa；阀门开启力≤130N。
（5）内外表面处理：表面采用阳极氧化处理，增强耐腐蚀性和耐磨性能，接口表面醒目处清晰标注型号、商标或厂名等永久性标志。
（6）配套兼容性：所有螺纹、配件接口应与使用方现有接口或供水器材完全配套通用，确保采购后可直接接入现有供水线路使用。
117、止水器
（1）结构组成：产品为65型止水器，由本体、进水口、出水口、阀门、手柄等部件组成，整体采用高强度铝合金材质锻造成型。
（2）接口规格：进水口采用KYKA65Z卡式雄接口，出水口采用KYK65Z卡式雌接口，接口规格符合国家消防标准，与65mm规格消防水带完全配套通用。
▲（3）公称工作压力≥2.5MPa。
▲（4）最高耐压强度≥3.75MPa；阀门开启力≤155N。
（5）整体重量≤1.6kg。
（6）内外表面处理：表面采用阳极氧化处理，增强耐腐蚀性和耐磨性能，接口表面醒目处清晰标注型号、商标或厂名等永久性标志。
（7）配套兼容性：所有接口应与使用方现有65mm卡式接口水带完全配套通用，确保采购后可直接接入现有供水线路使用。
118、消防水带16-65-20
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
▲（2）水带长度：20±0.2米，工作压力：1.6MPa，公称内径：65mm。
▲（3）单位长度质量≤270g/m，轴向延伸率≤1.5%，直径膨胀率≤4.2%，水带编织层与衬里之间的附着强度≥36.1N/25mm。
▲（4）水带衬里层要求：衬里表面应光滑、平整、均匀，水带衬里的扯断伸长率≥285%，扯断强度≥49MPa。
（5）每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
（6）接口要求：卡式接口，工作压力2.5MPa。接口内外表面阳极氧化处理，配备专用护套。
119、消防水带16-80-20
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
▲（2）水带长度：20±0.2米，设计工作压力：1.6MPa，公称内径：80mm。
▲（3）单位长度质量≤364g/m，轴向延伸率≤4.8%，直径膨胀率≤4.8%，水带编织层与衬里之间的附着强度≥45.2N/25mm。
▲（4）水带衬里层要求：衬里表面应光滑、平整、均匀，水带衬里的扯断伸长率≥300%，扯断强度≥54MPa。
（5）每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
（6）接口要求：卡式接口，工作压力2.5MPa。接口内外表面阳极氧化处理，配备专用护套。
120、消防水带20-40-20
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
▲（2）水带长度：20±0.2米，设计工作压力：2.0MPa，公称内径：40mm。
▲（3）单位长度质量≤160g/m，轴向延伸率≤3.5%，直径膨胀率≤4.8%，水带编织层与衬里之间的附着强度≥39.3N/25mm。
▲（4）水带衬里层要求：衬里表面应光滑、平整、均匀，水带衬里的扯断伸长率≥357%，扯断强度≥44MPa。
（5）每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
（6）接口要求：卡式接口，工作压力2.5MPa。接口内外表面阳极氧化处理，配备专用护套。
121、消防水带20-65-20
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
▲（2）水带长度：20±0.2米，设计工作压力：2.0MPa，公称内径：65mm。
▲（3）单位长度质量≤323g/m，轴向延伸率≤2.7%，直径膨胀率≤6.6%，水带编织层与衬里之间的附着强度≥38.5N/25mm。
▲（4）水带衬里层要求：衬里表面应光滑、平整、均匀，水带衬里的扯断伸长率≥295%，扯断强度≥50.2MPa。
（5）每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
（6）接口要求：卡式接口，工作压力2.5MPa。接口内外表面阳极氧化处理，配备专用护套。
122、消防水带20-80-20
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
▲（2）水带长度：20±0.2米，设计工作压力：2.0MPa，公称内径：80mm。
▲（3）单位长度质量≤428g/m，轴向延伸率≤4.2%，直径膨胀率≤3.6%，水带编织层与衬里之间的附着强度≥44.6N/25mm。
▲（4）水带衬里层要求：衬里表面应光滑、平整、均匀，水带衬里的扯断伸长率≥300%，扯断强度≥46MPa。
（5）每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
（6）接口要求：卡式接口，工作压力2.5MPa。接口内外表面阳极氧化处理，配备专用护套。
123、消防水带30-40-30
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
▲（2）水带长度：20±0.2米，设计工作压力：3.0MPa，公称内径：40mm。
▲（3）单位长度质量符合标准优等品要求，轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%，水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm。
▲（4）水带衬里层要求：衬里表面应光滑、平整、均匀，水带衬里的扯断伸长率≥300%，扯断强度≥45MPa。
（5）每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
（6）接口要求：卡式接口，工作压力4.0MPa。接口内外表面阳极氧化处理，配备专用护套。
124、消防水带40-80-20
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
▲（2）水带长度：20±0.2米，设计工作压力：4.0MPa，公称内径：80mm。
▲（3）单位长度质量≤428g/m，轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%，水带编织层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm。
▲（4）水带衬里层要求：衬里表面应光滑、平整、均匀，水带衬里的扯断伸长率≥300%，扯断强度≥50MPa。
（5）每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
（6）接口要求：卡式接口，工作压力4.0MPa。接口内外表面阳极氧化处理，配备专用护套。
125.水带（13-300-100）
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》标准要求。
（2）材质结构：织物层采用高强度涤纶长丝，水带编织层应编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经跳纬及划伤。内、外双面采用聚氨酯一次共挤成型，衬里与外覆层厚度应均匀，表面光滑平整、无褶皱或其他缺陷。
（3）水带内径：305+3.0mm，长度按采购单位要求定制；工作压力≥1.3MPa。
▲（4）水带单位长度质量≤4700g/m，轴向延伸率≤3%，膨胀率 ≤5%；水带织物层与衬里之间附着强度≥140N/25mm，水带织物层与外覆层之间附着强度≥140N/25mm；扯断伸长率≥ 400%，扯断强度≥30MPa。 
▲（5）接口：采用300mm12齿多齿接口，接口设有自动保险锁止。材质为高强度铝合金，防腐蚀。
126、水带包布
（1）主要用途与性能要求：用于消防水带泄漏孔洞的包覆，连接水带进行快速堵漏，解决水带因破损导致供水压力不足的问题。
（2）结构材质：两头挂钩由铸铁一次性成型，挂钩之间连接物为优质尼龙/帆布等材质。
（3）适用80/65mm水带。
▲（4）规格和重量：长≤80mm、宽≤44mm，重≤600g
127、水带挂钩
（1）主要用途与性能要求：用于将水带挂于梯子或其他物体上，以减轻水带输水过程中的下垂力，也可用于垂直铺设水带时的固定。
（2）结构材质：由两头挂钩由铸铁一次性成型，挂钩之间连接物为优质尼龙、帆布材质制成。
▲（3）承重要求：可承受80mm水带，注满水后的垂直重量。
▲（4）规格和重量：长≤50mm、宽≤30mm，重≤600g。
128、水带护桥
（1）主要用途与性能要求：用于保护消防水带，在火场或救援现场防止车辆通过时碾压损坏水带，确保供水线路畅通。
（2）材质：采用天然优质橡胶，经钢模制造而成，材质耐磨、耐压、抗老化。
▲（3）护桥槽：宽度≥90mm，深度≥75mm，可适配多种口径水带通过。
（4）外形尺寸：≥85×57cm，结构稳固，便于放置和收纳。
（5）底板厚度：≥5mm，确保整体结构强度。
（6）质量：≤30KG，便于消防员快速搬运和铺设。
▲（7）承重能力：≥50吨，可满足重型消防车辆通行的承压需求。
129、消防移动储水装置
★（1）提供所投产品的检验报告，检验结果和结论都应符合XF 1204-2014《移动式消防储水装置》标准要求。
（2）额定储水量：≥2吨。
（3）进出水口径：采用40mm卡式接口，接口材质为6061铝合金或同等材质，表面阳极氧化处理，耐腐蚀性强。
▲（4）主体面料：采用TPU/PVC/PE网架复合涂层布，具有抗酸、碱、油类腐蚀性能，无异味，具备抗紫外线能力。
（5）面料厚度：0.7～1.2mm；经向拉伸强度：≥500N/5cm；纬向拉伸强度：≥143.9N/5cm；材料撕裂强度：≥400N/5cm；断裂强力：≥200N。
▲（6）水压耐压性能：水压测试≥200kPa，无渗漏现象。
（7）底部耐磨性能：应具备底部耐磨、防穿刺设计，满足野外复杂地面使用需求。
▲（8）收纳方式：应可泄气、拆卸、折叠后收纳，并配套专用包装袋，便于运输和储存，占用空间小。
针对标★项（适用于全部标段）：
①标★项技术指标已明确要求提供检验检测报告的，投标文件须提供相应的材料（如技术指标中明确要求报告须具有CMA标识，须提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验检测报告（具有CMA标志））,未提供视作负偏离。标★项不允许负偏离，负偏离视作非实质性响应招标文件。
②上述情形以外标★项技术指标，须提供以下任意一种证明材料：1.相关技术资料支持（技术支持资料须为制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书）；2.制造商网站最新发布的资料打印件；3.国家认可的检测机构出具的检验(检测)报告；未提供视作负偏离。标★项不允许负偏离，负偏离视作非实质性响应招标文件。
第一标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包12）
101、排烟机（电动）
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应满足GB 27901-2011《移动式消防排烟机》标准要求。
102、排烟机（机动）
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应满足GB 27901-2011《移动式消防排烟机》标准要求。
103、排烟机（水驱动）
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应满足GB 27901-2011《移动式消防排烟机》标准要求。
第二标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包13）
104、手提式强光照明灯
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》标准要求。
105、移动照明灯组（拖箱式）
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB 26755-2011《消防移动式照明装置》标准要求。
第三标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包14）
110、手抬泵
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6245-2025《消防泵》标准内手抬机动消防泵组的标准要求。
112、泡沫吸液泵
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6245-2025《消防泵》标准内的标准要求。
114、空气充填泵 （带防爆箱）
★（1）充气量提供参照GB/T15487-2015《容积式压缩机 流量测量方式》内相关标准要求的检测报告，压缩级数、额定排气压力、密封试验提供参照GB/T3853-2017《容积式压缩机 验收试验》内相关标准要求的检测报告，噪音量提供参照GB/T4980-2025《容积式压缩机 噪音的测定》内相关标准要求的检测报告，振动烈度提供参照GB/T7777-2021《机械振动测量与评价》内相关标准要求的检测报告。
第四标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包15）
115、分水器（65-65×2）
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合XF868-2010《分水器和集水器》标准要求。
116、分水器（80-65×3）
★（1）提供所投产品完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合XF868-2010《分水器和集水器》标准要求。
118、消防水带16-65-20
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
119、消防水带16-80-20
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
120、消防水带20-40-20
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
121、消防水带20-65-20
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
122、消防水带20-80-20
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
123、消防水带30-40-30
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
124、消防水带40-80-20
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》和GB 12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
125.水带（13-300-100）
★（1）提供所投消防水带和消防接口完整有效的检验检测报告（报告具有CMA标识），检验结果和结论都应符合GB6246-2011《消防水带》标准要求。
129、消防移动储水装置
★（1）提供所投产品的检验报告，检验结果和结论都应符合XF 1204-2014《移动式消防储水装置》标准要求。
（九）商务要求（适用于全部标段）
1.交付时间
签订合同后60日历天内将货物送达指定地点。
2.交付地点
以具体签署的采购合同中货物交付地点为准。
3.履约保证金（函）
自合同签订之日起7个工作日内，供应商向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后三十个工作日为止；（4）担保金额为合同金额的5%）。如供应商提供的保函未载明前述内容的，采购人可以拒收该保函，并要求供应商以银行转账的方式提供履约保证金。合同履行完毕且在供应商无违约情形或无其它采购人有权扣除时，履约保证金将在采购人签署到货验收合格后，供应商向采购人提出申请，采购人于收到申请后30个工作日内将履约保证金或保函无息退还。若采购人超期未退还，则按照银行同期贷款利率支付利息。
4. 付款条件（进度和方式）
采购人在收到履约保证金（函）后，30天内向供应商支付合同总金额30%的价款。供应商按照合同约定交货，经采购人对合同中所有装备到货验收合格（采购人签署到货验收合格报告），凭供应商等额有效发票及采购人签署验收合格报告，采购人在30天内向供应商支付至合同金额的100%。
5. 售后服务要求
（1）供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的近六个月生产的全新产品。
（2）中标供应商须负责送货上门及安装调试、使用培训。过程中的全部运输、装卸、保管等均由中标供应商负责。
（3）质量保证期：从验收合格后三十六个月（双方签署验收报告时起算）。
（4）维修和响应服务：质保期内，中标供应商必须在接到报修电话后8小时内响应，24小时内到达现场免费维修，24小时内修复。如 24小时内无法修复的，必须全免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品（或采用应急措施）供采购人临时使用，不得影响采购人的正常工作，直到故障产品修复。中标供应商对所有设备实行终身维护，保修期外发生维修只收配件、材料及维修期人工工时费。
（5）中标供应商须提供全天候7×24的售后服务，中标供应商提供统一的售后服务受理电话，在投标文件中明确售后服务受理电话号码及专门为采购人服务的客户服务经理姓名、电话。中标供应商应免费为采购人培训使用及维护人员，确保采购人使用人员能正确使用、维护保养。
（6）所投产品如有备品备件，供应商须编制质保期后三年内必须的备品备件报价表，并承诺质保期后三年内，以报价表中的单价向采购人供应备品备件。
6.其他
信息化标签要求：根据消防救援局发布的新版装备管理系统要求，中标供应商须在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息，生成装备的专属二维码和 RFID 码。交货时须将生成的二维码标签和 RFID 码标签制作成标签固定安装在每件 （套）装备上，实现单件（套）装备的扫码登记功能。注：装备基础信息采集子系统为免费注册应用，系统网址 http://xfzb.119.gov.cn。赋码要求：二维码和 RFID 实现二合一 (即在一个标签上体现)。
（十）供应商根据本项目特点，制定下列培训方案。
1.培训时间计划及培训人员安排；
2.培训内容设计安排；
3.重点难点及培训结果保障措施
（十一）供应商根据本项目特点，制定下列售后服务方案。
1.售后服务机构及人员网点配置；
2.响应时间；
3.零配件供应周期、备货储存、工时费等；
4.定期安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养等方案
（十二）履约验收
1.采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》(苏财规(2024)7号)相关要求，组织项目履约验收基本工作。
2.采购文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，中标供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。
3.采购单位将按照验收标准要求组织验收，供应商所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求；所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵；所供产品结构牢固，无安全隐患；所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
七、综合说明
1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。
3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。
4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
八、政府采购政策
1.中小微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
2.残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3.监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4.对本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
5.绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
[bookmark: _Toc5111][bookmark: _Toc11789][bookmark: _Hlk55741158][bookmark: _Toc105397794][bookmark: 合同的特殊条款]
第五章  合同及主要条款
[bookmark: _Toc57376410][bookmark: _Toc8564][bookmark: _Toc27667]采购合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规和相关规定，通过（招标编号：       ）的招标并经评审专家评定，确定为中标单位。甲方与乙方经友好商，在平等自愿、诚实守信的原则下，同意按照下面条款签署本合同。
一、合同文件及优先解释顺序
1.1 本合同由下列文件共同构成并视为一个整体，彼此相互解释，相互补充。各合同构成文件的优先解释顺序如下：
a.合同补充协议（如有）
b.本合同文本；
c.合同附件（包括：报价明细表；技术协议；列明产品名称型号、详细的中文技术规格书（与投标文件技术偏离表一致）；清晰的外观照片；工具、零备件清单；产品全寿命周期的主要耗损件、易损件及维修费用价格清单（须承诺保证供应且价格合理））；
d.中标人的投标文件(含澄清文件)；
e.本项目招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）。
1.2 本项目合同按照招标文件要求和中标人投标文件中的承诺进行签订。对于同一事项在中标人投标文件中的承诺优于招标文件要求的，或招标文件中未提出明确要求的事项，均以中标人投标文件内容为准。对于招标文件中提出明确要求，但中标人投标文件中不满足或不一致的相关内容，按如下原则处理：若中标人投标文件商务偏离表和技术偏离表中明确表示无偏离、或未明确提出偏离的，均以招标文件要求为准，否则以中标人投标文件内容为准。
1.3 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。
1.4 在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。
二、产品名称、单价
	品名
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	（需满足为完成该项目的相关运输、安装、培训、售后服务、维修、更换和质保、检验等所有费用）
如投标文件中技术条款或商务条款有正偏离，应在合同中进行明确。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



三、合同总金额
3.1 本合同预估金额为（大写）：    元人民币（¥：    元）。
3.2本合同总金额为乙方完成本合同项下全部义务（包括但不仅限于产品设计及制造、标准附件、备品备件、专用工具、系统集成、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修维护等一切税金和费用等）的费用和报酬，除本合同另有约定外，甲方无须支付其他任何费用和款项。产品单价，在合同履行期间不因原材料价格、人工成本、汇率等任何因素调整。
四、质量要求及技术准备
4.1 乙方提供的产品或服务须符合（招标编号：    ）招标文件指定标准及国家标准、行业标准、环保要求（上述标准不一致的，以严格或最新的标准为准），若本合同所涉产品涉及《强制性产品认证管理规定》，则须提供相关证明资料。
4.2 乙方所供装备保证是近六个月内生产的全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致甲方消防员或第三方在使用过程中发生伤亡的，由乙方负责一切后果，并承担法律责任）
4.3 乙方除应履行按期按量交付合格装备的义务外，还应当提供下列服务:①装备现场安装、启动、调试；②装备组装和一般维修所必须的工具；③对甲方技术人员的技术指导或培训；④提供装备使用说明、影音视频等资料；⑤投标文件承诺的所有服务。
4.4 根据消防救援局发布的新版装备管理系统要求，乙方须在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息，生成装备的专属二维码和 RFID 码。交货时须将生成的二维码标签和 RFID 码标签制作成标签固定安装在每件(套)装备上赋码要求：二维码和 RFID 实现二合一(即在一个标签上体现)），实现单件(套)装备的扫码登记功能。乙方未按本条要求完成赋码、标签制作或安装的，甲方有权拒绝接收该批次货物。
注: 装备基础信息采集子系统为免费注册应用，系统网址 http://xfzb.119.gov.cn。
五、交付使用时间、交货方式及交货地点
5.1 交付使用时间：签订合同后60日历天内将货物送达指定地点。
5.2 交货地点： 
5.3 交货方式：由乙方送货上门。交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付与产品有关的单证和资料。
六、货款支付
6 付款方式：甲方在收到履约保证金（函）后，30天内向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告），并经结算审计后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方在30天内向乙方支付至结算审定金额100%。
七、履约保证金
7.1 自合同签订之日起7个工作日内，乙方向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金或金融机构出具的独立保函。出具的独立保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后三十个工作日为止；（4）担保金额为合同金额的5%），如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金。
7.2 自甲方签署到货验收合格后，乙方向甲方提出申请，甲方于收到申请后30个工作日内将履约保证金或保函无息退还。
7.3 对于乙方应承担的违约责任/索赔金额，甲方有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。
7.4 乙方应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向甲方补足履约保证金。
八、税费
8 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、质量保证及售后服务
9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
9.2 乙方提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三十六个月，乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。
9.3 响应时间：质保期内，乙方必须在接到报修电话后8小时内响应，24小时内到达现场免费维修，24小时内修复。如 24小时内无法修复的，必须全免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品（或采用应急措施）供招标人临时使用，不得影响招标人的正常工作，直到故障产品修复。乙方对所有设备实行终身维护，保修期外发生维修只收配件、材料及维修期人工工时费。
9.4 乙方须提供全天候7×24的售后服务，乙方提供统一的售后服务受理电话，在投标文件中明确售后服务受理电话号码及专门为招标人服务的客户服务经理姓名、电话。乙方应免费为招标人培训使用及维护人员，确保招标人使用人员能正确使用、维护保养。
9.5 所投产品如有备品备件，乙方须编制质保期后三年内必须的备品备件报价表，并承诺质保期后三年内，以报价表中的单价向甲方供应备品备件。
十、调试和验收
10.1 乙方交付的产品为原制造厂商生产的全新产品，整体无污染，无侵权行为。表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。甲方对乙方提交的货物清单数量核对给予签收，由甲方出具签收单视为交付。甲方对乙方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准、环保标准或行业标准（以最严标准为准）进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由甲方出具验收结果报告视为验收合格。甲方有权委托国家消防装备质量检验检测中心或其他权威第三方检测机构进行抽检送检，检测方案由甲方依据招标文件确定。
10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方，但不能作为交付产品质量、规格、数量或性能的最终检验结果。验收时乙方须提供投标文件内检测报告原件供验收使用。
10.3 依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准，鉴定费用由乙方先行垫付。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的违约责任。
10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收通过并不免除乙方因产品质量瑕疵而应承担的维修、赔偿等责任。
10.5 验收通过的，由甲方提供书面验收结果报告。若产品不符合合同约定，甲方有权拒收货物，同时要求乙方进行整改，整改累积次数不超过 2 次，整改时限不得超过30天。整改后仍未通过验收的，甲方将拒收或退货，并由乙方赔偿甲方由此造成的一切损失。乙方需整改的，整改期计入交货期限，乙方因整改超过交货期限交货的，甲方有权按照本合同相应要求乙方承担合同约定的逾期违约责任。乙方供货的产品经甲方3次验收不合格，甲方可以单方面解除合同，乙方在甲方解约后3个工作日内退还已付款，并按照合同总价款的5%承担违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿给甲方造成的损失。
10.6 产品用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等均应列明清单并按清单交付给甲方。使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
10.7 产品使用进口配件的，必须提供原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
十一、货物包装、发运及运输
11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
11.2 使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。
11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点甲方出具签收单视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之五违约金。
12.2 甲方无故逾期付款的，依法承担逾期付款责任，不超过合同总价款的5%。
12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同或者起诉。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应在甲方解约后3个工作日内退还甲方已付款（如有），并向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物或未能如期更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担合同总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.5 乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，甲方一律拒收该货物，乙方实施更换货物或整改但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，并追究违约责任；乙方未在合同约定的整改次数或期限内更换或整改的，甲方可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令乙方限期整改，整改次数不超过2次或总的整改时间不超过30天。因乙方责任不能按合同履约，在整改验收期间，造成该装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，甲方有权追究乙方所造成的经济损失、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。
12.6 乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其它根据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未付货款或保证金中扣除，不足部分有权要求乙方补足。乙方赔偿甲方的损失，包括但不限于甲方为起诉、行动、请求产生的所有损失、费用和支出，包括诉讼费、保全费、保全担保费、执行申请费、鉴定费、律师费、差旅费等。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水、疫情等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。）
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼
14 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十五、转包
15 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。
十六、知识产权
16.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
十七、合同生效及其它
17.1 合同经甲乙双方法定代表或授权委托代表签字且加盖单位公章后生效。
17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
17.3 本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
17.4 附件：
（1）投标文件中服务承诺；
（2）投标明细清单及产品图片（图片展示标签黏贴标记处）；
（3）投标文件技术偏离表；
（4）投标文件分项报价格。
补充条款：（支队根据实际情况与供货单位签署的售后服务承诺等保障合同履行的内容，但不得偏离合同实质性条款。）
	甲    方:
	乙    方：

	单位名称（盖章）：
	单位名称（盖章）:

	单位地址：
	单位地址:

	银行账户信息：
	银行账户信息：

	法定代表人（签字或盖章）：
	法定代表人（签字或盖章）：

	委托代理人：
签约日期：
	委托代理人：
签约日期：


附件：履约验收方案

一、验收程序
1、在装备生产的关键环节（如装备生产调试期间），视情组织装备骨干、使用单位人员入厂开展节点验收，加强消防装备生产过程中质量控制。
2、装备到货后，供应商应做好装备清理、性能测试、随车器材核对、装备自验和停放待验等准备工作，将《装备验收申请表》（附件1）及消防装备验收供应商提交资料清单（附件2）提交至支队相关使用单位申请验收。
二、验收方法
1、履约验收应对照合同文本以及投标文件响应逐条核查。
2、测试验收应对照投标技术响应开展一致性核查和质量性能核查。
一致性核查应对交付装备与投标文件约定的信息是否一致、装备组成部件和文件资料是否齐全开展逐项核查。
质量性能核查应对交付装备的功能、性能指标进行实地测试后，与投标文件、检验报告等技术文本约定的信息进行核查。
3、后勤装备部门验收时，视情组织抽样送专业机构检测。
三、验收评定
1、履约验收情况和测试验收情况均合格的方可评定为验收合格。
2、履约验收情况经投标商务响应核查通过和检验报告、认证证书真实性核查通过的，方可评定为验收合格。
3、测试验收情况经一致性核查、质量性能核查通过的，方可评定为验收合格。
交付装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、标书文件约定的信息一致，组成部件和文件资料齐全的，评定为一致性核查合格。
交付装备的性能指标经过实地测试、检验报告证实或抽样送检合格，达到投标文件、检验报告等技术文本中性能指标要求的，评定为质量性能核查合格。
4、合同约定交货期满后，整改次数不得超过2次，整改时限不得超过3个月，质量未能达到投标文件承诺、供应商对存在的问题无法整改或整改超时限的，验收评定为不合格。
附件：
1、装备验收申请表
2、消防装备验收供应商提交资料清单
3、装备到货交付确认表

附件1：
装备验收申请表
我公司（盖章）下列产品已送达贵单位指定收货地点，验收资料准备完毕，现提出到货验收申请，请贵单位人员组织验收。
	项目/合同编号
	装备名称
	数量
	单价
	总价
	使用单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	如：车架号

	验收准备资料
	是否齐全

	1
	有效的检验报告原件、复印件
	
	
	
	

	2
	生产合格证、出厂检验合格证及其复印件
	
	
	
	

	3
	装备操作手册（产品说明书）、保养保修手册
	
	
	
	

	4
	采购合同及投标文件中商务响应复印件
	
	
	
	

	5
	其他验收有关资料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





附件2：
消防装备验收供应商提交资料清单
1、采购合同及投标文件中商务响应复印件；
2、有效的检验报告原件、复印件；
3、生产合格证、出厂检验合格证及其复印件；
4、装备操作手册（产品说明书）、保养保修手册；
5、其他按要求须提供的资料文本。

所有资料必须为中文，资料不齐全或不符合要求的不予验收。



附件3：

苏州市消防救援支队装备到货交付时间确认表

	项目/合同编号
	装备名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应厂商
	
	使用单位
	

	合同交货时间
	
	供应商（厂家）签名
	

	实际到货时间
	
	
	

	使用单位
确认意见
	

	备注
	





[bookmark: _Toc105397795][bookmark: 评分要点]第六章  评标办法和评分标准
[bookmark: _Toc16264][bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc17476]一、评标办法：
1.本项目评标办法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。本项目推荐中标候选人1名。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标候选人。
2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
5.同一个供应商可以对本项目所有标段进行投标，本项目允许兼投兼中。
6.针对中小企业、残疾人福利性单位和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
7.采购本国产品的支持政策
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK25]7.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK26]7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“附件3公开分项报价”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。




二、评分标准：
第一标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包12）
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值（分）

	价格部分
（30分）
	投标报价
	第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100
	30分

	技术及商务部分
（70分）
	▼技术参数
	1.起评分：
有效投标人的起评分为50分。
2.扣分条款：
2.1 重要技术参数条款（标▲项技术指标）响应得分=（投标人满足重要技术参数条款的数量÷器材参数中重要技术参数条款的总数量）×18分。（本包标▲项技术指标，共5条）
2.2 一般技术参数条款（未标注★或▲的技术指标）响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷器材参数中一般技术参数条款的总数量）×32分（本包未标注★或▲的技术指标，共32条）。
注：(1)标▲须提供以下任意一种证明材料:1.相关技术资料支持(技术支持资料须为制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书);2.制造商网站最新发布的资料打印件;3.国家认可的检测机构出具的检验(检测)报告;未提供视作负偏离，负偏离不得分。
（2）对重要技术参数条款和一般技术参数条款的响应得分四舍五入并保留小数点后2位。
	50分

	
	培训方案
	结合本项目采购需求，对投标人的培训方案（①培训时间计划及培训人员安排；②培训内容设计安排；③重点难点及培训结果保障措施等进行综合评审：
上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6分

	
	售后服务方案
	结合本项目采购需求，对投标人的售后服务方案（①售后服务机构、人员网点配置及响应时间；②零配件供应周期、备货储存、工时费等；③定期安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养等方案）进行综合评审：
上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6分

	
	▼延长质保
	投标人所投产品质保期响应招标文件最低要求（质保三年）基础上每增加一年加0.5分，最高得1分。
注：投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺书，不提供则不得分。
	1分

	
	▼制造商授权、制造商原厂售后服务承诺
	若投标人为所投产品制造商的，提供制造商声明函及售后服务承诺函的得 2 分，未提供则不得分；
若投标人为所投产品代理商的，提供所投产品制造商授权函及原厂售后服务承诺函的得 2 分，未提供则不得分。
本项最高2分。
	2分

	
	▼履约能力
	所投产品的投标人或产品制造商（提供同类产品销售业绩）近3年（自2023年10月份）以来有销售业绩的（非单一产品包为核心产品）。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。每提供一份有效业绩证明材料得1分，最多得5分。
注：
①业绩证明材料需同时提供合同、验收证明以及合同执行过程中任意一次付款的发票复印件加盖公章（三者缺一不可），合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，否则视为无效合同）。
②统招分签的合同按一个合同业绩计。（多个合同项目名称一致的，均按一个合同计。）
③合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
④合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。
	5分


带▼项为客观分


第二标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包13）
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值（分）

	价格部分
（30分）
	投标报价
	第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100
	30分


	技术及商务部分
（70分）
	▼技术参数
	1.起评分：
有效投标人的起评分为50分。
2.扣分条款：
2.1 重要技术参数条款（标▲项技术指标）响应得分=（投标人满足重要技术参数条款的数量÷器材参数中重要技术参数条款的总数量）×25分。（本包标▲项技术指标，共10条）
2.2 一般技术参数条款（未标注★或▲的技术指标）响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷器材参数中一般技术参数条款的总数量）×25分（本包未标注★或▲的技术指标，共46条）。
注：(1)标▲须提供以下任意一种证明材料:1.相关技术资料支持(技术支持资料须为制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书);2.制造商网站最新发布的资料打印件;3.国家认可的检测机构出具的检验(检测)报告;未提供视作负偏离，负偏离不得分。
（2）对重要技术参数条款和一般技术参数条款的响应得分四舍五入并保留小数点后2位。
	50分

	
	培训方案
	结合本项目采购需求，对投标人的培训方案（①培训时间计划及培训人员安排；②培训内容设计安排；③重点难点及培训结果保障措施）等进行综合评审：
上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6分

	
	售后服务方案
	结合本项目采购需求，对投标人的售后服务方案（①售后服务机构、人员网点配置及响应时间；②零配件供应周期、备货储存、工时费等；③定期安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养等方案）进行综合评审：
上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6分

	
	▼延长质保
	投标人所投产品质保期响应招标文件最低要求（质保三年）基础上每增加一年加0.5分，最高得1分。
注：投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺书，不提供则不得分。
	1分

	
	▼制造商授权、制造商原厂售后服务承诺
	若投标人为所投产品制造商的，提供制造商声明函及售后服务承诺函的得 2 分，未提供则不得分；
若投标人为所投产品代理商的，提供所投产品制造商授权函及原厂售后服务承诺函的得 2 分，未提供则不得分。
本项最高2分。
	2分

	
	▼履约能力
	所投产品的投标人或产品制造商（提供同类产品销售业绩）近3年（自2023年10月份）以来有销售业绩的（非单一产品包为核心产品）。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。每提供一份有效业绩证明材料得1分，最多得5分。
注：
①业绩证明材料需同时提供合同、验收证明以及合同执行过程中任意一次付款的发票复印件加盖公章（三者缺一不可），合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，否则视为无效合同）。
②统招分签的合同按一个合同业绩计。（多个合同项目名称一致的，均按一个合同计。）
③合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
④合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。
	5分


带▼项为客观分

第三标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包14）
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值（分）

	价格部分
（30分）
	投标报价
	第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100
	30分


	技术及商务部分
（70分）
	▼技术参数
	1.起评分：
有效投标人的起评分为50分。
2.扣分条款：
2.1 重要技术参数条款（标▲项技术指标）响应得分=（投标人满足重要技术参数条款的数量÷器材参数中重要技术参数条款的总数量）×23分。（本包标▲项技术指标，共11条）
2.2 一般技术参数条款（未标注★或▲的技术指标）响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷器材参数中一般技术参数条款的总数量）×27分（本包未标注★或▲的技术指标，共53条）。
注：(1)标▲须提供以下任意一种证明材料:1.相关技术资料支持(技术支持资料须为制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书);2.制造商网站最新发布的资料打印件;3.国家认可的检测机构出具的检验(检测)报告;未提供视作负偏离，负偏离不得分。
（2）对重要技术参数条款和一般技术参数条款的响应得分四舍五入并保留小数点后2位。
	50分

	
	培训方案
	结合本项目采购需求，对投标人的培训方案（①培训时间计划及培训人员安排；②培训内容设计安排；③重点难点及培训结果保障措施）等进行综合评审：
上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6分

	
	售后服务方案
	结合本项目采购需求，对投标人的售后服务方案（①售后服务机构、人员网点配置及响应时间；②零配件供应周期、备货储存、工时费等；③定期安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养等方案）进行综合评审：
上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6分

	
	▼延长质保
	投标人所投产品质保期响应招标文件最低要求（质保三年）基础上每增加一年加0.5分，最高得1分。
注：投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺书，不提供则不得分。
	1分

	
	▼制造商授权、制造商原厂售后服务承诺
	若投标人为所投产品制造商的，提供制造商声明函及售后服务承诺函的得 2 分，未提供则不得分；
若投标人为所投产品代理商的，提供所投产品制造商授权函及原厂售后服务承诺函的得 2 分，未提供则不得分。
本项最高2分。
	2分

	
	▼履约能力
	所投产品的投标人或产品制造商（提供同类产品销售业绩）近3年（自2023年10月份）以来有销售业绩的（非单一产品包为核心产品）。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。每提供一份有效业绩证明材料得1分，最多得5分。
注：
①业绩证明材料需同时提供合同、验收证明以及合同执行过程中任意一次付款的发票复印件加盖公章（三者缺一不可），合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，否则视为无效合同）。
②统招分签的合同按一个合同业绩计。（多个合同项目名称一致的，均按一个合同计。）
③合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
④合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。
	5分


带▼项为客观分


第四标段：苏州市消防救援支队2026年度消防器材采购项目（包15）
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值（分）

	价格部分
（30分）
	投标报价
	第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100
	30分


	技术及商务部分
（70分）
	▼技术参数
	1.起评分：
有效投标人的起评分为50分。
2.扣分条款：
2.1 重要技术参数条款（标▲项技术指标）响应得分=（投标人满足重要技术参数条款的数量÷器材参数中重要技术参数条款的总数量）×35分。（本包标▲项技术指标，共35条）
2.2 一般技术参数条款（未标注★或▲的技术指标）响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷器材参数中一般技术参数条款的总数量）×15分（本包未标注★或▲的技术指标，共43条）。
注：(1)标▲须提供以下任意一种证明材料:1.相关技术资料支持(技术支持资料须为制造商公开发布的印刷资料或技术规格书或使用说明书);2.制造商网站最新发布的资料打印件;3.国家认可的检测机构出具的检验(检测)报告;未提供视作负偏离，负偏离不得分。
（2）对重要技术参数条款和一般技术参数条款的响应得分四舍五入并保留小数点后2位。
	50分

	
	培训方案
	结合本项目采购需求，对投标人的培训方案（①培训时间计划及培训人员安排；②培训内容设计安排；③重点难点及培训结果保障措施）等进行综合评审：
上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6分

	
	售后服务方案
	结合本项目采购需求，对投标人的售后服务方案（①售后服务机构、人员网点配置及响应时间；②零配件供应周期、备货储存、工时费等；③定期安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养等方案）进行综合评审：
上述每项应逐条叙述，内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6分

	
	▼延长质保
	投标人所投产品质保期响应招标文件最低要求（质保三年）基础上每增加一年加0.5分，最高得1分。
注：投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺书，不提供则不得分。
	1分

	
	▼制造商授权、制造商原厂售后服务承诺
	若投标人为所投产品制造商的，提供制造商声明函及售后服务承诺函的得 2 分，未提供则不得分；
若投标人为所投产品代理商的，提供所投产品制造商授权函及原厂售后服务承诺函的得 2 分，未提供则不得分。
本项最高2分。
	2分

	
	▼履约能力
	所投产品的投标人或产品制造商（提供同类产品销售业绩）近3年（自2023年10月份）以来有销售业绩的（非单一产品包为核心产品）。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。每提供一份有效业绩证明材料得1分，最多得5分。
注：
①业绩证明材料需同时提供合同、验收证明以及合同执行过程中任意一次付款的发票复印件加盖公章（三者缺一不可），合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，否则视为无效合同）。
②统招分签的合同按一个合同业绩计。（多个合同项目名称一致的，均按一个合同计。）
③合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
④合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。
	5分


带▼项为客观分

2
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