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                                           前附表
	序号
	内容
	规定

	1
	采购内容
	2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治（平江街道）

	2
	响应文件有效期
	响应文件有效期为60日历天（从提交响应文件截止时间当日起算）

	3
	响应保证金
	本次采购活动须交纳响应保证金：无需提交（响应文件中提供《响应保证承诺书》）

	4
	现场考察
	根据自身投标需要，供应商可对有关现场和周围环境自行进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。现场考察所发生的费用由供应商自己承担。

	5
	质疑
	供应商对采购文件如有疑问，请将疑问及“供应商投标确认函”于法律规定时间前以书面形式递交至苏州名城天工项目管理有限公司
联系地址：苏州市金秋路东36号3楼301室，联系人：王伟珍

	6
	响应文件份数
	本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。

	7
	磋商响应货币
	人民币

	8
	磋商时间和地点
	时间：2026年11月3日13：30（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

	9
	成交原则
	采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

	10
	履约保证金
	无

	11
	签订合同
	按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与成交供应商原则上应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

	12
	评审办法
	详见“评审方法及标准”

	13
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，本次采购无效（废标）： 
（一）符合专业条件的投标（响应）人或者对采购文件作实质响应的投标（响应）人不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标（响应）人的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的（报价不符合采购文件要求的）； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	14
	投标（响应）无效因素
	（一）有下列情形之一的，视为投标（响应）人串通投标（响应），其投标（响应）均无效：
1.不同投标（响应）人的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标（响应）人委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜；
3.不同投标（响应）人的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同投标（响应）人的投标（响应）文件异常一致或者投标（响应）报价呈规律性差异；
5.不同投标（响应）人的投标（响应）保证金从同一单位或者个人的账户转出；
6.不同投标（响应）人的响应文件制作机器码一致；
（二）投标（响应）人存在下列情况之一的，投标（响应）无效:
1.未按照采购文件规定提交投标（响应）保证金或响应保证承诺书的；
2.未按照采购文件规定要求签名、盖章；
3.不具备采购文件中规定资格要求；
4.报价超过采购文件中规定的最高限价的；
5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
6.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

	15
	代理服务费
	此项目的代理费及评审费由采购单位进行支付。招标代理服务费金额=代理费-评审费。根据国家现行取费政策，按照以下计算方法的6折确定招标代理服务费金额：
按预算金额,100万元以下部分的费率为1.5%，100万元（含）~ 500万元部分费率为0.8%，500万元（含）~ 1000万元部分费率为0.45%，不足2000元，按2000元计取，评审费按实际发生金额支付，支付标准参考苏财购〔2016〕48 号文。

	16
	其他
	注：
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                                  第一章 磋商公告

项目概况
2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治（平江街道）项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年11月3日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320508-SZMC-C2026-0002
项目名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治（平江街道）
采购方式：竞争性磋商
预算金额：人民币壹佰陆拾肆万陆仟贰佰柒拾捌元陆角玖分（¥1646278.69元）
采购需求：
1. 项目主要内容：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治（平江街道）。
2.项目地点：姑苏区平江街道，具体以采购人指定地点为准。
3.合同期限：工期120日历天，质量要求合格。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：
特殊条件：
1、供应商具有有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质或具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；具备安全生产条件、并取得《安全生产许可证》。
2、拟派项目经理具有建筑工程专业注册二级建造师及以上执业资格和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）且项目经理无在建承诺书；
项目负责人必须满足下列条件：1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业: A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
4）本项目不接受联合体投标；本项目不得转包；
[bookmark: _Toc327255714]三、获取采购文件: 
1.报名截止时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统
3.报名方式（网上报名）
四、响应文件提交
截止时间：2026年11月3日13：30（北京时间）
地点：“苏采云”系统 
五、开启
时间：2026年11月3日13：30（北京时间）
地点：苏州市市辖区政府采购不见面虚拟开标室 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
（一）获取采购文件:
1.报名截止时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统
3.报名方式（网上报名）
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：免费
（二）提交响应文件截止时间、磋商时间和地点：
1.提交响应文件截止时间：2026年11月3日13：30（北京时间）
2.磋商时间：2026年11月3日13：30（北京时间）
3.磋商地点：“苏采云”系统。
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
（三）其他补充事宜
1.本次采购有关信息发布在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网。
2.投标（响应）保证金：本项目无需提交投标（响应）保证金。
3.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：苏州市姑苏区人民政府平江街道办事处
地址：苏州市人民路1719号
联系人：张欣
联系电话：0512-67666232  
2.采购代理机构信息
名  称：苏州名城天工项目管理有限公司
地址：苏州市金秋路东36号3楼301室
联系人：王伟珍  钱力扬
电话：0512-65838702
3.项目联系方式
联系人：王伟珍
联系电话：0512-65838702  
















第二章、采购需求
一、磋商编号：JSZC-320508-SZMC-C2026-0002
二、采购方式：竞争性磋商采购
采购项目预算：人民币壹佰陆拾肆万陆仟贰佰柒拾捌元陆角玖分（¥1646278.69元）                      
三、采购内容：
1、本工程项目根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。
2、现场条件：
2.1施工现场平整情况：现有原状。
2.2场内外道路：已到位。
2.3施工用电：已到位，装表计量。费用由承包商承担，考虑在报价中，据实际使用量支付给发包方。

3、发包范围: 2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治（平江街道）。详见附件工程量清单。        
4、工期要求:工期120日历天内完成；质量要求合格。（实际开工日期以业主通知为准）。
5、质量要求：合格 ，质量保修期限：二年。
6、对供应商要求：详见磋商公告。
四、综合说明及其他要求
1、付款步骤：详见合同条款。
2、磋商响应单位所提供服务应能够至少达到采购技术规范及要求。
3、磋商响应单位必须承诺按采购文件中提出的全部技术规范要求及服务内容。
4、报价说明
4.1投标报价应根据采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。
本采购文件；
（1）《建设工程工程量清单计价标准》 (GB/T50500-2024) 及其9本计算规范；
国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
（2）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
（3）采购文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
（4）建设工程设计文件及相关资料；
（5）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
（6）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
（7）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
其他的相关资料。
4.2、计价方式：本工程项目采用下列第  （1）  种计价方式。
（1）工程量清单计价方式    （2）计价表计价方式
4.3、报价方式：本工程项目采用下列第  （2）  种报价方式。
（1）固定总价报价    （2）固定单价报价
4.4、固定单价报价：磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：
（1）参加磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程工程量清单各子目综合单价的确定方式为：以供应商第一次报价清单各子目综合单价为基准，按其成交价与供应商第一次报价清单相比的下浮系数同比例下浮。上述调整后形成本项目报价单。最终价格以审计为准。
（2）本工程所需的各项施工措施费，均包含在合同总价中。
（3）报价时，不可竞争费用均按规定计算（如有），不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。不可竞争费为：税金、暂估价（如有）、暂列金额（如有）。
（4）计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
4.5、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费、扬尘污染防治增加费，奖励费、考评费均不计）。供应商不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。
4.6、响应文件报价的计价方式:工程量清单中每一个子目和单项均需填写单价、合价，投标人没有填写单价、合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价、合价中。
本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。
5、变更后的追加费用不得超过原合同清单已有项金额的10%，超过部分财政不再安排资金。
6、小额工程在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更备案管理的相关规定办理变更备案手续。工程完工验收合格后，按照财政投资评审操作规程向相关部门申请项目结算评审，由相关部门对其工程结算进行评审，并出具评审报告。
7、合同备案要求
（1）需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，除了需在财政部门采购管理科进行合同备案外，还需凭政府采购成交通知书至项目所在地的住建招标部门按要求进行项目登记、合同备案等工作，否则无法办理相关工程监管手续。
（2）无需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，只需在财政部门采购管理科进行合同备案即可。
8、下列各项费用应包含在磋商响应报价中：
（1）施工及生活临时用水由成交单位自行安装施工用水管道及水表（采购单位提供给水接驳点），费用均须包含在响应报价中，由成交单位自行承担；
（2）施工及生活临时用电由成交单位自行安装施工用电设施（采购单位提供用电接驳点及计量电表）费用均须包含在响应报价中，由成交单位自行承担；
（3）为保证安全施工及过往行人、车辆的安全通行实施的围栏、硬化、保卫、看护、夜间照明等措施工作；发生任何事故所需承担的一切责任及义务均由施工单位承担；
（4）因施工造成的周边的设施、设备及其他附属物的污染、破损，施工单位须进行复原或进行相应的经济赔偿；
（5）建筑物、构筑物等场内外原有事物的排险加固费用；
（6）场内障碍物（含裸露及埋藏的垃圾、地表植物）的清除、外运及换填费用；
（7）施工垃圾外运费用，倾倒地点应符合苏州姑苏区的规定；
（8）运输线路上的道路维护、保洁费用；
（9）施工拆除废料全部由中标供应商按要求外运，施工综合报价必须包含垃圾外运费用；
（10）根据苏州市、姑苏区有关规定办理与施工生产相关的申请、审批、保证、批准手续所需的费用；
（11）通过现场踏勘，作为有经验的供应商可预见的工作内容所需的费用。
（12）因施工造成的周边的设施、设备及其他附属物的污染、破损，施工单位须进行复原。
（13）投标单位须考虑节假日施工措施费用。
（14）上述工作内容无论工程量清单中是否列项，供应商均应将所需费用包含在响应总价中。施工中此类项目均不予计量工程量。
9、验收标准：根据采购文件、采购合同及有关规定要求验收。
10、本工程如有提供参考品牌及规格型号的主要材料，仅做参考，并没有限制性，供应商可以直接选用或采用替代标准产品进行报价，但这些替代标准要优于或相当于采购文件要求，以满足采购人的需要。施工中如招标人发现投标人采用的品牌低于参考品牌的标准，造成不能满足采购人的需要的，则招标人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，中标人必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且中标价格不予调整。
五、响应文件的组成及要求
（一）文件组成（采购文件内格式与系统内格式不一致的，以系统内格式要求为准）
1、资格审查响应文件
1.1供应商有效的营业执照扫描件、具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备安全生产条件扫描件；
1.2项目经理具有建筑工程贰级及以上建造师执业资格，具有建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）扫描件；
1.3项目经理无在建工程承诺书（格式见附件）
1.4供应商满足条件的资格证明文件：
①具有独立承担民事责任的能力证明。（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）
②良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（具备履行合同的相关设备、人员等证明材料）；
④依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：包括但不限于最新一期的缴纳税收的凭据，最新一期社会保险缴纳的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单扫描件）；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；
1.5《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的相关证明材料扫描件（《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的相关证明材料的上传资料必须为盖有公章的扫描件，否则视为无效响应资料）；
2、符合性审查响应文件
2.1磋商响应单位法定代表人身份证扫描件（双面，须在有效期内）；
2.2法定代表人授权委托书（如有授权）；
2.3授权委托代理人身份证扫描件（如有授权）（双面，须在有效期内）；
2.4磋商响应函（格式见附件）；
2.5报价明细表（详见工程量清单格式）；
2.6响应保证承诺书（格式见附件）；
2.7《安全责任承诺书》、《工程项目施工管理委托书》、响应保证承诺书（格式见附件）；
2.8 商务条款偏离表及技术条款偏离表（格式自拟）；
2.9项目组人员一览表（格式自拟）；
2.10《企业类似业绩一览表》（格式见附件）；
2.11 评分标准中需要提交的其他材料；
3、施工方案；
采购文件中采购需求、附件格式及评分标准中所涉及到的其他材料如人员证书等与本项目有关的其它资料。
注：（1）以上1.1-1.5为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求，视为不实质性响应。
（2）以上2.1-2.8为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）响应单位所提交的其它资料文件的完整与否，将直接影响磋商供应商的评分。
（二）电子化要求：
本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。
1、电子投标准备：
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。
2、磋商响应文件编制要求：
本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3、响应文件提交：
（1）地点：“苏采云”系统。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。
（2）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4、开启：
（1）地点：“苏采云”系统。
（2）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
六、磋商程序
1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子章。
8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子章。
9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权代理人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
七、综合说明
1、响应供应商应先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；供应商踏勘现场，充分考虑现场实际情况及工程概况要求中提及的各项费用，以上所涉及的各项费用均在措施费用中进行报价，成交后，成交单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。
2、本项目合同部分或全部不可转包，如发现成交单位私自转包即刻取消其成交供应商资格。
3、磋商保证金：无
4、成交服务费：由采购单位进行支付，投标供应商无需考虑该费用。
5、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
6、磋商说明： 
（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；
（2）最终报价超过最高限价的，不能成交；
（3）不实质性响应磋商文件的不能成交；
（4）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在最高限价内不满三家的，磋商采购失败。
（5）最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。
7、信用查询：在响应文件提交（上传）截止时间，供应商完成解密后，采购代理机构工作人员下载打印全部供应商的《供应商信用记录搜索结果》（以下简称《搜索结果》），并将《搜索结果》递交给磋商小组。
磋商小组应根据《搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
1.被列入失信被执行人名单；
2.被列入重大税收违法案件当事人名单；
3.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交（上传）响应文件日未满三年的。
上述的第（一）项的失信信息应通过“中国政府采购网”网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。
上述的第（二）项的失信信息应通过“信用中国”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，按规定登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、〈财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见〉（财库〔2022〕3号）文件。
8、相关政策（如涉及）
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在响应文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。
（2）若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。
（3）促进残疾人就业政策
根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商认定本企业为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，应提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（4）支持监狱企业发展政策
根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，监狱企业视同小型、微型企业。如供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（5）针对中小微企业的评审：
1）中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
3）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。
4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及本项目采购文件规定获得政府采购合同的中小微企业不得将合同分包给大型企业。 
5）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
6）中小微企业参加本次政府采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定且满足落实政府采购政策需满足的资格要求的《中小企业声明函》（格式附后），否则视为无效响应。 
7）本项目中供应商提供的服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
8）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报由政府监管部门给予行政处罚。
（6）强化政府采购异常低价审查（按照财库〔2026〕2号执行）
1）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
11、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示的补充通知为准。
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第3章、 评分办法及标准
一、评审方法
1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人授权评审委员会直接确定成交供应商。
2、评审委员会各成员审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。
3、评审委员会各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
4、如出现评审总得分最高的供应商有两个或两个以上总得分相同的，以响应报价较低者优先作为成交供应商的，如果响应报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定。
5、如投标人存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照采购文件规定执行。
[bookmark: _Hlk237819897]6、根据财库〔2026〕2号文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
A、评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
B、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Hlk237819926]7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
7.1本项目对采购本国产品给予政策支持：
1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3）供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
7.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
二、评分标准
(一)价格分(最高为10分)
1、投标报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得标。
价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标评审价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标评审价格)*价格权值*100(本次招标价格权值为10%),小数点后四舍五入保留两位小数。
（二）施工组织设计比较（65分）
1、总体概述：阐述如何在古城背街小巷、零星楼宇、平房等狭小空间内组织施工、总体安排、及施工部署、项目组织管理机构等健全、合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较详细的得5分；可操作性一般，内容描述一般的得2分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。
2、主要施工方案及技术措施：分部、分项施工方案包含本项目图纸、工程量清单内所有内容、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案齐全、科学合理、操作性强、规范、高效，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较详细的得5分；可操作性一般，内容描述一般的得2分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。
3、施工进度计划及进度保证措施：关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较详细的得5分；可操作性一般，内容描述一般的得2分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。
4、施工准备与资源配置计划：用于该工程的技术、资源，劳动力、主要材料、机械及各种设备的使用管理等内容比较，具有可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较详细的得5分；可操作性一般，内容描述一般的得2分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。
5、工程质量管理措施：质量目标、保障体系、保证措施、制度科学合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较详细的得4分；可操作性一般，内容描述一般的得2分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。
6、工程安全文明施工及环境保护措施：安全文明施工，施工现场扬尘、噪声污染防治措施及其他环境保护方面的措施科学、合理、规范，具有可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较详细的得4分；可操作性一般，内容描述一般的得2分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。
7、季节性施工方案：夏季高温、雨季施工措施科学合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较详细的得4分；可操作性一般，内容描述一般的得2分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。
[bookmark: _GoBack]8、应急救援预案：施工区域内可能存在的危险应急响应预案科学合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较详细的得4分；可操作性一般，内容描述一般的得2分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。
9、后期服务方案：方案合理、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较详细的得4分；可操作性一般，内容描述一般的得2分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。
10、竣工验收资料归档：资料管理方案、竣工验收程序规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得5分；可操作性尚可，内容描述较详细的得4分；可操作性一般，内容描述一般的得2分；可操作性差，内容描述特少的得1分,没有描述的不得分。
（三）企业综合实力（25分） 
1、响应单位自2023年1月1日至今承接过类似项目业绩的，每提供一个得 3分，最高6分。（时间以合同签订日期为准，类似业绩需提供中标通知书、合同复印件、竣工验收报告，未按要求提供的不得分） 
2、供应商具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，每提供1个得3分，最高得9分。（提供证书复印件及网站截图）
3、拟投入本项目的技术负责人具有工程类或建设工程类相关高级工程师及以上职称的得2分，中级工程师职称的得1分。（响应文件中需提供人员身份证正反面复印件、职称证书复印件、响应单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件，未提供或提供不全的不得分。）
4、拟投入本项目的项目组成员（不含项目经理、技术负责人）具有工程类或建设工程类相关中级及以上职称的，每提供1人得2分，最高得8分。（响应文件中需提供人员身份证正反面复印件、职称证书复印件、响应单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件，未提供或提供不全的不得分。以上同一人员仅认同一次，不重复计算。）













第四章 合同主要条款
[bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc296890982]第一部分 合同协议书

发包人（全称）：苏州市姑苏区人民政府平江街道办事处
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治（平江街道）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc27694][bookmark: _Toc36727022][bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1、工程名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治（平江街道）
2、工程地点：姑苏区平江街道
3、工程立项批准文号：/
4、资金来源：财政资金
[bookmark: EBf9e99de4086d435689c3fe42c8f7f458]5、工程内容：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治（平江街道）工程（详见工程量清单）。
[bookmark: EB6d2810b69e6b432faca4869335b3cc6c]6、工程承包范围：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治（平江街道）工程（详见工程量清单）。
[bookmark: _Toc20165][bookmark: _Toc36727023][bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
[bookmark: EB4b235c514b894473832c6a7791a2aecb]计划开工日期：     年   月   日（实际开工日期以业主的开工报告为准）
计划竣工日期：     年   月   日
工期总日历天数：工期120日历天内完成；质量要求合格。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc13098][bookmark: _Toc36727024][bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
[bookmark: EB1bc6994484ef481088c781c4ebed3498]工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc351203484][bookmark: _Toc25136][bookmark: _Toc36727025]四、签约合同价与合同价格形式	
1、签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）(¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）(¥元)。
[bookmark: EBe62b7cfbc0db4b279452f96420ea0c45]2、合同价格形式：固定综合单价，工程量按实结算。
[bookmark: _Toc351203485][bookmark: _Toc36727026][bookmark: _Toc32363]五、项目经理
[bookmark: EB222ecb74b16842998e47945e077dc371]承包人项目经理：          。
[bookmark: _Toc36727027][bookmark: _Toc351203486][bookmark: _Toc13317]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1、中标通知书（如果有）；
2、投标函及其附录（如果有）；
3、专用合同条款及其附件；
4、通用合同条款；
5、技术标准和要求；
6、图纸；
7、已标价工程量清单或预算书；
8、其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487][bookmark: _Toc36727028][bookmark: _Toc8642]七、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc36727029][bookmark: _Toc25758][bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489][bookmark: _Toc36727030][bookmark: _Toc4293]九、签订时间
[bookmark: EB2e1e583d477e491c893f053f3101b39f]本合同于    年   月   日签订。
[bookmark: _Toc36727031][bookmark: _Toc9036][bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
[bookmark: EBfa08094a85034872a8cd0df3c8d6b4b8]本合同在苏州市姑苏区平江街道签订。
[bookmark: _Toc1840][bookmark: _Toc20590][bookmark: _Toc36727032][bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492][bookmark: _Toc13254][bookmark: _Toc36727033][bookmark: _Toc10189]十二、合同生效
[bookmark: EBfc42a6244ef446ddb6ca25afccbb1f8b]本合同自签订之日起生效。
[bookmark: _Toc1504][bookmark: _Toc351203493][bookmark: _Toc17676][bookmark: _Toc36727034]十三、合同份数
[bookmark: EB3d0afa9b5f234cf89fbe403c43556fd5]本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执六份，承包人执二份，招标代理机构二份。
	[bookmark: EBb602dc6de7e44e38a015289eea2172e7]发包人：(公章)
	[bookmark: EBcff6b770bf2f406980631e05eeb3b7a1]承包人: (公章)

	[bookmark: EB490efd1888f443efab8d807e1355bdfe]法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)
	[bookmark: EB36b419ff1022499ba9a269aa09c6348b]法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)

	组织机构代码：
	[bookmark: EB6b0bb79c39bb41c8ac30f6229cf143b4]
	组织机构代码：
	[bookmark: EBc473af28f557454590198e46da1c220e]

	地址：
	[bookmark: EBe1b6e7beeb6743e5b5eb4303fa50a253]
	地址：
	[bookmark: EBbd6053ab39c843408722d51243d53ff4]

	邮政编码：
	[bookmark: EBf33c1b198e404120a7a9dd711fd11254]
	邮政编码：
	[bookmark: EBa597777ec88b40c4a46483c91ac789f9]

	电  话：
	[bookmark: EB551db3beddce43e7baf9deee358bb6a5]
	电话：
	[bookmark: EB959dab171e0744fa809b8ce2fcf9a82e]

	传  真：
	[bookmark: EBb8a4ab8681cb4d17b5aef387fb36382f]
	传真：
	[bookmark: EB2b3381e75c3c4937b0bbd13351b0aac2]

	电子信箱：
	[bookmark: EB334b73f60f834568b529944cf4d09432]
	电子信箱：
	[bookmark: EB52bfbbaf220545ad9135c5a433819c5a]

	开户银行：
	[bookmark: EB625a6ebbe4a24d77a311e72433700e9e]
	开户银行：
	[bookmark: EBaf0eb48708ae42bfbe2d5dcee7bce46a]

	账号：
	[bookmark: EB81f91e4a13964ae382c2872e5b722db3]
	账号：
	[bookmark: EBaec77358870340dda6d86c32c079424b]


[bookmark: _Toc1081][bookmark: _Toc36727035][bookmark: _Toc519953165]




第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
[bookmark: _Toc1380][bookmark: _Toc21232][bookmark: _Toc273437362][bookmark: _Toc36727036][bookmark: _Toc273453273]


[bookmark: _Toc511737535][bookmark: _Toc498006746]

第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc511737536][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296890984]1. 一般约定
[bookmark: _Toc511737537]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：中标通知书、采购文件、工程量清单及编制说明、投标文件及其附件、双方其他书面约定以及与本项目相关的法律法规、技术规范规程、图纸等均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称： 与监理一致 ；
资质类别和等级：                  ；
联系电话：                        ；
电子信箱：                        ；
通信地址：                       。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                         ；
资质类别和等级：                   ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                       。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按工程实际所需 。
1.1.3.9 永久占地包括：   按工程实际所需 。
1.1.3.10 临时占地包括：   按工程实际所需。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。
[bookmark: _Toc511737538]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      无          ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         无            ；
发包人提供国外标准、规范的名称：         无           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：        无       。
[bookmark: _Toc511737539]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
① 本合同协议书；
② 中标通知书(如果有)；
③ 专用合同条款及附件；
④ 通用合同条款；
⑤ 技术标准和要求；
⑥ 投标书及附件(含澄清函、补充函、承诺书等，与采购文件抵触且未经发包人明确接受的内容无效)；
⑦ 采购文件及附件(含招标答疑/补遗、最高限价公示、图纸、工程量清单等)；
⑧ 其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；但如是技术方面的，则以标准高者为准。如仍不明确或不一致， 在不影响工程正常进行的情况下，由发包人与承包人协商解决。双方也可以提请负责监理人作出解释。双方协商不成或不同意负责监理人的解释时，按本合同条款【第20条】关于争议的约定处理。
[bookmark: _Toc22762][bookmark: _Toc29243][bookmark: _Toc4700][bookmark: _Toc27688]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：最迟为开工通知载明的开工日期前7天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：按监理人及发包人要求的承包人可提供的文件；
承包人提供的文件的期限为：按监理人及发包人要求的合理期限；
承包人提供的文件的数量为：肆份；
承包人提供的文件的形式为：书面及电子文件；
发包人审批承包人文件的期限：自收到承包人文件之日期7日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按工程实际所需。
[bookmark: _Toc8292][bookmark: _Toc26456][bookmark: _Toc13732][bookmark: _Toc5553]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在七天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室；
发包人指定的接收人为：      。
承包人接收文件的地点：工地现场办公室；
承包人指定的接收人为：      。
监理人接收文件的地点：工地现场办公室；
监理人指定的接收人为：      。
[bookmark: _Toc3367][bookmark: _Toc10732][bookmark: _Toc20379][bookmark: _Toc22598]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc13773][bookmark: _Toc17809][bookmark: _Toc15186][bookmark: _Toc17368][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc304295521]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：已具备出入现场的权利及条件。
[bookmark: _Toc6342][bookmark: _Toc27568][bookmark: _Toc30721][bookmark: _Toc1889][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目用地红线为界。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按相关规定要求，但相关费用含在合同价中。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc27253][bookmark: _Toc1184][bookmark: _Toc8470][bookmark: _Toc30293]1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。
[bookmark: _Toc19101][bookmark: _Toc11416][bookmark: _Toc29817][bookmark: _Toc7891]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。
[bookmark: _Toc17705][bookmark: _Toc30117][bookmark: _Toc12155][bookmark: _Toc14597]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用条款执行。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。
[bookmark: _Toc27099][bookmark: _Toc15852][bookmark: _Toc18828][bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc7913][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296347156]2. 发包人
[bookmark: _Toc27077][bookmark: _Toc9773][bookmark: _Toc6753][bookmark: _Toc2018]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。
[bookmark: _Toc16584][bookmark: _Toc30011][bookmark: _Toc16568][bookmark: _Toc28428]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期之前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：在开工前提供施工用水水源和用电电源，场内铺设电路、水路由承包人自理，施工用电用水费用由承包人含在合同价中。
[bookmark: _Toc22001][bookmark: _Toc8736][bookmark: _Toc19966][bookmark: _Toc15699]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无  。
发包人是否提供支付担保：否  。
发包人提供支付担保的形式：否。
[bookmark: _Toc5117][bookmark: _Toc26654][bookmark: _Toc22790][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc27962][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296347157]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收合格后 30 日内，提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求的竣工资料肆套，提供符合竣工结算审计要求的相关资料,并提供符合档案及审计要求的电子档案。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子均需要。
承包人应履行的其他义务：双方协商。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                ；
身份证号：                ；
建造师执业资格等级：      ；
建造师注册证书号：        ；
建造师执业印章号：                      ；
安全生产考核合格证书号：                       ；
联系电话：                      ；
电子信箱：                        ；
通信地址：                        ；
承包人对项目经理的授权范围如下：负责对项目施工过程中安全管理、成本控制、进度控制、质量控制，信息管理及与项目现场相关的组织协调工作。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人自行承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按相关规定。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按相关规定。
[bookmark: _Toc28714][bookmark: _Toc525][bookmark: _Toc7053][bookmark: _Toc28066]3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按相关规定。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：满足相关要求。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按相关规定。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人书面申请报监理工程师及发包人现场代表批准。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按相关规定。
3.3.6承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按相关规定。
[bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296890987]3.5 分包
[bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297048346]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：按相关规定。
[bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297216153]主体结构、关键性工作的范围：按施工图及规范要求。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：需书面申请经发包人书面确认。
其他关于分包的约定：按相关规定。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：无  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工之日起至工程竣工验收之日止。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  否  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  无  。
[bookmark: _Toc14093][bookmark: _Toc3141][bookmark: _Toc2320][bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc21748][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc267251413]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。
关于监理人的监理权限：详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供办公场所并承担费用(合同价包含此费用)。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：               ；
职    务：               ；
监理工程师执业资格证书号：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：               ；
通信地址：               ；
关于监理人的其他约定：详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）   无   ；
（2）   无   ；
（3）   无   。
[bookmark: _Toc27541][bookmark: _Toc4274][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc11600][bookmark: _Toc13395][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296347162]5. 工程质量
[bookmark: _Toc24951][bookmark: _Toc32660][bookmark: _Toc23613][bookmark: _Toc27579]5.1 质量要求
[bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc300934949]5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。
关于工程奖项的约定：实际施工质量比投标质量等级提高或评比相关优质工程均不计任何奖励及相关费用，降低按有关文件执行。
[bookmark: _Toc6194][bookmark: _Toc9544][bookmark: _Toc15359][bookmark: _Toc17153]5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理在验收记录上签字后，承包人可进行下道工序施工。验收不合格，承包人在监理限定的时间内整改后重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc31586][bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc30552][bookmark: _Toc32237][bookmark: _Toc19815]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按住建部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及采购文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，如果因承包人原因发生安全事故，造成发包人直接或间接经济损失，除自行承担处理事故的罚款、费用和损失外，还应承担违约责任，造成的工期延误不予延长。行政机关给予的处罚另计。环境保护按苏建招﹝2010﹞10号文：关于在建设工程采购文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按项目所在地相关规定。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按相关规定。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按苏州市、姑苏区平江街道相关规定。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：同进度款支付。
[bookmark: _Toc351203639][bookmark: _Toc9718][bookmark: _Toc29507][bookmark: _Toc29815][bookmark: _Toc28930]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据工程进度提供相应的进度计划书，单项工程必须分别编制详细施工计划，承包人应确保工程同时完成、同时验收、同时交付，并满足相关规范规程等要求。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：正式开工之前一周内，完善细化投标的施工组织设计，提供实施性的施工组织设计，材料、设备、人员进场计划及当月工程进度计划。工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况。工程开工后每周五向监理及发包人提供周进度计划和统计报表各两份，每月二十日提供经监理审核的验工月报、下月进度计划两份及工程进度款支付申请。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
[bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312677479]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：符合发包人进度要求。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：不影响进场施工。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：符合发包人进度要求。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供。
[bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297123516]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按相关规定。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人应在接到发包人通知后一天内到达施工现场进行踏勘并制定实施方案，并应在发包人要求的时间内完成施工。若未按照发包人要求时间响应或未按照规定时间完成，处以1000元/天的违约金，违约金将在工程款中扣除。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：所有的工期违约金累计最高不超过合同价的5%。
[bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc304295549]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179]不利物质条件的其他情形和有关约定：双方协商。
[bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）建设主管部门出具的书面确认函；
（2）按国家相关规定；
（3）  无  。
[bookmark: _Toc17836][bookmark: _Toc22897][bookmark: _Toc14062][bookmark: _Toc16353]7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
[bookmark: _Toc14009][bookmark: _Toc22140][bookmark: _Toc14169][bookmark: _Toc351203640][bookmark: _Toc11287]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297123528]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按相关规定。
[bookmark: _Toc30049][bookmark: _Toc27674][bookmark: _Toc20327]8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24 小时通知工程师清点。承包人采购的原材料、成品、半成品、均需提供必要的有效证件、产品合格证、出厂证明、产品说明书及检测报告，部分材料还需提供环保检测证明及检测报告，由监理工程师及发包人代表验收合格后方可使用。暂定价项目及重要特殊材料和设备由乙方提供样本及报价，经监理、发包人代表确认后封样方能采购和施工。
[bookmark: _Toc2183][bookmark: _Toc10029][bookmark: _Toc19316][bookmark: _Toc16362]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人提供并承担费用（合同价包含此费用）。
[bookmark: _Toc9018][bookmark: _Toc7919][bookmark: _Toc14715][bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc8711][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc297120473]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312677496]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc300934985]施工现场需要配置的试验场所：满足施工现场实际需求并符合相关规定。 
施工现场需要配备的试验设备：满足施工现场实际需求并符合相关规定。
施工现场需要具备的其他试验条件：满足施工现场实际需求并符合相关规定。
[bookmark: _Toc17684][bookmark: _Toc22446][bookmark: _Toc19683][bookmark: _Toc25369]9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：满足施工现场实际需求并符合相关规定。
[bookmark: _Toc3404][bookmark: _Toc3334][bookmark: _Toc29548][bookmark: _Toc15537][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433]10. 变更
[bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296944533]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：有关变更的处理办法按照姑苏区规定执行。承包人应及时对招标工程量清单数量与所施工实际工程数量进行校核，如两者的误差额达到以上文件要求的备案起点时，必须在分部分项工程实施前向发包方提出变更费用申请，否则工程结算时对因此造成的造价增加将不予认可。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:    工程变更后的合同价款按照下列原则进行调整     。
1）合同中已有适用单价的，变更工程按已有单价调整合同价款。
2）合同中已有类似单价的，变更工程按类似单价调整合同价款。
3）合同中没有适用或类似的单价的，由承包方提出变更价格，经甲方、监理确认变更价格，承包人没有提出变更价格的，合同外新增项目的综合单价按最新清单规范、计价定额、费用定额重新组价，并按中标下浮率下浮。如新增材料（设备）不在指导价材料清单内，需市场询价确定，则由监理单位、造价控制单位、发包人询价确认，并按中标下浮率下浮。人工、机械、材料按基准价执行。最终以结算审计为准。
[bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296944542]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  按相关规定    。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  按相关规定      。
[bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc304295571]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /     。
[bookmark: _Toc511737558][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc303539154]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：  按发包人要求并符合相关规定  。
10.8 暂列金额
[bookmark: _Toc351203643]合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按发包人要求并符合相关规定  。
11. 价格调整
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc297123553]市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/ 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：以招标控制价所采用月份的材料信息价为基准价格。
[bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc304295579]第3种方式：其他价格调整方式：   /  。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：   不计取风险费    。
风险费用的计算方法：  /   。
风险范围以外合同价格的调整方法：     /    。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：  /   。
风险费用的计算方法： /    。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /    。
3、其他价格方式：  /    。
[bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc292559917]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：     /   。
预付款支付期限：     /     。
预付款扣回的方式：  /     。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：      /        。
预付款担保的形式为：          /        。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：   按现行工程量计算规范      。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  按月计量    。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后5天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人在收到承包人提交的工程量报表后5天内未完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为计量依据，暂据此计算工程进度价款。（4）工程进度款支付按照合同约定支付  。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：      /    。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /      。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：       /         。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
[bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc19005][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc26593][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc21507][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc15700][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251488]竣工验收合格后，支付至合同价的70%。完成工程审计后，支付至结算审定价的 97%。剩余 3%作为质量保修金，质保期满后一个月内付清。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 按监理要求，并符合相关资料要求   。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按监理及发包人要求，并符合相关资料要求  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：每月20 日之前  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 双方协商   。
（2）发包人支付进度款的期限：按相姑苏区平江街道相关规定程序    。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：双方协商   。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /       。
[bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc312678053]3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   按项目实际进度  。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48     小时。
[bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251474]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： （1）本工程实行分单验收，工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。（2）发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。（3）工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收合格的日期。（4）符合国家、省、市、区规定规范要求竣工验收的相关程序   。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：双方协商  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   双方协商   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照专用条款 7.5.2[因承包人原因导致工期延误]处理。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： 按项目实际情况。
（1）单机无负荷试车费用由     承包人     承担；
（2）无负荷联动试车费用由     承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：    /     。
[bookmark: _Toc511737559]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
[bookmark: _Toc351203646]承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后且不得影响发包人工作需求   。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后60日内向发包人和监理人提交竣工结算申请资料。
竣工结算申请单应包括的内容：竣工验收合格后60日内，提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求的竣工资料肆套、竣工图肆套，提供符合竣工结算审计要求的相关资料,并提供符合档案及审计要求的电子档案。
[bookmark: _Toc511737560]14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 发包人应在收到监理人提交的经审核的完整竣工结算申请资料后按相关文件规定完成审批  。
发包人完成竣工付款的期限：  发包人应在签发竣工付款证书后的30 天内，完成对承包人的竣工部分付款   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按相关规定    。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  按姑苏区平江街道相关要求    。
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止后按姑苏区平江街道相关程序 。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后按姑苏区平江街道相关程序完成审批并向承包人颁发最终结清证书  。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483]（2）发包人完成支付的期限： 发包人应在颁发最终结清证书后按姑苏区平江街道相关程序完成支付  。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 按国家相关规定  。
[bookmark: _Toc511737561]15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
[bookmark: _Toc511737562]15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   2  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：       /            ； 
（2） 结算审定金额的3%的工程款；
（3）其他方式:                        /               。
[bookmark: _Toc511737563]15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:      /     。
关于质量保证金的补充约定： 按姑苏区平江街道相关程序   。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：   按国家相关规定     。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  1）建筑工程在保修期内出现质量缺陷的，承包人最迟应自接到发包人或监理通知之日起一周内到现场核查并按照发包人的要求完成维修（保修通知中对维修时间另有约定，以保修通知为准）。发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人应在24小时内到现场抢修，最迟在一周内完成维修。
2）出现以下任一情形的，承包人同意由发包人自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用（以审计机关的审定数为准）均由承包人承担，发包人可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延：
a)承包人未能按期到场核查或维修的；
b)承包人自接到保修通知之日起三日仍未给予回复的；
c)连续两次维修仍未能解决问题，修补缺陷的；
d)双方约定的其它情形。
3)因承包人负责的设计、施工或提供的材料不符合合同要求，或由于承包人未能遵守合同约定而造成的工程缺陷，该部分工程的保修期重新计算。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]4）工程竣工验收合格并交付后的保修期中，必须做好每月的回访，并填写回访单，对回访时提出的问题不能及时处理或消极处理的，业主有权在保证金中扣除相关费用，并提供相关依据，一次性扣除。
16. 违约
[bookmark: _Toc511737564]16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：    /   。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方协商 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    双方协商    。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 按相关规定    。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 双方协商   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  双方协商   。
（7）其他：   /   。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc511737565]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 按通用条款有关规定执行及专用条款相关约定  。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：  （1）按通用条款有关规定执行及专用条款相关约定； （2）由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用   。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行，再由双方协商  。
[bookmark: _Toc351203649]发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方协商    。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险合同解释 。
[bookmark: _Toc511737566]17.4 因不可抗力解除合同
[bookmark: _Toc351203650]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人投保内容：按姑苏区平江街道有关工程保险规定，工程一切险和第三方责任险，由承包人办理，费用由承包人承担   。
[bookmark: _Toc511737567]18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  /   。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行办理，并符合平江街道有关规定。
18.7 通知义务
[bookmark: _Toc351203651]关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按相关规定  。
20. 争议解决
[bookmark: _Toc511737568]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /    。  
[bookmark: _Toc511737569]20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：              /               。
选定争议评审员的期限：                /               。
争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。
其他事项的约定：                       /              。
[bookmark: _Toc511737570]20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：             /              。
[bookmark: _Toc511737571]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：
（1）向 苏州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地  人民法院起诉。
21.补充条款
注：采购文件中如有内容与以下条款矛盾，均以以下条款为准。
补充条款：
[bookmark: _Toc5263][bookmark: _Toc26901][bookmark: _Toc25957][bookmark: _Toc9053]21.1本工程首席建造师 
[bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc8475][bookmark: _Toc16838][bookmark: _Toc26163]姓 名：         ； 
[bookmark: _Toc9260][bookmark: _Toc8127][bookmark: _Toc16065][bookmark: _Toc6328]职 称：         ； 
[bookmark: _Toc20459][bookmark: _Toc13506][bookmark: _Toc20254][bookmark: _Toc5664]身份证号：      ；
[bookmark: _Toc30406][bookmark: _Toc32414][bookmark: _Toc29233][bookmark: _Toc2257]建造师执业资格证书号：      ； 
[bookmark: _Toc1077][bookmark: _Toc4231][bookmark: _Toc19172][bookmark: _Toc30381]建造师注册证书号：  
[bookmark: _Toc26764][bookmark: _Toc12936][bookmark: _Toc7827][bookmark: _Toc4206]建造师执业印章号：            
[bookmark: _Toc962][bookmark: _Toc9565][bookmark: _Toc23147][bookmark: _Toc17976]安全生产考核合格证书号：       
[bookmark: _Toc10553][bookmark: _Toc16679][bookmark: _Toc26109][bookmark: _Toc1731]首席建造师受施工单位委托，为项目施工总负责人，对工程项目的施工全过程实施管理。
[bookmark: _Toc29379][bookmark: _Toc19077][bookmark: _Toc9117][bookmark: _Toc15274]其职责是：负责组建项目管理部，落实项目施工主体责任，确保按图施工及施工质量、生产 安全；做好施工组织和施工进度管理；配合做好工程各阶段的验收及竣工验收工作等。 
21.2、本工程竣工结算核减金额超过送审总价7%的部分，按核减额 4%计算的审核费用由承包人承担，承包人承担的审核费由其直接支付给审计单位。
21.3、本工程追加费用不得超过原合同金额的10%。 
21.4、对实施后无法进行复核的施工内容，承包人必须留下可证明相应工程量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包人的原则进行处理。
21.5、为贯彻落实《保障农民工工资支付条例》、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》及《关于切实解决建筑业企业拖欠农民工工资问题的通知》等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠农民工工资的要求。当农民工与企业因工资支付发生争议，事实清楚且经当地行政主管部门确认，将直接从工程款中将此费用扣除并通报有关部门。
21.6、扬尘和噪声控制：减少施工扬尘和噪声对周边企业、居民及环境的影响。加强施工区域（包括临时道路）洒水等降尘措施；采取措施，控制施工噪声。如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位、居民等投诉，发包人有权要求承包人进行整改，未整改或整改不到位的，发包人有权将向承包人收取违约金3000元/次。
21.7、承包人在施工期间，负责定期将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理干净，清除出施工现场，并按相关规定处置。如承包人不按规定清理或处置不符合规定，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人有权从承包人的工程款中直接扣除。
21.8、本工程结算审核按相关要求执行。
21.9、本工程采购文件的所有内容，是本合同必须遵守之条款，若其他书面文件产生与采购文件相悖的内容，采购文件的有关条款将得到优先执行。 
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[bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296891054]附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就           工程签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc8898][bookmark: _Toc21613][bookmark: _Toc8545][bookmark: _Toc24050]一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
详见工程量清单及竣工图纸（如有）。
[bookmark: _Toc27855][bookmark: _Toc15409][bookmark: _Toc5123][bookmark: _Toc12861]二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年；
3．装修工程为二年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；
5．供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二年；
7．其他项目保修期限约定如下：/ 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc3580][bookmark: _Toc5901][bookmark: _Toc26557][bookmark: _Toc10656]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
[bookmark: _Toc3631][bookmark: _Toc26564][bookmark: _Toc15197][bookmark: _Toc7268]缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担，由发包人直接从质量保证金中扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc4753][bookmark: _Toc26236][bookmark: _Toc28068][bookmark: _Toc15369]五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：       地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
开户银行：     开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：       邮政编码：   
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[bookmark: _Toc265681822]附件2：    
廉政合同
发 包 人（甲方）：
承 包 人（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。 
第一条 甲乙双方的责任 
(1) 甲乙双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强  工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。 
(2) 甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
(3) 除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。
(4) 甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。 
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(1) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。 
(2) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 
(3) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
(4) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。
(5) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。 
第三条 乙方的责任 
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：
(1) 不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。
(2) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(3) 不准接受或暗示为甲方相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(4) 不准以任何理由为甲方相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。 
第四条 违约责任
(1) 甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
(2) 乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，纪检监察部门将建议相关建设主管部门给予相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第五条 本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力，经双方签署后生效。 
第六条 本合同书一式肆份，由甲方、乙方各执贰份。 
发  包  人：（盖章）
法定代表人：                                              
或（签字）
其委托代理人：

承  包  人：（盖章）
法定代表人：                                              
或（签字）
其委托代理人：
本合同于    年  月  日签订于苏州市姑苏区平江街道。



附件3：    
安全生产协议书
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规，为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：
第一条、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程承包范围: 
乙方资质及安全生产条件：
乙方应对承揽本工程所提供的资质、安全生产资格证书、安全生产条件等有关资料真实性负责。
第二条、现场负责人及安全生产管理人员：
乙方指定本工程项目经理为现场负责人；并落实专职安全生产管理人员。　　　　
第三条、甲方的责任和权利
1、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 
2、甲方有协助乙方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 
3、甲方指派本工程监理人及总监负责与乙方联系安全生产方面的工作。
4、乙方在施工中发生的人身、财产事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。由此而导致的事故由甲方承担责任。
6、如工地有两个以上承包商在同一作业区工作,可能危及对方生产安全时,应由甲方组织各方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产职责和应采取的安全措施,并指定专职安全管理人员对安全工作进行检查和协调。
第四条、乙方的责任和权利
1、乙方负责人是安全生产的第一责任人，对本工程的安全生产负全责。
2、乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致。
3、乙方应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得承包本工程。
4、乙方单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（1） 建立、健全本单位安全生产责任制；
（2） 建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。
（3） 组织制定本单位安全生产规章  制度和操作规程；
（4） 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（5） 保证本单位安全生产投入的有效实施；
（6） 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（7） 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（8） 及时、如实报告生产安全事故。
5、严格执行甲方的安全生产管理制度及甲方的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家有关法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
6、乙方单位的安全生产责任制明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
7、乙方应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由乙方单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金不足导致的后果承担责任。
8、乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过相关培训，取得相应资格，并在现有的资质等级许可的范围内承揽工程。持岗位证上岗。
9、乙方单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（1） 组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（2） 组织或者参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（3） 督促落实本项目重大危险源的安全管理措施；
（4） 组织或者参与本项目应急救援演练；
（5） 检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（6） 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（7） 督促落实本项目安全生产整改措施。
10、乙方应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
11、乙方投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格。符合国家的有关标准并遵守操作规程。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
12、乙方应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
13、乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费，并将保单复印件交给甲方备查。
14、根据工程特点在施工组织设计（或施工方案）中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。
15、施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。
16、乙方施工现场的安全控制由乙方单位负责人负责。服从监理人、发包人、建设单位对施工现场的安全管理。
17、乙方不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 
18、按部颁JGJ59-99标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反JGJ59-99标准保证项目条款，甲方单位有权提出停工并罚款。
19、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位签发的安全检查整改通知单应无条件地整改。
20、乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。
21、每月在规定的时间内及时向甲方上报各种安全统计数据。
22、乙方所使用的安全防护用品（如安全帽、安全带、防护胶等）必须是按照国家规范采购的合格用品，并将安全防护用品合格证报给甲方备案。
23、乙方在施工过程中一旦发生安全事故（包括由于乙方的工具设备和工具不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方人员、第三方人员伤亡事故），应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。且一切损失及责任和一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。不得将事故隐瞒不报。
24、乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，乙方将承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。
25、如果乙方不遵守本合同条款，甲方将取消其承包人资格，不再继续与其合作。
26、乙方必须遵守职业病防治相关的法律法规规定，制定职业危害防治措施管理规定。指定职业卫生管理机构或组织，配备专兼职职业危害防治负责人负责职业危害防治工作。
27、乙方必须针对高坠、触电、粉尘、生产性毒物、噪音、振动、光污染等可能出现的危害因素制定防治措施。并指定专人负责。
28、乙方必须为员工配备合格的职业卫生防护用品。
第五条、施工安全违约金 
若施工过程中发生安全事故，乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，并因此给甲方增加额外工作的，甲方有权扣除乙方应得工程款3%以内的金额作为安全违约金。
第六条、其他
1、本协议签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。
2、本协议与工程合同具有同等效力，有效期自工程开工至全部工程竣工后经交工验收合格，以及质量保修期满由发包人发给保修终止证书后失效。
3、合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决，如果协商不成，双方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。
4、本协议自双方签字盖章后生效。
5、本协议与工程合同份数一致。


发  包  人： （盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）                     

承  包  人：（盖章） 
法定代表人或其委托代理人：（签字） 






五、附件格式
格式1：                            
（1）磋商响应报价表
致：(招标人名称)
　　在考察现场并充分研究(项目名称) (以下简称“本工程”)施工采购文件的全部内容后，我方兹以：
　　人民币(大写)：
RMB￥：    的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
　　如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，并保证在天(日历日)内竣工。我方确保工程质量达到标准。我方同意本投标函在采购文件规定的提交投标文件截止时间后，在采购文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
我单位拟派项目负责人：(姓名)，资质等级：级，证号 。
我单位拟派安全员：(姓名)，(身份证号)，(电话)。
　　在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标单位（盖公章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
（2）报价明细表（根据工程量清单报价）
注：报价清单详见附件。
格式2：

磋商响应函
苏州名城天工项目管理有限公司 ：
我方收到贵公司       号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：
1、愿意按照采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商响应报价表》。
2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。
3、我方同意按采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后60天。
4、我方愿意提供贵方在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。
6、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。
7、与本磋商有关的通讯地址：
单    位： 联 系 人：
地    址： 邮政编码：
联系电话： 传    真：
响应单位名称：（单位盖章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
年     月     日







格式3：
授权委托书

　　本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权         （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加           （采购单位名称）的工程的投标。委托代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。
　　委托代理人无转委托权，特此委托。
　　 
委托代理人： 性别：  年龄：
单位： 部门：  职务：

投标单位（盖公章）：

日期：年月日
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格式4：响应保证承诺书

响应保证承诺书
致：苏州名城天工项目管理有限公司         
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的响应，并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；
2.成交后不依法与采购人签订合同；
3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
        



投标单位（盖公章）：

日期：年月日





格式5：工程项目施工管理委托书
工程项目施工管理委托书
（施工企业名称）法定代表人：（姓名）今全面委托（项目经理）同志，资质等级：，担任 （项目名称）工程的项目经理，全面负责工程施工管理及投标文件中技术经济工作。
　　受托方必须常驻工地现场，按照《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理方法》的规定，认真履行项目经理岗位职责。
　　本委托不得转委托。

投标单位（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
受托方（项目经理签字）：
日期：年  月   日



格式6：工程项目施工管理承诺书
工程项目施工管理承诺书
　　我受本企业法定代表人的委托，全权全面全过程地负责工程项目的施工现场及有关该工程的一切事务。
　　为了保证本工程优质高速、文明施工，我将严格执行建设工程管理的法律法规，认真遵守《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法》、《江苏省建筑施工企业项目经理动态管理办法》，并对本工程的管理工作做出如下承诺：如果违反下列条款并造成不良社会影响，愿意接受行政主管部门的处罚，自愿降低项目经理资质等级或吊销项目经理资质证书。
　　1、认真履行项目经理岗位职责，对工程项目全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务，并保证常驻现场；
　　2、自觉接受并积极配合各职能部门对工程质量、安全及经营行为的考核；
　　3、工程未取得施工许可证的，决不擅自施工；
　　4、不将施工合同中的工程内容转包或违法分包给其它企业或个人；
　　5、严格按照国家工程建设强制性标准施工；
　　6、及时报告工程质量安全事故，不隐瞒、谎报或者破坏事故现场阻碍对事故的调查；
　　7、遵守国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，做到文明施工，杜绝施工扰民、聚众斗殴等违反社会治安事件；
　　8、决不以任何理由拖欠民工工资，保证民工工资的按时足额发放；
　　9、按要求参加建设管理部门的会议和各种业务学习培训；
　　10、认真合理安置外来民工的生活起居，保证住宿、食堂等公共设施的卫生，搞好工地计划生育工作；
　　11、执行国家、地方政府有关爱卫会和传染病防治各项规定，积极配合政府对突发性传染病的各项工作；
12、遵纪守法，确保工地上不发生违法、违规行为。     

　　  项目经理：（签字）
　　   投标单位（盖公章）：
年  月  日 


格式7：安全责任承诺书
安全责任承诺书
如我方为中标单位，我方将认真履行本次采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部投入本项目人员的人身安全及各项设施操作安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。


投标单位（盖公章）：
法定代表人或委托代理人：
日期：年月日


格式8：企业类似业绩一览表
企业类似业绩一览表
	序号
	合同名称
	合同金额
	工程类型
	竣工日期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


本表后附采购文件中评审方法及评分标准中要求提供的其他证明材料。

投标单位：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

























格式9：项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书

招标人：。
我公司拟选派的项目负责人   （姓名）   参加     （项目名称）    项目的投标，该项目负责人属于下列：。
（1） 非变更后无在建工程，
（2） 变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），
（3） 因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，
（4） 有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
注：请选择（1）（2）（3）（4）中任意一项，如选择（2）、（3）、（4）的需提供证明材料扫描件，无证明材料不予认可。



申请人（盖章）：                                 
	
日   期：       










格式10：其他格式


中小企业声明函（工程、服务） 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单位名称）  的  （项目名称  ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治（平江街道），属于建筑业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元[footnoteRef:2]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  [2: 1 
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报


] 

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 



企业名称（盖章）： 
日 期： 




（4） 
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    单位名称（盖章）：
                        日  期：










第 73 页 共 73 页

第 1 页 共 73 页


image1.png
X=
E[DIDX'

CITY WORK OF




image2.emf
2026年姑苏区住 宅类房屋零星专项整治(平江街道)-导出清单.xlsx


表E.1.1-3 单位工程汇总表【2026年姑苏区住宅1.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治(平江街道)		标段：		第1页 共2页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		1.1		一、垂直面粉刷层空鼓修复		

		1.2		二、垂直面水泥块开裂掉落修复		

		1.3		三、水平挑出构建掉落开裂修复		

		1.4		四、窗檐掉落修复		

		1.5		五、内墙墙体开裂掉落修复		

		1.6		六、墙体裂缝修复		

		1.7		七、单元门或窗檐上方屋檐瓦片松动掉落修复		

		1.8		八、坡屋面屋檐瓦片松动掉落修复、木屋檐装饰破损掉落修复		

		1.9		九、管道松动掉落修复		

		1.10		十、屋面渗漏修复		

		1.11		十一、围墙开裂修复		

		1.12		十二、路面维修		

		1.13		十三、公区入口处地面修复		

		1.14		十四、平屋面防水修复		

		1.15		十五、围墙砌筑方案		

		1.16		新增围墙		

		1.17		水泥瓦坡屋面（混凝土挂瓦条）		

		1.18		其它		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治(平江街道)		标段：		第2页 共2页

		序号		项目内容		金额(元)

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		









































		合  计				



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【2026年姑1.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治(平江街道)								标段：						第1页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						一、垂直面粉刷层空鼓修复						

		1		01B001		铲除涂料面		1、铲除、清理原外墙涂料、腻子
2、拆除废料归堆在指定地点		m2		1200

		2		011201001001		墙、柱面一般抹灰		1、修补平整：最薄处5厚水泥砂浆，确保最终外立面涂料做完，与原墙表面保持平整		m2		1200

		3		011201001002		界面剂		1、涂刷界面剂一道		m2		1200

		4		010506023001		网格布		1、抗裂耐碱玻纤网格布		m2		1200

		5		011201001003		墙、柱面一般抹灰		1、20厚DPM15防水砂浆找平层内掺5%防水剂		m2		1200

		6		011404001001		墙面喷刷涂料		1、喷(刷)外墙弹性涂料一底两面、封固底漆一道
2、刮柔性耐水腻子两遍		m2		1200

						二、垂直面水泥块开裂掉落修复						

		7		01B002		立面抹灰层拆除		1、铲除、清理原外墙粉刷层空鼓处
2、拆除废料归堆在指定地点		m2		550

		8		011201001004		墙、柱面一般抹灰		1、20mm厚抗裂水泥砂浆保护层,修补平整		m2		550

		9		011201001005		界面剂		1、涂刷界面剂一道		m2		550

		10		010506023002		网格布		1、抗裂耐碱玻纤网格布		m2		550

		本页小计





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治(平江街道)								标段：						第2页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		11		011201001006		墙、柱面一般抹灰		1、20厚DPM15防水砂浆找平层内掺5%防水剂		m2		550

		12		011404001002		墙面喷刷涂料		1、喷(刷)外墙弹性涂料一底两面、封固底漆一道
2、刮柔性耐水腻子两遍		m2		550

						三、水平挑出构建掉落开裂修复						

		13		010902004001		屋面刚性层		挑檐-上表面
1、最薄处30厚C30细石混凝土找坡,1%坡向外侧、抹平		m2		400

		14		010902002001		屋面涂膜防水		挑檐-上表面
1、1.5厚JS防水涂料II型防水涂料,沿墙上翻200mm		m2		400

		15		011201001007		界面剂		挑檐-上表面
1、涂刷界面剂一道		m2		400

		16		01B003		铲除涂料面		挑檐-上表面、下表面
1、铲除、清理原挑檐涂料、腻子
2、拆除废料归堆在指定地点		m2		800

		17		011201001008		界面剂		挑檐-下表面
1、涂刷界面剂一道		m2		400

		18		010902002002		屋面涂膜防水		挑檐-下表面
1、1.5厚JS防水涂料II型防水涂料,沿墙下翻200mm		m2		400

		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治(平江街道)								标段：						第3页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		19		011404001003		墙面喷刷涂料		挑檐-下表面
1、喷(刷)弹性涂料一底两面、封固底漆一道
2、刮柔性耐水腻子两遍		m2		400

		20		01B004		塑料滴水条		1、塑料滴水条		m		400

						四、窗檐掉落修复						

		21		01B005		立面抹灰层拆除		1、铲除、清理原外墙粉刷层空鼓处
2、拆除废料归堆在指定地点		m2		400

		22		011201001009		墙、柱面一般抹灰		1、最薄处5厚抗裂水泥砂浆，确保最终外立面涂料做完，与原墙表面保持平整		m2		400

		23		011201001010		界面剂		1、涂刷界面剂一道		m2		400

		24		010506023003		网格布		1、抗裂耐碱玻纤网格布		m2		400

		25		011201001011		墙、柱面一般抹灰		1、20厚DPM15防水砂浆找平层内掺5%防水剂		m2		400

		26		011404001004		墙面喷刷涂料		1、喷(刷)外墙弹性涂料一底两面、封固底漆一道
2、刮柔性耐水腻子两遍		m2		400

		27		01B006		密封胶		1、外窗打密封胶		m		400

						五、内墙墙体开裂掉落修复						



		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治(平江街道)								标段：						第4页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		28		01B007		铲除涂料面		1、铲除、清理原室内天棚涂料、腻子
2、拆除废料归堆在指定地点		m2		300

		29		011301001001		天棚抹灰		1、最薄处5厚抗裂水泥砂浆修补平整		m2		300

		30		011201001012		界面剂		1、涂刷界面剂一道		m2		300

		31		010902002003		天棚涂膜防水		1、1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料防潮层		m2		300

		32		011404002001		天棚腻子		1、两遍腻子批平		m2		300

						六、墙体裂缝修复						

		33		01B008		立面抹灰层拆除		1、铲除、清理原窗粉刷开裂处
2、拆除废料归堆在指定地点		m2		600

		34		011201001013		墙、柱面一般抹灰		1、最薄处5厚抗裂水泥砂浆，确保最终外立面涂料做完，与原墙表面保持平整		m2		600

		35		011201001014		界面剂		1、涂刷界面剂一道		m2		600

		36		010506023004		网格布		1、抗裂耐碱玻纤网格布		m2		600

		37		011201001015		墙、柱面一般抹灰		1、20厚DPM15防水砂浆找平层内掺5%防水剂		m2		600

		38		011404001005		墙面喷刷涂料		1、喷(刷)外墙弹性涂料一底两面、封固底漆一道
2、刮柔性耐水腻子两遍		m2		600

		本页小计





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治(平江街道)								标段：						第5页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		39		01B009		墙体裂缝处理		墙体裂缝处理
1、采用压力灌浆处理裂缝，缝宽综合考虑
2、含拉结筋处理，具体要求详见图纸
3、具体施工范围需参建单位共同确认
4、工程量按墙体裂缝延长米计算		m		50



						七、单元门或窗檐上方屋檐瓦片松动掉落修复						

		40		01B010		刚性层拆除		1、原松动瓦片拆除，将木檩条清理干净，防腐处理
2、拆除废料归堆在指定地点		m2		100

		41		010901001001		瓦屋面		1、2.5mm成品合成树脂封檐板
2、专用防水自攻螺钉固定树脂瓦		m2		100

		42		011506001001		装饰板雨篷		1、60×80×2.0主横梁热镀锌方管
2、40×60×2.0横向小梁热镀锌方管
3、成品树脂瓦(厚度2.5mm)
4、预埋件制作安装
5、按投影面积计算		m2		50



						八、坡屋面屋檐瓦片松动掉落修复、木屋檐装饰破损掉落修复						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治(平江街道)								标段：						第6页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		43		01B011		刚性层拆除		1、原松动瓦片拆除，将木檩条清理干净，防腐处理
2、拆除废料归堆在指定地点		m2		200

		44		010901001002		瓦屋面		1、2.5mm成品合成树脂封檐板
2、专用防水自攻螺钉固定树脂瓦		m2		200

		45		011506001002		装饰板雨篷		1、60×80×2.0主横梁热镀锌方管
2、40×60×2.0横向小梁热镀锌方管
3、成品树脂瓦(厚度2.5mm)
4、预埋件制作安装
5、按投影面积计算		m2		100



		46		010901007001		屋面成品天沟、檐沟		1、成品金属天沟
2、1.0mm铝合金
3、按展开面积计算		m2		200

						九、管道松动掉落修复						

		47		01B012		管道拆除		1、铸铁管拆除
2、拆除废料归堆在指定地点		m		300

		48		010902005001		屋面排水管		1、PVC水管直径110mm		m		150

		49		010902005002		屋面排水管		1、PVC水管直径75mm		m		150

		50		01B013		管箍安装固定		1、室外雨水管管箍老化、松动，需重新安装固定		项		1
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治(平江街道)								标段：						第7页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						十、屋面渗漏修复						

		51		011302001001		平面吊顶天棚		1、12mm厚防水石膏板
2、轻钢龙骨，规格详见图纸
3、φ6钢筋吊杆		m2		100

		52		011302001002		平面吊顶天棚		1、吊顶检修口
2、工程量按个计		个		5

						十一、围墙开裂修复						

		53		01B014		砖砌体拆除		1、拆除砌体墙
2、拆除废料归堆在指定地点		m3		15

		54		010401002001		实心砖墙		1、M5砂浆砌筑MU10混凝土实心砖围墙		m3		15

		55		01B015		立面抹灰层拆除		1、铲除、清理原外墙粉刷层空鼓处
2、拆除废料归堆在指定地点		m2		100

		56		010506023005		网格布		1、抗裂耐碱玻纤网格布		m2		100

		57		011201001016		界面剂		1、涂刷界面剂一道		m2		100

		58		011201001017		墙、柱面一般抹灰		1、20厚DPM15防水砂浆找平层内掺5%防水剂		m2		100

		59		011404001006		墙面喷刷涂料		1、喷(刷)外墙弹性涂料一底两面、封固底漆一道
2、刮柔性耐水腻子两遍		m2		100

		60		010506025001		预埋铁件		1、角钢、缀板、斜拉条等铁件		t		0.08

						十二、路面维修						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治(平江街道)								标段：						第8页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		61		01B016		平面块料拆除		1、原地面拆除损坏、松动处面砖
2、拆除废料归堆在指定地点		m2		150

		62		011102001001		石材楼地面		1、30mmPC仿石透水砖，填缝
2、30mm撒干砂或干水泥砂浆
3、夯实地面		m2		75

		63		011102003001		块料楼地面		1、60厚透水砖
2、30厚1:3干硬性水泥砂浆		m2		75

						十三、公区入口处地面修复						

		64		01B017		原地面清理		1、原地面清理干净,清除灰尘、油污、灰渣,用水冲洗干净并充分湿润		m2		200

		65		011101006001		平面砂浆找平层		1、20mm1:3水泥砂浆找平		m2		200

		66		011101001001		水泥砂浆楼地面		1、1:2.5水泥砂浆,厚度20mm,分两次抹压		m2		200

						十四、平屋面防水修复						

		67		01B018		屋面隔热板拆除		1、屋面隔热板拆除
2、拆除废料归堆在指定地点		m2		1500

		68		01B019		砖砌体拆除		1、砖砌支座拆除
2、拆除废料归堆在指定地点		m3		30

		69		01B020		屋面刚性层及防水层铲除		1、屋面刚性层及防水层铲除，铲除厚度综合考虑包干
2、拆除废料归堆在指定地点		m2		1500
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治(平江街道)								标段：						第9页 共13页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
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														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		70		010902004002		屋面刚性层		1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层,分割缝间距1m×1m,宽深为20
2、泡沫混凝土找2%坡,最薄处20厚,随捣随抹,原浆收光(找坡长度≤9米)		m2		1500

		71		010902002004		屋面涂膜防水		1、2.0厚水乳型沥青防水涂膜		m2		1500

		72		010902002005		屋面涂膜防水		1、1.5厚合成高分子防水涂膜		m2		1500

		73		010902001001		屋面卷材防水		1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)		m2		1500

						十五、围墙砌筑方案						

		74		010401002002		实心砖墙		1、M5砂浆砌筑MU10混凝土实心砖围墙		m3		12.5

		75		011201001018		界面剂		1、涂刷界面剂一道		m2		100

		76		010506023006		网格布		1、抗裂耐碱玻纤网格布		m2		100

		77		011201001019		墙、柱面一般抹灰		1、20厚DPM15防水砂浆找平层内掺5%防水剂		m2		100

		78		011404001007		墙面喷刷涂料		1、喷(刷)外墙弹性涂料一底两面、封固底漆一道
2、刮柔性耐水腻子两遍		m2		100

						新增围墙						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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																		材料暂估价

		79		010102002001		挖沟槽土方		1、挖沟槽土方 
2、人工修边坡
3、土壤类别综合考虑
4、实挖量		m3		34

		80		010102007001		回填方		1、基槽回填土
2、实填量		m3		6

		81		010103002001		余方弃置		1、多余土方考虑外弃，弃土点自行解决，运距投标单位自行考虑		m3		28

		82		010401001001		砖基础		1、M5砂浆MU10混凝土实心砖砖基础		m3		20

		83		010401002003		实心砖墙		1、M5砂浆砌筑MU10混凝土实心砖围墙		m3		80

		84		010401005001		实心砖柱		1、M5砂浆砌筑MU10混凝土实心砖柱		m3		20

		85		010501001001		基础垫层		1、C20商品砼垫层		m3		4

		86		010501002001		楼地面垫层		1、100厚碎石垫层		m3		4

		87		010502022001		圈梁		1、C25商品砼圈梁		m3		20

		88		010505001001		垫层模板		1、垫层模板		m2		65

		89		010505012001		圈梁模板		1、圈梁模板		m2		100

		90		010506005001		现浇混凝土梁钢筋		1、钢筋种类、规格：HPB300,直径φ12以内		t		0.4

		91		010506005002		现浇混凝土梁钢筋		1、钢筋种类、规格：HRB400,直径φ12mm以内		t		0.4

		92		010506025002		预埋铁件		1、钢结构预埋件		t		0.2
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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		93		011201001020		墙、柱面一般抹灰		1、7厚1:3水泥砂浆粉面
2、8厚1:3水泥砂浆打底
3、甩浆一道		m2		100

		94		011404001008		墙面喷刷涂料		1、防霉涂料二遍
2、批3厚白水泥防霉腻子,砂纸磨平		m2		100

		95		01B021		成品铁艺栏杆		1、成品铁艺栏杆
2、样式满足建设单位使用要求		m2		100

		96		01B022		成品树脂瓦屋面		1、2.5mm成品树脂瓦屋面
2、一个砖柱为一处计算
3、一处长度1.1米		处		50

						水泥瓦坡屋面（混凝土挂瓦条）						

		97		010901001003		瓦屋面		1、水泥块瓦，专用螺钉固定
2、1:3水泥砂浆粉出30*40挂瓦条		m2		200

		98		010902004003		屋面刚性层		1、50厚C30细石混凝土，内配双向φ4@100*100钢筋网片
2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层，分隔缝内嵌改性沥青		m2		200

		99		010902001002		屋面卷材防水		1、3.0厚高聚物改性沥青防水卷材		m2		200

		100		010902002006		屋面涂膜防水		1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂膜		m2		200
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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		101		011001001001		保温隔热屋面		1、50厚挤塑聚苯板（xps）B1级		m2		200

						其它						

		102		010103002002		建筑垃圾弃置		1、拆除垃圾外运
2、运距投标人自行考虑（运距包干，结算不调整），需满足苏州市有关部门的要求，不得对周边环境造成影响		m3		333.9

		103		010103003001		建筑垃圾处置费		1、拆除垃圾处置费
2、投标人根据项目情况结合市场自行报价，需满足苏州市有关部门的要求，不得对周边环境造成影响
3、工程量按吨计		t		601.02



		104		010103003002		土方消纳费		1、土方处置消纳费
2、投标人根据项目情况结合市场自行报价，需满足苏州市有关部门的要求，不得对周边环境造成影响		m3		28

		105		01B023		登高车		1、户外登高车
2、高度综合考虑
3、工程量按天计		天		60
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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		106		01B024		外立面吊绳人工增加费		1、小街巷里外立面吊绳作业增加费用
2、综合考虑锚固方式、 双绳系统
3、含安全绳、吊板、自带工具等
4、工程量按天计		天		60
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表E.3.1 措施项目清单计价表【2026年姑苏区住宅1.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治(平江街道)						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

		1		011601009001		安全生产

		2		011601007001		文明施工

		3		011601008001		环境保护

		4		011601006001		临时设施

		5		011601010001		冬雨季施工增加

		6		011601011001		夜间施工增加

		7		011601012001		特殊地区施工

		8		011601013001		二次搬运

		9		011601014001		已完工程及设备保护

		10		011601015001		既有建(构)筑物、设施保护

		11		011601016001		按质论价

		12		011601017001		建筑工人实名制

		13		011601018001		特殊施工降效

		14		041201029		交通组织维护

		15		011601019001		协管

		16		011601003001		其他大型机械进出场及安拆

		17		011601001001		脚手架

		18		011703001004		垂直运输











		本页小计										-
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		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【2026年姑苏区住宅1.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治(平江街道)						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额								详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		
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表E.5.1 增值税计价表【2026年姑苏区住宅类房屋1.5



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：2026年姑苏区住宅类房屋零星专项整治(平江街道)						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9
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