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前附表
	序号
	项目内容
	内容规定

	1
	项目名称
	2026年同里镇市政道路养护项目

	2
	响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起六十天（日历日）

	3
	磋商保证金
	本项目免收磋商保证金(提供响应保证承诺书)。

	4
	磋商文件份数
	本项目采用电子响应文件，响应单位按照采购文件要求制作上传电子响应文件。

	5
	递交截止时间
	响应文件递交截止时间：2026年11月03日13：30整
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	6
	磋商时间地点
	磋商时间：2026年11月03日13：30整
磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	7
	成交服务费
	（1）收取原因：本项目预算金额包含代理服务费，根据采购代理协议本项目的代理服务费由成交单位支付。
（2）收取方式：领取成交通知书时成交供应商向招标代理机构一次性付清。
（3）收取标准及金额：成交服务费的收取按差额定率累进法计算后打9折收取。
收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%，预算金额500万元（含）－1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%。如计算代理服务费低于4000元，则代理服务费按人民币4000元计收。本项目成交服务费为14490元。
收款单位：苏州华升立合工程管理咨询有限公司吴中分公司
银行账号：536583177880
开户银行：中国银行股份有限公司苏州吴中经济技术开发区支行
（4）收取依据：苏州市政府采购网苏州华升立合工程管理咨询有限公司的苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表。

	8
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。






















第一章 竞争性磋商公告
	项目概况
2026年同里镇市政道路养护项目  JSZC-320509-HSLH-C2026-0010 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026-11-03 13:30 （北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号： JSZC-320509-HSLH-C2026-0010 
项目名称：2026年同里镇市政道路养护项目 
采购方式：竞争性磋商 
预算金额：110.000000万元
最高限价（如有）：1099564.61 元 
采购需求：主要内容为市政道路经常性日常维护及应急维修，覆盖范围包括辖区内市政道路25条共计25.34公里及22座市政桥梁。
[bookmark: _Hlk169077887]合同履行期限：合同签订生效之日起一年；或实际结算合同金额达到成交总金额（二者中以先到者为准）。具体根据实际工作量进行结算。
本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日  
地点：供应商在“苏采云”系统自行下载采购文件 
方式：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。 
售价：0.00元 
四、响应文件提交
截止时间：2026-11-03 13:30 
地点：“苏采云”系统 
五、开启
时间：2026-11-03 13:30 （北京时间）
地点：苏州市吴江区开平路998号3楼不见面开标室6（政府采购）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.报名方式（网上报名）：
1.1申领CA证书
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
1.2登录报名：
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
2.制作、提交电子投标文件：
2.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13913190747；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
2.2本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.开标方式：不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
4.政府采购监管部门监督电话：0512-63982393。
5.本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州政府采购网上发布，敬请留意；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
单位名称：苏州市吴江区同里镇人民政府
单位地址：吴江区同里镇迎燕东路68号
联系人：崇子扬
联系电话：0512-63333695
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：苏州华升立合工程管理咨询有限公司
单位地址：苏州市吴中区北官渡路66号泓都设计大楼11楼1106室
联系人：帅菊丽、吴远茜
联系电话：0512-65024008
3.项目联系方式
联系人：帅菊丽、吴远茜
联系电话：0512-65024008


























第二章 磋商须知
A 说明和释义
1.说明
1.1本采购文件仅适用于苏州华升立合工程管理咨询有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本采购文件的解释权属于苏州华升立合工程管理咨询有限公司。
2.词语释义
2.1采购单位：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3响应：供应商根据采购单位发布的磋商采购文件，编制磋商响应文件并按规定参与磋商的行为。
2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历天。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
B 供应商
3.合格磋商供应商的一般条件
3.1具有独立承担民事责任的能力； 
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件；
3.7本次采购不接受进口产品；
3.8本项目不接受联合体响应。
3.9本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
3.10落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
4.供应商代表
4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。 
5.磋商费用
5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。
6.磋商采购文件
6.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
7.采购文件的修改
7.1在递交（上传）磋商响应文件截止时间前，采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行修改。
7.2采购单位对采购文件的修改，将以网上公告形式通知已购买采购文件的每一磋商供应商。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。
7.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上公告形式明确的内容为准。当采购文件及采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网最后发布的文件为准。
8.采购文件提疑
8.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。
8.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
8.4.2质疑项目的名称、编号；
8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
8.4.4事实依据；
8.4.5必要的法律依据；
8.4.6提出质疑的日期。
8.4.7供应商参加投标确认函。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
8.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：帅菊丽   联系电话：0512-65024008
通讯地址：苏州市吴中区北官渡路66号泓都设计大楼11楼1106室
9.提示与要求
9.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。
9.2无论是否递交（上传）磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
10.响应文件计量单位和使用文字
10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。
11. 响应文件组成（部分格式见第六章）
11.1封面
11.2开标一览表（具体按照“苏采云”系统填报）
11.3资格审查响应文件
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：
①资格文件声明函；
②磋商响应单位基本情况表；
③磋商响应单位法定代表人身份证；
④法定代表人授权委托书（如有授权）；
⑤磋商响应单位授权代理人身份证（如有授权）；
⑥《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；   
⑦其它有关资格证明的文件（如有）；
11.4符合性审查响应文件
（1）磋商响应函；
（2）投标（响应）保证承诺书；
（3）《服务要求偏离表》；
（4）《商务条款偏离表》；
（5）其他有关符合性证明的文件（如有）；
11.5综合评审响应文件
根据采购需求及评审标准提供（按苏采云系统提供）
12.报价（编制）要求的说明
12.1除非合同中另有规定，报价包括但不限于人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、社保等）、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
12.2磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写报价。
12.3 一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。
12.4 磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
13.保证金
根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金。
14.响应文件的有效期
14.1自磋商响应文件递交（上传）截止之日起60天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。
14.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。
15.截止时间
15.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。
15.2采购单位推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
15.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。
16. 磋商程序
16.1采购代理机构按规定的时间、地点主持磋商采购活动开启响应文件。供应商应当按照《操作手册》规定，参加响应文件开启和在“苏采云”系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。
16.2“苏采云”系统将自动开启各供应商的响应文件。
16.3供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
16.4供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，未提出的，视同认可开启结果。
16.5磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。
16.6磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或者更正响应文件，供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
16.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
16.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。 
16.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）
进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
16.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
16.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
16.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
16.13磋商小组在评审报告中将响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分前三位的供应商推荐为成交候选供应商，根据委托代理协议内容，由采购单位授权磋商小组直接确定成交供应商。
16.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
17.对响应文件的初审
17.1磋商小组应当依法对响应供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，本项目采购失败。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
17.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求。实质上响应的文件应该是与采购文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。
17.3磋商小组将允许修改响应中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商的名次相应排列。供应商不得对响应文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则响应文件将被拒绝。
17.4磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其实质性响应。
17.5磋商小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定进行修正：
17.5.1响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
17.5.2单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以响应报价表的总价为准，并修改单价；
17.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
17.5.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
17.5.5供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。
18.响应文件的评价和比较
18.1磋商小组仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。
18.2评价和比较采用综合评分法，即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。磋商小组严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的服务进行评价比较。
18.3最低的响应报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是唯一条件。
18.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
19.成交单位的确认
19.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购单位的委托向采购单位推荐成交候选单位。
19.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。
19.3由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。
20.合同授予标准
20.1采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
21.成交通知书
21.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，请供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告发布之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务。成交供应商因未及时下载而造成的一切后果由其自负。
21.2成交通知书将是采购协议的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，无正当理由，不得主动放弃成交资格，否则应当依法承担法律责任。
22.服务费
22.1成交单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。
23.响应无效和终止磋商活动条款
23.1响应无效条款
1）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；
2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；
3）响应文件签署不符合要求的；
4）最终报价超过采购预算的，不能成交；
5）响应文件制作机器码一致；
6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；
7）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属于响应无效的情形。
23.2终止竞争性磋商采购活动的条款
出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3）在采购过程中实质性响应磋商文件不满三家的。
在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。终止后，采购代理机构应当将终止原因通知所有供应商。
24.政府采购政策
24.1根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：
（1）节能产品和环境标志产品
若本次采购清单中产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单范围内的产品的，则投标文件中须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则视为非实质性响应。具体节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单请通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况。
本次为服务类项目，不涉及节能和环境标志产品。
（2）促进残疾人就业
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（3）监狱企业
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
24.2中、小企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）等文件的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购，供应商根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
24.3信用记录评审：
在磋商采购项目提交响应文件现场，供应商完成解密后，代理机构通过“供应商信用查询”系统对供应商信用记录查询。采购代理机构工作人员下载打印全部供应商的《供应商信用记录搜索结果》（以下简称《搜索结果》），并将《搜索结果》递交给磋商小组。
磋商小组应根据《搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
1.被列入失信被执行人名单；
2.被列入重大税收违法案件当事人名单；
3.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至提交（上传）响应文件日未满三年的。
上述的第（一）项的失信信息应通过“中国政府采购网”网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。
上述的第（二）项的失信信息应通过“信用中国”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，按规定登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、《关于在政府采购活动中甄别较大数额罚款有关事项的通知》（苏财购〔2021〕32号）、《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例> 第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库 〔2022〕3 号）文件。
25.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  采购内容
受苏州市吴江区同里镇人民政府的委托，苏州华升立合工程管理咨询有限公司对其所需采购的2026年同里镇市政道路养护项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合磋商采购文件资格条件的各供应商前来参加磋商。
1、 [bookmark: _Toc204052981]项目编号： JSZC-320509-HSLH-C2026-0010
2、 采购内容：2026年同里镇市政道路养护项目
三、采购预算：人民币壹佰壹拾万元整（¥：1100000.00）
最高限价：1099564.61 元 
四、采购需求：
（一）项目概况
本项目主要内容为市政道路经常性日常维护及应急维修，覆盖范围包括辖区内市政道路25条共计25.34公里及22座市政桥梁。
（2） 养护清单
1.市政道路
	序号
	所属街道
	道路名称
	起点
	终点
	道路长度（km）

	1
	同里镇
	北图路
	同里新江南
	环湖西路
	0.4000 

	2
	同里镇
	北星路
	屯村街
	东尽头
	0.4500 

	3
	同里镇
	长港路
	江兴东路
	同津大道
	2.0000 

	4
	同里镇
	崇本路
	大庙路
	环湖西路
	1.5000 

	5
	同里镇
	东宁路
	屯村街二弄
	北星路
	0.3400 

	6
	同里镇
	福源路
	环湖西路
	文化码头
	0.3000 

	7
	同里镇
	富观路
	崇本路
	江兴东路
	0.8700 

	8
	同里镇
	富土路
	富土家园二期
	迎燕路
	0.8100 

	9
	同里镇
	花泾滨路
	沐庄湖路
	北侧尽头
	0.1900 

	10
	同里镇
	环湖西路
	云梨路
	崇本路
	1.3400 

	11
	同里镇
	沐庄湖路
	大桥路
	花泾滨路
	0.3900 

	12
	同里镇
	时代路
	明德路
	151乡道
	0.7400 

	13
	同里镇
	松厍路
	环湖西路
	苏同黎公路
	2.4000 

	14
	同里镇
	同津大道
	长牵路河桥
	吴淞江
	3.0000 

	15
	同里镇
	同里大道
	文安桥
	迎燕路
	0.4900 

	16
	同里镇
	同里中学东
	同里中学南
	松厍路
	0.2400 

	17
	同里镇
	同里中学南
	同里中学西
	同里中学东
	0.3100 

	18
	同里镇
	同里中学西
	同里中学南
	松厍路
	0.2500 

	19
	同里镇
	屯溪路
	运河路
	北星路
	0.3100 

	20
	同里镇
	小川东路
	中川路
	环湖西路
	0.7300 

	21
	同里镇
	新大桥路
	状元坊路
	松库路
	0.4800 

	22
	同里镇
	迎燕路
	大庙路
	环湖路
	2.4000 

	23
	同里镇
	云龙东路
	富家路
	升字圩桥
	4.7700 

	24
	同里镇
	云水谣东
	松厍路
	湖边
	0.4400 

	25
	同里镇
	状元坊路
	西港路
	大桥路
	0.1900 


2.市政桥梁
	序号
	桥梁名称
	桥长（m）
	跨径分类

	1
	长港路二号无名桥（由东向西）
	37.00
	中桥

	2
	长港路一号无名桥（由东向西）
	16.00
	小桥

	3
	大港桥
	30.60
	中桥

	4
	富观路无名桥
	6.80
	小桥

	5
	富土路无名桥
	23.50
	小桥

	6
	海鱼桥
	28.00
	小桥

	7
	前陆港桥
	104.00
	大桥

	8
	邱舍港桥
	20.00
	小桥

	9
	群星桥
	7.55
	小桥

	10
	升平桥
	8.30
	小桥

	11
	时代桥梁
	23.04
	小桥

	12
	泰安桥
	9.40
	小桥

	13
	同津大道七号无名桥（由北向南）
	66.00
	中桥

	14
	同津大道无名桥
	18.00
	小桥

	15
	同里中学东无名桥
	10.00
	小桥

	16
	同里中学西无名桥
	10.00
	小桥

	17
	无名桥
	10
	小桥

	18
	迎燕桥
	83.00
	中桥

	19
	俞厍桥
	56.00
	中桥

	20
	张公桥
	26.00
	小桥

	21
	中元港桥
	42.00
	中桥

	22
	朱家浜桥
	15.50
	小桥


（三）养护基本要求
1、2026年同里镇市政道路养护范围：本项目主要内容为该项目为经常性日常维护及应急维修，覆盖范围包括辖区内市政道路25条共计25.34公里及22座市政桥梁。
2、完成服务清单中各项工作内容，具体根据采购单位要求，最终以实际完成工作量及审计结果进行结算。服务清单中未出现的维修项目，工作量与单价以审计为准。
3、日常养护作业内容：
（1）路面部分
①路面坑洼、下沉的填补翻修；
②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；
③路面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料工作。
（2）人行道与侧平石
①人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水；
②侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，零星缺失的补缺工作；
③侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观。
（3）桥梁：
①桥面铺装层坑洼的小修小补及桥面伸缩缝的清理与填缝；
②桥面侧石的修复和桥面排水设施的清理；
③桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补工作；
④挡土墙一般损坏修复和杂草、树丛的清理工作。
⑤泄水孔的清理工作。
（4）涵洞：
①混凝土质量缺陷修复、排水孔的清理工作
②路面坑洼、下沉的填补翻修
（5）特殊天气路面保障：
①积雪结冰路面的处置工作。
（5）临时交办的其他工作。
（6）服务期内应按上述日常养护作业内容进行全天候巡查，发现问题第一时间上报监理或采购单位，并优先采取防护隔离措施，未及时上报或未及时处置等主观原因引起的一切责任和损失由养护单位承担。
4、响应时间及解决时间
（1）普通破损维修等情况的养护，维护单位应在20分钟内响应，在30分钟内赶到故障现场进行养护服务（包括维修配件到达服务现场），在2-5小时解决问题，遇到突发情况，应立即现场维护并组织施工；
（2）特殊情况，以采购单位的意见为准。
5、养护工作安全要求：
5.1养护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由养护单位负全责；
5.2养护人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由养护单位负责修复及承担一切费用（若因特殊情况，如突击抢险、抢修等应急处理，来不及对养护区域内进行逐一排查定位的，由此造成损坏的，由采购方负责协调解决，维护单位承担相应责任）；
5.3无论维修养护期间过程中，养护单位负责及时清理垃圾。
5.4服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由养护单位负责恢复或赔偿。
5.5养护单位须为养护人员配备印有养护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。
5.6养护工作实施过程中，养护单位不得将施工材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。  
注：如遇突发事件，须有配套养护维修工程机具设备及5个工作人员在20分钟内到场应急处理，并服从采购单位现场指挥。
（四）维护（或修理）工作要求：
1、养护服务流程：
巡检发现（或接到采购方任务通知）→维护单位响应→维护单位尽快赶到现场察看并拍照、记录→维护单位提交养护方案→得到采购方确认养护（或修理）任务联系单进行相关作业→ 采购方进行复查及签证确认→整理资料建立、建全服务台账。
维护单位提供服务项目管理人员名单，人员应相对固定，做到在故障突发时随叫随到。
2、具体维护要求内容
维护目标：市政道路、桥梁及其配套附属市政设施的巡查、养护、修复以及其它市政零星、应急事项。目的是为了市政基础设施的完好及使用安全。
维护单位必须落实维护各个环节，做好市政设施检、维护、保养和运行管理工作，保证各市政设施良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全（各种图纸、说明书和巡检记录、维护日志、现场影像等有关资料）。
2.1人员和车辆设备
	序号
	人员/车辆设备
	最低数量配备
	要求

	1
	项目负责人
	1人
	有一定的项目管理及维护工作经验

	2
	维护人员
	10人
	

	3
	维护车辆
	3辆
	[bookmark: OLE_LINK3]①巡视车1辆；②挖掘机1辆；③运输车1辆；汛期期间需根据采购单位要求增加配置相关车辆。


注：响应单位须在响应文件中承诺成交公示发布之日起7日内配置齐全，否则视为无效响应。未在规定时间内配置齐全的，采购单位有权取消其成交资格，并按虚假应标行为处理，且有权要求该单位承担给采购单位造成的所有损失。
2.2维护单位按照维护内容、要求和考核细则，设专人负责系统运行维护工作，并接受采购方的检查和考核。
2.3考核评分
为加强吴江区同里镇辖区市政养护工作，确保市政养护的正常化、正规化，确保等安全、畅通，根据《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》、《苏州市市政设施管理条例》之精神，结合本项目实际，特制定养护服务考核评分标准。
（五）市政道路养护实施要求：
1、按照建设部CJJ36《城镇道路养护技术规范》，养护单位必须制定养护质量保证体系，严格服务质量操作流程；
2、按月制定市政道路养护计划，并依据道路日常巡视情况适时调整。养护单位针对道路实际情况、养护要求和施工作业特点，定期上报养护实施计划。所有养护工程一律采取先申请后实施，以采购单位《市政道路养护任务单》为准；
3、养护单位按《市政道路养护任务单》要求与内容实施养护，养护工作量必须经采购单位及工程监理现场验收后，按规定签证确认；
4、对有关养护服务，养护单位须上报施工组织方案，严格按照养护施工技术要求完成服务；
5、涉及工程开挖、修复路面等养护服务，按有关规定办理相关手续。采购单位履行施工管理职能，负责组织协调、服务质量、工作量实际签证和验收工作；
6、养护施工现场做好安全警示和作业围挡，遵守施工规范与相关管理要求，参照公路养护安全作业规程JTG H30-2004标准实施，做到文明施工；
7、若因养护单位工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次处以5000-20000元的罚款，影响恶劣的立即终止合同；
8、养护单位应及时响应采购单位检查发现问题的整改，并落实回复。
（六）市政设施巡检：
同里镇市政道路、桥梁及其配套附属设施须加强日常养护巡查管理避免事故发生。具体措施如下：
1、巡检内容：
1.1道路路面及附属设施外观完好情况。包括：快车道、慢车道、人行道、侧平石等。
1.2有无擅自开挖，占用城市道路、人行道及管顶施工，乱开道口等行为。
1.3桥梁及附属设施完好情况。包括：桥面、栏杆、泄水管、伸缩缝、上下结构、限载标志等。
2、巡查方式
巡查方式分为机动车巡查和步行巡查。快车道的巡查工作以机动车巡查为主，慢车道、人行道及桥梁的巡查工作以步行巡查为主。
3、巡查周期
3.1根据城市道路的养护等级，确定巡查周期。Ⅰ等养护的城市道路原则上每天巡查一次，Ⅱ等养护的城市道路原则上每两天巡查一次，Ⅲ等养护的城市道路原则上每三天巡查一次。
3.2遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻或文明城市创建等特殊情况，应缩短巡查周期。
4、巡查要求
4.1养护单位养护的每条道路、桥梁都要明确专职人员进行巡查，巡查人员要具备一定的道路、桥梁养护管理经验及处理突发事件的能力。
4.2配备必要的设备和车辆，巡查车辆应有明显标识，装备黄色警示灯。
4.3巡查过程中要端正工作态度，尽职尽责，自觉遵守交通规则，注意安全。
4.4巡查人员要对路面坑洼破损、道板缺失破损、擅自挖掘、占用道路等做好记录，填写《市政设施巡查记录表》并归档保存。巡查过程中，使用“苏州市政APP”打卡及上报病害情况，巡查结束后要尽快整理汇总巡查发现的问题，填写《市政设施巡查问题日报表》，经养护单位负责人审核后上报采购单位。
4.5巡查中发现道路严重下陷、空洞等紧急情况，应立即上报并在现场做好警示工作。
（七）养护台账管理：
1、建立台账制度：按照采购单位相关台账管理制度执行。
2、台账管理：以上台账，每月汇总一次，巡检单位抄送一份交由采购单位审核并存档。
（八）考核办法：
1、苏州市吴江区同里镇人民政府市政部门为考核责能部门（以下简称采购方），成立考核小组，负责同里镇辖区范围内道路等设施养护监管及考核工作，考核内容为日常养护巡查、安全、质量、进度、项目量等。
2、内部业务资料质量检查考核主要是指维护单位为保证设施养护目标的实现编制的养护、维修记录。资料抽查每季度进行一次，养护管理单位和代养护管理部门（委托监理）可联合检查也可单独检查。
3、安全考核严格按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，并建立有总监负责制的安全管理体系，落实安全工作责任制，若因维护单位操作不当而引起的安全责任事故，则应严肃处理，并给予相应的经济处罚。
4、养护维修质量应严格按照《城镇道路养护技术规范》等相关规定执行。若维护单位实施的项目质量不符国家、地方或采购方相关要求的，养护管理单位可要求维护单位无偿返工。
5、每次考核完成后，及时宣布考核结果及存在的问题，并限期维护单位进行整改，如不能及时处理需上报说明原因。
6、如现场遇到特殊情况的由采购方决定处置方案，采购方中途有权对考核办法进行调整、细化。
（九）安全文明施工措施及环保责任：
1、维护单位须为维护人员配备印有维护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。
2、维护工作实施过程中，维护单位不得将施工材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。投标单位需具有施工必须具备的安全警示和作业围挡设备设施。
3、维护单位应及时响应招标单位检查发现问题的整改，并落实回复。
4、施工作业区管理要求：施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料。维护单位人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在运输过程中遗洒，同时应有避免扬尘的措施。
5、在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合采购方处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。
6、采购方有权随时进行监督、检查，并有权责令维护单位清除不安全隐患的权利。
7、对养护巡查不到位引起的安全事故等事故责任：
7.1自身巡查、施工过程中的人生安全等事故负全部责任；
7.2路面、桥梁等巡查不到位引起的安全事故负相关责任；
7.3附属设施等巡查不到位引发的事故负连带责任。
（十）考核内容及评定标准：详见附表《同里镇市政设施养护服务考核评分表》。
同里镇市政设施养护服务考核评分表 
	序号
	主要考核项目
	分值
	得分
	备注

	一、人员及现场管理（31分）

	1
	人员配置是否符合合同要求（提供每月签到表以便核对人员）当班工作人员的工作态度、精神面貌、仪容仪表是否良好，是否按规定统一着装
	6
	
	

	2
	施工现场管理：施工现场管理有序， 安全文明施工，设立警示标志，配备警示灯，尽可能减少交通影响。缺少警示装置每少一处扣1分，缺少警示灯每处扣1分，造成车辆抛锚，爆胎等投诉直接扣完该项得分。
	15
	
	

	3
	应急事件处理（路面坑塘围挡，花坛破损）：建立各类应急预案，及时处理各类突发事件。未建立预案，扣1分；应急事件未处理，出现一次扣1分；应急事件未向相关部门报告，一次扣1分，直至扣完该项分。
	10
	
	

	二
	路面管理（26分）
	
	
	

	4
	车行道完好率：修补形状应规则，边线应平行或垂直于道路中线，接头平顺；铺筑平整、密实，路面平整、无明显沉陷、网裂、松散、错台、拥包、裂缝、烂边、唧泥、缝料散失、砼板块松动等现象；井框高差不明显，路面不积水。
1.沥青路面
（1）裂缝类。线裂、网裂、碎裂，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
（2）变形类。车辙、沉陷、拥抱，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
（3）松散类。剥落、坑槽、啃边，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
（4）其他类。路框差、修补损坏，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
2.水泥路面
（1）裂缝类。线裂、板角断裂、D裂缝、交叉裂缝和破碎板，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
（2）接缝破坏类。接缝料损坏、边角剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
（3）表面破坏类。坑洞、表面纹裂与层状剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
（4）其他。错台、拱起、唧泥、修补、路框差，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
	8
	
	

	5
	人行道完好率：道面平整、安砌牢固、纵横缝均匀、直顺、灌缝饱满、无残缺。
1.破损缺失，根据严重程度每处扣0.5或1分
2.沉陷每处扣0.5分；
3.松动、跷跛，每处扣0.3分；
4.错台、拱胀，每处扣0.3分；
5.行道树树围损坏每处扣0.5分。
	6
	
	

	6
	侧平石完好率：表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、勾缝饱满、安砌稳固。
1.破损残缺，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
2.侧石歪斜、移位，每处扣0.3分；
	6
	
	

	7
	桥梁完好率：桥面泄水孔、防撞墩砼表面无破损，桥体无牛皮癣及污秽、桥梁清洁。桥铭牌、标志、标牌应完好、干净，安装牢固、正确。
1.墩台表面有缺损，每处扣1分；
2.支座有尘土堆积，略有腐蚀，每处扣1分；
3.支座滑动面干涩每处扣1分；
4.砼上部结构表面有少量分化、麻面、短细裂缝，每处扣1分；
5.上下游表面有水迹污染，砌缝滋生草木，每处扣1分；
6.栏杆破损、缺失、锈蚀，每处扣1分；
7.桥面铺装层面有裂缝、浅坑槽、波浪每处扣1分；
8.泄水管堵塞、缺损，周围渗水，每处扣1分；
9.伸缩缝堵塞、破损、连接松动，每处扣1分；
10.桥头轻度跳车，台背路面下沉在2CM以内，每处扣2分；
11.翼墙个别裂缝，局部砌体灰缝脱落，每处扣1分；
12.护坡局部塌陷，铺砌缺损，垃圾堆积，草木丛生，每处扣2分；
	6
	
	

	三
	交安设施养护管理（6分）
	
	
	

	8
	1.交通隔离墩（栏）完整无缺、无歪倒，完好率≥90%，如有违反的每处扣0.3分；
2.信号灯灯屏完好率≥95%，如有违反的每处扣0.3分；
3.各类标志标牌清晰完整，杆身倾斜不大于杆长1%，如有违反的每处扣0.3分；
4.配电箱（柜）室完整无缺、电器元件导线无缺损、信号机完好无损、电箱编号齐全，如有违反的每处扣0.3分；
5.信号灯杆身倾斜不大于杆长1%，杆身无损坏，预埋基础无松动破损，螺母无松动，如有违反的每处扣0.3分；
6.日常管理具备养护工作计划、管理制度及职能，保修处理率100%、处理时效性（一般事故24小时内，交通信号灯2小时内），安全文明管理，如有违反的每处扣0.3分；
	6
	
	

	四   
	  设施设备帐务管理（6分）
	
	
	

	9
	养护车辆设备是否齐全并符合合同要求，作业和非作业期停放位置合理。
	3
	
	

	10
	各项台帐是否完整。
	3
	
	

	五  
	服务质量管理（31分）
	
	
	

	11
	与业主的沟通及时有效，定时向业主方汇报养护现场情况，对于已经发生的问题提出针对性的方案和建设性意见。
	3
	
	

	12
	无投诉或负面影响,出现一次扣2分，影响特别恶劣直接扣完该项分数
	10
	
	

	13
	能否及时完成业主布置的临时任务，有故意不接甲方电话或不回电话扣1分，不支持不配合甲方工作扣2分，直至扣完该项分数
	8
	
	

	14
	当月有投诉未按期完成，有一次扣一分，三次以上直接扣完相应分数
	10
	
	

	六
	奖励
	
	
	

	15
	服务期间,服务商每提出一项合理化建议并被采购方采纳的，应每项加2分。
	
	
	

	合计　
	

	采购单位确认签名：


备注：（1）本考核表作为甲方支付季度服务费的重要依据，满分为100分，90分以上（含 90分）不扣款，90分以下每扣减1分扣款1000元整。
（2）连续三次考核低于80分或一次考核低于60分，甲方有权终止合同。
（十一）采购方对维护单位提出的维修（更换）项目量进行复查及签字确认，并作为维护单位向采购方计算费用的有效凭证。
（十二）服务金额以采购方确认项目量并经审计后的金额为准。
六、服务期限：合同签订生效之日起一年；或实际结算合同金额达到成交总金额（二者中以先到者为准）。具体根据实际工作量进行结算。
七、综合说明：
1.供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。
2.供应商必须承诺采购文件中提出的全部管理要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3.成交单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。
4.响应报价应包括完成该项目所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业管理费用、利润、各种税金和政策文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
5.人员工资标准及加班费、高温费、社保、税金计算均须满足苏州市及吴江区相关政府文件规定的最低标准要求。
6.成交单位必须按月支付服务人员的工资，甲方有权要求乙方按月提供员工工资发放清单，若经甲方抽查，乙方未按期足额发放员工工资，甲方有权扣除相应费用以支付乙方未支付之费用。
7.服务期间，服务人员应注意人身交通安全，成交单位需对员工进行相关安全培训，项目服务期间，成交单位的服务工作人员发生的一切安全问题包括由于成交单位的服务导致的安全事故的责任，均由成交单位自行负责。投标人需在投标文件中做出相应承诺。。
8.因成交单位原因，造成采购单位或第三方发生财产损失或人身安全事故的，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。
9.本项目全年无休，响应单位要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入响应总价。
10.成交单位应根据项目实际情况和需求调整、完善工作方案，确保并不断提高服务质量。
（1）响应时需提供详细具体的服务管理工作流程和标准。
（2）制订并提供各类操作规程、服务员作业规范，建立合理有效的服务质量检查制度并切实执行。
11.发生下列情形之一者甲方有权立即终止与之签订的服务合同，所有损失由成交单位承担：
(1) 严重违反国家法律法规和政策的；
(2) 服务辖区范围内被上级部门或媒体三次以上（含三次）曝光或给服务辖区造成恶劣影响的；
(3) 连续考核不及格的，逾期未整改且严重违约的；
(4) 拖欠人员工资、发生重大安全作业事故的；
(5) 成交单位在合同履约期内未经采购单位批准自行终止履行合同义务的。
(6) 未经甲方同意，成交单位擅自将合同转让或者进行分包。
12.如遇范围内有大的调整或迁移等重大情况，采购人将提前告知成交单位，合同内容经双方协商调整。
13.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。


第四章 评审方法及评分标准
一、评审方法
1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。
2.磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分。
3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个供应商的得分，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。
4.如出现评审总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以最后报价较低者优先作为成交供应商，如果最后报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交供应商。
二、评分标准：
（一）价格分（10分）
1.磋商响应报价不超过采购预算及采购最高限价价格的，为有效投标报价。超出此范围的磋商响应报价为无效报价。
2.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商采购文件要求且磋商响应报价最低的报价为评审基准价，其价格分为最高分，其他磋商响应单位的价格分统一按照下列公式计算：磋商响应报价得分=（评审基准价/磋商响应报价）×价格权值（10%）×100（四舍五入保留至小数点后二位）。
3.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的有关规定，中小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
③本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
4.本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
对本国产品的支持政策
既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（二）技术服务方案（最高为37分）
1.针对本项目服务内容的调查了解及分析情况：最高为5分
根据响应单位针对本项目的调查了解情况，对市政道路养护具体服务内容和服务需求的了解和分析情况评价：对项目调查了解熟悉、分析清晰完整得5分；较为了解、分析内容较为清晰详细的得3分；了解分析程度一般、内容详细程度一般的得2分；不够了解、分析较差的得1分；未提供相关说明的不得分。
2.针对本项目的日常养护服务方案：最高为8分
详细方案包括日常巡查与维护、养护、巡检、维修等工作方案，以及维护检查计划与内容，按照市政道路日常养护作业内容包括路面部分、人行道与侧平石、临时交办的其他工作等整体实施方案情况进行综合评分。方案阐述详细，切实可行且高效率，方案考虑周全的得8分；方案阐述较为详细，较为切实可行，考虑较周全的得6分；方案简单、可行性一般，基本能满足项目实施需要的得4分；方案阐述欠缺，可行性较差的得2分；未提供对应方案的不得分。
3.针对本项目的养护作业区域划分安排方案：最高为5分
详细方案包括针对养护作业区域划分安排、对应区域配备的养护工作人员和作业设备的配置安排等情况进行综合评分。片区安排及规划全面、先进、合理，工作实施方案详实具体、科学性、合理性高，可实施性强的得5分；工作实施方案较为详细，较为合理，可实施性较强的得3分；工作实施方案不够详细，合理性和可实施性一般的得2分；工作实施方案简单，合理性和可实施性较差的得1分；未提供相关内容不得分。
4.针对本项目提供的服务工作流程和标准：最高为5分
针对本项目提供的服务工作流程和标准进行综合评分。内容清晰、详细，工作流程和标准具体、明确、科学合理的得5分；内容较为清晰，较为详细，工作流程和标准较科学较合理的得3分；内容不够详细，工作流程和标准合理性一般的得2分；内容简单，工作流程和标准合理性较差的得1分；未提供相关说明不得分。
5.针对本项目提供的养护、修复技术方法：最高为5分
方案详细、合理、明确、有针对性且技术方法先进的得5分；技术方法较为详细、较为先进合理的得3分；技术方法不够详细、可行性和合理性一般的得2分；技术方法阐述简单、可行性和合理性较差的得1分；未提供相关说明不得分。 
6.针对本项目的各类应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案情况：最高为5分
针对本项目可能出现的各类应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案进行综合评分。方案详实具体、针对性强、科学、可行性强的得5分；方案较为详细、针对性较强、较科学、可行性较强的得3分；方案简单、针对性一般、科学性一般、可行性一般的得2分；方案欠缺、针对性弱、科学合理性较差的得1分；未提供相关说明不得分。
7.针对本项目服务期间与其他相关单位、部门的综合协调处理方案：最高为4分
主要包括实施养护维修作业期间与服务范围内的各个街道、物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案：方案详实具体、针对性强、科学、可行性强的得4分；方案较为详细、针对性较强、较科学、可行性较强的得3分；方案简单、针对性一般、科学性一般、可行性一般的得2分；方案欠缺、针对性弱、科学合理性较差的得1分；未提供相关说明不得分。
（三）服务组织措施方案（最高为20分）
1.针对本项目的安全文明作业计划安排措施方案：最高为5分
针对本项目的养护服务特点，服务过程中的安全文明作业计划安排措施方案进行综合评分。方案详细、科学合理、可行的得5分；方案较为详细、较科学合理、可行性较好的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。 
2.针对本项目的夜间施工措施方案：最高为5分
针对本项目的养护服务特点，服务过程中的夜间施工措施方案（包括夜间和节假日管理人员的合理调配、换岗，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作）进行综合评分。方案详细、科学合理、可行的得5分；方案较为详细、较科学合理、可行性较好的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。 
3.针对本项目的交通组织措施方案：最高为5分
针对本项目的养护服务特点，服务过程中的交通组织措施方案进行综合评分。方案详细、科学合理、可行的得5分；方案较为详细、较科学合理、可行性较好的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。 
4.针对本项目的环境保护等其他现场管理措施方案：最高为5分
针对本项目的养护服务特点，服务过程中的环境保护等其他现场管理措施方案进行综合评分。方案详细、科学合理、可行的得5分；方案较为详细、较科学合理、可行性较好的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。 
（四）服务制度（最高为6分）
1.针对本项目的维护管理岗位工作职责、考核及制度：最高为2分
岗位责任、管理运作制度及标准、管理人员考核制度及标准、日常考核表单等。内容详实具体完善、阐述详细，考虑周全，科学合理性和可实施性高的得2分；内容较为详细、较为完善、合理性和可实施性较好的得1分；内容不够详细、可实施性一般的得0.5分；未提供的不得分。
2.针对本项目的内部各项制度：最高为2分
安全生产管理制度、工具管理制度、员工管理制度、档案管理制度、财务管理制度、备件管理制度、考核奖惩管理制度等。内容详实具体完善、阐述详细，考虑周全，科学合理性和可实施性高的得2分；内容较为详细、较为完善、合理性和可实施性较好的得1分；内容不够详细、可实施性一般的得0.5分；未提供的不得分。
3.针对本项目的各项承诺：最高为2分
包括（1）整体服务质量承诺；（2）对发生主要包含维护管理作业时发生的安全事故善后处理承诺；（3）依法规范用工承诺；（4）应对履约期内各类风险承诺及应对环境保护突发的应对承诺。上述每具备一项得0.5分，最高为2分。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]（五）针对本项目的项目组配置情况：最高为8分
1.项目负责人配置情况：最高为4分
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]（1）项目负责人具有与本项目相关专业的一级建造师证的得2分，具有与本项目相关专业的二级建造师证的得1分；最高为2分。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]（2）项目负责人具有与本项目相关专业的中级及以上职称的得2分，最高为2分。
2.技术负责人配置情况：最高为2分
[bookmark: OLE_LINK9]针对本项目配置的技术负责人具有与本项目相关专业的中级及以上职称的得2分；最高为2分。
3.安全员配置情况：最高为2分
针对本项目配置的安全员具有有效的C类安全生产考核合格证书的得2分，最高为2分。
注：上述序号1-3项请在响应文件中提供详细的人员清单（一人一岗）及对应的证书及该人员在响应单位最近三个月中任意一期的社保缴纳证明材料扫描件并加盖响应单位公章，资料提供无法证明的不得分。
（六）响应单位履约能力（最高为14分）
1.响应单位类似项目业绩：最高为8分
响应单位2023年1月1日至今（以交/竣工日期为准）承担过类似项目的，每具备一项得2分，最高为8分；响应文件中提供合同以及交/竣工验收证明（报告），以及对应项目任意一期付款发票证明资料扫描件并加盖响应单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。
2. 响应单位管理体系认证：最高为6分
响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具备一项得2分，最高为6分。响应文件中提供证书扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台上查询到的有效状态的清晰页面截图，否则不得分。
（七）针对本项目的投入设备情况：最高为5分
针对本项目投入道路应急洗扫车的得5分。如为自有的，响应文件中须提供购买发票扫描件和行驶证扫描件；如为租赁的，除购买发票和行驶证外还须提供租赁合同扫描件（租赁结束日期不早于本项目服务结束日期）；或提供成交后在服务期限开始之前配置到位的承诺书加盖供应商公章。

注：1、付款方式、合同履行期限如有负偏离的不得成交。
2、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

第五章  合同主要条款及格式


甲方（采购人）：苏州市吴江区同里镇人民政府
单位地址：
联系人：
联系电话：
乙方（维护单位）：
单位地址：
联系人：
联系电话：

根据江苏德宁建设工程咨询有限公司采购编号            号采购文件及乙方的投标文件和成交通知书，甲方（采购单位）乙方（维护单位）双方就此次中标的2026年同里镇市政道路养护项目的事宜，签订本合同书。
一、服务内容与要求
1.1 服务项目：
1.2 服务内容：详见采购文件“第三章采购需求”。
1.3 服务要求：详见采购文件“第三章采购需求”。
二、合同金额
2.1 本合同暂定金额为：人民币（￥：     ）。
2.2上述养护费用为综合报价，应包括完成该项目所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业管理费用、利润、各种税金和政策文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、转包或分包
4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，禁止将本合同的服务内容转包或分包。
4.2 乙方如将本合同服务内容转包或分包，甲方有权单方面解除合同。
四、服务期限：合同签订生效之日起一年；或实际结算合同金额达到成交总金额（二者中以先到者为准）。具体根据实际工作量进行结算。
五、服务费支付 
5.1 费用结算方式：
项目进度款：根据实际完成合格工作量（含竣工验收）的50%支付。结算资料完整齐全送审后，服务费用可付至送审金额的60%。审计期间不再支付服务费用，审计结束后付至项目审定金额的80%。审计结束满一年后（以出具审计报告日期为准）付至审定金额的90%。审计结束满二年后，如期间项目未发生质量问题，则付至审定金额的100%（具体支付按开发区财政相关规定），在保修期内乙方怠于维修，甲方通知一周内未有实质性响应，则甲方自行委托第三方修复，发生费用在质量保证（保修）金内扣除。
5.2 乙方账户信息：
开户名：
开户行：
账  号：
乙方若变更上述账户信息的，应提前5个工作日通过书面的方式通知甲方。若乙方未书面通知甲方，甲方向乙方提供的上述账户信息支付本合同项下的服务费用的，即视为已经履行的相应的付款义务，甲方不再承担逾期付款的责任。
六、税费负担
本合同项下所有相关的一切税费均由乙方负担。
七、服务质量与考核
乙方应严格按照采购文件的有关规定提供服务，满足采购文件中所列全部要求和乙方承诺的其它指标，并由甲方按照具体项目要求进行考核。对未按规定提供服务或者部分服务不合格的，视具体情况按比例扣除。具体考核标准见合同附件。
八、管理事项
按照本合同约定、采购文件要求以及乙方的投标文件、承诺事项等进行管理。
九、双方权利义务
（一）甲方责任：
1、指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
2、甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。
（二）乙方责任：
1、乙方在从事市政道路养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方养护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的养护服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。
2、乙方应及时调整不适应工作需求的市政道路养护服务管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。
3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。
4、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。
十、违约责任
10.1 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
10.2 有下列情形之一的，乙方不能按照本合同约定提供服务的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。同时甲方有权要求乙方承担因此造成的其他损失：
（1）乙方未按照合同约定支付人员工资，导致信访、投诉等情况的；
（2）乙方因管理失职造成恶劣社会影响、安全事故或导致管理部门被追责的；
10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
10.4合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十一、不可抗力事件处理
11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
11.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十二、诉讼
12.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方可向苏州市吴江区人民法院提起起诉。
十三、合同其他文件
下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
（1）本项目的采购文件
（2）成交通知书；
（3）乙方投标文件；
（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效，合同签订后2个工作日内上传系统网上公示。
14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》的规定，经甲乙双方协商一致，可签订补充协议。
14.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份和招标代理机构各执一份，各份具有同等法律效力。
甲方（签章）：                              乙方（签章）：
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
日期：                                     日期：
合同附件1：履约验收方案
年  月  日起，2026年同里镇市政道路养护项目乙方进场服务，为有序衔接乙方进场前验收及日常督查考核，特制定方案如下：
1、 验收步骤
中标公示发布之日起7日内，甲方指定时间、地点进行人员和车辆设备清点，符合人员和车辆设备配置最低标准予以进场服务，乙方进场服务后甲方予以日常考核，日常考核不达标的甲方有权解除合同。
2、 人员及车辆验收标准
1、 人员验收：中标公示发布之日起7日内，乙方进场人数须达100%。
2、 车辆设备验收：中标公示发布之日起7日内，乙方进场车辆设备须达到甲方要求100%。
人员验收表
	公司名称
	序号
	姓名
	工种
	性别
	身份证号码
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1.验收日期为：      年    月     日 
2.进场日期为：      年    月     日 
3.验收人：

车辆设备验收表
	公司名称
	序号
	车辆/设备
	规格（吨）
	驾驶员姓名
	性别
	身份证号
	联系电话
	车牌
	照片

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.验收日期为：      年    月     日 
2.进场日期为：      年    月     日 
3.验收人：
合同附件2：
安全生产、文明施工协议书
甲方：苏州市吴江区同里镇人民政府
乙方：
为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《建筑工程安全生产管理条例》，国家、江苏省、苏州市和吴江当地相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
一、甲方的权利和义务
1、甲方有权对乙方进行安全生产教育。
2、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。
3、甲方有权统一管理乙方驻地建设，并要求乙方维护好现场环境。
4、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。
5、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品(如安全帽、安全带)等，并进行验收。
二、乙方的权利和义务
1、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。
2、因甲方过错，造成乙方人员或财产的损害，乙方有权向甲方提出索赔。乙方负责人必须履行对其招收的全体务工人员进行入场前的安全生产教育的义务。
3、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
4、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守安全管理规章制度、措施、规定（包括甲方制定的相关规定）。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。
5、在为甲方工作期间，乙方自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。
6、乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。
7、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。
8、施工作业区管理要求：施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料。乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。
9、生活区管理要求：施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入下水；不得破坏树木、绿地；乙方的生活区要符合文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生，工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒。严禁在宿舍内私拉电线；严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌赌博、饮酒闹事、传阅淫秽物品。
10、用电及消防：施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志。
11、夜间施工服从政府职能统一管理，或按照规定办理好相关手续，做到不扰民。
12、在施工过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报。
13、在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。
14、施工前，承包方应依据吴江市《危险性较大工程安全专项施工方案编制、专家论证审查与备案办法（试行）》（吴建施[2005]12号）文要求，编制有关专项安全方案，做好方案报审、专家审查和政府备案工作。
15、乙方要服从现场总体管理单位的现场管理。
16、严格遵守国家法律法规的要求。
三、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负全责。
四、本协议为本合同的从合同，随施工合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。

采购单位（甲方）：（盖章）                 服务单位（乙方）：（盖章）
法定代表人或其授权的代理人：             法定代表人或其授权的代理人：
年    月   日                            年    月   日
合同附件3：《同里镇市政设施养护服务考核评分表》。
同里镇市政设施养护服务考核评分表 
	序号
	主要考核项目
	分值
	得分
	备注

	一、人员及现场管理（31分）

	1
	人员配置是否符合合同要求（提供每月签到表以便核对人员）当班工作人员的工作态度、精神面貌、仪容仪表是否良好，是否按规定统一着装
	6
	
	

	2
	施工现场管理：施工现场管理有序， 安全文明施工，设立警示标志，配备警示灯，尽可能减少交通影响。缺少警示装置每少一处扣1分，缺少警示灯每处扣1分，造成车辆抛锚，爆胎等投诉直接扣完该项得分。
	15
	
	

	3
	应急事件处理（路面坑塘围挡，花坛破损）：建立各类应急预案，及时处理各类突发事件。未建立预案，扣1分；应急事件未处理，出现一次扣1分；应急事件未向相关部门报告，一次扣1分，直至扣完该项分。
	10
	
	

	二
	路面管理（26分）
	
	
	

	4
	车行道完好率：修补形状应规则，边线应平行或垂直于道路中线，接头平顺；铺筑平整、密实，路面平整、无明显沉陷、网裂、松散、错台、拥包、裂缝、烂边、唧泥、缝料散失、砼板块松动等现象；井框高差不明显，路面不积水。
1.沥青路面
（1）裂缝类。线裂、网裂、碎裂，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
（2）变形类。车辙、沉陷、拥抱，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
（3）松散类。剥落、坑槽、啃边，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
（4）其他类。路框差、修补损坏，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
2.水泥路面
（1）裂缝类。线裂、板角断裂、D裂缝、交叉裂缝和破碎板，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
（2）接缝破坏类。接缝料损坏、边角剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
（3）表面破坏类。坑洞、表面纹裂与层状剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
（4）其他。错台、拱起、唧泥、修补、路框差，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
	8
	
	

	5
	人行道完好率：道面平整、安砌牢固、纵横缝均匀、直顺、灌缝饱满、无残缺。
1.破损缺失，根据严重程度每处扣0.5或1分
2.沉陷每处扣0.5分；
3.松动、跷跛，每处扣0.3分；
4.错台、拱胀，每处扣0.3分；
5.行道树树围损坏每处扣0.5分。
	6
	
	

	6
	侧平石完好率：表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、勾缝饱满、安砌稳固。
1.破损残缺，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；
2.侧石歪斜、移位，每处扣0.3分；
	6
	
	

	7
	桥梁完好率：桥面泄水孔、防撞墩砼表面无破损，桥体无牛皮癣及污秽、桥梁清洁。桥铭牌、标志、标牌应完好、干净，安装牢固、正确。
1.墩台表面有缺损，每处扣1分；
2.支座有尘土堆积，略有腐蚀，每处扣1分；
3.支座滑动面干涩每处扣1分；
4.砼上部结构表面有少量分化、麻面、短细裂缝，每处扣1分；
5.上下游表面有水迹污染，砌缝滋生草木，每处扣1分；
6.栏杆破损、缺失、锈蚀，每处扣1分；
7.桥面铺装层面有裂缝、浅坑槽、波浪每处扣1分；
8.泄水管堵塞、缺损，周围渗水，每处扣1分；
9.伸缩缝堵塞、破损、连接松动，每处扣1分；
10.桥头轻度跳车，台背路面下沉在2CM以内，每处扣2分；
11.翼墙个别裂缝，局部砌体灰缝脱落，每处扣1分；
12.护坡局部塌陷，铺砌缺损，垃圾堆积，草木丛生，每处扣2分；
	6
	
	

	三
	交安设施养护管理（6分）
	
	
	

	8
	1.交通隔离墩（栏）完整无缺、无歪倒，完好率≥90%，如有违反的每处扣0.3分；
2.信号灯灯屏完好率≥95%，如有违反的每处扣0.3分；
3.各类标志标牌清晰完整，杆身倾斜不大于杆长1%，如有违反的每处扣0.3分；
4.配电箱（柜）室完整无缺、电器元件导线无缺损、信号机完好无损、电箱编号齐全，如有违反的每处扣0.3分；
5.信号灯杆身倾斜不大于杆长1%，杆身无损坏，预埋基础无松动破损，螺母无松动，如有违反的每处扣0.3分；
6.日常管理具备养护工作计划、管理制度及职能，保修处理率100%、处理时效性（一般事故24小时内，交通信号灯2小时内），安全文明管理，如有违反的每处扣0.3分；
	6
	
	

	四   
	  设施设备帐务管理（6分）
	
	
	

	9
	养护车辆设备是否齐全并符合合同要求，作业和非作业期停放位置合理。
	3
	
	

	10
	各项台帐是否完整。
	3
	
	

	五  
	服务质量管理（31分）
	
	
	

	11
	与业主的沟通及时有效，定时向业主方汇报养护现场情况，对于已经发生的问题提出针对性的方案和建设性意见。
	3
	
	

	12
	无投诉或负面影响,出现一次扣2分，影响特别恶劣直接扣完该项分数
	10
	
	

	13
	能否及时完成业主布置的临时任务，有故意不接甲方电话或不回电话扣1分，不支持不配合甲方工作扣2分，直至扣完该项分数
	8
	
	

	14
	当月有投诉未按期完成，有一次扣一分，三次以上直接扣完相应分数
	10
	
	

	六
	奖励
	
	
	

	15
	服务期间,服务商每提出一项合理化建议并被采购方采纳的，应每项加2分。
	
	
	

	合计　
	

	采购单位确认签名：


备注：（1）本考核表作为甲方支付季度服务费的重要依据，满分为100分，90分以上（含 90分）不扣款，90分以下每扣减1分扣款1000元整。
（2）连续三次考核低于80分或一次考核低于60分，甲方有权终止合同。
第六章  磋商响应文件格式
格式1：
磋商响应函
       （采购代理机构）    ： 
我们收到贵公司   （采购编号）号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。
1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 六十天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我们与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
	供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	


注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。
10、我们没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：

    磋商响应单位：（单位签章）
    法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
    日期：     年     月     日





格式2：  
响应保证承诺书
致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自响应截止时间至本项目发布成交（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.成交后不依法与采购单位签订合同；
3.成交后不按本采购文件规定向采购单位提交履约保证金；
4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
响应人：             （盖公章）
地址：                        
电话：                传真：      
电子邮件：                  邮编：       
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：     日期：          
                         









格式3 :

法定代表人授权委托书

 本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州华升立合工程管理咨询有限公司实施的编号为        号的磋商采购活动。代理人在开标、评审、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


磋商响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月    日



格式4 :开标一览表：按投标系统内统一格式

注：本项目采用电子网上投标。




           


格式5：
服务要求偏离表
项目名称：                       采购编号：
	序号
	服务内容
	采购要求
	响应要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：响应单位应对照采购文件技术要求，逐条说明所提供服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并声明与技术要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

格式6：
商务条款偏离表
项目名称：                       采购编号：
	项      目
	采购要求
	响应内容
	偏离说明

	付款方式
	
	
	

	合同履行期限
	
	
	

	....
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



磋商响应单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日




格式7：
关于资格文件的声明函
                           ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                   的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商响应单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月    日


格式8：
[bookmark: _Hlk15905857]磋商响应单位情况表
响应单位名称（盖章）：                       
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地代表处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	注册地
	
	注册年份
	

	7
	单位职工人数
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	8
	办公场所的面积：

	9
	主营范围
1、_____________________________________
2、 ____________________________________

	10
	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	11
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	12
	其他需要说明的情况





格式9：
企业类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	合同金额
	合同期
	业主单位名称
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



磋商响应单位：（单位盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月  日


格式10：
针对本项目的人员配置情况表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	执业资格
	执业印章

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	





磋商响应单位：（单位盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：  年   月   日














格式11：
中小企业声明函
______________________：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于其他为列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、 小型企业、微型企业）；
......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
 日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






格式12：
[bookmark: _Hlk15905942]残疾人福利性单位声明函

                                                     ：
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加
                单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商（盖章）：
日期：      年    月    日
注：若响应单位非残疾人福利性单位，响应文件内无需放入此声明。


















格式13、
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）  1，生产厂为（厂名）  2，厂址为（生产厂址）  。（产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）   4在中国境内生产。（产品名称1）   的（关键工序）    5在中国境内完成。
2.（产品名称2）  ，生产厂为（厂名）  ，厂址为（生产厂址）  。（产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）   的（关键组件）  在中国境内生产。（产品名称2）  的（关键工序）  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　年　月　日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（全文完）
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