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第一部分  竞争性谈判公告
项目概况
南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心采购停车场工程项目            采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年10 月15日09：00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
 项目编号：JSZC-320614-NTWL-T2026-0016
 项目名称：南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心采购停车场工程项目
 采购方式：竞争性谈判
 预算金额：135.554671万元
 最高限价：1355546.71元，报价超过最高限价的为无效响应文件
 采购需求：详见谈判文件，请仔细研究
 合同履行期限：详见采购需求
 本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；
2.法定代表人身份证明书；
3.法定代表人授权委托书原件，投标代理人本人身份证扫描件，法定代表人参加的无需提供授权委托书；
4.供应商信用承诺书；
5.项目负责人无在建工程承诺书；
6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
7.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
（三）本项目的特定资格要求：
1.投标单位必须具有有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质且具备有效的企业安全生产许可证。
2.项目负责人必须具备市政公用工程专业注册建造师贰级及以上执业资格，同时具备行政主管部门核发的有效的安全生产考核B证；（项目负责人必须注册在该投标单位，且为本单位正式人员。提供相应证书及投标单位为其缴纳的招标公告发布之日前一个月的基本养老保险证明材料）。
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业①未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
（2）项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程；或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
注①：根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，采购人或采购代理机构在响应文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查响应供应商的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的响应供应商进行截图保存，提供给谈判小组，资格审查不通过。
注②：拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040 号）文件要求执行；拟派项目负责人为二级注册建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省份按各自省份要求执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取采购文件
时间：2026年10月11 日至2026年10月15 日09时00分。
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后在系统内免费下载）。
方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在谈判文件有效获取期内及时下载获取。 
售价：0.00元。
四、响应文件提交
截止时间：2026年 10月15 日09时00分（北京时间）
地 点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
五、开启
时 间：2026年10 月15 日09时00分（北京时间）。
地点：“苏采云”系统网上开标大厅。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK5]1.投标保证金：免收。
2.项目类型：工程。
3.本项目所属行业：建筑业。
4.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
5、项目谈判活动模式：不见面远程谈判模式，供应商在各自地点通过苏采云系统参加谈判活动。
6.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目谈判文件其它部分的询问请向谈判文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
7.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心
单位地址：南通市海门区三厂街道望江北路61号
联系人：杨先生 
联系方式： 13776932922 
2.采购代理机构信息
单位名称：南通万隆工程管理有限公司  
地址：南通市海门区大生创业园507幢401室
联系人：刘女士
联系方式：15152890847
3.项目联系方式
联系人：刘女士
联系方式：15152890847
4.技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806；0513-59001950；


第二部分 谈判须知
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552]
（一）总则
1.采购方式
1.1 本次采取竞争性谈判方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。
2.合格的谈判供应商
2.1满足谈判公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本谈判文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.谈判费用
4.1 参加谈判的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.谈判文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。
6.谈判文件的解释
6.1谈判文件需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。
（二）谈判文件
1.谈判文件构成
1.1 谈判文件由以下部分组成：
（1）竞争性谈判公告
（2）谈判须知
（3）项目需求
（4）评审方法和评审标准
（5）合同签订与验收付款
（6）质疑提出和处理
（7）响应文件格式
请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
1.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
2.谈判文件的澄清
2.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间三个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的谈判文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情组织答疑会
3.谈判文件的修改
3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对谈判文件进行修改。
3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和谈判日期。
3.3 谈判文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
4.在投标响应截止日期前，采购单位对谈判文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的谈判文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.供应商对采购人提供的谈判文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。
（三）响应文件的编制
1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2.响应文件构成
2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、符合性审查证明材料文件、商务技术标文件（如需）、价格标文件等。供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。
3.谈判响应有效期
3.1谈判响应有效期为谈判文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
4. 谈判响应有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃谈判响应，同意延长谈判响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
5.电子响应文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本谈判文件文件的组成部分。
5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
5.3供应商应当对谈判文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.供应商应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
（四）响应文件的提交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]1.响应文件的提交
1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标响应文件。
2.响应文件截止日期
2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的响应文件提交截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络宽带等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.响应文件的密封（加密）要求：
3.1供应商应当按照谈判文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
4.响应文件的拒收
4.1 苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。
5.响应文件的撤回和修改
5.1 响应文件的撤回
5.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册。
5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。
5.2 响应文件的修改
供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
5.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的谈判响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
（五）谈判与评审
1.谈判仪式
1.1采购人或采购代理机构将在谈判公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。
1.2开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.3 谈判活动的文件解密工作由采购代理机构组织。
资格评审、符合性审查结束后，供应商就所有内容进行最后报价。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和符合性审查完毕，系统发出最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
2.谈判小组
2.1谈判开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织谈判小组进行评审。
2.2谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。
2.3超过公开招标限额标准的项目，谈判小组应当由5人以上单数组成。
2.4采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2.5谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
3. 谈判评审过程的保密与公正
3.1谈判小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。
3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、谈判小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
3.6采购人、采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
4、评审过程的澄清
4.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3接到谈判小组澄清要求的供应商应按谈判小组规定的时间和格式在谈判现场中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。
4.4接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权通过视频会议要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
5.对响应文件的初审
5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和谈判文件的规定，由谈判小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。
谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中谈判报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。
谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判响应文件将被拒绝。
5.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
5.7异常低价投标审查
（一）评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%
（4）谈判小组基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情况；
（二）谈判小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
5.8供应商应确保其在响应文件中提供的联系方式准确无误且在评审全过程中保持畅通。采购人或采购代理机构将安排专人通过上述联系方式与供应商进行联系。若因供应商自身原因导致无法取得联系的，将视为供应商自动放弃澄清、说明、谈判等权利，并自愿承担由此可能导致的不利评审后果。
6.被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形。
6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。		
6.1.1供应商在规定的时间内未在苏彩云系统内成功提交谈判响应文件的。
6.1.2供应商在不见面系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
6.1.3未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。
6.1.4同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
6.1.5不具备谈判文件中规定的资格要求的。 
6.1.6响应报价超过了最高限价的。 
6.1.7未通过符合性检查的。
6.1.8不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。
6.1.9供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.10 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.11谈判小组按照本谈判文件规定启动异常低价审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
6.1.12本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。
6.1.13响应文件未按照谈判文件要求加盖电子签章。
6.1.14不同的供应商MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。
6.1.15其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。
6.2出现下列情形之一的，谈判失败。
6.2.1符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。
6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5 因系统故障原因造成谈判无法继续进行的。
6.3 响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
7.响应文件线上格式要求
7.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。
7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！
7.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。
（六）成交
1.确定成交单位
1.1成交候选供应商的选取原则和数量见谈判文件第四部分规定。
1.2采购人授权谈判小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。
1.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
1.4.1提供虚假材料谋取成交的。
1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：
1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。
2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见谈判公告。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3．成交通知书
3.l 成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，如供应商在成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。
（七）授予合同
1.签订合同
1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
3. 政府采购合同信用融资扶持政策
3.1成交供应商如需获得履约保证金支持，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，在江苏政府采购网首页“保险保函”专栏，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约(保函)保险操作手册。
3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
（八）电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本谈判文件的组成部分。
（九）其他说明：
1.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。
2.供应商在投标报价时应将本项目的招标代理费等考虑在投标报价中,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文中差额定率累进法计算招标代理费的80%计取，计算费用不足3000元，则按照3000元收取。由中标供应商在开标结束后直接支付给招标代理公司。




第三部分  项目需求
第一章 采购项目内容与技术要求
一、采购范围及工程清单内容
南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心采购停车场工程项目，具体实施范围及内容详见本项目全费用清单及图纸。
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	停车场工程

	1
	水泥混凝土
	1、土基处理，K≥93%
2、200厚再生碎石垫层
3、120厚C30砼，按4m~6m分仓跳格浇筑，纵向每格25m~30m设1道伸缝。缝宽20~30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝
	m2
	5307.16

	2
	碎石场地
	1.碎石场地
2.场地平整
3.再生碎石，10cm厚
	m2
	1249.27

	3
	水泥混凝土
	道路收边
1.材料品种、规格：预制C25砼，平石宽200高150
2.垫层材料品种、厚度：土基处理，K≥93%、再生碎石垫层170mm厚
	m
	848.83

	4
	标线
	设置10cm宽车位分隔线，实线 热熔漆
	m2
	157.05

	5
	防撞筒(墩)
	挡车器（含配件），以业主要求为准
	个
	350

	6
	拆除路面及修复
	1.园区破损道路拆除、修复
2.拆除路面及维修面积、厚度综合考虑
	m2
	669.29

	停车场雨水工程

	1
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度：砂垫层，详见图纸
2.材质及规格：DN300UPVC实壁管 管材环刚度不小于8KN/m2。
3.管道检验及试验要求：闭水试验
	m
	289.29

	2
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度：砂垫层，详见图纸
2.材质及规格：DN200upvc实壁管
3.管道检验及试验要求：闭水试验
	m
	213.66

	3
	砌筑井
	φ700砌筑检查井，详见苏S01-2021/160
	座
	12

	4
	雨水口
	雨水口做法见省标苏S01-2021/304图。规格采用400mmX500mm.
	座
	34

	5
	挖沟槽土方
	土方开挖
	m3
	457.33

	6
	一般回填方
	土方回填，原土利用
	m3
	351.33

	7
	余方弃置
	余方弃置，运距自行考虑
	m3
	106.00

	安装工程

	1
	配管
	1.名称：配管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：RC32
4.配置形式：埋地
5.防腐：三油两布
6.基础：C10混凝土垫层10cm，砂垫层10cm
	m
	146.15

	2
	配管
	1.名称：配管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：RC25
4.配置形式：埋地
5.防腐：三油两布
6.基础：C10混凝土垫层10cm，砂垫层10cm
	m
	69.1

	3
	配管
	1.名称：配管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：RC100
4.配置形式：埋地
5.防腐：三油两布
6.基础：C10混凝土垫层10cm，砂垫层10cm
	m
	1004.9

	4
	砌筑井
	1.种类、规格：电缆井
	座
	7

	5
	接地母线
	1.名称：不锈钢扁钢
2.规格：40*4
	m
	72.73

	6
	等电位端子箱、测试板
	1.名称：等电位箱
	台
	2

	7
	挖沟槽土方
	1.土类别：一二类土
2.挖土深度：具体详见图纸
	m3
	500

	8
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源：场内回填
	m3
	300

	9
	接地装置
	1.名称：接地调试
	系统、组
	1

	10
	配管
	1.名称：配管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：RC100
4.配置形式：埋地
	m
	78.96

	11
	配管
	1.名称：配管
2.规格：PE50
3.配置形式：室外埋地
	m
	880.17

	12
	配管
	1.名称：配管
2.材质：PE32
3.配置形式：室外埋地
	m
	176.23

	13
	配线
	1.名称：配线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：UTP-CAT6
	m
	1711.5

	14
	光缆
	1.名称：四芯单模光纤
	m
	456.06

	15
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：YJV-3*6
	m
	456.06

	16
	接线箱
	1.名称：室外设备箱
2.安装形式：落地安装，含基础
	个
	3

	17
	交换机
	1.名称：24口千兆POE交换机
	台
	2

	18
	交换机
	1.名称：16口千兆POE交换机
	台
	1

	19
	光缆终端盒
	1.名称：光模块
	个
	3

	20
	光纤接续
	1.接续方式：熔接
	芯
	12

	21
	光纤接续盒
	1.名称：4口光纤熔接盒
	个
	3

	22
	录像设备
	1.名称：室外枪机
	台
	26

	23
	立杆
	1.名称：室外枪机立杆
2.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：包含立杆、立杆基础、接地、基础钢筋笼等
	套
	17

	24
	录像设备
	1.名称：400万像素热成像摄像机
2.安装方式：支架安装
	台
	9

	25
	出入口控制设备
	1.名称：车行道闸
	台
	3

	26
	出入口执行机构设备
	1.名称：安全岛
2.安装方式：包含接地、等电位等
	台
	3

	27
	挖沟槽土方
	1.土类别：一二类土方
2.开挖深度：挖沟槽
	m3
	230

	28
	回填方
	1.填方部位：土方回填
	m3
	230

	29
	安全防范分系统调试
	1.调试类别：安防系统调试
	系统
	1



二、预算价编制依据：
1.根据图纸及业主要求；
2.执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2024）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026年）、《江苏省市政工程消耗量》（2026年）；
3.增值税按苏建函价（2019）178号文件、苏建函价（2025）2号文件；
4.人工单价调整按苏建价（2026）76号文件；
5.最高投标限价中材料单价按《海门区建设工程造价信息》2026年第8期信息价（海建价[2026]8号文件）、2026年第7期信息价（海建价[2026]7号文件）；2026年第8期主要材料价格指数（通建价[2026]36号文件）及市场询价。
三、其他说明：
1.具体做法图纸不详细的按照通常做法考虑且满足业主要求，根据业主要求需自行勘察现场；
2.拆除路面及维修面积及厚度综合考虑，实际施工以现场为准；
3.现场实际施工，材质以甲方要求为准；
4.投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制方案，并做出报价；
5.施工材料须经甲方确认，经检测合格后方可进场。

第二章 采购项目商务要求
一 、施工工期、地点、质量及安全要求：
（1）施工工期：30历天完成。
（2）施工地点：南通市海门区。
（3）质量要求：合格。
（4）承包方式：包工包料。
（5）安全要求：本工程实施过程中中标单位要严把安全关，确保整个施工过程中安全无事故。施工过程中发生的一切事故由中标单位自行负责。
二、质保期：本项目工程质量保修期为二年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。免费质保期内必须于24小时内无条件响应。
三、人员要求：
1.供应商在成交后签订合同前须提供项目管理人员一览表（必须包含项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、专职安全员），人员证书至招标人处备案，项目负责人不允许变更，其他项目组人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更。乙方未经甲方许可，擅自更换上述施工管理人员的，按违约责任的约定处理。
2.投标供应商必须按规定办理由供应商投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。
[bookmark: _Hlk113377847]四、付款方式：
[bookmark: OLE_LINK3]本项目不设预付款，工程竣工验收合格后付至合同价的30%，工程竣工验收合格后满12个月并审计结束后付至审定价的50%，工程竣工验收合格后满24个月且审计结束后付至审定价的80%，工程竣工验收合格后满36个月并审计结束后付清审定价余款(不计息)。
双方一致认可以政府审定价作为工程款的结算依据，成交供应商开具等额增值税发票交采购人审核入账为付款的必须条件，否则采购人有权拒绝付款，并不承担逾期付款的违约责任。成交供应商收取工程款应首先确保农民工工资100%足额发放。
五、其它相关说明：
1、本项目投标有效期为开标后60天。
2、无论投标结果如何，投标供应商自行承担与投标响应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。
3.本项目履约保证金为成交金额的5%，以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，在签订合同前缴纳至甲方指定账户（成交供应商缴纳履约保证金前必须先与采购单位确认履约保证金的账号及缴纳方式），并按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，项目验收合格后无息退还。如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生施工事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。
4.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
①签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
②成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
5.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。
6.投标人应自行踏勘现场，对现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。根据现场情况考虑相应的投标报价，任何忽视、猜测、或误解项目情况而导致的成本增加等申请一律不予认可，成交后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。
7、若供应商成交后无故弃标，采购人将其移交政府采购监管部门，按政府采购相关法律法规处理。








第四部分  评审方法和评审标准
一、谈判方式
不见面远程谈判模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加谈判活动。请各供应商在苏采云系统开启评审后留意系统内提示。
二、谈判程序及评审方法和标准
供应商先对响应文件进行解密，谈判小组对响应文件进行评审。经评审，实质性响应谈判文件全部要求的供应商进入谈判程序。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。谈判结束后，所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。谈判小组在保证项目质量和服务均能满足采购文件规定的各项实质性要求的前提下，将最后报价最低者推荐为第一成交候选人。
若出现成交候选人最后报价完全相同时，由采购人采取随机抽取的方式确定成交候选人排名。具体操作如下：以各并列供应商在系统中“参与投标时间”先后顺序（最早者编为"1"号，依次递增）作为各供应商的唯一代号；将所有并列供应商的对应代号一次性放入抽签容器中，由采购人代表依次逐个抽取，第一次抽中的为第一成交候选人，第二次抽中的为第二成交候选人，以此类推，直至所有并列供应商的排名全部确定。抽取过程全程录音录像并形成书面记录，随项目资料一并存档。
资格评审、符合性审查结束后，供应商就所有内容进行最后报价。最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。
（三）本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（四）成交供应商的确定
谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。
采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
采购人委托谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。
（五）采购人代表宣布评审结果。
（六）公告成交结果
自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。
（七）发放成交通知书
公告成交结果的同时，采购人或采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
特别说明：成交供应商在成交后须将装订好的纸质响应文件（三份）通过邮寄的方式（不接受到付）寄至南通万隆工程管理有限公司（邮寄地址：南通市海门区大生创业园507幢401室，刘女士，15152890847），并在成交通知书规定期限内和采购人签订合同。


第5部分  合同签订与验收付款

合同最终稿由供需双方协商后确定。
一、成交供应商按成交通知书规定的时间内与采购人签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。所签合同不得对谈判文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离谈判文件实质性内容的协议。
二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格支付相应款项。
三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。









[bookmark: OLE_LINK1]南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心采购停车场工程项目
施工合同
甲方(建设单位)：                                    签订地点：           
乙方(施工单位)：                                    签订时间：           
南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心采购停车场工程项目确定本工程由乙方负责实施。根据招标文件、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》并结合本工程具体情况，双方协商一致订立本合同。
第一条：工程名称：南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心采购停车场工程项目
第二条：工程地点：南通市海门区
第三条：工程内容：详见本工程《工程量清单》及图纸
第四条：工程承包方式：包工包料、包文明施工、包安全、包工期、包质量
第五条：合同总价：大写             ，小写：           详见下表全费用单价明细表。本合同价包含但不限于以下全部费用：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	总价（元）

	停车场工程
	
	

	1
	水泥混凝土
	1、土基处理，K≥93%
2、200厚再生碎石垫层
3、120厚C30砼，按4m~6m分仓跳格浇筑，纵向每格25m~30m设1道伸缝。缝宽20~30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝
	m2
	5307.16
	
	

	2
	碎石场地
	1.碎石场地
2.场地平整
3.再生碎石，10cm厚
	m2
	1249.27
	
	

	3
	水泥混凝土
	道路收边
1.材料品种、规格：预制C25砼，平石宽200高150
2.垫层材料品种、厚度：土基处理，K≥93%、再生碎石垫层170mm厚
	m
	848.83
	
	

	4
	标线
	设置10cm宽车位分隔线，实线 热熔漆
	m2
	157.05
	
	

	5
	防撞筒(墩)
	挡车器（含配件），以业主要求为准
	个
	350
	
	

	6
	拆除路面及修复
	1.园区破损道路拆除、修复
2.拆除路面及维修面积、厚度综合考虑
	m2
	669.29
	
	

	停车场雨水工程
	
	

	1
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度：砂垫层，详见图纸
2.材质及规格：DN300UPVC实壁管 管材环刚度不小于8KN/m2。
3.管道检验及试验要求：闭水试验
	m
	289.29
	
	

	2
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度：砂垫层，详见图纸
2.材质及规格：DN200upvc实壁管
3.管道检验及试验要求：闭水试验
	m
	213.66
	
	

	3
	砌筑井
	φ700砌筑检查井，详见苏S01-2021/160
	座
	12
	
	

	4
	雨水口
	雨水口做法见省标苏S01-2021/304图。规格采用400mmX500mm.
	座
	34
	
	

	5
	挖沟槽土方
	土方开挖
	m3
	457.33
	
	

	6
	一般回填方
	土方回填，原土利用
	m3
	351.33
	
	

	7
	余方弃置
	余方弃置，运距自行考虑
	m3
	106.00
	
	

	安装工程
	
	

	1
	配管
	1.名称：配管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：RC32
4.配置形式：埋地
5.防腐：三油两布
6.基础：C10混凝土垫层10cm，砂垫层10cm
	m
	146.15
	
	

	2
	配管
	1.名称：配管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：RC25
4.配置形式：埋地
5.防腐：三油两布
6.基础：C10混凝土垫层10cm，砂垫层10cm
	m
	69.1
	
	

	3
	配管
	1.名称：配管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：RC100
4.配置形式：埋地
5.防腐：三油两布
6.基础：C10混凝土垫层10cm，砂垫层10cm
	m
	1004.9
	
	

	4
	砌筑井
	1.种类、规格：电缆井
	座
	7
	
	

	5
	接地母线
	1.名称：不锈钢扁钢
2.规格：40*4
	m
	72.73
	
	

	6
	等电位端子箱、测试板
	1.名称：等电位箱
	台
	2
	
	

	7
	挖沟槽土方
	1.土类别：一二类土
2.挖土深度：具体详见图纸
	m3
	500
	
	

	8
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源：场内回填
	m3
	300
	
	

	9
	接地装置
	1.名称：接地调试
	系统、组
	1
	
	

	10
	配管
	1.名称：配管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：RC100
4.配置形式：埋地
	m
	78.96
	
	

	11
	配管
	1.名称：配管
2.规格：PE50
3.配置形式：室外埋地
	m
	880.17
	
	

	12
	配管
	1.名称：配管
2.材质：PE32
3.配置形式：室外埋地
	m
	176.23
	
	

	13
	配线
	1.名称：配线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：UTP-CAT6
	m
	1711.5
	
	

	14
	光缆
	1.名称：四芯单模光纤
	m
	456.06
	
	

	15
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：YJV-3*6
	m
	456.06
	
	

	16
	接线箱
	1.名称：室外设备箱
2.安装形式：落地安装，含基础
	个
	3
	
	

	17
	交换机
	1.名称：24口千兆POE交换机
	台
	2
	
	

	18
	交换机
	1.名称：16口千兆POE交换机
	台
	1
	
	

	19
	光缆终端盒
	1.名称：光模块
	个
	3
	
	

	20
	光纤接续
	1.接续方式：熔接
	芯
	12
	
	

	21
	光纤接续盒
	1.名称：4口光纤熔接盒
	个
	3
	
	

	22
	录像设备
	1.名称：室外枪机
	台
	26
	
	

	23
	立杆
	1.名称：室外枪机立杆
2.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：包含立杆、立杆基础、接地、基础钢筋笼等
	套
	17
	
	

	24
	录像设备
	1.名称：400万像素热成像摄像机
2.安装方式：支架安装
	台
	9
	
	

	25
	出入口控制设备
	1.名称：车行道闸
	台
	3
	
	

	26
	出入口执行机构设备
	1.名称：安全岛
2.安装方式：包含接地、等电位等
	台
	3
	
	

	27
	挖沟槽土方
	1.土类别：一二类土方
2.开挖深度：挖沟槽
	m3
	230
	
	

	28
	回填方
	1.填方部位：土方回填
	m3
	230
	
	

	29
	安全防范分系统调试
	1.调试类别：安防系统调试
	系统
	1
	
	


第六条：项目组管理成员：
	序号
	岗位
	姓名
	年龄
	身份证号码
	证书编号
	备注

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	

	2
	施工员
	
	
	
	
	

	3
	质量员
	
	
	
	
	

	4
	安全员
	
	
	
	
	

	5
	资料员
	
	
	
	
	


所有人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更。乙方未经甲方许可，擅自更换上述施工管理人员的，按违约责任的约定处理。
第七条、工期要求：   日历天
第八条：质量要求：合格。工程质量符合国家、行业及地方现行相关质量验收规范的合格标准。
本工程乙方应按现行的国家施工验收规范和质量验收标准和设计图纸、施工说明书、设计变更等技术文件为依据施工；
适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；标准间不一致或冲突的，以严格的为准。如果“标准、规范及有关技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，数量以“合同图纸”为准，质量要求或工艺标准以“标准、规范及有关技术说明”为准（当“合同图纸”技术标准明确要求高于“标准、规范及有关技术说明”应以“合同图纸”为准）。
乙方必须保证工程质量。如工程质量达不到合格，乙方除无偿限期修复外，还应承担违约责任。
第九条：施工安全：本项目实施过程中乙方要严把安全关，施工过程中发生的一切事故由乙方自行负责。
乙方对施工现场的安全生产管理负总责，乙方在工地现场必须按规定要求配备专职安全员，由专职安全员进行现场监督。
本合同价已经包含安全文明措施费用，乙方施工前，必须向甲方提交安全文明措施方案，并严格实施，做好安全文明措施。如发生施工事故造成人员伤亡、财产损失的，均由乙方自行承担责任，如造成甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿，因追偿产生的律师费、诉讼费、保全保险费等均由乙方承担。
第十条：双方的权利义务
1、甲方应在开工前向乙方交底施工要求，应按合同约定支付工程价款。
2、乙方应严格按工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工，并协调好施工周边环境，按期保质完成施工内容。
第十一条：验收、竣工结算
由甲方按工程量清单等相关文件要求组织验收。乙方全部工程施工完毕后，向甲方提出验收申请，验收不合格的，由乙方负责整改，如造成工期延误的，需承担延误工期的责任。全部验收合格前，由乙方负责对施工项目的看护和管理，因看护和管理不当造成的损坏，乙方负责修复，费用已包含在合同价中，不再另行计算。
因乙方施工质量不合格，资料归档不及时或缺失重要资料，审计不及时等原因，造成相关部门检查、验收考核扣发所属项目补助资金的一切损失，均由乙方自行承担。
施工不合格的，乙方不得主张工程款，并自行承担拆除和清理的费用，乙方不拆除的，甲方委派人员拆除的费用由乙方承担，并承担甲方因追偿所产生律师费、保函费等必要费用。
工程竣工验收合格后14天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后及时送审。
第十二条、其他要求：
（1）本工程施工必须严格执行安全生产、文明施工及扬尘防治等相关施工规范和管理规定，切实履行安全生产管理制度，对施工人员和通行人员做好安全保护措施，严格控制区域生活环境和卫生环境影响。
（2）乙方应接受并积极配合结算审计，结算以审计单位及审计局最终确定的审计为准，乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，乙方承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。乙方应承担的审计费及违约金由甲方在支付乙方款项时直接扣除。政府审计期限为：乙方提交完整的工程竣工结算文件之日起1年6个月内完成审计。
（3）乙方必须按规定办理投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。甲方在抽查时发现没有按规定办理的处以每人次5000元的违约金。
（4）如果乙方累计三次不服从甲方安排和管理，甲方有权直接解除合同，并将对乙方采取不良行为记录。
（5）乙方在施工期间要注意周边环境，减少对周围环境的影响（灰尘、噪音），在冬、雨季施工要采取相应措施。
（6）乙方在申请竣工验收前应拆除现场所有临时设施，并将所有的机械设备、材料及保洁垃圾全部清理、运出现场，以确保本工程区域干净整洁。清理标准应征得甲方认可，否则，如发生相关费用由甲方在工程竣工结算价款中扣除。
第十三条：合同价格及付款方式：
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc303539160]1、合同价格形式
本工程采用全费用单价合同，全费用单价中包括以下风险：
①材料价格涨跌、国家政策性调整；
②工程实施期间，遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；
③招标文件中已明确由乙方承担的费用；
④包含工程费用、材料费用及设备费、人工费、机械费、运输费、装卸费、安装调试费、场地平整费、材料检测费、垃圾清理外运费、施工便道、排水费、机械进退场及安拆费、因施工损毁道路等的修复费、管理费、利润、安全文明施工费、各类措施费、各类保险费以及规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内；结算时，工程量按实结算，涉及材料市场价格涨跌及政策性调整时全费用单价均不作调整。
⑤所有有涉及的检验、检测费由施工单位自理。
乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，结算时全费用单价不作调整，工程量按实结算。
投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。成交后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。投标人应做好周边已完工道路的成品保护。
2、 付款方式：
本项目不设预付款，工程竣工验收合格后付至合同价的30%，工程竣工验收合格后满12个月并审计结束后付至审定价的50%，工程竣工验收合格后满24个月且审计结束后付至审定价的80%，工程竣工验收合格后满36个月并审计结束后付清审定价余款(不计息)。
双方一致认可以政府审定价作为工程款的结算依据，乙方开具等额增值税发票交甲方审核入账为付款的必须条件，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的违约责任。乙方收取工程款应首先确保农民工工资100%足额发放。如发生甲方垫付农民工工资情况的，乙方向甲方承担垫付款总额30%的违约金，该违约金可直接从应付乙方的款项中扣除。
第十四条：质量保修期
本项目工程质量保修期为     年（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算）；工程缺陷责任期为24个月（缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算），免费质保期内必须于24小时内无条件响应。
在质保期内出现质量问题时，在接到甲方通知后须及时响应，免费修复或更换；如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用，且每次扣合同金额的1%，连续3次，乙方不进行维修，余款作为违约金予以扣除，质保期间的一切质量问题，更换及材料本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方负责，费用由乙方负责。
在质保期满后质量出现问题时，乙方仍需做好售后服务，并在甲方要求的时限内赶到现场，及时处理解决。
第十五条：履约保证金：
本项目履约保证金为合同价的5%，履约保证金金额为       元（缴纳形式为       ）。
项目验收合格后退还。如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生施工事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。
 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
①签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
②乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
十六、转包、分包、出借资质的责任
本项目不得转包、分包，一经发现，甲方有权要求乙方承担合同总额20%的违约金，该违约金可直接从应付乙方的款项中扣除，并没收履约保证金。乙方出借资质给第三方签订本合同的，如工程经验收合格，按应予计量工程量的80%计算工程款（折价补偿款），并没收履约保证金。
十七、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。
1、甲方的违约责任：甲方无故逾期办理款项支付手续的,按订立合同时一年期LPR标准计算逾期付款违约金。
2、乙方的违约责任：
（1）发生其他不可抗力因素影响工期，乙方需办理延期手续，批准后方可顺延工期；因乙方原因而延误工期的，每逾期一天按工程总价款万分之五的计算标准承担违约金，逾期超过10日的，甲方有权单方面终止合同，已完成应予计量工程量按80%结算，乙方退场，甲方实际损失（含间接损失）大于违约金的，乙方按甲方实际损失赔偿；
（2）若乙方在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起扣除履约保证金的5%-10%；
（3）工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准，达不到，则没收全部履约保证金，并必须负责返工、修理，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用；所造成的工程质量事故经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计和施工要求的，甲方有权终止合同，乙方在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的80％计算。并且所造成的经济损失由乙方承担。
（4）项目管理组成员进行押证上岗，不得随意更换（经甲方同意的除外），否则视同违约，甲方有权终止合同。项目管理组成员在施工期间必须到岗到位，由总监理工程师和甲方代表考勤，未经甲方同意，每月缺勤累计达到20人次的，愿按每少出勤1人天按合同价0.005%的扣款；每月缺勤累计达到30人次的视同违约，甲方有权终止合同并没收其履约保证金；
（5）在本工程竣工前，项目管理组成员不得参与其他工程的投标报名，项目部的所有人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次按合同价0.05%的扣款，情节严重的，甲方可终止合同，乙方承担一切责任和损失，结算价款按应予计算工程量的80％计算。
（6）乙方若确需更换项目管理组成员，必须经甲方批准，自愿接受合同价0.3%的扣款，并满足以下2个条件：提供必要的证明文件向本工程施工合同备案部门备案；二是须提供继任项目负责人的身份证、相应专业建造师注册证书、企业为其缴纳养老保险的缴费凭证、用工合同、类似工程业绩证明材料；
（7）若乙方未经甲方同意，擅自更换项目负责人，则乙方愿按合同价0.5%的扣款，甲方可终止合同，乙方承担一切责任和损失，结算价款按应予计算工程量的80％计算；
（8）若乙方未经甲方同意，擅自更换项目管理组其他成员，则乙方愿按更换每人每次按合同价0.2%的扣款并责令整改；
（9）若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，则乙方愿接受按合同价0.2%的扣款；
（10）工程施工过程中，如施工内容需调整，必须先与甲方联系，获得甲方同意后，方可变更，乙方办理结算时，涉及设计变更及工程量增加的，需以甲方签字盖章的签证作为结算依据，乙方无签证的，不得作为结算依据。乙方在双方确定变更后7天内未向甲方提出工期顺延报告的，视为该项变更不影响工期。如发现乙方擅自变更施工内容，每次处以违约金1万元；
（11）若乙方在施工过程中发生安全事故的，履约保证金全额不予返还，并承担妥善处理善后直至允许开工的所有费用，并接受按合同价1%的扣款；
（12）工程竣工验收前，乙方应将所有施工垃圾清理出场。甲方代为清理的，用工费从乙方工程款中扣除；
（13）若乙方在申报工程进度款时，工程量虚报超过10%（含10%）以上的，当期进度款不予支付，并入下次进度款再支付，并乙方愿接受按当期进度款1%的扣款。
（14）乙方必须具有充足的资金用于支付农民工工资，如发生因农民工工资支付问题导致农民工上访造成甲方形象受损或者影响甲方正常秩序的，甲方给予乙方10%的扣款，并在5年内禁止参与甲方对外发布的采购项目。
（15）乙方应当高度关注安全生产工作，如发生因施工造成人员伤亡或者财产损失，被政府部门认定为一般事故以上的（包含一般事故），甲方有权解除合同，按照乙方合格工程量的80%办理结算，并在甲方通知的5日内自动撤场。
十八、其他
乙方确认本项目招标代理费由乙方承担，乙方应在合同签订前足额支付。若乙方逾期未付，甲方有权直接从应付工程款中等额扣除，并支付给招标代理机构，乙方对此无异议。扣款视为甲方已履行对应工程款支付义务，由此产生的税费、违约金等全部责任由乙方自行承担。乙方不得以代扣代理费为由，停工、索赔、拖延工期、拒绝交工、拒绝验收。
十九、合同纠纷处理：本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼，败诉方承担胜诉方所有的诉讼费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、差旅费等。
二十、组成本合同的文件包括：
⒈ 本合同条款；
⒉ 本项目的政府采购文件和供方应标文件；
⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；
⒋ 供需双方其它按规定约定事宜。
二十一、本合同内容如有冲突，以本项目招标文件及乙方投标文件为准。
二十二、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。本合同一式捌份，双方各执肆份。
甲    方(公章)：　　　　　          乙    方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：

年   月   日　　　　　　　　        年   月   日　






附件1：
廉政合同
甲方：                                    
乙方：                                    
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好廉政建设，保证设备质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同采购的廉政建设，订立本合同。
1  双方权利和义务
1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。
1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2  甲方义务
2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。
2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方人员安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的设备配套材料供应等经济活动。
2.5  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐设备配套材料供应商，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。
2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。
3  乙方义务
3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4  违约责任
4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。
5 双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6  合同生效
本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。
7  合同法律效力
本合同作为                           合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
甲    方(公章)：　　　　　          乙    方(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：
年   月   日　　　　　　　　       年   月   日　

附件2：
安全生产合同

发包人(全称)：                                   
承包人(全称)：                                  
发包人和承包人为在施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实提高本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关安全要求。
2、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到低，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人是安全生产的第一责任人。负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止自员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方在施工中和上下班途中发生的一切安全事故由乙方自己负责。               
6、操作人员必须规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
7、所有施工机具设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过“的原则，严肃处理相关责任人。
本合同一式二份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。


甲方：                   （盖章）        乙方：               （盖章）

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

日期：    年   月   日














第六部分  质疑提出和处理
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    





质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。














第七部分 响应文件组成
响应文件由资格审查证明材料、符合性证明材料、价格标组成。请投标供应商根据本谈判文件的要求在以上三个部分中分别上传响应的投标材料。
一、资格审查证明材料（不能出现价格标）
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；
2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；
3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件，法定代表人参加的无需提供授权委托书（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.项目负责人无在建工程承诺书（格式见附件5）；
6.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小微企业声明函（格式见附件6）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件8）；
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
8.本项目的特定资格要求证明文件：竞争性谈判公告“二、申请人的资格要求（三）本项目的特定资格要求”中要求的佐证材料；
9.其它需要提交的资格审查证明材料。
二、符合性证明材料
三、价格标
1.谈判报价表（格式见苏采云系统中的表式，本项目《偏离表》无需提供）；
2.全费用单价明细表（格式见附件9）。
（如谈判文件要求提供的资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）
注：谈判文件中涉及要求提交基本养老保险证明的，若新公司成立至今（以营业执照发放时间距开标截止时间不足30日为准）或员工入职至今未满足要求提交月份的，提交新公司成立至今或员工入职至今的实际缴纳记录凭证。合同签订后采购单位将不定期严查该类人员的缴纳情况。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心采购停车场工程项目（项目名称）， JSZC-320614-NTWL-T2026-0016 （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（公章）：
    
[bookmark: _GoBack]                               日期：    年    月    日




附件2
法定代表人身份证明

       先生/女士：现任我单位       职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                   联系电话：                    

注：粘贴法定代表人的身份证扫描件

     



粘 贴 处

















附件3
 法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心采购停车场工程项目（项目编号：JSZC-320614-NTWL-T2026-0016）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人):          。联系方式：                    。      
授权单位名称（盖章）：              。
授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

      年   月   日

注：提供投标代理人身份证扫描件。




粘 贴 处











附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购活动的良好秩序；
四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对采购响应行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。


供应商（公章）：            
                   日期：    年    月  日





附件5
项目负责人无在建工程承诺书

南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心：
我单位参加  南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心采购停车场工程项目（项目名称）投标的申请，拟派项目负责人为            。现我单位向贵单位慎重承诺：
拟派项目负责人       自本承诺书出具之日起至本项目响应文件递交截止时间止，无在建项目。如果我单位被查实在此阶段项目负责人有在建项目，那么我单位自愿放弃收回履约保证金的权利，同时愿意接受被列为不诚信单位的处理。

投标申请人（盖公章）：
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
　　　　　　　　　　                 年   月    日












附件6
中小企业声明函（工程）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心的南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心采购停车场工程项目采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. 停车场（采购标的名称） ，属于 建筑业 ；承建（承接）企业为                 （企业名称），营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；
    ......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：     年   月   日  
 
注：1、成交供应商为中小企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、建筑业划型标准：营业收人80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收人6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收人300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收人300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。


附件7
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     的     项目编号为               的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：     年   月   日   

注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。









附件8
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。











谈判报价表
项目编号：JSZC-320614-NTWL-T2026-0016
本次为首次报价
货币单位：人民币  元
	项目名称
	项目内容
	报价（小写）
	备注

	项目名称   
	详见《谈判文件》
	 元
	 

	报价（大写）：
	金额大写 


 
供应商报价说明：
1、采购人不需再支付报价以外的任何费用。
2、偏离说明：详见《偏离表》。
3、报价大小写不一致以大写为准。
 
  
 
供应商公章：
 
谈判代表（授权人）签字：
 
 
报价时间：  年 月 日

附件9
全费用单价明细表
项目名称：南通市海门区三厂街道社区卫生服务中心采购停车场工程项目
项目编号：JSZC-320614-NTWL-T2026-0016
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	总价（元）

	停车场工程
	
	

	1
	水泥混凝土
	1、土基处理，K≥93%
2、200厚再生碎石垫层
3、120厚C30砼，按4m~6m分仓跳格浇筑，纵向每格25m~30m设1道伸缝。缝宽20~30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝
	m2
	5307.16
	
	

	2
	碎石场地
	1.碎石场地
2.场地平整
3.再生碎石，10cm厚
	m2
	1249.27
	
	

	3
	水泥混凝土
	道路收边
1.材料品种、规格：预制C25砼，平石宽200高150
2.垫层材料品种、厚度：土基处理，K≥93%、再生碎石垫层170mm厚
	m
	848.83
	
	

	4
	标线
	设置10cm宽车位分隔线，实线 热熔漆
	m2
	157.05
	
	

	5
	防撞筒(墩)
	挡车器（含配件），以业主要求为准
	个
	350
	
	

	6
	拆除路面及修复
	1.园区破损道路拆除、修复
2.拆除路面及维修面积、厚度综合考虑
	m2
	669.29
	
	

	停车场雨水工程
	
	

	1
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度：砂垫层，详见图纸
2.材质及规格：DN300UPVC实壁管 管材环刚度不小于8KN/m2。
3.管道检验及试验要求：闭水试验
	m
	289.29
	
	

	2
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度：砂垫层，详见图纸
2.材质及规格：DN200upvc实壁管
3.管道检验及试验要求：闭水试验
	m
	213.66
	
	

	3
	砌筑井
	φ700砌筑检查井，详见苏S01-2021/160
	座
	12
	
	

	4
	雨水口
	雨水口做法见省标苏S01-2021/304图。规格采用400mmX500mm.
	座
	34
	
	

	5
	挖沟槽土方
	土方开挖
	m3
	457.33
	
	

	6
	一般回填方
	土方回填，原土利用
	m3
	351.33
	
	

	7
	余方弃置
	余方弃置，运距自行考虑
	m3
	106.00
	
	

	安装工程
	
	

	1
	配管
	1.名称：配管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：RC32
4.配置形式：埋地
5.防腐：三油两布
6.基础：C10混凝土垫层10cm，砂垫层10cm
	m
	146.15
	
	

	2
	配管
	1.名称：配管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：RC25
4.配置形式：埋地
5.防腐：三油两布
6.基础：C10混凝土垫层10cm，砂垫层10cm
	m
	69.1
	
	

	3
	配管
	1.名称：配管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：RC100
4.配置形式：埋地
5.防腐：三油两布
6.基础：C10混凝土垫层10cm，砂垫层10cm
	m
	1004.9
	
	

	4
	砌筑井
	1.种类、规格：电缆井
	座
	7
	
	

	5
	接地母线
	1.名称：不锈钢扁钢
2.规格：40*4
	m
	72.73
	
	

	6
	等电位端子箱、测试板
	1.名称：等电位箱
	台
	2
	
	

	7
	挖沟槽土方
	1.土类别：一二类土
2.挖土深度：具体详见图纸
	m3
	500
	
	

	8
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源：场内回填
	m3
	300
	
	

	9
	接地装置
	1.名称：接地调试
	系统、组
	1
	
	

	10
	配管
	1.名称：配管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：RC100
4.配置形式：埋地
	m
	78.96
	
	

	11
	配管
	1.名称：配管
2.规格：PE50
3.配置形式：室外埋地
	m
	880.17
	
	

	12
	配管
	1.名称：配管
2.材质：PE32
3.配置形式：室外埋地
	m
	176.23
	
	

	13
	配线
	1.名称：配线
2.配线形式：管内穿线
3.型号：UTP-CAT6
	m
	1711.5
	
	

	14
	光缆
	1.名称：四芯单模光纤
	m
	456.06
	
	

	15
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：YJV-3*6
	m
	456.06
	
	

	16
	接线箱
	1.名称：室外设备箱
2.安装形式：落地安装，含基础
	个
	3
	
	

	17
	交换机
	1.名称：24口千兆POE交换机
	台
	2
	
	

	18
	交换机
	1.名称：16口千兆POE交换机
	台
	1
	
	

	19
	光缆终端盒
	1.名称：光模块
	个
	3
	
	

	20
	光纤接续
	1.接续方式：熔接
	芯
	12
	
	

	21
	光纤接续盒
	1.名称：4口光纤熔接盒
	个
	3
	
	

	22
	录像设备
	1.名称：室外枪机
	台
	26
	
	

	23
	立杆
	1.名称：室外枪机立杆
2.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：包含立杆、立杆基础、接地、基础钢筋笼等
	套
	17
	
	

	24
	录像设备
	1.名称：400万像素热成像摄像机
2.安装方式：支架安装
	台
	9
	
	

	25
	出入口控制设备
	1.名称：车行道闸
	台
	3
	
	

	26
	出入口执行机构设备
	1.名称：安全岛
2.安装方式：包含接地、等电位等
	台
	3
	
	

	27
	挖沟槽土方
	1.土类别：一二类土方
2.开挖深度：挖沟槽
	m3
	230
	
	

	28
	回填方
	1.填方部位：土方回填
	m3
	230
	
	

	29
	安全防范分系统调试
	1.调试类别：安防系统调试
	系统
	1
	
	



填写说明：
1.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。
2.开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章。
3.最终全费用单价=第一次全费用单价报价×（最终总价÷第一次总价报价）。



   供应商全称（加盖公章）：
                   法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
            日期：    年   月   日
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