无锡市水利工程管理中心江尖水利枢纽液压系统维修改造项目

招标清单编制说明

一、项目概况

本项目主要内容包括：

1、改进并更换节制闸6只油缸、3套控制阀台；更换液压站主要部件（3套油泵、全部阀组及密封件）并整体出新。
2、返厂维修泵站12只油缸（活塞杆更换为陶瓷杆，油缸维修）；维修液压站（更换全部阀组及密封件）并整体出新。
3、更换所有液压油及附件。
4、更换节制闸、泵站启闭机的PLC控制柜2套；维修出新动力柜2套。

5、新增液压启闭机在线监测装置及上位机。

6、完善视频监控。

7、节制闸廊道增设1套通风设施。

二、招标范围

招标清单范围内的无锡市水利工程管理中心江尖水利枢纽液压系统维修改造项目。具体内容详见招标清单。

三、招标清单编制依据

本项目的招标文件、设计图纸、现场踏勘情况、《水利工程工程量清单计价规范

（GB50501-2007）》、《2017省水利安全文明措施费管理办法》（苏水规（2017）2号）、省水利厅关于调整《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）》安全文明措施费计费标准的通知（苏水基〔2023〕8号）、省水利工程营改增计价依据、配套费用定额以及无锡市住房和城乡建设局颁发的相关造价文件。

四、项目质量及服务期要求

详见本项目招标文件。

五、清单编制说明
1、本招标清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程施工规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

2、投标人在取得招标清单后必须严格按此清单数量自主报价，不得随意更改清单，并充分考虑除设计变更及施工条件变更以外的风险因素（指人、材、机因市场波动的风险、政策性调整的风险、跨年度的风险以及与当地村民关系协调等风险）。

3、本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范进行计量，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。各投标单位的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内，措施费用不作调整。

4、投标人在报价时应结合本单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，投标报价的施工方案费用均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的费用改变，也不再另计。

6、工程保险费：施工方应根据招标文件要求并提供保单作为保险费用结算依据，低于投标报价部分实报实销，超出投标报价部分由投标人自行承担。安全文明措施费：按实支付，不超过投标价。

7、现场施工需要吊运至施工位置而产生的吊运费，投标人应根据施工组织设计自行计入投标报价。

8、投标人在报价时须考虑施工至交工验收通过期间的市政道路、河道保洁费用，此项费用由投标人自行考虑计入投标报价中，包括达到工完场清、通过交工验收、直至保修期满并通过竣工验收所需的全部费用。

9、施工过程中若因施工单位原因影响环境造成的罚款，由施工单位自理。

10、投标人应结合工程量清单及招标图纸进行报价，若招标图纸中有相关做法、要求等说明，但清单特征未描述详细，视为报价已含。

11、临时用电电源、临时用水水源由投标人自行解决。

12、本工程以下内容，投标人须视工程具体情况计算各项费用。它合理与否不仅作为评标依据，一旦中标，承包人将包干使用，发包人不会因投标人报价不准而允许调整。

（1）环境保护措施、临时工程、交通工程、施工企业进退场费、大型施工设备安拆费及其它可能发生的措施费等。

（2）保证工期、安全、质量所采取的技术措施费。

（3）其它应列入费用。

13、不可竞争费用或费率等标准规定如下：

	序号
	费用名称
	计算基础
	费（税）率
	备注

	一
	税金
	直接工程费+间接费+未计价材料费+利润
	9%
	

	二
	安全文明措施费
	不低于36069.42元
	
	按实结算，但不超过投标价。

	三
	工伤保险费
	工程量清单计价
	0.15%
	

	四
	预留金
	工程量清单计价+措施项目计价
	3%
	


