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第一章  投标邀请
受[常州市消防救援支队]的委托，常州市政府采购中心就[江苏省消防救援总队常州市消防支队目录外装备采购（第一批次）包1-包3]([JSZC-320400-JZCG-G2026-0351])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0351
2.项目名称：江苏省消防救援总队常州市消防支队目录外装备采购（第一批次）包1-包3 
3.预算金额：203.405 万元，详见下表
	采购包号
	预算金额（万元）

	1
	96.875

	2
	84.08

	3
	22.45


4.最高限价：203.405万元，详见下表
	采购包号
	最高限价（万元）

	1
	96.875

	2
	84.08

	3
	22.45


5.采购需求（简介）：参照《城市消防站建设标准》、《化工消防救援站建设规范》和总队专业队伍建设标准要求，结合新消防员招录、专职消防员征招计划和新建队站投勤实际需求等，江苏省消防救援总队常州市消防支队进行目录外装备采购。（详细内容见本招标文件第四章）。
分包要求：本项目共分三个包。每个投标人可选择相应的分包投标，兼投可兼中。
6.合同履行期限：自合同签订后60个工作日内完成所有设备供货（送至采购人指定地点）；自供应商提交验收申请后30个工作日内完成验收工作。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。提供的货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不符合要求。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。
4. 本项目采购包1、采购包2、采购包3 不接受 联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求
本项目采购包1、采购包2、采购包3无特定资格要求。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793]三、获取招标文件
1.时间：详见招标公告。
2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]四、投标文件提交
1.时间：详见招标公告。
2.地点：苏采云政府采购一体化平台
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：常州市消防救援支队 
地址：江苏省常州市天宁区飞龙中路9号 
联系人：许先生                       
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0519-82015235
2.常州市政府采购中心信息
地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]采购文件相关联系人：李女士                
电  　话：0519-85588159
开标评审相关联系人：孙先生         
电  　话：0519-85588155
电子化招投标技术支持电话：0519-85588210
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26668983]13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、投标有效期
15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]21、开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22、评标委员会
22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314]32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）
32.1履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.2进口产品
指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
32.4.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
32.4.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
32.5绿色包装
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
32.6支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
32.7正版软件
32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
32.8政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）
32.9绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.10履约保证金相关政策
根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
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政府采购货物买卖合同



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
☑分期付款：甲方在收到履约保证金（函）后，向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方向乙方支付合同金额70%的价款。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算（实际金额不超过采购金额的10%）。
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金： 是¨否（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，必须在【政府采购合同专用条款】将相关内容填写完整）
    收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。
    收取履约保证金金额：合同金额的5% 
    履约担保期限：合同履行结束后，项目验收合格后15日内，甲方退还交纳的履约保证金。                                 
（4）分期履行要求：/                                                        
（5）风险处置措施和替代方案： 1、履约保证金退还条件：乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。2、履约保证金不予退还的情形：乙方不履行合同或履行该合同不符合合同约定不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。  
（6）履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。  
（7）国家消防救援局要求，所有消防装备都需要取得装备赋码（详见附件1）
                                                            
4. 合同验收
项目验收时采购人将对照供应商的技术参数偏离表及相关证明文件逐条验证所有技术指标，如发现投标人虚假应标，采购人将无条件退货并上报相关财政监管部门处理。
（1） 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）       
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。


	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
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第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	甲乙双方签订合同时自行约定

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	/

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	/

	
	指定现场
	甲乙双方签订合同时自行约定

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节
第7.3款
	保险要求
	响应采购文件确定的事项

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	响应采购文件确定的事项

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	响应采购文件确定的事项

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	甲乙双方签订合同时自行约定

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	甲方在收到履约保证金（函）后，向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方向乙方支付合同金额70%的价款。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	无故不履约

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	合同履行结束后，项目验收合格后15日内，甲方退还交纳的履约保证金。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	响应采购文件确定的事项

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	响应采购文件确定的事项

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	响应采购文件确定的事项

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	响应采购文件确定的事项

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万 
分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣 
除，上限为合同总额的 30%。逾期超过约定日期 10 个 工作日不能交货的，甲方可解除本合同或者起诉。乙 方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同 
的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成 
甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔 
偿责任。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。上 
限为合同总额的 30%。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	/

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：
（1）向         仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向 采购人所在地 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/
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附件1：装备赋码（国家消防救援局要求，所有消防装备都需要取得装备赋码）



第四章 采购需求
一、采购标的
1.项目名称：江苏省消防救援总队常州市消防支队目录外装备采购（第一批次）包1-包3 
2.预算金额：203.405 万元，详见下表
	采购包号
	预算金额（万元）

	1
	96.875

	2
	84.08

	3
	22.45


3.最高限价：203.405 万元，详见下表
	采购包号
	最高限价（万元）

	1
	96.875

	2
	84.08

	3
	22.45


4.采购项目概况（简介）：参照《城市消防站建设标准》、《化工消防救援站建设规范》和总队专业队伍建设标准要求，结合新消防员招录、专职消防员征招计划和新建队站投勤实际需求等，江苏省消防救援总队常州市消防支队进行目录外装备采购。
分包要求：本项目共分三个包。每个投标人可选择相应的分包投标，兼投可兼中。 
5.合同履行期限：自合同签订后60个工作日内完成所有设备供货（送至采购人指定地点）；自供应商提交验收申请后30个工作日内完成验收工作。
6.是/否接受联合体投标：否
7.是/否接受分支机构参与响应：否
8.是/否属于政府购买服务：否
9.是/否接受进口产品投标：否
10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：是
11.本项目的特定资格要求：无
12.项目类别：货物类

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、商务要求
1.实施的时间和地点
时间：自合同签订后60个工作日内完成所有设备供货（送至采购人指定地点）；自供应商提交验收申请后30个工作日内完成验收工作。
地点：送至采购人指定地点（具体以采购人通知为准）。

2. 付款条件（进度和方式）
分期付款：甲方在收到履约保证金（函）后，向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方向乙方支付合同金额70%的价款。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算（实际金额不超过采购金额的10%）。

3. 包装和运输
货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定。

4. 售后服务（质保期等）
4.1本项目免费提供3年质保服务（项目验收合格后开始计算）。
4.2除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）乙方须制定专项应急保障预案，明确故障分级处置流程、应急调度机制、备用设备调用方案和突发事件响应流程，并在投标文件中提交书面预案文本。
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
4.3乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

5. 保险
无。

四、技术要求
1. 基本要求
参照《城市消防站建设标准》、《化工消防救援站建设规范》和总队专业队伍建设标准要求，结合新消防员招录、专职消防员征招计划和新建队站投勤实际需求等，江苏省消防救援总队常州市消防支队进行目录外装备采购。

2.货物技术要求
★投标人的每包报价不得超过最高限价，所有产品的单价也不得超过“技术指标要求”内的单价限价。此条为实质性要求，如不响应作为无效响应处理。
2.1产品清单
采购包1
	名称
	数量
	分包限价
（万元）

	激流救生衣
	135
	96.875

	水域救援头盔
	135
	

	湿式水域救援服
	135
	

	干式水域救援服（核心产品）
	110
	

	水域救援手套
	135
	

	水域救援靴
	135
	

	防水头灯
	160
	

	打捞杆
	7
	

	水域抛绳包
	135
	

	救生抛投器
	6
	

	水域救援个人携行包
	70
	


 
采购包2
	名称
	数量
	分包限价
（万元）

	空气呼吸器气瓶（6.8L）
	330
	84.08

	消防员隔热防护服
	2
	

	一级化学防护服（核心产品）
	8
	

	消防员防蜂服
	68
	

	静力绳（米）
	400
	

	消防防坠落辅助部件
	4
	


 
采购包3
	名称
	数量
	分包限价
（万元）

	躯体固定气囊
	1
	22.45

	肢体固定气囊
	1
	

	折叠式担架
	27
	

	多功能担架
	9
	

	消防救生气垫
	3
	

	救援支架
	3
	

	救生照明线（核心产品）
	5
	


 
2.2 技术指标要求
采购包1
	产品名称
	功能要求说明
	单价限价（万元）

	激流救生衣
	1、结构组成：采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口手提式松紧提拉带设计。面料采用方形针织压力点和不低于1680D材质的尼龙面料。
2、主要应用场景：水域救援环境中使用。
3、外观：救生衣的颜色为橘红色，救生衣的系固釆用扣件和拉链形式，救生衣的属具及配件无尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷，救生衣上逆向反光带的总面积≥400cm²,且救生衣的胸腹部、肩部和背部的外表面均贴有逆向反光带，救生衣装有能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动的裆带。
▲4、浮力：救生衣固有浮力材料提供的浮力为≥150N。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲5、浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤1.0%。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
6、强度：（1）救生衣衣身能承受≥3250N的作用力30min而不损坏；（2）救生衣肩部能承受≥1000N的作用力30min而不损坏。
7、面料断裂强力：经向≥3200N、纬向≥2700N。
8、面料撕破强力：经向≥380N、纬向≥350N。
9、面料耐磨性能：在9kPa压力下，面料≥2000次未被磨穿。
10、安全钩破断强度：≥27kN。
▲11、快脱带：人员穿着救生衣以任意方式下水，能在≤5s解开快脱带，且快脱带的开启力30～35N；快脱带在扣件闭合状态下能承受不大于2500N的拉力，且扣件未出现开启或损坏现象。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
12、裆带与救生衣衣体之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或损坏。
▲13、裆带断裂强力：≥8kN。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
14、胸前织带断裂强力：≥15kN。
15、浸水性能：任何方式入水，≤5s内能使人体处于直立状态，人嘴能高出水面≥240mm以上。
16、属具：
16.1 每件救生衣配有细索系牢的高音哨1只（音量≥120分贝）；使用时，穿着者任何一只手能将高音哨移出或放入；
16.2 每件救生衣配有细索系牢的示位灯1只；
16.3 每件救生衣配有牛尾绳1根；
16.4每件救生衣配有铝合金材质O型挂钩；
16.5 每件救生衣配有割绳刀1把。
	0.09

	水域救援头盔
	1、结构组成：消防员水域救援防护头盔由帽壳、缓冲层、下颏带等组成，有可安装附件的接口。
2、主要应用场景：用于消防员水域救援时的头部防护。
3、冲击吸收性能：头模所受到的冲击力的最大值：≤3680N。
▲4、顶部抗冲击加速度性能：最大加速度：≤250gn；加速度超过150gn的持续时间：≤1ms。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
5、侧向刚性：帽壳的最大变形应不超过40mm，卸载后变形不应超过15mm。
6、耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触。
7、常温下浸泡24h不下沉。
▲8、重量≤550g。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
9、下颏带宽度不小于15cm，插口式固定。
10、应设多个通气出水口，提升舒适性。
11、设有加装头灯、运动相机等的通用固定支架或导轨。
12、外壳为高强度ABS塑料。
13、内部衬垫材质为EVA泡沫棉。
14、有护耳。
	0.03

	湿式水域救援服
	1、结构组成：消防员水域救援湿式防护服（以下简称湿式服)为上装和下装连体结构,裤脚和袖口设有可调节开口大小的拉链。
2、主要应用场景：用于消防员水域救援作业中对其躯干、颈部、手臂、手腕和腿部进行保护。   
3、结构：采用≥3mm弹力氯丁橡胶复合面料制造，连体密封式设计；双面织物+氯丁橡胶+尼龙布复合而成的护膝,护肘补强布增加衣服耐磨性和耐用性，补强部位厚度≥5㎜。
4、袖口、裤口处拉链开合，提高消防员穿脱效率，且滑皮面料弹性收口，减少水进入；
5、前置双头拉链的设计方便救援人员快速穿脱
6、左胸≥8cm*5cm标识位1个，全身弹性的反光印刷面积≥330㎝²确保在可视度差时具有高辨识度；臀部一片式弹性聚酯纤维复合面料，超弹力氯丁橡胶复合面料裆部；
7、接缝抗拉强度：面料的每个接缝处均能承受≥100N的拉力荷载10s或以上而未发生断裂。
8、甲醛含量：不应被检出。
9、pH 值：6.5—7.5。
10、色牢度：耐湿摩擦色牢度：≥4级；耐水色牢度：≥4级；耐光色牢度：≥4级；耐皂洗色牢度：≥4级。
11、耐静水压性能：平均值≥115Kpa。
▲12、服装质量：≤1.8kg。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲13、耐磨性：在9Kpa的负载下，主面料经4000次循环摩擦后，试样均未被磨穿，耐磨加固层面料经8000次循环摩擦后，试样均未被磨穿。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲14、耐屈挠性：试样在1100次屈挠试验后，无损坏和断裂。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲15、顶破强力：主面料≥1050N。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
16、穿着时间：≤20s。
	0.08

	干式水域救援服
（核心产品）
	1、结构组成：为连体式，含有连体脚套。采用3层防水透气面料，层压复合面料技术，面料具有超轻、耐磨、抗切割、防水、透气等功能。
2、主要应用场景：水面救援，潜水救援。
3、结构款式：消防员干式水域救援防护服的膝部、肘部和臀部有耐磨材料加固处理。消防员干式水域救援防护服有盛放必要救援物品的ロ袋，且有排水功能。为连体式，含有连体脚套。拉链在体前，满足单人穿脱要求，裆部设有拉链。主体颜色为红色，加固部位为黑色。
4、面料：
▲4.1 表面抗湿性能沾水等级(级)：≥4；（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
▲4.2 断裂强力：径向（N）：≥1100；纬向（N）：≥950；（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
4.3 撕破强力：径向（N）：≥85 ；纬向（N）：≥90；
4.4 接缝断裂强力（N）：≥800
4.5 色牢度：耐水摩擦(级): ≥4;
4.6 耐洗沾色(级): ≥4;
4.7 耐光色牢度(级): ≥4；
4.8 耐磨性能：循环次数≥2000，试样未被磨穿。耐磨加固层面料耐磨性能：循环次数≥6000，试样未被磨穿。
4.9 耐静水压(kPa)＞50；
4.10 透湿率(g/ (㎡•24h)):≥5100。
▲5、整体防渗漏性能：整体浸水1小时，进入消防员干式水域救援防护服内水的质量为≤0.1kg。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲6、保温性能：基础体温下降差(℃)：≤0.9。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
7、穿着时间(s)：≤25。
8、穿着者可活动性：穿着消防员干式水域救援防护服的人员能行走、爬行、游泳。
▲9、消防员干式水域救援防护服：质量(g)≤2600。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
10、全身≥20㎝2的反光条 。 
11、在肩部 、臀部和膝部附有耐磨增强的补强材料。 
12、后背可定制反光标志。
	0.3

	水域救援手套
	1、整体结构：消防员水域救援手套为五指分离式;掌心和手指部位敷有耐磨性材料;手套口添加有拉链并配有魔术贴腕带进行二次紧固；手套袖筒长度超出腕关节≥25mm，能限制杂物进入手套内及防止手套脱落丢失。                                                                         
2、耐磨性能 (次)：掌心面材料：≥5000摩擦次数。
▲3、抗切割性能：掌心面:≥10N。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
▲4、耐撕裂性能：掌心面：≥110N；（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲5、耐穿刺性：掌心面：≥120N。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
6、灵巧性能：徒手控制百分比：≤110%。
7、穿戴时间：≤10s。
▲8、抓握性能：≥100%。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
	0.02

	水域救援靴
	1、结构组成：由靴头、靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的靴底等组成。从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥220mm,靴内底防刺穿层覆盖整个靴内底，在不损坏整靴的情况下未被移动,跟部有配合脚蹊穿戴的防脱结构,以绑带形式紧固，并有防意外松脱设计,主体颜色采用黑色。                                                                 
▲2、物理机械性能：
2.1 靴帮：抗张强度:横向（N/mm）≥15，纵向（N/mm）≥15； 
2.2 靴面厚度（mm）5±10%，撕裂强度（N/mm）≥165 ；
2.3 外底：断裂拉伸强度（MPa）≥19，拉断伸长率（%）≥500。
（2.1-2.3所涉内容需提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
3、靴帮耐弯折性能:无裂纹、松面、掉浆等现象。
▲4、靴帮抗刺穿性能:最大抗刺穿力（N）≥90。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲5、靴底抗刺穿性能:抗刺穿力（N）≥1300。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
6、外底耐弯折性能:断裂长度（mm）≤10。
7、靴帮/外底结合强度（未釆用缝合式结构）（N/mm）：≥5。
8、防滑性能:始滑角（°）：≥15。
9、质量：≤1.5KG。
	0.045

	防水头灯
	1、结构组成：灯具与水域救援头盔搭配使用，配备与水域救援头盔相关支架；灯具采用LED光源，强光-弱光-爆闪三档可调；灯具至少具备强光、白光、黄光和红光四种模式，带频闪模式。
2、主要应用场景：用于水域救援环境现场照明使用。                                                                        
▲3、防爆标志：不低于Ex ibIIC T4 GB。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
4、电池组：由锂电池组成（额定电压DC≥3.7V，额定容量≥1100mAh）供电。
5、光源：LED光源≥2个。
6、工作模式：具有聚泛光工作模式，灯头照射角度可调节，可根据现场工作需要实现光线定位；聚光有强光、工作光、频闪，泛光具有强光、工作光、红色警示光等。
7、充电接口：具有Type-C充电接口。
8、警示灯设计：在作业中遇到紧急情况时，可按压开关转换到频闪光发出求救信号。
9、携带方式：可手持、头盔佩戴等。
10、额定电压：≥3.7V。
▲11、额定功率：≥3W。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
▲12、额定容量：≥1100mAh。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
13、工作时间：≥4h（强光）、50h（爆闪）、≥8h（工作光）。
14、照度：4米处中心照度≥350lx。
▲15、防护等级：不低于IP67。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
16、续航时间：≥150h。
17、灯具节能模式续航时间：≥200h。
	0.04

	打捞杆
	1、作用范围：适合在救援人员发现落水和遇险被困人员后，在岸上或船上开展远距离安全施救，或打捞漂浮物时使用。
▲2、救援杆主体：碳纤维材质，折叠后长度1800±100mm，展开长度≥15m，重量≤3Kg，可漂浮于水面。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
3、救援挂钩：长度≥320mm，钩口宽度≥110mm，质量≤0.28kg；
4、三爪钩：半径≥135mm，长度≤335mm，间距≥240mm，质量≤0.6kg；
5、浮力圈：直径（可调）≥500mm，质量≤0.6kg，浮力≥54N；
6、浮球：塑料泡沫材质，直径≥210mm，高度≥290mm，质量≥1.1kg，浮力≥71N；
▲7、浮力棒救生圈：外径（可调）≥590mm，内宽≥340mm，质量≤0.5kg；（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲8、弧形套索：内弧宽≥440mm，长度≥650mm，质量≤0.55kg；（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
9、弹力捕获器：质量≤0.35kg，张开距≥450mm；
10、D型钩：不锈钢材质，长度≥330mm，钳口内宽≥70mm，质量≤0.62kg；
11、破窗冲头：长度≥90mm，质量≤0.6kg；
12、割绳刀：长度≥230mm，宽度≥80mm，质量≤0.21kg；
▲13、救援绳：长度≥30m(直径8±0.5mm）。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
	0.5

	水域抛绳包
	1、组成结构：水域救援抛绳包为袋状结构;顶部采用系带方式收束，底部有泄水孔排水措施;包身设有反光带。
2、主要应用场景：用于多角度斜拉拦截水中被困人员的功能。                                                                   
3、抛绳包内置浮力棉，抛出后能浮于水面。绳子为包芯绳结构，由浮水材料聚丙烯制成。
4、抛绳包有排水网格，方便排水，另外两者均有夜间反光标识。
▲5、绳子直径≥8mm，抛绳距离≥15m。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲6、外层面料断裂强力：经向≥2500N，≥纬向2300N。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
7、外层面料撕破强力：经向≥370N，≥纬向350N。
8、漂浮绳性能：完全收纳配用绳索后，经≥48h的漂浮性能试验，抛绳包能始终漂浮在水面上。
▲9、漂浮绳断裂强力：≥8000N。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲10、质量：≤0.6kg。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
	0.02

	救生抛投器
	1、结构组成：基本发射组件一套、气瓶一个、底座一个、陆用弹体2个、水用弹体2个、训练弹一个、冲绳器一个、救援弹发射导管一根、训练弹发射导管一根、绳包3个、装绳器、CO₂气瓶5个、触发剂5个、水用保护套2套、常用密封圈一套、高尔夫球包式包装2个。
2、主要应用场景：用于救助山地、河流等险要地带被困人员使用。
3、外观要求：抛投器的表面应光滑无毛刺，各部件无破损。 
4、结构要求： 配备压力表；设有发射保险装置。 
▲5、主要性能指标：工作压力：≥8MPa，发射距离：陆用≥300m、水用≥200m，牵引绳拉断力≥2000N；（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
6、抛射偏差角≤4°；
7、可靠性：经可靠性能试验后，各部件不得出现脱落和破损。                                                                                                                                                     8、金属件耐腐蚀性能：金属件经耐腐蚀性能试验后，不应有明显的腐蚀。                                                                                              
9、密封性能：在密封性能试验过程中，各受压部件不得有泄漏。
10、安全阀：安全阀的开启压力应为额定工作压力的1.1倍，误差不得超过±0.5MPa。
11、耐压性能：耐压性能试验后，抛投器各受压部件不得有渗漏、变形。                                                                                                          
12、抛绳长度：抛绳、水用抛绳的长度不低于额定抛投距离的1.15倍。 
13、破断强度(kn)：陆用抛绳的断裂强度不得小于2kN、水用抛绳的断裂强度不得小于6kN。
14、水用抛绳悬浮性能：在水面悬浮试验后，应能浮于水面，悬浮时间不小于1h。                                                                                                                        15、标志：救生抛投器的明显位置应有以下标志:a)产品名称及商标:b)规格型号:c)制造日期;d)出厂编号;e)额定压力;f)额定抛射距离;g)气瓶容积:h)制造厂名称、地址。
★16、符合GB/T27906-2011《救生抛投器》标准。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
	2

	水域救援个人携行包
	1、主要应用场景：收纳各种水域救援装备。
2、结构组成：内置网袋，具备固定独立干湿分离收纳功能;外侧设置姓名标识卡槽；两端有手柄，配可调节式双肩背带，中间大开口口袋。
▲3、容量≥120L。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
4、面料厚度：≥0.3㎜。
5、耐静水压性能：≥5kPa（织物）；≥20kPa（非织物）。
6、耐磨性能：经2000次循环摩擦后未破损。
7、织带破断力：≥1600N。
8、材料：不低于1680D双股涤纶牛津布，布料经过防水处理，横向拉力≥50kg,竖向拉力≥75kg。
9、采用防水拉链。
▲10、箱子尺寸≥800×400×380mm。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
11、内部带有不少于三条装备固定带，箱子两侧带有不少于四条插扣设计装备紧固带，顶部带有透明ID口袋。
▲12、重量≤6kg。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
	0.05



采购包2
	产品名称
	功能要求说明
	单价限价（万元）

	空气呼吸器气瓶（6.8L）
	1、结构组成：由气瓶、气瓶阀、压力表和保护套组成。
2、主要应用场景：能够与任何品牌的正压式消防空气呼吸器连接配合使用，用于存储压缩空气，具有强度高、耐腐、重量轻特性。
3、气瓶水容积：6.8L。
4、公称工作压力：30MPa。
5、水压试验压力：50MPa。
6、水压爆破压力：≥102MPa。
7、设计寿命：≥15年。
▲8、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸G5/8，螺纹长度≥18mm。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲9、气瓶阀配有双面压力表，最小刻度为2MPa。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
10、瓶体带夜光标识，在黑暗处可自发光。
11、气瓶两端需配有橡胶帽及橡胶圈防护。
▲12、气瓶阀配有限流装置。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
13、气瓶阀采用整体按压式手轮设计。
14、配套气瓶保护套（根据甲方要求定制）。
★15、空气呼吸器气瓶（6.8L）：符合GB/T 28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》标准要求。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
	0.15

	消防员隔热防护服
	1、分体式，背部带空气呼吸器背囊，整套包含：头罩、隔热上衣、隔热裤、五指隔热手套、靴套。防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接。
2、整体结构(包含头罩、手套、脚套)≥4层，所用材质应为芳纶，预氧化纤维材质面料外层覆铝。应非玻璃纤维，非高硅氧材质。
★3、火焰和辐射热防护性能TPP(cal/c㎡)≥50.00。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
4、面料外层性能：
▲4.1 阻燃损毁长度：经向≤35mm,纬向≤35mm；（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
4.2 阻燃续燃时间：≤0s；
4.3 断裂强力：经向≥1900N，纬向≥1600N；
4.4 撕破强力：经向≥320N,纬向≥220N。
▲4.5 剥离强力：横向≥12N,纵向≥17N。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
4.6 热稳定性能，尺寸变化率（%）：经向≤1%，纬向≤1%。
4.7 耐静水压：≥17kPa。
4.8 耐弯折性能：干态断裂强力（N）：经向≥1300N,纬向≥930N；湿态断裂强力（N）：经向≥1300N，纬向≥1200N。
▲4.9 抗辐射热渗透：≥65s（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
5、面料隔热层性能：
5.1 阻燃性能：燃烧毁损长度：经向≤50mm,纬向≤50mm；续燃时间：≤0s；
5.2 热稳定尺寸变化率：≤8%；
6、面料舒适层性能：
6.1 阻燃性能：燃烧毁损长度：经向≤45mm,纬向≤50mm，续燃时间：≤0s；
▲6.2 断裂强力：经向≥430N，纬向≥465N。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
7、头罩视窗透光率：≥85%
8、隔热手套灵巧性：≥3级。
▲9、外层接缝断裂强力≥750N。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
10、整体质量：≤5.8kg。
★11、消防员隔热防护服：符合XF634—2015《消防隔热防护服》标准。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
	0.45

	一级化学防护服
（核心产品）
	1、结构组成：大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、连体化学防护靴、连体化学防护手套、排气阀。
2、主要应用场景：消防员在处置气态化学品事件中，穿着的化学防护服装。保护穿着者的头部、躯干、手臂和腿等部位免受化学品的侵害。用于化学灾害现场或生化恐怖袭击现场处置生化毒剂时的全身防护。
★3、整体要求：整体气密性：＜300Pa，贴条的黏度强度≥0.78kN/m。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲4、面料阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤3s；经纬向无焰燃烧时间≤0s；经向损毁长度≤7.5cm、纬向损毁长度≤6.5cm。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲5、面料拉伸强度：经向≥28kN/m,纬向≥16kN/m。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲6、面料撕裂强度：经向≥120N,纬向≥85N。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
7、耐热老化性能：125℃×24h 不粘不脆。
▲8、面料接缝强度：≥430N。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
9、面料抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。
10、面料接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。
▲11、化学防护手套性能：耐穿刺力≥27N；灵巧性能≥5级。化学防护手套抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲12、化学防护靴性能：化学防化靴抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。靴底抗穿刺力≥1180N。电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.6mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥19mm。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
13、大视窗的连体头罩：应有防（除）雾措施。
14、大视窗连体头罩抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。大视窗连体头罩周边接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。
15、整套质量：≤8kg。
★16、一级化学防护服：符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
	1.1

	消防员防蜂服
	1、防蜂服是施救人员在有蜂群的场合进行救援、除险时为保护自身安全而穿着的防护服装，具有防割、防穿刺、防叮咬、防蜂蛰、防水等性能。
2、主要组成：头罩、护目镜、服装、手套、运动式防蜂靴、风扇。                                                                              
3、整体采用多层白色高织高密涤纶涂覆织物制成；
4、连体式：头罩和服装连为一体，使其具有很好的密封性；
5、头罩面网由成型不锈钢网制成，面部孔径：≤1mm；
6、面料性能：
6.1 抗蛰刺性能：≥0.43N。
6.2 耐磨性能：≥2000次循环磨擦。
▲6.3 断裂强力：经向：≥1100N、纬向≥770N。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲6.4 撕破强力：经向：≥160N、纬向≥75N。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
6.5 甲醛含量：未检出
▲6.6 接缝断裂强力：≥550N（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
7、手套性能：
▲7.1 抗蛰刺性能：≥0.75N（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
7.2 耐切割性能：≥2N
7.3 撕破强力：经向≥100N，纬向≥120N；
7.4 灵巧性能：≥5 级；
8、靴子：
8.1 靴帮抗穿刺：≥65N；
8.2 防滑性能：后跟向前滑动：≥0.29；水平向前滑动：≥0.33。
10.3 电绝缘性能：击穿电压大于5000V时,靴子泄露电流≤1.5mA。
9、质量：≤4.2kg；
▲10、在后腰配置两台降温风扇（并有防雨保护罩），单独配备储电用充电宝（≥20000毫安，可连续工作≥4h），风扇可用开关调节。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
11、含有挂钩及口袋等设计，方便消防员随身携带一些小型作业工具。
★12、消防员防蜂服：符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
	0.18

	静力绳（米）
	1、材料：尼龙和聚酯纤维
▲2、直径：10.5±0.1mm（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
▲3、破断强度：≥25KN；（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
4、8字结强度：≥15KN；
5、缝合端强度：≥22KN；
6、冲击力(系数0.3)：≥5.2KN；
7、冲坠系数1的坠落次数：≥10次；
▲8、延展率：≤3.4%；（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
9、绳皮占有率：≥41%；
10、线轴数：≥32；
11、重量：≤75g/m。
12、颜色：黄、黑、蓝、红、橙色，具体的需求根据客户的要求而定。
	0.0036

	消防防坠落辅助部件
	1、消防用防坠落辅助部件是与安全绳、安全吊带和安全腰带配套使用的承载部件。可完成救援人员的上升、下降、空中意外坠落保护及空中悬停。  
★2、包含头盔、头灯、护目镜、全身型安全吊带、止坠器套装、凸轮式抓绳器、自动制停下降器、自动制停下降器配套专用摩擦块、绳索手式上升器、脚踏圈2条、快挂扁带（11cm）、快挂扁带（17cm）、单条可调挽索、成型牛尾、牛尾（1.4m）、牛尾（1.7m）2条、D型自动锁（三段）2个、限位扣4个、牛尾专用锁、O型自动锁（三段）6个、器材包、膝式攀爬绳、胸式上升器（小型）、小帆布垫、脚式上升器（右脚）、右脚上升器防脱开关、救援小辅绳（3m）、工具架2个、4L短绳包、自动制停器。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）                                 
3、头盔：
3.1 头盔有≥6个通风孔；采用EPP（发泡聚丙烯）和EPS（发泡聚苯乙烯）衬里；规格：通码适合头围53～63cm
▲3.2 头带可收到头盔内部；下颌带可根据不同用途调节强度；带有可固定头灯的附件，兼容头灯、护目镜、听力保护装置等配件；（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
▲3.3 重量≤500g。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
4、头灯：
4.1 配备头带，用安装板（随附）附在头盔上；2节电池（随附），电池兼容性为可充电镍氢电池或锂电池
4.2 LED光源，恒定照明；最高亮度≥100流明且使用时间≥2小时；
4.3 具备防爆功能；防水能力不低于IP67
4.4 重量≤180g
5、护目镜：保护眼睛不受飞溅物伤害。可通过快接系统轻易安装在头盔上。有防磨和防雾处理。
▲6、全身型安全吊带
6.1 五点式全身安全带，内置集成一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；
6.2 半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬；
6.3 配有双保险卡扣；
6.4 腿环备有自动上锁扣，后背(腰带和腿环之间)带有双保险自锁扣；
6.5 配有五个备有保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点；
6.6 配有携带工具架凹槽；
6.7 配有预设型胸式上升器的链接；
6.8 配有带快速自动扣的腿环；
6.9 每个肩带上配备防坠落挂绳连接器，并保证连接器触手可及；
6.10 规格：腰带65～120cm，腿环45～65cm，身高160～200cm；重量≤2620g；。
（6.1-6.10所涉内容需提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
7、止坠器套装
移动止坠器
7.1 带有锁定功能，用于简化使用者沿绳索上升时的操作，可跟随使用者在绳索上自由移动；
7.2 绳径10～13mm；
7.3 重量：≤430g，可双人救援用。
势能吸收器
7.4 与移动止坠器配合使用；配有撕裂式扁带，装在一个防磨损的两端皆可开启的小包里；
7.5 重量：≤210g；长度≥40cm；最大负重：≥250kg；可双人救援用
8、凸轮式抓绳器：可开启凸轮式抓绳器；人体工程设计，可用于提拉系统或单向抓绳设备，适用绳索9-13mm；重量：≤260g；
9、自动制停下降器
9.1 人体工程学手柄，可以控制下降；移动侧板上有安全开关，可保持下降器始终与安全带相连，防止掉落；内标注有绳索导向和标记，内置防装错齿轮，用力过大时防恐慌功能启动自动停止下降；可在松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；当绳索移除时，手柄自动切换到存储位置，降低在下降器在安全带上意外钩住的风险；允许沿倾斜或水平地形平稳移动；
9.2 材质：铝合金，不锈钢，尼龙等
9.3 重量：≤600g
9.4 最大负重：≥250kg，下降速度0.5～2m/s，适用绳索10～11.5mm。
10、自动制停下降器配套专用摩擦块：开启型辅助制动块用于各类自动制停下降器；可以根据负重以及绳索直径增加摩擦，并可随时安装或取下绳索。
11、绳索手式上升器
11.1 用于绳索上升，铸模的人体工程学把手在右手或双手拖拉时能提供舒适和有力的抓握；上升器下部有一个宽大的孔，便于将两个锁扣与挽索和脚踏环相连；
11.2 绳径适用8～13mm，最大负重：≥140kg，重量：≤165g。
12、脚踏圈：速调式脚蹬绳；大力马纤维材质，长度≥150cm，直径≥6mm，重量：≤50g。
13、快挂扁带（11cm）：承载力短连接，重量≤17g，长度11±0.5cm，一段配有防挂环滑动橡胶固定套。
14、快挂扁带（17cm）：承载力短连接，重量≤25g，长度17±0.5cm，一段配有防挂环滑动橡胶固定套。
15、单条可调挽索：可调节式行进单挽索；配备绳索调节器；单臂最大可调节至1m；重量≤190g。 
16、成型牛尾：不可调节动力挽索，可与一个势能吸收器组成一个带势能吸收器的单挽索；含塑料保护套可固定锁扣位置；长度60±1cm，重量≤100g；
17、牛尾（1.4m）：直径10～10.5mm，长度1.4±0.1m；重量≤65g/m；绳皮占有率≥35％；静态伸长率≤8.5％，动态伸长率≤35％；冲击力≥8.5kN，冲坠次数≥7，线轴数≥40；尼龙材质；
18、牛尾（1.7m）2条：直径10～10.5mm，长度1.7±0.1m；重量≤65g/m；绳皮占有率≥35％；静态伸长率≤8.5％，动态伸长率≤35％；冲击力≥8.5kN，冲坠次数≥7，线轴数≥40；尼龙材质；
19、D型自动锁（三段）2个
19.1 不对称轻量化铝合金材质锁扣；用于连接下降器或定位挽索等装备；采用三段自动锁门结构；
19.2 主轴强度≥27KN，横轴强度≥8KN，开口强度≥7KN，开口尺寸24±0.1mm，重量≤75g。
20、限位扣4个：锁扣固定杆，与D型自动锁（三段）兼容，重量≤10g
21、牛尾专用锁：配合成型牛尾联用，开口尺寸25±0.1mm；主轴强度≥25KN，横轴强度≥10KN，开口强度≥8KN，重量≤75g；
22、O型自动锁（三段）6个：
22.1 椭圆形轻量化铝合金材质锁扣；采用三段自动锁门结构；
22.2 主轴强度≥25KN，横轴强度≥8KN，开口强度≥7KN，开口尺寸22±0.1mm，重量≤75g；
23、器材包：
23.1 用于存放装备或绳索，耐磨、大容量，可桶装，可平铺展开；内置≥9个拉链分装袋，≥6个通铺隔断式网袋，≥9个*2主锁挂点，≥3条绳索固定扣带，顶包有头盔固定链接；有衬垫背负，加厚腰带和肩带，包面设有ID卡位及≥12个实用挂点。
23.2 尺寸：≥75×30×24cm，可平铺展开；容量：≥55L；材质为聚氯乙烯（pvc）夹网布+织物；
24、膝式攀爬绳：哈式攀爬脚蹬绳；大力马纤维材质；脚踏长度55±0.5cm，直径12±0.5mm，重量：≤56g；
25、胸式上升器（小型）：兼容8-13mm直径绳索；重量：≤85g；
26、小帆布垫：用于铺垫于地面保护器材与地面的直接磨擦；材质100%棉；不低于304不锈钢气眼≥4个，气眼孔径17±0.5mm；尺寸（cm）：≥65×80、重量≤550g;
27、脚式上升器（右脚）：适用于直径8-13mm的绳索；重量：≤85g；
28、右脚上升器防脱开关：用于防止脚式上升器内的绳索脱落，重量：≤25g。
29、救援小辅绳：大力马纤维材质，配有不锈钢二孔调节扣；长度300±5cm、直径5.3±0.1mm，重量：≤60g；
30、工具架2个：可单手操作的安全带工具挂架，可挂入安全带的扁带中，支撑夹使其保持在正确位置；锁门上有保护套；最大允许载荷≥15kg，重量：≤75g。
31、4L短绳包：包身备有多个挂点，可挂或套在安全带上；弹力收口绳；材质为聚氯乙烯（pvc）夹网布+织物；尺寸：≤18×10×25cm；容量≥4L
▲32、自动制停器：
32.1 内置单向制停滑轮的下降器，最大工作负荷≥250 kg，兼容10～11.5 mm绳索，重量：≤1100g；
32.2 人体工程学手柄和内置制动器可掌握下降速度；可从下降状态立即切换到上升状态，而无需转换负荷。
32.3 内置单向滑轮，采用大直径的密封滚珠轴承；可在不用手柄时自动锁住绳索，一旦锁住，不需触动手柄即可收绳。
（32.1-32.3所涉内容需提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
★33、相关标准要求：
33.1头盔：符合GB 2811-2019《头部防护 安全帽》标准要求；
33.2护目镜：符合GB 32166-2016《个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分：要求》标准要求；
33.3全身型安全吊带：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
33.4止坠器套装：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
33.5凸轮式抓绳器：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
33.6自动制停下降器：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
33.7自动制停下降器配套专用摩擦块：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
33.8绳索手式上升器：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
33.9单条可调挽索：符合GB 24543-2009《坠落防护安全绳》标准要求；
33.10成型牛尾：符合GB30862-2014《坠落防护 挂点装置》标准要求；
33.11D型自动锁（三段）：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
33.12牛尾专用锁：符合GB 24543-2009《坠落防护安全绳》标准要求；
33.13O型自动锁（三段）：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
33.14胸式上升器（小型）：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
33.15自动制停器：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；
（33.1—33.15所涉内容需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
	2.8


采购包3
	产品名称
	功能要求说明
	单价限价（万元）

	躯体固定气囊
	1、在对人体需要固定部位裹上躯体/肢体固定气囊后，利用专用抽气筒抽去躯体/肢体固定气囊内的空气，使得躯体/肢体固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。
▲2、展开尺寸：≥2100mm×1000mm×60㎜；（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲3、质量：≤8kg；（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲4、将气囊充满气后，承载≥150kg重物，悬吊≥lmin，试样无漏气、破损现象。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
5、可进行X光成像及磁共振检查 ；
6、躯体固定气囊外层材料采用阻燃材料，内衬高强离子，配有专用抽气筒。
	0.3

	肢体固定气囊
	1、分躯体、肢干和颈椎固定，能对不同体位骨折、骨伤患者提供固定支撑保护作用，能有效防止因现场处理不当及送医过程造成二次损失；
2、产品组成：上肢夹板、下肢夹板、专用气泵、便携包组成；
▲3、尺寸：小臂、长臂:≥长50㎝×宽35㎝；大腿、小腿:≥长85㎝×宽55㎝；躯干：≥长95㎝×宽65㎝（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲4、抽气时间：小臂、长臂:≤21s；大腿、小腿:≤50s；躯干:≤200s（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲5、产品质重: ≤3.5kg；（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
6、气密性：0.3-0.5Mpa 大气压维持大于48小时以上。
7、负压抗弯强度≥0.5Mpa。
8、耐穿刺性能≥55N。
9、拉升强度≥530N/5cm。
10、撕裂强度≥30N。
11、可进行X光成像、CT及磁共振检查。
	0.3

	折叠式担架
	1、结构组成：高强度喷塑布。
2、主要应用场景：用于运送事故现场受伤人员，为金属框架，高分子材料表面质材，便于洗消。 
▲3、承重：≥120kg。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
▲4、展开尺寸（长×宽×高）：≥2000×530×180mm（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
5、折叠尺寸（长×宽×高）：≤1000×500×100mm
6、管身材料：高强度喷塑
7、布面材料：牛筋面料
▲8、产品质量：≤6.5kg（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
	0.05

	多功能担架
	1、结构组成：金属框架、高分子材料表面质材组成。
2、主要应用场景：用于消防紧急救援，深井及狭窄空间救护，地面一般救援，高平面下放救援，化学事故现场救援。                                                 
3、外型尺寸≥2500×900×5mm。
▲4、拉伸强度≥6000N/5cm。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
5、撕裂强度≥2000N。
▲6、自重≤11kg。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
7、专用平行吊带断裂强力≥6000N。
8、固定带断裂强力≥4500N。
▲9、担架强度≥300kg。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
▲10、额定载重≥150kg。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
	0.15

	消防救生气垫
	1、结构组成：主要由安全风门、充气内垫、充气风机组成。
2、主要应用场景：救助从高处逃生的遇险人员的充气软垫，是消防救生和空中作业人员人身保护的安全设备
3、展开尺寸：(8±0.1)m×(6±0.1)m×(2.4±0.1)m；
▲4、总质量：≤90kg；（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲5、面料拉伸强度：经向≥40kN/m，纬向≥30kN/m；（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
6、面料耐老化性能：经向降低≤5%，纬向降低≤5%；
7、承接面阻燃性能：氧指数≥26；
▲8、充气时间：≤60s；（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
9、补气时间：≤30s；
▲10、减速度值（g）：头部≤50，胸部≤40，骨盆≤40。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
★11、消防救生气垫：符合XF 631-2006《消防救生气垫》标准。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
	3.3

	救援支架
	1、结构组成：安全绳、三角架、绞盘。
2、主要应用场景：可用于山地救援，可调节各脚架长度，调节三脚架到一个合适的救援角度。支撑脚两节为可分解式，便于携带。连接头可以组合成三角型、A型支架、斜A型支架或起重支架，具备适应沙地、岩石、水泥地等多种环境的架设能力。
3、外观质量：救援三脚架外观表面光滑平整，无明显划伤、变形等缺陷。
4、结构要求：
4.1 救援三脚架顶端设置≥2个固定锚点，且均能安装通用型滑轮装置。
4.2 救援三脚架的各条支撑脚完全展开后，各支撑脚之间的最大长度差≤5mm。
4.3 救援三脚架的每条支撑脚均能安装并固定绞盘。
4.4 救援三脚架设置连接每条支撑脚、可调节长度的保护链（带），并有相应的捆绑固定措施。
4.5 救援三脚架的绞盘按额定提升高度展开后，绞盘上的余绳长度≥1m,且涂覆红色油漆。
4.6 救援三脚架采用的电动式绞盘配备失电应急手柄，能在断电时手动升降负载。
5、基本参数：
5.1 三脚架最大工作状态高度（mm)：≤3500
5.2 三脚架最小工作状态高度（mm)：≥1000
▲5.3 携行质量（含部件及携行箱／包）(kg)：≤15.0 （提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
▲5.4 额定负载质量(kg)：≥200（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
5.5 额定提升高度(m)：≥30
5.6 电动绞盘的平均提升速度（m/s）：≥0.3
6、绞盘操作性能：
6.1 绞盘手柄的手摇力：≤80N
6.2 失电应急手柄的手摇力：≤100N
7、安全性能：
7.1 电动绞盘具备超载保护功能，负载质量：≥250kg，电动绞盘自动停止工作；
▲7.2 绞盘具备自锁功能，绞盘停止升降操作，手柄未出现自行旋转，绳索滑动：≤3cm（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
8、强度性能：救援三脚架经额定负载质量3倍的强度试验后，各部件无明显变形或损坏，在额定负载质量下仍能正常工作。
9、可靠性：救援三脚架经可靠性试验后，各部件无明显变形或损坏。
★10、救援支架：符合XF 3009-2020《救援三脚架》标准。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
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	救生照明线（核心产品）
	★1、结构组成：由消防救生照明线和网关组成。（提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章）
2、主要应用场景：消防救生照明线可广泛应用于地铁、隧道、矿山、人防工程、高层建筑、大型仓库、地下商场、山洞及核电站等空间，在地震、火灾、坍塌等灾害中为受困人员和消防员提供逃生照明与方向指引。
3、发光亮度：≥200cd/㎡；
4、闪烁频率：1～1.5Hz；
▲5、重量：≤10Kg；（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
6、救生照明线线体长度：≥100米；
▲7、导向功能：照明线应具有导向功能，线体每间隔（2±0.1）m应有一个清晰可见的方向标志。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
8、绝缘电阻：≥500MΩ。
▲9、最高表面温度：≤30℃。（提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
10、救生照明线具有频闪功能：线盘端与线尾端均可控制照明线常亮、频闪，常亮连续工作时间＞8h，闪烁连续工作时间＞16h；
11、救生照明线具有报警功能：线盘内置的高频警报器能发出≥100dB(距离1m)的报警声；
12、救生照明线具有辅助照明功能：线盘内置高亮辅助照明灯，可一键开启/关闭，在黑暗环境中提供辅助照明；
13、网关具有多模融合通信功能：可以实现对讲机与卫星电话、手机等通讯设备互联，实现不受地域环境和距离限制的通信；
14、网关具有多网融合通信功能：可以将专网、公网、卫星网络等多网络融合在一个指挥网络内部，实现近程和远程的指挥调度；
15、便携网关（地面）：支持 WIFI、4G/5G、有线；中继网关（地下）：支持 LoRa、WIFI、有线；
16、网关之间有线通信速率：≥2Mbps；
17、网关有线级联跳数：≥3跳；
18、网关接口：便携网关和中继网关均具备支持对讲机语音中继；地面网关设有SIM卡接口，可自行更换 SIM卡。对讲机应垂直固定在线盘上，线盘转动也不影响对讲机天线垂直向上，不会引起通信线缆缠绕，不影响对讲机信号辐射范围。
★20、符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准。（提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章）
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2.3 保修要求
2.3.1 质保期承诺：本项目所有货物整体免费质保期为 3 年，自项目最终验收合格之日起计算。质保期内，因货物本身质量问题发生的故障或损坏，乙方负责免费维修或更换全新零部件（人为损坏、不当操作及不可抗力除外）；维修或更换后的部件，其质保期相应顺延。
2.3.2 售后服务组织保障：投标人须在投标文件中提供售后服务方案，明确以下内容 —— 售后服务组织机构设置及职责分工、本地服务网点地址及联系方式、专职售后服务人员配备（含姓名、岗位、职称、联系电话）、投入维修用的仪器设备及服务车辆配备情况。
2.3.3 响应时效承诺：乙方须设立 7×24 小时 售后服务热线，指定专人负责本项目应急联络。接到甲方故障通知后，2小时内 作出实质性响应，4 小时内 派遣专业技术人员到达现场处置；一般故障8小时内 修复完毕，重大故障 48 小时内 恢复基本运行功能。短时间内无法修复的，乙方应免费提供同档次备用设备，保障甲方执勤训练和应急救援不间断。
2.3.4 应急保障预案：乙方须制定专项应急保障预案，明确故障分级处置流程、应急调度机制、备用设备调用方案和突发事件响应流程，并在投标文件中提交书面预案文本。
2.3.5 质保期外维保方案：质保期满后，乙方应提供终身优惠维护服务，仅收取零部件成本费，不再收取人工费、上门费；易损件供应期不少于 5 年。
2.3.6 备品备件供应：投标人须在投标文件中提供备品备件供应方案，内容包括但不限于：本项目所需备品备件清单、库存数量及库存地点、备件供应方式与供货渠道、备件质量保证措施、关键备件应急供应时限、备件保障能力承诺。乙方须保证关键备件库存充足，关键备件供应周期不超过 48 小时。
2.3.7 定期巡检：质保期内，乙方应根据产品性质 每年 至少主动上门巡检、保养 1 次，对货物运行状态进行检测，出具书面巡检保养报告并提出使用维护建议。
2.4岗位培训要求
投标人须在投标文件中提供完善的培训方案，就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训。培训方案应包括但不限于以下内容：
2.4.1 培训内容与课程体系：包括货物基本结构与性能参数、主要部件构造及工作原理；日常操作规程、保养与管理方法；常见故障判断与排除；紧急情况应急处置；安全注意事项及报废、废弃处置要求等。
2.4.2 培训方式与方法：采取理论授课与现场实操相结合的方式，明确理论教学与实操演练的课时分配及教学方法。
2.4.3 培训计划与时间：明确培训时间安排、总课时计划、分期培训安排及培训地点（制造商所在地或项目现场）。
2.4.4 培训师资：明确授课讲师姓名、资质证书、从业年限及同类项目培训经验。
2.4.5 培训场地设备与器材：明确培训所需教学场地、实操训练设备、配套器材及消耗材料的保障安排。
2.4.6 培训考核与效果评估：明确培训后的考核方式、考核内容及合格标准；培训直至甲方受训人员经考核合格、能够独立操作为止，考核不合格的乙方免费继续培训直至合格。
2.4.7 培训费用与资料：培训费已包含在投标总价中，乙方不另行收取。乙方须向甲方提供完整的 中文 操作手册、维护保养手册、图纸等技术资料。
2.5 供货要求
2.5.1 交货进度计划：合同签订后【60】个日历日内完成全部货物的供货、安装、调试并交付甲方使用。
2.5.2 交货地点：甲方指定地点（以合同约定为准）。
2.5.3 包装要求：乙方负责货物的包装，包装须符合国家及行业标准，满足防潮、防震、防锈、防倒置要求，适应长途运输及多次装卸需要；因包装不当造成的货物损坏由乙方承担。
2.5.4 运输与装卸：乙方负责将货物运输、装卸并就位摆放至甲方指定地点；投标人须在方案中明确运输方式、运输路线规划及在途货物防护措施。运输途中发生的货物损坏、灭失等一切风险由乙方承担。
2.5.5 到货通知：乙方应在发货前【5】个工作日书面通知甲方，告知发货时间、运输方式、预计到货时间、货物清单及卸货配合要求。
2.5.6 随货资料：货物到货时，乙方须随货提供完整中文资料，包括但不限于产品合格证、出厂检验报告、使用说明书、装箱单、保修卡、法定第三方检测报告、随机备件清单及专用工具清单等。
2.5.7 货物质量要求：乙方所供货物须为 全新、未使用过的原装正品，符合国家强制性标准及消防装备行业准入要求，严禁提供翻新、返修、贴牌或假冒伪劣产品。

3. 验收标准
项目验收时采购人将对照供应商的技术参数偏离表及相关证明文件逐条验证所有技术指标，如发现投标人虚假应标，采购人将无条件退货并上报相关财政监管部门处理。
（1）核对货物型号、规格、技术指标、配置参数，查验是否与响应承诺一致；
（2）核查产品合格证、检测报告、质保资料等证明材料的真实性、完整性；
（3）开展现场实物外观检查、安装调试、功能测试，验证产品实际性能满足采购需求；
（4）存在技术要求不满足、参数负偏离、资料缺失或实物与响应文件不符的，按照采购合同约定认定为验收不合格。

4. 其他要求
无。

5. 实质性要求
	采购包号
	实质性要求
	证明材料

	1-3
	投标人的每包报价不得超过最高限价，所有产品的单价也不得超过“技术指标要求”内的单价限价。此条为实质性要求，如不响应作为无效响应处理。
	详见响应文件的《分项报价表》。

	1
	救生抛投器：符合GB/T27906-2011《救生抛投器》标准；
	提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章。

	2
	空气呼吸器气瓶（6.8L）：符合GB/T 28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》标准要求
	提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章。

	2
	消防员隔热防护服：
符合XF634—2015《消防隔热防护服》标准。
火焰和辐射热防护性能TPP(cal/c㎡)≥50.00
	提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章。

	2
	一级化学防护服：
符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求
整体气密性：＜300Pa，贴条的黏度强度≥0.78kN/m。
	提供由国家认可的加盖CMA标识的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章。

	2
	消防员防蜂服：符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准
	提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章。

	2
	消防防坠落辅助部件：
包含头盔、头灯、护目镜、全身型安全吊带、止坠器套装、凸轮式抓绳器、自动制停下降器、自动制停下降器配套专用摩擦块、绳索手式上升器、脚踏圈2条、快挂扁带（11cm）、快挂扁带（17cm）、单条可调挽索、成型牛尾、牛尾（1.4m）、牛尾（1.7m）2条、D型自动锁（三段）2个、限位扣4个、牛尾专用锁、O型自动锁（三段）6个、器材包、膝式攀爬绳、胸式上升器（小型）、小帆布垫、脚式上升器（右脚）、右脚上升器防脱开关、救援小辅绳（3m）、工具架2个、4L短绳包、自动制停器。
	提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章。

	2
	消防防坠落辅助部件：
头盔：符合GB 2811-2019《头部防护 安全帽》标准要求
护目镜：符合GB 32166-2016《个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分：要求》标准要求
全身型安全吊带：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求
止坠器套装：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求
凸轮式抓绳器：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求
自动制停下降器：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求
自动制停下降器配套专用摩擦块：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求
绳索手式上升器：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求
单条可调挽索：符合GB 24543-2009《坠落防护安全绳》标准要求
成型牛尾：符合GB30862-2014《坠落防护 挂点装置》标准要求
D型自动锁（三段）：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求
牛尾专用锁：符合GB 24543-2009《坠落防护安全绳》标准要求
O型自动锁（三段）：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求
胸式上升器（小型）：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求
自动制停器：符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求
	提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章。

	3
	消防救生气垫：符合XF 631-2006《消防救生气垫》标准。
	提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章。

	3
	救援支架：符合XF 3009-2020《救援三脚架》标准。

	提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章。

	3
	救生照明线：结构组成：由消防救生照明线和网关组成。
	提供产品样本彩页扫描件并加盖投标人公章。

	3
	救生照明线：符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准。
	提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告扫描件，并加盖投标人公章。



6. 样品
无。

7. 演示
上传演示视频的形式
（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
（2）演示内容如下：
采购包1
（演示包内所有产品）
①产品整体功能介绍
视频展示产品特征、功能要素、核心特点的讲解完整性、准确性、翔实度：
产品特征、功能要素介绍表述清晰、准确、翔实，完整覆盖产品核心功能、核心特点及核心优势，可高效、直观传达产品核心价值，无错误、无遗漏。
②产品操作展示
重点评审产品实操完整性、流畅性、直观性，核心演示内容包含但不限于：
设备启动打开、核心功能实操展示、设备关闭停机、产品创新功能（如有）、基础操作流程等，需完整演示包内所有产品全套操作流程：产品全流程功能操作演示流畅、直观、通俗易懂，完整覆盖全部核心操作环节，全面、清晰展示产品完整功能及标准操作流程，无缺项、无失误。
③产品布局设计
结合实战应用场景，根据产品整体结构布局、实操适配性、使用便捷性、作业效率提升效果综合评审：产品整体布局设计贴合实战应用场景，结构合理、设计人性化，可有效提升实操效率、优化使用体验，无设计缺陷。
采购包2
（演示包内空气呼吸器气瓶、一级化学防护服、消防员防蜂服、消防防坠落辅助部件）
①产品整体功能介绍
视频展示产品特征、功能要素、核心特点的讲解完整性、准确性、翔实度：
产品特征、功能要素介绍表述清晰、准确、翔实，完整覆盖产品核心功能、核心特点及核心优势，可高效、直观传达产品核心价值，无错误、无遗漏。
②产品操作展示
重点评审产品实操完整性、流畅性、直观性，核心演示内容包含但不限于：
设备启动打开、核心功能实操展示、设备关闭停机、产品创新功能（如有）、基础操作流程等，需完整演示包内需演示产品全套操作流程：产品全流程功能操作演示流畅、直观、通俗易懂，完整覆盖全部核心操作环节，全面、清晰展示产品完整功能及标准操作流程，无缺项、无失误。
③产品布局设计
结合实战应用场景，根据产品整体结构布局、实操适配性、使用便捷性、作业效率提升效果综合评审：产品整体布局设计贴合实战应用场景，结构合理、设计人性化，可有效提升实操效率、优化使用体验，无设计缺陷。
采购包3
（演示包内消防救生气垫、救援支架、救生照明线）
①产品整体功能介绍
视频展示产品特征、功能要素、核心特点的讲解完整性、准确性、翔实度：
产品特征、功能要素介绍表述清晰、准确、翔实，完整覆盖产品核心功能、核心特点及核心优势，可高效、直观传达产品核心价值，无错误、无遗漏。
②产品操作展示
重点评审产品实操完整性、流畅性、直观性，核心演示内容包含但不限于：
设备启动打开、核心功能实操展示、设备关闭停机、产品创新功能（如有）、基础操作流程等，需完整演示包内需演示产品全套操作流程：产品全流程功能操作演示流畅、直观、通俗易懂，完整覆盖全部核心操作环节，全面、清晰展示产品完整功能及标准操作流程，无缺项、无失误。
③产品布局设计
结合实战应用场景，根据产品整体结构布局、实操适配性、使用便捷性、作业效率提升效果综合评审：产品整体布局设计贴合实战应用场景，结构合理、设计人性化，可有效提升实操效率、优化使用体验，无设计缺陷。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	江苏省消防救援总队常州市消防支队目录外装备采购（第一批次）包1-包3
	工业




第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。
2、采购本国产品的支持政策
2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。



评标方法与评标标准（本项目共分三个包。每个投标人可选择相应的分包投标，兼投可兼中。）
采购包1
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100。
	0
	30
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	2
	技术分
（主观分）
	
	0
	18
	否
	否

	2.1
	售后服务方案
	投标人需拟定合理的售后服务方案，包括但不限于售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、拟投入的设施设备、车辆配备、售后服务响应时间、售后服务承诺等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	2.2
	保修方案
	投标人需拟定合理的保修方案，包括但不限于故障及保修措施、专项保修团队配置、维修设施与备件储备、应急响应时效、保修履约承诺等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	2.3
	保修期外维保方案
	投标人需拟定合理的质保期外维保方案，包括但不限于故障及保修措施、专项保修团队配置、维修设施与备件储备、应急响应时效、保修履约承诺等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	2.4
	培训方案
	投标人需拟定合理的培训方案，包括但不限于培训内容与课程体系、培训方式与方法、培训计划时间、培训对象、培训师资配备与团队等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	2.5
	供货方案
	投标人需拟定合理的供货方案，包括但不限于供货计划与生产、备货周期、产品配送与物流保障、安装调试流程与技术标准、进度管控与风险预案、验收交付与资料移交等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	2.6
	应急措施方案
	投标人需拟定合理的应急措施方案，包括但不限于应急组织体系与预防预警机制、应急响应分级与处置流程、应急技术支撑与抢修方案、应急物资与备件储备、应急保障人员配备与值守制度等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	3
	商务分
（客观分）
	
	0
	52
	否
	是

	3.1
	技术参数偏离响应
	根据招标文件“2.2 技术指标要求”相关要求响应情况进行评分。完全符合采购文件项目需求的得39分。打“★”项参数为实质性响应条款，如有负偏离，响应文件将作为无效响应处理；打“▲”项参数为重要技术指标，每有一项负偏离扣1分，其余为一般技术指标，每有一项负偏离扣0.1分；扣完为止。
评审材料：提供技术参数偏离表及打“▲”项对应参数的有效证明材料扫描件并加盖投标人公章。 
（因技术指标较多，建议投标人在技术参数偏离表中逐项明确所在投标文件中的具体页码和位置。如因未注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。）
	0
	39
	否
	是

	3.2
	企业业绩
	自2021年1月1日（时间以合同签订日期为准）以来，提供所投产品的投标人或产品制造商（必须与投标文件中产品型号一致）销售合同的（非单一产品包为核心产品），每提供一个得1分，本项最高得3分。内容不符合要求或未提供不得分。
评审材料：提供完整合同、验收证明的扫描件并加盖投标人公章。（合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，否则视为无效合同。）
注：1、统招分签的合同按一个合同业绩计分；多个合同项目名称一致的，均按一个合同计分。
2、合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
3、合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。
	0
	3
	否
	是

	3.3
	承诺函
	投标人承诺所投产品质保期响应招标文件免费质保3年的基础上，每增加一年加0.5分，本项最高得1分。内容不符合要求或未提供不得分。
评审材料：提供承诺函，格式自拟，并加盖投标人公章。
	0
	1
	否
	是

	3.4
	演示视频
	根据采购包1内所有产品视频功能演示该进行评分，本项最高得9分。
（一）演示内容如下：
1 产品整体功能介绍
视频展示产品特征、功能要素、核心特点的讲解完整性、准确性、翔实度：
产品特征、功能要素介绍表述清晰、准确、翔实，完整覆盖产品核心功能、核心特点及核心优势，可高效、直观传达产品核心价值，无错误、无遗漏，得3分；
2 产品操作展示
重点评审产品实操完整性、流畅性、直观性，核心演示内容包含但不限于：设备启动打开、核心功能实操展示、设备关闭停机、产品创新功能（如有）、基础操作流程等，需完整演示包内所有产品全套操作流程：产品全流程功能操作演示流畅、直观、通俗易懂，完整覆盖全部核心操作环节，全面、清晰展示产品完整功能及标准操作流程，无缺项、无失误，得4分；
3 产品布局设计
结合实战应用场景，根据产品整体结构布局、实操适配性、使用便捷性、作业效率提升效果综合评审：产品整体布局设计贴合实战应用场景，结构合理、设计人性化，可有效提升实操效率、优化使用体验，无设计缺陷，得2分。
（二）评审要求：
1、包别专项要求：须依次完整演示包内所有投标产品，不得遗漏任一产品，未按本要求完整演示的，视为演示缺项，样品视频演示项不得分。
2、录制规范：视频为全程连续、一镜到底、无剪辑、无拼接、无后期特效的真实场景实拍，画面清晰、声音可辨、产品实物完整出镜，严禁人工修改、配音替换、画面删减等违规操作。
3、演示形式：仅接受实物录制视频演示，不接受动画、PPT轮播、图片合集、线上实时演示等其他任何演示方式。未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的或素材或提供的视频内容与演示要求不符的演示项目不得分。
本项目为不见面开标，无需人员现场演示，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。演示时间：视频时长总计应控制在15分钟内。
	0
	9
	否
	是



采购包2
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100。
	0
	30
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	2
	技术分
（主观分）
	
	0
	18
	否
	否

	2.1
	售后服务方案
	投标人需拟定合理的售后服务方案，包括但不限于售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、拟投入的设施设备、车辆配备、售后服务响应时间、售后服务承诺等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	2.2
	保修方案
	投标人需拟定合理的保修方案，包括但不限于故障及保修措施、专项保修团队配置、维修设施与备件储备、应急响应时效、保修履约承诺等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	2.3
	保修期外维保方案
	投标人需拟定合理的质保期外维保方案，包括但不限于故障及保修措施、专项保修团队配置、维修设施与备件储备、应急响应时效、保修履约承诺等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	2.4
	培训方案
	投标人需拟定合理的培训方案，包括但不限于培训内容与课程体系、培训方式与方法、培训计划时间、培训对象、培训师资配备与团队等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	2.5
	供货方案
	投标人需拟定合理的供货方案，包括但不限于供货计划与生产、备货周期、产品配送与物流保障、安装调试流程与技术标准、进度管控与风险预案、验收交付与资料移交等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	2.6
	应急措施方案
	投标人需拟定合理的应急措施方案，包括但不限于应急组织体系与预防预警机制、应急响应分级与处置流程、应急技术支撑与抢修方案、应急物资与备件储备、应急保障人员配备与值守制度等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	3
	商务分
（客观分）
	
	0
	52
	否
	是

	3.1
	技术参数偏离响应
	根据招标文件“2.2 技术指标要求”相关要求响应情况进行评分。完全符合采购文件项目需求的得40分。打“★”项参数为实质性响应条款，如有负偏离，响应文件将作为无效响应处理；打“▲”项参数为重要技术指标，每有一项负偏离扣1.5分，其余为一般技术指标，每有一项负偏离扣0.1分；扣完为止。
评审材料：提供技术参数偏离表及打“▲”项对应参数的有效证明材料扫描件并加盖投标人公章。 
（因技术指标较多，建议投标人在技术参数偏离表中逐项明确所在投标文件中的具体页码和位置。如因未注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。）
	0
	40
	否
	是

	3.2
	企业业绩
	自2021年1月1日（时间以合同签订日期为准）以来，提供所投产品的投标人或产品制造商（必须与投标文件中产品型号一致）销售合同的（非单一产品包为核心产品），每提供一个得1分，本项最高得3分。内容不符合要求或未提供不得分。
评审材料：提供完整合同、验收证明的扫描件并加盖投标人公章。（合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，否则视为无效合同。）
注：1、统招分签的合同按一个合同业绩计分；多个合同项目名称一致的，均按一个合同计分。
2、合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
3、合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。
	0
	3
	否
	是

	3.3
	承诺函
	投标人承诺所投产品质保期响应招标文件免费质保3年的基础上，每增加一年加0.5分，本项最高得1分。内容不符合要求或未提供不得分。
评审材料：提供承诺函，格式自拟，并加盖投标人公章。
	0
	1
	否
	是

	3.4
	演示视频
	根据采购包2内空气呼吸器气瓶、一级化学防护服、消防员防蜂服、消防防坠落辅助部件视频功能演示进行评分，本项最高得8分。
（一）演示内容如下：
①产品整体功能介绍
视频展示产品特征、功能要素、核心特点的讲解完整性、准确性、翔实度：
产品特征、功能要素介绍表述清晰、准确、翔实，完整覆盖产品核心功能、核心特点及核心优势，可高效、直观传达产品核心价值，无错误、无遗漏，得3分；
②产品操作展示
重点评审产品实操完整性、流畅性、直观性，核心演示内容包含但不限于：设备启动打开、核心功能实操展示、设备关闭停机、产品创新功能（如有）、基础操作流程等，需完整演示包内所有需演示产品全套操作流程：产品全流程功能操作演示流畅、直观、通俗易懂，完整覆盖全部核心操作环节，全面、清晰展示产品完整功能及标准操作流程，无缺项、无失误，得3分；
③产品布局设计
结合实战应用场景，根据产品整体结构布局、实操适配性、使用便捷性、作业效率提升效果综合评审：产品整体布局设计贴合实战应用场景，结构合理、设计人性化，可有效提升实操效率、优化使用体验，无设计缺陷，得2分。
（二）评审要求：
1、包别专项要求：依次完整演示包内所有需演示投标产品，不得遗漏任一产品，未按本要求完整演示的，视为演示缺项，样品视频演示项不得分。
2、录制规范：视频为全程连续、一镜到底、无剪辑、无拼接、无后期特效的真实场景实拍，画面清晰、声音可辨、产品实物完整出镜，严禁人工修改、配音替换、画面删减等违规操作。
3、演示形式：仅接受实物录制视频演示，不接受动画、PPT轮播、图片合集、线上实时演示等其他任何演示方式。未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的或素材或提供的视频内容与演示要求不符的演示项目不得分。
本项目为不见面开标，无需人员现场演示，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。演示时间：视频时长总计应控制在15分钟内。
	0
	8
	否
	是



采购包3
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100。
	0
	30
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	2
	技术分
（主观分）
	
	0
	18
	否
	否

	2.1
	售后服务方案
	投标人需拟定合理的售后服务方案，包括但不限于售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、拟投入的设施设备、车辆配备、售后服务响应时间、售后服务承诺等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	2.2
	保修方案
	投标人需拟定合理的保修方案，包括但不限于故障及保修措施、专项保修团队配置、维修设施与备件储备、应急响应时效、保修履约承诺等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	2.3
	保修期外维保方案
	投标人需拟定合理的质保期外维保方案，包括但不限于故障及保修措施、专项保修团队配置、维修设施与备件储备、应急响应时效、保修履约承诺等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	2.4
	培训方案
	投标人需拟定合理的培训方案，包括但不限于培训内容与课程体系、培训方式与方法、培训计划时间、培训对象、培训师资配备与团队等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	2.5
	供货方案
	投标人需拟定合理的供货方案，包括但不限于供货计划与生产、备货周期、产品配送与物流保障、安装调试流程与技术标准、进度管控与风险预案、验收交付与资料移交等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	2.6
	应急措施方案
	投标人需拟定合理的应急措施方案，包括但不限于应急组织体系与预防预警机制、应急响应分级与处置流程、应急技术支撑与抢修方案、应急物资与备件储备、应急保障人员配备与值守制度等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得3分。
1.方案内容优于招标文件要求、合理且可操作性强的，得3分；
2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得2分；
3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分；
4.未提供方案的不得分。
	0
	3
	否
	否

	3
	商务分
（客观分）
	
	0
	52
	否
	是

	3.1
	技术参数偏离响应
	根据招标文件“2.2 技术指标要求”相关要求响应情况进行评分。完全符合采购文件项目需求的得35.5分。打“★”项参数为实质性响应条款，如有负偏离，响应文件将作为无效响应处理；打“▲”项参数为重要技术指标，每有一项负偏离扣1.5分，其余为一般技术指标，每有一项负偏离扣0.1分；扣完为止。
评审材料：提供技术参数偏离表及打“▲”项对应参数的有效证明材料扫描件并加盖投标人公章。 
（因技术指标较多，建议投标人在技术参数偏离表中逐项明确所在投标文件中的具体页码和位置。如因未注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。）
	0
	35.5
	否
	是

	3.2
	企业业绩
	自2021年1月1日（时间以合同签订日期为准）以来，提供所投产品的投标人或产品制造商（必须与投标文件中产品型号一致）销售合同的（非单一产品包为核心产品），每提供一个得1分，本项最高得3分。内容不符合要求或未提供不得分。
评审材料：提供完整合同、验收证明的扫描件并加盖投标人公章。（合同须能体现签订单位信息、签订时间、产品名称、型号、价格等相关信息，否则视为无效合同。）
注：1、统招分签的合同按一个合同业绩计分；多个合同项目名称一致的，均按一个合同计分。
2、合同中的产品名称及产品型号请加以明显标记，以方便评审和核对。
3、合同评审中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认而产生不利于该项评审的情况，投标人自行承担后果。
	0
	3
	否
	是

	3.3
	承诺函
	投标人承诺所投产品质保期响应招标文件免费质保3年的基础上，每增加一年加0.5分，本项最高得1分。内容不符合要求或未提供不得分。
评审材料：提供承诺函，格式自拟，并加盖投标人公章。
	0
	1
	否
	是

	3.4
	演示视频
	根据采购包3内消防救生气垫、救援支架、救生照明线视频功能演示进行评分，本项最高得12.5分。
（一）演示内容如下：
①产品整体功能介绍
视频展示产品特征、功能要素、核心特点的讲解完整性、准确性、翔实度：
产品特征、功能要素介绍表述清晰、准确、翔实，完整覆盖产品核心功能、核心特点及核心优势，可高效、直观传达产品核心价值，无错误、无遗漏，得4分；
②产品操作展示
重点评审产品实操完整性、流畅性、直观性，核心演示内容包含但不限于：设备启动打开、核心功能实操展示、设备关闭停机、产品创新功能（如有）、基础操作流程等，需完整演示包内所有需演示的产品全套操作流程：产品全流程功能操作演示流畅、直观、通俗易懂，完整覆盖全部核心操作环节，全面、清晰展示产品完整功能及标准操作流程，无缺项、无失误，得6分；
③产品布局设计
结合实战应用场景，根据产品整体结构布局、实操适配性、使用便捷性、作业效率提升效果综合评审：产品整体布局设计贴合实战应用场景，结构合理、设计人性化，可有效提升实操效率、优化使用体验，无设计缺陷，得2.5分。
（二）评审要求：
1、包别专项要求：依次完整演示包内所有需演示的投标产品，不得遗漏任一产品，未按本要求完整演示的，视为演示缺项，样品视频演示项不得分。
2、录制规范：视频为全程连续、一镜到底、无剪辑、无拼接、无后期特效的真实场景实拍，画面清晰、声音可辨、产品实物完整出镜，严禁人工修改、配音替换、画面删减等违规操作。
3、演示形式：仅接受实物录制视频演示，不接受动画、PPT轮播、图片合集、线上实时演示等其他任何演示方式。未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的或素材或提供的视频内容与演示要求不符的演示项目不得分。
本项目为不见面开标，无需人员现场演示，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。演示时间：视频时长总计应控制在15分钟内。
	0
	12.5
	否
	是
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[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函
二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
三、法人授权书
四、投标函
五、中小企业声明函
六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明
七、联合体协议
八、投标分项报价表
九、技术要求响应及偏离表
十、商务要求响应及偏离表
十一、开标一览表
十二、关于符合本国产品标准的声明函

















[bookmark: _Toc120614284]一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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二、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。



三、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         





四、投标函
致：常州市政府采购中心
根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________被授权人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日






五、中小企业声明函（货物）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：





监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）





七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：





八、投标分项报价表（分包号：**）
项目名称：                                                 单位：元
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	技术参数
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


交付期：                 

备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。





















九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。










[bookmark: _Hlt26955054]十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064]对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	



                                             日期：       年   月   日
十二  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
十三、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

	类型
	栏目名称
	编制和评审要求

	基本目录
	投标（响应）文件封面
	按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	开标一览表（响应一览表）
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	技术要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	商务要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	项目完整技术和实施方案
	本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

	　
	　
	　

	资格审查
	投标人（供应商）资格声明函
	提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	资格审查
	投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录
	无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	资格审查
	中小企业声明函等
	提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	资格审查
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。

	资格审查
	是否接受联合体投标（响应）
	如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。

	资格审查
	本项目的特定资格要求
	如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。

	　
	　
	　

	符合性审查
	法人授权书、投标（响应）函
	按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	投标（响应）报价
	由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

	符合性审查
	报价唯一性
	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	报价符合性审查
	属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价招标文件规定比例的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价 × 招标文件预设比例，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

	符合性审查
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。

	符合性审查
	签署、加盖公章
	由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。

	符合性审查
	进口产品（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。

	符合性审查
	投标完整性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。

	符合性审查
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。

	符合性审查
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	符合性审查
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	符合性审查
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

	符合性审查
	实质性条款响应
	投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。

	符合性审查
	实质性条款响应1
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应2
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	……
	逐项提供相关证明材料

	报价
审查　
	报价审查　
	由评委审查，报价合理的予以通过。
根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	
	
	

	综合评审评分项
	　
	逐项提供相关证明材料

	……
	　
	逐项提供相关证明材料

	价格折扣文件格式
	关于符合本国产品标准的声明函
	属于提供本国产品的提供《关于符合本国产品标准的声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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