
徐州医科大学附属医院两院区新建楼宇新增安防监控项目更正（澄清）内容（二）

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0576

原公告的采购项目名称：两院区新建楼宇新增安防监控项目

二、更正（澄清）信息：
1、更正（澄清）事项：招标文件。
2、更正（澄清）内容：

2.1本项目提交投标文件截止时间、开标时间修改为“2026年10月28日9：30（北京时间）”。

2.2原招标文件“第四章 评标标准”

	投标人评价

（8分）
	1、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书（认证业务范围需覆盖网络工程系统集成）得1分。

2、投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书（认证业务范围需覆盖计算机信息系统集成及运维）得1分。

3、投标人具有有效的ISO27701隐私安全管理体系认证证书（认证业务范围需覆盖计算机信息系统集成及运维）得1分。

注：以上3项须在投标文件中同时提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图方为有效。内容清晰可辨，否则不予认可。
4、投标文件中提供拟派项目经理1名，具有高级工程师或高级信息系统项目管理师或注册信息安全管理人员（CISO）或IT服务项目经理（ITSS）证书得2分。

5、投标文件中提供拟派技术负责人1名，具有CISAW信息安全保障人员或设备安装施工员或高级网络工程师或IT服务工程师证书得2分。

注：以上2项须在投标文件中同时提供上述人员证书复印件及投标人近6个月以来任意1个月为其缴纳社保的证明方为有效。内容清晰可辨，否则不予认可。
6、投标人所投“六化智慧医院管理平台”制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，投标文件中提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件得1分，不提供不得分。内容清晰可辨，否则不予认可。


修改为：

	投标人评价

（8分）
	1、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书（认证业务范围需覆盖网络工程系统集成）得1分。
2、投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书（认证业务范围需覆盖计算机信息系统集成及运维）得1分。

3、投标人具有有效的ISO27701隐私安全管理体系认证证书（认证业务范围需覆盖计算机信息系统集成及运维）得1分。

注：以上3项须在投标文件中同时提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图方为有效。内容清晰可辨，否则不予认可。如认证证书为认证机构按照其自行制定的认证规则出具的，可以“该认证机构提供的查询方式的查询截图”代替上述“全国认证认可信息公共服务平台查询截图”。

4、投标文件中提供拟派项目经理1名，具有高级工程师或高级信息系统项目管理师或注册信息安全管理人员（CISO）或IT服务项目经理（ITSS）证书得2分。

5、投标文件中提供拟派技术负责人1名，具有CISAW信息安全保障人员或设备安装施工员或高级网络工程师或IT服务工程师证书得2分。

注：以上2项须在投标文件中同时提供上述人员证书复印件及投标人近6个月以来任意1个月为其缴纳社保的证明方为有效。内容清晰可辨，否则不予认可。
6、投标人所投“六化智慧医院管理平台”制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，投标文件中提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件得1分，不提供不得分。内容清晰可辨，否则不予认可。


2.3技术参数中要求“投标文件中提供公安部检验报告扫描件”的参数，即：
原招标文件“第六章 采购需求”四、技术参数2、详细技术参数要求：

★2.1.1.9支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变；支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
★2.1.1.11支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.2.9支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变；支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.2.11支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
2.1.4.3设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

2.1.4.7设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.7.13触发报警时，设备可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.8.15火灾报警信号传输功能：发生火灾时，探测器可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.9.16拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.9.17对于灵敏度可调的拾音器，单只拾音器自由场灵敏度级调节范围应不小于30dB。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

2.1.10.11支持对智能IPC上报的人体，车辆等目标进行多模态大模型的建模并生成特征模型，也可接入普通IPC分析建模。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.10.12支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物等类型的检索。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.10.15支持人员档案聚合，一人一档功能，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

2.1.11.11 内置备份模块，无需单独安装备份软件，在管理平台界面即可实现备份功能。备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天/周/月）设置自动化备份策略。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.12.13设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.12.14支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能20张/s。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.12.15内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本支持32个以内文字。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

2.1.12.20支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.13.16支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.13.17支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.14.3支持GB/T 28181协议准入、GB35114协议准入、支持RTSP协议准入、支持SIP协议准入、支持ONVIF协议准入、支持HIKSDK协议准入、支持DAHUASDK协议准入、支持SSH协议准入、支持GA/T1400协议准入控制。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.14.4支持NAT扩展和端口复用，可实现NAT地址的单个端口上建立多条会话。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.14.5支持外链检查防护，支持自定义外链特例防护动作，类型支持HTTP、HTTPS、FTP，支持记录日志或重置操作。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.14.6支持入站SmartDNS,能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址,提升网站访问速度。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.17.11支持网络及物联设备统一拓扑显示： 1）支持对包括交换机、无线网桥、光纤收发器、AC/AP等网络设备和摄像头、NVR、门禁设备、报警设备、音频设备、解码设备、服务器等物联设备自动生成拓扑图并统一显示。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.17.12支持基于拓扑图进行监控和配置管理摄像头： 1）支持实时画面预览，查看视频帧率、分辨率、码流格式、码率信息；云台相机，支持进行云台控制； 2）支持查看摄像头视频质量状态，可识别出图像模糊、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等23类画面质量异常.； 3）支持视频流畅度状态检测； 4）支持视频参数配置，包括码流类型、视频类型、分辨率、码率类型、图像质量、视频帧率、码率上限、视频编码、Smart265、编码复杂度、I帧间隔、SVC以及码流平滑度等参数配置。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.1.17.13支持一键生成交付报告：报告包含设备清单、上联设备信息、WIFI配置信息、网络拓扑等； 支持报告查看和导出功能。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

2.1.21六化智慧医院管理平台（核心产品）--数字化--智能化场景应用--一键报警中

★5、支持将指定时间内的入侵报警和其他报警事件做合并，减少报警冗余（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）。
★支持院区一键报警客户端统一管理，包含客户端入网注册、在线状态监管等；支持报警快捷键、浮窗尺寸、楼栋、楼层、诊室等信息配置（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）。
★支持客户端上点击SOS报警按钮实现一键报警，支持二次确认信息发送，并支持报警是否成功状态显示（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）。
★系统支持上报医护人员所在楼栋、楼层、诊室位置信息，便于安保精准定位报警点位；支持在一键报警客户端配置诊室楼栋、楼层等基础信息，平台可实时查看各客户端在线状态（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）。
2.1.21六化智慧医院管理平台（核心产品）--数字化--风险分级管控--风险识别中
★2.系统内置 LSR、LEC、MES、危险度评估模型，支持模型配置与维护（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）；
★4.运算公式模型支持配置多项评估项、得分规则，依托四则运算计算总分判定风险等级；定性描述模型支持对各风险等级进行文字定义（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）。
★2.2.1.13支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物等类型的检索。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.2.1.16支持人员档案聚合，一人一档功能，可将陌生人自动归入到档案库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.2.3.9支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变；支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.2.3.11支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.2.5.9支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变；支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.2.5.11支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

2.2.8.17★支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

2.2.8.18★支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.2.9.3支持GB/T 28181协议准入、GB35114协议准入、支持RTSP协议准入、支持SIP协议准入、支持ONVIF协议准入、支持HIKSDK协议准入、支持DAHUASDK协议准入、支持SSH协议准入、支持GA/T1400协议准入控制。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.2.9.4支持NAT扩展和端口复用，可实现NAT地址的单个端口上建立多条会话。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.2.9.5支持外链检查防护，支持自定义外链特例防护动作，类型支持HTTP、HTTPS、FTP，支持记录日志或重置操作。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.2.9.6支持入站SmartDNS,能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址,提升网站访问速度。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.2.14.13触发报警时，设备可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息。（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）

★2.2.15.15火灾报警信号传输功能：发生火灾时，探测器可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息。 （投标文件中提供公安部检验报告扫描件）
以上参数中“（投标文件中提供公安部检验报告扫描件）”均修改为“（投标文件中提供检测机构出具的检测报告扫描件）”
3、本更正（澄清）内容（二）附件的招标文件已对上述更正（澄清）内容进行修改。
4、其他内容不变。

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2026年10月12日



