
工程量清单编制说明 

	工程名称：罪犯医院维修改造室内工程

一、工程概况：

本项目建设地点：详见招标文件。
计划工期：详见招标文件。

施工现场实际情况：详见招标文件。

二、编制范围：

本次范围对建筑室内维修改造,满足监区押犯监管要求，详见招标文件说明及工程量清单。

三、编制依据：

根据建设单位提供的罪犯医院维修改造室内工程的设计图纸、清单编制图纸问题设计院回复及其它相关资料。
中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024）；《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024）及其他配套工程量计算规范；《建筑面积计算规范》(GBT50353-2013）、《民用建筑通用规范》（GB 55031-2022）。

江苏省住房和城乡建设厅苏建价（2025）第12号《关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告》。

《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》、《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》、《江苏省修缮建筑工程计价定额》（2009年）、《江苏省建设工程费用参考（2026）》及《江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表（2026）》。

按现行建筑业增值税一般计税 9% 及江苏省除税计价规则执行。

江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第19号关于建筑工人实名制费用计取方法的公告。

江苏省住房和城乡建设厅苏建函质安〔2023〕145号《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》。

最高投标限价人工工资标准按苏建函价[2026]027号文件，材料价格按2026年8月份南京市建设工程材料信息指导价，缺项部分材料价格按市场询价，投标报价由投标人自行考虑计入。

拟定的招标文件。

与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集、现行预结算文件。

施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、工程质量要求：合格。

五、全费用暂列金额：10000.00元。

六、甲供材及暂估价材料：无。

七、全费用专业工程暂估价：成品卫浴25000.00元
八、创优及星级文明工地要求：无。

九、工程量清单编制中需说明的事项：

投标人须自行统筹考虑现场作业人员进出本施工现场、人员住宿安排及其他相关生活配套事宜，在编制投标报价过程中，应充分知悉并严格遵守监狱关于人员出入管控、现场管理及其他各项规章制度要求，结合项目现场特殊管理条件、人员通行限制、后勤保障难度等全部影响因素综合测算相关费用，将上述所有相关成本完整考虑在投标报价内，招标人不再就此另行支付任何费用。

工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。

本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“24计价标准”中注明的工程内容，投标人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

本工程所有砂浆均采用预拌砂浆，预拌砂浆采用干拌或湿拌由各投标人自行考虑，中标后不作调整，设计图纸及规范如要求掺加抗裂纤维及其他外加剂，其费用含在投标报价中，中标后不作调整。

各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照南京市相关文件规定执行。

投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，投标人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素；由此带来对本工程工期、质量的影响，投标人自行承担责任。投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。

投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件等原因导致的工期影响、机械停滞、多次进退场、裸土覆盖、停工期间现场管理等，自行考虑相关措施，所有费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整此类费用。

投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，招标人将不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件的执行相关新文件内容。

施工水电费用计算和结算：

投标人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。同时要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施，施工临时水电所有工作内容（红线内、外管线敷设、道路修复、水电表安装、配电箱、配电箱安装、水电费等），其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。

施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。

市容、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由承包方自理，满足建设单位管理要求。

投标人应充分了解本项目性质、监狱管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化(回填道碴、钢板等)措施等，结算时不另外增加费用。

投标人按施工当地主管部门要求搭设脚手架及支撑，支撑搭设密度、支撑方式、安全网（例如穿孔钢板网）等安全施工措施自行考虑，由此引起的增减费用在报价中综合考虑，结算时不调整。

投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑内、外部道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，结算时不因运输问题增加任何费用。

投标人应充分考虑本工程的特殊性及管理制度，施工期应满足甲方管理要求。包括但不限于配合监狱作息时间、监狱领导巡视检查等临时停工，投标时综合考虑，结算时不增加相关费用。

图纸中设计不详及与清单描述不符的，以工程量清单为准。
五、其他须说明的问题及特别提醒：

对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

（以下空白）
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