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第一章 招标公告
	项目概况：
船舶操纵模拟器建设（货物）采购项目JSZC-320000-ZZGJ-G2026-0033 招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月12日9点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-ZZGJ-G2026-0033
校内编号：JSHY2026187
2.项目名称：船舶操纵模拟器建设（货物）采购项目
3.预算金额：305万元人民币
4.最高限价：305万元人民币（供应商投标报价不得超过最高限价总价，否则视为无效投标）
5.采购需求：采购1套航海模拟器，包含5套Class B级实训平台（180°本船）、2套教练站，和1套教学监控系统等设备，满足多船协同、复杂海况模拟等实训需求，具体详见招标文件采购需求。
6.合同履行期限：自合同正式签订起，120个日历天内供货安装调试完成。
7.质保期：自项目验收合格之日起一年。
8.本项目是否接受联合体投标：否。
9.本项目所属行业：工业。
二、申请人的资格要求：
2.1参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，提供证明材料扫描件加盖供应商公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距投标响应文件提交截止时间六个月内（2026年4月-2026年9月）任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或银行出具的资信证书（复印件）（投标前六个月内），或其经第三方审计的2025年度审计报告复印件，加盖供应商公章）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料加盖供应商公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供距开标时间六个月内（2026年4月-2026年9月）任一月份的纳税证明文件扫描件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）和距开标时间六个月内（2026年4月-2026年9月）任一月份的依法缴纳社会保障资金的证明材料扫描件加盖供应商公章（证明材料可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；
（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求： 
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。 
（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。 
（3）本项目通过以下第（ ） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物： 
①要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为/%。 
②要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为/%。 
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见“评标办法与标准”。
2.3本项目的特定资格要求：无。
2.4拒绝下列供应商参加本次采购活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（符合，并提供承诺书加盖供应商公章）
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（符合，并提供承诺书加盖供应商公章）
（3）被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（供应商无需提供网站截图或其他相关证明材料，由代理机构在线查询信用记录并保存）
（4）第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（符合，并提供承诺书加盖供应商公章）
（5）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。（符合，并提供承诺书加盖供应商公章）
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：登录江苏政府采购网，点击"苏采云"使用CA锁登录系统(新用户应进行"平台用户注册")，点击"项目参与"进行登记，在"可参与项目"中选择"我要参与"，参与成功后到"已参与项目"界面中找到该项目下载文件
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件截止时间、开标时间：2026年11月12日9点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本公告在江苏政府采购网(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)公示发布，敬请各供应商关注。
6.2若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)发布的关于本项目的信息更正公告。
6.3勘察现场或答疑：采购人不组织统一现场勘察；如供应商需勘察现场，可自行联系代理机构或采购人。中标后，供应商不得以未踏勘现场或未明确服务范围或项目实施现场情况不熟悉等理由进行投标报价调整。
6.4供应商应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。
6.5本项目异常低价审查程序执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号。
6.6相同品牌产品投标要求
（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；
（2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品；非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
（3）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。
6.7潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。 
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。 
（5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。 
6.8本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中供应商代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于供应商代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
6.9根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅）CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），在“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
7.1采购人信息
名称：江苏海事职业技术学院
联系人：张老师
联系方式：15000235493
地址：南京江宁区格致路309号
7.2采购代理机构信息
名称：正中国际项目管理集团有限公司
地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋17层
联系人：刘工
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：17749517836
7.3项目联系方式
联系人：刘工
联系方式：17749517836



第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	采购人
	名称：江苏海事职业技术学院
联系人：张老师
联系方式：15000235493
地址：南京江宁区格致路309号

	2
	采购代理机构
	名称：正中国际项目管理集团有限公司
地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋17层
联系人：刘工
联系方式：17749517836

	3
	本项目执行的政府采购政策
	详见招标文件第一章《招标公告》

	4
	现场勘察
	不组织

	5
	开标前答疑会
	■不召开

	6
	联合体投标
	■不接受

	7
	分包
	本项目是否允许分包：■不允许

	8
	样品
	■本项目要求样品：不要求

	9
	采购预算
	详见招标文件第一章《招标公告》

	10
	本项目设定的最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	11
	供应商资格条件
	详见招标文件第一章《招标公告》

	12
	投标报价
	1、本项目投标报价应包括人工费、材料费、现场改造费，机械设备费、运输费、验收费、技术服务费（包括、安装调试、技术资料、图纸提供等）、保险费、措施费、规费及税金等一切费用（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务），供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，一律不予调整。
2、在项目整体移交采购人之前，设备安全、人员安全等均由供应商自行负责。供应商应按照采购人要求，将设备分类安装调试到指定教室。所有涉及到设备的安装、辅材及调试等费用均由供应商负责承担。

	13
	投标有效期
	自提交响应文件的截止之日起算90日历天

	14
	响应文件份数
	不适用

	15
	响应文件的密封和标记
	不适用

	16
	提交响应文件的截止时间、地点
	截止时间：详见招标文件第一章《招标公告》

	
	
	递交地点：详见招标文件第一章《招标公告》

	17
	开标时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	18
	信用查询
	■在进行资格性审查的同时，采购人或采购代理机构将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。（供应商无需提供网站截图或其他相关证明材料，由代理机构在线查询信用记录并保存）

	19
	评标委员会
	5人及以上单数。

	20
	核心产品
	教练站

	21
	相同品牌产品
投标要求
	（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
（2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品；非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
（3）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。

	22
	确定中标单位
	1、从评标报告中响应文件满足招标文件全部实质性要求，按“第三章 评标标准 ”推荐综合总得分最高的供应商为排名第一。
2、如最终综合总得分相同的，按以下方式排序：
①如综合总得分相同的，按投标报价得分由高到低排列；
②如综合总得分且投标报价得分相同的，按技术方案得分排列；
③如综合总得分、投标报价、技术方案得分均相同的，由评标小组随机抽签决定。

	23
	公告媒体
	江苏政府采购网

	24
	履约保证金
	■不要求

	25
	供应商对招标文件的询问
	时间：2026年10月28日17:00前
形式：以书面形式（盖章扫描件及WORD兼容格式文件发至17749517836@163.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。

	26
	供应商对招标文件提出的质疑
	形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。

	27
	招标代理服务费
	本次招标，代理服务费用由中标供应商承担，以中标价为计费基数，招标代理服务费按计价格[2002]1980号文收费标准的52%计取。中标供应商须在向代理机构领取中标通知书前支付上述费用。
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一、总则
l、采购方式
1.1本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足招标公告中供应商资质要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、政策功能
3.1促进中小企业发展政策：
（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.2节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.3采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”中的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4、投标费用
4.1供应商应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目招标代理服务费，供应商根据实际中标金额计算，考虑到投标报价当中。本次采购限价已包含招标代理服务费，代理服务费用由中标供应商承担，以中标价为计费基数，招标代理服务费按计价格[2002]1980号文收费标准的52%计取。中标供应商须在向代理机构领取中标通知书前支付上述费用。
5、招标文件的约束力
5.1供应商一旦下载了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）供应商须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与联系解决。
6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、招标文件的澄清
任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期前十五日前以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.l在投标截止日期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
8.2招标文件的修改将在江苏政府采购网上公布，并对所有供应商具有约束力。
8.3为使供应商编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的供应商。
三、投标文件的编制
9、投标语言及度量衡单位
9.1供应商提供的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。
10、投标文件的构成
供应商编写的投标文件应包括下列部分：
10.1投标文件目录；
10.2投标函：须含供应商的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；
10.3供应商资格证明材料；
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件）；
（2）相关资质证明材料（扫描件）；
（3）法人授权委托书（扫描件）；
（4）法定代表人的身份证扫描件；
（5）授权代表的身份证扫描件；
（6）具有项目必须的技术条件或经营能力的书面声明；
（7）无违法违规记录声明；
（8）招标文件中的其他资格性要求（详见招标公告第二条供应商资格要求）。
上述文件均应加盖公章。
10.4开标一览表：
（1）供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。
（2）供应商应采用分项报价最终汇总的方式进行，按照招标文件要求报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
（3）本项目报价采用固定总价方式，供应商的报价应包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、运行维护费用、全部税金、培训、售后服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
（4）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，评标时一律按开标一览表中价格为准。
（5）报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
10.5供应商参照投标文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的产品和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术参数响应及偏离表》中逐条予以说明。
10.6供应商按照投标文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；
10.7供应商的业绩情况；
10.8供应商认为有必要提供的文件材料；
10.9如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11、其它费用处理
招标文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
12、投标保证金
本项目无投标保证金。
12.1在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效。
12.2投标保证金是为了保护采购人免遭因供应商的不良行为而蒙受的损失，采购人在因供应商的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收供应商的投标保证金。
12.3未中标的供应商的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，但不计利息。
12.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
(1)供应商在投标有效期内撤回其投标；
(2)供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
(3)供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
(4)供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他供应商合法权益的；
(5)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；
(6)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。
13、投标有效期
投标有效期为采购人规定的开标之日后九十(90)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向供应商提出延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到供应商书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。第12条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
16、投标截止日期
（1）供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。
（2）代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
17、投标文件的拒收
代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
18、投标文件的修改和撤回
18.1投标文件的撤回
18.1.1电子投标文件的撤回：供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
18.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
18.2投标文件的修改
18.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
18.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
18.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
五、开标与评标
19、开标
19.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
19.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
19.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
19.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
20、评标委员会
20.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
20.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
20.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
21、评标过程的保密与公正
21.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
21.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
21.3 代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
21.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
22、投标的澄清
22.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。
22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
23、对投标文件的初审
23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
23.7供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
23.8 异常低价投标审查
23.8.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）>报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）>报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价>×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
23.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
24、无效投标条款和废标条款
24.1无效投标条款：
24.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
24.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
24.1.3 供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
24.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。
24.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
24.1.6未通过符合性审查的。
 24.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中加★条款为实质性要求）
24.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
24.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
24.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对供应商进行异常低价投标审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。
24.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
24.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
24.1.13 供应商所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
24.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
24.2废标条款
24.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
24.2.3因重大变故，采购任务取消的。
24.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
24.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
24.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
24.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
25、确定中标单位
25.1评标工作组首先对所有合格供应商按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标工作组推荐的中标候选人确定中标人。
25.2代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
25.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人或者其他供应商恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；
（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；
（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。
25.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
26、质疑处理
26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
26.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
26.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
26.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
26.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。
质疑接收单位为正中国际项目管理集团有限公司，联系地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋17层，联系电话：17749517836。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27、中标通知书
27.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
28、签订合同
28.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。
28.2招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
28.3签订合同后，中标人不得将相关服务进行全部或部分转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
29、服务的追加和减少
29.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。
28.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
30.政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。



第三章 评分标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为 100 分，小数点后保留两位。具体评分办法如下：
	序号
	评分
因素
	评审标准
	分值

	一、价格分（60分）

	1
	价格
（60分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分60分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×60分。分值保留小数点后2位。
	60

	二、商务部分（1分）

	2
	企业业绩
（1分）
	供应商自2021年9月1日（含）以来，承担过并已完成核心产品或与核心产品相近的设备采购项目业绩的，每提供1个得0.5分，最多得1分。
【提供合同扫描件上传至响应文件中并加盖供应商公章；合同须能体现签订单位信息、签订时间、标的物、盖章签字部分等相关信息，时间以签订时间为准；否则视为无效合同不予计分】
提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。
	1

	二、技术部分1（15分）

	3
	技术指标
（15分）
	评委根据“第四章 采购项目需求”中“三、技术参数”要求进行评分，供应商完全满足招标文件的得满分15分；
加★号的技术条款为实质性要求，不允许负偏离，否则按无效标处理；▲为重要参数，有一项负偏离扣1分；其他参数有一项负偏离扣0.1分。严重负偏离且影响设备性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。
（供应商需在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，同时在投标文件中注明具体位置如页码或序号。技术参数性能等偏离不能改变采购产品使用的质量和功能，严重负偏离且影响设备性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。）
标注“★”、“▲”的指标必须提供相应的有效证明材料（详见第四章项目需求-技术参数要求），未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离。
未标注“★”、“▲”的指标中需要提供有效证明材料的供应商应按其要求提供相关证明材料，否则不予计分。
[bookmark: _GoBack]提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映上述内容，视为无效，本项不予计分；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。
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	二、技术部分2（24分）

	4
	项目建设实施方案
（2分）
	评委根据供应商提供的项目建设实施方案（包括但不限于①项目实施进度方案；②人力、设备、运输、安装资源配置方案；③质量与风险防控方案等）进行综合评分：
（1）方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的，得2分；
（2）方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的，能够适用本项目的，得1分；
（3）方案所包含的要点有缺漏，现有内容适用本项目的，得0.5分；
（4）未提供的或内容错误或内容不适用本项目的，不得分。
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	兼容性与集成能力
（7分）
	评委根据供应商提供的项目设备的兼容性与集成能力（包括但不限于可与用户现有的航海模拟器平台对接、支持指定协议，用户利用现有航海模拟器开发工具将已开发的船模和训练海区数据库无缝导入拟购模拟器系统进行使用，以及用户现有的航海模拟器开发工具用于本次拟购模拟器船模和海区数据库的开发等方面的内容，提供对接方案），按完善程度进行综合评分：
（1）设备的兼容性与集成能力技术方案完整详实，包含上述所有内容、逻辑清晰有序的，得7分；
（2）设备的兼容性与集成能力技术方案较为完整，覆盖大部分要求内容，逻辑基本清晰，少量内容需补充完善的，得4分；
（3）设备的兼容性与集成能力技术方案基本可行，仅覆盖部分要求内容，存在较多缺项，需较大修改完善的，得1分；
（4）设备的兼容性与集成能力技术方案缺项严重，不能与现有系统进行对接的，不得分。
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	售后服务方案
（3分）
	评委根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于①故障响应速度②售后服务内容③故障处置方案④响应时限等）进行综合评分：
（1）售后服务方案内容详实，充分结合航海模拟器实训项目运维特点，针对实训平台、教练站、教学监控系统软硬件故障处置、软件版本维护、仿真模型更新等场景制定完善的保障措施，故障响应速度、处置流程清晰，响应时限明确具体，售后服务内容全面完善的，得3分；
（2）售后服务方案内容较为详实，适配本航海模拟器实训项目运维特点，针对实训平台、教练站、教学监控系统软硬件故障处置、软件版本维护、仿真模型更新等场景制定基本的保障措施，故障响应及处置方案基本完整，响应时限大致明确，售后服务内容较为全面的，得2分；
（3）售后服务方案内容存在缺漏，未结合本模拟器实训项目运维场景，故障处置流程简单，响应时限表述模糊，售后服务保障能力不足的，得1分。
（4）未提供本项方案的，不得分。
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	5
	演示
（12分）
	为验证所投产品核心功能的真实性、完整性和成熟度，供应商需根据招标文件规定的演示内容制作演示视频文件。以下功能每完整演示一条得2分，满分12分：
（1）完整演示教练员可以在教练站将目标船设置成正在下沉的情形，视景画面中能够看到船舶下沉的效果，船舶下沉后将从雷达画面中消失，默认情况下会自动释放救生筏、救生浮标，一旦下沉船舶位于水线以下后，将无法与其进行无线电通信。
（2）完整演示3D View界面显示“无人机”画面，教练员可以通过操作3D鼠标显示水面及水下的画面，可以设置任意视点。
（3）完整演示船舶拖曳作业画面，教练员可以在此画面中对拖轮作业进行监视和操控，包括将拖轮船模设置成简化模式或者高级模式进行拖曳操作，以适应不同拖曳作业的需要。
（4）完整演示教练员可以在教练站上切换各个本船的雷达系统的显示皮肤（型号），应包括以下雷达型号的皮肤：KH5000/6000 （Nucleus 2）、KH Manta、KH CDT 1007、KH Sharp Eye、Bridge Master E、FurunoFAR2xx7。
（5）完整演示本船数据库模型能够提供具有智能动态调整功能的船模，可以在教练站改变船壳颜色、船名、公司标识、IMO 编号等；支持船舶具有调整载况条件和动态负载的能力，提供智能对象，以支持高级甲板作业等。
（6）完整演示提供一套甲板上的人员的“物标”，配有不同的行为，例如：在甲板上走动、做出不同手势信号等各种操作的模拟。
演示视频统一要求：
供应商应使用所投产品真实、可运行系统进行演示视频录制，系统界面应显示公司名称、Logo等产品归属标识，演示内容应与投标文件中的技术响应及所投产品保持一致；未显示相关标识的以及不能证明平台归属的，对应视频演示参数不予认可。
演示视频应画面清晰、操作过程完整，能够清楚辨识系统功能界面、操作步骤及运行结果。
仅展示预生成结果、静态页面、产品截图、PPT、原型页面，或者仅通过文字、语音讲解而未展示实际系统操作过程的，不视为完成对应项演示。
供应商应按照电子投标文件制作及上传要求提交演示视频，推荐使用*.mp4格式,大小：500M以下。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。如上传过程中出现问题，请及时与苏采云网络服务人员联系，以确保上传演示无误。供应商可将6条演示内容制作成一个或多个视频文件，但应在视频中明确标识所对应的序号和名称，便于评标委员会逐项评审。
未提供对应演示内容、演示内容不完整、视频内容模糊无法辨识、演示结果与相应技术参数要求不符，或者无法有效证明所投产品具备对应功能的，该项不得分。
注：中标候选人确定后，采购人有权要求中标候选人按采购文件要求进行功能核验；如核验结果与投标响应不一致，存在弄虚作假的情形，采购人将依法追究相关责任。
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	合计总分
	100


备注：
1、供应商应将所有有效清晰的证明文件编辑在投标文件中；若评标委员会对递交资料（如业绩、证书等）的真实性存在疑问时，供应商须提供原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。不执行价格评审优惠的扶持政策。
对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.本国产品的支持政策
本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
7.相同品牌的约定：
7.1采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；
7.2在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品；非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
7.3如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。
8.异常低价投标审查
8.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）>报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）>报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价>×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
9.提供的相关证明材料需反映相关信息，如无法反映相关内容，视为无效，本项不予计分（或视为资格审查不通过）；评标委员会不承担无法判断相关信息的责任。

第四章 项目需求
一、项目概况
江苏海事职业技术学院船舶操纵模拟器建设（货物）采购项目，拟采购1套航海模拟器，包含5套Class B级实训平台（180°本船）、2套教练站，和1套教学监控系统等设备，满足多船协同、复杂海况模拟等实训需求。建成区域内领先、具备教学、培训、技能鉴定和技术服务一体化功能的船舶操纵综合实训中心。
二、供货需求清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	最高限价单价(元)
	进口
产品
	核心
产品

	1
	船舶操纵模拟器
	/
	套
	1
	3,050,000
	不接受
	是


三、技术参数要求
	序号
	货物名称
	技术规格及要求

	一、
	教练站，数量：2套，包括以下主要内容：

	1.1
	教练站
（核心产品）
	1.创建和编辑练习教练站系统应能够对训练提供完整和直观的控制，回放和讲评功能应包括整个练习过程的回放，或者任意所选时段的回放。具备重新开始功能，可以让练习在任意时间点启动和停止
▲2.练习过程中监督学员的操作，包括用考核系统对学员的表现进行评分。（提供产品彩页或软件界面截图加盖供应商公章）
3.对实训平台的训练进行控制，即：导入各种参数和设备故障，既可以即时触发，也可以预先编制为练习的一部分，例如：极端天气条件，电源失电、海中的杂物、接近船舶等。
▲4.可以通过地理信息系统工具方便地导入第三方的环境数据，例如流场、潮汐、浪以及风场的数据来优化场景的真实感。能够对甲板人员进行控制（旗语、非语音通信、飞行甲板）以及扮演其它操作员的角色来增强团队和通信训练。能够显示水下画面，观察锚链、缆绳、锚在水下的逼真运动状况，从而监视学员的操作表现。（提供产品彩页或软件界面截图加盖供应商公章）
5.可以随时停止模拟训练、回到之前的位置或者重新开始模拟训练，方便指导学员。
6.自动记录模拟场景和所有的参数用于完整的回放，必须包括各本船驾驶台模拟通信设备的话音通信，如VHF，中高频话音通信等。
7.教练站应能够对船舶间和船岸间的无线电通信系统进行配置，以保证模拟逼真的实船通信环境和场景，教练员应能够对波浪和涌浪进行设置，包括自动生成模式，由风产生的波浪和涌浪，以及导入用户定义的波谱模式。
▲8.教练员应可以在练习中设置不同水深点的水流数据，包括流速和流向，并应能够选择是否设定流速和流向随时间自动改变，能够设置需改变的方位角度，流速大小，以及变化率。（提供产品彩页或软件界面截图加盖供应商公章）
9.教练员设置的自定义环境参数应能够保存在某个特定文件中，将来在其他练习需要时可以进行调用。
10.教练员应能够将目标船的操作模式更改为“跟随”模式（Follow mode）,跟随者将跟随引导船，按照设定的跟随点保持相对位置。（提供产品彩页或软件界面截图加盖供应商公章）
11.教练站人机交互界面应具有下列界面：海图信息显示界面，本船和目标船的各类信息等。
▲12.引航员视景界面（Pilot View），教练员可以在此画面中对引航船进行监视和操控，包括控制引航船跟随母船，模拟引航员登轮和离开母船后引航船的航行操作。（提供产品彩页或软件界面截图加盖供应商公章）
▲13.船舶液舱和压载水舱操作界面（Tanks & Ballast），教练员可以对船舶的液舱和压载水舱进行监控和操作管理。（提供产品彩页或软件界面截图加盖供应商公章）
★14.本模拟训练平台产品功能获得LR（劳氏船级社）/BV（法国船级社）/DNV（挪威船级社）/ABS（美国船级社）/GL（德国劳氏船级社）/CCS（中国船级社）等任意一家船级社颁发的A级认证，必须包括航海模拟器、GMDSS模拟器、DP模拟器和海工起重机模拟器等所有证书。（提供本次所投产品获得的有效认证证书复印件，加盖供应商公章）
★15.模拟训练平台本船的 ECDIS（电子海图显示与信息系统）获得LR（劳氏船级社）/BV （法国船级社）/DNV（挪威船级社）/ABS（美国船级社）/GL（德国劳氏船级社）/CCS（中国船级社）等任意一家船级社的ECDIS认证，满足IMO（国际海事组织）关于ECDIS的最新规范要求。（提供有效的认证证书复印件，加盖供应商公章）
16.教练站交互控制系统：包含PTT脚踏开关、扬声器和3D控制鼠标等控制设备。
▲17. 教练站应能够将练习中的目标船船舶模型的水动力模型的保真度（Model Fidelity）在目标船类型的水动力模型（simplified）和本船类型的水动力模型（Full）之间进行切换。（提供产品彩页或软件界面截图加盖供应商公章）

	二、
	Class B级实训平台，数量：5套，包括以下主要内容

	2.1
	








电子海图显示单元
	1.电子海图显示单元机柜：
按实船标准驾控台设计，外形满足人体工程学设计要求，结构强度及稳定性满足承重要求，承重不低于30KG。控制台台体和台面为不小于2mm的钣金，表面喷塑。显示器不小于23.8寸
2.电子海图显示软件：
▲（1）采用实船系统，使用官方矢量海图数据库（S-57格式），可兼容使用CM-93格式矢量海图数据库和ARCS海图数据库（CM-93、ARCS仅做航行辅助参考，不可作为船舶主航行依据）。主要功能包为：本模拟训练平台本船配置的ECDIS软件系统应为实船用电子海图多功能显示系统。（提供产品彩页或软件界面截图加盖供应商公章）
▲（2）该电子海图显示系统应能够进行雷达图像叠加。（提供产品彩页或软件界面截图加盖供应商公章）
3.电子海图显示软件系统获得LR（劳氏船级社）/BV（法国船级社）/DNV（挪威船级社）/ABS（美国船级社）/GL（德国劳氏船级社）/CCS（中国船级社）等任意一家船级社的认证。
▲4.提供业界知名且常用的覆盖全球海区的矢量海图数据库。（提供产品彩页或软件界面截图加盖供应商公章）
5.实船电子海图控制面板：用于实现人机交互，点击、操控系统软件，工业定制（工业定制（包括导航模块，输入模块，航向控制盘模块，报警模块）。
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雷达显示单元
	1.雷达显示单元机柜：按实船标准驾控台设计，外形满足人体工程学设计要求，结构强度及稳定性满足承重要求，承重不低于30KG。控制台台体和台面为不小于2mm的钣金，表面喷塑。显示器不小于23.8寸。
2.仿真模拟雷达显示软件，雷达显示系统应和实船设备类似的仿真雷达系统，应具有导航功能，并符合IMO（国际海事组织）关于雷达培训的性能指标要求。
★3.除了包括通用模拟雷达型号以外，还必须包括以下雷达型号的皮肤，可以在教练站自由切换：KH5000/6000（Nucleus 2）、KH Manta、KH CDT 1007、KH Sharp Eye、Bridge Master E、FurunoFAR2xx7（提供产品彩页或软件界面截图加盖供应商公章）
4. 专业轨迹球面板：用于实现人机交互，点击、操控系统软件，工业定制。
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Conning 单元
	1.综合信息显示单元机柜（钢制）
按实船标准驾控台设计，外形满足人体工程学设计要求，结构强度及稳定性满足承重要求，承重不低于30KG。控制台台体和台面为不小于2mm的钢板，表面喷塑，
▲2.双车钟面板：船用车钟手柄，且通过LR（劳氏船级社） / BV （法国船级社）/DNV（挪威船级社） /ABS（美国船级社） /GL（德国劳氏船级社） /CCS（中国船级社）等任意一家船级社的认证；（提供有效的认证证书复印件，加盖供应商公章）
3.VHF/DSC手柄面板：用于控制，相关软件设备，工业定制
4.操舵系统控制面板：支持船舶操纵仪器（操舵系统/自动舵/NFU
5.舵轮：按照实船标准设计、工业定制。
6.Conning软件：
综合信息显示功能，应能够显示以下信息：
(1)舵机系统信息；
(2)船速和船首向；
(3)风速风向；
(4)转向速率；
(5)水深及历史数据；
(6)船舶轮廓，有主机和侧推器标识，根据不同船型显示相应内容；
(7)导航数据(例如DGPS传感器)；
(8)舵角和主机转速、螺旋桨转速；
(9)到下一个转向点的有关信息等。
7.专业轨迹球面板：用于实现人机交互，点击、操控系统软件，工业定制
8.触摸屏显示器：显示器不小于23.8寸，分辨率≥1920*1080，支持触屏，数量：1个
9.Conning显示器：显示器不小于23.8寸，分辨率≥1920*1080，数量：1个

	2.4
	





抬头显示系统
	1.望远镜/探照灯单元软件：
（1）单独的辅助通道，用摇杆和硬件设备控制视景的左右环视、仰视、俯视和自由漫游功能。
（2）该通道同时具有望远镜和探照灯功能。
（3）可用望远镜左右环视、仰视、俯视或自由漫游整个视景，望远镜的放大倍数可调，并可进行多视点显示选择。
（4）可以切换到探照灯模式进行全方位照射等。
（5）显示尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080。
2.监视仪表：
（1）可根据实际操作需要，定制显示船舶综合信息，包括水深、航向/时间/航速、转向率、气象仪表、舵角（左和右）、倾斜表等。
（2）显示尺寸≥23.8 英寸，分辨率≥1920*1080。
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180°视景系统
	1.视景通道软件：
包括全部的海浪三维展现效果，并根据不同的风力大小和风向变化。能够显示灯塔、灯标和浮标等航标装置，并具有适合的灯光颜色、灯质和外形特征。能够显示诸如落水人员、救生圈和救生筏等搜救物标。
2.视景显示屏：液晶显示屏65 英寸，商用定制，分辨率3840*2160，可组成180 度水平场视角（横屏安装）。
3.其他配件：与显示屏配套的安装桥板。
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音响系统
	1.功放部分
（1）声道：5.1
（2）输出功率：≥100W（1声道驱动，6Ω，1kHz，0.9%THD)
（3）音频解码及声场处理：内置数字声场 DSP 运算，支持对白水平调节，可实现虚拟环绕声处理；音频解码标准包含 Dolby Digital Plus、Dolby Digital
（4）HDMI接口：4/1(HDCP2.2,HDR和BT.2020兼容)
2.音箱系统
（1）前置/环绕音箱：驱动单元(≥7cm圆锥形)，输入功率（额定≥30W，最大≥100W）
（2）中置音箱：驱动单元（≥7cm圆锥形），输入功率（额定≥30W，最大≥100W）
（3）有源低音炮：驱动单元(≥16cm圆锥形)，频率响应（30Hz–2kHz(-10dB)），输入功率（额定≥30W，最大≥100W）
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多功能控制仪表
	包括以下软件仪表，根据需要配置到本船各个软件仪表显示器和触摸屏显示器上：
1.舶操操舵仪
（1）操舵系统/自动舵/NFU
（2）双车钟
（3）双侧推器
（4）全回转控制
（5）全回转装置Conning 显示系统
（6）独立的舵控制装置
（7）推进系统指示装置
（8）推进模式选择装置
（9）主机传令车钟
（10）主机功率指示装置
2. 导航仪器
（1）AIS
（2）DGPS导航仪
（3）多普勒计程仪
（4）计程/距离/时间指示装置
（5）回波测深仪
（6）电罗经复示器
（7）磁罗经
（8）NavTex 接收机
（9）航行灯
（10）抬头上方航行数据指示装置
（11）声号系统
3.船舶操作仪器
（1）锚控制装置
（2）驾驶台值班单元
（3）倾斜度指示仪
（4）号型
（5）甲板灯
（6）船旗
（7）罗经控制装置
（8）罗经校正装置
（9）莫尔斯灯
（10）舵机控制装置
（11）视景控制
（12）值班指示装置
（13）天气状况指示装置
4.应急操作仪器
（1）告警指示装置
（2）防火门控制装置
（3）火灾指示装置
（4）主机安全指示装置(主机告警指示装置)
（5）信号弹发射装置
5.通信仪器
（1）VHF DSC
（2）MF/HF DSC
（3）电话
（4）遇险告警及指示装置
（5）内部通话装置
6.助航仪器
驾驶台航行监控报警系统（BNWAS）

	2.8
	海图桌
	海图桌单元柜（长≥1200mm，宽≥900mm，高≥900mm）：按实船标准驾控台设计，外形满足人体工程学设计要求，结构强度及稳定性满足承重要求，承重不低于30KG。海图桌台体和台面为木制或钢木结构。

	三、
	本船模型数据库，数量：20个，包括以下主要内容

	3.1
	










本船模型数据库
	1.本船运动数学模型，可用作目标船模型。
2.船舶模型采用高精度的物理引擎，根据沙盒物理引擎原理设计，关注于每个物体和部件的正确物理属性并实时加入到模拟训练平台的训练环境中。
该物理引擎应具有下列关键功能：
（1）支持多物体物理碰撞效应
（2）缆绳模拟，包括多条缆绳和长缆绳
（3）支持具有关节和制约的完整系统，包括受力和速度指令输入以及动力和速度限制。
（4）支持基于材料和负载产生的摩擦
3.船舶模型采用的高精度物理引擎支持全面互动，包括三维船体与海岸、海上对象和船舶之间的碰撞检测。在诸如缆绳、锚链之间的相互作用实现高逼真度展现，并且能够详细计算拖曳及锚泊练习中诸如绞车负荷及缆绳受力的情况，并受力导出数据。另外，该物理引擎还应具备软搁浅的计算模拟，能够真实地体验船舶实际发生此类事故时的物理现象。
（1）所有船模，包括本船和目标船模型都必须是真正的6自由度模型。
4.本模拟训练平台应能提供具有冰区航行效应的船模，包括航行于不同冰况中的效应，船体结冰的视觉及物理效果，船体结冰会真实影响船舶的水动力模型的计算。
5.船舶数据库应包含工程船、海上平台、集装箱船、散货船、油轮等主流船型。

	四、
	目标船模型数据库，数量：30个，包括以下主要内容：

	4.1
	目标船模型数据库
	需包括用于创建逼真训练场景需要的各类目标船模，包括落水人员等搜救用物标，冰山，各类船舶等。

	五、
	训练海区数据库，数量：15个，包括以下主要内容：

	5.1
	训练海区数据库
	▲需覆盖全球著名港口和海域。（包括教练站界面数据库，雷达数据库，水深数据库，三维视景数据库等）。必须至少能够提供以下五大洲的海区数据库供客户选择，从中选择15个，具体如下：
1.亚洲：香港，厦门，上海，高雄，深圳盐田，宁波，韩国仁川，韩国木浦，日本横滨，日本神户，新加坡，印尼Banjarmasin。
2.欧洲：英国库克Cork，英国利物浦Liverpool，瑞典哥德堡Gothenburg，瑞典斯德哥尔摩Stockholm，荷兰鹿特丹Europort，德国汉堡Hamburg，俄罗斯芬兰湾Gulf Finland，挪威卑尔根Bergen，英国多佛港, (英吉利海峡东)Dover，(English Channel East)，丹麦Aarhus，丹麦Aalborg,格陵兰努克Nuuk。
3.美洲：美国波士顿Boston，美国旧金山San Francisco，美国洛杉矶Los Angeles，美国密西西比河LowMiss，美国纽约New York，美国圣迭戈San Diego，美国诺福克NorFolk，美国威廉姆William，美国新奥尔良New Orleans，美国休斯顿Houston，加拿大蒙特利尔Montreal。
4.大洋洲：澳洲凯恩斯Cairns，澳洲伊顿Eden，澳洲Mantle，澳洲ShoalWater，澳洲Townsville，澳洲Witsunday，澳洲阿德莱德Adelaide，澳洲布里斯班Brisbane，澳洲达尔文Darwin，澳洲托雷斯Torres，澳洲悉尼Sydney。
5.非洲：尼日利亚APAPA，巴布曼丹海峡（Bab Al Mandab），加纳特马港TEMA，埃及苏伊士运河，埃及苏伊士湾，摩洛哥直布罗陀海峡。
（提供产品彩页或显示该训练海域信息的教练站显示界面截图，加盖供应商公章）

	六、
	教学监控系统，数量：1套，包括以下主要内容：
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教学监控系统
	1.千兆网络交换机及交换机电源、线缆等附属设备
2.≥8路NVR录像机，配≥4TB硬盘1块
3.监控摄像机：≥400万像素，固定焦距POE摄像机，含内置拾音器.每个房间无四角（每个本船2台，讲评室1个，共11台）


四、商务要求
（一）服务期及交货地点
1.服务期限（交付时间/完成时间）：自合同正式签订起，120个日历天内供货安装调试完成
2.交付地点：江苏海事职业技术学院
（二）质量保证期
1) 本标段通过验收后软硬件质保期均为一年。质量保证期内，系统出现故障，供应商接到采购人通知后，应立即进行诊断和维护，提供应急策略，并在48小时之内到达现场修理，所需费用全部由供应商负担。若出现重大故障，系统不能正常工作，质量保证期从系统修复后起重新计算。
2) 在质量保证期内，如供应商被兼并或收购，应保证兼并或收购方继续对采购人履行服务。如出现系统软件或硬件停产，应提前告知采购人。
3) 质量保证期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用；维修工时费终身全免，软件部分提供终身免费升级更新。
4) 质量保证期内设备如发生故障，供应商必须保证采购人在5个工作日内得到修复（以报修时间算起）。若5个工作日内无法修复，则系统或设备质量保证期由此故障修复之日重新开始。
5) 供应商应说明质量保证期结束后的技术支持与服务的内容、方式和收费标准。
（三）售后服务
供应商应终身向采购人提供旨在提高系统可用性的持续支持服务。这种服务包括热线服务、升级服务和重建服务等，供应商应履行提供的服务完全符合合同中的承诺。若实际提供服务达不到合同要求，采购人有权采取相应惩罚措施直至退货。供应商应详细列出相关服务条款，对任何一项服务详细说明最低承诺和服务的先决条件。
供应商必须详细说明下列系统维护服务内容：
1) 质量保证期内服务的方式、范围（包括产品和技术等）。
2) 质量保证期后服务的方式、范围及费用（包括产品和技术等）。
（四）项目实施方案
供应商应保障项目有序推进、按期保质完成全部建设交付工作，并提出应对项目整体实施过程、设备安装配置、计划进度、货源保障、人员安排、物流配送、质量与风险管控、应急供货、到货验收、备品备件服务等。
供应商必须详细说明下列项目实施相关内容：
1）实施过程：阐述前期对接、方案交底等，实现项目闭环管理。
2）设备安装配置：列明项目设备现场安装流程，现场防护保障设备规范安装。
进度计划：提供关键节点的项目进度计划，确保项目按期推进。
3）货源保障：结合交付节点制定生产排期，防范供货中断风险。
4）人员安排：合理安排对接人员，保证按时供货到位。
5）物流配送：做好设备防护，保障货物完好送达现场。
6）质量与风险管控：到货核查、安装调试全流程质量管控机制，列明检查要点与检验标准。
7）应急供货：编制应急供货预案，应对供货短缺、设备损坏等突发情况。
8）到货验收：明确到货清点、外观核查、资料核验、开箱检验的流程与标准，列明验收资料清单，规范到货验收工作。
9）备品备件服务：说明备品备件配置、库存保障、更换响应及备件质保要求，保障运维阶段备件及时供应。
★（五）兼容性与集成能力
供应商承诺所投设备可与采购人现有 Kongsberg K-Sim 航海模拟器平台对接并支持其相关协议；采购人可通过现有航海模拟器开发工具（Kongsberg K-Sim 航海模拟器平台配套），将已开发的船模、训练海区数据库无缝导入拟购模拟器使用，且现有开发工具可用于本项目模拟器船模及海区数据库开发。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟。承诺函内容不得含糊不清，含糊不清作未提供处理，未提供作无效响应处理）
1）投标人保证投标文件及所有承诺内容真实、准确、完整，不存在虚假材料、虚假承诺。招标人、采购代理机构、评标委员会有权核查。投标人拒不配合核验的，视为虚假承诺，评标委员会否决投标。
2）在评标、中标通知、合同履约全过程，发现投标阶段存在虚假承诺的：取消中标资格、解除合同，不予退还保证金；投标人须赔偿采购人全部损失。采购人有权将虚假承诺行为上报财政部门，列入政府采购严重违法失信行为记录名单，限制其参与政府采购活动。
3）投标人虚假承诺的，依照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》承担相应法律责任。
（六）技术培训
供应商应制定完整可行的技术培训方案，保障采购人相关操作人员、管理人员熟练掌握本项目设备及软件系统操作、日常维护、简单故障处置等技能。供应商必须详细说明下列技术培训相关内容：
1）技术培训内容：阐述针对不同岗位人员的培训课程、知识点覆盖，包含系统操作、软件使用、设备日常维护、常见故障识别与简单处置等。
2）培训时间安排：结合项目安装调试、验收节点制定详细培训计划，明确各阶段培训课时、培训周期。
3）培训团队人员配置：列明培训团队人员名单、专业分工职责、人员联系方式，明确主讲、辅助培训人员配置。
4）培训形式：说明现场实操培训、理论授课、上机练习等培训组织方式，明确培训教具、培训资料准备。
5）保障培训效果的措施：阐述培训考核方式、课后答疑机制、培训资料交付、后续技术答疑支撑等保障措施，确保参训人员达到培训目标。
（七）演示要求
1）演示内容
①完整演示教练员可以在教练站将目标船设置成正在下沉的情形，视景画面中能够看到船舶下沉的效果，船舶下沉后将从雷达画面中消失，默认情况下会自动释放救生筏、救生浮标，一旦下沉船舶位于水线以下后，将无法与其进行无线电通信。
②完整演示3D View界面显示“无人机”画面，教练员可以通过操作3D鼠标显示水面及水下的画面，可以设置任意视点。
③完整演示船舶拖曳作业画面，教练员可以在此画面中对拖轮作业进行监视和操控，包括将拖轮船模设置成简化模式或者高级模式进行拖曳操作，以适应不同拖曳作业的需要。
④完整演示教练员可以在教练站上切换各个本船的雷达系统的显示皮肤（型号），应包括以下雷达型号的皮肤：KH5000/6000 （Nucleus 2）、KH Manta、KH CDT 1007、KH Sharp Eye、Bridge Master E、FurunoFAR2xx7
⑤完整演示本船数据库模型能够提供具有智能动态调整功能的船模，可以在教练站改变船壳颜色、船名、公司标识、IMO 编号等；支持船舶具有调整载况条件和动态负载的能力，提供智能对象，以支持高级甲板作业等。
⑥完整演示提供一套甲板上的人员的“物标”，配有不同的行为，例如：在甲板上走动、做出不同手势信号等各种操作的模拟。
2） 演示要求
供应商应使用所投产品真实、可运行系统进行演示视频录制，系统界面应显示公司名称、Logo等产品归属标识，演示内容应与投标文件中的技术响应及所投产品保持一致；未显示相关标识的以及不能证明平台归属的，对应视频演示内容不予认可。
演示视频应画面清晰、操作过程完整，能够清楚辨识系统功能界面、操作步骤及运行结果。
仅展示预生成结果、静态页面、产品截图、PPT、原型页面，或者仅通过文字、语音讲解而未展示实际系统操作过程的，不视为完成对应项演示。
供应商应按照电子投标文件制作及上传要求提交演示视频，推荐使用*.mp4格式,大小：500M以下。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。如上传过程中出现问题，请及时与苏采云网络服务人员联系，以确保上传演示无误。供应商可将6条演示内容制作成一个或多个视频文件，但应在视频中明确标识所对应的序号和名称，便于评标委员会逐项评审。
未提供对应演示内容、演示内容不完整、视频内容模糊无法辨识、演示结果与相应技术参数要求不符，或者无法有效证明所投产品具备对应功能的，该项演示不得分。
注：中标候选人确定后，采购人有权要求中标候选人按采购文件要求进行功能核验；如核验结果与投标响应不一致，存在弄虚作假的情形，采购人将依法追究相关责任。
（八）其他要求：
1.本项目中，所有供货设备的安装、调试工作由中标方完成。
2.本项目投标报价应包括人工费、材料费、现场改造费，机械设备费、运输费、验收费、技术服务费（包括、安装调试、技术资料、图纸提供等）、保险费、措施费、规费及税金等一切费用（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务），供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，一律不予调整。
3.供应商应提供服务运行成本和费用测算以及服务成本、测算依据说明。报价应包含完成本次招标发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及为完成采购文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。
3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
4.供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
5.本项目采购方不统一组织现场勘察，供应商可自行前往江苏海事职业技术学院勘察，中标后，供应商不得以未踏勘现场或未明确服务范围或项目实施现场情况不熟悉等理由进行投标报价调整。
（九）验收标准：
1. 验收规范
①依据合同约定的功能、性能指标及技术规格，符合招标文件要求。
②符合中华人民共和国交通运输运输部颁布的“海船船员培训模拟器技术要求第1部分：船舶操纵模拟器”（JT/T 1379.1-2021）中相关要求的要求。
2. 验收步骤
验收分为到货验收、系统测试、系统试运行和项目验收，各阶段验收前需向采购人提交验收申请及验收大纲，经采购人同意后方可开展验收工作，在上一阶段验收合格后方可进入下一阶段工作。
3. 到货验收
1)供应商必须提供设备原产地出厂文件，必须保证设备是合同签订后出厂的最新产品。采购人与供应商在设备到货后共同进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决；如上述证明文件或相关手续不全，或出现不是最新出厂的产品，或不符合标书和合同要求的严重质量问题时，供应商应无偿及时更换，同时采购人保留索赔的权利。
2)采购人依标书技术部分要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
3)供应商需确保所有硬件设备在标书中所规定的地点和环境下，可正常运行，并达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能要求。
4)设备到货验收中如出现性能指标或功能上不符合合同要求时，采购人有拒收的权利。
5)到货验收后，由采购人签署到货验收文件。
4. 系统测试
1)在系统测试验收开始之前，供应商应按照相关验收规范向采购人提供系统测试大纲，至少应包括以下内容：
(1)测试说明，明确测试对象及其应该达到的测试指标。
(2)测试方法和测试条件。
(3)测试意见及结论。
2)系统测试大纲需经采购人同意后，供应商与采购人共同按照系统测试大纲进行现场测试。
3)单项测试
由采购人与供应商组织相关单位对合同主要设备及软件的主要技术指标进行测试。
4)系统测试
由采购人与供应商组织相关单位按照合同文件的要求对系统进行总体功能和性能测试。
系统测试结果必须满足合同的技术和功能要求。
5)运行测试
在完成单项测试和系统测试后，进行整个系统的4小时连续或间断运行测试。
6)测试不合格的处理
单项测试不合格，由中标人免费负责修复和更换。
系统测试和运行测试不合格，由中标人免费修复后，经采购人同意后方可重新测试。
系统测试验收后，签署系统测试验收文件。
5. 系统试运行
系统测试验收合格后，由供应商对采购人相关人员进行技术培训，保证相关人员可熟练操作，由采购人进行试运行。供应商安排现场指导人员，并负责解决系统试运行期间出现的各种故障。在试运行期间，由于设备质量等造成性能指标达不到要求，采购人有权要求供应商进行更换或修复，所发生费用由供应商负担，且试运行期顺延。
系统试运行完成后，供应商提交试运行报告。
6. 项目验收
系统试运行合格后，进行项目试运行，试运行期为12小时。如试运行期间出现问题，应由采购人协调供应商解决。
整体试运行合格后，由采购人组织项目验收，由采购人组织相关部门进行联合验收。由供应商提交项目验收所需文件资料。项目验收会由采购人按相关规定组织召开，并形成项目验收意见。
若项目验收不合格，应由采购人协调相关供应商解决，并重新组织项目验收。
7. 文件资料
供应商应向采购人提供所有软硬件系统和服务的详细文件资料。包括设备清单、产品出厂合格证书或产品证书、外视图、原理图、测试报告、用户手册（含安装，操作与维护说明）。如发生软件升级及设备升级、扩展等有关情况，投标人应向采购人提供必要的技术资料。
除设备供应商的原始文件资料外，其它文件资料必须采用中文书写。所有的文件资料可以使用纸质或电子文档等形式提供。
★五、中标供应商在合同签订前7个工作日，须配合采购人组织开展产品功能演示，演示内容应与投标文件中的技术承诺及相关证明材料保持一致。如中标供应商未能在规定期限内完成演示，或演示结果与投标响应不一致、涉嫌提供虚假材料谋取中标的，采购人将暂停合同签订流程，收集相关证据并依法向同级财政部门报告，由财政部门依法调查认定并作出相应处理。一经财政部门查实属于虚假应标、影响中标结果的，中标结果按规定无效，中标供应商须承担政府采购法律法规规定的全部法律责任。
六、付款方式
自合同签订生效之日起，10个工作日内采购人向供应商支付合同总价50％的预付款，货物运到最终安装场所并完成数量清点安装，系统验收合格后10个工作日内采购人向供应商支付合同总价的40％进度款，系统稳定运行6个月后采购人向供应商支付完合同余款10％。



第五章 合同条款及格式
江苏海事职业技术学院货物采购合同

甲方（采购人）：江苏海事职业技术学院                    
乙方（供应商）：　　　　　　　　　　　　　　　　
合同编号：　　　　　　　　　　　　　　
签订时间：　　　　　　　　

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照      （项目编号：          ） 采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物。本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。
1.货物清单及金额
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	品牌、型号
	单项价格
（元）
	总价
（元）

	1
	船舶操纵模拟器
	
	套
	1
	
	
	

	合计
	
	



1.1 本合同总价款是产品价格、系统安装服务费用、系统调试费用、质量保证费用、技术服务费用、运行维修服务费、售后服务费用、定期回访费用及采购人对系统的检测费用，项目在指定地点、交付、安装、调试、运行、验收并符合采购人需求所需和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
1.2 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
1.3 本合同执行期间合同单价不变，当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算（最终结算金额增补部分不能超过中标合同总价的10％）。
2.组成本合同的有关文件
2.1 组成本合同的有关文件下列关于政府采购号标的响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的响应文件和报价表；
（2）供货一览表；
（3）交货一览表；
（4）技术规格响应表；
（5）乙方承诺；
（6）服务承诺；
（7）成交通知书；
（8）甲乙双方商定的其他文件等。
3.权利保证
3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
4.质量保证
4.1  免费质保期：自验收合格之日起，免费质保期    个月。
4.2 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
4.3 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
5.包装要求（不适用）
5.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
5.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
6.交货时间
自合同正式签订之日起，120个日历天内供货安装调试完成并交付使用。
7.交货地点
7.1 交货地点：江苏海事职业技术学院
8.验收
8.1 免费质保期：自验收合格之日起，免费质保期   个月，终身维修，保修期内非使用方责任损坏，供应商免费负责维修。
8.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
8.3 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、以及货物包装是否完好。
8.4 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
8.5 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
9.伴随服务／售后服务
9.1 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
9.2 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
9.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
（1） 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
（2） 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
（3） 保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力造成的故障除外。
（4） 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
（5） 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
（6） 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（7） 保修期后的货物维护由双方协商再定。
10.履约保证金
本项目不需要缴纳履约保证金。 
11.合同款支付
11.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。
11.2 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
11.3 付款条件：
自合同签订生效之日起，10个工作日内甲方向乙方支付合同总价50％的预付款，货物运到最终安装场所并完成数量清点安装，系统验收合格后10个工作日内甲方向乙方付合同总价的40％进度款，系统稳定运行6个月后甲方向乙方支付完合同余款10％。
11.4 乙方需向甲方提供符合国家规定的相应数额的增值税发票。
12.违约责任
12.1 甲方违约责任
12.1.1 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
12.2 乙方违约责任
12.2.1 如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
12.2.2 乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
12.2.3 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加江苏海事职业技术学院的政府采购活动的处理。
12.2.4 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
12.2.5 乙方未按本合同第8条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
12.2.6 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
12.2.7 乙方在承担上述2-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
12.2.8 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
13.合同的变更和终止
13.1 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
13.2 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加江苏海事职业技术学院组织的政府采购活动。
14.合同的转让
14.1 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
15.争议的解决
15.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
15.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
16.诚实信用
16.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
17.合同生效及其它
17.1 本合同自签订之日起生效。
17.2 本合同一式肆份，自甲、乙双方法定代表人或其授权代表签名并加盖单位印章（注：甲方加盖单位印章为甲方单位经济合同专用章）之日起生效，甲方持有叁份，乙方持有壹份。
17.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
以下无正文。
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	甲方（公章）：江苏海事职业技术学院
	乙方（公章）：

	
	

	　　年　月　日
	　年　月　日

	单位地址：江苏省南京市江宁区格致路309号
	单位地址：　　　　　　　　　　　

	邮政编码：215009
	邮政编码：　　　　　　

	法定代表人（或委托代理人）
	法定代表人（或委托代理人）

	（签字）：
	（签字）：

	联系人：　　　　　　　　　　　
	联系人：　　　　　　　　　　　

	电话：　　　　　　
	电话：　　　　　　

	开户银行：　　　　　　
	开户银行：　　　　　　

	账号：　　　　　　
	账号：　　　　　　





第六章  投标文件格式





投 标 文 件



项 目 名 称： 
项 目 编 号： 







供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
法人（授权代表） ：
联系电话：
日 期：


资格性和符合性检查响应对照及评分索引表
供应商全称（加盖公章）：
	序号
	资格性和符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	




6.1 投标函
投标函
致：江苏海事职业技术学院
根据贵方船舶操纵模拟器建设（货物）采购项目（项目编号：）的招标文件，正式授权下述签字人____________（姓名和职务）代表我方____________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，供应商宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.一旦我方中标,我方承诺合同签订后所提供产品将等于或优于投标时所响应的产品，并满足采购人要求。
9.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
10.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
供应商开户行：
账户：
供应商授权代表姓名（签字）： 
供应商名称（公章）： 
日期：________年____月____日


6.2 投标一览表
投标一览表
供应商全称（加盖公章）：
项目名称：船舶操纵模拟器建设（货物）采购项目
项目编号：
	品名
	投标报价
（元，含税）
	增值税率
（%）
	备注

	
	
	 %
	

	合计
	 元

	供应商是否属于小微型企业
	 （填写“是”或“否）


法定代表人（授权代表）签字：
日期：  年   月   日
填写说明：
1、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。
2、投标报价不得高于最高限价，超过最高限价将否决投标。报价保留小数点后两位。


6.3分项报价表
投标分项报价表

	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	

	投标人为本采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为   %


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.供应商需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
5.本项目预算305万元，最高限价305万元。超过305万元视为无效投标，供应商须在分项报价表中列明费用。
供应商全称（公章）:
法定代表人（授权代表）签字：
日期：  年  月   日

6.4 商务（服务）条款响应及偏离表
商务（服务）条款响应及偏离表
供应商全称（公章）：
项目名称：船舶操纵模拟器建设（货物）采购项目
	序号
	项目
	招标文件要求
	供应商的承诺或说明
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	




法定代表人或授权代表签字：
日期：年月日
注：
1．供应商应当逐条对照招标文件商务服务条款，就投标文件对商务条款存在的偏差与例外逐条做出说明；


 6.5 技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表
供应商全称（公章): 
项目名称：船舶操纵模拟器建设（货物）采购项目
	序号
	项目
	招标文件要求
	供应商的承诺或说明
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	



法定代表人或授权代表签字：
日期：  年  月  日
注：1．供应商应当逐条对照招标文件技术条款，就投标文件对技术条款存在的偏差与例外逐条做出说明；


6.6 业绩情况表
	序号
	合同签订单位
	项目名称
	时间
	合同签订单位联系人
	合同签订单位联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


此表格式可根据评分准则要求进行调整，并将要求提供的证明材料扫描件附后。


6.7 人员配备表
	序号
	职务
	姓名
	相关证书
	相关经验

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


此表格式可根据评分准则要求进行调整，并将要求提供的证明材料扫描件附后。


6.8 技术方案


6.9 供应商认为有必要提供的文件材料
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6.10承诺函

承诺函
致：【采购人】 
我单位就本项目郑重承诺：
1.所投设备可与采购人现有 Kongsberg K-Sim 航海模拟器平台对接并支持其相关协议；采购人可使用现有 Kongsberg K-Sim 配套开发工具，将已开发船模、训练海区数据库无缝导入本项目拟购模拟器，且该现有开发工具可用于本项目模拟器船模及海区数据库开发。
2.我方投标文件及全部承诺内容真实、准确、完整，不存在虚假材料、虚假承诺。招标人、采购代理机构、评标委员会有权开展核查，我方将积极配合；拒不配合核验的，视同虚假承诺。
3.若我方中标，将在合同签订前 7 个工作日配合采购人完成产品功能演示，演示效果须与投标文件技术承诺、证明材料保持一致。如逾期未完成演示或演示结果与投标响应不一致，涉嫌虚假应标的，采购人可暂停合同签订，并将相关线索提交同级财政部门核查。
4.无论在评标、发放中标通知书、合同履约任一阶段，一经查实我方在投标阶段存在虚假承诺或提供虚假材料谋取中标的：我方认可中标结果依法无效；采购人可取消我方中标资格、解除合同、不予退还投标保证金，我方赔偿采购人由此产生的全部经济损失；采购人有权将相关违法线索报送财政部门，由财政部门依法认定处理，我方自愿承担《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定的全部法律责任。


投标人（盖章）： 
法定代表人 / 授权代表（签字）： 
日期：

附件1 法定代表人授权委托书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就船舶操纵模拟器建设（货物）采购项目（项目编号：）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
 授权单位盖章：_________________________________
单位名称：_____________________________________
 法人签字：_____________________________________
代理人（被授权人）签字：_______________________
职务：_____________________________________
地址：
 日期：______年____月____日
注：代理人应持本授权书参加投标，并提供一份原件在投标文件中。
附：法人身份证扫描件（需同时提供正面及背面）
	法人身份证扫描件正面
	法人身份证扫描件背面


附：委托代理人身份证扫描件（需同时提供正面及背面）
	代理人身份证扫描件正面
	代理人身份证扫描件背面


委托代理人社保证明材料：




附件2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： 。
主要专业技术能力有： 。

声明人：
法定代表人（被授权人）签字：
日期：年月日


附件3 无违法违规记录声明
本单位参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。
特此声明。

声明人：
法定代表人（被授权人）签字：
日期：年月日



供应商若符合相关要求，请提供企业声明函。
附件4 企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）            参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期： 



备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，供应商须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。
3.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。



附件5 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程
/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：
日期：年月日



 

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）


节能产品认证文件
（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）


环境标志产品认证文件
（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）



附件6 关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称：
日期：___年____月____日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


附件7 质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                             
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                           
                                                                     
法律依据：                                                           
                                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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