宿迁市城镇公厕标识标志规范

1.关于公厕名称。城镇公厕名称统一为“公共厕所”，字体为“方正小标宋（GBK）”，颜色为“蓝色”，建议尺寸为：45*40cm，可以根据公厕实际规模，略微浮动调整。见图一。
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图一
2.关于厕间标识。城镇公厕男女厕间标志建议使用男女“人形”标识，其中男厕间为蓝色，女厕间为红色；第三卫生间为蓝底白字、白图。见图二。
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图二
3.关于公厕引导牌。各道路沿线设置的公厕引导牌，立杆高度统一为200cm，牌面长宽尺寸建议为60*35m，颜色为蓝底白字，字体为方正黑体。牌面组成元素包括：男女人行标志、公厕名称、公厕距离等。见图三。
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图三
4.关于公厕侧位标识。城镇公厕所有厕位标识应根据厕位的实际情况，在厕门上方醒目位置进行标注，标识尺寸大小建议为：10*10cm。具体标识见图四。
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图四
5.关于手机置物架。城镇公厕所有厕位应设置统一形状、款式的手机置物架，以方便如厕人员置放手机等零散物品。具体形状见图五。
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