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第一章  招标公告
一、项目概况
南京城市职业学院2026-2029年溧水校区智能化设备（监控）维保服务招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年11月11日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
基本情况
1.1采购编号：JSZC-320100-JSCY-G2026-0029
[bookmark: OLE_LINK18]1.2项目名称：南京城市职业学院2026-2029年溧水校区智能化设备（监控）维保服务
1.3预算金额：120万元
[bookmark: _Hlk182400303]1.4最高限价：120万元/三年（40万元/年）
1.5采购需求：溧水校区智能化设备（监控）维保服务，具体内容详见采购文件。
1.6合同履行期限：三年，合同一年一签，每年服务期满，采购人有权根据预算安排及考核情况决定是否签订下一年合同。  
1.7本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（1）供应商提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位（声明函格式见采购文件第七章）。
2.3本项目的特定资格要求：无。
2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；
3.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统；
3.3方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作；
3.4售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1递交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月11日9时00分（北京时间）；
4.2开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1集中现场考察或答疑：
（1）本项目组织集中现场考察，集中考察时间：2026年10月30日9时30分；地点：南京城市职业学院溧水校区；进校需提前报备申请，请于进校前一天15：00前联系校内联系人：芮老师；联系电话：15366099176。
（2）供应商请在规定的时间进行考察，其他时间采购人恕不接待。
（3）供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
6.2投标保证金数额及交纳办法：本项目不收取投标保证金。
6.3供应商通过苏采云（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。
首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
6.4政府采购信用承诺
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: _Hlk195878404]6.4.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》（格式见第七章） ，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。填写时间为本招标公告发布之日起至提交投标文件截止日前。
6.4.2在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》即可替代以下证明材料： 
（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
（2）依法缴纳税收的证明材料； 
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 
6.4.3供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 
6.4.4其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
6.4.5供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
6.5公告媒体
（1）本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、南京城市职业学院官网（http://www.ncc.edu.cn/）公示发布，敬请各供应商关注；
（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注采购公告媒体平台发布的关于本项目的信息更正公告。
6.6校内编号：20261017。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
7.1采购人信息
[bookmark: OLE_LINK3]单位名称：南京城市职业学院
单位地址：南京市溧水区高山路1号
联系人：芮老师
联系电话：15366099176
联系人：高老师、梁老师 
联系电话：025-85395355
7.2采购代理机构信息  
单位名称：江苏驰驿招标代理有限公司 
单位地址：南京市鼓楼区水佑岗6号
联系人：刘工 
[bookmark: OLE_LINK1]联系电话：025-58956151 
7.3项目联系方式
项目联系人：刘工
电话：025-58956151  














第二章  供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	名  称
	内  容

	1
	采购人信息
	名称：南京城市职业学院
地址：南京市溧水区高山路1号
联系人：芮老师
电话：15366099176
联系人：高老师、梁老师 
电话：025-85395355

	2
	采购代理机构信息
	名称：江苏驰驿招标代理有限公司
地址：南京市鼓楼区水佑岗6号
联系人：刘工
电话：025-58956151

	3
	采购项目名称
	南京城市职业学院2026-2029年溧水校区智能化设备（监控）维保服务

	4
	项目所属行业划分
	根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“租赁和商务服务业”。

	5
	分包划分与实施地点
	一个分包，南京市。

	6
	分包主体
	供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，如在中标后将本项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备第一章投标邀请2.1、2.3相应资质条件且不得再次分包。

	7
	资金来源
	财政资金

	8
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起60日（供应商应承诺投标有效期不少于60日）

	9
	投标文件拒收情形
	拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

	10
	投标无效情形
	（1） 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
（2） 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。
（3） 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
（4） 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
（5） 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（6） 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（7） 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（8） 供应商不具备招标文件规定的资格要求。
（9） 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。
（10） 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。
（11） 供应商的报价超过了采购预算或最高限价。
（12） 未通过符合性审查。
（13） 不符合招标文件中实质性要求和条件。
（14） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
（15） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
（16）评标委员会按照本招标文件规定对供应商进行异常低价投标审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。
（17）投标文件未按照招标文件要求签署或加盖电子签章。
（18）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

	11
	废标情形
	（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。
（3）供应商的报价超过了采购预算、最高限价，采购人不能支付的。
（4）因重大变故，采购任务取消的。
（5）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
（6）因苏采云系统故障造成开标不成功。

	12
	盖章要求
	（1）供应商投标文件不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的公章；否则，按无效投标处理。
（2）招标文件要求供应商提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。


一、总   则
  1、适用法律
  1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。
  2、定义
  2.1“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
  2.2“服务”指本招标文件中所述相关服务。
  2.3“用户或使用单位”是指本项目采购人。
  3、政策功能
3.1中小企业政策
（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。
（2）本项目专门面向中小微企业采购。对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。
（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
3.2政府采购中实施本国产品标准及相关政策：本项目为服务类采购，不执行本国产品的支持政策。
  3.3供应商信用：拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次政府采购活动。
  4、招标文件的约束力
  4.1供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
二、招标文件构成
  5、招标文件组成
  5.1投标邀请
5.2供应商须知
5.3评标标准
5.4纪律和职责
5.5采购项目需求
5.6合同主要条款及格式
5.7投标文件格式
5.8招标的最小单位是包。采购项目需求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目需求中已经分包的，可以以包为单位投标。
  6、招标文件的澄清、补充或修改
  6.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原采购公告媒体发布更正公告；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。
  6.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
  6.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标
  7、投标文件的语言、计量单位、货币
  7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料，否则不予认可。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
  7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
  7.3供应商应用人民币报价。
  8、联合投标：本项目不接受联合体投标。
  9、投标费用
  9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
  9.2本次采购招标代理服务费由中标供应商参照计价格【2002】1980号文件规定的基准费率下浮45％计算支付给采购代理机构，该费用无需单列，但得包含在投标报价中。
  9.3本次采购招标代理服务费在中标供应商领取中标通知书时结算。
  10、投标文件组成
  10.1供应商应根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
  10.2供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
  10.3投标文件包含商务部分、技术部分、价格部分。
  11、投标文件的商务部分
  11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：
  （1）※投标函（投标申请及声明），格式见第七章；
  （2）※法定代表人授权委托书，格式见第七章；
  （3）※不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺，格式见第七章；
  （4）※《南京市政府采购供应商信用承诺书》（说明：供应商在提供此承诺书的基础上，也可以同时提供承诺函替代的材料，替代材料详见第七章）； 
（5）※第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；
  （6）《商务条款偏离表》，格式见第七章。
  12、投标文件的技术部分
  12.1技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。
12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
12.3提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
  12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：
（1）※实质性要求完全响应承诺书，格式见第七章；
（2）服务内容的详细说明；
（3）项目实施方案；
  （4）验收标准、技术资料；
  （5）服务承诺；
  （6）供应商认为需要提供的其他技术资料等；
（7）《技术条款偏离表》，格式见第七章。
  13、投标文件的价格部分
  13.1价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。
  13.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
  13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
  13.4《开标一览表》按苏采云投标系统格式填报，《投标报价明细表》标明提供服务的总价以及分项报价，格式见第七章。
  14、投标保证金：本项目不收取投标保证金。
  15、投标有效期
  15.1自提交投标文件截止之日起60日。
  15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
  16、投标文件签署
  16.1投标文件均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签署。
  17、投标文件的编制、递交
  17.1投标文件可以按照投标系统要求进行编制，投标系统未有固定格式的可以参照招标文件中的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整。
  17.2供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
  18、投标文件的拒收
  18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
19、投标文件的修改和撤回
  19.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
19.4供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.5供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
四、开标、评标与确定中标单位
  20、开标
  20.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。  
20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
  20.4投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务要求等，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。
  21、评标
  21.1评标组织
  21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
  （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，或根据采购人授权直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
  21.1.2评标委员会由采购人代表及财政部门设立的政府采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组成，独立开展评审工作。
21.1.3采购代理机构将对评标现场活动进行全程录音录像。
22、评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
22.2 供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
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23.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子签章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
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24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人（或采购人授权委托采购代理机构）对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评标委员会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评标委员会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。评标委员会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
24.4.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
24.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
24.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
24.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
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24.7 异常低价投标审查
24.7.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
24.7.2评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
25、无效投标和废标
25.1 无效投标条款
25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
25.1.5 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
25.1.6 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
25.1.7 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
25.1.8 供应商不具备招标文件规定的资格要求。
25.1.9 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
25.1.10不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
25.1.11 供应商的报价超过了采购预算或最高限价。
25.1.12 未通过符合性审查。
25.1.13 不符合招标文件中实质性要求和条件。
25.1.14 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
25.1.15 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
[bookmark: OLE_LINK4]25.1.16 评标委员会按照本招标文件规定对供应商进行异常低价投标审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。
25.1.17投标文件未按照招标文件要求签署或加盖电子签章。
25.1.18法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标条款
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3 因重大变故采购任务取消。
25.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
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26.1 中标候选人的确定原则见招标文件第四章。 
26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 采购代理机构将在原采购公告媒体平台发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27、中标通知书
27.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出《中标通知书》。投标文件中仅提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》的中标供应商，应在中标公告发布之日起3工作日内将《南京市政府采购供应商信用承诺书》替代的证明材料提交给采购代理机构核验，核验无误后由采购代理机构或采购人向中标供应商发出中标通知书。
27.2 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
五、签订合同
28、签订合同
28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订之日起2个工作日内采购人进行合同公示。
28.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。
28.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
28.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
28.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。
28.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
29、询问
29.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问（口头或书面），采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
29.2采购代理机构询问电话：刘工，025-58956151；
采购人询问电话：芮老师，15366099176。
30、质疑
30.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将书面质疑文件原件送达采购代理机构。要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，如多次提出的，将被拒绝受理。
30.2 供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号） 相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目投标活动的供应商，潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对采购文件提出质疑。 
30.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指： 
（1）对招标文件提出质疑的，自招标公告期限届满之日起计算； 
（2）对招标过程提出质疑的，自招标各程序环节结束之日起计算； 
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。 
30.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 
30.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 
（2）质疑项目的名称、编号； 
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 
（4）事实依据； 
（5）必要的法律依据； 
（6）提出质疑的日期； 
（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人提出的质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明委托代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 
30.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
30.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
30.8质疑联系方式
采购代理机构名称：江苏驰驿招标代理有限公司
采购代理机构地址：南京市鼓楼区水佑岗6号
联系人：邢工
质疑咨询电话：025-58956153  025-58956158
传真：025-58956152
邮编：210009
31、投诉
31.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
31.2政府采购监督管理部门联系方式
政府采购监督管理部门名称：南京市财政局政府采购管理处
政府采购监督管理部门地址：南京市长江路66号
投诉咨询电话：025-51808867
32、诚实信用
32.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
32.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。
32.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
32.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
33、违反信用承诺的法律责任
[bookmark: _Toc381716887]供应商提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》，应对其内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经财政部门调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。




第三章  评审纪律和职责
一、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（二）宣布评标纪律；
（三）告知评审专家应当回避的情形；
（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（八）核对评标结果，如出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条关于评标结果修正情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向财政部门报告；
（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（十）处理与评标有关的其他事项；
（十一）采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
二、评标委员会及其成员不得有下列行为：
（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
  （二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，第二章23条规定的情形除外；
（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（六）记录、复制或者带走任何评标资料；
（七）其他不遵守评标纪律的行为。

第四章  评标标准
	[bookmark: _Hlk219818036]序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	一、价格部分（20分）

	1
	价格
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20。
	20

	二、技术部分（50分）

	[bookmark: _Hlk242784236]2.1
	需求理解及重难点分析
	[bookmark: OLE_LINK24]需求理解及重难点分析：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK27]评委根据供应商提供的对本项目需求的理解程度（包括但不限于：①设备现状、②系统架构、③点位分布、④工作环境特点等的了解）以及重难点分析进行评分。
对项目需求整体理解全面、透彻，完全符合现状；对重难点把控合理精准，并提出了可行、有针对性的解决思路，得8分；
对项目需求理解较全面，基本符合现状；重难点分析较准确，解决思路基本可行，但针对性或深度略有不足，得5分；
对项目需求理解片面，与现状吻合度不高；重难点分析不够准确，解决思路缺乏可行性或针对性，得2分；
方案有遗漏或未提供方案的不得分。
	8

	2.2
	整体服务方案
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK25]整体服务方案：
[bookmark: OLE_LINK35]根据招标文件要求和供应商提供的包括但不限于：①服务范围、②服务内容、③服务标准、④安防安全与数据保密等内容进行评分。
[bookmark: OLE_LINK9]服务范围界定清晰、完整覆盖采购文件全部要求且无遗漏；服务内容详细具体，具备可操作性；服务标准明确、量化；安防安全与数据保密方案针对性强，贴合校园场景，可落地，能够确保数据保密不流失；同时针对项目特点提出了合理可行的增值服务或优化建议，得8分；
服务范围较完整，基本覆盖采购文件要求；服务内容较具体，可行；服务标准较明确；安防安全与数据保密方案专项措施偏简略，深度一般；整体符合采购文件要求，但缺少增值内容或优化建议或有提及但可行性一般，得5分；
服务范围描述笼统；服务内容不够细化，无法体现本项目特点；服务标准模糊；安防安全与数据保密方案笼统，缺乏针对性，无法确保数据安全；整体偏离采购文件要求，得2分；
方案有遗漏或未提供方案的不得分。
	8

	2.3
	日常维保方案
	日常维保方案：
[bookmark: OLE_LINK26]综合审查供应商提供的日常维保方案（包括但不限于：①视频安全防范系统、②入侵报警系统、③电子巡查系统等内容）：
日常维保方案全面、细致，完整覆盖视频安全防范系统、入侵报警系统、电子巡查系统三大内容，日常维保频次、流程合理可行，完全满足维保需求，得6分；
日常维保方案一般，基本覆盖三大系统，维保频次和流程有描述但不够细化，较能满足维保需求，得3分；
日常维保方案不完整，仅简单提及三大系统，维保频次和流程模糊，无法满足维保需求，得1分；
方案有遗漏或未提供方案的不得分。
	6

	2.4
	维保施工方案
	维保施工方案：
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK28]综合审查供应商提供的维保过程中的施工方案，能够确保：①业务不中断（或最短中断）、②人员安全、③设备完好、④数据不丢失。
维保施工方案全面覆盖以上四大目标，且有具体、可落地的保障措施，得6分；
维保施工方案覆盖以上四大目标，但部分保障措施深度不足、可行性一般，得3分；
维保施工方案对以上四大目标有提及但缺乏系统性保障或可行性，得1分；
[bookmark: OLE_LINK30]方案有遗漏或未提供方案的不得分。
	6

	2.5
	维护人员配置
	维护人员配置：
[bookmark: OLE_LINK29]综合审查供应商拟投入在本项目的人员组成，主要针对：①团队管理制度、②团队人员架构及分工、③人员经验、④人员充足性等内容。
服务团队管理制度完善；人员架构和岗位职责分工明确；人员经验丰富；拟派团队总人数完全满足服务要求，得6分；
服务团队管理制度较完善；人员架构和岗位职责分工较明确；人员经验一般；拟派团队总人数基本满足服务要求，得3分；
服务团队管理制度简单；人员架构和岗位职责分工模糊；人员经验差；拟派团队总人数无法较好满足服务要求，得1分；
方案有遗漏或未提供方案的不得分。
	6

	2.6
	应急维保方案
	[bookmark: OLE_LINK33]应急维保方案：
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK32]综合审查供应商提供的应急维保方案，包括但不限于：①故障分级、②应急预案等内容。
应急维保方案全面、合理、可落地。故障分级明确，各级有清晰判定标准；应急预案考虑周到，解决措施合理可行、针对性强，得5分；
应急维保方案较完整。故障分级较明确；应急预案有考虑但部分细节不够周全，解决措施基本可行，整体针对性一般，得3分；
应急维保方案简单、笼统。故障分级有提及但判定标准模糊；应急预案内容简单，解决措施缺乏针对性或可行性不足，得1分；
方案有遗漏或未提供方案的不得分。
	5

	2.7
	档案资料管理方案
	档案资料管理方案：
综合审查供应商提供的本项目维保档案资料管理方案，包括但不限于：①档案管理制度、②档案收集、保存、移交等流程内容。
档案管理制度完善健全；操作流程完整详细、合理可行，能够保证档案完整、准确、可追溯，得3分；
档案管理制度较为完善；操作流程较为完整、合理，较能保证档案完整、可追溯，得2分；
档案管理制度不完整；操作流程缺乏合理性，得1分；
方案有遗漏或未提供方案的不得分。
	3

	2.8
	陈述演示视频
	供应商须针对安防监控类维保服务要求中的：①技术规范、②服务流程等内容进行陈述并制作成演示视频上传至投标系统，陈述时间不超过5分钟。评委根据供应商的演示视频陈述内容进行评分：
陈述内容与项目需求高度契合，技术方案逻辑严谨、完全可行，陈述人员专业精通、表达清晰流畅，能精准作答，准备充分，陈述过程专业、流畅，得8分；
陈述内容与项目需求基本相符，技术方案合理可行，陈述人员技术熟悉、表达基本清楚，作答较为准确，准备较充分，陈述过程较为顺利，得5分；
陈述内容与项目需求存在偏差，技术方案存在明显不足或可行性存疑，陈述人员表达不清晰、不流畅，作答有误，准备不足，陈述过程混乱，得2分；
未陈述或陈述内容严重偏离项目需求或出现原则性技术错误，不得分。
备注：
1.视频文件格式为*.mp4或*.avi，供应商可将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），具体视频格式、兆数等以苏采云投标系统要求为准。
2. 供应商提交的视频文件因自身原因出现无法打开、画面异常或声音异常等情形，导致无法进行有效评审的不得分。
	8

	三、商务部分（30分）

	3.1
	业绩
	供应商须提供2023年01月01日以来，具有与本项目类似成功案例，每提供一个案例得3分，满分9分。（注：时间以合同签订日期为准，需提供合同扫描件加盖供应商公章及用户的联系方式，同一合同甲方业绩不重复计分）。
	9

	3.2
	履约能力1
	供应商具有电子与智能化工程专业承包壹级资质得2分，贰级资质得1分。提供资质证书扫描件加盖供应商公章。
	2

	3.3
	履约能力2
	1.项目负责人：
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK5]供应商拟投入本项目的项目负责人具有电子信息工程专业高级职称的得2分，具有注册信息安全工程师（CISE）证书的得2分，满分4分。
2.其他团队成员（不含项目负责人）：
[bookmark: OLE_LINK17]供应商拟投入本项目的其他团队成员具备：二级及以上注册建造师证书（机电工程专业）、电工特种作业操作证、高处作业证（高处安装、维护、拆除作业），每提供一类证书得2分，满分6分。同一人多证不重复计分。
注：以上提供证书扫描件加盖供应商公章以及提供社保机构出具的近半年来供应商为其缴纳的任意一个月的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】，未提供不得分。
	10

	3.4
	履约能力3
	供应商自身具备软件开发能力，能为采购人在现有平台的基础上为系统提质升级，提供以下或类似功能、效果的软件著作权证书：
1.实时巡查管控系统；
2.视频监控行为分析识别系统；
3.智能监控管理平台。
满足1项得1分，最高得3分。
注：以上提供证书扫描件加盖供应商公章。
	3

	3.5
	服务承诺
	1.技术支持服务承诺: 
根据供应商提供的技术支持服务承诺进行评审。供应商承诺提供7*24小时技术支持，故障排除，技术顾问等驻场服务，得2分。
2.响应速度承诺：
根据供应商的响应速度进行评审，对于一般问题承诺在优于采购需求（4小时内）到现场解决，得2分；对于严重或紧急问题承诺优于采购需求（2 小时内）到现场解决，得2分。满分4分。
注：以上要求提供承诺书，格式自拟并加盖供应商公章。
	6


[bookmark: _Hlk73364312]评分说明： 
1、本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位（声明函格式见采购文件第七章）。
2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件为依据，评分标准有特殊说明的除外。要求供应商自身提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。

第五章  采购项目需求
一、项目概况
（一）本项目为南京城市职业学院溧水校区智能化设备（监控）维保服务项目，该系统于2016年建成并投入使用，至今已使用超过十年以上，大部分设备老化严重，故障频发，急需专业及时的维保维修服务，以确保安防系统的正常运行。
（二）维保范围包括南京城市职业学院溧水校区智能化一期二期三期和后续增补的安全防范项目。
（三）服务标准：遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
（四）服务期限：三年，合同一年一签，每年服务期满，采购人有权根据预算安排及考核情况决定是否签订下一年合同。 
（五）服务地点：溧水校区。
二、服务清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	所属行业
	类型

	1
	南京城市职业学院2026-2029年溧水校区智能化设备（监控）维保服务
	1
	项
	租赁和商务服务业
	服务


[bookmark: _Hlk192856214]三、技术和服务要求
（一）服务范围
[bookmark: OLE_LINK8]本项目主要包含视频监控系统、报警系统、电子巡更系统、校内主干道车辆测速监控系统。主要设备有摄像机1599台（包含球机、半球、枪机、全景及枪球联动摄像机等）、报警探测器225台（包含吸顶和壁挂）、报警按钮64个、声光报警器21个、紧急求助声光报警器21个、巡更点282个、磁盘柜9个，以及相关控制显示设备和多个子系统管理平台（含软硬件）。具体可以参考如下表格清单，且最终以现场实际情况为准。
	序号
	设备名称
	计量单位
	工程量

	一
	视频监控系统

	1
	室内固定摄像机
	台
	629

	2
	半球型数字摄像机
	只
	518

	3
	全方位球型摄像机
	台
	59

	4
	电梯摄像机
	只
	27

	5
	24 口 POE 交换机
	个
	23

	6
	星光级筒型摄像机
	个
	30

	7
	200 万高清枪式摄像机
	台
	238

	8
	室外周界防范摄像机
	台
	45

	9
	枪机支架
	个
	若干

	10
	室外球型网络摄像机
	台
	3

	11
	球机支架
	个
	若干

	12
	交换机
	台
	4

	13
	开关电源
	只
	112

	14
	配电箱
	只
	40

	15
	配线架
	只
	46

	16
	理线架
	只
	71

	17
	PDU
	个
	66

	18
	综合安防平台软件授权
	点
	200

	19
	视频监控复用编解码云终端
	套
	2

	20
	人脸识别服务器
	台
	1

	21
	硬盘
	个
	2

	22
	16 口 POE 交换机
	个
	2

	23
	高清智能识别摄像机
	台
	7

	24
	防油污枪机
	个
	17

	25
	PVC25 线管
	米
	11860

	26
	PE32 线管
	米
	1800

	27
	六类非屏蔽双绞线
	米
	56025

	28
	六类非屏蔽跳线
	根
	370

	29
	电源线 RVV3*1.5
	米
	15232

	30
	六芯单模光纤
	米
	2462

	31
	光纤模块
	个
	24

	32
	光纤终端盒
	个
	10

	33
	光纤尾纤
	根
	48

	34
	光纤跳线
	对
	20

	35
	光纤熔接
	点
	36

	36
	法兰
	个
	10

	37
	3.5 米室外立杆
	根
	48

	38
	室外防水箱
	只
	38

	39
	存储设备
	台
	1

	40
	电源装置
	只
	259

	41
	监控专用配电箱
	个
	247

	42
	接线盒
	个
	115

	43
	数字彩色宽动态摄像机
	台
	6

	44
	不锈钢立柱立杆
	根
	27

	45
	数字彩色枪式摄像机
	只
	14

	46
	数字带云台彩色摄像机
	只
	2

	47
	24/12V 开关电源
	台
	48

	48
	联动箱
	台
	1

	49
	全景摄像机
	台
	4

	50
	枪球联动系统
	台
	2

	51
	报警立柱
	根
	6

	52
	机柜
	台
	71

	53
	机柜、机架
	台
	2

	54
	视频综合平台
	套
	1

	55
	视频流媒体管理平台
	套
	1

	56
	智慧校园管理平台
	套
	2

	57
	微云磁盘阵列
	套
	8

	58
	视频服务器
	套
	3

	59
	视频云存储软件
	套
	1

	60
	12 口机柜式光纤配线架
	个
	31

	61
	布放尾纤
	根
	74

	62
	双工光纤跳线
	根
	124

	63
	中心管理主服务器或分控工作站
	套
	15

	64
	光电转换器
	台
	27

	65
	长线传输器
	台
	19

	66
	网络键盘
	个
	5

	67
	4 路高清解码器
	台
	12

	68
	虚拟矩阵管理软件
	套
	1

	69
	46 寸液晶监视器
	台
	28

	70
	42 寸液晶监视器
	台
	4

	71
	监控摄像设备（屏幕墙）
	台
	4

	72
	控制器（拼接控制处理器）
	套
	7

	73
	存储硬盘
	个
	334

	74
	磁盘柜
	个
	9

	75
	存储磁盘
	块
	288

	76
	万兆网络交换机
	台
	1

	77
	光模块
	个
	38

	78
	光纤跳线
	根
	76

	79
	网络跳线
	根
	16

	80
	UPS 电源设备
	台
	23

	
81
	安全防范系统检测运行
	系统
	14

	二
	入侵报警系统

	1
	入侵报警控制器
	台
	14

	2
	金属机箱+变压器
	套
	14

	3
	LCD  键盘
	台
	14

	4
	网络通讯模块（TCP/IP)
	台
	14

	5
	单防区扩展模块
	台
	202

	6
	双防区扩展模块
	台
	45

	7
	壁挂式红外微波双鉴探测器
	套
	132

	8
	吸顶式红外微波双鉴探测器
	套
	47

	9
	按钮
	个
	60

	10
	声光报警器
	个
	20

	11
	紧急求助声光报警器
	个
	11

	12
	蓄电池
	个
	231

	13
	系统软件
	套
	14

	14
	入侵报警工作站
	套
	5

	15
	入侵报警系统检测运行
	系统
	14

	三
	电子巡查系统

	1
	系统软件
	套
	10

	2
	入侵报警控制器
	个
	29

	3
	无线巡更信息按钮
	台
	275

	4
	巡更系统检测
	系统
	14

	5
	无线巡更管理工作站及配套软件
	套
	5

	6
	配线 ZR-BVR4
	m
	16970

	7
	配线 BVR6mm2
	m
	7659

	四
	校内主干道车辆超速监控系统

	1
	高清抓拍单元
	台
	3

	2
	补光灯产品
	套
	3

	3
	雷达
	台
	3

	4
	交通诱导屏
	个
	3

	5
	交通诱导屏配件
	套
	3

	6
	显示设备
	个
	3

	7
	园区卡口软件模块
	个
	6

	8
	双路服务器
	台
	2

	9
	卡口立杆
	根
	3

	10
	室外防水设备箱
	个
	3

	11
	交换机
	台
	3

	12
	千兆光纤收发器
	对
	3

	13
	8口光纤终端盒
	对
	3

	14
	ST单模光纤耦合器
	个
	48

	15
	ST单模光纤尾纤ST-LC单模光纤跳线3M
	根
	48

	16
	ST-LC单模光纤跳线3M
	根
	6

	17
	8芯单模室外光缆
	米
	1000

	18
	六类室外防水网线
	米
	300

	19
	电源线
	米
	1000

	20
	室外分支管
	米
	1000

	五
	备品备件（备品备件产品须不低于以下功能参数要求，投标时提供准确的型号及品牌，中标后30天内将备品备件送至采购人指定地点，按需使用）

	1
	枪式摄像
机
	功能参数要求：
1、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
2、最低照度：彩色：0.0005 Lux
3、宽动态：120 dB 
4、启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
5、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
6、在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％（签订合同前须提供公安部检验报告证明）
7、设备红外补光灯开启后可识别距离摄像机150m处人体轮廓，设备暖光补光灯开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓（签订合同前须提供公安部检验报告证明）
	
115 台

	2
	半球摄像机
	功能参数要求：
1、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 
2、最低照度：彩色：0.0005 Lux 
3、宽动态：120 dB
4、支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
5、符合IP67防尘防水设计，可靠性高
6、支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变；支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间（签订合同前须提供公安部检验报告证明）
	35 台

	3
	球形摄像机
	功能参数要求：
1、传感器类型：【全景】1/2.5" Progressive Scan CMOS；【细节】1/2.8＂ Progressive Scan CMOS
2、最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @ （F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @ （F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @ （F1.5，AGC ON），0 Lux with IR； 
3、焦距：【全景】2.8 mm；【细节】5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍
4、水平范围：360°
垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
5、设备功耗：最大功耗：60 W
6、工作温湿度：-30 °C~65 °C；湿度小于90%
7、可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率不小于3632*1632，细节分辨率不小于2560*1440
细节镜头不低于23倍光学变倍,最大焦距不小于135mm
8、全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°
需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（签订合同前须提供公安部检验报告证明）
9、摄像机可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍（签订合同前须提供公安部检验报告证明）
	6 台

	4
	16路硬盘录像机 
	功能参数要求：
1、存储接口：5个SATA接口，可满配12TB硬盘
输入带宽：160Mbps
输出带宽：160Mbps
2、接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持24×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出
3、文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索（签订合同前须提供公安部检验报告证明）
	1台

	5
	8路解码器
	功能参数要求：
1、支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入
视频输出
2、支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W
3、支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出
视频编解码
4、采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码
5、支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换
6、最大支持3200w分辨率解码，具有128个解码通道，支持64路200W，或128路720P视频同时解码上墙
7、支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示
8、电视墙功能：支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作
9、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（签订合同前须提供公安部检验报告证明）
10、支持多台设备级联使用，级联后对外只呈现一台设备的IP。（签订合同前须提供公安部检验报告证明）
	1台

	6
	12路解码器
	功能参数要求：
1、支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入
视频输出
2、支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W
3、支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出
视频编解码
4、最大支持3200w分辨率解码，具有192个解码通道，支持96路200W，或192路720P视频同时解码上墙
5、支持接入具有视频保护功能的摄像机并对开启该功能后输出的码流进行解码和显示。（签订合同前须提供公安部检验报告证明）
6、支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙
7、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。（签订合同前须提供公安部检验报告证明）
	1台

	7
	43寸监视器
	功能参数要求：
1、支持3840 × 2160@60Hz超高清显示
178°/178°广视角
2、450nits高亮度显示
3、支持网络信号解码，含H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式
	1台

	8
	[bookmark: OLE_LINK14]46寸拼接屏
	功能参数要求：
1、支持红外遥控器、快捷面板和串口客户端统一控制
可接收HDMI、DVI等信号
2、支持U盘播放视频、图片等多媒体文件
3、视角可达178°，趋近于水平，运行稳定，可24小时持续工作
4、支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式
多种拼接方式，能适应各种使用场所
5、可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，切换过程中无黑屏、闪屏现象。（签订合同前须提供公安部检验报告证明）
6、支持智能漏光消除，液晶拼接显示单元漏光≤0.005cd/m² ，屏幕无明显漏光现象。（签订合同前须提供公安部检验报告证明）
	1块

	9
	4T监控硬盘
	功能参数要求：
标称容量：4TB
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：5400RPM
缓存：256MB
最大读取速度：180MB/s
	24块

	10
	6T监控硬盘
	功能参数要求：
标称容量：6TB
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：5400RPM
缓存：256MB
最大读取速度：180MB/s
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) 
	17块

	11
	8T监控硬盘
	功能参数要求：
标称容量：8TB
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：5400RPM
缓存：256MB
最大读取速度：180MB/s
	12块

	12
	UPS
	功能参数要求：
单相输入单相输出，高频ups，输出功率容量 ：2.4kW /3kVA；
输入电压185~230V，能适应更大范围的电网电压。
	12台


（二）日常维保
1、每周按计划测试设备，确保设备的正常运行。
2、每月进行全面的检查，发现问题及时处理。
3、每半年出具正规的安防检测报告，并报相关部门备案。由中标供应商承担此项费用。
4、协助采购人处理日常安防设备设施等相关问题。
5、每周驻场4天，驻场人员至少2人，并填写值班日志，另采购人遇重大活动，中标供应商须派专人全程现场保障，确保系统运行正常。
（三）应急维保
[bookmark: OLE_LINK13]1、供应商承诺一般问题 4 小时内到现场解决，严重或紧急问题在最短的时间内（不得超过2小时）赶赴现场解决。
2、供应商须以诚信的服务态度同采购人保持密切的合作关系，注重彼此间的沟通，遇到问题协商解决。
（四）维保方案
1、供应商将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复（如人为的短路、断路、 设备损坏等故障则不属免费维修范围）；如设备老化损坏，无法修复的，由中标供应商负责 提供价值不得低于同品牌、同型号、同参数的备品备件，以保证采购人以后都正常使 用。
2、供应商在维保期间涉及系统检测和维修工作中，必须提供的作业环境和相关人员配置。
（五）维保标准
1、保证采购人安防相关系统正常工作。
2、维护质量必须满足现行安防规范的要求。
3、设备发生故障，供应商接收到故障信息或接到使用方通知后须在二十四小时内检修解 除故障。在确实没有配件的情况下应及时向采购人汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。
4、提供详细的季检、半年检试验报告，以方便采购人备案。
5、在维保期内，对双方共同确认的维保范围内设备统一由供应商根据要求进行检查、 维修、保养。在维护保养期间所有正常的维修费用（人为的短路、断路、设备损坏等故障除外）由供应商承担。
（六）其他要求
1、为确保采购人安防系统的使用寿命以及维修设备的质量保障，供应商应提供系统中视频监控设备在本项目中使用的视频监控综合管理平台软件免费升级服务。
2、目前学校安防监控系统为海康威视平台，供应商中标后实现与采购人安防监控系统无缝对接，签订合同前提供原厂的技术服务承诺函。相关的所有费用均由供应商承担，不得向采购人收取任何额外费用。
3、做好安防设施资料建档工作，及时更新老的资料。
4、有责任和义务配合采购人及上级主管部门组织的安防检查、培训、宣传及其它安防相关工作。
5、安防系统和设备发生故障，供应商应做好设备暂停使用或给予恰当的保护。
6、安防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。一旦因维护、保养不到位。导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门鉴定为保养不善造成）将由供应商承担由此带来的一切经济和法律责任。
7、维保质量标准参照国家和南京市现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级 达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。
8、依据用户现有安防系统，服务期间供应商须运用AI算法对各子系统管理平台进行提质增效。
9、参与维保人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和采购人相关工作人员的人身和财产的安全。
10、维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全 带。因维保施工发生任何安生意外事故与采购人无关，但维保施工中违规造成采购人相关工作人员的人身和财产损害和损失的。将由供应商承担一切经济和法律责任。
11、供应商需到现场了解安防及配套设备的运行情况，并有针性制定维保方案和实施方案，对于采购人提出维保要求如有缺少相关维保规范要求，供应商应按规范要求给予补充完善。
12、供应商未按招标要求落实维保工作的，将给予一定数额标准的处罚。因维护不及时 造成发生意外事故，将按事故的损害情况向供应商追索赔偿。
13、供应商每次现场维保时须对现场设备设施情况、维护内容做详细的记录，并交由采购人签字确认。
（七）特别说明
1、供应商提供的备品备件应确保是原厂全新产品，签订合同时须提供原厂出具的售后服务承诺函。
2、供应商维保过程中提供的产品，须与用户现有存储设备无缝对接，确保系统正常运行。
3、供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，服务总价将包定，一律不予调整。
4、报价中应考虑因采购人工作需要安排的其他工作所产生的相关费用。
5、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
6、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物品。
（八）付款条件
维保费用每年分两次支付：合同签订后30个工作日内付进度款，金额为合同金额的50%；验收合格后30个工作日内付验收款，金额为合同金额的 50%。注：每年合同金额为中标金额的三分之一。
（九）服务考核
1、服务质量绩效评分：
	序号
	考核项
	备注说明

	一
	日常维保
	1.每周按响应文件中的计划测试设备，确保设备正常运行，测试人员需打
卡签到，签到频率少于响应文件中承诺频次的，每少一次扣 1 分；
2.每季按响应文件中的计划进行全面检查，发现问题及时报告处理，未及时和校方反应问题的，出现一次扣 3 分；
3.每半年出具正规的安防检测报告，并报相关部门备案。由供应商承担此项费用，未及时出具报告的，遗漏一次扣 5 分；
4.按照响应文件中承诺的响应时间赶赴现场处理问题，超时一次扣 1 分， 连续 3 次响应不及时扣 5 分。

	二
	沟通合作
	1.供应商须以诚信的服务态度同采购人保持密切的合作关系，注重彼此间的沟通，遇到问题协商解决，不可欺骗隐瞒采购人，如发现问题故意不通知采购人，出现一次扣 2 分；
2.供应商需和校方工作人员礼貌相处，如工作人员对供应商人员态度投诉，投诉一次扣 1 分。

	三
	维护标准
	1.供应商将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复（如人为的短
路、断路、设备损坏等故障则不属免费维修范围）；如设备老化损坏，无法 修复的，由中标供应商负责提供价值不得低于同品牌、同型号、同参数的备品备件，以保证采购人以后都正常使用，如发现更换的的备品价值低于原设备，发现一次扣 1 分；
2.供应商进行修复后的设备如短期内重复报修，报修一次扣 1 分。

	四
	其他要求
	1.做好安防设施资料建档工作，及时更新原有资料，采购人抽查发现未及时
建档，发现一次扣 1 分；
2.供应商配合采购人及上级主管部门组织的安防检查、培训、宣传及其它安防相关工作，检查无问题加 2 分；


2、评分应用
（1）供应商每年初始绩效评分为 100 分（满分）
（2）由南京城市职业学院项目负责人根据服务质量进行考核。当供应商出现扣分情节，采购人会以书面方式告知（允许供应商进行申诉，申诉失败开始扣分）计分低于80分，采购人有权进行追责（包括要求限期整改、扣除服务合同款项、终止服务合同、拒绝签订下一年服务合同等）。


备注：“第五章 采购项目需求”所有内容均为实质性要求，供应商须承诺完全响应（提供承诺书，格式见第七章第十条“实质性要求完全响应承诺书”，上传至投标系统，否则作为无效投标。）。















第六章  合同主要条款及格式

合同编号：
项目名称：2026-2027年度溧水校区智能化设备（监控）维保服务
资金预算号：
甲方：（采购人）南京城市职业学院（南京开放大学）
乙方：（供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲、乙双方根据由江苏驰驿招标代理有限公司组织的南京城市职业学院2026-2029年溧水校区智能化设备（监控）维保服务项目政府采购招标结果，签署本合同。
一、合同内容及组成文件
乙方根据甲方招标要求提供货物或服务，详细内容详见乙方投标响应文件。下列文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：（1）投标（响应）文件和报价表；（2）投标（服务）承诺；（3）中标（成交）通知书；（4）招标（采购）文件；（5）交付一览表；（6）甲乙双方商定的其它文件。
二、合同金额及交付要求
2.1本合同金额为：人民币     元（大写        ）。
2.2 乙方交付的货物或提供的服务应当完全符合本合同、招标（采购）文件、投标（响应）文件所规定的数量、规格、质量标准及其他要求。乙方提供的货物或服务不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的， 甲方有权拒收， 由此产生的一切损失由乙方承担。
2.3 履约时间：2026 年 11 月 16 日至 2027 年 11 月 15 日；
2.4 交付方式：双方协商；
2.5 交付地点：甲方指定地点。
2.6 其他说明（如有）：服务总期限三年，本轮合同服务期限：自 2026 年 11 月 16 日至 2027 年 11 月 15 日。
1、日常维保：
（1）每周按计划测试设备，确保设备的正常运行。
（2）每月进行全面的检查，发现问题及时处理。
（3）每半年出具正规的安防检测报告，并报相关部门备案。由乙方承担此项费用。
（4）协助甲方处理日常安防设备设施等相关问题。
（5）每周驻场4天，驻场人员至少2人，并填写值班日志，另甲方遇重大活动，乙方须派专人全程现场保障，确保系统运行正常。
2、应急维保：
（1）乙方承诺一般问题4小时内到现场解决，严重或紧急问题在最短的时间内（不得超过2 小时）赶赴现场解决。乙方投标响应更优的，按其承诺时间执行。
（2）乙方须以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系，注重彼此间的沟通，遇到问题协商解决。
三、技术资料
3.1乙方应按规定交付的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）或服务的有关技术资料，并确保技术资料的完整性和准确性。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期自本合同签署之日起，至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后 5 年为止， 以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1乙方应将涉及第三人著作权、专利等知识产权的授权文件随货物或服务一并交由甲方。同时，乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或服务以及其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权， 由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）或服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目无履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行，包括但不限于通过委托、合作等方式变相转包，除非得到甲方的书面同意。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行，包括但不限于通过委托、合作、联营、租赁、承包、挂靠、借用资质等方式变相分包，除非得到甲方的书面同意。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为， 甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及进度安排：合同签订后 30 个工作日内付进度款，金额为合同金额的50%；验收合格后 30 个工作日内付验收款，金额为合同金额的 50%。
8.2 在履行合同期间，如成本上涨或降低，甲方对价格不作调整。
8.3 乙方应当向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从上述任何一笔应当付款中予以扣除。
8.4 如乙方在合同执行中服务质量等不能满足甲方的要求给甲方造成损失的，甲方可在相应的付款阶段中扣除该笔款项作为罚金，但应提前书面告知乙方罚金数额及合理依据。项目验收合格后甲方可根据项目完成情况决定是否退还罚金。如果甲方遭受的损失超过罚金的，乙方应对超过部分予以补偿。
8.5 其他说明：无。
九、税费
9.1本合同执行中产生相关的所有相关税费均由乙方负担， 甲方不承担任何税费。
9.2 甲方开票信息详见合同落款甲方签约信息处。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供完整的服务内容。
10.2 如在服务过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行改正，并向甲方提供书面说明。
10.3 质保期内，乙方应对因提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.4 服务质保期为自交付验收合格之日起 1 年。
十一、履约验收
11.1乙方提出验收申请后 10 个工作日内，由甲方根据法律法规及学校有关制度组织履约验收工作，验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。甲方有权根据实际情况调整验收时间，并在验收过程中要求乙方提供必要的技术支持和文件资料。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
11.2 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（若项目无履约保证金的则无需退还）。验收不合格的项目， 甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有违反政府采购法律法规规定的情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
11.3 因委托验收产生的费用由甲乙双方协商解决。若货物经验收不符合技术标准或质量要求， 由乙方承担验收费用。
11.4 验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准，且乙方应承担由此产生的所有费用。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或导致合同目的无法实现，甲方有权依据法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。
十二、合同的变更和解除
12.1 因合同变更、解除造成损失的，过错方应当按照合同约定或者国家法律法规承担赔偿责任，双方都有过错的，应当按照合同约定或者国家法律法规各自承担相应的责任。
12.2 合同履行中，存在以下情形之一的，经双方协商一致，并由甲方按照学校有关规定办理审批后，可以变更合同：
12.2.1 甲方需要追加或者减少与合同标的相同的物资或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商，进行协议追加或者减少；追加采购金额不得超过原合同采购金额的0%；按照预先采购结果、共享共用采购结果等订立的采购合同，其变更适用情形另有规定的，按照有关规定执行。
12.2.2 因产品停产、技术升级等不可预知的客观原因导致合同难以履行，需要更换同品牌升级产品或者同品质升级服务，甲方可以视情况签订合同变更协议，但合同标的单价不得提高。
12.2.3 国家法律法规规定或者合同约定的其他合同变更的情形。
12.3 合同履行中，存在以下情形之一的， 甲方有权解除合同：
12.3.1 因不可抗力无法履行合同，不能实现合同目的的；
12.3.2 继续履行合同将损害国家或者甲方利益，且无法通过合同变更或者中止方式解决的；
12.3.3 采购项目调整或者取消，不能通过合同变更方式达成新协议的；
12.3.4 乙方明确表示或者以自 己的行为表明不履行合同主要义务的；
12.3.5 乙方迟延履行合同主要义务，经催告后在限定合理整改期限内仍不履行的；
12.3.6 乙方存在违规违约行为致使不能实现合同目的的；
12.3.7 乙方发生控股关系、经营范围等重大实质性变化，不符合合同约定的；
12.3.8 国家法律法规规定或者合同约定的其他情形。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物或服务的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5%的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理合同支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰向乙方支付违约金。
13.3 由于乙方相关原因造成的逾期交付：乙方逾期交付货物或服务的，应按逾期交货总额每日 5‰向甲方支付违约金， 由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。
13.4 乙方所交付的货物或服务不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换货物或服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物或服务的，甲方可单方面解除合同，并由乙方全额退还已支付款项。
13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、公告费、差旅费）。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方并寄送有关证明。延长期自另一方收到该书面通知并作出同意延长的意思表示之日起开始计算。
14.3 不可抗力事件延续超过120 个自然日天以上，甲乙双方应通过友好协商并以书面协议确定是否继续履行合同，书面协议作为本合同的附件。
14.4 其他说明：无。
十五、解决争议的方法
15.1合同履行过程中发生争议，应先通过友好协商解决，处理不成功的，甲方或者乙方可以按下列方式处理争议：向南京仲裁委员会提起仲裁。
十六、合同生效及其它
16.1本合同经双方加盖印章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
16.3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份、乙方贰份。
16.4 其他约定：无。
以下无正文。

	甲方：南京城市职业学院（南京开放大学）（盖章）
地址：南京市游府西街46号
法定代表人或授权代表：
联系电话：15366099176
开户银行：交行洪武路分理处
账号：320006668018010066344
税号：12320100425802658X
	乙方：（公章）

地址：
法定代表人或授权代表： 
联系电话： 
开户银行： 
账号： 
税号： 


签订日期：   年  月  日
[bookmark: OLE_LINK22] 南京城市职业学院2026-2029年溧水校区智能化设备（监控）维保服务公开招标文件

第七章 投标文件格式
（投标系统未有固定格式的可以参照本章的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整；有特殊说明的除外。）

一、中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）的  （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
南京城市职业学院2026-2029年溧水校区智能化设备（监控）维保服务 ，属于 租赁和商务服务业 ；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
[bookmark: OLE_LINK16]企业名称（加盖公章扫描上传或电子签章）： 
日   期： 

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖公章扫描上传或电子签章）：
日　　期：

三、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件



四、投标函（投标申请及声明）

投标申请及声明
致：南京城市职业学院
江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                          （项目名称）          （采购编号）投标邀请，正式授权    （姓名和职务）代表供应商      （供应商名称），提交投标文件。
 据此函，兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间提供服务，交付采购人验收。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：               
电   话：                
传   真：                 
开户银行：                        
银行账号：                       
[bookmark: _Hlk208235536]供应商名称：              （加盖公章扫描上传或电子签章）
日   期：     年    月    日



五、法定代表人授权委托书


致：南京城市职业学院
江苏驰驿招标代理有限公司

 本授权书声明：            （供应商名称）授权                （被授权人姓名）作为我方参加采购编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：         
被授权人联系电话：           （手机）
供应商名称：         （加盖公章扫描上传或电子签章）
单位地址：           
日    期：           

附：法定代表人、被授权人的身份证明文件的复印件:



说明：
1、 法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书，只需提供法人身份证复印件。
2、 被授权人须为供应商员工，需提供投标截止时间前3个月内（任意一月份）的社保缴纳证明材料。

被授权人社保缴纳证明材料复印件：



六、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人
或者存在直接控股、管理关系承诺

致：南京城市职业学院
江苏驰驿招标代理有限公司


    根据贵方                          （项目名称）          （采购编号）采购邀请，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    特此承诺！

供应商名称：               （加盖公章扫描上传或电子签章）
日     期：    年  月  日
















单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。
B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。







七、南京市政府采购供应商信用承诺书
（一）供应商提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》。
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》（格式见下述） ，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。填写时间为本招标公告发布之日起至提交投标文件截止日前。
其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
南京市政府采购供应商信用承诺书
XXXX年XX月XX日

	   单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日


（二）在资格审查环节，《南京市政府采购供应商信用承诺书》替代的内容如下：
1、具有独立承担民事责任的能力：
（1）如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；
（2）如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
（3）如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；
（4）如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
（5）如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
（1）健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；
（2）依法作出的财务状况报告包括参加本次政府采购活动前：①上一年度经审计的财务报告；②六个月内（任意一个月）银行出具的资信证明；③六个月内（至少一个月）的会计报表（至少包含负债表、利润表）。可以提供上述任意一项，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；
（3）供应商成立不满一个月的可以不提供。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：
（1）根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（2）可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
（1）缴纳税收证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；
（2）缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；
（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式
致：南京城市职业学院
江苏驰驿招标代理有限公司
我单位                       （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
[bookmark: sendNo]  （说明：1.政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。2.财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见财库〔2022〕3 号：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
                              声明人：       （加盖公章扫描上传或电子签章）
                              年     月    日
6、法律、行政法规规定的其他条件：无

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）输入单位名称查询的记录。











八、第一章招标公告2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的
证明文件

注：供应商应当按照采购文件规定的要求上传相关证明材料，如未做要求，则可以不予提供。


九、无围标、串标行为承诺函

致：南京城市职业学院
江苏驰驿招标代理有限公司

    我单位                       （供应商名称）郑重声明：
一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。
二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标、串标。
三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标、串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，由我单位及法定代表人承担相应的法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。因我单位围标、串标行为所导致的一切责任均与采购人、采购代理机构无关。

  供应商名称：     （加盖公章扫描上传或电子签章）
日      期：









十、实质性要求完全响应承诺书
实质性要求完全响应承诺书
致：南京城市职业学院
江苏驰驿招标代理有限公司
                            （供应商名称）承诺：
我公司完全响应        （项目名称）      （采购编号）招标文件“第五章 采购项目需求”中所有“实质性要求”。
我公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：     （加盖公章扫描上传或电子签章）
日      期：
    

























十一、《商务条款偏离表》
	项目名称：
	采购编号：

	序号
	招标文件
条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。
供应商名称：                             （加盖公章扫描上传或电子签章）

十二、《技术条款偏离表》
	项目名称：
	采购编号：

	序号
	招标文件
条目号
	采购项目要求提供的
技术或服务要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。
供应商名称：                            （加盖公章扫描上传或电子签章）







十三、项目负责人简介表
	项目名称：                                     
	采购编号：

	姓名
	性别
	年龄
	专业
	职称
	工作经验年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	



供应商名称:                                  （加盖公章扫描上传或电子签章）

十四、技术团队配置表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	职称
	工作经验年限

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
供应商名称：  （加盖公章扫描上传或电子签章）






十五、开标一览表
按苏采云投标系统格式填写。



十六、投标报价明细表

供应商名称：       （加盖公章扫描上传或电子签章）
项目名称：
采购编号：
	序号
	费用类别名称
	金额（元/年）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	……
	
	

	一年投标报价（元）
	 

	三年投标总价（元）
	


注：
（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。
（2）三年投标总价为一年投标报价直接乘以3。
[bookmark: OLE_LINK10]（3）《投标报价明细表》“三年投标总价”应当与《开标一览表》中的填报金额一致。
（4）此表中所有数值保留小数点后两位进行计算。








十七、备品备件表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格、型号
	数量

	1
	枪式摄像机
	
	
	115 台

	2
	半球摄像机
	
	
	35 台

	3
	球形摄像机
	
	
	6 台

	4
	16路硬盘录像机
	
	
	1台

	5
	8路解码器
	
	
	1台

	6
	12路解码器
	
	
	1台

	7
	43寸监视器
	
	
	1台

	8
	46寸拼接屏
	
	
	1块

	9
	4T监控硬盘
	
	
	24块

	10
	6T监控硬盘
	
	
	17块

	11
	8T监控硬盘
	
	
	12块

	12
	UPS
	
	
	12台


注：提供的备品备件产品须不低于第五章采购项目需求中所述的功能参数要求。
供应商名称：  （加盖公章扫描上传或电子签章）
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