
补充耕地培肥实施工作指引
为规范我市补充耕地培肥项目实施流程，统一作业标准、压实工作责任、保障培肥质量，确保新增耕地土壤肥力达到既定目标，结合项目实际，现就补充耕地培肥工作提出如下实施建议：
1、建议委托具有耕地培肥施工经验、配合度高、信誉良好的第三方机构（综合考虑作业单位的资质：质量管理体系认证、环境管理体系认证，职业健康安全体系认证；资源配置：人员学历：至少有一个高级职称，人员配置：十人以上，作业能力：有撒施肥料的专业作业机械等）不建议低价中标。
作为补充耕地项目培肥实施单位，全程负责有机肥料供应、运输、撒施、深翻、拍摄、台账记录等全套培肥作业工作和全流程可追溯工作档案，从源头保障培肥施工专业性和规范性。
[bookmark: _GoBack]2、根据前期调查情况和专家会商结果，建议使用有机肥质量符合NY/T525-2021、NY/T525-2026标准（2026年10月1日起，所有新生产的有机肥必须执行NY/T525-2026有机肥技术标准，各乡镇可委托第三方根据实际情况合理调整），建议优先考虑以充分腐熟的菇渣类、秸秆等植物源为原料生产的粉末状有机肥；磷肥选用重过磷酸钙，钾肥选用氯化钾。
3、规范培肥实操流程，实行分两次培肥作业。两次培肥作业设置固定间隔周期，避免一次性施肥造成养分流失、烧苗等问题。具体操作及间隔时间要求：第一次均匀撒施有机肥并耕翻，耕翻深度20cm；第二次培肥在第一次培肥一周后进行，作业标准要求与第一次相同。两次培肥作业必须保质、足量、撒施到位。（各镇街可根据地块实际情况调整培肥次数和间隔时间,对采用一次性全部撒施完成的地块，必须做到两点：1、使用充分腐熟的菇渣类、秸秆等植物源为原料生产的粉末状有机肥；2、均匀撒施后深翻20cm。）。
4、建立肥料留样及质量监督机制，压实质量管控责任。乡镇（街道）做好辖区内补充耕地培肥所用肥料的质量控制，对每一批次肥料均要抽样检测，并留样保存。市级部门对乡镇（街道）留样和现场实施过程中用到的肥料开展不定期随机抽样检测。抽样检测费用由培肥作业单位承担。
5、乡镇（街道）对培肥过程规范性负责，督促培肥单位对整个培肥作业过程需做好全程记载、全程留痕，建立完整项目台账。培肥全过程需拍摄现场影像资料，照片画面需清晰呈现项目编号牌（培肥方自备白色写字板，每次拍照前规范标注乡镇（街道）、村、地块编号、地块面积、肥料撒施数量、肥料品种等核心信息）、地块实时经纬度（统一使用自带经纬度定位功能的拍照软件拍摄，确保定位精准可追溯）、肥料撒施时间、现场作业人员、实施主体监管人员等关键信息，做到一地块一档案、一作业一留痕。
6、实行乡镇分批次日程化施工管理。各乡（镇、街道）需结合辖区新增耕地地块数量、分布位置、施工条件，制定详细的培肥作业日程安排表，明确每个地块的肥料进场时间、首次及二次培肥作业时间、完工时限、责任人员等内容，细化到每日、每地块施工计划，日程表需及时报备主管部门存档，并严格按照计划有序推进培肥工作，严禁随意拖延工期、打乱作业流程。
7、建立部门不定期抽查督导机制。农业农村局将组建专项督导小组，对各乡镇（街道）培肥项目实施情况开展不定期随机抽查，重点核查现场培肥情况、台账留痕资料、日程执行情况等内容。
8、完善项目收尾验收流程。各乡镇（街道）所有新增耕地培肥项目全部施工完成、检测合格后，培肥单位需汇总整理全套资料，形成送肥及撒施情况汇总表，详细列明各地块肥料使用量、作业时间、施工流程、检测结果、完成情况等内容，经各乡（镇、街道）人民政府分管负责人审核签字、加盖乡镇（街道）人民政府公章后，统一上报主管部门备案，作为项目验收、款项拨付的核心依据。
附则：本指引为指导性实施文件，各乡镇（街道）应结合地块实际、施工条件、农事节律等具体情况，在不突破本指引核心标准、质量要求和作业规范的前提下，优化细化实施方案，确保补充耕地培肥工作落地见效、地块达到入库标准。

