工 程 量 清 单 总  说  明
工程名称：南京医科大学江宁校区后勤附属设施改造专项
	一、工程概况：
本项目为南京医科大学江宁校区后勤附属设施改造专项。项目位于南京市江宁区，主要内容包括扩建南京医科大学江宁校区东苑餐厅后场区，采用框架结构，地上一层，建筑面积391.6㎡，改造内容为详见工程量清单。
二、工程量清单编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024；（2025）第12号文省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告；
2.苏建价[2026]76号省住房城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知；
3.税率执行省住建厅苏建函价【2025】2号文等；

4.建设单位提供的图纸及相关要求；

5.与建设项目相关的技术标准、质量验收规范等。
6.施工现场情况、工程特点及常规或类似工程的施工组织设计。
三、编制说明：

1.招标工程量清单范围内的工作内容均在本次招标范围内；

2.本工程量清单应与投标须知、合同通用条款、合同专用条款、技术条件或规范、招标图纸一起使用。投标单位报价时除依据工程量招标清单外，还应结合招标文件、设计文件（包括设计说明中的施工规范、图纸）、现行国家、省、市规范规定进行报价。投标人应充分考虑图纸中的隐含内容，除非设计变更外不另外增加相关清单费用。

3.分部工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次倒运、赶工措施、机械停置、噪音排污、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调以及根据本招标文件、合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等全部费用。图纸要求及相关技术标准范围内的要求需全部考虑在投标报价中。

4.投标人应对招标工程清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，均视为其费用已含在其他项目的综合单价或合价中，结算时不作调整。

5.投标人具有核查工程量清单、踏勘现场、全面阅读理解招标文件的义务。投标人若发现招标文件/图纸/清单等招标资料存在包含但不限于以下问题的，需在投标前的规定提疑时间内以书面形式向招标人提出：（1）招标文件工程承包范围描述不清晰的；（2）招标图纸存在疑问的；（3）招标清单的项目特征描述不准确、内容不完整、与图纸不符的；（4）招标清单的工程量存在明显偏差的；（5）招标清单存在缺漏项的。如投标人在澄清答疑的有效时间内未及时向招标人提交相关书面文件，即视为投标人已全面理解并完全认可包含招标文件/图纸/清单等在内的所有招标资料，投标报价则被视为已包含上述范围内的全部工程建设内容。

6.对于分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，以招标图纸和清单计价规范为准，请投标人充分考虑并在报价中综合考虑，结算时不作调整。

7.投标人应先到施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，分析施工条件（水、电、路、渣土堆放、施工便道的修建等）。现场水电条件是否满足施工要求，承包人按其自身需要，考虑是否需要自备电源发电；招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放等）须增加投入的因素，在投标报价中予以考虑，结算时不得调整。对于现场的实际情况、周边环境影响、道路运输、围挡要求夜间照明、专人现场安全看护等在报价中考虑，结算时不得增加与此有关的费用。
8.施工垃圾外运由承包方自理，不得混入土方内外运。

9.投标人应自行了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部的责任，因此所需费用自行承担。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期。中标人若提出此类要求，招标人不予采纳。例如场地出现不良土质、拆迁遗留物、建筑垃圾等等，需要换填或者处理的，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此招标人均不予采纳。结算时不作调整。

10.施工过程中不能污染、破坏原有建筑。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不计取恢复费用。

11.投标人自行考虑办公及住宿，费用包含在投标报价中。一旦中标，招标人概不调整此类费用。


12.投标人需做好标段红线范围内的保洁、维护、修补、日常洒水、降尘、出新等工作，相关费用应考虑在措施费中。

13.施工期间地下管网保护、相邻建筑物安全、道路等保护及风险费用自报，未计入报价的，视为已进行让利，结算不予调整。

14.施工单位离场前，须提供干净整洁的完成面，投标人自行考虑相关保洁费用。

15.承包人在施工过程中必须收集隐蔽项目关键部位的影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料时必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像及彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

16.投标单位应确保满足工程相关部门的要求，确保本工程能够顺利通过相关部门验收，相关费用自行考虑，否则由此造成的一切损失由承包方承担。

17.招标清单工程量为1项的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时该项总价不作调整。

18.砼：所有砼必须采用商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不作调整。

19.砂浆：本次砂浆采用商品砂浆，现场施工方式由投标人结合当地政策、文件要求自行考虑，结算时不作调整。

20.本工程的所有材料进场需经监理、发包人认可方能使用，否则发包人有权要求进场材料全部撤场，一切损失由承包人自行承担。

21.对于本工程内所有涉及到样式、型号、颜色等参数的材料、设备，施工单位必须提前将相应材料、设备的样品提供，并经建设单位、使用单位确认，待同意后可正式采购。如未得到建设单位、使用单位认可而擅自做主采购，而建设单位、使用单位否定的，所造成的一切相关损失，均由施工单位自行承担。

22.工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求。

23.本招标清单未尽事宜，请参见本工程设计图纸及设计答疑回复， 投标人应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用自行考虑计入投标报价中。清单特征中未描述的，但《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024以及配套工程消耗量中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑相应的费用，列入相应报价中。清单未尽项目内容投标单位自行考虑，投标报价中视为已包含未尽项目。
四、其他说明：










（一）通用
1.措施项目安全生产费率不得低于苏建价〔2026〕76号规定下限费率，其中建筑与装饰工程不得低于3.8%，安装工程不得低于2.9%。
（二）建筑与装饰工程
1.清单挖土方及回填方均包含工作面和放坡增加的工程量；
2.防水清单工程量包含上翻工程量；
3.构件式金属板幕墙清单工程量为展开面积；
4.石材、瓷砖、金属板磨边、开孔、倒角、防护、表面处理等均已包含在综合单价中；
5.外脚手架需采用钢板网片防护，费用包含在脚手架综合单价中。
（三）安装工程

1.各专业均计算至出外墙1.5m处；

2.内院所涉及工作内容在本次编制范围；

3.消火栓和喷淋不涉及系统修改，仅点位调整，清单点位暂估结算按实计量；

4.本项目与安装工程有关的穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，请投标单位按规范、图纸要求自行考虑在综合单价中，结算不另增加费用。
五、主要材料、设备推荐品牌表：
序号
主要材料、设备名称
规格、型号、参数
质量等级
品牌(参照或相当于)
一
建筑与装饰
1

钢材

详见图纸

国标优质

南钢、沙钢、永钢

2
钢质门及防火门
详见图纸
国标优质
盼盼、步阳、王力
3
钢质门及防火门锁具、防火闭门器、时序器等
详见图纸
国标优质
多玛、顶固、坚朗
4
门窗型材
详见图纸
国标优质
江苏凯宏、南侨铝业、江阴裕华
5
金属氟碳漆、 外墙涂料
详见图纸
国标优质
三棵树、立邦、多乐士
6
玻璃(原片)
详见图纸
国标优质
耀皮、南玻、信义
7
五金
详见图纸
国标优质
国强、坚朗、兴三星
8
防水材料
详见图纸
国标优质
东方雨虹、科顺、卓宝
9
墙地砖
详见图纸
国标优质
新中源、鹰牌2086、东鹏
10
地漏
详见图纸
国标优质
美标、箭牌、恒洁
11
乳胶漆
详见图纸
国标优质
三棵树、立邦、多乐士
12
防水材料
详见图纸
国标优质
东方雨虹、科顺、卓宝





























二
安装
1

灯具

详见图纸

国标优质

雷士、三雄极光、欧普

2
电线电缆

详见图纸

国标优质

远东、宝胜、江扬
3
洁具

详见图纸

国标优质

美标、箭牌、恒洁
4
配电箱元器件
详见图纸

国标优质

正泰、常熟开关‌、德力西
5
开关插座
详见图纸

国标优质

正泰、德力西、罗格朗、公牛
备注：此表未列出的材料、设备均应选用国标优质品牌
注：1、投标人应参照或选用相当于招标人推荐的品牌，否则发包人有权在推荐品牌范围内任选一个品牌进行施工；材料进场前需监理、建设单位、设计及施工单位三方共同确认所进场的材料符合文件要求，造成的工期延误、窝工以及材料的浪费等一切损失均由施工方负责。

2、所有乙供材料品牌进场前须经建设单位书面确认，且价格不作调整。




















































































































