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[bookmark: _Toc104818925][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请
受常州市公安局武进分局的委托，常州市武进区政府采购中心就常州市公安局武进分局2026年专用装备采购项目进行询价采购，各潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载询价文件，并于2026年10月22日14:00（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况	
1.项目编号：JSZC-320412-JZCG-X2026-0049  
2.项目名称：常州市公安局武进分局2026年专用装备采购项目
3.预算金额：105.8万元。
最高限价（如有）：105.8万元，其中采购包1：100.35万元；采购包2：5.45万元。
4.采购需求：本项目为常州市公安局武进分局2026年专用装备采购项目，具体内容不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应设备供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和采购文件所要求的相关服务内容。
[bookmark: OLE_LINK1]本项目共分二个包，采购包1：2026年专用装备采购；采购包2：视频会议终端采购。每个供应商可以同时投二个包，各采购包独立评审、分别确定成交供应商，同一供应商可同时获得多个采购包的成交资格。
5.合同履行期限：合同签订之日起90日历天内完成所有设备的采购（制造）、供货、安装并调试完成。
6.本项目是否接受联合体：否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]7.本项目是否接受进口产品响应：否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与询价：否。
3.2本项目是否属于政府购买服务：否。
3.3其他特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取询价文件
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Hlk180590253]1.时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc38985266]2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。
3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。
4. 售价：0.00元 
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]四、响应文件提交
1、截止时间：2026年10月22日14:00（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。
五、开启
1、时间：2026年10月22日14:00（北京时间）
2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]1、询价保证金：无需缴纳。
2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。 
3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。
5、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：常州市公安局武进分局
地址：常州市武进区长安路18号
联系人：刘先生
联系方式：0519-81992127
2、常州市武进区政府采购中心信息
地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼
联系人：蒋女士
联系方式：0519-88068620
[bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc104818926][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc150774783]
第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193761]第一节 供应商须知资料表
	序号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：货物

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：否

	3
	现场考察
	不组织

	4
	答疑会
	不召开

	5
	是否专门面向中小企业
	本项目不专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	6
	本国产品政策支持
	本项目适用本国产品政策功能，具体要求详见第四章“评标方法”—“政府采购中实施本国产品标准及相关政策”。

	7
	标的所属行业
	本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业    （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除

	8
	履约保证金
	不收取

	9
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算60日历天。

	10
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许

	11
	询问
	已登记参加本项目的供应商对询价文件如有疑问，可于2026年10月19日17:00前将相关疑问（格式详见询价文件中“关于询价文件的询问内容”）发送至邮箱（wjzfcg@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同询价文件，逾期将不接受其对于询价文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。

	12
	联系方式
	接收质疑的联系方式：
（）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。
（2）代理机构：常州市武进区政府采购中心
联系部门：常州市公共资源交易中心武进分中心项目审查股；
联系电话：0519-88068611；
通讯地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室 。

	13
	纸质中标（成交）文件
	中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州市武进区政府采购中心和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》）
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[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151190145]	第二节 说  明	
[bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353873934]一、 总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、采购方式
1.1 本次询价采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次询价及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4、询价响应费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加询价响应有关的费用，无论询价响应过程中的做法和结果如何，常州市武进区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次询价采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、询价文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209]二、询价文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、询价文件构成
6.1 询价文件由以下部分组成：
（1）响应邀请
（2）响应人须知
（3）资格审查
（4）评标程序、评标方法和评标标准
（5）采购需求
（6）拟签订的合同文本
（7）响应文件的组成及提交须知
（8）响应文件格式
请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价文件要求和规定编制询价响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其询价响应文件对询价文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7、询价文件的澄清
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]7.1、采购人或采购代理机构对已发出的询价文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取询价文件的潜在供应商。
8、询价文件的修改
8.1 在询价响应截止时间前，采购中心可以对询价文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟询价响应截止日期和开标日期。
[bookmark: _Hlk151728366]8.3 询价文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为询价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216]三、询价响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9、询价响应文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的询价响应文件以及供应商与采购中心就有关询价响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，询价响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10、询价响应文件构成
10.1 供应商编写的询价响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、询价响应函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的询价文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明供应商及询价响应标的符合询价文件规定的文件
    11.1 供应商应按照询价文件要求提交证明文件，证明其及询价响应标的符合询价文件规定。
11.2询价文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、询价响应报价明细表
12.1 供应商应按照询价文件规定格式填报询价响应报价明细表。
12.2询价响应货币。询价响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 供应商需对询价文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 供应商可在询价响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 供应商需根据询价文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 供应商需根据询价文件要求提供培训计划。
14.3 供应商需根据询价文件要求提供所询价响应的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、询价响应函和开标一览表
15.1 供应商应按照询价文件中提供的格式完整、正确填写询价响应函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的询价响应总报价应与报价明细表中的询价响应总报价一致，如不一致，不作为无效报价响应处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、询价响应有效期
16.1询价响应有效期为采购中心规定的开标之日后60天。询价响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应询价文件而予以拒绝。
17、询价响应有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购中心于原询价响应有效期满之前，可向供应商提出延长询价响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃询价响应，同意延长询价响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其询价响应文件。受询价响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]四、询价响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]18、电子询价响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在询价响应截止时间前制作并上传电子询价响应文件。
19、询价响应截止日期
19.1 供应商上传电子询价响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的询价响应截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子询价响应文件上传不成功的按照本询价文件第二章第27.1.2条规定做无效询价响应处理。
19.2 采购中心可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长询价响应截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]20、询价响应文件的拒收
20.1 采购中心拒绝接收在其规定的询价响应截止时间后上传的任何询价响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]21、询价响应文件的撤回和修改
21.1 询价响应文件的撤回
21.1.1 电子询价响应文件的撤回
供应商可在询价响应截止时间前，撤回其电子询价响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 供应商撤回电子询价响应文件，则认为其不再参与本项目询价响应活动。
21.2 询价响应文件的修改
21.2.1供应商可在询价响应截止时间前，对其电子询价响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在询价响应截止时间之后，供应商不得对其电子询价响应文件作任何修改。
21.3 在询价响应截止时间至询价文件中规定的询价响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其询价响应。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对询价响应文件进行解密。
23、询价小组
23.1采购中心将组织询价小组对响应文件进行评审。询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24．评审过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较询价响应的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其询价响应文件将被作为无效询价响应文件。
24.3 采购中心和询价 不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25．询价响应文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25.1评审期间，询价小组对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。询价小组并非对每个供应商都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为询价响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到询价小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
26、对询价响应文件的初审
26.1询价响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和询价文件的规定，由采购人代表对询价响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向询价小组进行反馈。
采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备询价响应资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据询价文件的规定，由询价小组从询价响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，询价小组将首先审查每份询价响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的询价响应应该是与询价文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的询价响应。
所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过询价小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定询价响应文件的响应性只根据询价响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果询价响应文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其询价响应成为实质性响应的询价响应。
26.4询价小组将对确定为实质性响应的询价响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）询价响应文件中开标一览表内容与询价响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5询价小组将按上述修正错误的方法调整询价响应文件中的询价响应报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其询价响应将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.7供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及询价小组联系。
27、无效询价响应条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]27.1无效询价响应条款
27.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子询价响应文件的。
27.1.2 供应商未按照询价文件要求上传电子询价响应文件的。
27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的询价响应报价的。
27.1.4供应商不具备询价文件中规定资格要求的。
27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合询价文件中规定的实质性要求和条件的
27.1.8 供应商被 “信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效询价响应处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所询价响应产品不在强制采购范围内的。（询价响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，询价响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 询价响应文件未按照询价文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本询价文件规定的属无效询价响应的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4询价小组认定询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 询价响应截止时间结束后参加询价响应的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现询价响应截止时间结束后参加询价响应的供应商或者在评标期间对询价文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定成交单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见询价文件第四章规定。 
28.2 采购人应根据询价小组推荐的中标候选人确定成交人。
28.3 采购中心将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为供应商串通询价响应，询价响应无效：
28.5.1不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理询价响应事宜；
28.5.3 不同供应商的询价响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同供应商的询价响应文件异常一致或者询价响应报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加询价响应，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、询价文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对询价文件提出质疑的供应商，必须是依法获取询价文件的供应商，请将合法获取询价文件的证明材料即《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。
[bookmark: _Hlk149903315]采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购中心质疑接收部门为：项目审查股
联系地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室；
联系电话：0519-88068611；
29.5 以下情形的质疑不予受理：
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加询价响应活动的供应商或在询价响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加询价响应，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.l 成交结果确定后，采购中心将向成交人发出中标通知书。请成交人在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书【中标通知书领取相关事宜请致电：0519-88068618/88068636】。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
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31.l成交人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 询价文件、成交人的询价响应文件及询价过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购政策：
33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.2政府采购节能产品、环境标志产品
33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
33.5正版软件
各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）
33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
33.8绿色采购政策：
33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
33.9电子履约保函政策
为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。
33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）
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一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。
二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除询价文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。
四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。
第二节 资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	 营业执照副本（事业单位法人证书）
	营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	2
	法人授权书
	法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证
	格式见《响应文件格式》

	3
	供应商资格声明
	《资格承诺声明函》
	格式见《响应文件格式》

	4
	供应商信用记录
	1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他询价文件一并保存；
4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人查询。

	5
	信用承诺
	《政府采购供应商信用承诺书》
	格式见《响应文件格式》

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。
	《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》

	7
	本项目的特定资格要求
	无
	

	8
	联合体协议（如有）
	1、如本项目接受联合体谈判，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目谈判和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。
3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。
	格式见《响应文件格式》 
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第四章 评审程序和评定成交的标准
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[bookmark: _Toc520356167]一、询价小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足询价文件的实质性要求。
二、询价小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应询价文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。
第二节 符合性审查及评审要求
一、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	响应函
	响应函；
	格式见《响应文件格式》

	2
	响应完整性
	报价明细表未有缺项、漏项；
	格式见《报价明细表》

	3
	响应报价
	报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；
	

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（询价文件另有规定的除外）；
	

	5
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足询价文件中载明的响应有效期的；
	

	6
	签署、加盖公章
	按照询价文件要求签署、加盖公章的；
	

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按询价文件要求提供；
	

	8
	★号条款响应
	响应文件满足询价文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	

	10
	分包意向协议（如有）
	按询价文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
	

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）
	

	12
	报价合理性
	根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
	

	13
	进口产品
（如有）
	询价文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；
	

	14
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的，供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
	

	15
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
	

	16
	串通响应
	不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	

	17
	附加条件
	相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	18
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。
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第三节  成交的标准
一、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
7.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
7.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。如全部都是本国产品参与投标，所有供应商都不再给予价格评审优惠。
7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第八章 投标文件格式”的“报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。【声明函》上传至至交易执行系统“价格折扣文件格式”——“关于符合本国产品标准的声明函”模块】
7.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、成交原则：询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并确认报价最低的为成交单位，编写评审报告。报价相同的，则由采购人代表现场对上述报价相同的单位进行随机抽签，抽到的供应商即确定为成交单位。
三、评审顺序及原则：本项目实行兼投兼中原则。本项目共分二个包，每个供应商可以同时投二个包，各采购包独立评审、分别确定成交供应商，同一供应商可同时获得多个采购包的成交资格。评审顺序依次从一包至二包。
四、询价小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
三、报告违法行为
（一）询价小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
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第五章   采购需求
一、采购标的
1、项目名称：常州市公安局武进分局2026年专用装备采购项目
2、预算金额：105.8万元。
3、最高限价（如有）：105.8万元，其中采购包1：100.35万元；采购包2：5.45万元。
4、采购需求：本项目为常州市公安局武进分局2026年专用装备采购项目，具体内容不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应设备供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和采购文件所要求的相关服务内容。
本项目共分二个包，采购包1：2026年专用装备采购；采购包2：视频会议终端采购。
二、技术要求
（一）安装要求
成交供应商应按项目特点制订详细的安装方案，按规范进行相应操作，并做好各种安全防范措施。对安装施工安全、质量全面负责，如因成交供应商原因造成质量、安全事故，成交供应商承担一切经济及法律责任，如导致采购人损失，成交供应商应作全额赔偿。成交供应商应无条件的接受采购人的质量监督，对采购人提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购方备案。
（二）供货要求
1、货物标准：提供的所有货物必须符合国家规范及相关部门、行业颁发的现行有关规程规范要求。
2、供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收等各类验收。
3、供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
（三）培训要求
1、在采购人指定地点提供对使用人员和管理人员的技术培训，培训内容主要包括设备的操作流程、使用以及维护操作，对一般性的故障问题可以自主解决，可以独立进行管理、运行、处理及日常测试维护等工作。
三、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交货日期：合同签订之日起90日历天内完成所有设备的采购（制造）、供货、安装并调试完成。
2、交货地点：采购人指定地点。
（二）验收要求：采购人相关部门人员组织统一验收成交供应商所投产品须经过采购人检验认可后，方可签署验收报告，具体事项如下：
1、成交供应商须与采购人共同完成货物验收工作；
2、检验须以成交供应商对技术投标的承诺为标准；
（三）付款方式
付款方式：本项目无预付款，经采购人验收合格后一年内一次性付全款。
（四）质保期及售后服务
1、质保期：叁年；其中：便携式移动储能电源、移动视频终端（枪机）、移动视频终端（球机）质保期为伍年。自货物安装并验收合格、正式交付使用之日起计算。质保期内的日常维护及保养工作免费。成交供应商须委派指定的技术人员定期进行维护保养。
2、售后服务
所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，成交供应商必须及时维修或更换，一切费用由成交供应商承担。如果发生问题并且收到报告，成交供应商应当在2小时内予以响应。在接到报修通知后24小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决。维修机构必须备有足够的备品备件，以满足采购人对维修的要求。质保期内应免费提供，在免费质保期满后三年内价格不变。
成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。
成交供应商必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务及软件升级服务。
在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，成交供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。
四、响应报价要求
本项目报价为固定总价，响应报价应包括采购文件所确定的采购范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设施、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。
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五、采购清单及技术参数
（一）分包1：2026年专用装备采购清单
	[bookmark: OLE_LINK67]序号
	装备名称
	参数
	数量
	单位

	1
	便携式移动储能电源
	1.电池类型：磷酸铁锂电池；
2．内置容量：2048Wh，支持扩容，最大总容量 10240Wh；
3.循环寿命：≥3000次（剩余容量≥80%）；
4.整机重量：≤22.1kg；外形尺寸：≤494mm×242mm×305mm；
5．交流输出：≥220V/50Hz 纯正弦波，持续≥3000W，峰值≥6000W，4个国标五孔插座，UPS 切换＜10ms；
6.直流输出：1×140W USB-C、2×45W USB-C、1×18W USB-A、12.6V/10A 车载口、12V 直流 378W 输出；
7.充电输入：市电最大1500W，太阳能 XT60i 接口最大 1000W，车载充电最大 1000W，多渠道同步充电；
8.智能配置：内置蓝牙 + 2.4G Wi-Fi，支持手机 APP 监控、参数调节，LCD 实时显示屏；
9.安全防护：BMS 智能电池管理系统，具备过充、过放、过流、短路、过温、反接、漏电多重保护；
10.质保：原厂整机 5 年保修。
	3
	台

	2
	移动视频终端（枪机）
	★1.无缝接入常州市公安局5G移动专网，并接入武进公安分局业务平台，上传视频、人像照片等。（提供承诺函并加盖供应商公章）
2.支持输出分辨率不小于2560x1440
3.具有不小于1/1.8"靶面尺寸
4.设备具有无线模块，支持无线拨号，可手动选择5G、4G或自动选择制式拨号
6.支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁
7.支持IP67防尘防水
8.内置不少于2个麦克风、1个扬声器、2个天线
7.人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重8. 设备内置电动变焦镜头
9.质保：原厂整机 5 年保修
	30
	台

	3
	移动视频终端（球机）
	★1.无缝接入常州市公安局5G移动专网，并接入武进公安分局业务平台，上传视频、人像照片等。（提供承诺函并加盖供应商公章）
★2.具有不少于1个全景摄像头和1个特写摄像头，支持两个摄像头同时预览（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）
3.在全景摄像头预览画面中点击或框选任意位置时，可联动特写摄像头转动到相应位置
4.全景摄像头抓拍图分辨率最大为 3840x2160，特写摄像头抓拍图分辨率最大为 2560x1440；40倍光学变倍机芯
5.机身自带2.4英寸LCD触摸屏，支持视频预览、功能设置、系统参数设置，支持控制云台进行转动、变焦命令，支持智能功能选择
6. 显示屏可显示设备显示状态:存储时间、蓝牙连接状态、WiFi连接状态、3G/4G/5G连接状态、平台连接状态、录像状态、定位状态、电量显示，屏幕可开启和关闭
7. 内置双拾音器，在目标声源平均声级(距声源1m处)不小于65dB(A)、背景噪声不大于40dB(A)的环境中，拾音器距声源10米处监听到的声音应清晰; 
8.写摄像头抓拍图片分辨率为≥2560*1440，全景摄像头抓拍图片分辨率为≥3840*2160
★9.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）
10. 支持单场景同时检出不少于30张人脸照片，并支持面部跟踪；支持检出多种表情的人脸；支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸逆光等不同光照条件下的人脸
11.内置双喇叭，在喇叭平均声级(距喇叭1m处)不小于60dB(A)、背景噪声不大于35dB(A)的环境中，距喇叭30米处应能清晰听到喇叭播放的语音
12. 支持人数统计功能，可在视频中叠加人数统计 OSD 
13. 内置北斗模块，支持通过单北斗模式获取定位信息
14.配套铝合金三脚架: 额定容量：13.4Ah,额定电压：7.27V,充电限制电压：8.4V,执行标准：GB 31241-2014,
充电温度：-20～+60℃,放电温度：-20～+60℃
15.配套备用高性能可充电锂离子电池：额定容量：13.4Ah，额定电压：7.27V，充电限制电压：8.4V，执行标准：GB 31241-2014，充电温度：-20～+60℃，放电温度：-20～+60℃
16.质保：原厂整机 5 年保修
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	视频会议终端
	1.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构；终端采用国产嵌入式操作系统；★终端可无缝对接常州市公安局武进分局视频会议系统（提供承诺函并加盖供应商公章）
2.终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。
★3.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）
★4.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议；支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）
5.支持H.239、BFCP双流协议标准。
6.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率；支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持1Mbps呼叫带宽即可实现4K30fps超高清图像；支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。
7.支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口；支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。
8.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。
9.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。
10.支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps。
11.支持演讲者追踪，手动指定某区域，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。
12.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。
13.支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。
14.支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。
15.支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。
16.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。
17.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。
18.终端具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、短消息。
19.终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。
20.支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码
21.终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。
22.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源
23.支持H.235协议的音视频加密，支持AES 256加密算法
24.终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。
25.终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。
26.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无码赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。
27.提供电信设备入网证的证书复印件。
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	视频会议摄像机1
	★1.摄像机需与视频终端同一品牌（同一品牌需在报价明细表中体现）。
2.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。
★3.图像传感器采用不小于1/1.8" CMOS图像传感器，支持4K（3840×2160）30Hz、4K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）
★4.支持不小于30倍光学变倍。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）
5.支持广角镜头，水平视角不小于58°。
6.视频输出接口具备HDBaseT、HDMI接口。
7.支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持4K信号传输100米。
8.支持RS-422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个，并联控制不少于64个。
9.支持自动取景，通过内置人脸识别算法判断会场人数智能抓取全景，可将全部与会人拍摄入画。
10.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。
11.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥-90°～50°
12.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。
13.支持根据安装方向自动翻转图像。
14.支持保存不少于255个预置位。
15.支持ZigBee控制协议，支持360°控制。
16.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。
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	视频会议摄像机2
	1.★摄像机需与视频终端同一品牌（同一品牌需在报价明细表中体现）。
2.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。
★3.图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS图像传感器，支持4K（3840×2160p）30Hz、4K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30等高清信号输出。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）
★4.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）
5.支持广角镜头，水平视角不小于80°。
6.视频输出接口具备HDMI、USB接口。
7.支持RS-422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。
8.支持网口 VISCA控制。
9.支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。
10.水平转动范围：≥±170°，垂直转动范围：≥-30°～30°
11.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。
12.支持保存不少于255个预置位。
13.支持图像防抖功能，可实现图像防抖。
14.支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能
15.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。
	1
	台

	7
	手机安检门
	★1.能够无缝对接江苏省公安厅监管总队的业务平台（提供承诺函并加盖供应商公章）
2.支持手机分类探测模式，并可有效过滤日常小金属物品；支持8区检测，分区灵敏度可单独调节
3.检测速度快，精度高，漏报率小，误报率低；主机端搭载前后2个不小于10寸触摸屏，前后触摸屏均可4.实现对设备的菜单操作；显示界面采用全新UI设计，安检信息直观展现；预览界面显示报警物品类别文字和图标、通过人数、手机报警人数、人形图、报警区位等信息
5.支持对通过人数进行统计和手机分类报警人数统计，支持离开和进入双向统计；支持快速部署，上电之后即可快速投入使用；支持平台主动注册功能；支持报警信息推送监所安防平台或实战平台，并实现相应监控联动
6.常规参数
裸机尺寸：≥2200mm×900mm×700mm（高×宽×深）
工作温度：-10℃~35℃
储存温度：-20℃~65℃
工作湿度：93℅
7.供电方式：AC100~220V，50~60Hz
【智能监室主机】
供电电压：DC12V；
输入采样供电电压：DC12V；
功耗：最小1.52W  最大2.3W（输入全部有效，继电器全部吸合）；
输入灌出电流：7mA；
输入隔离电压：1.5KV；
输出触点容量：1A@36V；
输出触点电阻：0.2Ω@0.5A；
8.输入采样周期：1-4000mS；
9.抗抖动滤波系数：1-4096；
10.主动上送周期：0.1-3600秒；
11.重试次数：1-10次；
12.报警输入： 16路全光电隔离，1.5KV隔离电压;
13.继电器输出： 4路（接点功率：AC220V/0.5A，DC36V/1A）每通道继电器一常开，一常闭;响应速度高达7mS；
14.通讯方式：1个以太网10M/100M通讯接口。
15.工作温度：-10℃～55℃；
16.支持通过监控中心软件远程控制操作系统预存的视频和音频文件，实现远程控制播放，并可随时上传新的文件。
17.【智能管控软件】:实现检出触发报警并联动监控，形成报警记录。智能管控软件，具备自主知识产权。
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	X光机安检机
	★1.能够无缝对接江苏省公安厅监管总队的业务平台（提供承诺函并加盖供应商公章）
2.通道尺寸：≥500mm*300mm
3.USB接口：≥2个USB3.0接口；
4.安装方式：落地式安装；
5.操作界面：WEB方式，本地GUI操作；
6.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
7.录像模式：最大支持4路网络视频，录像计划(连续录像, 事件联动录像,不录像)，手动录像；
8.工作湿度：0%～95%；工作温度：0℃～+45℃(32℉～+113℉)；
9.视频输出：1路HWID视频异源输出每路分辨率最大支持1920*1080@60Hz；
视频输入（网络）：4路视频接入，4路IPC；默认连接2个IPC；
最大支持4K视频流，支持H.265/H.264/MJPEG/MPEG4类型编码；
10.网络协议：IPSearch(SupportDahuaIPcamera,DVR,etc.)；IPFilter；DNS；DHCP；NTP；UDP；RTSP；IPv4；TCP/IP；HTTPS；HTTP；
11.磁盘模式：支持1块硬盘，硬盘容量最大支持6T存储；
12.主处理器：四核处理器；
13.报警输出：1路报警输出；
14.线分辨力：≥38AWG（0.102mm）；穿透分辨力：≥34AWG；空间分辨力：垂直：≥1.0mm水平：≥1.0mm；穿透力：≥8mm；传送带速度：约0.2m/s；传送带最大负荷：80Kg；
15.胶卷安全性：ISO 1600 (33 DIN)；
16.物体识别：对通过X射线扫描的包裹进行物品智能识别，智能框跟随物品移动；
17.识别种类：支持多种物品识别，如刀具、枪支、喷罐、液体、打火机、烟花爆竹、指虎、警棍、手铐、18.电子产品、雨伞、钝器等违禁物品；
19.危险等级：高危，警告，安全，可根据物品种类自定义危险等级；
20.内置硬盘：配置1块1T硬盘；
21.供电方式：AC 220V～240V，50/60Hz
22.支持报警信息推送监所安防平台或实战平台，并实现相应监控联动
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	无人机套装
	1.主相机采用≥4800万像素 1/1.3 英寸 CMOS。此外还配备中长焦相机、长焦相机、热成像相机、激光测距模块和红外补光灯，并提供2年免费维修服务；
2.包含：电池1块、桌面充电器1套、充电管家1个、microSD 卡1个、 云台保护罩、增强图传模块撬棒1个、桨叶3个、100W 充电器 AC 线1套、USB-C 至 USB-C 数据线2条、安全箱1个、安全箱单肩带1个
3.飞行电池*6块：容量：≥6741毫安时；电池类型：Li-ion 4S；化学体系：LiNiMnCoO2；充电环境温度：5℃ 至 40℃；最大充电功率：207 瓦
4.喊话器：重量：≤93克（含支架）；最大功率：15瓦；最大响度：在 1 米处可达 114 分贝（114dB@1m）；有效广播距离：300 米；广播方式：实时喊话（支持回声啸叫抑制 *）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音；工作环境温度：-20℃ 至 50℃；安装方式：快拆手拧螺丝
5.包含两年一百万三者险。
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	3D打印机
	1.工具头：
挤出机齿轮 硬化钢
喷嘴 硬化钢
喷嘴支持最高温度300℃
标配喷嘴直径0.4mm
支持喷嘴直径0.2mm、0.4mm、0.6 mm、0.8mm
工具头切刀内置
耗材直径1.75 mm
2.热床：
打印板材质：弹性打印钢板
标配打印板类型：纹理PEI打印板
支持打印板类型：纹理 PEI打印板、光面 PEI打印板、增稳低温打印板
热床支持最高温度：110℃
3.速度：
工具头最大移动速度600 mm/s
工具头最大移动加速度20,000 mm/s2
热端最大流速40 mm³/s （测试参数：单层外的250 mm圆形模型；拓竹A 280℃打印温度）
支持耗材类型：
PLA、PETG、ABS、ASA、TPU、Support for PLA、Support for
PLA/PETG、Support for ABS、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF
4.传感器：摄像头 内置；1920*1080;30 fps 高清
支持开门检测
支持断料检测
支持缠料检测
耗材用量及余料检测
配合AMS使用时支持断电续打
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	便携式显示屏
	1.类型：便携显示器
2.尺寸：≥16.1英寸
3.能效等级：一级能效
4.分辨率：≥2560*1440
5.屏幕刷新率：≥180Hz
6.曲率：平面
7.HDR：HDR10
8.面板：IPS技术
9.屏幕比例：16:9
10.目录接口：Type-C,HDMI
11.对比度：1000:1
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	便携式移动监控
	1.具有不少于1个全景摄像头和1个特写摄像头，支持两个摄像头同时拍摄
2.材质铝+ARS
3.高性能可充电锂离子电池额定容量：≥13.4Ah，额定电压：7.27V
4.支持输出分辨率不小于2560x1440
5.像元尺寸不小于2.9umx2.9um
6.支持变焦，可对物体自动追焦
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	智能眼镜
	1.Ai多语种翻译/对话翻译/拍照翻译/音视频翻译/语音笔记/同声传译/蓝牙通话/音乐播放
2.单按拍照、双按录像、滑动调节音量
3.主控芯片，4GB内存，WIFI·6;
4.108OP/30FPS高清拍摄，1300W摄像头，EIS防抖;
5.Type-C通用充电口，标配双镜片+眼镜盒
	6
	副

	14
	便携式打印机
	★1.能无缝对接常州市公安局武进分局警务通（提供承诺函并加盖供应商公章）
2.应用打印类型：行式热敏
3.可打印纸张：普通热敏纸、单色热敏不干胶、双色热敏不干胶
4.打印宽幅：42～80毫米范围内可任意调节并固定
5.打印分辨率＞203 DPI
6.打印速度＞50毫米/秒（12.5%打印密度）
7.满电打印＞180米（12.5%打印密度）
8.打印头寿命≥100KM
9.内置字库：ASCII字库 、GBK 、BIG5 、其它多国语言
10.打印指令：ESC/POS指令集 、SDK、CPCL、ESC标签指令
11.打印内容：支持中英双语、各种符号、简体汉字、繁体汉字、公章、图形、曲线、一维条码、二维条码
12.显示屏：OLED
13.显示内容：蓝牙状态（未绑定/绑定、蓝牙mac地址后4位）、打印走纸提示、缺纸提示、开盖提示、休眠提示、电池电量、充电状态显示
14.参数功能设置：支持打印自检页、打印黑度选择、自动补打设置、蓝牙绑定设置、恢复出厂设置、中英文语言设置等
15.故障检测：具备缺纸检测、电量显示、故障中文提示等
16.通讯接口：有线：USB2.0、Type-C接口；无线：双模蓝牙、NFC
17.电池 7.4V锂聚合物电池,容量≥1500mAH，电池充满时间<2小时
18.国家认证：通过CCC国家强制性认证。
19.防护等级：IP54及以上。
20.配件：原装电池二块、5V2A电源适配器一个、USB Type-C数据线一根、说明书一本；硅胶保护套一个、交警腰带快挂一个。
	20
	台

	15
	前台通设备双目活体模块
	1.图像感光片 1/2.5″CMOS  
2.压缩格式 MJPG/YUY2
3.成像类别 可见光摄像
4.信号 3M HDR
5.有效像素 ≥2048*1536[300W]
6.信噪比 ≥35dB
7.动态范围 ≥100dB
8.最低照度 ≥0.01LUX
9.扫描方式逐行扫描
10.图像调节 自动白平衡、自动曝光、自动人脸聚焦
11.数据输出类型 Raw Data 10bits
12.连接接口 5-pin(防脱落)，支持USB2.0 及以上
13.接口速度≥480 Mbps
14.红外光谱≥850 nm
15.稳定工作温度(C) -15~+70℃
16.储存温度&湿度(C) -30~80℃/0~90RH
17.电源 5V+-0.5
18.设计寿命 日常环境下大于或等于10000小时正常运行无故障
19.支持系统 Windows XP/7/8/81/10/Vista/Server/Linux(includeUVC )/Android/统信UOS/麒麟 Kyln OS等国产化系统
20.安装方式 外摆式，★本模块应能接入常州市公安局武进分局出入境管理大队前台通设备配套使用。（提供承诺函并加盖供应商公章）
21.实现人脸识别、活体检测功能
	12
	套

	16
	自助填表机双目活体模块
	1.图像感光片 1/2.5″CMOS
2.压缩格式 MJPG/YUY2
3.成像类别 可见光摄像
4.信号 3M HDR
5.有效像素 ≥2048*1536[300W]
6.信噪比 ≥35dB
7.动态范围 ≥100dB
8.最低照度 ≥0.01LUX
9.扫描方式 逐行扫描
10.图像调节 自动白平衡、自动曝光、自动人脸聚焦
11.数据输出类型 Raw Data 10bits
12.连接接口 5-pin(防脱落)，支持USB2.0 及以上
13.接口速度≥480 Mbps
14.红外光谱≥850 nm
15.稳定工作温度(C) -15~+70℃
16.储存温度&湿度(C) -30~80℃/0~90RH
17.电源 5V+-0.5
18.设计寿命 日常环境下大于或等于10000小时正常运行无故障
19.支持系统 Windows XP/7/8/81/10/Vista/Server/Linux(includeUVC )/Android/统信UOS/麒麟 Kyln OS等国产化系统
20.安装方式 外摆式，★本模块应能接入常州市公安局武进分局出入境管理大队自助填表机配套使用。（提供承诺函并加盖供应商公章）
21.实现人脸识别、活体检测功能
	7
	套

	17
	自助发证机双目活体模块
	1.图像感光片 1/3" CMOS
2.压缩格式 MJPG/YUY2
3.可视角度 对角 90 度
4.扫描方式 逐行扫描
5.图像调节 自动白平衡、 自动曝光、 自动人脸聚焦
6.数据输出类型 Raw Data 10bits
7.连接接口 5-pin（防脱落）,支持 USB2.0 及以上
8.接口速度 ≥480 Mbp
9.连续拍摄平均耗时 <0.042 秒/张
10.红外光谱≥850 nm
11.外观 表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍；应色泽均匀，不应有气泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属零部件不应有锈蚀；文字标识应清晰、完整。
12.设计寿命 日常环境下≥10000 小时正常运行无故障
13.搭配镜头类型 M12(f=3.5MM) 无畸变镜头
14.支持系统 Windows XP/7/8/8.1/10/Vista/Server/Linux (include UVC )/Android/统信UOS/麒麟 Kylin OS 等国产化系统
15.安装方式 外挂式，★本模块应能接入常州市公安局武进分局出入境管理大队的自助发证机配套使用。（提供承诺函并加盖供应商公章）
16.实现人脸识别、活体检测功能
	1
	套

	18
	受理一体机双目活体模块
	1.图像感光片 1/3”CMOS
2.压缩格式 MJPG/YUY2
3.成像类别 可见光摄像
4.信号≥3M HDR
5.有效像素 ≥2048*1536[300W]
6.信噪比≤62dB
7.动态范围≥101.4dB
8.最低照度 0.01LUX at F1.2
9.扫描方式 逐行扫描
10.图像调节 自动白平衡、自动曝光、自动人脸聚焦
11.数据输出类型 Raw Data 10bits
12.连接接口 5-pin(防脱落)，支持USB2.0 及以上
13.接口速度 >480 Mbps
14.连续拍摄平均耗时 <0.042秒/张
15.红外光谱 850 nm
16.稳定工作温度(C) -20~+60C
17.储存温度&湿度(C) -40~80C/0~90RH
18.工作电流 小于或等于500 mA
19.设计寿命 日常环境下大于或等于10000小时正常运行无故障
20.搭配镜头类型 M12(f=3.5MM)无畸变镜头
21.安装方式 外摆式，★本模块应能接入常州市公安局武进分局出入境管理大队的受理一体机配套使用。（提供承诺函并加盖供应商公章）
22.实现人脸识别、活体检测功能
	8
	套

	19
	身份证指纹仪
	1.公安标准指纹仪（电容式），★能无缝对接江苏省居民身份证信息管理系统使用（提供承诺函并加盖供应商公章）
2.兼容Windows系统
3.二次开发:提供完整SDK开发包
4.工作频率:13.56MHz
5.通讯接口:USB/RS232
6.支持卡类型:ID/IC
7.读卡时间:＜1秒
	2
	台

	20
	居住证读卡器
	1.兼容Windows系统，★能无缝对接江苏省居住证信息管理系统使用（提供承诺函并加盖供应商公章）
2.读取公安居住证信息
3.通讯接口：采用串口或USB口
4.支持卡型：支持ISO/IEC 14443标准的TYPE A/B非接触卡，支持ISO/IEC 7816标准的T=0、T=1接触式CPU卡（选配）
5.电源：键盘口或USB供电 <100mA
	4
	台

	21
	综窗一体机
	★1.能同时无缝对接全国公安交管、出入境、户政业务平台使用（提供承诺函并加盖供应商公章）
2.签批显示屏：尺寸：≥13.3英寸；像素：≥1920*1080；亮度：200；可视角度：水平170°，垂直170°；压感：2048；感应高度：5-15mm；触摸点数：10；表面处理：6H钢化玻璃
3.指纹仪：可通过指纹采集器采集指纹信息；符合《活体指纹图像采集技术规范》（GA/T625-2010）；符合《活体指纹图像应用程序接口规范第1部分：采集设备》（GA/T 626.1-2010）；符合《活体指纹图像应用程序接口规范第2部分：图像拼接》（GA/T 626.2-2010）；符合《活体指纹/掌纹采集设备测试技术规范》（GA/T 866-2010）；符合《居民身份证指纹仪采集器通用技术要求》（GA/T 1011-2012）。
4.人像摄像头：像素：≥200万；分辨率：1600×1200；对焦方式：定焦
5.文件高拍：像素：≥500万；分辨率：≥2592×1944；图像色彩：RGB24位真彩；对焦方式：定焦；曝光模式：自动/手动；可拍物件类型：证件、文档、各类凭证等；拍摄幅面： A4、A5、A6等；图像格式：BMP、JPG、PNG、PDF、JPGE等；图像质量：无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等、常规光线变化不影响图片质量；光源：自然光、LED辅助光源；拍摄速度：≤1秒
6.扫码模块：照明：LED白光；视场角：水平66°垂直51°；识读角度：转动360°，左右前后倾斜±60°；7.打印对比度：≥20%反射差；识别精度：≥5mil；识读码：1D,2D 
8.证件阅读器：支持ISO14443 Type A / Type B；支持港澳证，身份证，居住证阅读；读卡距离：0-3 cm
9.指示灯和补光灯：灯和灯系统在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害；灯和灯系统在 1000s（约 16min）内不造成近紫外危害；灯和灯系统在10000s（约 2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害；在 10s 内不造成对视网膜热危害；在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害
10.喇叭：8Ω±15%， 2W *2个。
11.统一业务办理：支持出入境、户政、交警等多警种业务系统入口。
12.预约信息调取：支持调取各警种预约信息并自动填表、出入境业务信息填报功能、支持申请人信息填报、信息采集等。
13.无纸化受理：支持直接在设备上填表，系统自动生成电子档案，无纸化受理。
14.智能调度：支持窗口空闲时实现自动调度，叫号信息实时推送显示。
15.一键评价：支持申请人对窗口工作人员一键评价。
16.硬件监控：支持对三合一阅读器、二维码扫码头、指纹仪、显示屏等外设运行状态进行监控。
17.外部接口：终端DC输入：12V/3A；USB接口：Type A *2 (接电脑主机)、Type B *1 (拓展接口)；HDMI接口：1个；音频接口：1个；高拍仪：Type A *2；PC主机：USB type-A*12、RS232接口*2、DVI*1（配DVI转HDMI转接头）、VGA*1
	1
	台



带★项及相关要求
	清单序号
	装备名称
	实质性响应条款

	2
	移动视频终端（枪机）
	★无缝接入常州市公安局5G移动专网，并接入武进公安分局业务平台，上传视频、人像照片等。

	3
	移动视频终端（球机）
	★无缝接入常州市公安局5G移动专网，并接入武进公安分局业务平台，上传视频、人像照片等。

	4
	视频会议终端
	★终端可无缝对接常州市公安局武进分局视频会议系统

	5
	视频会议摄像机1
	★摄像机需与视频终端同一品牌（同一品牌需在报价明细表中体现）。

	6
	视频会议摄像机2
	★摄像机需与视频终端同一品牌（同一品牌需在报价明细表中体现）。

	7
	手机安检门
	★能够无缝对接江苏省公安厅监管总队的业务平台

	8
	X光机安检机
	★能够无缝对接江苏省公安厅监管总队的业务平台

	14
	便携式打印机
	★能无缝对接常州市公安局武进分局警务通应用

	15
	前台通设备双目活体模块
	★本模块应能接入常州市公安局武进分局出入境管理大队前台通设备配套使用。

	16
	自助填表机双目活体模块
	★本模块应能接入常州市公安局武进分局出入境管理大队自助填表机配套使用。

	17
	自助发证机双目活体模块
	★本模块应能接入常州市公安局武进分局出入境管理大队的自助发证机配套使用。

	18
	受理一体机双目活体模块
	★本模块应能接入常州市公安局武进分局出入境管理大队的受理一体机配套使用。

	19
	身份证指纹仪
	★能无缝对接江苏省居民身份证信息管理系统使用

	20
	居住证读卡器
	★能无缝对接江苏省居住证信息管理系统使用

	21
	综窗一体机
	★能同时无缝对接全国公安交管、出入境、户政业务平台使用


注1：上述表格中带“★”条款为实质性响应条款，供应商必须在响应文件中提供相应承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。以上材料不满足按无效响应处理（承诺函需上传至交易执行系统“符合条件”——“技术偏离表”模块）。如因供应商虚假承诺导致项目后期无法成功实施或验收的，供应商须承担相关法律责任。
	清单序号
	装备名称
	实质性响应条款

	3
	移动视频终端（球机）
	[bookmark: OLE_LINK2]★2.具有不少于1个全景摄像头和1个特写摄像头，支持两个摄像头同时预览（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）
★9.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）

	4
	视频会议终端
	★3.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）
★4.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议；支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）

	5
	视频会议摄像机1
	★3.图像传感器采用不小于1/1.8" CMOS图像传感器，支持4K（3840×2160）30Hz、4K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）
★4.支持不小于30倍光学变倍。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）

	6
	视频会议摄像机2
	★3.图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS图像传感器，支持4K（3840×2160p）30Hz、4K（3840×2160p）25Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、1080p60、1080p50、1080p30等高清信号输出。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）
★4.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）


注2：上述表格中带“★”条款为实质性响应条款，供应商必须在响应文件中提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明，不满足按无效响应处理（检测报告证明需上传至交易执行系统“符合条件”——“技术偏离表”模块）。如因供应商虚假承诺导致项目后期无法成功实施或验收的，供应商须承担相关法律责任。


（二）分包2：视频会议终端采购
	序号
	装备名称
	参数
	数量
	单位

	1
	视频会议终端
	1.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构；终端采用国产嵌入式操作系统；★终端可无缝对接常州市公安局武进分局视频会议系统（提供承诺函并加盖供应商公章）
2.终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。
★3.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）
★4.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议；支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）
5.支持H.239、BFCP双流协议标准。
6.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率；支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持1Mbps呼叫带宽即可实现4K30fps超高清图像；支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。
7.支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口；支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。
8.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。
9.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。
10.支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps。
11.支持演讲者追踪，手动指定某区域，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。
12.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。
13.支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。
14.支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。
15.支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。
16.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。
17.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。
18.终端具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、短消息。
19.终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。
20.支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码
21.终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。
22.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源
23.支持H.235协议的音视频加密，支持AES 256加密算法
24.终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。
25.终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。
26.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无码赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。
27.提供电信设备入网证的证书复印件。
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	清单序号
	装备名称
	实质性响应条款

	1
	视频会议终端
	★终端可无缝对接常州市公安局武进分局视频会议系统


注1：上述表格中带“★”条款为实质性响应条款，供应商必须在响应文件中提供相应承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。以上材料不满足按无效响应处理（承诺函需上传至交易执行系统“符合条件”——“技术偏离表”模块）。如因供应商虚假承诺导致项目后期无法成功实施或验收的，供应商须承担相关法律责任。


	清单序号
	装备名称
	实质性响应条款

	1
	视频会议终端
	★3.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）
★4.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议；支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议。（需提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明）


注2：上述表格中带“★”条款为实质性响应条款，供应商必须在响应文件中提供国家认监委认可的检测机构出具的检测报告证明，不满足按无效响应处理（检测报告证明需上传至交易执行系统“符合条件”——“技术偏离表”模块）。如因供应商虚假承诺导致项目后期无法成功实施或验收的，供应商须承担相关法律责任。


第六章   拟签订的合同文本
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。
第一条　采购内容
1、项目名称：常州市公安局武进分局2026年专用装备采购项目
2、采购内容：本项目为常州市公安局武进分局2026年专用装备采购项目，具体内容不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应设备供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和采购文件所要求的相关服务内容。
3、服务内容：详见采购清单。
4、工期要求：合同签订之日起90日历天内完成所有设备的采购（制造）、供货、安装并调试完成。
5、其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第二条　合同总价款
本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。
第三条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）询价文件；
（2）响应文件；
（3）中标通知书；
（4）成交人在递交响应文件、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条　权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条　质量保证和售后服务
1、乙方应按询价文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2、质量保证：质保期：叁年；其中：便携式移动储能电源、移动视频终端（枪机）、移动视频终端（球机）质保期为伍年。自货物安装并验收合格、正式交付使用之日起计算。质保期内的日常维护及保养工作免费。成交供应商须委派指定的技术人员定期进行维护保养。
3、售后服务：所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，成交供应商必须及时维修或更换，一切费用由成交供应商承担。如果发生问题并且收到报告，成交供应商应当在2小时内予以响应。在接到报修通知后24小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决。维修机构必须备有足够的备品备件，以满足采购人对维修的要求。质保期内应免费提供，在免费质保期满后三年内价格不变。
成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。
成交供应商必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务及软件升级服务。
在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，成交供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。
询价文件、响应文件、合同条款及中标通知书，成交人在响应、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
第六条　验收
验收主体：采购人
验收时间：履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。
验收方式：采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。）
验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。
验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。
第七条　付款
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
2、付款方式：
付款方式：本项目无预付款，经采购人验收合格后一年内一次性付全款。
第八条　违约责任
1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。
2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。
3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。
4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。
5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。
(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；
(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。
6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。
7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。
8、其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第九条　不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十条　合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十一条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
(1)本合同正常履行完毕；
(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
(3)任何一方行使解除权解除本合同；
(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十二条　争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条　合同生效及其他
1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。
2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：      （盖章）
	
	乙方（供应商）：      （盖章）

	地址：                              
	
	地址：                              

	法定（授权）代表人：                
	
	法定（授权）代表人：                

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日

	★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。




第七章  响应文件的组成及提交须知
	名称
	类别
	相应内容

	响应文件组 成
	基本目录
	响应文件封面

	
	
	*报价一览表

	
	
	项目实施方案

	
	
	基本服务承诺书

	
	
	认为需要提供的其他证明材料

	
	资格条件
	△营业执照或事业单位法人证书

	
	
	△法人授权书

	
	
	经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	
	△信用承诺书

	
	
	△资格承诺声明函

	
	
	△落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函

	
	
	△联合体协议（如有）

	
	
	△特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”）

	
	符合条件
	报价符合性

	
	
	*报价明细表

	
	
	*投标（响应）函

	
	
	*技术偏离表

	
	
	*投标（响应）文件有效性(根据询价文件要求填写,如询价文件无相关要求,此条可不填写)

	
	价格折扣文件格式
	企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函）

	
	
	关于符合本国产品标准的声明函

	响应文件提交须知

	1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以询价文件规定的资格条件、评分标准要求及询价文件给定格式等内容为准。
2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。
3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。
4.响应文件应按照询价文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。
5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。




第八章 响应文件格式
供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于询价文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和询价文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。



一、响应文件封面


 响 应 文 件







项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
[bookmark: _Hlk149919428]      供应商名称 ： （加盖CA电子公章）
      日      期 ：               


二、报价一览表（实质性格式）
（一）供应商在提交响应文件时，应按照询价响应工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以询价响应工具中的为准。

三、报价明细表（实质性格式）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	 
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	大写：

	
	小写：

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。【如项目不适用本国产品标准政策（见第二章“前附表”），此处可不填写。】


注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应询价文件。
2、本项目各分包报价为固定总价报价，“询价总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。按包号分包填写。
4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
      日期：     年    月    日

[bookmark: _Toc311189788]四、中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函(货物)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于          （询价文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、       （标的名称），属于          （询价文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
   日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》








五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）     
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               供应商名称：（加盖CA电子公章）
 日  期:
六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



七、项目实施方案

询价文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：
0. 详细实施方案
0. 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺
0. 对原始资料的调查与收集
0. 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）
0. 需要询价人协助的事项
0. 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）
                              日期：     年    月    日






















八、基本服务承诺书

1. 我单位确保按成交结果确定价格并及时提供货物或服务。
二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三、需要采购人提供的配合：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、其他服务承诺：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
                                            日期：     年    月    日











九、法人授权书（实质性格式）
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
法定代表人身份证号码：                      
法定代表人联系方式（手机）：              

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
                             单位地址：                     
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]                              日期：
注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。










十、资格承诺声明函（实质性格式）
致本项目采购单位及武进区政府采购中心：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及询价文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。        
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


  供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
                       日期：    年   月   日







十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。                                         
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。


供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
年   月   日




十二、联合体协议（实质性格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市武进区政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本询价文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：     
                                         日期：









十三、响应函（实质性格式）
致：常州市武进区政府采购中心：
根据贵方的JSZC-320000-***    号询价文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。
据此函，兹宣布同意如下：
1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物。
2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的询价公告日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 

供应商名称：（加盖CA电子公章）
日 期：________年____月____日






十四、技术偏离表（实质性格式）
采购项目编号：                  分包号：
	序号
	名称及内容
	询价文件技术参数
	响应文件技术参数
	证明材料
	
偏离情况


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



                                                                                                                                                                                    

[bookmark: _Hlk149916812]供应商名称：（加盖CA电子公章） 
日期：_____年______月______日
注意事项：
1、 请按上表格式，依照询价文件项目要求相应内容逐项响应。
2、如根据询价文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；询价文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。
3、如供应商提供的货物或服务与询价文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足询价文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。












十五、其他格式材料
1、参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：_____年______月______日   













2、关于询价文件的询问内容
项目名称：
采购编号：
内容：



被授权人姓名：                   
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          





供应商名称：（加盖公章）
法定代表人或被授权人（签名或盖章）：
时间：    年   月  日















