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第一章  投标邀请

[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]受南京市公安局江宁分局（采购单位）委托，南京东来工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）就南京市公安局江宁分局采购数字警务维保材料（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]1.项目编号：JSZC-320115-NJDL-G2026-0016
2.项目名称：南京市公安局江宁分局采购数字警务维保材料
3.预算金额：396.77万元（最高投标限价）
4.采购需求（简介）：南京市公安局江宁分局采购数字警务维保材料（详细内容见本招标文件第四章）。
5.合同履行期限：供货期30天，质保期1095天（自验收之日起）。
6.本项目不接受进口产品投标。
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供自然人的身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目不专门面向中小企业采购，对由小微企业制造的货物给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（二）本项目特定资格要求：无。
（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月23日14时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 
（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
（2）依法缴纳税收的证明材料； 
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
（1）供应商被列入严重失信主体名单； 
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市公安局江宁分局        
地  址：江苏省南京市江宁区天印大道2020号  
联系人：朱警官
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系电话：/
2.代理机构
名  称：南京东来工程咨询有限公司
地　址：南京市江宁区府前东路9号万达广场E座1217室 
联系人：丁工
联系电话：025-51195811 

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2采购代理费参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）文的70%计取，以上费用由中标人支付。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216]8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表（如有）
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954848]13.响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。
17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]18.投标文件的拒收
18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]19.投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]20.开标
20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]21.评标
21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]23.投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24.投标文件的审查
24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25.无效投标和废标
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219]25.1 无效投标情形
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。
25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。
25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。
25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。
25.1.6 未通过符合性审查。
25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
25.2 废标情形
25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.2.3 因重大变故采购任务取消。
25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。
25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26.确定中标单位
26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标。
26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。
26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.中标通知书
27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]28.签订合同
28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
八、质疑
30.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
31.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。
代理机构《质疑函》接收部门为采购代理部。收件人：南京东来工程咨询有限公司政府采购部，地址：南京市江宁区府前东路9号万达广场E座1217室，联系电话：025-51195811。  
由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
36.2 超出政府采购法定期限的质疑。
36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。
36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
39.节能环保产品
39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
40.绿色采购
40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
41.创新产品采购
41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
42.网络产品、市场准入类产品采购
42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。




第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]政府采购合同（货物）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）
乙方：（卖方）
甲、乙双方根据***招标代理机构组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同款项支付
7.1 合同款项的支付方式及时间
7.1.1 合同签订10个工作日内支付合同总额的50%；
7.1.2 项目内容清单中所有设备到达采购人指定仓库、采购人签字验收合格后10个工作日内支付合同款的余款；
7.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
7.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
7.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
八、税费
8.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
九、质量保修范围和保修期及售后服务
9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
9.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：
9.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
9.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
9.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。
9.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
9.5 质保期为自交货验收合格之日起年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、货物的包装、发运及运输
11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  5%  的违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日   5‰  向乙方支付违约金，违约金总额不超过货款总额的5%。
12.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  5‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  5%  的违约金。 
12.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
12.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
14.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其它
15.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
15.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。
[bookmark: _Hlt16619369]
甲  方：（公章）                       乙  方：（公章） 
地  址：                               地  址： 
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
联系电话：                             联系电话：          

签订日期：      
《*******合同》补充协议（合同附件）
招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。
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第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093]采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	产品类型
	所属行业类型
	产品属性
	政府强制采购节能产品
	备注

	1
	智能终端管理设备
	42
	台
	　
	工业
	货物
	否
	　

	2
	400万星光级高清网络球机
	35
	台
	核心产品
	工业
	货物
	否
	　

	3
	万兆分布式数据交换前置引擎
	1
	台
	　
	工业
	货物
	否
	　

	4
	前置数据交换系统模块
	1
	套
	　
	工业
	货物
	否
	　

	5
	前置视频交换系统模块
	1
	套
	　
	工业
	货物
	否
	　

	6
	前置请求交换系统模块
	1
	套
	　
	工业
	货物
	否
	　

	7
	前置系统管理模块
	1
	套
	　
	工业
	货物
	否
	　

	8
	万兆分布式数据交换后置引擎
	1
	台
	
	工业
	货物
	否
	　

	9
	后置数据交换系统模块
	1
	套
	　
	工业
	货物
	否
	　

	10
	后置视频交换系统模块
	1
	套
	　
	工业
	货物
	否
	　

	11
	后置请求交换系统模块
	1
	套
	　
	工业
	货物
	否
	　

	12
	后置系统管理模块
	1
	套
	　
	工业
	货物
	否
	　

	13
	万兆隔离网闸
	3
	台
	　
	工业
	货物
	否
	　

	14
	万兆防火墙
	1
	台
	　
	工业
	货物
	否
	　

	15
	万兆交换机
	1
	台
	　
	工业
	货物
	否
	　

	16
	900万一体化电警抓拍单元
	2
	台
	　
	工业
	货物
	否
	　

	17
	900万一体化环保卡口抓拍单元
	5
	台
	　
	工业
	货物
	否
	　

	18
	多合一智能补光灯
	4
	台
	　
	工业
	货物
	否
	　

	19
	4T监控硬盘
	20
	块
	　
	工业
	货物
	否
	　

	20
	5口千兆交换机
	50
	台
	　
	工业
	货物
	否
	　

	21
	8口千兆交换机
	100
	台
	　
	工业
	货物
	否
	　

	22
	以太网光纤收发器（设备含模块）
	50
	台
	　
	工业
	货物
	否
	　

	23
	单模LC单纤千兆光模块
	50
	个
	　
	工业
	货物
	否
	　

	24
	千兆收发器SC-SC
	100
	对
	　
	工业
	货物
	否
	　

	25
	六类网线
	30
	箱
	　
	工业
	货物
	否
	　

	26
	超五类网线
	10
	箱
	　
	工业
	货物
	否
	　

	27
	四芯光缆
	6000
	米
	　
	工业
	货物
	否
	　

	28
	电源线RVV3*2.5
	6000
	米
	　
	工业
	货物
	否
	　

	29
	电源线RVV3*1.0
	2000
	米
	　
	工业
	货物
	否
	　

	30
	32A空开
	50
	个
	　
	工业
	货物
	否
	　

	31
	12V2A电源
	200
	个
	　
	工业
	货物
	否
	　

	32
	电源5V2A
	100
	个
	　
	工业
	货物
	否
	　

	33
	接线板
	200
	个
	　
	工业
	货物
	否
	　

	34
	光纤跳纤SC-SC
	200
	根
	　
	工业
	货物
	否
	　

	35
	2米六类跳线
	100
	根
	　
	工业
	货物
	否
	　

	36
	36V电源
	10
	个
	　
	工业
	货物
	否
	　

	37
	绝缘胶带
	400
	卷
	　
	工业
	货物
	否
	　

	38
	8T企业级硬盘
	140
	块
	　
	工业
	货物
	否
	　

	39
	REV4接收卡和COV7转接
	8
	块
	　
	工业
	货物
	否
	　

	40
	数据线DVI转DVI线
	10
	条
	　
	工业
	货物
	否
	　

	41
	模组（P1.25）160*160
	32
	块
	　
	工业
	货物
	否
	　

	42
	数据交换管控中心
	1
	套
	
	工业
	货物
	否
	

	43
	集成服务
	1
	项
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	否
	


拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1、智能终端管理设备
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	1.不低于12路网络高清视频输入。
2.支持1/2/3/4/5/6张原始图片普通合成和关联合成。
3.支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储；本次配置1块3.5寸4TSATA监控级硬盘。
4.具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。

	2
	非实质性要求
	


2、400万星光级高清网络球机
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	1.内置GPU芯片，支持输出图像分辨率不小于2560×1440
2.光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm
3.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°
4.支持采用H.265、H.264视频编码标准

	2
	非实质性要求
	1.设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体
2.最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux
3.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
4.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。
5.当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式
6.应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能


3、万兆分布式数据交换前置引擎
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	1.标准机架式设备，不少于10个处理节点，支持热插拔；每个处理节点均为国产ARM架构，CPU≥8核。不少于8个万兆光口，具有独立配置管理界面，可灵活配置端口聚合和VLAN划分，冗余电源。 
2.系统采用智能分布式调度技术，各个处理节点可灵活组合；支持逻辑隔离或划分功能区域，同时支持多个外部网络接入或对外共享且通道互相隔离，不同接入通道可根据实际业务量动态分配计算资源；（提供承诺函并加盖投标人公章）
3.稳定性运行时间(MTBF)>50000小时；
4.系统吞吐量≥25Gbps；
5.传输时延＜10ms。

	2
	非实质性要求
	1、系统支持内部多个处理节点的集群部署，实现处理节点热插拔式动态扩展；
2、系统内部每个处理节点具有独立的数据交换能力，从功能上包括数据交换服务模块（支持文件、数据库同步服务）、视频传输服务模块、请求响应服务模块；
3、系统支持IPv4/IPv6双协议栈网络环境；
4、系统具有异常报警功能，当发生异常事件时，实时产生异常报警信息，并上报数据交换管控中心；
5、系统支持传输状态异常恢复功能，系统在出现断电、断网状态恢复后，可自动恢复传输状态；
6、系统支持与数据交换管控中心无缝对接，接受管控中心的统一管控，接收并执行管控中心下发的业务配置策略、系统配置策略、安全配置策略、系统补丁等，并向管控中心实时上报运行状态信息；
▲7、系统支持将运行日志、数据交换审计日志、告警日志等信息实时上报至市局边界平台集中监控管理系统，实现边界设备和接入业务的集中监测和统一管理。（提供兼容性承诺函，加盖投标人公章）


4、前置数据交换系统模块
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	1、具有文件同步服务功能；支持共享、客户端、FTP、NFS等多种模式的文件交换；
2、支持文件的实时、定时同步，支持文件夹镜像同步；
3、支持文件名、文件格式的白名单过滤，深度识别PE可执行文件；

	2
	非实质性要求
	1、具有数据库同步服务功能；支持主流关系型数据库数据交换：Oracle、DB2、SQL Server、GreenPlum、Sybase、MYSQL、PostGresql的各种版本，及支持dameng、Gbase、oscar、kingbase等国产数据库，及支持Cassandra、Hbase等大数据数据库；
2、数据库同步服务支持与Kafka集群对接部署，实现Kafka消息队列数据跨网交换，满足海量小文件跨网高性能交换需求；
3、支持通过解析数据库日志文件的技术原理，在不同类型的数据库之间进行数据同步。无需在数据库中创建触发器、存储过程、临时表等对象，实现低干扰的数据采集；
▲4、数据库同步过程中，支持把交互数据落地为私有格式文件进行落地交换，保障数据库交互的安全性（提供国家认证的第三方检测机构出具的检测报告，按照GB/T 20279-2015《信息安全技术 网络和终端设备隔离产品安全技术要求》进行检测并加盖投标人公章）
5、支持各种数据库之间的异构交换，如：数据库软硬件平台异构、数据库种类异构、数据库版本异构、数据库字符集异构、数据结构异构等。


5、前置视频交换系统模块
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	1．支持Webservice、SOAP、WSDL2.0等多种访问协议的跨网请求交换；
2．支持针对HTTP类型的请求支持用户名、密码认证，认证通过后方可访问业务；服务支持对SQL语句、内容过滤；URI访问方法、关键字过滤；同时支持SQL的转换，支持设置允许访问的上下文的根；
3．支持WSDL格式文件导入，如果发现不符合WSDL格式的请求，系统自动阻断连接并报警。WSDL规则文件可以通过本地文件导入、URL导入等多种获取方式；
4．支持把请求数据和应答数据转换成格式化文件（XML文件）落地。
5．支持对SOAP协议的格式检查、病毒查杀及内容过滤；
6．支持GA/T 1400业务的请求与响应服务，可针对请求客户端IP、端口等进行安全过滤，并对请求内容关键字进行安全过滤；
7．支持单独配置客户端资源和服务端资源；对用户可以访问的请求资源进行注册管理，未经注册的资源将不允许访问；
8．支持协议客户端安全标记管理和协议服务端安全标记管理，以及用户安全标记管理，可为不同用户分配不同资源，只有大于资源安全级别的用户才能配置并关联该资源。

	2
	非实质性要求
	


6、前置请求交换系统模块
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	1．支持Webservice、SOAP、WSDL2.0等多种访问协议的跨网请求交换；
2．支持针对HTTP类型的请求支持用户名、密码认证，认证通过后方可访问业务；服务支持对SQL语句、内容过滤；URI访问方法、关键字过滤；同时支持SQL的转换，支持设置允许访问的上下文的根；
3．支持WSDL格式文件导入，如果发现不符合WSDL格式的请求，系统自动阻断连接并报警。WSDL规则文件可以通过本地文件导入、URL导入等多种获取方式；
4．支持把请求数据和应答数据转换成格式化文件（XML文件）落地。
5．支持对SOAP协议的格式检查、病毒查杀及内容过滤；
6．支持GA/T 1400业务的请求与响应服务，可针对请求客户端IP、端口等进行安全过滤，并对请求内容关键字进行安全过滤；
7．支持单独配置客户端资源和服务端资源；对用户可以访问的请求资源进行注册管理，未经注册的资源将不允许访问；
8．支持协议客户端安全标记管理和协议服务端安全标记管理，以及用户安全标记管理，可为不同用户分配不同资源，只有大于资源安全级别的用户才能配置并关联该资源。

	2
	非实质性要求
	


7、前置系统管理模块
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	1．具有网络管理功能；支持设置网络地址、路由规则、节点配置、网闸设置等信息；
2．具有资源管理功能；包括文件资源、数据库资源、协议客户端资源、协议服务端资源和SOAP规则等资源；
3.具有业务管理功能；支持新建、修改和删除业务；
4．具有安全管理功能；支持三权分立管理机制，具有用户标记管理、服务规则标记管理、数据同步服务标记管理等功能；
5．具有高级设置功能；支持设置短信报警和邮件报警，支持用户管理和白名单设置；
6．具有审计管理功能；支持日志管理，包括数据交换日志、用户操作日志和报警日志等，支持日志记录的统计与审计；
7．具有运维管理功能；支持一键检测功能，可以对系统硬件资源、操作系统、核心进程、业务运行状态等进行分项快速检测，协助管理员快速定位故障。

	2
	非实质性要求
	


8、万兆分布式数据交换后置引擎
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	1.标准机架式设备，不少于10个处理节点，支持热插拔；每个处理节点均为国产ARM架构，CPU≥8核。不少于8个万兆光口，具有独立配置管理界面，可灵活配置端口聚合和VLAN划分，冗余电源；
2.系统采用智能分布式调度技术，各个处理节点可灵活组合；支持逻辑隔离或划分功能区域，同时支持多个外部网络接入或对外共享且通道互相隔离，不同接入通道可根据实际业务量动态分配计算资源；（提供承诺函并加盖投标人公章）
3.稳定性运行时间(MTBF)>50000小时；
4.系统吞吐量≥25Gbps；
5.传输时延＜10ms。

	2
	非实质性要求
	1.系统支持内部多个处理节点的集群部署，实现处理节点热插拔式动态扩展；
2．系统内部每个处理节点具有独立的数据交换能力，从功能上包括数据交换服务模块（支持文件、数据库同步服务）、视频传输服务模块、请求响应服务模块；
3．系统支持IPv4/IPv6双协议栈网络环境；
4．系统具有异常报警功能，当发生异常事件时，实时产生异常报警信息，并上报数据交换管控中心；
5．系统支持传输状态异常恢复功能，系统在出现断电、断网状态恢复后，可自动恢复传输状态；
6．系统支持与数据交换管控中心无缝对接，接受管控中心的统一管控，接收并执行管控中心下发的业务配置策略、系统配置策略、安全配置策略、系统补丁等，并向管控中心实时上报运行状态信息；
▲7.系统支持将运行日志、数据交换审计日志、告警日志等信息实时上报至市局边界平台集中监控管理系统，实现边界设备和接入业务的集中监测和统一管理。（提供兼容性承诺函，加盖投标人公章）


9、后置数据交换系统模块
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	1．具有文件同步服务功能；支持共享、客户端、FTP、NFS等多种模式的文件交换；
2．支持文件的实时、定时同步，支持文件夹镜像同步；
3．支持文件名、文件格式的白名单过滤，深度识别PE可执行文件；

	2
	非实质性要求
	4．具有数据库同步服务功能；支持主流关系型数据库数据交换：Oracle、DB2、SQL Server、GreenPlum、Sybase、MYSQL、PostGresql的各种版本，及支持dameng、Gbase、oscar、kingbase等国产数据库，及支持Cassandra、Hbase等大数据数据库；
5．数据库同步服务支持与Kafka集群对接部署，实现Kafka消息队列数据跨网交换，满足海量小文件跨网高性能交换需求；
6．支持通过解析数据库日志文件的技术原理，在不同类型的数据库之间进行数据同步。无需在数据库中创建触发器、存储过程、临时表等对象，实现低干扰的数据采集；
▲7.数据库同步过程中，支持把交互数据落地为私有格式文件进行落地交换，保障数据库交互的安全性；（提供国家认证的第三方检测机构出具的检测报告，按照GB/T 20279-2015《信息安全技术 网络和终端设备隔离产品安全技术要求》进行检测并加盖投标人公章）
8．支持各种数据库之间的异构交换，如：数据库软硬件平台异构、数据库种类异构、数据库版本异构、数据库字符集异构、数据结构异构等。


10、后置视频交换系统模块
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	1．具备视频协议白名单管理功能，内置不少于40种主流音视频协议动态库，并支持新的自定义协议规则导入；
2．支持视频传输控制信令和视频流分离，可以配置控制信今双向、视频流单向的视频访问控制规则；
3．兼容MPEG4、H.264、H.265等主流视频编码格式，并能够自适应CIF、QCIF、VGA 、D1、D4、1080P等常用分辨率码流；
4．视频传输服务支持多种视频格式与分辨率，包括MPEG4、H.264、H.265视频编码格式下VGA、CIF、QCIF、D4、1080P等多种主流分辨率码流传输；
5．具备视频用户与视频服务分级分类管理功能，支持将视频用户与视频服务划分安全等级，支持限制低安全等级用户对高安全等级视频服务的访问；

	2
	非实质性要求
	


11、后置请求交换系统模块
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	1．支持Webservice、SOAP、WSDL2.0等多种访问协议的跨网请求交换；
2．支持针对HTTP类型的请求支持用户名、密码认证，认证通过后方可访问业务；服务支持对SQL语句、内容过滤；URI访问方法、关键字过滤；同时支持SQL的转换，支持设置允许访问的上下文的根；
3．支持WSDL格式文件导入，如果发现不符合WSDL格式的请求，系统自动阻断连接并报警。WSDL规则文件可以通过本地文件导入、URL导入等多种获取方式；
4．支持把请求数据和应答数据转换成格式化文件（XML文件）落地。
5．支持对SOAP协议的格式检查、病毒查杀及内容过滤；
6．支持GA/T 1400业务的请求与响应服务，可针对请求客户端IP、端口等进行安全过滤，并对请求内容关键字进行安全过滤；
7．支持单独配置客户端资源和服务端资源；对用户可以访问的请求资源进行注册管理，未经注册的资源将不允许访问；
8．支持协议客户端安全标记管理和协议服务端安全标记管理，以及用户安全标记管理，可为不同用户分配不同资源，只有大于资源安全级别的用户才能配置并关联该资源。

	2
	非实质性要求
	


12、后置系统管理模块
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	1．具有网络管理功能；支持设置网络地址、路由规则、节点配置、网闸设置等信息；
2．具有资源管理功能；包括文件资源、数据库资源、协议客户端资源、协议服务端资源和SOAP规则等资源；
3.具有业务管理功能；支持新建、修改和删除业务；
4．具有安全管理功能；支持三权分立管理机制，具有用户标记管理、服务规则标记管理、数据同步服务标记管理等功能；
5．具有高级设置功能；支持设置短信报警和邮件报警，支持用户管理和白名单设置；
6．具有审计管理功能；支持日志管理，包括数据交换日志、用户操作日志和报警日志等，支持日志记录的统计与审计；
7．具有运维管理功能；支持一键检测功能，可以对系统硬件资源、操作系统、核心进程、业务运行状态等进行分项快速检测，协助管理员快速定位故障。

	2
	非实质性要求
	


13、万兆隔离网闸
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	1.标准机架式设备，采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成，隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为物理断开状态。
2.国产化CPU，国产化操作系统，内、外网接口分别配置不少于6个千兆电口、2个千兆光口、2个万兆光口。

	2
	非实质性要求
	1．支持NFS、SMBFS、FTP、SFTP等文件系统；
2．支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2、MySQL等主流数据库；
3．支持基于SMTP协议的邮件发送和POP3协议的邮件接收；
4.支持病毒检测
5．可对访问源地址和源端口、目的地址和目的端口进行访问控制；
6．支持通过独立的热备接口实现双机热备；
7．支持多台设备实现负载均衡，无需第三方软硬件支持；
8．支持集中管理，实现多台设备的统一监控和管理。


14、万兆防火墙
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	标准机架式设备，不少于6个千兆电口、2个千兆光口、4个万兆光口；国产化CPU，国产化操作系统。                                                                             性能参数：整机吞吐量：40Gbps； 
最大并发连接数：500万；
每秒新建连接数：20万。

	2
	非实质性要求
	▲1.同时支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化技术以及基于VRF的虚拟化技术。可以实现虚拟防火墙之间完全隔离，相互无干扰或影响；（提供产品功能截图，加盖投标人公章）
2.每个虚拟防火墙均可以提供完整的安全功能，包括防火墙、入侵防御、防病毒、上网行为管理和流控、VPN、IPv4/IPv6双栈等；
3.支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略；
4.支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制；
5.支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4）；
▲6.支持开通链路负载均衡，提供轮询、加权轮询、哈希等多种负载均衡算法；（提供产品功能截图，加盖投标人公章）
7.支持对HTTS、POP3S、SMTPS、IMAPS等应用协议进行解密过滤；
8.支持DNS透明代理功能，可将指定范围内的DNS请求自动重定向至管理员指定的DNS服务器，且支持多台DNS服务器的负载均衡；
9.支持基于WEB和命令行的设备管理模式，WEB界面和命令行模式下均可实现对设备所有功能的管理配置；
10.支持双边链路质量优化，支持对称模式部署，在链路存在丢包、延迟、抖动等因素时，通过专有的协议隧道模式，封装用户应用，并改善网络环境中的应用性能解决数据丢包、延迟等问题。


15、万兆交换机
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	20个1G/2.5G/10G SFP+端口，4个10G/25G SFP28端口，2个40G QSFP+端口。

	2
	非实质性要求
	1.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；
2.支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；
3.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间＜30ms；
4.支持支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约；
5.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；



16、900万一体化电警抓拍单元
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	车牌识别功能检查 ：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。（提供国家认证的第三方检测机构出具的检测报告，按照GA/T 1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》进行检测并加盖投标人公章）。

	2
	非实质性要求
	1.传感器：配置1英寸GS-CMOS传感器，视频分辨率不低于 4096×2160，抓图分辨率不低于 4096×2160。
2.支持机动车辆、非机动车、行人抓拍。
3.支持配合LED频闪灯同步补光。
4.红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测。
5.支持远程数据上传，可以通过GB/T 28181视频联网标准或GA/T 1400视图库标准或FTP协议等多种方式将抓拍的图片及视频上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
6.可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。
7.车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。
8.支持车辆违章检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%。


17、900万一体化环保卡口抓拍单元
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%（提供国家认证的第三方检测机构出具的检测报告，按照GB 16796-2022《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》进行检测并加盖投标人公章）

	2
	非实质性要求
	1.图像分辨率不低于4096×2160，像素≥900万。
2.配置2个1英寸GS-CMOS传感器，视频分辨率不低于4096×2160，抓图分辨率不低于4096×2160。
3.支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光。
4.支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计；支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置。
5.支持通过视频触发进行车辆抓拍；支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。
6.车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。


18、多合一智能补光灯
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	1.支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
2.补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3.LED灯珠数量≥24颗，气体爆闪回电时间＜67ms。
4.气体闪光次数＞2000万次（2S闪一次）。

	2
	非实质性要求
	


19、4T监控硬盘
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM；

	2
	非实质性要求
	


20、5口千兆交换机
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	配置要求：至少具备5个10/100/1000M自适应电口
背板带宽：≥10Gbps；
转发率：≥7.44Mpps；
吞吐量：100%；
帧丢失率：0%；
延时：≤18us；
电口：≥8个RJ45
速率：100M/1000Mbps；
供电：DC5V、士5%；
内置浪涌和静电保护，三级防雷设计；
外壳：高强度金属型材机壳，壁挂型；
工作温度：-40～85℃；

	2
	非实质性要求
	


21、8口千兆交换机
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	配置要求：至少具备8个10/100/1000M自适应电口
背板带宽：≥20Gbps；
转发率：≥14.88Mpps；
吞吐量：100%；
帧丢失率：0%；
延时：≤18us；
电口：≥8个RJ45
速率：100M/1000Mbps；
供电：DC5V、士5%；
内置浪涌和静电保护，三级防雷设计；
外壳：高强度金属型材机壳，壁挂型；
工作温度：-40～85℃；

	2
	非实质性要求
	


22、以太网光纤收发器（设备含模块）
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	1.配置要求：至少具备1光口及4个10/100/1000M自适应电口；
2.背板带宽：≥10Gbps；
3.转发率：≥7.44Mpps(64Byte)；
4.单机丢包率：0%；
5.电口：RJ45接口，10/100/1000M速率自适应，兼容IEEE802.3 10Base-T 、100Base-TX, 1000Base-T标准；
6.光口：SFP插槽LC接口，1000M带宽，兼容IEEE802.3 100Base-FX，1000Base-X；
7.传输距离：≥20km；
8.指示灯：具有网络连接状态和数据收发指示；
9.工作模式：支持全双工或半双工；
10.流量控制：支持IEEE802.3X；
11.供电：DC5V，提供交流电源适配器（220Vac ±20%）；
12.内置浪涌和静电保护，三级防雷设计；
13.
14.▲工作温度：高温温度（85±2℃）和低温温度（-40±3℃）持续时间 2h能正常工作(提供国家认证的第三方检测机构出具的检测报告，按照GB 16796-2009《安全防范报警设备安全要求和试验方法》进行检测并加盖投标人公章)
15.▲网络管理功能检验：可通过IE浏览器或Telnet命令行的方式对设备进行网络管理；(提供国家认证的第三方检测机构出具的检测报告，按照GB 16796-2009《安全防范报警设备安全要求和试验方法》进行检测并加盖投标人公章)
16.▲VLAN/LLDP/链路聚合检验：样机具有划分VLAN功能，不同VLAN不能收到其他VLAN的流量；支持LLDP链路发现协议，可查看相邻节点的IP、MAC地址、接口信息；在IE浏览器下，具有静态链路聚合及动态链路聚合设置选项；(提供国家认证的第三方检测机构出具的检测报告，按照GB 16796-2009《安全防范报警设备安全要求和试验方法》进行检测并加盖投标人公章)
17.▲环网自愈检验：3台交换机形成物理环路时，最大自愈时间应小于50ms，且再次闭环过程不应丢包(提供国家认证的第三方检测机构出具的检测报告，按照GB 16796-2009《安全防范报警设备安全要求和试验方法》进行检测并加盖投标人公章)


23、单模LC单纤千兆光模块
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	[bookmark: _Hlk205798799]1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	单模/单纤/双向，LC接口；
传输距离20km；


24、千兆收发器SC-SC
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	配置要求：至少具备1光口及1个10/100/1000M自适应电口；
帧丢失率：0%；
延时：≤18us；
电口：≥1个RJ45；
速率：100M/1000Mbps； 
传输距离：≥20km； 
光口：SC；
供电：DC5V、士5%；
内置浪涌和静电保护，三级防雷设计；
外壳：高强度金属型材机壳，壁挂型；
工作温度：-40～85℃；


25、六类网线
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	六类网线

	2
	非实质性要求
	


26、超五类网线
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	超五类网线

	2
	非实质性要求
	


27、四芯光缆
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	四芯光缆

	2
	非实质性要求
	


28、电源线RVV3*2.5
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	电源线RVV3*2.5

	2
	非实质性要求
	


29、电源线RVV3*1.0
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	电源线RVV3*1.0

	2
	非实质性要求
	


30、32A空开
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	32A空气开关

	2
	非实质性要求
	


31、12V2A电源
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	12V2A电源

	2
	非实质性要求
	


32、5V2A电源
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	5V2A电源

	2
	非实质性要求
	


33、接线板
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	接线板

	2
	非实质性要求
	


34、光纤跳纤SC-SC
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	光纤跳纤SC-SC

	2
	非实质性要求
	


35、2米六类跳线
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	2米六类跳线

	2
	非实质性要求
	


36、36V电源
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	36V电源

	2
	非实质性要求
	


37、绝缘胶带
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	绝缘胶带

	2
	非实质性要求
	


38、8T企业级硬盘
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
CMR传统磁记录
256MB高速缓存

	2
	非实质性要求
	


39、REV4接收卡和COV7转接
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	REV4接收卡和COV7转接

	2
	非实质性要求
	


40、数据线DVI转DVI线
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	DVI转DVI线

	2
	非实质性要求
	


41、模组（P1.25）160*160
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	P1.25模组，160mm×160mm

	2
	非实质性要求
	


42、数据交换管控中心
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	

	2
	非实质性要求
	▲1.系统具备针对处理节点的统一管控功能；可针对所有处理节点和隔离设备进行统一注册、配置管理等功能（提供产品功能界面截图，加盖投标人公章）
2.系统具备针对接入业务的统一配置管理功能；可针对所有处理节点上文件同步业务、数据库同步业务、请求服务业务、视频调用业务进行统一配置管理；
3.系统具备针对配置策略的统一下发功能；可将接入业务配置信息、安全策略配置信息、系统配置信息等统一下发至各个处理节点；
4.系统具备接入业务负载动态调度功能，可实时感知所有处理节点的业务负载情况，智能调度每个处理节点的业务负载水平，实现接入业务的负载均衡分布；
5.系统具备接入业务自动路由功能，可根据接入业务类型及处理节点状态，自动分配业务数据传输路径，避免因某个处理节点故障导致的业务中断问题；
6.系统支持数据交换记录的细粒度审计，如数据来源、交换开始时间、交换技术时间、数据大小、数据类型、交换方向、交换结果等，确保数据交换行为可追溯；
7.系统支持用户行为审计，如：操作时间、操作用户名、登录IP、操作内容、操作结果等，保证用户行为可追溯；
8.系统支持一键检测功能，可以对硬件资源、操作系统、核心进程、业务运行状态等进行分项快速检测，协助管理员快速定位故障； 
9.系统支持异常报警功能，发生异常后，可通过页面显示、发送邮件、短信等方式通知管理员，支持报警日志多条件综合查询和图形化展示；
▲10.系统支持将运行日志、数据交换审计日志、告警日志等信息实时上报至市局边界平台集中监控管理系统，实现边界设备和接入业务的集中监测和统一管理。（提供兼容性承诺函，加盖投标人公章）


43、集成服务
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	1.供应商所提供的产品需无缝兼容采购人现有系统及对接现有各品牌设备。所投设备提供3年原厂质保。
2.供应商必须配合采购人，提供相关产品技术支撑和技术指导工作。
（本项须提供承诺函并加盖供应商公章）

	2
	非实质性要求
	





（二）商务要求
1、实施要求
（1）产品技术支撑要求
供应商应提供专业产品技术支撑服务，以满足采购人系统安全、高可用和高效运行为目标。对其提供的货物提供现场专业技术咨询，配合采购人进行终验，并按照采购人要求进行产品客户化。
（2）项目验收要求
设备材料验收：
 验收标准：产品名称、规格、数量及技术参数符合采购清单要求，包装完好的全新产品。
 验收方法：由采购人组织验收或组织监理单位共同验收
 验收时间：到货后五个工作日内。
2、服务及质量保证
（1）产品质保期：供应商承诺本项目所有产品和服务的质保期三年，质保期服务费用包含在本次报价中（自竣工验收合格之日起计算）。
（2）产品售后服务
产品售后服务时限要求及方式：
产品质保期内，本项目所有产品发生任何非人为故障，由中标供应商负责现场对故障设备进行修复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为1小时，故障恢复时间为4个小时，并不影响下一工作日的正常工作。投标人需配备不少于3人的快速响应团队（包括驾驶员1名，软硬件技术人员2名）。（须提供承诺函并加盖供应商公章上传投标系统）
质保期内，对采购人提出的合理服务要求，中标供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在1小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由中标供应商负责。如质保期内出现3次响应不及时情况，采购人有权退货索赔并追究法律责任，且纳入采购人供应商黑名单。
质保期内，如由于中标供应商的责任而需要对本项目的相关软硬件予以更换或升级，则该软硬件的保修期应相应延长。
（3）产品质量保证
供应商所提供的技术与服务应与招标文件规定的技术要求及所附的“技术要求偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
供应商保证，依据本项目向采购人提供的信息系统及其附属产品不存在品质或工艺上的瑕疵，能够按照本项目所规定的技术规范、要求和功能进行正常运行。供应商保证其所提供的软件系统在当前情况下是最适合本项目的版本。
3、交付时间和地点：
交付时间：合同签订30 个自然日内提供招标清单所有内容，并与采购人完成移交手续。
交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定仓库，由供应商负责办理运输和装卸、费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
4、付款条件：
（1）合同签订10个工作日内支付合同总额的50%；
（2）项目内容清单中所有设备到达采购人指定仓库、采购人签字验收合格后10个工作日内支付合同款的余款；
注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人迟延支付合同款项的，除应当支付的合同款项外，还应当按照迟延支付合同款项每日利率万分之五支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号）， 采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。
（三）其他
核心产品评审说明：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人与其他品牌的投标人进行比较与评价。
[bookmark: _GoBack]投标人应结合本项目需求理解、组织实施方案、售后服务方案、信息安全保障方案综合统筹，为本项目足额配备项目负责人、技术负责人及其他项目组成员，并在投标文件中列明相关人员信息。
第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“201-205项汇总”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐1名中标候选人。
二、小微企业价格扣除
1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。
备注：
（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。
（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	分值类型

	价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）
	30
	价格分

	技术

	2.1
	产品技术参数
	全部响应即满足采购文件第四章 采购需求“技术要求”中非实质性要求的得满分12分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲指标，如有负偏离，每有一项负偏离扣 2 分；非★和▲指标，如有负偏离，每有一项负偏离扣 1 分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。提供技术偏离表或技术要求中要求提供的资料。
	12
	客观分

	2.2
	需求理解
	评委根据投标人提供的需求理解描述材料（包括重难点分析、供货进度计划、供货保障措施、对设备的理解及操作方法等）综合评分：
（1）投标人对本项目认识充分，对供货进度计划、供货保障、设备理解及操作方法的描述准确、详细的，得10分；
（2）投标人对本项目认识较充分，对供货进度计划、供货保障、设备理解及操作方法的描述较为准确、详细的，得7分；
（3）投标人对本项目认识一般，对供货进度计划、供货保障、设备理解及操作方法的描述基本准确的，得4分；
（4）投标人对本项目认识不符，对供货进度计划、供货保障、设备理解及操作方法的描述不准确的，得1分；
（5）需求理解描述未提供的不得分。
	10
	主观分

	2.3
	组织实施方案
	评委根据供应商针对本项目组织实施方案（包括项目组织架构、项目风险管控、项目质量保证、生产管理措施等）进行综合评审。
（1）组织实施方案合理性强、措施全面、可操作性强的得10分；
（2）组织实施方案合理可行、可操作性较强的的得7分；
（3）组织实施方案合理性一般、可操作性一般的得4分；
（4）组织实施方案不够合理、可操作性差的得1分；
（5）未提供不得分。
	10
	主观分

	2.4
	售后服务方案
	根据供应商提供售后服务方案（服务期内维护保养内容、服务期内维护保养措施、服务期内维护保养的备品备件配置、服务期内的工具、器材、人员管理要求、突发事件应对措施以及重大安保任务设备维护保障方案等）进行综合评审：
（1）方案科学全面，合理完善，针对性、可操作性强的得9分；
（2）方案符合采购要求，较为合理完善，具有针对性、可操作性的得7分；
（3）方案基本符合采购要求，基本合理完善，针对性、可操作性一般得5分；
（4）方案简单粗糙、不具备针对性、可操作性的得3分；
（5）未提供不得分。
	9
	主观分

	2.5
	信息安全保障方案
	评委根据投标人提供的安全保障方案（包括安全管理体系、网络与基础设施安全、应用与数据安全、运维应急与合规保障等）综合评分：
（1）安全保障方案能提供详细、合理、周密保护措施的得9分；
（2）安全保障方案能提供较为详细、合理、周密保护措施的得7分；
（3）安全保障方案基本详细、合理、具有保护措施的得5分；
（4）安全保障方案不详细、不合理、不具有保护措施的得3分；
（5）安全保障方案不合理或未提供的不得分。
	9
	主观分

	业绩

	3.1
	类似业绩
	投标人提供自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目案例（标的物须包含监控类货物）， 每提供一个得2分，最高4分。（所提供材料必须反映相关内容，提供项目合同扫描件）。
	4
	客观分

	履约能力

	4.1
	履约能力1
	投标人拟投入本项目的项目负责人持有以下证书：
具有信息系统项目管理师证书、ITSS-IT服务工程师证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供以上1类证书得2分，最多得6分。
投标人须上传相关人员的相应证书原件扫描件及2026年1月1日以来任意1个月投标人为其缴纳社保的证明材料。
	6
	客观分

	4.2
	履约能力2
	投标人拟投入本项目的技术负责人持有以下证书：
具有信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师证书、CISAW信息安全保障人员 (安全运维)证书，每提供以上1类证书得2分，最多得6分。
投标人须上传相关人员的相应证书原件扫描件及2026年1月1日以来任意1个月投标人为其缴纳社保的证明材料
	6
	客观分

	4.3
	履约能力3
	项目实施团队能力（不含项目负责人和技术负责人）：
团队成员具有高级系统分析师证书、CISAW信息安全保障人员认证证书（应急服务），每提供1个证书得2分，最高得4分。
备注：一类证书只记一次分，一人多证不重复得分。
投标人须上传相关人员的相应证书原件扫描件及2026年1月1日以来任意1个月投标人为其缴纳社保的证明材料。
	4
	客观分

	合计
	
	
	100分







第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   



投标文件目录
[bookmark: _Toc120614284]一、资格证明文件
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、投标函
五、开标一览表
六、核心产品品牌一览表
七、投标分项报价表
八、技术要求响应及偏离表
九、商务要求响应及偏离表
十、中小企业声明函（如有）
十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
十二、联合体协议（如有）















一、资格证明文件
[bookmark: _Toc181719706]资格证明文件
  1、投标人营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件； 
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料；
  4、投标人参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
  5、投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；




二、满足特定资格要求的证明文件
1、本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。
2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供网页截图）




三、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日    期：

法定代表人身份证及被授权人身份证













四、投标函
投标函
致：南京东来工程咨询有限公司
根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加同一合同项下的政府采购活动。
8.我单位没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
9.我单位没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
10.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
11.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：
五、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标单价（元）

	小写（元）：                             



                                              日  期：



六、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容。




七、投标分项报价表
投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	产品名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	投标总价（元）：



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。
4.行数不够，可自行添加。








八、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。



九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。







十、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。


                                         十二、联合体协议
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）    
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的¨内打“√”。
3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。




质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               分包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。




1

１７
 
附件四、中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	
	
	≥500
	
	
	≥50
	
	
	＜50
	
	

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	
	≥2000
	≥300
	
	≥300
	≥20
	
	＜300
	＜20
	

	3
	建筑业
	≥80000
	
	≥80000
	≥5000
	
	≥5000
	≥300
	
	≥300
	＜300
	
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	
	≥5000
	≥20
	
	≥1000
	≥10
	
	＜1000
	＜5
	

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	
	≥500
	≥50
	
	≥100
	≥10
	
	＜100
	＜10
	

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	
	≥3000
	≥300
	
	≥200
	≥20
	
	＜200
	＜20
	

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	
	≥1000
	≥100
	
	≥100
	≥20
	
	＜100
	＜20
	

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	
	≥2000
	≥300
	
	≥100
	≥20
	
	＜100
	＜20
	

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	
	≥2000
	≥100
	
	≥100
	≥10
	
	＜100
	＜10
	

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	
	≥2000
	≥100
	
	≥100
	≥10
	
	＜100
	＜10
	

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	
	≥1000
	≥100
	
	≥100
	≥10
	
	＜100
	＜10
	

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	
	≥1000
	≥100
	
	≥50
	≥10
	
	＜50
	＜10
	

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	
	或,≥10000
	≥1000
	
	且,≥5000
	≥100
	
	且,≥2000
	＜100
	
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	
	≥1000
	≥300
	
	≥500
	≥100
	
	＜500
	＜100
	

	15
	租赁和商务服务业
	
	≥300
	或,≥120000
	
	≥100
	且,≥8000
	
	≥10
	且,≥100
	
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	
	≥300
	
	
	≥100
	
	
	≥10
	
	
	＜10
	



	南京市政府采购供应商信用承诺书


	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	   我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。               

                      供应商名称（盖章）：
                      法定代表人（签字）：
                      二〇    年  月    日



