
[bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc513029200]

招　标　文　件
项目名称：2026年信息系统改造及视频平台升级
项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0327
（非专门面向中小企业）







南京市公共资源交易中心
2026年9月




总  目  录

第1章 投标邀请…………………………………… 2
第2章 投标人须知………………………………… 4
第3章 合同文本……………………………………14
第4章 采购需求……………………………………17
第5章 评标方法与评标标准………………………34
第6章 投标文件格式………………………………39

第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0327
2.项目名称：2026年信息系统改造及视频平台升级
3.预算金额：293.9万元
4.最高限价：293.9万元
5.采购需求（简介）：雨花台区政务网站群系统、地图服务平台、雨花台区网格化系统改造及相关成品软件采购，感知融合平台功能升级及扩容。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：730天（系统开发时间为合同签订后365天内，运维时间为验收合格后365天）
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月9日14时00分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织勘察及答疑，如对采购需求有疑问，请咨询采购人。
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人《质疑函》收件人：张工，收件地址：南京市雨花台区雨花南路2号，联系电话：025-52880975。
交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市雨花台区城市数字治理中心
地  址：南京市雨花台区雨花南路2号
联系人：张先生
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系电话：025-52880975
2.交易中心
[bookmark: OLE_LINK2]地  址：南京市建邺区江东中路265号
联系人：杨先生
联系电话：025-68505993
 
[bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc120614211]
第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表，否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27.政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市雨花台区财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在服务采购项目中，投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（不对项目涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求），即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221]评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
41.数据交易说明
数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。
数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API数据、加密数据等。
数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。
数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 合同签订后1个月内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。
8.1.2 若中标（成交）供应商为中小企业，验收合格后1个月内，甲方向乙方支付合同总价款的70%。
8.1.3 若中标（成交）供应商非中小企业，验收合格后1个月内，甲方向乙方支付合同总价款的60%；验收合格1年内，甲方向乙方支付合同总价款的10%。
8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额2%的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日0.01%向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的5%。
11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日0.03%向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额10%的违约金。
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  
甲方：（公章）                       乙方：（公章） 
  地址：                               地址： 
  法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：
联系电话：                           联系电话：          
                                          
签订日期：


《*******合同》补充协议（合同附件）
如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目属性：服务类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
为深入贯彻《公共安全视频图像信息系统管理条例》等文件的工作要求，以构建自主可控的国产化信息技术体系为核心，通过国产化适配改造与智能化能力提升，打造本质安全、运行韧性与协同效能并重的数字政府运行新范式。
（二）项目建设遵循标准
《中华人民共和国网络安全法》
《中华人民共和国数据安全法》
《公共安全视频图像信息系统管理条例》
《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）
《数字中国建设整体布局规划》（2023年2月27日中共中央、国务院印发）
《省政府办公厅关于印发江苏省政务“一朵云”建设总体方案的通知》（苏政办发〔2023〕36号）
《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）
《关于印发〈公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系（2017版）〉和〈公共安全视频图像信息交换共享体系IP地址规划〉的通知》（中综秘〔2017〕3号）
《南京市公共安全视频监控建设联网应用工作实施意见》（市视频办〔2017〕1号）
《南京市公共安全视频监控建设管理规范》（市视频办〔2017〕2号）。
招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述所列标准，还须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	中小企业划分标准所属行业
	属性
	备注

	1
	国产操作系统1
	2
	套
	5060
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	2
	国产操作系统2
	35
	套
	5390
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	3
	国产数据库1
	3
	套
	52399
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	4
	国产数据库2
	3
	套
	40333
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	5
	国产数据库3
	1
	套
	55000
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	6
	国产中间件
	8
	套
	26160
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	7
	国产应用客户端
	1
	套
	4666
	
	软件和信息技术服务业
	货物
	

	8
	信息系统改造
	1
	项
	726300
	主要产品
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	9
	感知融合平台功能升级
	1
	项
	406030
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	10
	文件存储设备
	1
	套
	798666
	
	工业
	货物
	

	11
	视频水印设备
	1
	套
	125385
	
	工业
	货物
	

	12
	地图服务及坐标系切换
	1
	项
	28800
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	13
	“我的南京”单点跳转集成
	1
	项
	27900
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	

	14
	系统集成
	1
	项
	80007
	
	软件和信息技术服务业
	服务
	


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.成品软件
	序号
	软件名称
	技术规格
	数量
	单位

	一
	国产操作系统

	1
	国产操作系统1
	不低于以下配置：
★1.符合信创标准的国产主流服务器操作系统，需满足中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告关于操作系统的要求；
2.支持飞腾/鲲鹏/海光等主流国产CPU；支持主流国产自主可控数据库和中间件；
3.支持KVM、Docker、LXC等虚拟化方式；
4.支持NTFS、XFS、GFS2、Ext3、Ext4等文件系统；
5.支持FCoE、iSCSI，支持Ceph块设备，内置支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速IO；
6.支持swap压缩以减少IO并提高性能；
7.支持SSH、SPICE、RDP、VNC协议；
8.支持samba服务、SSH服务、NTP服务、Telnet服务、DHCP服务、DNS服务、SMTP服务等；
9.提供丰富的开发工具和完整的 Linux开发环境，支持 Java（包括 OpenJDK/JVM、Oracle JDK/JVM、IBM JDK/JVM）、C/C++、Python、Perl、Shell 脚本、Ruby、PHP 等编程语言；
10.支持以命令行工具和图形化界面的方式对系统进行安全加固、账户保护、网络保护、应用保护、可信度量、安全内存和指令流预检测方面的安全防护；
11.提供运维监控工具，支持对系统体检、系统监控、日志收集等功能，提高易管理性，快速诊断识别，减少运维成本；
12.提供最终用户永久授权，并提供一年操作系统软件原厂质保升级服务。
	2
	套

	2
	国产操作系统2
	不低于以下配置：
★1.符合信创标准的国产主流服务器操作系统，需满足中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告关于操作系统的要求；
2.支持飞腾/鲲鹏/海光等主流国产CPU；支持主流国产自主可控数据库和中间件；
3.支持CPU内置功能；
4.支持最大内存不小于4TB；
5.支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如 LVM）、自定义分区设置、 安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统；
6.支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询；
7.支持XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等；
8.提供永久授权，支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等方式；未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性；
9.通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括GNU C、GNU C++、Java、Qt、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS等；
10.支持在KVM、Xen、Hyper-V虚拟机上安装部署操作系统；
11.提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护；
12.支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级；
13.提供包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等基础组件兼容服务；
14.提供三年操作系统软件原厂质保服务。
	35
	套

	二
	国产数据库
	　
	　

	1
	国产数据库1
	不低于以下配置：
★1.符合信创标准的国产主流数据库，需符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告中关于数据库相关要求；
2.支持飞腾/鲲鹏/海光等主流国产CPU；支持主流国产自主可控操作系统、中间件；
3.基本功能：DML语句UPDATE、INSERT、DELETE、MERGE支持对各类CTE对象进行操作，包括：单表CTE、多表关联CTE、单表视图CTE及多表关联的视图CTE；
▲4.高级功能：提供QueryMapping查询映射功能，支持对DQL、DML及特定DDL等SQL语法的解析；支持语句级的Wildcard模式，以实现对表名、列名及变长数组的模糊匹配；
5.可靠性：数据库内核自带检测坏块函数，可以通过该内置函数发现丢失的文件，并可以修复。对于表文件损坏的页面，不借助任何工具通过备库自动修复；
▲6.安全性：提供SQL防火墙功能，支持为不同用户单独设置不同的SQL防火墙策略，可设置指定用户连接数据库，并仅执行已授权的SQL语句，同时可检测、阻止和记录任何意外的SQL语句，有效降低SQL注入攻击、异常访问以及凭据盗窃或滥用的风险；
7.高可用性：集群支持在多网络段IP组网环境中部署，并做到软件层冗余。在多网段有大部分故障的场景下，仍可以找寻可用的网络进行通信，而不会触发集群间的故障转移；
8.高性能：支持自定义函数的结果集缓存功能，首次执行函数保存函数的结果集，通过在函数内打印值的方式可以验证调用函数的结果返回是使用结果集，而不是再次执行函数返回结果；
9.提供最终用户永久授权，并提供一年软件原厂质保服务。
	3
	套

	2
	国产数据库2
	不低于以下配置：
★1.符合信创标准的国产主流数据库，需符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告中关于数据库相关要求；
2.支持飞腾/鲲鹏/海光等主流国产CPU；支持主流国产自主可控操作系统、中间件；
3.集中式数据库，支持主备实例集群部署，支持按16vCPU、32vCPU规格资源调度；
4.操作要求
（1）支持命令行或图形化的安装；支持命令行或图形化的可配置安装能力；依据安装环境提供相应的初始化参数配置值；提供图形化软件组件管理向导工具；
（2）支持Shared-Nothing的MPP架构，支持全分布式并行执行，一款产品同时支持集中式、分布式两种部署架构；
（3）支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务；关闭服务后，再启动服务，服务正常；
（4）支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性；提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况。
5.配置要求
支持云上和物理机部署，可由云管平台统一纳管，实现不同数量vCPU资源的灵活调度，并按需配置相应授权，提供高性能的数据处理能力，具有高可用、高性能、高弹性、高智能、高安全、易部署、易迁移等特性。
6.性能要求
（1）在大量并发、更新、查询、删除情况下，压力测试24小时条件下，能够保证性能稳定性，性能抖动小于5%；
（2）支持创建物化视图，支持物化视图上索引建立，查询性能与普通表持平；
（3）支持通过Hint或参数调整SQL并行度；
（4）基于标准TPC-C模型，100仓基础数据量下，500并发用户数20分钟执行结果，tpmC高于160万。
▲7.功能要求
（1）支持数值类型；支持字符类型；支持二进制类型；支持日期和时间类型；支持布尔类型；支持（大）文本类型；支持大对象类型；
（2）中文字符集符合GB 18030的要求；
（3）支持对比条件表达式；支持逻辑条件表达式；支持空值条件表达式；支持等于条件表达式；支持模式匹配条件表达式；支持区间条件表达式；支持IN条件表达式；支持存在条件表达式；支持以上条件表达式的复合表达式；
（4）在线DDL支持添加列、删除列、添加分区、删除分区，表操作指定字符集，创建索引、重建索引等场景，操作期间不阻塞正常业务SQL执行，DDL事务里支持drop、truncate等操作的快速回滚。在线DDL需要支持如下功能：1）列操作：添加列、删除列；2）表操作：指定字符集；3）分区操作：添加分区、删除分区；4）表空间操作：重命名，修改表空间所有者；5）索引操作：创建索引、重建索引；
（5）提供以下分区方式：哈希分区方式；范围分区方式；列表分区方式；
（6）具备向量数据库功能。支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询；支持在线变更表结构、索引；支持数据的增加、删除、修改和查询；
（7）支持事务的ACID；
（8）运行状态下支持对数据库进行全库备份；运行状态下支持对数据库进行部分备份；运行状态下支持对数据库进行增量备份；
（9）提供数据库资源配置向导；提供远程数据库服务启动、关闭功能；
（10）提供图形化的运维工具；
（11）a)基本配置参数：1）配置资源使用限额；2）配置连接数；3）配置白名单；b）逻辑存储配置：1）图形界面支持逻辑存储配置；2）提供图形化界面管理数据库对象逻辑空间分配功能；c）提供图形界面配置参数功能，支持图形界面配置用户口令；d）配置审计：1）支持图形化界面配置审计策略；2）支持查看审计数据；
（12）具备较强的数据库迁移能力；
（13）支持内核多租户管理：租户间CPU、内存等资源相互隔离，互不干扰。
8.安全要求
（1）产品具备高安全性；
（2）将系统管理员分为数据库管理员、数据库安全员和数据库审计员三种类型；
（3）建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复；
（4）支持商用密码二级；
（5）在防篡改能力、不可抵赖能力、安装适配及兼容能力、应用性能力、信任域能力、风险识别能力等方面，满足防篡改数据库基础能力测试要求；
（6）支持全密态功能，能够实现数据在传输、运算以及存储的各个环节始终都处于密文状态。在全周期数据密态、密态数据处理、加密算法与密钥管理、数据库基本能力等方面，满足全密态数据库基础能力测试要求。
9.可靠性要求
（1）支持数据库实例启动时错误检测能力；
（2）支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力；
（3）支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力；
（4）支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力；
（5）支持网络中断时，保障事务一致性；
（6）系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性；
（7）支持完全媒体故障恢复的能力；
（8）提供基于时间点故障恢复功能；
（9）系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性；
（10）支持完全媒体故障恢复的能力；
（11）提供基于时间点故障恢复功能；
10.运维要求
（1）具备远程维护功能；支持智能运维能力，包括智能索引推荐和分片键推荐等；
（2）提供通知管理员的方法或工具；
（3）支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员；
（4）提供报警API；
（5）报警发生时，支持报警信息的实时展示；
（6）实时监测SQL执行过程中资源使用情况；
（7）提供查询计划的缓存管理功能；
（8）提供SQL改写的优化建议；
（9）支持统计集群节点CPU使用情况；
（10）支持统计集群节点内存使用情况；
（11）支持统计集群节点磁盘使用情况；
（12）支持统计集群节点网络使用情况。
11.提供一年内次数不限的含电话服务和远程电子化支持服务和10人天现场技术支持服务（当遇到紧急问题或疑难问题，远程无法解决时，提供现场的专业技术支持服务，包括数据库适配对接测试等），支持内容包括：
（1）数据库相关问题咨询，故障处理；
（2）应用适配支持、连接池配置、JDBC等驱动配置服务；
（3）数据库定期健康巡检，告警分析，备份恢复；
（4）数据库性能调优，慢SQL分析等优化服务；
（5）运维保障（交付件整理和输出、包括巡检报告和故障分析报告等）支持服务。
12.提供永久授权，提供一年软件原厂质保服务。
	3
	套

	3
	国产数据库3
	不低于以下配置：
★1.符合信创标准的国产主流数据库，需符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告中关于数据库相关要求；
2.支持飞腾/鲲鹏/海光等主流国产CPU；支持主流国产自主可控操作系统、中间件；
3.数据库运行管理
（1）性能监测与优化
对国产数据库的性能指标进行实时监控，如查询响应时间、事务处理速度、并发用户数等。根据监控结果实施优化策略，包括调整数据库参数、优化查询语句、增加硬件资源等，以提高数据库的运行效率。支持AWR报告，表空间分析，SQL分析，登录锁定，死锁分析，会话分析，事件分析，自定义SQL监控，表数据监控。
（2）数据安全与完整性保障
备份恢复策略：制定完善的数据备份计划，包括全量备份和增量备份的频率、存储介质和保留期限。同时，要定期进行备份恢复测试，确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复。
访问控制与权限管理：严格控制对数据库的访问权限，根据用户角色和业务需求分配最低限度的权限。例如，普通业务人员可能只有数据查询权限，而管理员才有数据修改和删除权限。
支持基于SM4算法的存储加密，支持数据加密存储，支持国密算法加密，支持全面加密，数据文件、日志文件、备份文件、导入导出文件等均支持透明加密；支持数据库级、表级、列级等不同级别加密，支持不同用户、不同列设置不同密钥。
（3）兼容性维护
确保国产数据库与政务应用程序的良好兼容。在应用程序升级或改造时，要同步进行兼容性测试，避免因数据库变更导致应用系统出现故障。若政务系统需要与其他外部系统进行数据交互，要保证数据库在接口和数据格式等方面的一致性，满足数据共享和交互的需求。
支持跨平台迁移，支持国产数据库、Oracle等主流数据库的双向平滑迁移，支持文件迁移，支持图形化向导式迁移模式以及迁移异常信息记录和保存、配置迁移策略和并行化数据迁移、批量数据快速加载方式、命令行式迁移模式、文件迁移、双向迁移。
（4）高性能
数据库能够采用多趟扫描、代价估算的优化策略。系统基于数据字典信息、数据分布统计值、执行语句涉及到的表、索引和分区的存储特点等统计信息实现代价估算模型，在多个可行的执行计划中选择代价最小的作为最终执行计划。可以实现多版本机制，读操作不会被写操作阻塞。采用多线程工作机制，可以采用并行计算和动态自适应计划的功能，实现对硬件环境最佳利用率。单机能够支持10W级别以上的物理并发，并行稳定运行72小时不掉线。
（5）扩展性
数据库能够实现集群架构能力，支持基于自主研发统一内核的多集群体系架构，在一套数据库产品内核代码上，可实现包括共享存储集群、分布式集群、实时同步集群、大规模并行处理集群、读写分离集群、主备集群。
（6）授权模式
提供最终用户永久授权，并提供三年原厂质保服务。数据库需要支持多种模式授权，能够以CPU物理核心个数、数据库服务器节点数进行单点授权。也可以通过用户数量、并发数量进行授权。同时支持场地授权或产品订阅的收费模式。
	1
	套

	三
	国产中间件　
	　
	　

	1
	国产中间件
	不低于以下配置：
★1.符合信创标准的国产主流中间件；
2.支持飞腾/鲲鹏/海光等主流国产CPU；支持主流国产自主可控操作系统、数据库；
3.中间件运行管理需求
（1）服务监控与稳定性保障
对中间件服务的状态进行实时监测，包括服务器进程、端口连接、消息队列长度等。具备一定的故障自动检测和恢复能力，当中间件出现部分故障时，能够自动重启服务或切换到备用服务器，保证政务业务的连续性。
（2）参数配置与性能调优
根据政务业务的特点和负载情况，对中间件的参数进行合理配置。定期对中间件性能进行分析，找出可能存在的性能瓶颈，如网络带宽限制、内存不足等，并采取相应的优化措施。
（3）版本管理与更新
版本兼容性：在进行中间件版本更新时，要充分考虑与政务系统中其他组件的兼容性。例如，新的中间件版本可能需要应用程序进行相应的调整，要提前进行测试和评估。
更新策略制定：制定合理的更新策略，选择合适的更新时间窗口，避免在业务高峰期进行更新，减少对政务业务的影响。
4.应用服务器功能
兼容性；支持主流国产操作系统，如麒麟OS、统信UOS等；支持主流国产服务器芯片，鲲鹏、海光等；支持主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。
基础功能：具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本功能，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境。
监控管理：内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。监控服务可以选择监视信息的回放时间段，方便运维人员了解过去某段时间的系统和应用的监控情况。
高性能与高可用性：支持集群部署，提供集群管理工具；支持在管理控制台页面上配置异步日志，保证日志输出的同时降低对应用系统性能的影响。
安全性：支持命令行审计功能，能记录每次命令行操作。支持采用双因子认证鉴别技术对用户身份进行鉴别。
动态授权：在不停止应用服务器运行的情况下，支持动态更新license以及集中管理替换license，避免更新license对业务正常运行的影响。
5.消息中间件功能
可靠的消息传输：确保消息在系统之间的准确传输，采用可靠的消息传递机制，如确认机制、重试机制等，避免消息丢失或重复。同时，支持多种消息传输模式，如同步传输、异步传输等。
消息队列管理：具备消息队列管理功能，能够对消息进行分类、存储和调度。支持创建、删除、查看消息队列，以及对消息队列的长度、优先级等进行设置。
消息订阅与发布：支持消息的订阅和发布功能，政务系统可以根据自身的业务需求订阅或发布特定的消息。
6.事务管理功能
分布式事务支持：在政务应用中，往往涉及多个系统的协同操作，需要支持分布式事务管理。中间件应能够协调各个系统之间的事务，确保事务的一致性和完整性。
事务监控与管理：对事务的执行过程进行监控和管理，能够实时查看事务的状态、进度等信息。在事务出现异常时，能够进行回滚操作，保证系统的稳定性和数据的一致性。
7.系统集成与对接
与现有系统的集成：能够与现有的政务系统进行无缝集成，包括与不同操作系统、数据库、应用系统等的对接。提供丰富的集成接口和工具，方便系统的集成和扩展。
统一身份认证与授权：支持统一身份认证和授权机制，实现用户在多个系统中的单点登录。用户只需在一次登录后，即可访问授权的所有政务应用，提高用户体验和工作效率。
▲8.中间件集群部署多个中间件节点，可随节点数量增加，中间件的服务能力呈线性递增。
9.内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。
10.内置快照功能，能够对服务器及应用程序的运行信息进行捕获。
11.提供最终用户永久授权，并提供三年软件原厂质保服务。
	8
	套

	四
	视频平台国产应用客户端　
	　
	　

	1
	国产应用客户端
	不低于以下配置：
1.满足统信UOS桌面版20 ARM 64位、统信桌面操作系统V20专业版（1043）ARM 64位、银河麒麟桌面操作系统V10 ARM 64位、银河麒麟桌面操作系统V10（SP1）ARM 64位、银河麒麟桌面操作系统4.0 ARM 64位等国产化环境下访问感知融合平台客户端的使用需求；
2.满足运行资源总览、资源目录管理、本级视频接入、标签共享、资源目录填报、场景治理、级联视频接入、点位搜索、场所空间自动标注、标签手动标注、事件研判与检索、智能标签自动标注、视频片段调阅、事件订阅等感知融合平台服务端侧已有功能，确保在国产化环境下正常使用。
	1
	套



2.定制化软件
	序号
	一级功能
	二级功能
	功能描述

	一、信息系统改造

	（一）雨花台区政府网站群系统

	1
	适配改造
	/
	1.将现有环境下的功能模块迁移至符合信创标准要求的平台环境；
2.包括网站建设、内容管理、权限管理、组件管理、系统管理等5个功能模块，实现对接系统从原有环境向符合信创标准的技术体系的平滑迁移，确保数据互通与业务连续性；
3.完成符合信创标准的操作系统适配、数据库适配、CPU适配及中间件适配。在目标环境部署完成后，需将现有应用及数据库迁移至符合信创要求的环境，确保各项功能正常运行，软件质量与可靠性符合要求。

	（二）地图服务平台

	1
	基础框架
	/
	1.将现有环境下的功能模块迁移至符合信创标准要求的平台环境；
2.实现对接系统从原有环境向符合信创标准的技术体系的平滑迁移，确保数据互通与业务连续性；
3.完成符合信创标准的操作系统适配、数据库适配、CPU适配及中间件适配。在目标环境部署完成后，需将现有应用及数据库迁移至符合信创要求的环境，确保各项功能正常运行，软件质量与可靠性符合要求。

	2
	地图服务中心
	/
	1.将现有环境下的功能模块迁移至符合信创标准要求的平台环境；
2.实现对接系统从原有环境向符合信创标准的技术体系的平滑迁移，确保数据互通与业务连续性；
3.完成符合信创标准的操作系统适配、数据库适配、CPU适配及中间件适配。在目标环境部署完成后，需将现有应用及数据库迁移至符合信创要求的环境，确保各项功能正常运行，软件质量与可靠性符合要求。

	3
	个人中心
	/
	1.将现有环境下的功能模块迁移至符合信创标准要求的平台环境；
2.实现对接系统从原有环境向符合信创标准的技术体系的平滑迁移，确保数据互通与业务连续性；
3.完成符合信创标准的操作系统适配、数据库适配、CPU适配及中间件适配。在目标环境部署完成后，需将现有应用及数据库迁移至符合信创要求的环境，确保各项功能正常运行，软件质量与可靠性符合要求。

	（三）雨花台区网格化系统

	1
	主题分析
	/
	1.将现有环境下的功能模块迁移至符合信创标准要求的平台环境；
2.完成服务器端适配，包含数据库适配改造、物理文件迁移、历史数据备份、信创数据库迁移、信创中间件适配、信创适配全流程验证、ETL工具适配、ETL脚本迁移、文件服务适配等；
3.完成终端适配，包含操作系统适配、浏览器适配。

	2
	联动处置
	/
	1.将现有环境下的功能模块迁移至符合信创标准要求的平台环境；
2.完成服务器端适配，包含数据库适配改造、物理文件迁移、历史数据备份、信创数据库迁移、信创中间件适配、信创适配全流程验证、ETL工具适配、ETL脚本迁移、文件服务适配等；
3.完成终端适配，包含操作系统适配、浏览器适配。

	3
	综合查询
	/
	1.将现有环境下的功能模块迁移至符合信创标准要求的平台环境；
2.完成服务器端适配，包含数据库适配改造、物理文件迁移、历史数据备份、信创数据库迁移、信创中间件适配、信创适配全流程验证、ETL工具适配、ETL脚本迁移、文件服务适配等；
3.完成终端适配，包含操作系统适配、浏览器适配。

	4
	绩效考核
	/
	1.将现有环境下的功能模块迁移至符合信创标准要求的平台环境；
2.完成服务器端适配，包含数据库适配改造、物理文件迁移、历史数据备份、信创数据库迁移、信创中间件适配、信创适配全流程验证、ETL工具适配、ETL脚本迁移、文件服务适配等；
3.完成终端适配，包含操作系统适配、浏览器适配。

	5
	统计分析
	/
	1.将现有环境下的功能模块迁移至符合信创标准要求的平台环境；
2.完成服务器端适配，包含数据库适配改造、物理文件迁移、历史数据备份、信创数据库迁移、信创中间件适配、信创适配全流程验证、ETL工具适配、ETL脚本迁移、文件服务适配等；
3.完成终端适配，包含操作系统适配、浏览器适配。

	6
	精神障碍患者矛盾风险
	/
	1.将现有环境下的功能模块迁移至符合信创标准要求的平台环境；
2.完成服务器端适配，包含数据库适配改造、物理文件迁移、历史数据备份、信创数据库迁移、信创中间件适配、信创适配全流程验证、ETL工具适配、ETL脚本迁移、文件服务适配等；
3.完成终端适配，包含操作系统适配、浏览器适配。

	7
	出租房屋矛盾风险
	/
	1.将现有环境下的功能模块迁移至符合信创标准要求的平台环境；
2.完成服务器端适配，包含数据库适配改造、物理文件迁移、历史数据备份、信创数据库迁移、信创中间件适配、信创适配全流程验证、ETL工具适配、ETL脚本迁移、文件服务适配等；
3.完成终端适配，包含操作系统适配、浏览器适配。

	8
	家庭婚恋纠纷风险
	/
	1.将现有环境下的功能模块迁移至符合信创标准要求的平台环境；
2.完成服务器端适配，包含数据库适配改造、物理文件迁移、历史数据备份、信创数据库迁移、信创中间件适配、信创适配全流程验证、ETL工具适配、ETL脚本迁移、文件服务适配等；
3.完成终端适配，包含操作系统适配、浏览器适配。

	二、感知融合平台功能升级

	1
	视频云存储管理
	平台基础服务
	1.基础运行，实现集群管理、计划管理、集群负载均衡；
2.视频云存储集群，多台存储节点组成集群，集群对外提供唯一服务IP，集群扩容后，对外IP保持不变；
3.前端点位录像计划管理，实现前端摄像机的录像计划下发后的自动均衡；
4.负载均衡管理，对业务和数据的负载均衡管理，根据各个节点的负载压力或故障情况，自动将业务相对均衡地分配到集群其他节点上面。在异常节点恢复后，重新自动均衡到所有在线的节点上；
5.视频和图片数据的存储，支持跨节点数据安全。在EC纠删码冗余范围内的部分节点故障后，可以通过其他节点上的数据将故障节点上的数据重构恢复。

	2
	
	前端点位
	设备集中管理，对存储节点设备进行集中的统一管理，查看设备在线状态，设备IP，设备硬盘数量，设备的CPU、内存使用率和网络速率信息；对设备的CPU、内存消耗较高的服务进行监控展示；对存储设备的网络进行配置，可以查看网口带宽，网络上下行速率，对网口设置IP；对存储设备上的硬盘进行集中监控，查看硬盘容量，接口类型和硬盘状态；对设备进行故障节点替换，支持删除离线节点。含2台节点授权。

	3
	
	存储虚拟化服务
	1.存储虚拟化，将所有磁盘容量格式化后虚拟化成一个或者多个资源池使用，资源池无单节点容量限制；含500T授权；
2.EC设置，设置同一个集群不同域的磁盘级EC或者设备级EC，满足不同的数据保护等级需求；实现在线调整资源池的数据保护EC级别；
3.资源池创建，支持设置资源池的容量大小、资源池扩容；
4.覆盖策略配置，通过配置资源池的周期性覆盖、容量覆盖、不覆盖的策略来设置数据的覆盖策略；通过修改资源池的保存周期，批量设置点位的保存时长，修改后可及时生效；
5.数据存储策略配置，通过修改资源池的数据存储策略来批量修改点位的数据存储周期，修改后可同步更新点位的历史数据的生命周期。

	4
	
	缓存加速服务（内存）
	1.大图图片数据缓存加速，对人体、车辆等大图图片数据即存即取场景，支撑AI解析应用；
2.高并发图片缓存加速，提供高并发图片提取性能，支撑数据摆渡或者业务提取做智能分析；
3.多业务场景缓存加速，实现全析搜图、图片比对、图片抓拍解析等业务场景缓存加速；

	5
	互联网子平台
	基础管理
	1.门户首页，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
2.集中管理，实现认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等统一管理；
3.用户权限管理，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
4.资源统一管理，实现组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；
5.用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；
6.NTP校时服务，支持对设备和服务器统一校时；
7.统一开放，实现数据、服务等统一开放；
8.系统运行状态监测，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。

	6
	
	视频管理
	1.视频实时预览，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；含40路授权；
2.视频操作控制，实现云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制；
3.智能规则展示，实现针对热成像设备温度信息实时展示等；
4.资源视图管理，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5.全景视频监控预览，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
6.录像计划管理，支持实时录像计划、录像回传计划；
7.录像回放，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。

	7
	
	设备网络管理
	1.状态采集，采集监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集；含300路授权；
2.指标检测，实现监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测；
3.告警信息统计展现，支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置；
4.视频运维报表统计，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表；
5.巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。

	8
	
	视频联网
	1.上下级域注册管理，实现平台数据级联；
2.资源同步；
3.级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲；
4.级联视频点位设备操作控制。

	9
	
	视频联网汇聚
	下级平台推送到本级平台视频点位路数控制，通过级联点位授权路数控制；含5000路授权。

	10
	视频预热
	/
	1.视频预热管理，包括预热预案的新增、编辑、删除。通过智能缓存的方式提高平台点位取流速度，并对预取流视频点位进行质量诊断，展示诊断结果；
2.分配智能预热资源，对过去一段时间内视频播放首屏耗时超过一定时间且播放次数超过一定次数的点位，触发视频预热动作。

	11
	视频巡检
	终端状态管理
	1.终端状态检测，实现监控点的在离线状态、时钟状态、录像完整性、录像保存天数检测；含25000路授权；
2.监控点离线故障诊断，可展示故障诊断链路详情，输出诊断报告；
3.编码设备的在离线状态、硬盘状态检测；
4.解码设备的在线状态、工作状态、温度检测。

	12
	
	视频联网运维
	下级平台统一监控。支持大型联网场景下的视频联网监控，包括联网平台稳定性监控、视频调度详情查询、联网资源监控、联网操作记录查询，并提供统计报表。

	13
	
	智能画面检测
	1.图像故障诊断，对包括蓝屏、图像模糊、图像过亮、图像偏色、彩色条纹、对比度、异物遮挡、图像过暗、频闪、视频剧变、视频丢帧、画面冻结、图像黑白、场景变换、视频抖动、信号丢失、画面朝天、雪花、噪声、干扰、条纹干扰、滚屏、视频卡顿常见摄像机图像故障诊断；
2.检测区域标记，标记树叶遮挡和场景变换的检测区域，降低环境干扰产生的误报；
3.诊断图和基准图查看，提供历史录像播放，复现诊断时的场景。提供诊断图下载，基准图替换，可设置多张基准图，提升巡检准确性；
4.诊断结果修正，可以将异常的结果修正为正常，并在一定时间内不上报异常；
5.信号检测，实现首屏延迟，码流延迟、信令延迟、码流类型、分辨率、码率、码流规范、封装格式、编码格式检测；
6.出图状态检测，可快速过滤出预览不出图的监控点；
7.视频诊断结果统计，可快速过滤出视频质量异常的监控点。

	14
	
	录像可用性监测
	1.历史录像监测，检测监控点的历史录像是否可以正常播放，确保录像的可用性。支持通用的视频图像画面检测。含500路授权；
2.画面质量诊断，通过历史录像片段，诊断录像的画面质量情况。包括：图像模糊、图像过亮、图像偏色、对比度、异物遮挡、图像过暗、视频剧变、视频丢帧、图像黑白、场景变换、视频抖动、信号丢失、噪声干扰、条纹干扰。含500路授权。



3.硬件
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	文件存储设备
	不低于以下配置：
国产设备，裸容量不低于288TB、可用容量不低于150TB。
1.全分布式架构，CPU、内存、硬盘以及网口应均匀分布在3个或以上节点，每节点不少于2个CPU，每节点提供2块≥480GB SSD系统盘，节点可横向扩展，整个集群≥192物理核心，单个CPU主频≥2.6GHz，CPU通过安全可靠测评、≥768G DDR4内存、≥19.2TB NVMe缓存容量（单盘不超过3.2TB）、≥288TB SATA HDD容量（单盘不超过8TB）、12个GE网口、12个25GE网口（含10GE光模块）；
2.内置文件存储系统，提供多租户能力，实现按租户业务隔离；
★3.提供国密加密能力，通过商用密码产品认证、网络关键设备和网络安全专用产品安全认证；
4.提供数据在线重删、压缩功能；
5.提供掉电保护，内存、SSD缓存、主存盘等均具备数据掉电保护功能；
▲6.单个目录支持的文件数不低于3000万、单个文件最大支持1PB；
7.提供端到端数据完整性校验；
8.供货产品符合GB 42250-2022和GB/T 37939-2019国家标准认证；
9.提供原厂规划、三年原厂质保。
	1
	套

	2
	视频水印设备
	不低于以下配置：
1.软硬一体国产化设备，三年质保，支持接入感知融合平台；
2.支持联网系统、应用、用户、用户组、客户端等各类视频调阅对象在预览、回放、下载时对视频画面中人脸、人体、车牌进行打码；
3.支持视频流、图片、固定区域打码；
4.支持视频播放叠加显示水印，减少用户视频泄漏风险；
5.水印信息支持自定义配置，包括内容、位置、字体、透明度、个数、颜色、旋转角度；
6.支持视频脱敏预案管理，包含新增、编辑、删除、复制、禁/启用操作；
7.支持对视频调阅方的权限管理和取流路数、取流时长、使用期限的配置，满足不同项目对于视频业务使用的要求；
8.支持实时记录视频调阅方的实时预览、录像回放、录像下载、云台控制等业务操作，对异常的调用数据进行统计分析并进行展示；
9.支持并发256路1080P@25fps（或128路400W@25fps）打水印，或并发128路1080P@25fps（或64路400W@25fps）打码；
10.设备性能：处理器CPU≥8核，主频≥2.8GHz，内存≥32GB DDR4，硬盘≥56GB SSD，网络接口≥7个10/100/1000M自适应电口，2个10/100/1000M自适应光口，输出接口≥1×HDMI，1×VGA，USB接口≥2×USB 3.0，转码模块≥16颗。
	1
	套



4.对接服务
	序号
	服务名称
	服务内容
	数量
	单位

	1
	地图服务及坐标系切换
	包含以下内容：
1.底层地图引擎替换：替换原WGS84地图服务，接入支持CGCS2000坐标系的底图服务。确保新地图服务API与现有前端框架兼容；处理地图层级、缩放比例适配。
2.空间数据坐标转换：将平台内已有的视频设备点位、区域围栏、监控覆盖面等空间数据从WGS84批量转换为CGCS2000坐标。编写坐标转换脚本/服务，处理历史数据迁移；提供实时输入数据的动态转换接口以防新老数据混杂。
3.视频与地图联动适配：重新校准视频投影融合算法在地图上的经纬度映射，确保视频画面在CGCS2000地图上精准叠加。调整视频融合渲染引擎的坐标接收参数，消除因坐标系切换导致的画面偏移。
	1
	项

	2
	“我的南京”单点跳转集成
	包含以下内容：
1.单点登录（SSO）接口对接：对接“我的南京”政务版平台的认证中心，实现通过“我的南京”政务版免密自动登录视频融合赋能平台。遵循“我的南京”政务版OAuth2.0/CAS等认证协议；开发Token解析与本地会话状态保持逻辑。
2.路由跳转与参数透传：开发从“我的南京”政务版特定业务菜单直接跳转至本平台特定页面（如直接打开某摄像头实时画面）的功能。处理URL路由拦截、参数加解密、深链接跳转后的页面状态初始化。
3.用户权限同步与映射：建立“我的南京”政务版用户体系与本平台用户体系的映射关系，确保跳转后用户权限一致。开发用户信息查询接口，实现按需创建用户及角色权限的下发与绑定。
	1
	项



5.系统集成
	序号
	服务名称
	服务内容
	数量
	单位

	1
	系统集成
	包含以下内容：
1.文件存储设备的安装、集成等，确保感知融合平台、区政务云的正常使用；
2.视频水印设备的安装、集成等，确保感知融合平台的正常调用；
3.国产数据库、国产中间件集成。
	1
	项



★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
2.实施要求
（1）总体要求
投标人应按照项目建设要求按时完成项目开发、调试、测试、集成、施工、部署。在不涉及重大功能新增或升级的情况下，无条件配合建设单位调整功能、需求；投标人提供项目实施团队人员配置情况，并在系统部署工作开始之日起，指派专业的项目负责人负责现场工作的组织、协调和实施工作。
（2）服务要求
投标人所提供的服务技术规格应与响应文件所附的“技术要求响应及偏离表”相一致，并符合最新的国家标准、行业标准、法定职责、条例、规范以及政府及有关部门的特别要求。
（3）验收要求
①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求投标人立即进行补充。
②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范（包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等）应由投标人在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。
③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许投标人进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；投标人应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。
（4）运维要求
①投标人应确保本次采购所有项目安全稳定运行，并提供不低于1年运维服务（自验收报告签字确认日起，开始进入运维期，费用包含在本次总报价中）。运维期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由投标人负责系统恢复。
②对采购人提出的合理服务要求，投标人必须及时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务，小型故障4个小时内恢复，严重故障24个小时内恢复，并及时有效提供解决方案。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由投标人负责。
③投标人须提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供升级服务。
④所有的服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由投标人承担。
⑤运维期内投标人提供的系统软件升级，保证采购人使用最新版本软件。运维期满后软件版本内终身升级。
⑥本项目软、硬件系统采购人可以永久使用，系统软硬件所有接口永久开放，费用包含在本次总报价中。
（5）人员要求
①项目经理1人，具有至少5年信息化项目管理工作经验，项目开发及实施阶段（项目启动至系统上线试运行）须驻场服务，不得兼任其他岗位。
②技术负责人1人，具有至少5年信息化项目技术管理工作经验，项目开发及实施阶段（项目启动至系统上线试运行）须驻场服务，不得兼任其他岗位。
③开发、运维团队成员：不少于8人，具有软件开发、系统集成工作经验，项目开发及实施阶段（项目启动至系统上线试运行）须3人驻场服务。
④项目组所有人员必须为投标人正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。
（6）知识产权及保密要求
①采购人拥有本系统包括永久使用权和修改权在内的一切权利；拥有本系统产生的所有数据的所有权。投标人应当在验收后10日内，将本项目产生的全部软件源代码交付采购人。
②投标人保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控投标人提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，投标人应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。
③投标人须按照与采购人签订的《信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。
④采购人与投标人都拥有本项目定制开发部分的知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：
满足采购人需求的、完整的、可最终良好运行的系统。
系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。
提供项目的最终版本部署包及产品永久授权。
（7）建设成果要求
投标人在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：
①项目启动阶段：项目实施方案。
②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。
③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。
④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。
⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。
⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。
（8）信创适配要求
项目涉及的软件、硬件产品满足信创要求。
（9）网络安全等级保护测评要求
投标人配合采购人，做好系统通过等保测评相关准备工作。
（10）网络安全和数据安全要求，外包网络安全管理要求
符合网络安全和密码应用要求，符合国家安全可靠应用政策规定。
（11）培训要求
投标人提供培训服务，费用包含在投标总价中。
3.付款条件
以合同文本内容为准。
4.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后365天内完成系统开发和整体交付。
（2）交付地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以合同文本内容为准。
6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，投标人签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验，否则采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。投标人在签订合同应按采购人要求提供上述相关证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
（三）演示要求
1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
2.演示内容及演示时长详见“第五章  评标方法与评标标准”。
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第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。
二、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
    3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
三、小微企业价格扣除
1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
四、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位）
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	10
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标文件技术要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.04分。
	12
	客观分

	2.2
	国产操作系统安全要求
	1.所投国产操作系统1产品支持以命令行工具和图形化界面的方式对系统进行安全加固、账户保护、网络保护、应用保护、可信度量、安全内存和指令流预检测方面的安全防护要求。提供所投产品的产品白皮书、原厂公开说明或软件著作权证书等佐证材料，满足要求得3分，未提供不得分。
2.所投国产操作系统2的核心基础组件代码应为全自主代码开发，其中至少包括桌面环境和动态链接库。提供所投产品的产品白皮书、原厂公开说明或自主源代码溯源报告等佐证材料，满足要求得3分，未提供不得分。
	6
	客观分

	2.3
	国产数据库功能要求
	1.所投国产数据库2应具备向量数据库的功能。提供国家认可第三方权威机构出具的对应测评/认证证书，满足要求得2分，未提供不得分。
2.所投国产数据库2应支持全密态功能，能够实现数据在传输、运算以及存储的各个环节始终都处于密文状态。提供国家认可第三方权威机构出具的对应测评/认证证书，满足要求得2分，未提供不得分。
3.所投国产数据库2应支持智能运维能力，包括智能索引推荐和分片键推荐等。提供国家认可第三方权威机构出具的对应测评/认证证书，满足要求得2分，未提供不得分。
	6
	客观分

	2.4
	检测报告
	投标人提供所投国产数据库1应经过以下功能检测。提供第三方检测机构出具的检测报告（所采用的检测方法和标准符合国家及行业相关管理规范要求），需包含以下检测内容，每提供1个检测内容得2分，最多得8分，未提供不得分。
1.支持限制数据库管理员对未经授权的业务表执行DML操作，同时也限制其进行权限管理操作。
2.共享存储集群的自动存储管理（ASM）支持镜像和条带化功能。用户可以在集群上新建镜像磁盘组，并查看磁盘组的故障组信息和磁盘信息。同时，也可以创建带有镜像和条带属性的数据文件，并通过查询操作获取到镜像属性和条带化信息。
3.支持XQuery语言可用于查询解析XML语言：支持其基础语法含简单路径表达式、通配符、XQuery注释、XML空白处理、轴路径表达式、复杂路径表达式。
4.产品完全自主可控，达到《信息技术产品自主原创测评要求（试行）》中的要求，且产品核心功能模块的核心源码自主代码比例不低于95%。
（所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容或功能说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数应用箭头、标红或下划线等进行明显标注）
	8
	客观分

	2.5
	需求理解
	根据本项目采购需求编制，内容包含：1.业务功能需求分析；2.重点难点分析。以上每项内容逐项评分：
分析全面准确，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；分析内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；分析内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	4
	主观分

	2.6
	总体技术方案
	根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.总体架构和性能设计；2.系统部署和安全防护设计。以上每项内容逐项评分：
设计思路科学、技术先进可行，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	4
	主观分

	2.7
	数据同步方案
	根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.数据同步流程；2.权限控制。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	4
	主观分

	2.8
	视频演示
	评委根据供应商提供的针对“感知融合平台功能升级”的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容：
1.演示点位在离线状态查询能力，可按照在线、离线的分类筛选点位，查看持续在线时长、最近巡检时间、IP地址等信息，并提供网络诊断报告。
2.演示视频质量诊断能力，按照出图异常、图像异常、名称标注异常等进行分类查询，在图像异常事件中，可按照图像偏色、图像模糊、遮挡等问题分类查询。
3.演示录像完整性巡查能力，演示录像巡查结果按照录像完整、录像丢失、巡检失败等结果分类查询，录像完整的点位可查看最近一次巡查时间，录像丢失的点位可查看部分丢失或全部丢失，巡检失败点位可查看最近一次巡查时间。
4.演示视频预热能力，演示视频预热预案创建流程，包括预案名称、运行时间、关联点位、码流类型选择、预热方式等，支持配置好的预案开启或暂停。
5.演示视频级联推送能力，平台支持配置上级平台地址信息，实现视频资源对上推送。
6.演示账户权限管理，包括菜单权限、组织权限等功能。
采用类似真实系统演示，以上每个功能点完全覆盖、符合业务逻辑，页面清晰的得2分；以上每个功能点基本覆盖、基本符合业务逻辑，页面基本清晰的得1分；功能点覆盖不够全面、业务逻辑不够清晰不得分。采用系统原型（DEMO）、PPT等非真实系统演示的得对应一半分值。
采用类似真实系统演示最多得12分；采用系统原型（DEMO）、PPT等方式演示最多得6分。
（未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分）
	12
	客观分

	3.服务

	3.1
	项目实施方案
	根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.实施规划；2.项目管理；3.进度管理；4.文档管理；5.文明施工。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	5
	主观分

	3.2
	维保服务方案
	根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.服务措施；2.应急举措；3.服务流程；4.服务保障体系；5.故障解决方案。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	5
	主观分

	3.3
	培训方案
	根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.培训内容；2.方式及频次；3.培训质量保障措施。以上每项内容逐项评分：
方案内容全面、安排合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。
	3
	主观分

	4.业绩

	4.1
	投标人业绩
	投标人提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含操作系统、数据库、中间件中的任意一项，同一类别多项业绩不重复计分），每提供1个得1分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）
	3
	客观分

	5.履约能力

	5.1
	履约能力1
	（1）项目经理能力：
具有工业和信息化部或教育与考试中心颁发的信息系统项目管理师、信创集成项目管理师证书，每提供1个证书得2分，最多得4分，未提供不得分。
（2）技术负责人能力：
具有工业和信息化部或教育与考试中心颁发的系统架构设计师、信创规划管理师证书，每提供1个证书得2分，最多得4分，未提供不得分。
（提供上述人员证书，投标人为其缴纳的2026年3月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可）
	8
	客观分

	5.2
	履约能力2
	项目开发、运维团队能力（不含项目经理和技术负责人）：
（1）团队成员具有具有工业和信息化部颁发的系统架构设计师、网络规划设计师证书，每提供1个证书得2分，最多得4分，未提供不得分。
（2）团队成员具有工业和信息化部颁发的网络工程师、数据库系统工程师证书，每提供1个证书得1分，最多得2分，未提供不得分。
（多人一证、一人多证不重复计分，提供团队成员证书、项目实施经验证明材料，投标人为其缴纳的2026年3月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可）
	6
	客观分

	5.3
	履约能力3
	投标人具有相关软件著作权证书，证书名包含“虚拟化操作系统”“数据安全管控平台”“集群数据库管理”“中间件系统”等相关关键字，每提供1个证书得1分，最多得4分，未提供不得分。
（所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容或功能说明及关键信息，否则不予认可）
	4
	客观分

	合计
	
	100分













第六章  投标文件格式
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投  标  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   




一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、投标分项报价表
六、技术要求响应及偏离表
七、商务要求响应及偏离表
八、中小企业声明函（如有）
九、残疾人福利性单位声明函（如有）
十、联合体协议（如有）
十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）
十二、分包情况说明及分包意向协议（如有）










[bookmark: _Toc120614284]
一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
代理人联系方式（手机号码）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。

三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）               
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：




四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：











五、投标分项报价表
投标分项报价表
[bookmark: OLE_LINK3]投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	分项名称
	品牌
	规格或型号
	交付期（天）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	总报价（元）：

	本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。



备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。



六、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。

七、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	[bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。






八、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.服务采购项目中，服务全部由符合政策的中小企业承接，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“服务”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写承接企业的具体情况。

九、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：





十、联合体协议
联合体协议
（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：
1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）    
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。




十一、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

十二、分包情况说明及分包意向协议
分包情况说明
致：                （采购人名称） 
我单位参加项目编号为_______的_________项目（项目名称）中___（采购包号）的投标。拟在中标后将以下非主体、非关键内容进行分包，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同，将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。 
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型（大型、中型、小型、微型）
	分包承担主体资质
	分包标的内容
	分包合同金额（元）
	占合同总额的比例（%）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	




投标人名称（加盖公章）：______ 
日期：_____年___月___日

注： 
1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供分包情况说明。 
2.如本招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并提供资质证书。

分包意向协议
甲方（投标人）：________ 
乙方（分包承担主体）：________ 
甲方承诺，一旦在项目编号为_______的_________项目（项目名称）___（采购包号）中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 
1.分包内容：_____。 
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。 
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。 
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。 


甲方（盖章）：_________ 
乙方（盖章）：_________ 
日期：_____年___月___日 


注： 
1. 如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供本协议。 
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条 
有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可； 
3. 投标人须按分包情况说明与所有拟分包承担主体分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1
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