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第一章  投标邀请
受溧阳市公安局的委托，溧阳市政府采购中心就2026-2027年度溧阳平安护民工程三期运维服务(项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2026-0016 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
2026-2027年度溧阳平安护民工程三期运维服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月16日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2026-0016
2.项目名称：2026-2027年度溧阳平安护民工程三期运维服务

3.预算金额：500万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为488万元。
5.采购需求（简介）：2021年建设的2021个监控点位的运维服务，包括但不限于：机房托管、用电费用、线路租赁费用、维保费用、点位变更费用、前后端设备维修费用（具体内容详见采购文件第四章）。
6.合同履行期限：一年。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。
4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年10月16日09点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无。
7、 本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：溧阳市公安局　
地址：江苏省常州市溧阳市燕山中路8号
联系人：姚先生    
联系方式：0519-87266295
2.集中采购机构信息
名称：溧阳市政府采购中心
地址：溧阳市琴园路8号
3.项目联系方式
相关联系人：吕先生
电　话：0519-87216894
电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
11、 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交
证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期
15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
19、投标文件的拒收
19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21、开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、 评标委员会
22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评
标。 
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10根据《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（苏财购〔2026〕36号）文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选
人并列的，由采购人依法确定。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、 质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30、签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
第三章  合同文本
技术服务合同

项目名称: []                                               
委托方(甲方): []                        
受托方(乙方): []   
中华人民共和国科学技术部印制

填写说明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同未尽事项，可由当事人附页另行约定补充协议，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同时约定无需填写的条款，应当在该条款处注明“无”等字样。

六、如有必要，可另行签订保密协议。

[]技术服务合同

委托方（甲方）：[ 溧阳市公安局 ]

地址：[ 溧阳市燕山中路8号 ]

受托方（乙方）：[              ]                        

地址：[               ]     

法定代表人/负责人：[             ]               

本合同甲方委托乙方就[2026-2027年度溧阳平安护民工程三期运维服务]项目（“项目”）进行专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。

第一条技术服务内容
1.1技术服务的目标：[                  ]。

1.2技术服务的内容：[                  ]详见附件二清单。

1.3技术服务的方式：[ 本合同服务由乙方负责提供 ]。

第二条技术服务时间和地点

2.1技术服务地点：[ 溧阳 ]。

2.2技术服务期限：[1年]。

第三条甲方提供的工作条件和协作事项
3.1提供技术资料：[ 配合提供相关资料 ]。

3.2提供工作条件：[ / ]。

3.3其他配合协作事项：[ / ]。

3.4甲方提供上述技术资料、工作条件和配合协作事项的时间及方式：[ / ]。

第四条合同费用

4.1本合同费用总额（含税价）：大写人民币[       ]，¥[          ]； 

4.2 合同总费用支付方式：合同签订后付至合同价的50%，截止26年12月31日前，付至合同价的95%，余款经审计后一次性付清。
4.3乙方银行账户信息和纳税人信息

开户行：[              ]

银行地址：[             ]

户名：[                ]

账号：[             ]

统一社会信用代码：[              ]

地址：[               ]

电话：[               ] 

4.3 若甲方存在欠费情况的，不论乙方开具发票和收费通知单的具体时间，乙方每次收到甲方付款按照甲方欠费的先后顺序自动抵充先到期的欠费，直至抵缴完毕。

第五条保密

5.1未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或者披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律、法规、规章或监管要求另有规定或本合同另有约定的除外。乙方向其关联公司提供或披露与甲方业务有关的资料和信息的，不受此限。

5.2 本保密条款在服务期限内及服务终止后二年之内持续有效。

第六条 本合同的变更应当由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的书面请求，另一方应当在收到书面请求后[ / ]个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

[ / ]。

第七条验收
7.1乙方完成技术服务工作的形式：[ 验收合格]。

7.2技术服务工作成果的验收标准：[ 系统正常运行]。

7.3技术服务工作成果的验收方法：[ 远程+现场]。

7.4验收的时间和地点：[由甲方指点]。

第八条侵权处理

8.1如本合同以外的第三方指控乙方为甲方提供服务和/或其为甲方提供的服务成果侵犯该方的专利或著作权, 乙方自费就上述指控自行和/或与甲方共同辩护，并支付法院和行政执法机关最终裁定的或经乙方同意的和解中包括的一切费用、损害赔偿金和合理的律师费用，前提条件是甲方:

（1）就指控立即书面通知乙方。

（2）容许乙方在辩护及任何有关的和解谈判中具有控制权，并配合乙方工作。

在满足上述条件的前提下，乙方就侵权指控对甲方承担本条约定的上述义务。

8.2对因下列任何一项所引起的指控，无论本合同是否有其他约定，乙方均不承担责任：

（1）甲方提供的被并入服务成果之中的任何东西，或乙方遵照甲方或代表甲方的第三方所提供的任何设计、规格或关于实施方法的指示而提供的任何东西。

（2）甲方修改服务成果。

（3）甲方将服务成果与非由乙方提供的任何产品、数据、装置或商业方法一起结合、操作或使用，或为甲方以外的第三方的利益发行、操作或使用服务成果。

第九条个人信息保护和数据安全

为履行本合同，甲方委托乙方处理相关数据和个人信息的，双方同意按照本条约定执行：

9.1个人信息种类：[ 包括但不限于用户信息等，如号码、身份证、通话记录等 ]；乙方处理数据和个人信息的期限为：[ 与本合同履约期限一致 ];处理方式为：[ 委托处理 ] 以及本合同约定的其他处理方式。

9.2甲方保证，其委托乙方处理个人信息已经向个人信息主体履行了法定告知义务，并取得了其同意。甲方保证，其委托乙方处理的个人信息和数据来源合法合规，不存在违反法律法规、监管要求的情况。

9.3 双方均应当严格按照相关法律法规规定，采取措施确保个人信息处理活动符合法律、行政法规的规定，防止未经授权的访问以及个人信息和数据的泄露、篡改、丢失。

9.4乙方有权对甲方提供的个人信息和数据来源合法合规性情况进行检查。对于乙方检查发现甲方个人信息和数据来源违反法律法规、监管要求，或者就其向乙方提供的个人信息未依法向个人履行法定告知义务、未取得个人同意，乙方有权要求甲方在一定期限内整改。如果甲方未按照乙方要求整改或整改未达到乙方的相关要求，乙方有权解除合同，且不承担赔偿责任；由此给乙方造成损失的，甲方应当全额赔偿。

9.5甲方违反本合同及其附件个人信息保护和数据安全相关条款和相关法律法规、监管要求的，甲方应当承担一切民事、行政和刑事责任，如因此给个人信息主体、乙方或其他人造成任何损失的，甲方应当承担全部责任

第十条 违约责任
10.1双方确定，任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应当赔偿因违约给对方造成的一切损失。

10.2甲方未能按照本合同约定支付相关费用的，每逾期[ / ]日，甲方应当按照合同总费用[ / ]%向乙方支付违约金。甲方逾期付费累计达[ / ]日的，乙方有权终止本合同并不承担任何责任，并要求甲方承担乙方因追讨欠费支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费等）。

10.3乙方未能按本合同约定按期提供技术服务的，每逾期[ / ]日，乙方应当按照合同总费用的[ / ]%向甲方支付违约金。如违约金数额累计达到合同总费用的[ / ]%时，甲方有权终止本合同。

10.4 无论本合同其他条款是否有任何相反的约定，乙方在本合同项下应当承担的责任不超过乙方最近[ / ]个月已经收取费用总额的[ / ]%；乙方对因本合同项下行为而导致的甲方或第三方可得利益损失、商业信誉损失、数据丢失或损坏以及间接损失或后果性经济损失等其他损失不承担责任。甲方数据属甲方所有，甲方应当负责数据备份，乙方对甲方数据的丢失或损坏不承担责任。

10.5甲方承诺遵守国家相关法律法规，不进行危害网络安全的活动，若乙方发现甲方有危害网络安全的事项等活动，乙方有权停止技术支持，并解除本合同不负违约责任，本合同项下所有款项不予退还。

10.6本合同履行过程中，如甲方发生以下任一情形的，乙方有权视情节严重程度采取中止或终止履行合同、解除合同等措施并不承担违约责任。如该情形导致第三方向乙方提出法律或行政程序，甲方应当负责解决。如该情形给乙方造成损失的，甲方应当全额赔偿：

（1）被行政机关纳入“严重违法失信”名单；

（2）被人民法院纳入“失信被执行人”名单；

（3）被乙方（含乙方上级单位）纳入违规失信合作商名单；

（4）如存在网络和信息安全违法、违规行为的,包括但不限于因网络和信息安全问题承担刑事责任或受到行政处罚，被列入各级公安机关的涉通讯信息诈骗违法犯罪高危自然人或法人名单、电信业务经营不良名单、失信名单等;

（5）其他相关法律法规规定或有权机关认定的违法失信情形，以及可能导致合同履行风险或侵害乙方合法权益或声誉的违规失信情形。

第十一条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定[/ ]为甲方项目联系人，乙方指定[ 刘业]为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应当承担相应的责任。

第十二条 双方确定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

12.1发生不可抗力。

12.2[ / ]。

第十三条法律适用和争议解决
13.1本合同适用中华人民共和国法律。

13.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向[乙方住所地]有管辖权的人民法院起诉。

13.3诉讼进行过程中，双方继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十四条不可抗力及免责

14.1如由于战争、骚乱、恐怖主义、灾害、国家法律法规或规章变动、网络安全、网络无法覆盖、停电、通信线路被人为破坏、黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、突发事件等，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，受影响方不承担违约责任，但应当尽快书面通知对方。在影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。如因此导致合同不能或者没有必要继续履行的，本合同可由一方解除。

14.2如乙方根据政府管理部门要求暂停或终止提供相应服务，乙方不承担任何责任。

第十五条合同生效和其他

15.1本合同纸质文本一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签字盖章之日起生效；若使用电子印章的，自双方盖章之日起生效。

若乙方加盖电子印章的，以加盖乙方电子印章的本合同电子文档所载内容为准。

15.2如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其他条款不受影响。

15.3本合同各条标题仅为提示之用，应当以条文内容确定各方的权利义务。

15.4未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

15.5本合同的任何内容不应当被视为或解释为双方之间具有合资、合伙关系。

15.6本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议等法律文件。

15.7甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都应当按照本合同中的地址，以书面信函或者传真或者电子邮件方式进行。其中：

15.7.1除本合同另有约定外，有关下述任一事项的通知，均应当采用书面信函形式作出，否则，该通知无效，不产生本合同项下的任何通知效力：

（1）与本合同费用及支付事宜有关的通知；

（2）与本合同违约事宜有关的通知；

（3）与本合同终止、解除或变更事宜有关的通知；

（4）与本合同延续/续展有关的通知；

（5）[ / ]。

14.7.2本合同约定的各种通知方式的送达标准如下：

（1）如采用书面信函形式，应当使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达，接受方签收挂号信或特快专递的时间（以邮局或快递公司系统记录为准）为通知送达时间；

（2）如采用传真方式，传真到达接受方指定传真系统的时间为通知送达时间；

（3）如采用电子邮件方式，电子邮件到达接受方指定电子邮箱的时间为通知送达时间。

如果因接受方原因（包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方传真机关闭或故障、接受方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方侧载明的书面信函寄出时间或者传真发送时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间）。

15.7.3本合同双方通知地址及方式如下：

甲方：[                 ] 

地址：[                 ]     

联系人：[                 ]     

电话：[                 ]    

邮编：[                 ]      

乙方：[                 ]              

地址：[                 ]      

联系人：[                 ]     

电话：[                 ]    

邮编：[                 ]      

电子邮箱：[                 ] 
上述任何信息发生变更的，变更方应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应当承担相应的责任。

15.8附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

本合同附件为：

补充附页

经友好协商，对本合同条款补充、修改如下，本补充附页为合同正文的一部分，与合同正文冲突时，以本补充附页为准：[无]

甲方：[ 溧阳市公安局 ]
法定代表人/负责人

或授权代表：

乙方：[               ]
法定代表人/负责人

或授权代表：

签署日期：[  ]年[  ]月[  ]日

第四章  采购需求
一、采购内容及总体要求
（一）采购内容清单
本项目采购内容覆盖前端感知设备维保、前端设备优化替换移位、点位补盲、电费保障、光纤传输链路租赁、设备托管及日常移位等内容，具体清单如下：

	序号
	采购内容
	规格参数及服务要求
	单位
	数量
	单价（万元）

	一、升级及补盲服务

	1
	星光级400万球机升级服务
	详见"二、技术要求"之"（一）星光级400万球机升级服务技术要求"
	台
	3
	23.63

	2
	前端点位优化替换移位
	按清单移位：摄像机、弱电箱移出并重新安装、调试、接入，含机械台班
	个
	31
	

	3
	前端点位优化移位
	按清单移位：摄像机、弱电箱移出并重新安装、调试、接入，含机械台班
	个
	54
	

	4
	点位优化后补盲
	以400W全彩夜视枪机为主，补盲优化移位后重要区域监控点位，含前端设备安装、配套存储介质新增、线路新增。新增点位纳入后续平安护民二期统一续租
	个
	24
	

	二、托管服务
	单价（万元）

	5
	光纤传输
	不小于20M视频专线，满足点位视频和数据实时传输需求
	条
	1844
	136.14

	6
	设备托管费
	1组机柜，1年运维管理
	组
	5
	

	三、维保服务
	单价（万元）

	7
	维保费
	确保感知设备正常运行，包括设备、线路、市电保障及前端使用环境
	点
	2021
	182.23

	8
	日常移位
	因前端设施环境变化，按甲方要求移动到指定位置
	个
	50
	

	四、软件升级服务
	单价（万元）

	9
	视图数据存储模块升级
	1.支持不低于25亿条数据量存储；支持每天1000W/条数据量接入，满足180天存储周期。数据生命周期管理模块：支持接入的数据提供生命周期的管理；
2.数据接入模块：针对实时流数据提供安全，可靠，可弹性扩展的数据传输平台，以消息流方式接入其他结构化数据；
3.数据流量统计模块：支持对接入的数据进行流量统计，包括正常数据和异常数据等；
4.数据实时接入模块：支持车辆、人像、交通业务等数据实时接入，支持数据入库前运维上自动建表；
5.数据查询模块：数据查询服务是为上层服务提供统一REST接口，支持车辆、人像、交通业务的抓拍记录模糊查询、精确查询、关联查询；
6.硬件支撑不少于2套服务节点，每个节点配置要求：单节点支持≥2颗国产 ARM CPU，单颗≥32核，主频≥2.6GHz（非超频）；支持≥128GB DDR4 ECC内存；支持≥900W,1+1冗余电源；支持RAID0/1/10/JBOD；支持≥4个千兆电口；支持≥3块 2.5英寸 480GB SATA SDD，支持≥2块 3.5英寸 2TB SATA HD，配备万兆网卡；
7.投标人提供承诺函，确保实现视图库统一管理，并负责与溧阳市公安局天目视频云平台无缝接入；如产生额外费用由中标人承担。
	套
	1
	146

	10
	视图库软件集群基础模块升级
	1.支持5000路人像/结构化/卡口接入管理，支持10000路人像/结构化/卡口数据的转发管理。
2.支持视图库、系统管理、授权管理、用户管理、日志管理等公共基础能力。
3.支持查看视图库拓扑功能；支持密码强度及密保验证及管理。
4.支持用户首次登录强制密码修改功能；支持单节点和集群的授权管理功能；支持系统记录详细操作日志功能；支持应用服务模块的启用和禁用功能；支持视图库和数据交换。
5.支持人脸、车辆、设备资源等数据的汇聚接入、级联转发的视图库网关。通过GA/T 1400-2017(及20180521补充协议)《公安视频图像信息应用系统》中规定统一的标准和接口，实现数据整合汇聚，建立数据分类存储模型（人员库、车辆库、案事件库等专题库），打造视频图像数据资源池。
	套
	1
	

	11
	图片多域集群接入模块升级
	1.支持与现有图片存储域接入统一管理；图片多域支持设备的图片接入、存储、调阅等业务的统一管理和控制，图片数据就近存储，屏蔽域差异。
2.域间迁移支持对接入压力大的域的设备进行迁移，保障数据完整性，满足域间压力均衡的需求。
3.多域图片存储解耦存储，后端统一多域管理模块；采用服务和存储分离架构，支持动态扩容。
	套
	1
	

	12
	消息中间件升级
	1.支持百万级消息主题；支持多种订阅模式：独占（exclusive）、共享（shared）、灾备（failover）。
2.日数据量：单节点日增数据量5000万，支持集群节点扩容，最大支持10个节点；并发性能：消息大小以5KB为计量单位，单队列生产最大TPS 5000条/s，消费最大TPS 5000条/s， 集群模式可通过扩展节点增加单队列TPS。
3.投标人提供承诺函，确保与溧阳市公安局天目视频云平台无缝接入统一管理；如产生额外费用由中标人承担。
	套
	1
	

	13
	感知网图片域存储多域管理定制
	1.定制支持人脸、车辆、设备资源等数据的接入、级联转发的视图库网关。
2.通过GA/T 1400-2017(及20180521补充协议)《公安视频图像信息应用系统》中规定统一的标准和接口，实现数据整合汇聚。
3.支持1200路人像/结构化/卡口接入及读取管理。
	套
	1
	

	14
	感知网图片域存储接入集群定制
	1.图片数据接入：接入并发性能支持一大一小图（550K）≥540条/秒；支持管理不同的云存储服务，形成云存储多域，实现对云存储资源的统一管理。
2.支持对云存储、Ipsan、S3等存储介质的管理，形成混合存储多域，统一接入管理存储需求。
3.支持设备的图片接入、存储、调阅等业务的统一管理和控制，图片数据就近存储，屏蔽域差异。
4.定制内容：存储计划配置、图片的存储、图片的下载、图片的生命周期配置；
	套
	1
	

	15
	感知网图片域存储转发集群定制
	1.支持图片存储和转发；支持图片和物联数据的存储和访问；
2.图片数据转发：转发并发性能支持一大一小图（550K）≥540条/秒。
	套
	1
	

	16
	现有3800存储软件升级
	针对现有3800软件进行配套软件版本升级
	套
	1
	

	17
	现有算法软件升级
	针对现有算法配套软件版本升级
	套
	1
	

	18
	天目大数据综合应用升级
	1、基础应用模块：
（1）、支持数据汇智，展示系统的整体使用情况、资源情况以及其他任务、告警、档案信息等内容。
（2）、支持智能检索，通过多算法融合，同时对上传图片图进行人脸检索、人体检索、身份检索、车辆检索、档案检索，将全部信息汇聚成结果以便用户综合分析；增加图文智能检索页面。
（3）、支持布控服务，对于一些重点人员进行布控，当系统发现其行踪时进行抓捕，或根据历史轨迹分析其活动规律，确定落脚点、常现点，再进行抓捕。
（4）、支持任务中心，查看创建的任务功能、任务状态查询，以及终止、查看/下载任务结果等功能。
2、智能检索服务模块：
（1）、支持通过人脸、行人图片来进行检索并进行轨迹还原，可以同时进行智能检索，自动关联检索对象的疑似身份、人脸抓拍、融合抓拍。
（2）、支持上传一张图片后自动对图片中的人脸、人体同时进行检测，用方框标注出检测结果，并支持对未识别的人脸进行手动三点标注与选择、未识别的人体进行手动框选标注与选择，同时可对图片进行镜像、左转、右转、放大、缩小操作的功能。
（3）、对于检索结果中的人脸、人体图片，支持批量检索对疑似图片进一步检索，将检索过程记录为检索图谱。
3、全息档案服务模块
（1）、支持查看档案的人员标签、行为规律（出现时间、出现地点分布）、轨迹信息（抓拍大小图、抓拍时间与视频源）并支持在地图上展示其轨迹的功能、预警信息（布控、态势感知告警）；对于实名档案还可查看的库中人像、身份属性（姓名、性别、年龄、户籍地、身份ID）。
（2）、支持分析评价抓拍图片聚档数量、档案总体数量、实名档案数量、上报的档案数量。
（3）、支持查看人员的关系图谱，包括人员的关系标签关系、同行关系、同打架斗殴事件关系、同乘关系。支持查看多级关系，从一个人出发，找出多级关系人。支持通过时空条件、人员标签、同行次数等过滤关系人。
4、技战法服务模块
（1）、对档案数据进行分析，结合时间、空间、行为规律、人员标签等信息，挖掘出有嫌疑的目标人员。
（2）、提供频繁过人、昼伏夜出、时空碰撞、首次出现、感知离开、同行人分析、人员属性变化等通用技战法。
（3）、提供社区管控、实有人口、入室盗窃等与公安场景深度结合的技战法。
（4）、提供过滤与搜索技战法任务、查看技战法结果等能力。
（5）、提供对技战法结果打标签、导出技战法等能力。
5、告警中心服务模块：支持告警中心，至少包括查看系统的布控告警推送与详情、按列表/地图模式查看、查看布控告警推送与详情，支持人脸产生告警后，提供对单个人开启人体智能告警等功能。
	套
	1
	

	19
	硬件资源-服务器（利旧）
	依托溧阳市公安局现有感知网及公安网服务器利旧复用
	批
	1
	

	合计
	488


注：以上数量为预估数量，最终以实际发生并经采购人确认的数量为准，据实结算。

（二）总体服务要求
1.中标供应商应按合同约定，对视频监控系统前端感知设备、供电线路、传输链路及机房托管环境提供整体运维保障，确保系统完好率、在线率及图像质量满足考核要求；

2.服务期内前端设备、链路、供电等发生故障，中标人应按约定时限响应并修复，重大故障须安排专业人员及时处置；

3.中标人应建立完善的运维管理体系，配置专业人员、车辆、工具及备品备件，实行巡检、维修、保养闭环管理；

4.中标人须严格遵守公安机关信息化安全保密有关规定，对服务过程中接触的系统信息、点位信息、业务数据严格保密；

5.新增、移位、补盲点位应按现行技术标准接入视频专网并纳入统一管理，图像、数据实时上传。

6.利旧溧阳市公安局现有感知网及公安网服务器资源进行视图库软件集群基础模块、天目大数据综合应用等相关软件升级。
二、技术要求
（一）星光级400万球机升级服务技术要求
本次升级星光级400万球机3台，关键技术参数要求如下：

	序号
	技术要求

	1
	1.内置GPU芯片

2.视频输出不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL

3.红外补光距离不小于120米

设备支持可见光及红外光补光，红外补光距离不小于120米，可见光夜视可识别人体轮廓距离不小于50m

4.支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux

5.云台定位精度为±0.1°，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°

6.支持预置位巡航

7.设备符合GB35114安全标准，设备防护等级不低于IP67。


（二）前端点位优化替换移位技术要求
1.移位点位按采购人提供的清单执行，将原摄像机、弱电箱整体移出，按新点位要求完成立杆（如需要）、安装、调试、通电、接入及图像配置，确保设备上线且图像清晰；

2.移位涉及线缆敷设、桥架（管道）使用、机械台班、登高作业及辅材费用，均由中标人负责，费用包含在综合单价内；

3.移位完成后，点位应实现无盲区、无弱光，图像画质、角度、编码参数符合公安机关视频监控联网要求；

4.移位所涉原有点位，应在移出后完成资产登记及系统内点位信息更新，确保"一机一档"信息与现场一致。

（三）点位优化后补盲技术要求
1.补盲点位以400W全彩夜视摄像机为主，补入优化移位后重要区域监控盲区；

2.补盲点位含前端设备安装、配套存储介质新增、线路新增等内容；

3.补盲新增点位一并纳入本次维保范围并统一续租，纳入后续平安护民三期统一续租；

4.补盲点位须接入现有视频监控平台，图像实时上传并满足存储要求。

（四）光纤传输链路技术要求
1.每条链路为不小于20M的视频专线，满足点位视频图像和数据的实时传输需求，具备接入现有视频专网的物理条件；

2.链路端到端传输性能应稳定可靠，网络时延、丢包率、误码率满足视频传输标准；线路中断时，中标人应在约定时限内完成抢通；

3.线路途经区域因道路施工、市政改造等导致路由变更的，中标人应配合完成迁改，保障链路畅通。

（五）设备托管技术要求
1.提供机房机柜5组（每组按1个42U标准机柜计），用于设备托管，机柜供电、散热、网络接入等条件完备；

2.托管机房环境应符合B级及以上机房标准，具备防火、防水、防潮、防尘、防静电、防雷击等措施，配备消防器材及温湿度监测、烟雾告警等设施；

3.托管服务应提供7×24小时机房环境监测与设备维护服务，保证托管设备稳定运行；

（六）视图数据存储模块升级技术要求

本次采购视图数据存储模块升级1套，技术要求如下：

1.支持不低于25亿条数据量存储；支持每天1000W/条数据量接入，满足180天存储周期。数据生命周期管理模块：支持对接入的数据提供生命周期的管理；

2.数据接入模块：针对实时流数据提供安全、可靠、可弹性扩展的数据传输平台，以消息流方式接入其他结构化数据；

3.数据流量统计模块：支持对接入的数据进行流量统计，包括正常数据和异常数据等；

4.数据实时接入模块：支持车辆、人像、交通业务等数据实时接入，支持数据入库前运维上自动建表；

5.数据查询模块：数据查询服务是为上层服务提供统一REST接口，支持车辆、人像、交通业务的抓拍记录模糊查询、精确查询、关联查询；

6.硬件支撑不少于2套服务节点，每个节点配置要求：单节点支持≥2颗国产ARM CPU，单颗≥32核，主频≥2.6GHz（非超频）；支持≥128GB DDR4 ECC内存；支持≥900W,1+1冗余电源；支持RAID0/1/10/JBOD；支持≥4个千兆电口；支持≥3块2.5英寸480GB SATA SDD，支持≥2块3.5英寸2TB SATA HD，配备万兆网卡；

7.投标人提供承诺函，确保实现视图库统一管理，并负责与溧阳市公安局天目视频云平台无缝接入；如产生额外费用由中标人承担。

（七）视图库软件集群基础模块升级技术要求

本次采购视图库软件集群基础模块升级1套，技术要求如下：

1.支持5000路人像/结构化/卡口接入管理，支持10000路人像/结构化/卡口数据的转发管理；

2.支持视图库、系统管理、授权管理、用户管理、日志管理等公共基础能力；

3.支持查看视图库拓扑功能；支持密码强度及密保验证及管理；

4.支持用户首次登录强制密码修改功能；支持单节点和集群的授权管理功能；支持系统记录详细操作日志功能；支持应用服务模块的启用和禁用功能；支持视图库和数据交换；

5.支持人脸、车辆、设备资源等数据的汇聚接入、级联转发的视图库网关。通过GA/T 1400-2017(及20180521补充协议)《公安视频图像信息应用系统》中规定统一的标准和接口，实现数据整合汇聚，建立数据分类存储模型（人员库、车辆库、案事件库等专题库），打造视频图像数据资源池。

（八）图片多域集群接入模块升级技术要求

本次采购图片多域集群接入模块升级1套，技术要求如下：

1.支持与现有图片存储域接入统一管理；图片多域支持设备的图片接入、存储、调阅等业务的统一管理和控制，图片数据就近存储，屏蔽域差异；

2.域间迁移支持对接入压力大的域的设备进行迁移，保障数据完整性，满足域间压力均衡的需求；

3.多域图片存储解耦存储，后端统一多域管理模块；采用服务和存储分离架构，支持动态扩容。

（九）消息中间件升级技术要求

本次采购消息中间件升级1套，技术要求如下：

1.支持百万级消息主题；支持多种订阅模式：独占（exclusive）、共享（shared）、灾备（failover）；

2.日数据量：单节点日增数据量5000万，支持集群节点扩容，最大支持10个节点；并发性能：消息大小以5KB为计量单位，单队列生产最大TPS 5000条/s，消费最大TPS 5000条/s，集群模式可通过扩展节点增加单队列TPS；

3.投标人提供承诺函，确保与溧阳市公安局天目视频云平台无缝接入统一管理；如产生额外费用由中标人承担。

（十）感知网图片域存储定制技术要求

本次采购感知网图片域存储多域管理、接入集群、转发集群定制各1套，技术要求如下：

1.多域管理定制：定制支持人脸、车辆、设备资源等数据的接入、级联转发的视图库网关；通过GA/T 1400-2017(及20180521补充协议)《公安视频图像信息应用系统》中规定统一的标准和接口，实现数据整合汇聚；支持1200路人像/结构化/卡口接入及读取管理；

2.接入集群定制：图片数据接入并发性能支持一大一小图（550K）≥540条/秒；支持管理不同的云存储服务，形成云存储多域，实现对云存储资源的统一管理；支持对云存储、Ipsan、S3等存储介质的管理，形成混合存储多域，统一接入管理存储需求；支持设备的图片接入、存储、调阅等业务的统一管理和控制，图片数据就近存储，屏蔽域差异；定制内容包括存储计划配置、图片的存储、图片的下载、图片的生命周期配置；

3.转发集群定制：支持图片存储和转发，支持图片和物联数据的存储和访问；图片数据转发并发性能支持一大一小图（550K）≥540条/秒。

（十一）现有存储与算法软件升级技术要求

1.现有3800存储软件升级：针对现有3800软件进行配套软件版本升级；

2.现有算法软件升级：针对现有算法配套软件版本升级。

（十二）天目大数据综合应用升级技术要求

本次采购天目大数据综合应用升级1套，技术要求如下：

1.基础应用模块：

（1）支持数据汇智，展示系统的整体使用情况、资源情况以及其他任务、告警、档案信息等内容；

（2）支持智能检索，通过多算法融合，同时对上传图片进行人脸检索、人体检索、身份检索、车辆检索、档案检索，将全部信息汇聚成结果以便用户综合分析；增加图文智能检索页面；

（3）支持布控服务，对于一些重点人员进行布控，当系统发现其行踪时进行抓捕，或根据历史轨迹分析其活动规律，确定落脚点、常现点，再进行抓捕；

（4）支持任务中心，查看创建的任务功能、任务状态查询，以及终止、查看/下载任务结果等功能。

2.智能检索服务模块：

（1）支持通过人脸、行人图片来进行检索并进行轨迹还原，可以同时进行智能检索，自动关联检索对象的疑似身份、人脸抓拍、融合抓拍；

（2）支持上传一张图片后自动对图片中的人脸、人体同时进行检测，用方框标注出检测结果，并支持对未识别的人脸进行手动三点标注与选择、未识别的人体进行手动框选标注与选择，同时可对图片进行镜像、左转、右转、放大、缩小操作；

（3）对于检索结果中的人脸、人体图片，支持批量检索对疑似图片进一步检索，将检索过程记录为检索图谱。

3.全息档案服务模块：

（1）支持查看档案的人员标签、行为规律（出现时间、出现地点分布）、轨迹信息（抓拍大小图、抓拍时间与视频源）并支持在地图上展示其轨迹的功能、预警信息（布控、态势感知告警）；对于实名档案还可查看的库中人像、身份属性（姓名、性别、年龄、户籍地、身份ID）；

（2）支持分析评价抓拍图片聚档数量、档案总体数量、实名档案数量、上报的档案数量；

（3）支持查看人员的关系图谱，包括人员的关系标签关系、同行关系、同打架斗殴事件关系、同乘关系；支持查看多级关系，从一个人出发，找出多级关系人；支持通过时空条件、人员标签、同行次数等过滤关系人。

4.技战法服务模块：

（1）对档案数据进行分析，结合时间、空间、行为规律、人员标签等信息，挖掘出有嫌疑的目标人员；

（2）提供频繁过人、昼伏夜出、时空碰撞、首次出现、感知离开、同行人分析、人员属性变化等通用技战法；

（3）提供社区管控、实有人口、入室盗窃等与公安场景深度结合的技战法；

（4）提供过滤与搜索技战法任务、查看技战法结果等能力；

（5）提供对技战法结果打标签、导出技战法等能力。

5.告警中心服务模块：支持告警中心，至少包括查看系统的布控告警推送与详情、按列表/地图模式查看、查看布控告警推送与详情，支持人脸产生告警后，提供对单个人开启人体智能告警等功能。

三、服务内容与要求

（一）前端维保服务（2021个点位）
1.服务范围：前端感知设备（摄像机、补光灯、弱电箱、电源、防雷设施等）、供电线路、前端接入线路及前端使用环境，确保感知设备正常运行；

2.日常巡检：每日对前端点位进行在线巡检，定期现场巡检，检查设备运行状态、图像质量、供电与传输情况，编制当日离线点位信息表；

3.清洁养护：定期对摄像机、镜头、防护罩进行清洁，及时清除镜头遮挡物、遮挡树枝、条幅及杆件杂物；每季度开展一次设备全面保养；

4.故障处置：对故障设备及时维修或更换，涉及电力、网络线路等故障应及时协调相关单位协同处理；

5.点位在线率：除不可抗力及第三方原因外，前端点位在线率应不低于98%；

6.一机一档：服务期内完成一次一机一档全面核查标定，对每台摄像机标定经纬度信息、拍照存档，确保资产库与现场一致。

（二）电费保障服务（2021条）
1.负责前端设备供电费用的缴纳，保障2021条前端设备供电，确保前端设备不间断运行；

2.前端采取供电公司挂表供电的，每月按时足额缴纳电费，保障供电正常；

3.对供电线路故障导致的停电、断电，及时排查处置，并配合供电部门恢复供电。

（三）光纤传输链路租赁与维护服务（1844条）
1.提供1844条不小于20M的视频专线，满足点位视频及数据传输；

2.负责链路日常维护，排查线路隐患，对线路断、损毁等故障及时修复。

（四）设备托管服务（5组）
1.提供5组机柜设备托管服务；

2.配合采购人对托管设备进行调试、维护、扩容，保障系统存储、平台运行稳定。

（五）日常移位服务（50个点位）
因前端设施所处环境变化（拆迁、施工、道路改造等）需要移位时，按采购人要求将点位设备移动到指定位置，完成安装、调试、接入，并更新资产信息。

四、服务质量要求

（一）服务响应时限
1.建立7×24小时服务响应机制，全天候受理采购人及辖区派出所通过电话、邮件、传真等方式提出的服务请求；

2.故障分级响应时限如下表：

	故障级别
	故障情形
	响应时间
	到达现场时间
	修复/恢复时限

	紧急故障
	大面积断线、系统瘫痪、重点部位图像中断等
	10分钟
	30分钟
	2小时内恢复

	一般故障
	单点位设备故障、图像异常、网络波动等
	30分钟
	2小时内
	8小时内修复

	特殊故障
	电力线路故障、网络路由变更、长距离线路故障
	30分钟
	2小时内
	24小时内恢复


注：涉及市政施工、供电部门、第三方线路等原因导致的故障，处理时限可顺延，但中标人应及时协调并跟踪进度。

（二）服务质量指标
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	前端点位在线率
	不低于98%（不可抗力及第三方原因除外）

	2
	前端设备完好率
	不低于99.5%

	3
	图像质量合格率
	不低于99%，每日巡查，图像遮挡、虚焦、模糊、花屏、卡顿等问题及时处置

	4
	链路可用率
	不低于99%

	5
	托管机房设备稳定率
	不低于99.9%


五、人员配置要求
1.中标人须为本项目配置项目负责人1名，负责项目统筹管理，并报采购人备案；

2.驻场运维人员不少于2名（其中驻场技术支撑1名以上），实行7×24小时值班服务，负责平台巡检、故障受理派单、监控值守等；

3.前端维护团队不少于2组、每组不少于3人，配备相应维修工具、检测仪表及运维车辆；

4.运维人员须熟悉视频监控系统、网络系统、供电系统等运维管理，具备相应专业技能和经验，中标人须定期组织培训；

5.运维团队人员名单向采购人报备，中途更换须提前向采购人申请并经同意，不得随意更换。

六、应急响应与重大活动保障

（一）制定应急保障预案，覆盖大面积断网、设备批量故障、极端天气、火灾水灾、人为破坏等情形，明确应急响应流程、处置措施和报告制度；

（二）重大活动、重要节假日期间，提前开展点位巡检排查和系统预检，安排专人现场值守，保障重点区域监控设备稳定运行；

（三）对人为破坏、设备失窃、交通事故等意外事件造成设备故障的，先行处置、报警、核损并及时修复，在采购人授权范围内配合事故处理；

（四）应急处置完成后24小时内出具应急保障工作报告。

七、付款方式：合同签订后付至合同价的50%，截止26年12月31日前，付至合同价的95%，余款经审计后一次性付清。

★八、供应商必须具有完成本项目数据传输所必需的通信线路资源以及在溧阳范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力。
第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。
政府采购政策功能落实
本项目属于不专门面向中小企业预留份额采购项目。
评标方法与评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	15
	满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分得分＝（评标基准价/投标报价）×分值，小数点后保留2位。
	

	2
	主观分
	50
	
	

	2.1
	总体维护方案
	10
	投标人在投标文件中提供针对本项目的总体维护方案，包括但不限于：1.整体运维实施方案；2.项目管理组织与措施；3.服务巡检计划；4.安全保证措施；5.维保工具及维保车辆安排；
根据以上内容进行综合评审，上述内容满足招标文件及采购需求的得10分，每缺失一项内容扣2分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）

未提供方案不得分。
	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	2.2
	服务质量及进度保障措施
	12
	投标人在投标文件中提供针对本项目的服务质量及进度保障措施，包括但不限于：
1.服务质量保障措施；2.服务质量管理措施；3.进度保障措施；
根据以上内容进行综合评审，上述内容满足招标文件及采购需求的得12分，每缺失一项内容扣4分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）

未提供方案不得分。
	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	2.3
	应急服务方案
	12
	据投标人提供的应急服务方案进行综合评审，内容包括但不限于:1.应急管理制度；2.应急响应流程；3.应急响应措施及处置时效；
根据以上内容进行综合评审，上述内容满足招标文件及采购需求的得12分，每缺失一项内容扣4分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）

未提供方案不得分。
	该评分项属于暗标评审项目，各投标人(供应商)提供评审材料中不能出现投标人(供应商)的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人(供应商)的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。

	2.4
	系统升级方案
	16
	据投标人提供的应急服务方案进行综合评审，内容包括但不限于:1.视图库升级方案；2.天目大数据综合应用升级方案；
根据以上内容进行综合评审，上述内容满足招标文件及采购需求的得16分，每缺失一项内容扣8分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣0.5分，扣完本项分值为止（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等）

未提供方案不得分。
	

	3
	客观分
	35
	
	

	3.1
	业绩
	9
	投标人近3年内完成过类似项目业绩的，有一个得3分，本项最高得9分。
	提供合同原件扫描件加盖投标人公章时间以合同签订时间为准，未提供不得分。

	3.2
	人员实力
	26
	1.拟派人员中拥有高级工程师职称证书的的得5分，中级职称的得2分，初级职称的得1分。

2.拟派人员中拥有信息系统项目管理师高级证书的得5分，中级证书的得2分，初级证书的得1分。

3.拟派人员中拥有注册信息安全工程师CISE证书的得5分。

4.拟派人员中拥有数据安全官证书DSO证书的得5分。

5.拟派人员中拥有CCIE或HCIE等同等认证的网络专家证书或网络工程师的，得3分。

6.拟派人员中拥有ITIL认证的运维专家证书的，得3分。
	提供对应人员证书扫描件和近3个月社保缴纳证明扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。

	合计
	100
	
	


第六章  投标文件格式 
投  标  文  件
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               
投标文件目录
一、投标人资格声明函
二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
三、法人授权书
四、投标函
五、中小企业声明函
六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明
七、投标分项报价表
八、技术要求响应及偏离表
九、商务要求响应及偏离表
十、开标一览表
一、投标人资格声明函
投标人资格声明函
致：（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
                投标人：（加盖公章）
             法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日
说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
二、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
三、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         
四、投标函
投标函
致：溧阳市政府采购中心
根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日          期：_____年____月____日
五、中小企业声明函（服务）
中小企业声明函（服务）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
六、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                    供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：
监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）
七、投标分项报价表
投标分项报价表（分包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
八、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
十、开标一览表
开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）


                                      日期：       年   月   日
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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