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[bookmark: _Toc5670]第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-YTZB-G2026-0047
2.项目名称：常州机电职业技术学院智能人机交互实训室建设项目
3.项目预算金额：人民币1888040.00元
项目最高限价（控制价）：人民币1888040.00元
4.采购需求：本项目为常州机电职业技术学院智能人机交互实训室建设项目，本项目拟采购建设智能人机交互实训室，主要包括智能人机交互创意实训平台、人机交互与数字展示中心、3D工坊及相关教学配套设施，配置动作与生物力学数据分析系统、桌面式眼动追踪分析系统、MR混合现实头显、人机交互展示墙、3D数字雕刻数位屏等设备，满足工业设计专业智能交互创新实践教学需求。具体内容详见公开招标文件。
5.合同履行期限：自合同签订生效起40日历天内完成供货、安装调试及验收。供货时，按照采购方需求数量、送货地点进行供货。
6.本项目是否接受联合体： □是  ■否。
7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]3.3其他特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。 
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
4.售价： 0 元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年11月12日 09点30分（北京时间）。
地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在提交时间截止前提前登入“苏采云”（网址：
http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForPurchaseCenter），通过系统在线提交电子投标文件。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：无。 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”政府采购一体化平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163
CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120
2.1办理CA认证证书
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
2.3控件、客户端下载
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
2.4 获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统获取招标文件的投标无效。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在“苏采云”系统提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。
2.8注意事项
供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名  称：常州机电职业技术学院 
地  址：常州市武进区鸣新中路26号
联系人：封老师
电  话：0519-86331299
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名  称：常州盈泰招标有限公司
地  址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼
联系方式：0519-89853339 
3.项目联系方式
项目联系人：王女士
电  话：0519-89853339
注：以上个人信息，由于工作需要经机构或本人同意对外公布。
[bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc19853][bookmark: _Toc305158928]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164229214]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目 / 包不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
■本项目_1_包为非单一产品采购项目，核心产品为：人机交互动作采集系统。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

	6
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：■适用 不适用。
在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	12
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	13
	投标保证金
	免收

	14
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	26.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	27.1
	询问
	询问送达形式：书面形式。

	27.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州盈泰招标有限公司；
联系电话：0519-89853339；
通讯地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼。

	28
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
1.收费标准：
	服
费　　　   务
　   类
率　       型
　　　　
成交金额（万元）
	货物类

	100（含，下同）以下
	1.5%

	100-500
	1.1%

	500—1000
	0.8%
	

	……
	……


2.代理服务收费按差额定率累进法计算。
3. 代理服务费以项目成交金额为基数，按上述收费标准的48%计算。
4.代理费按上述计算方法不足人民币元的，按人民币元收取。
5.缴纳时间：中标供应商应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构指定的账户：
收款单位：常州盈泰招标有限公司
开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行
银行账号：32050162853600001068
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[bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc226965790]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc305158860]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc226965710]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151190149]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.2 
5.2.3 
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 政府采购创新产品政策
5.6.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
 5.7     绿色采购政策
5.7.1  绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.7.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
     采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
6 采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。
7 投标费用
7.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   招标文件
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8.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
8.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
9 对招标文件的澄清或修改
9.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
9.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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三   投标文件的编制
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10.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
10.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
10.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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11.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
11.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
11.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
11.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
11.5 投标人认为应附的其他材料。
12 [bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193772]投标报价
12.1 所有投标均以人民币报价。
12.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
12.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
12.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
12.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
12.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
13 [bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc265228369]投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
14 [bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc151190159]投标有效期
14.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
15 [bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc149720826]投标文件的签署、加盖公章
15.1 [bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc127151534]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
15.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
16 [bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc226965725]投标文件的提交
16.1 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
16.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”系统以外任何形式提交的投标文件。
17 [bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc151193706]投标截止时间
17.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。
18 [bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc264969227]投标文件的修改与撤回
18.1 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”系统对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
18.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc195842903]五   开标、资格审查及评标
19 [bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc151193853]开标
19.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
19.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”系统在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
19.3 [bookmark: _Toc520356165]开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
19.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
19.5 投标人不足3家的，不予开标。
19.6 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
19.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
19.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
19.9  1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
20 资格审查
20.1 见第三章《资格审查》。
21 [bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc142311042]评标委员会
21.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
21.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
22 评标程序、评标方法和评标标准
22.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc127151748]六   确定中标
23 确定中标人
23.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
24 [bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc151190176]中标公告与中标通知书
24.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
24.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
25 废标
25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
25.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
25.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
25.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
25.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
25.1.5 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
25.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
26 [bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc164351644]签订合同
26.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
26.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
26.4 政府采购合同不能转包。
26.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
27 询问与质疑
27.1 询问
27.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
27.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
27.2 质疑
27.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
27.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
27.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt100653993]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
27.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
27.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
27.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
28 代理费
28.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
[bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc18256][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	

	3-2
	其他特定资格要求
	无
	提供证明文件的电子件或电子证照


[bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353825550]

[bookmark: _Toc8337][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
1 [bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc305158897]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书和供应商管理关系或控股关系信息情况表
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书和供应商管理关系或控股关系信息情况表；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 其他：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（ 响应）审查程序：
1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3  投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4 评审委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
2.6 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.6.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.6.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.6.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.6.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.6.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.6.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.6.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.7 采购本国产品的支持政策
2.7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第七章 投标文件格式”的“6.投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.7.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.7.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.7.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
2.7.6 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.7.7 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。
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4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：投标总价最低的
采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.2 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.3 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.4 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
	[bookmark: _Hlk196396521]序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	一
	价格分（30分）

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（结果保留小数点后两位）： 
    价格分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。
	30

	二
	客观分（39分）

	1
	技术参数
	评委根据投标人所投产品对招标文件参数要求的响应程度打分，全部满足招标文件参数要求的得30分。参数要求中加“★”项为实质性响应条件,不满足则作为无效投标处理；加▲项技术要求如有负偏离每有一项扣0.8分。一般技术参数以投标人提交的《技术偏离表》响应内容作为评审依据：
①全部一般参数均满足，得6分；
②一般参数负偏离项≤10项，得4分；
③一般参数负偏离项11项～30项，得2分；
④一般参数负偏离项＞30项，得0分；
注：加“★”项和加“▲”项须在电子投标文件中提供包括但不限于检测报告，产品说明书，宣传彩页，视频等相关证明材料，否则视为负偏离处理。
	30

	2
	业绩
	投标人自2023年1月1日至本项目招标公告发布之日止（时间以合同书上载明的时间为准）具有与人机交互实训室相关项目业绩的得3分；具有与虚拟仿真相关课程研发的项目业绩的得3分；具有与展览展厅场馆设计相关项目的业绩的得3分，本项最高得9分。
注：电子投标文件中提供有效业绩合同（含主要内容关键页）扫描件并加盖投标人电子公章，未按要求提供不得分。
【采购人合同签订、履约期间，有权要求投标人出具电子投标文件中的合同书原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理。】
	9

	三
	主观分（31分）

	1
	项目实施及
技术方案
	投标人应结合本项目建设目标、设备配置、教学应用需求及现场实施条件，提供完整、具有针对性和可实施性的项目实施及技术方案。方案应对项目总体架构、系统组成、设备部署、软硬件协同、空间布局、平台建设、安装调试、系统对接及实际教学应用进行详细说明。技术方案内容包含但不限于以下内容：
1. 项目总体设计方案：结合智能人机交互实训系统建设目标，对项目整体技术架构、功能架构、设备组成、及软件平台关系应用体系进行说明； 
2. 智能人机交互综合教学开发套装建设方案：说明嵌入式开发主机、视觉模块、触控显示、及传感器组成及部署方式； 
3. 人机交互展示墙建设方案：提供整体显示系统、触控系统、图形控制设备及交互软件的系统架构和部署方案； 
4. 人机交互课程教学与资源管理平台建设方案：提供平台整体架构、课程教学管理、虚拟仿真实验及数据资源管理的建设方案； 
5. 展示中心智能环境配套系统建设方案：对展示收纳、作品展示、设备体验、学生交流及空间分区等功能进行整体规划；并提供平面布置图或深化设计示意图。
6. 3D工坊智能环境配套系统建设方案：针对3D工坊结合3D打印、3D扫描、三维模型设计及教学实训需求进行布局设计；说明设备承载、操作空间、模型成果展示方式，并提供平面布置或深化设计示意。
评分标准：
方案完整覆盖上述建设内容，对项目总体架构及各子系统建设均进行了详细设计；软硬件关系、空间布局、教学应用、系统对接及实施流程清晰，提供必要的系统架构图、设备部署图、空间布置图或流程图；方案与本项目实际需求高度匹配，技术路线明确，实施步骤具体，具有较强的可操作性和可落地性，得12分；
方案基本覆盖上述建设内容，对主要系统架构、设备部署、空间建设及平台应用有较详细说明；整体技术路线合理，实施流程较清晰，但部分子系统的深化设计、系统协同关系或实施细节描述不够充分，得9分；
提供了项目技术及实施方案，基本涉及主要建设内容，但方案针对性一般，对部分系统仅进行原则性描述；系统架构、空间布局、教学应用、软硬件协同或实施过程中的具体措施存在明显不足，得6分；
方案内容较简单，与本项目实际建设需求结合程度较低；多数内容为通用描述，缺少针对主要子系统的具体设计、布局、对接或实施措施，难以充分体现项目实施可行性，得3分；
未提供项目实施及技术方案的此项不得分。
	12

	2
	培训方案
	投标人应根据采购文件要求制定详细的培训方案，至少包含培训内容、培训人数、培训方式、培训实施时间和计划等方面进行评审：
方案内容精细详尽、可操作性强的，得3分；
方案内容基本完整但可操作性一般的，得2分；
方案存在明显缺陷且难以实施的，得1分；
未提供不得分。
	3

	3
	售后服务方案
	评委根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行打分。
方案详细，可操作性强，完全满足项目需要的，得3分；
方案较详细，可操作性较强，基本满足项目需求，略有欠缺需要完善的，得2分；
方案不够详细，可操作性一般，不能较好满足项目需要的，得1分；
未描述或者完全不能满足项目需要的，得0分。
	3

	4
	现场演示
	投标人根据采购招标文件的采购清单中的详细技术指标进行功能演示。
演示内容1： 要求演示虚拟仿真实验课程的场景展示、实验交互及任务设计等功能，演示内容应与采购需求中虚拟仿真课程脚本一、课程脚本二相对应。每门课程满分3分，两门课程合计6分。具体评分要求如下：
（1）课程场景与教学内容展示： 演示课程的实验场景、教学目标、功能模块及基本实验流程，展示课程整体设计框架及主要教学内容。演示内容与对应课程脚本要求相符的得1分，否则不得分。
（2）虚拟实验交互功能： 演示课程中至少1项典型实验交互操作，能够在三维仿真场景中进行对象选择、参数调整、场景切换或实验操作，并展示相应的交互反馈或结果变化。满足要求的得1分，否则不得分。
（3）实验任务及成果展示： 演示课程实验任务的设计内容及实施流程，每门课程应包含不少于3个可独立完成的实验任务，并能够展示实验操作步骤、任务结果或实验报告等相关内容。满足要求的得1分，否则不得分。
演示内容2： 要求演示AR交互展示台部分核心功能，每满足1项得1分，满分3分；未演示或对应功能演示不完整的，该项不得分。
（1）识别控制模块可于电容触控设备进行智能实体模块捕捉与交互识别，实现实体模块的位置移动、360度旋转等动作识别，可同时支持多个实体模块同时识别操作使用。
（2）演示第一人称视角三维场景交互，能够通过实体识别件或触控操作实现定位、移动及视角旋转。
（3）演示手指触控与实体识别件两种交互方式，两种方式能够分别或组合用于数字内容操作。
演示内容3：要求演示数据资源管理平台的资源使用统计及三维模型在线预览功能，共2项，每项满分2分，合计4分。具体评分要求如下：
（1）资源使用统计与排行功能：
① 演示资源使用情况统计功能，能够对平台内数字资源的浏览、收藏、下载、点赞等使用数据中的不少于2项进行统计与展示，满足要求得1分，否则不得分。
② 演示资源热度排行功能，能够根据资源使用统计数据形成热门资源排行榜，并展示对应资源名称、统计指标或使用数量等信息，满足要求得1分，否则不得分。
（2）三维模型在线预览功能（2分）：
① 演示平台内三维模型资产的在线加载与预览功能，能够通过鼠标或其他交互方式实现模型旋转、缩放等操作，满足要求得1分，否则不得分。
② 演示三维模型的多模式显示功能，能够在白模、拓扑、法线、材质/反射或等效模型显示模式中切换展示不少于3种模式，满足要求得1分，否则不得分。
演示要求： 
1.供应商根据需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，演示时间不超过15分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件，文件上传方式见《苏采云系统供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4或AVI格式。
3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。
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注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供电子扫描件，并加盖公章。
2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。
3.便于评审，请投标人在偏离表中逐条列出技术参数证明材料所在页码，因未列明所在页码而造成的后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc3548]
第五章   采购需求
一、项目概况
1.项目名称：常州机电职业技术学院智能人机交互实训室建设项目
2.项目内容：本项目拟采购建设智能人机交互实训室，主要包括智能人机交互创意实训平台、人机交互与数字展示中心、3D工坊及相关教学配套设施，配置动作与生物力学数据分析系统、桌面式眼动追踪分析系统、MR混合现实头显、人机交互展示墙、3D数字雕刻数位屏等设备，满足工业设计专业智能交互创新实践教学需求；
3.建设目标：本项目以“人—机—环境”系统工程思想为建设主线，坚持以人为中心开展智能人机交互实训条件建设。在人要素方面，通过动作捕捉、人体三维扫描及生物力学分析、桌面式眼动追踪分析系统等手段，获取人的动作、姿态、人体尺度和操作行为数据；在机要素方面，利用嵌入式开发套装、内容创作与数据处理终端、VR/AR/MR交互设备、三维扫描与打印设备以及各类展示终端，完成感知、计算、控制、制造和反馈；在环境要素方面，通过交互投影、展示墙、教学大屏和墙面空间建设，构建物理环境与数字环境相融合的教学场景。三类要素共同形成“人的需求与行为采集—机器感知与处理—环境呈现与支持—人的体验与评价”的闭环，支撑人机交互设计、人因工程、智能制造、虚拟现实和产品创新等课程教学与实践。
二、采购需求
1、采购清单及技术要求
	序号
	货物名称
	规格及参数
	数量
	单位

	1
	动作与生物力学数据分析系统
	1. ▲支持行业通用三维运动捕捉数据的导入与处理功能，至少支持C3D格式数据；能够读取三维标记点轨迹，并对文件中包含的测力台、模拟量等实验数据进行调用或处理。
2. ▲支持人体多刚体生物力学模型建立与分析功能，支持根据人体解剖标志点或运动捕捉标记点建立身体节段及关节模型，并能够结合受试者人体测量数据对模型进行个体化设置或缩放。
3. 支持人体运动学分析功能，能够基于三维运动数据计算或分析不少于关节角度、节段位置、节段姿态、位移、速度、角速度等运动学指标。
4. 支持逆动力学或等效人体动力学计算功能，能够结合人体模型、运动学数据及外部力数据，对人体运动过程中的关节力、关节力矩等动力学指标进行计算或分析。
5. 支持外部力数据处理功能，支持测力台或其他外力测量数据参与人体动力学分析，能够处理地面反作用力、作用点/压力中心、力矩等相关数据。 
6. 支持三维动作数据可视化功能，支持在三维视图中显示人体节段、关节、运动轨迹或外力信息，并能够按照时间序列进行动作播放、暂停及逐帧查看。
7. 支持原始运动信号处理功能，包括数据截取、数据平滑或滤波等处理方式；滤波参数或处理区间能够由用户根据实验需求进行设置。 
8. 支持运动事件定义或识别功能，支持根据时间、标记点运动特征、力信号阈值或其他数据条件建立运动事件，用于动作阶段划分及周期分析。 
9. 支持人体运动周期标准化或分段分析功能，能够按照步态周期、动作周期或用户定义事件对连续动作数据进行分段、归一化或对比分析。 
10. 支持不同实验、不同受试者或同一受试者不同测试条件下的数据对比功能，支持对一个或多个运动学、动力学指标进行曲线或数值比较。 
11. 支持数据统计分析功能，至少支持平均值、最大值、最小值、标准差中的≥3类统计指标计算，并能够基于指定动作周期或时间区间进行统计。 
12. 支持图形化分析结果展示功能，支持以曲线图、数据表或三维视图中的≥2种方式显示实验分析结果，并支持用户选择需要展示的数据变量。 
13. 支持分析结果输出功能，能够将运动学、动力学或统计分析结果导出为通用数据格式，至少支持CSV、TXT、XLS/XLSX等格式中的≥1种，便于后续科研统计或教学分析。
14. 支持分析流程保存或重复执行功能，能够保存模型设置、数据处理过程或分析配置，并用于同类型实验数据的重复处理，提高批量实验数据处理效率。
15. 系统支持完整的软件操作界面，能够完成数据管理、模型设置、运动数据处理、分析计算及结果查看；主要数据处理与分析工作无需用户自行开发完整程序后方能实现。
16. 软件应兼容采购人现有或本项目配套的动作捕捉实验数据，项目实施阶段完成典型动作捕捉数据导入、模型建立、运动学分析及动力学分析流程测试。
	1
	套

	2
	桌面式眼动追踪分析系统
	1. 采用非接触式桌面眼动追踪技术，无需在受试者头部佩戴采集设备；支持双眼眼动数据同步采集，能够分别获取左眼、右眼或双眼综合视线位置、注视点及眼动信息。
2. ★眼动数据采样频率≥120Hz；支持针对不同受试者进行眼动校准及验证，确保眼动数据采集的有效性。
3. 支持眼动数据采集及输出功能，采集内容至少包括时间戳、视线坐标、注视位置、瞳孔尺寸或直径等信息，并能够记录左眼、右眼或双眼的瞳孔变化数据。
4. 支持眼动实验刺激材料及项目管理功能；支持刺激材料导入、测试任务组织，以及实验项目创建、保存、打开和管理。
5. 支持眼动实验过程记录、同步回放及动态内容分析功能，支持视频眼动数据叠加显示，并具备屏幕录制、实验界面录制或等效实验过程记录功能。
6. 支持注视及扫视行为分析功能，能够识别、记录和显示注视点、注视次数、注视持续时间、视线移动轨迹等数据；支持注视次数、总注视时间、平均注视时间、首次注视时间等≥3项统计指标分析。
7. 支持兴趣区域设置及可视化分析功能，能够自定义≥1个兴趣区域，并统计注视次数、注视时间或首次注视时间等指标；支持生成二维眼动热力图或等效可视化结果，展示受试者视觉注意分布情况。
8. 支持实验数据管理、查询及分析结果展示功能，能够对不同实验项目的眼动数据、实验刺激内容及分析结果进行集中管理，支持实验数据查看、回放及统计分析。
9. 支持眼动原始数据及分析结果导出功能，至少支持CSV、TXT、XLS/XLSX等通用格式中的≥1种；系统应支持Windows操作系统下的软件安装、数据采集及分析。
10. 配套提供笔记本电脑安装组件≥1套、独立显示器或桌面支撑安装组件≥1套，支持设备在笔记本电脑、台式显示器或桌面实验环境中安装使用；安装组件应支持位置及角度调整，满足不同实验环境下设备稳定固定及正常数据采集要求。
	1
	套

	3
	智能人机交互综合教学开发套装
	1. 采用64位ARM或性能相当的嵌入式处理架构，CPU核心数≥4核，主频≥2.0GHz，运行内存≥8GB，能够运行Linux类操作系统，并支持Python、C/C++等≥2种编程开发语言。
2. 开发主机支持通用硬件扩展接口，提供可编程GPIO接口数量≥20个，并支持SPI、UART、PWM等接口或通信方式中的≥3种，能够连接传感器、执行器及其他人机交互外设。
3. ▲配套视觉采集模块，图像传感器有效像素≥800万，支持基于神经网络的视觉推理能力。
4. ▲配套传感器及执行器实验组件总数量≥30件，至少包含环境感知、光学感知、运动感知、人体/生物信息感知、声光交互及机电执行等≥6类功能模块，并能够与嵌入式开发主机连接进行数据采集和交互控制。
5. 开发主机支持MicroSD、SD、eMMC、NVMe或其他非易失性存储扩展能力，套装配套可用存储介质容量≥64GB，并预装或能够安装适用于教学开发的操作系统。
6. 开发主机支持图形处理能力，支持OpenGL、OpenGL ES、Vulkan等图形接口中的≥1种，能够开展图形界面、人机交互界面及视觉应用开发。
7. 开发主机支持显示输出能力，能够连接外部显示设备；支持同时连接触控显示器及其他显示终端，或通过扩展方式实现多显示设备教学应用。
8. 开发主机提供USB接口总数量≥4个，其中高速USB接口≥2个，用于连接键盘、鼠标、摄像设备、存储设备及其他交互外设。
9. 开发主机支持有线网络接口，网络速率≥1000Mbps；同时支持双频Wi-Fi无线网络功能。
10. 开发主机支持蓝牙无线通信功能，蓝牙版本≥5.0或采用性能相当及以上的无线通信方案，能够连接无线键盘、鼠标、传感器或其他人机交互终端。
11. 开发主机支持摄像头或高速图像采集设备连接接口，支持至少1路数字摄像设备接入；接口形式不限于MIPI、USB等通用方式。
12. 视觉采集模块图像分辨率≥3200×2400，支持静态图像及视频数据采集。
13. 配套触控显示终端，显示尺寸≥7英寸，分辨率≥800×480，支持多点或单点触控功能，能够实现嵌入式系统图形界面显示及触控交互。
14. 配套与开发主机处理性能及功耗匹配的主动或被动散热组件，能够满足长时间教学实验运行条件下的散热需求。
15. 配套满足开发主机正常运行的供电组件，输出功率能够满足主机、存储设备及常规USB外设同时工作的供电需求，并支持过流、过压或短路保护功能中的≥1项。
16. 配套开发及实验所需连接线材，包括电源、显示、摄像、传感器连接或数据通信线材；所提供线材数量及规格应满足整套设备正常安装和实验使用要求。
17. 支持基于Python开展GPIO控制、传感器数据采集、视觉分析及人机交互应用开发，并提供相关驱动程序、开发库或示例代码。
	5
	套

	4
	人机交互内容创作终端
	1. ★处理器采用x86-64架构，物理核心数≥20核、线程数≥28线程，最高睿频≥5.5GHz。
2. ★配置内存容量≥64GB，采用DDR5内存；支持内存扩展能力，最大支持内存容量≥128GB。
3. ★配置独立图形处理器，独立显存容量≥16GB，支持硬件光线追踪。 
4. 配置M.2 NVMe固态硬盘，容量≥2TB，采用PCIe接口。
5. 主板提供内存插槽≥4个，PCIe x16扩展插槽≥1个，M.2固态硬盘接口≥2个，满足后续容量扩展需求。
6. 配置千兆及以上以太网接口≥1个，USB接口总数量≥6个，其中USB 3.0或以上高速接口≥4个，USB Type-C接口≥1个，接口支持数据传输；
7. 配置音频输入或音频输出接口，能够满足耳机、扬声器、麦克风等教学外设连接需求。
8. 配置数字视频输出接口≥3个，支持HDMI、DisplayPort或功能相当的数字显示接口，并支持多显示器扩展应用。
9. 配置的电源额定功率应满足处理器、图形处理器及整机满负荷稳定运行需求； 
10. 配置与处理器及图形处理器功耗相匹配的散热系统。
11. 支持64位Windows操作系统，配套提供Windows 11专业版或性能及功能相当的64位桌面操作系统授权。
12. 配置有线键盘、鼠标各≥1套。
13. 配套显示器尺寸≥27英寸，物理分辨率≥1920×1080，刷新率≥60Hz，采用IPS或显示性能相当的液晶面板，水平及垂直可视角度均≥170°。
14. ★支持配套人机交互内容创作类软件，面向数字媒体、人机交互、视觉设计、短视频、数字故事及创意内容教学。软件需提供图形化创作界面，支持素材导入、时间线编辑、特效叠加与多轨合成。
	3
	台

	5
	智能人机交互展示终端
	1. ★显示区域尺寸≥75英寸，分辨率≥3840×2160，支持4K超高清内容显示； 
2. 采用透明显示、全息成像或具有等效视觉效果的数字显示技术。
3. 显示面板亮度≥200cd/㎡，显示对比度≥800:1。
4. 支持画面比例自适应或调整功能，支持16:9、9:16等常见数字内容显示比例中。
5. 内置独立运算控制单元，处理器核心数≥8核，运行内存≥8GB，内部存储容量≥1TB；支持4K视频硬件解码能力，能够独立运行数字展示及人机交互应用。
6. 内置运算控制单元应支持GPU图形处理能力，支持3840×2160@60Hz或以上规格的视频信号输入或输出，满足数字人物、三维模型及高清视频内容显示需求。
7. 配备阵列式麦克风及摄像头；麦克风阵列单元数量≥2个，摄像头有效像素≥200万，能够为语音交互、人体感知、图像采集等应用提供硬件基础。
8. 配置内置或一体化扬声器，采用双声道或立体声输出，扬声器总额定功率≥20W。
9. 配置有线网络接口≥1个，接口速率≥1000Mbps，支持蓝牙或者无线网络功能，支持2.4GHz及5GHz双频Wi-Fi。
11. 设备采用方形、矩形或结构等效的一体化舱体设计，显示单元、控制单元、音响及主要线缆应集成于设备内部或配套结构中。
12. 设备应支持长时间连续展示应用，在正常散热及额定供电条件下，连续运行≥8小时不得出现异常关机、明显闪屏或系统失去响应。
13. ▲支持数字人实时交互能力，支持语音识别、自然语言理解或大语言模型问答、语音合成及数字人语音播报，实现“用户提问—语义理解—智能回答—数字人播报”的完整交互流程。
14. ▲支持数字人形象展示功能，并能够在全息展示设备中以真人比例或接近真人比例进行展示。
15. 配套提供不少于1套可直接使用的数字人形象及基础交互场景，并根据采购人的教学展示主题完成基础角色、欢迎语及展示内容配置。
	1
	台

	6
	人机交互动作采集系统
	1. ★采用无线惯性动作捕捉方式，无需在场地内布置光学摄像机即可完成全身人体动作采集；单套系统配置人体动作惯性传感器数量≥17个，能够覆盖头部、躯干、上肢及下肢主要人体节段。
2. 惯性传感器应集成加速度、角速度及姿态方向感知能力，采用多传感器融合方式实时计算人体姿态；系统动作数据输出频率≥60Hz，并支持根据应用需求调整或选择输出频率。
3. 惯性传感器陀螺仪量程满足人体快速运动采集需求，最大角速度测量范围≥±2000°/s。
4. 无线有效动作采集距离≥5m；采用无线局域网、专用无线通信或其他等效无线数据传输方式。
5. 传感器采用可充电供电方式，单次充电连续工作时间≥5小时，能够满足连续教学实训使用需求。
6. 配套全身穿戴固定组件，应能够将传感器分别固定于人体头部、躯干、上臂、前臂、手部/腕部、大腿、小腿、脚部等主要部位。
7. 配置手部动作捕捉组件，每只手的手指动作感知单元数量≥5个，能够采集五指弯曲、伸展或姿态变化。
8. 系统支持至少1名受试者进行全身动作实时捕捉，并支持后续扩展多人动作捕捉的能力。
9. 配套提供整套设备运输及收纳箱，能够统一存放动作传感器、数据传输设备、充电组件、穿戴固定组件及相关附件。
10. 支持实时全身骨骼姿态解算及动作数据输出能力，能够实时显示人体骨骼动作，并将动作数据实时传输至第三方三维软件、游戏引擎、数字人应用或用户自行开发的应用程序。
11. 支持硬件校准、人体骨骼标定、实时动作预览、动作录制、数据回放及动作数据导出功能；动作数据至少支持FBX、BVH、CSV等通用格式中的≥2种。
12. 支持动作数据实时网络广播或数据流输出，供第三方应用实时接收人体动作数据。
13. 支持动作数据录制，并能够对已录制动作进行回放、时间轴查看及数据导出。
14. 提供SDK、API、插件或标准实时数据接口中的≥1种二次开发方式，便于开展人机交互、虚拟现实及数字人应用开发。
15. 实时数据接口应至少支持C/C++、C#、Python等开发语言中的≥1种，或提供基于标准网络协议的数据接收方式。
16. 系统能够与Unity、Unreal Engine、Maya、3ds Max、Blender等三维开发或数字内容制作软件中的≥2种进行数据交换或实时动作驱动。
17. ▲应提供不少于50项动作数据教学资源，资源类型应包括但不限于动作捕捉示例数据、人体姿态数据、教学案例素材样例。
18. ▲动作数据教学资源应支持与其他数字媒体资产平台的用户账号体系、项目管理模块、数字资源库及后台管理模块进行兼容或集成；支持通过网页端或统一应用入口访问和使用，并能够实现数据资源、教学工作流及分析结果的统一管理，不得影响原有系统正常运行。
	1
	套
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	人机交互数据处理终端
	1. ★处理器采用x86-64架构，物理核心数≥20核、线程数≥28线程，最高睿频≥5.5GHz。
2. ★配置内存容量≥64GB，采用DDR5内存；支持内存扩展能力，最大支持内存容量≥128GB。
3. ★配置独立图形处理器，独立显存容量≥16GB，支持硬件光线追踪。 
4. 配置M.2 NVMe固态硬盘，容量≥2TB，采用PCIe接口。
5. 主板提供内存插槽≥4个，PCIe x16扩展插槽≥1个，M.2固态硬盘接口≥2个，满足后续容量扩展需求。
6. 配置千兆及以上以太网接口≥1个，USB接口总数量≥6个，其中USB 3.0或以上高速接口≥4个，USB Type-C接口≥1个，接口支持数据传输；
7. 配置音频输入或音频输出接口，能够满足耳机、扬声器、麦克风等教学外设连接需求。
8. 配置数字视频输出接口≥3个，支持HDMI、DisplayPort或功能相当的数字显示接口，并支持多显示器扩展应用。
9. 配置的电源额定功率应满足处理器、图形处理器及整机满负荷稳定运行需求； 
10. 配置与处理器及图形处理器功耗相匹配的散热系统。
11. 支持64位Windows操作系统，配套提供Windows 11专业版或性能及功能相当的64位桌面操作系统授权。
12. 配置有线键盘、鼠标各≥1套。
13. 配套显示器尺寸≥27英寸，物理分辨率≥1920×1080，刷新率≥60Hz，采用IPS或显示性能相当的液晶面板，水平及垂直可视角度均≥170°。
	1
	台
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	VR一体机开发版
	1. 分辨率：单眼≥2160*2160
2. 视角：≥105°
3. 瞳距调节：调节(≥62~72mm)；支持多人瞳距记忆
4. 闪存：≥256 GB UFS3.1
5. ★内存：≥12 GB LPDDR5
6. 摄像头：≥4颗环境追踪摄像头；支持MR，双目≥3200万像素
7. 传感器：支持iToF深度感知摄像头
8. 手柄：支持光学6DoF摇杆
9. 电池容量：≥5700mAh
10. 需开放系统开发者权限，支持自定义固件刷写。
	10
	台

	9
	体感互动套件
	1. 单套配置体感追踪器数量≥2个，支持佩戴于下肢或其他人体部位进行动作采集，并能够通过算法实现全身动作追踪。
2. 追踪器支持无线数据传输，并能够与配套VR/MR设备或交互终端进行连接使用。
3. 追踪器采用惯性与光学/红外等多传感器融合方式，支持6DoF姿态追踪；动作追踪频率≥100Hz。
4. 支持输出全身人体骨骼动作数据。可用于虚拟角色驱动、体感交互及运动识别。
5. 全身动作追踪延迟≤30ms，满足实时体感交互应用需求。
6. 单个追踪器连续工作时间≥20小时，采用可充电电池，具备USB Type-C或其他通用充电接口。
7. 支持Unity、Unreal Engine、OpenXR等开发平台或标准接口，便于开展体感互动、虚拟现实及人机交互应用开发。
	10
	套
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	VR手部追踪模块
	1. 支持双手同步追踪，能够实时识别手掌位置、手指弯曲、伸展及手部姿态变化，用于虚拟现实、人机交互及三维内容控制。
2. 采用双目视觉、红外视觉或性能相当的手部空间追踪技术，摄像采集帧率≥100fps。
3. 手部有效追踪距离≥0.6m，水平或综合追踪视场角≥120°。
4. 支持手掌、手指或手部关键点实时数据输出，并能够驱动虚拟手模型同步运动。
5. 支持USB 2.0、USB 3.0或以上通用数据接口，设备通过USB完成数据传输及供电，无需独立外接电源。
6. 支持桌面放置使用，并支持安装于VR/MR头戴设备或其他交互装置上的扩展能力； 
7. 配套提供开发接口、SDK或插件，支持Unity、Unreal Engine等三维交互开发平台中的≥1种，用于开展VR手势交互及应用二次开发。
	10
	个
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	MR混合现实头显
	1. ★处理器采用≥8核架构或性能相当的处理方案；运行内存≥8GB DDR，内置存储容量≥64GB；支持Android 12及3D AR OS操作系统，能够实现虚拟数字内容与现实空间实时融合显示。
2. 配置OLED显示屏≥2个，最高亮度≥3000nit，刷新率≥60Hz，支持24位真彩显示；单眼分辨率≥1920×1080，3D显示分辨率≥3840×1080；
3. 配置追踪摄像头≥4颗，分辨率≥640×480；头部配置≥9轴IMU传感器，采样率≥1000Hz，手持终端配置≥6轴IMU传感器，实现姿态感知及空间运动追踪。
4. 配置RGB摄像头≥2颗，摄像头有效像素≥1300万，支持二维码识别、空间定位、拍照及远程视频交互；手持终端配置≥1300万像素自动对焦摄像头，最大分辨率≥4256×3168。
5. 配置TOF深度摄像头≥1个，分辨率≥224×172，支持三维深度识别、物体识别及平面检测。
6. 支持Wi-Fi 6无线通信以及2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi、Bluetooth 5.0及2.4GHz专用无线通信协议；配置≥1个千兆RJ45有线网络接口。
7. 支持2D、3D、6DoF三种显示模式切换，其中2D模式支持投屏显示，3D模式支持立体显示及3DoF姿态跟随，6DoF模式支持三维空间定位与追踪；支持系统界面空间锚定、虚拟内容叠加、实时头瞄、手势识别、语音控制及手持终端虚拟射线和物理按键控制。
8. 头部配置环境光传感器及距离传感器各≥1颗，支持显示亮度自动调节、手动亮度调节、佩戴状态检测及自动休眠；配置LED灯≥3颗，手持终端配置补光灯≥1颗，并配备终端状态指示灯、三色指示灯及头部状态指示灯各≥1颗。
9. 头部配置立体声扬声器≥2个、3.5mm耳机接口≥1个，支持有线降噪耳机及单麦AI降噪，手持终端配置扬声器≥1个；配置信息显示屏≥1.3英寸，分辨率≥240×240，支持电量、充电状态、无线连接状态、时间及日期等信息显示。
10. 设备内置可充电电池，连续使用时间≥2.5小时，充电时间＜2.5小时，支持边充电边使用。
	1
	套
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	AR智能交互眼镜
	1. 采用Micro LED或性能相当的近眼显示技术，显示亮度≥1500nit，视场角≥30°。
2. ★CPU核心数≥8核；运行内存≥2GB，内部存储容量≥16GB。
3. 配置摄像头≥1个，有效像素≥1200万，摄像头视场角≥100°，支持拍照、视频采集及视觉识别类应用。
4. 支持语音、触控、物理按键、外置无线控制器等交互方式。
5. 支持无线通信功能，支持Wi-Fi 6或以上无线网络，并支持Bluetooth 5.0或以上版本。
6. 配置麦克风及扬声器，支持语音采集、语音播报及智能语音交互；麦克风数量≥2个。
7. 内置惯性姿态传感器，支持人体头部姿态或眼镜空间姿态感知；支持佩戴状态检测或等效智能感知功能。
8. 整机重量≤60g，采用内置可充电电池供电；配套提供充电装置、收纳组件及正常使用所需附件，并提供SDK、API或等效开发接口，用于AR及人机交互应用开发。
	1
	个
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	全景相机
	1. ★配置鱼眼或超广角镜头≥6个，能够进行360°全景图片、全景视频及沉浸式数字内容采集。
2. ★支持360°3D立体全景拍摄能力，最高输出分辨率≥7680×3840，3D全景视频最高分辨率≥7680×7680@30fps，支持JPEG及RAW/DNG等格式。
3. 支持机内实时全景拼接能力，实时拼接视频分辨率≥3840×1920@30fps，并支持实时预览或实时输出。
4. 支持全景视频直播功能，支持机内推流、自定义服务器推流或HDMI输出等直播方式，并支持直播过程中同步保存高分辨率原始素材。
5. 支持H.264、H.265后期输出方式，满足专业全景视频制作及后期编辑需求。
6. 支持图像防抖或姿态稳定功能。
7. 配置内置麦克风≥4个，并支持外接音频输入接口；支持全景声、空间音频或多声道音频录制。
8. 支持多存储介质同步记录能力，支持SD、MicroSD或其他高速存储介质。
9. 支持有线或无线方式进行相机控制、拍摄参数调整及实时画面监看。
10. 采用可拆卸充电电池供电，同时支持外接电源连续运行。
11. 配套提供全景视频拼接及后期处理软件，能够完成全景素材导入、拼接、稳定处理及视频输出，并支持Windows或macOS等主流操作系统。
	1
	台
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	人机交互内容设计终端
	1. ★处理器采用x86-64架构，物理核心数≥20核、线程数≥28线程，最高睿频≥5.5GHz。
2. ★配置内存容量≥64GB，采用DDR5内存；支持内存扩展能力，最大支持内存容量≥128GB。
3. ★配置独立图形处理器，独立显存容量≥16GB，支持硬件光线追踪。 
4. 配置M.2 NVMe固态硬盘，容量≥2TB，采用PCIe接口。
5. 主板提供内存插槽≥4个，PCIe x16扩展插槽≥1个，M.2固态硬盘接口≥2个，满足后续容量扩展需求。
6. 配置千兆及以上以太网接口≥1个，USB接口总数量≥6个，其中USB 3.0或以上高速接口≥4个，USB Type-C接口≥1个，接口支持数据传输；
7. 配置音频输入或音频输出接口，能够满足耳机、扬声器、麦克风等教学外设连接需求。
8. 配置数字视频输出接口≥3个，支持HDMI、DisplayPort或功能相当的数字显示接口，并支持多显示器扩展应用。
9. 配置的电源额定功率应满足处理器、图形处理器及整机满负荷稳定运行需求； 
10. 配置与处理器及图形处理器功耗相匹配的散热系统。
11. 支持64位Windows操作系统，配套提供Windows 11专业版或性能及功能相当的64位桌面操作系统授权。
12. 配置有线键盘、鼠标各≥1套。
13. 配套显示器尺寸≥27英寸，物理分辨率≥1920×1080，刷新率≥60Hz，采用IPS或显示性能相当的液晶面板，水平及垂直可视角度均≥170°。
14. ▲支持可视化内容设计类软件，面向人机交互、数字媒体、视觉设计创意及相关教学实训。
	4
	台
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	Ar数字交互展示台
	1. ★配置交互显示屏，显示尺寸≥43英寸，交互识别分辨率≥1920×1080，显示系统支持≥3840×2160超高清内容输出。
2. 交互显示区域采用电容式或性能相当的多点触控技术，同时触控点数≥20点，支持多人或多指并行操作。
3. ★配置独立图形运算单元，处理器物理核心数≥6核，运行内存≥8GB，固态存储容量≥500GB；配置独立图形处理器，显存容量≥4GB，满足三维数字内容实时渲染及交互展示需求。
4. 配套实体交互识别卡或功能相当的实体交互标识件≥1个，能够在电容触控区域进行位置识别、移动识别及旋转识别。
5. 设备采用双屏协同或功能相当的显示结构，其中交互区域用于触控及实体交互操作，数字展示区域用于三维模型、图片、视频或其他数字内容展示。
6. 配套实体交互识别控制软件，能够实时识别实体交互标识件的位置、移动及360°旋转动作，并支持多个实体交互标识件同时识别和操作。
7. 支持实体交互识别容错能力，在实体识别件移动过程中发生部分触点短暂丢失时，系统能够保持身份及运动状态连续识别。
8. 支持识别灵敏度、识别精度或识别策略调节功能，支持≥3档或连续参数配置，以适应不同实体识别件及不同交互应用场景。
9. 支持交互屏与展示屏独立选择或配置，在多显示设备环境下能够指定交互操作界面和数字内容展示界面。
10. 支持手指触控与实体识别件两种交互方式，两种方式能够分别或组合用于数字内容操作。
11. ▲支持接入其他数字媒体资产平台，能够调用其中的产品模型、工业模型、艺术模型等数字资产，支持模型资源的分类调用、内容切换及展示更新，实现媒体资产与AR展示台内容之间的联动应用。
12. 支持三维数字场景自动漫游功能，能够按照预设路径进行三维场景浏览。
13. 支持第一人称视角三维场景交互，能够通过实体识别件或触控操作实现定位、移动及视角旋转。
	1
	台
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	交互投影系统
	1. ★采用激光光源，标准亮度≥5000流明，物理分辨率≥1920×1080，光源正常使用寿命≥20000小时。
2. 投影设备支持16:9、16:10或其他主流显示比例，并支持≥3840×2160超高清信号输入。
3. 投影设备具备HDMI数字视频输入接口≥2个，并具备USB、RJ45网络接口、RS-232控制接口等接口中的≥2类。
4. 投影设备支持吊装、桌面放置或其他安装方式，并配套提供与设备适配的安装支架及固定组件。
5. 配置高精度互动感应装置，采用计算机视觉、红外视觉或性能相当的非接触式空间定位技术，有效互动识别区域≥5m×8m。
6. 感应装置识别帧率≥60FPS，触控或定位误差≤3mm；支持不少于10点同步交互识别。
7. 感应装置支持自动标定及手动标定，并具备画面异形校准、局部精度校准或等效交互区域校准能力。
8. 互动感应系统支持HID、鼠标协议、TUIO等交互协议中的≥2种，可将实时位置及互动操作数据传输至配套应用软件。
9. 互动感应装置支持安装位置及角度调整，能够根据现场投影画面范围完成感应区域匹配。
10. 支持读取互动感应设备输出的位置、点击、移动等操作数据，并根据用户互动行为触发相应的图片、视频、动画或数字内容反馈。
11. 支持单点及多点互动逻辑，可根据互动目标位置执行点击、选择、拖动、移动、切换等交互操作。
12. ▲支持接入其他数字媒体资产平台，能够调用其中的产品模型、工业模型、艺术模型等数字资产，支持模型资源的分类调用、内容切换及展示更新，实现媒体资产与投影内容之间的联动应用。
	1
	套
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	人机交互展示墙
	1. ★配置大尺寸显示单元≥4台，单台显示尺寸≥85英寸，物理分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，水平及垂直可视角度均≥170°；采用LCD、LED或显示性能相当的数字显示技术，多台显示单元可组合形成连续的大尺寸数字信息展示区域。
2. ★配置独立图形控制单元，处理器物理核心数≥8核，运行内存≥8GB，固态存储容量≥1TB；配置独立图形处理器，显存容量≥8GB，支持GPU图形加速及多屏扩展显示功能。
3. 图形控制单元配置数字视频输出接口≥4路，能够同时驱动全部显示单元，各通道支持≥3840×2160分辨率输出或等效显示方案；配置千兆及以上网络接口≥1个、USB接口≥4个，支持Windows 10、Windows 11或其他兼容的操作系统。
4. 配置整体式多点触控系统，采用红外、光学或性能相当的非接触式触控识别技术，支持≥4个显示区域拼接为连续触控区域，并建立统一触控坐标系；同时触控点数≥20点，定位精度≤5mm，响应时间≤30ms，支持点击、双击、拖动、滑动、缩放等≥4种触控操作。
5. ★配套可移动支架≥4台，支持显示单元组合联动及单台设备独立使用；系统支持多人同时交互，不同用户能够在不同显示区域进行独立触摸浏览及操作，满足多人协同教学、作品展示及交互体验需求。
6. 支持大画布数字信息墙展示功能，能够同时呈现大量图片、海报、作品缩略图及其他数字信息卡片，并通过动态布局实现持续变化的视觉展示效果。
7. 支持动态数字信息墙交互功能，用户触摸指定内容后，可实现内容突出显示、放大及详细信息查看；内容放大时，其他数字内容能够自动重新排列、避让或移动，关闭后恢复原有展示状态。
8. 支持数字媒体内容交互浏览功能，具备单击、双击、滑动、拖拽、缩放等≥3种操作方式；支持同一信息对象关联多张图片或其他媒体资源，并能够连续浏览；支持为指定作品、项目或资源生成或绑定二维码，供移动终端扫码获取扩展信息。
9. ▲支持接入其他数字媒体资产平台，能够调用产品模型、工业模型、艺术模型等数字资产，支持模型资源分类调用、内容切换及展示更新。
10. 支持可视化数字内容管理后台，管理员无需修改程序源代码即可完成图片、文字、视频及数字作品等展示内容的新增、编辑、删除与发布；
	1
	套

	18
	全息展示终端
	1. ▲采用全息成像技术，全息数字显示或有效成像区域对角尺寸≥60英寸，显示或内容输出物理分辨率≥1920×1080，支持16:9高清视频内容展示。
2. 采用全息光学玻璃、半透半反光学介质或性能相当的全息成像结构，支持虚拟数字内容独立展示以及虚拟影像与实体展品组合展示。
3. 具备实体展品摆放空间，能够放置产品模型、工业模型、艺术作品或其他教学展示实物，并实现实体展品与数字影像叠加展示。
4. ▲配置独立播放或运算控制单元，运行内存≥8GB，存储容量≥1TB，能够独立完成全息视频、图片及数字内容播放。
5. 支持HDMI或其他数字高清视频接口≥1个，并具备USB接口≥2个。
6. 支持有线网络以及Wi-Fi无线网络连接能力。
7. 配置内置或集成式音频播放设备，支持数字展示内容同步进行声音播放。
8. 支持辅助照明功能，照明亮度支持调整或根据展示内容进行设置。
9. 采用金属、钢化玻璃或强度相当的复合结构材料，全息成像区域应具有必要的防护措施。
10. 设备支持连续运行≥8小时，在额定供电及正常环境条件下不得出现异常关机、画面中断或明显显示异常。
11. ★支持接入其他数字媒体资产平台，能够调用其中的产品模型、工业模型、艺术模型等数字资产，并支持以二维预览图、三维模型或对应渲染内容等形式在全息展示终端中进行展示；支持模型资源的分类调用、内容切换及展示更新，实现媒体资产与全息展示内容之间的联动应用。
	1
	套

	19
	透明展示终端
	1. 显示尺寸≥55英寸，采用全彩LED透明显示技术；像素间距≤2.5mm，像素密度≥100000点/㎡。
2. 整屏感官透明度≥85%，在正常安装环境下应保持屏幕后方空间及环境的视觉通透性。
3. 显示亮度≥1000cd/㎡，支持亮度调节；灰度等级≥16bit，色温调节范围应覆盖3000K～10000K满足图片、视频、动画及数字艺术内容的层次化显示要求。
4. 采用灯驱一体或性能相当的集成驱动方式，支持单点单控及静态驱动，换帧频率覆盖60～120Hz或性能不低于该范围。
5. 灯珠规格采用1515或性能相当及以上的小型化封装方案，灯珠工作寿命≥100000小时。
6. 支持黑色背景或针对透明显示制作的数字素材播放，可形成悬浮式、空间化或类似裸眼三维的数字视觉展示效果。
7. 屏体采用轻薄化透明结构，支持壁挂、吊装或与现场展示结构一体化安装；支持根据现场空间进行尺寸组合或显示区域定制。
8. 显示系统采用一体化或高度集成式控制结构，内置或配套发送控制组件。
9. 防护等级≥IP20，满足室内展示环境安装及使用要求。
10. 采用模块化设计，支持显示单元独立安装、维护或更换，并能够根据项目实际展示面积进行横向或纵向扩展。
11. ★支持接入其他数字媒体资产平台，能够调用其中的产品模型、工业模型、艺术模型等数字资产，并支持以二维预览图、三维模型在展示终端中进行展示；支持模型资源的分类调用、内容切换及展示更新，实现媒体资产与展示终端内容之间的联动应用。
	2
	套

	20
	智能人机课程及教学研发资源管理平台
	人机交互课程教学与资源管理平台应由人机交互教学课程管理平台、定制虚拟仿真实验课程及数据资源管理平台组成，形成集课程教学、虚拟仿真实验、实验过程管理、教学资源管理及数据成果管理于一体的综合教学应用平台。
一、 人机交互教学课程管理平台
1. ▲配套数据资源平台统一入口及后台管理平台，面向人机交互、数字媒体等专业教学实训；支持院级或实训室级门户展示，门户名称、标识、栏目及展示内容可根据采购人教学需求进行配置。
2. 支持统一身份认证、组织架构及用户权限管理，支持教师、学生、管理员等不同角色登录及权限配置；支持建立≥2级教学组织架构，包含院系、专业、班级、课程等组织关系；具备用户新增、修改、查询、启用、停用及角色创建、菜单权限、资源权限配置等功能。
3. ▲支持数字教学资产统一管理功能，至少能够对教学工作流、媒资资产、应用实例等≥3类资源进行集中管理，支持资源查看、分类、审核、发布或权限控制等功能中的≥3项；
4. ▲支持教学工作流管理与应用功能，至少覆盖数字绘画、交互设计、图像处理、三维建模与渲染等≥3类教学场景；支持工作流的新增、配置、定制、保存、查看、调用及管理，并能够通过统一门户调用已配置的教学工作流。
5. 支持第三方教学应用及数字内容创作工具集成，能够接入图像创作、视频制作、数字人内容制作及脚本、故事、分镜创作等应用；支持应用实例登记、查看、调用及权限配置，并支持第三方应用或采购人自建应用通过统一账户或统一入口访问。
6. 支持课程教务及教学成绩管理功能，能够设置课程适用对象、适用班级及教学组织关系；支持按课程、班级统计和查询理论课程成绩，学生可查看个人成绩；提供实验结果自动上传接口，支持按规范接口提交实验结果并保存，具备实验成绩统计与查询功能。
7. 支持教学资源上传及资源库管理功能，能够上传和管理教学视频、教学课件、文档资料等资源，支持最大4GB单文件直接上传；教师可维护个人资源库，并能够将教学资料、实验素材等添加至教学资源库，实现教学资源集中管理与共享。
8. 配套数据采集及应用插件包，支持Maya、Unity、Unreal Engine等软件或开发平台，能够满足虚拟现实、三维动画、动作数据采集及人机交互应用的数据接入、处理或教学开发需求。
9. 平台采用B/S、C/S或混合架构，提供图形化后台管理界面，支持教学资源、工作流、应用实例及用户权限的统一管理；客户端应能够在本项目配置的人机交互数据处理终端正常运行，并具备第三方应用接入及后续功能扩展能力。
二、 定制虚拟仿真实验课程
1. ★应提供不少于2个课程内容方向的虚拟仿真实验资源，每个课程内容方向均应具备独立的实验目标、实验任务、虚拟操作过程、数据分析及实验结果输出功能。内容方向应覆盖人体动作分析、工业产品艺术设计、人机交互内容设计方向，投标单位可结合项目教学需求进行具体课程内容设计。
2. 虚拟仿真实验应具备交互式操作能力，学生能够在实验过程中进行参数设置、对象操作、条件调整、数据采集或结果分析，不得仅采用视频播放、PPT展示或静态网页浏览方式替代虚拟仿真实验。
3. 每个课程内容方向应包含不少于3个可独立完成的实验任务，全部虚拟仿真实验资源合计提供实验任务不少于9项。
4. 虚拟实验场景中应能够配置虚拟人物、设备、显示终端、传感器或其他交互对象中的≥2类，并能够通过操作触发相应状态变化。
5. 支持视觉、声音、动画、文字、设备状态变化等反馈方式中的≥3类，用于模拟真实人机交互系统的多模态反馈过程。
6. 虚拟仿真实验应具备实验介绍、实验目的、实验原理、操作步骤、实验任务、实验结果及实验总结等教学环节。
7. 学生应能够自主修改实验参数，不同参数设置应产生相应的实验过程或实验结果变化。
8. 支持实验过程数据记录，能够记录学生实验步骤、关键操作、参数设置、实验结果等信息中的≥3项。
9. 支持实验数据可视化，实验结果能够采用曲线图、柱状图、数据表、热力图、三维轨迹等形式中的≥2种进行展示。
10. 支持实验结果导出，至少能够将实验数据、分析结果或实验报告中的≥1类内容导出为常用文档、表格或数据格式。
11. 虚拟仿真实验应具备实验考核功能，支持根据实验步骤完成情况、实验参数设置、实验结果分析、实验答题等内容中的≥2项进行成绩评价。
12. 应支持管理员、教师、学生等不同角色使用，其中教师能够发布实验任务、查看学生实验进度及实验结果。
13. 建模精度：低模不低于5000面、高模不低于10000面；
14. 交互实时响应，视频资源分辨率1920*1080,音频资源声音清晰。
15. 三维模型表面应光滑无锯齿，建模效果应尽量接近实物。贴图分辨率1024*1024；表格必须有底色、各行列根据用户需求以不同颜色显示；曲线图中不同线条须不同颜色显示；图片颜色搭配协调和突出。
16. 显示窗口功能分区简洁，图像、数据和控制多画面设计，主副画面自由切换，并根据预先设置条件进行错误操作报警功能。
17. 界面友好直观、实验场景和操作交互贴近实际，真实感强；
18. ★应支持与本项目VR/AR人机交互设备、AR数字交互展台、等设备中使用该课程并进行数据关联。
19. ★定制虚拟仿真课程内容脚本要求：
19.1 虚拟仿真课程脚本一
本课程的实验教学目标，本着“能实不虚”的原则，学生在进入本课程学习之初，应该对真实实验的场景数字孪生选定、交互影像设计原理、投影融合设计操作过程、预期结论等有初步的课堂教学和较全面的认识。门户展示首页、实验背景、课程目标、实验要求、成绩评定、教学团队、实验评价、项目特色等教学内容的展示。系统操作者在三维仿真模拟的实验场景中，可通过操作键盘、鼠标点击实验设备、实验环节进行操作，开展针对性的交互使用训练。同时，系统配以文字、图片、音频、视频等相关介绍，进行实验教学培训、授课、考核等实验教学工作，它可以使教学老师摆脱繁重的实验教学工作，大幅度提高教学效率和学生的学习积极性。同时，使学生能够不受时间和地点限制，完成专业的培训和锻炼，建成一套技术先进与实用相结合的实验教学系统。
本课程分为3章：实验介绍、场景教学、实验报告。
（1） 实验介绍：操作提示、实验目的、实验流程、基础知识;
（2） 场景教学：场景选择、背景音乐选择、人物选择；通过以上模块结合投影融合技术实现古代云锦工艺流程；
（3） 实验报告：模型场景应实现云锦工艺制作全流程交互程序开发，包含每个制造工序的模拟制作、角色的选择、评分逻辑实现、实验报告生成等功能；在“设计”单元根据资料库提供的织布机零件通过投影融合技术功能实现各个元素的替换。

19.2 ★虚拟仿真课程脚本二
（1）平台应具备完整的实验流程管理功能，包含且不限于以下核心功能模块：实验准备模块、设计场地漫游模块、景观特征分析模块、方案设计模块、实验报告模块。
（2）平台应支持完整的实验流程管理，实验流程包含以下核心环节：选择实验地块、进入设计场地、场地尺度数据采集、场地景观风貌采集、景观特征分析、提交环境报告。
（3）提供知识角信息查阅功能，学生可在实验前详细查阅实验背景资料、设计方法、相关政策法规、行业标准以及各环节知识点；实验过程中可随时点开知识角进行信息查阅。
（4）支持选择实验地块，引导学生对园林景观规划区位大环境作概括式了解；支持查阅地块背景资料及设计任务书，模拟实际工程项目中了解地块资料和设计任务的环节。
（5）支持学生在三维场景中漫游，熟悉实验环境，了解操作步骤和相关知识点。
（6）环境报告提交模块：支持通过查阅环境报告和勘测图表回顾勘测过程，支持发现遗漏数据时返回补测，确认无误后进入下一环节。
（7）支持景观更新设计定位、园林景观小品设计、公共空间景观设计。
（8）支持设计方案展示、方案效益评估、方案优化设计选择等功能。
（9）支持生成最终实验报告，包括现场勘测环境报告、方案设计报告、方案效益评估报告、互评得分和评审意见，便于学生回顾实验全过程。
三、 数据资源管理平台
1. ▲平台支持实训室设备共享使用，为VR一体机、AR交互展台等设计终端设备提供数据支撑及共享。
2. ▲配套数字模型与多媒体资产管理类平台，面向三维模型设计、数字媒体内容创作、人机交互及相关教学实训。
3. 支持数字资产创建功能，创建资产时能够设置资产名称、资产类型、子类型、标签、公开属性及描述等信息中的≥4项。
4. ▲支持数字资产首页或资源看板功能，能够展示不同类型资源的数量、占比、热门资源或资源使用情况等统计信息中的≥2项。
5. 支持多类型数字资产统一管理功能，至少支持文本、图片、视频、音频、三维模型等≥5类数字资源的创建、上传、分类、查看及管理。
6. 支持数字资产公有/私有权限管理及审核发布机制，用户能够将个人资产提交至公共资源区域，由授权角色完成审核、发布或退回等操作，实现教学资源规范化管理。
7. 支持资源使用情况展示功能，支持按照浏览、收藏、下载、点赞等指标中的≥2项形成资源热度统计或排行。
8. 支持通过二维码、链接或其他便捷方式获取数字资产，方便移动终端或其他教学设备访问资源。
9. 支持三维模型资产在线预览功能，支持三维模型旋转、缩放等交互操作，并支持白模、拓扑、法线、材质/反射或等效模型显示模式中的≥3种。
10. 支持全景图像或全景媒体资源预览，用户能够通过拖动或其他交互方式调整观看角度。
11. 音视频资源支持在线播放、暂停、进度控制或全屏预览等功能中的≥2项。
12. 支持与其他教学应用或创作应用的数据协同能力，支持通过文件、链接、标准接口或系统内部资源引用等方式调用数字资产。
13. 软件采用B/S、C/S或混合架构，支持图形化操作界面，能够在本项目模型内容创作终端正常访问及运行。
14. 应提供三维模型教学资源不少于100项，资源类型至少覆盖角色、场景环境、工业模型、产品模型等≥4类，并可用于三维设计、数字内容创作及人机交互教学实训。[
	1
	套

	21
	开放书架
	≥1组，240cm*30cm*180cm，人造板采用人造板或性能相当的板材制作，用于VR设备、头戴设备及配件分类存放。
	1
	个

	22
	展示柜
	≥4组，120cm*30cm*200cm，玻璃门展示柜，LED照明柜体配置玻璃门及内部LED照明，用于学生作品、模型及数字产品展示。
	4
	个

	23
	展示台
	≥15个，支持采用不同造型或规格组合，满足工业设计模型、交互作品、艺术设计成果等不同尺寸作品的陈列展示需求。
	15
	个

	24
	储物柜
	≥1组，1800×1000×500mm用于教学材料、设备附件及展示用品集中收纳。
	1
	个

	25
	资料/材料架
	≥1组，开放式多层书架，≥1200×400×600mm用于课程资料、作品集及相关教学材料展示。
	1
	个

	26
	休闲桌
	配套休闲座椅，圆桌≥800mm每桌配置座椅≥4把；休闲桌数量≥10张，满足学生交流、项目讨论及课程成果展示使用需求。
	10
	个

	27
	体验操作台
	≥2组，120cm*40cm*90cm，用于VR、MR、AR及其他人机交互设备体验和操作。
	2
	个

	28
	隔断墙
	应根据现场空间设置储藏区域，通过隔断方式形成相对独立的设备、材料或活动隔断收纳空间。空间分隔系统采用活动隔断或功能相当的模块化分隔结构，隔断面层采用防火板硬包或性能相当材料，隔断总实施面积约198㎡。75款防火板，31*3、6*3*6道、15*3*3道，隔断门板厚度要求≥75mm，门板基材采用防火板或性能相当材料，边框采用铝合金或强度相当的金属结构，五金配件应符合国家相关质量标准。
	198
	平方

	29
	延长轨道
	铝合金轨道
	45
	米

	30
	接口配件
	活动隔断系统应采用顶部轨道导向结构，并配齐直线、十字、T型、L型等实际安装所需轨道连接及转向配件
	1
	套

	31
	隔音棉
	配套材料、结构件及饰面材料应符合国家现行室内环境、防火及产品质量相关标准；涉及人造板材的，应满足室内使用的环保要求。隔断内部配置隔音棉或性能相当的吸声材料，提升分隔后的空间声学隔离效果。
	198
	平方

	32
	3D数字雕刻数位屏
	1. 屏幕尺寸≥21.5英寸，有效工作区域≥475×265mm；采用IPS平面转换显示技术，配备全覆盖防眩光蚀刻钢化玻璃。
2. 屏幕最高支持分辨率≥3840×2160，刷新率≥120Hz，对比度≥1200:1，亮度≥300cd/㎡，响应时间≤12ms，支持屏幕背光均匀性优化。
3. ▲屏幕色域覆盖≥99% DCI-P3、≥95% Adobe RGB及100% Rec.709，支持HDR高动态范围显示技术；支持Pantone Validated彩通认证。
4. ▲支持EMR电磁感应技术，配套专业压感笔，笔压感级别≥8192级；压感笔支持AES协议，满足数字绘画、三维雕刻及精细化设计操作需求。
5. 压感笔采用无源无线技术，支持可更换笔握按键及配重调节；笔侧按键数量≥3颗，支持≥±60°倾角感应，笔尖识别高度≥10mm。
6. 配套标准笔尖≥5个、毡笔笔尖≥5个，并提供屏侧笔托，支持笔尖、笔尖移除器、笔握、替换按键及配重杆等附件的统一收纳管理。
7. 支持投射电容式多点触控技术，可同时识别≥10指触控操作，触控识别分辨率≥0.025mm/点，最高触控读取率≥120Hz。
8. 支持ExpressKey快捷按键功能，快捷按键数量≥8颗，可用于设计软件快捷操作；支持DDC/CI显示控制通信技术，便于显示设备参数管理及控制。
9. 配置USB-C接口≥1个、USB-A接口≥1个，其中支持USB 3.2 Gen1或USB 2.0数据传输的USB-C接口≥1个；配置miniDisplayPort接口≥1个、HDMI 2.0接口≥1个，并支持Kensington安全锁孔。
10. 配备原厂可调节人体工学支架，支持锁定闩及无级角度调节，支架可调节折角范围≥60°，支持顺时针及逆时针各≥20°旋转调节。
	8
	台

	33
	桌面级3D打印机
	1. ★有效打印成型尺寸不小于250mm×250mm×250mm。
2. ▲支持双喷嘴、双打印头或功能相当的双材料打印方式，并支持采用独立支撑材料完成复杂模型打印。
3. 喷嘴最高工作温度≥300℃，热床最高工作温度≥110℃，满足PLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PA、PC等材料中的≥5种打印需求。
4. 采用封闭式打印腔体，并支持腔体温度控制、主动加热或等效热环境管理功能，最高受控腔温≥50℃。
5. 喷嘴采用硬化钢、不锈钢或耐磨性能相当的材料，标配喷嘴直径≤0.4mm，并支持更换不同直径喷嘴。
6. 工具头最大移动速度≥500mm/s，最大移动加速度≥10000mm/s²，支持高速模型打印。
7. 支持碳纤维、玻璃纤维或其他纤维增强复合材料，满足工业设计及结构件模型制作需求。
8. 支持断料检测、断电续打、耗材异常检测、开门检测等智能检测功能中的≥3项。
9. 配置内置摄像头，视频分辨率≥1920×1080，支持打印过程实时监控，并支持延时摄影或打印过程记录功能。
10. 支持空气净化功能，至少采用颗粒物过滤、HEPA过滤、活性炭过滤等方式中的≥2种。
11. 配置彩色触控显示屏，屏幕尺寸≥4英寸，支持设备状态查看、文件选择、打印任务控制及设备参数设置。
12. 支持无线网络连接功能，支持通过本地触控终端、计算机客户端或移动终端中的≥2种方式进行打印任务管理及设备状态查看。
13. 配套切片软件应支持Windows、macOS、Linux等操作系统中的≥2种，并支持模型摆放、支撑生成、材料参数设置、切片预览及打印文件输出。
14. 切片软件至少支持STL、3MF、OBJ等常用三维模型格式中的≥2种导入，并支持生成设备能够识别的打印任务文件。
15. ▲支持多材料或多颜色扩展系统，可通过自动供料、自动换料或其他方式扩展多种耗材连续打印能力。
	12
	台

	34
	3D打印机耗材
	1. 耗材线径为1.75mm，线径公差≤±0.03mm。
2.提供打印耗材总重量不少于120kg，耗材应采用独立盘装或卷装包装，每卷净重原则上≥1kg。
3. 耗材应具备良好的打印稳定性和层间附着性能，打印过程中不得出现明显断料、严重翘曲、异常脆断或持续性堵头现象。
4. 耗材推荐打印温度范围应覆盖190℃～230℃，适用于常规PLA高速打印工艺。
5. 耗材应适用于0.4mm及以上常用喷嘴，并兼容本项目设备的自动送料或多材料扩展系统使用。
6. 耗材颜色应提供不少于6种可选颜色，具体颜色由采购人在供货前确认，以满足不同教学作品及模型打印需求。
7. 耗材应采用密封防潮包装，并配套干燥剂或等效防潮措施。
	1
	套

	35
	手持式3D扫描仪
	1. ▲采用手持式扫描及触屏操作，支持无线单机独立操作，无需连接外部计算设备即可完成扫描，并能够直接输出Mesh模型文件； 
2. 配置纹理相机≥1个，纹理相机像素≥500万。
3. ▲支持小范围激光扫描、大范围快速激光扫描及红外散斑扫描三种模式；其中小范围激光扫描采用7线平行蓝激光，大范围快速激光扫描采用50线蓝激光； 
4. 小范围扫描点距支持0.05～10mm，大范围扫描点距支持0.2～10mm。
5. 支持蓝色线激光光源及红外线激光光源。
6. 扫描速度：数据捕获速度≥4,800,000点/秒。
7. 扫描精度：体积精度≥0.04mm+0.06mm/m。
8. 支持Wi-Fi 6、以太网、USB Type-C及U盘等方式向外部设备传输扫描数据。
9. 配置可更换锂电池≥4块，续航时间≥4小时；支持外接100W PD3.0协议充电宝，并支持外接100W PD3.0协议快充适配器。
10. ★配置一体式显示屏，尺寸≥6.4英寸；内置处理器核心数≥8核；内置Android操作系统； 
12. ▲激光扫描模式支持标志点拼接、框架点拼接、特征拼接及混合拼接； 
13. 支持数字化云平台软件，具备三维模型数据管理功能，支持模型上传、信息查看、下载、移动、重命名、分享及删除。
14. 支持全屏查看、纹理显示/隐藏、阴影显示/隐藏、视角重置及模型自动旋转展示；支持嵌入分享，可下载原文件或glTF文件；支持网络端与移动端相互分享及二维码分享。
15. 支持模型编辑器支持场景管理，具备HDR灯光管理功能，支持HDR资源自定义上传，以及曝光、旋转、模糊等参数设置。模型编辑器具备材质球管理及PBR材质设置功能，支持金属、粗糙、AO、透明度、自发光、法线、凹凸、衰减、透射度、材质厚度、透明涂层、光泽、镜面反射、折射、反射、双面材质等参数，并提供默认材质库。
16. 模型编辑器具备摄像机管理功能，支持正交/透视相机切换及FOV参数设置。
	1
	台

	36
	专业级3D人体三维扫描仪
	1. 配置一体式触摸显示屏，屏幕尺寸≥6.4英寸，支持通过触摸屏完成扫描操作，并查看及处理扫描数据。
2. 存储容量≥512GB
3. ▲支持人体扫描、腔体扫描及手持扫描。
4. 相机数量≥5个。
5. 空间点距支持0.2mm～3mm范围内调节。
6. 扫描范围：静态扫描幅面≥1260mm×1090mm。
7. ▲配置白光LED光源及红外VCSEL光源。
8. ▲支持特征拼接、纹理拼接、标志点拼接、框架点拼接及混合拼接。
9. ★配置像素≥500万的纹理相机，能够直接获取彩色3D数据。
10. 支持质量色谱功能，在扫描过程中能够通过彩色色谱对点云边缘数据质量进行实时评价，并提示工作人员对漏扫区域进行补扫。
11. 自带无线热点，可通过设备热点直接与外部计算设备建立无线连接。
12. ★内置计算单元：CPU核心数≥8核，主频≥2.4GHz； 
13. 支持通过Type-C接口连接移动电池供电，在连续扫描模式下续航时间≥3小时。
15. 支持额面、躯干、上肢、腿、足、腔体等扫描部位的可视化选择。
16. 支持数字化云平台软件，具备三维模型数据管理功能，支持模型上传、信息查看、下载、移动、重命名、分享及删除。
17. 支持全屏查看、纹理显示/隐藏、阴影显示/隐藏、视角重置及模型自动旋转展示；支持嵌入分享，可下载原文件或glTF文件；支持网络端与移动端相互分享及二维码分享。
18. 支持模型编辑器支持场景管理，具备HDR灯光管理功能，支持HDR资源自定义上传，以及曝光、旋转、模糊等参数设置。模型编辑器具备材质球管理及PBR材质设置功能，支持金属、粗糙、AO、透明度、自发光、法线、凹凸、衰减、透射度、材质厚度、透明涂层、光泽、镜面反射、折射、反射、双面材质等参数，并提供默认材质库。
19. 模型编辑器具备摄像机管理功能，支持正交/透视相机切换及FOV参数设置。
	1
	台

	37
	模型内容创作终端
	1. ★处理器采用x86-64架构，物理核心数≥20核、线程数≥28线程，最高睿频≥5.5GHz。
2. ★配置内存容量≥64GB，采用DDR5内存；支持内存扩展能力，最大支持内存容量≥128GB。
3. ★配置独立图形处理器，独立显存容量≥16GB，支持硬件光线追踪。 
4. 配置M.2 NVMe固态硬盘，容量≥2TB，采用PCIe接口。
5. 主板提供内存插槽≥4个，PCIe x16扩展插槽≥1个，M.2固态硬盘接口≥2个，满足后续容量扩展需求。
6. 配置千兆及以上以太网接口≥1个，USB接口总数量≥6个，其中USB 3.0或以上高速接口≥4个，USB Type-C接口≥1个，接口支持数据传输；
7. 配置音频输入或音频输出接口，能够满足耳机、扬声器、麦克风等教学外设连接需求。
8. 配置数字视频输出接口≥3个，支持HDMI、DisplayPort或功能相当的数字显示接口，并支持多显示器扩展应用。
9. 配置的电源额定功率应满足处理器、图形处理器及整机满负荷稳定运行需求； 
10. 配置与处理器及图形处理器功耗相匹配的散热系统。
11. 支持64位Windows操作系统，配套提供Windows 11专业版或性能及功能相当的64位桌面操作系统授权。
12. 配置有线键盘、鼠标各≥1套。
13. 配套显示器尺寸≥27英寸，物理分辨率≥1920×1080，刷新率≥60Hz，采用IPS或显示性能相当的液晶面板，水平及垂直可视角度均≥170°。
14. 应提供不少于3个课程内容方向的3D建模与打印教学课程资源，课程内容至少覆盖三维模型设计基础、产品/工业模型设计、3D打印成型与实践等方向。
15. 应提供不少于100项可用于教学实训的三维模型资源，资源类型至少覆盖产品模型、工业模型、机械结构模型、创意模型、教学示例模型等≥4类。
16. 三维模型资源应提供可用于3D打印的通用文件格式，至少支持STL、3MF、OBJ等格式中的≥2种，并能够导入本项目3D打印设备配套切片工具进行打印。
	2
	台

	38
	电脑桌椅
	教学操作单元配置不少于8套120cm*60cm*75cm，并配套座凳≥1个，满足学生进行三维设计、模型处理及相关教学操作。
	8
	套

	39
	模型
展示柜
	配置模型展示单元≥1组，300cm*35cm*180cm采用组合式结构，用于三维打印模型、工业设计作品及课程成果展示。
	1
	个

	40
	储物柜
	配置储物收纳单元≥2个100cm*30cm*110cm，用于打印耗材、扫描附件、工具及教学材料分类存放。
	2
	个

	41
	工作台1
	配置3D打印设备承载工作台≥3个，160cm*60cm*75cm并各配套座凳≥4个，应满足桌面级3D打印设备稳定放置及日常操作需求
	3
	个

	42
	工作台2
	配置3D扫描设备操作工作台≥1个，200cm*120cm*75cm并配套座凳≥4个，满足3D扫描、模型摆放、数据采集及多人协同操作需求。
	1
	个


注：打“★”项为实质性响应条件,不满足则作无效投标处理。
2、供货时间及方式：自合同签订生效起40日历天内完成供货、安装调试及验收。供货时，按照采购方需求数量、送货地点进行供货。
3、验收标准
中标人提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。
3.1 出厂检验：中标人提供货物的产品合格证。
3.2 到货检验：货物运达目的地后，招标人通知中标人派员及验收部门赴现场共同清验交收，并形成记录材料。清验中，若发现货物由于非招标人原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为招标人向中标人提出修理、更换、索赔的依据。若中标人代表未按约定时间赴现场参加验收，招标人有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为招标人向中标人索赔的有效证据。
3.3 安装调试检验：货物安装调试结束后由招标人组织相关部门进行验收，并出具验收结果。若对验收结果有异议，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。
3.4 配套服务检验：中标人必须提供货物的现场安装、启动、调试、监督等服务；提供标的物组装和一般维修所必须的工具；提供在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除中标人在质量保证期内所承担的义务；
3.5提出异议的时间和办法：如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，招标人可以拒收。中标人应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，中标人承担由此发生的一切费用。中标人如对招标人提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到招标人书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同招标人代表共同复验。中标人在接到招标人按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由中标人负担。上述索赔，招标人从付款中扣除。
4、质保期及售后服务
4.1 质量保证期为自物资设备验收合格并通过试运后3年。
4.2中标人应保证所供物资设备在安装调试合同货物时，免费派出技术人员赴招标人现场技术指导。对招标人人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，并按要求做好记录，双方签字确认。
4.3质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。中标人接到用户报修电话后白天4小时、夜间8小时内维修人员赶到现场检修处理。
4.4质保期结束，不能视为中标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，中标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标人应立即予以无偿修复或更换。
5、履约保证金：
[bookmark: _Hlk513402998]为保障合同的有效履行，签订合同前，中标人应先缴纳合同总额的5%履约保证金；承诺的质保期满后15个工作日内退还履约保证金。（不计息）
6、付款方式
6.1合同签订后15个工作日内甲方支付给乙方合同总额的 20 %作为预付款；
6.2乙方将全部货物运至甲方指定地点并签署《到货确认单》后，乙方向甲方开具等额合法有效的增值税发票，甲方在收到上述资料并审核无误后15个工作日内，向乙方支付合同总金额的33%；
6.3剩余款项待设备安装调试完成，甲方最终验收合格且乙方向甲方开具剩余款项有效的增值税发票后，15个工作日内向乙方支付合同总金额的47%。
[bookmark: _Toc13507]
第六章   拟签订的合同文本
常州机电职业技术学院智能人机交互实训室建设项目 合同
                      （仅为格式合同，依据实际情况作适当调整）
甲方:  常州机电职业技术学院       合同编号：                 
乙方:                             签订时间:       年    月    日

根据常州盈泰招标有限公司    年    月    日进行的               号招标要求，甲、乙双方就 常州机电职业技术学院智能人机交互实训室建设项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。
一、合同标的
	序号
	名称
	型号
规格
	品牌
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	动作与生物力学数据分析系统
	详细见
参数
	
	1
	套
	
	
	

	2
	桌面式眼动追踪分析系统
	详细见
参数
	
	1
	套
	
	
	

	3
	智能人机交互综合教学开发套装
	详细见
参数
	
	5
	套
	
	
	

	4
	人机交互内容创作终端
	详细见
参数
	
	3
	台
	
	
	

	5
	智能人机交互展示终端
	详细见
参数
	
	1
	台
	
	
	

	6
	人机交互动作采集系统
	详细见
参数
	
	1
	套
	
	
	

	7
	人机交互数据处理终端
	详细见
参数
	
	1
	台
	
	
	

	8
	VR一体机开发版
	详细见
参数
	
	10
	台
	
	
	

	9
	体感互动套件
	详细见
参数
	
	10
	套
	
	
	

	10
	VR手部追踪模块
	详细见
参数
	
	10
	个
	
	
	

	11
	MR混合现实头显
	详细见
参数
	
	1
	套
	
	
	

	12
	AR智能交互眼镜
	详细见
参数
	
	1
	个
	
	
	

	13
	全景相机
	详细见
参数
	
	1
	台
	
	
	

	14
	人机交互内容设计终端
	详细见
参数
	
	4
	台
	
	
	

	15
	Ar数字交互展示台
	详细见
参数
	
	1
	台
	
	
	

	16
	交互投影系统
	详细见
参数
	
	1
	套
	
	
	

	17
	人机交互展示墙
	详细见
参数
	
	1
	套
	
	
	

	18
	全息展示终端
	详细见
参数
	
	1
	套
	
	
	

	19
	透明展示终端
	详细见
参数
	
	2
	套
	
	
	

	20
	智能人机课程及教学研发资源管理平台
	详细见
参数
	
	1
	套
	
	
	

	21
	开放书架
	详细见
参数
	
	1
	个
	
	
	

	22
	展示柜
	详细见
参数
	
	4
	个
	
	
	

	23
	展示台
	详细见
参数
	
	15
	个
	
	
	

	24
	储物柜
	详细见
参数
	
	1
	个
	
	
	

	25
	资料/材料架
	详细见
参数
	
	1
	个
	
	
	

	26
	休闲桌
	详细见
参数
	
	10
	个
	
	
	

	27
	体验操作台
	详细见
参数
	
	2
	个
	
	
	

	28
	隔断墙
	详细见
参数
	
	198
	平方
	
	
	

	29
	延长轨道
	详细见
参数
	
	45
	米
	
	
	

	30
	接口配件
	详细见
参数
	
	1
	套
	
	
	

	31
	隔音棉
	详细见
参数
	
	198
	平方
	
	
	

	32
	3D数字雕刻数位屏
	详细见
参数
	
	8
	台
	
	
	

	33
	桌面级3D打印机
	详细见
参数
	
	12
	台
	
	
	

	34
	3D打印机耗材
	详细见
参数
	
	1
	套
	
	
	

	35
	手持式3D扫描仪
	详细见
参数
	
	1
	台
	
	
	

	36
	专业级3D人体三维扫描仪
	详细见
参数
	
	1
	台
	
	
	

	37
	模型内容创作终端
	详细见
参数
	
	2
	台
	
	
	

	38
	电脑桌椅
	详细见
参数
	
	8
	套
	
	
	

	39
	模型展示柜
	详细见
参数
	
	1
	个
	
	
	

	40
	储物柜
	详细见
参数
	
	2
	个
	
	
	

	41
	工作台1
	详细见
参数
	
	3
	个
	
	
	

	42
	工作台2
	详细见
参数
	
	1
	个
	
	
	

	合计金额大写                         ；小写                 元


本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
二、合同标的技术要求 
1.技术质量要求：
2.下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）                     号招标文件。
（2）乙方提交的投标书。
（3）谈判文件及相关的资料。
（4）乙方投标的其他资料及承诺。
（5）经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。
[bookmark: _Toc154830750][bookmark: _Toc430158359][bookmark: _Toc251500492][bookmark: _Toc471819251]三、交货与运输
[bookmark: _Toc251500493][bookmark: _Toc471819252][bookmark: _Toc154830751][bookmark: _Toc430158360]1．货物交付：本合同货物的交货日期为2026年    月    日前，具体以货物运到现场的时间为准，此日期或甲方书面通知变更后的日期为计算迟交货物违约金的依据。
2．资料交付
乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件（含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书）壹套。
   3．交货地点：乙方应将货物运到甲方指定的地点。货物现场交付，甲方检验无误，签署收货通知单后，货物所有权转移给甲方。
[bookmark: _Toc430158363][bookmark: _Toc251500496][bookmark: _Toc471819255][bookmark: _Toc154830755]四、验收方案
[bookmark: _Toc471819256][bookmark: _Toc154830756][bookmark: _Toc251500497][bookmark: _Toc430158364]乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。
1．出厂检验：乙方提供货物的产品合格证。
2．到货检验：货物运达目的地后，甲方通知乙方派员及验收部门赴现场共同清验交收，并形成记录材料。清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换、索赔的依据。若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方索赔的有效证据。
3.安装调试检验：货物安装调试结束后由甲方组织相关部门进行验收，并出具验收结果。若对验收结果有异议，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。
4．配套服务检验：乙方必须提供货物的现场安装、启动、调试、监督等服务；提供标的物组装和一般维修所必须的工具；提供在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
5．提出异议的时间和办法：如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。
6.其他（根据项目特性还需要增加的条款）
[bookmark: _Toc471819258][bookmark: _Toc154830757][bookmark: _Hlk514702285][bookmark: _Toc251500498][bookmark: _Toc430158366][bookmark: _Hlk514701096]五、履约保证金：
为保障合同的有效履行，签订合同前，乙方应先缴纳合同总额的  5  %的履约保证金，计        元；承诺的质保期满后15个工作日内退还履约保证金。（不计息）
六、付款方式：
本合同经费按以下第  2  种方式支付：
1.一次性支付，支付时间和方式。合同签订后，按验收标准验收合格后15个工作日内付合同总额的100%。
2.分期支付，支付时间和方式：
（1）合同签订后15个工作日内甲方支付给乙方合同总额的 20 %作为预付款；
（2）乙方将全部货物运至甲方指定地点并签署《到货确认单》后，乙方向甲方开具等额合法有效的增值税发票，甲方在收到上述资料并审核无误后15个工作日内，向乙方支付合同总金额的33%；
（3）剩余款项待设备安装调试完成，甲方最终验收合格且乙方向甲方开具剩余款项有效的增值税发票后，15个工作日内向乙方支付合同总金额的47%。
3.其他约定的支付方式，约定如下：                       ；
七、质量保证期与售后服务
1.质量保证期为自物资设备验收合格并通过试运后     年。
2.乙方应保证所供物资设备在安装调试合同货物时，免费派出技术人员赴甲方现场技术指导。对甲方人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，并按要求做好记录，双方签字确认。
3.质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到用户报修电话后白天     小时、夜间    小时内维修人员赶到现场检修处理。 
4.质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。
5.其他承诺 
[bookmark: _Toc251500499][bookmark: _Toc471819259][bookmark: _Toc154830758][bookmark: _Toc430158367]八、违约责任
1、乙方不履行或未按约定要求完全履行合同，甲方有权扣除履约保证金作为违约金。
2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日千分之 八  计算。任何一方逾期履行超过 十  天，应当以逾期部分价款总额5％向对方支付违约金，守约方有权解除合同或要求继续履行合同。
3、提供的部件不符合谈判文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。
九、不可抗力
1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
2.由于不可抗力事件，致使一方在履行其本合同项下的义务过程中遇到的障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（受阻方），不应视为违反本合同。
3.不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应立即通知另一方。受阻方可以延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。
十、合同纠纷处理
 因履行本合同发生争议，由双方协商解决，解决不成则提交常州仲裁委员会仲裁。
十一、生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。见证方对甲方通过见证方平台采购本合同标的的事实进行见证，本合同的履行与见证方无关。
十二、合同份数
本合同一式伍份。甲方叁份、乙方贰份。



甲方：                                      乙方：
单位名称（章）：                            单位名称（章）：                            
单位地址：常州市武进区鸣新中路26号         单位地址：                                     
法定代表人：                                法定代表人：
委托代理人：                                
项目负责人：                                委托代理人：
开户银行： 农行邱墅支行                     开户银行：                       
账    号： 10-605701040004030               帐号：            
税    号： 123200004660069658               税号：
电    话：                                  电  话：
附：             
廉政责任书
招标人（甲方）：                         中标人（乙方）：
为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：
本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。 
1、甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。
2、甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。
3、在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。
4、若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。
5、任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的 10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。 
6、任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。
7、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
  
                  年   月   日                            年   月   日

[bookmark: _Toc9705]第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
            投标人名称 ：               
            日      期 ：               


一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州盈泰招标有限公司
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：                 
主要专业技术能力有：                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                      投标人：（加盖公章）
                       法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：       年  月  日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无


3 本项目的特定资格要求：无
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二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）：___________
日期：___________年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938]
2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:        性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     
投标人：（加盖公章）
                         法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：     年  月  日



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。



3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：___________年______月______日   
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4  供应商管理关系或控股关系信息情况表
供应商管理关系或控股关系信息情况表
供应商名称：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	统一社会信用代码
	

	股东信息
	股东1（姓名或单位名称）：
股东1持股比例：
股东2（姓名或单位名称）：
股东2持股比例：
（不够的可自行增加）

	公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在£ 中进行勾选）
	£ 无直接控股、管理关系的关联企业
£ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：
企业1名称：
（直接控股£ （持股比例：    % ；管理关系£ ）
企业2名称：
（直接控股£ （持股比例：    % ；管理关系£ ）
（不够的可自行增加或以附件形式提交）

	本单位承诺：
1. 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。
2. 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。
3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
                                             日期：   年  月  日




5  开标一览表
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开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：________________
	序号
	投标人名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：___________年______月______日   
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6  投标分项报价表（实质性格式）
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分项报价表

项目编号/包号：___________     项目名称：___________     报价单位：人民币元

	序号
	分项
名称
	品牌商标
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	投标价格

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
5.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：___________年______月______日   
7  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：____________________          项目名称：__________________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：___________年______月______日   

8  采购需求偏离表

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________        项目名称：__________________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
3．如无偏离，请在表格中填“无偏离”。


                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：___________年______月______日   

9  中小企业声明函
说明：
1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）
6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（加盖公章）：
  日  期：


10 关于符合本国产品标准的声明函


关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。


……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
11  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
1）项目组织实施方案；
2）项目管理方案；
3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；
4）培训方案、技术支持等方案；
5）优惠条款或承诺；
6）其他。






















12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：___________年______月______日   
[bookmark: _Toc288738397][bookmark: _Toc288738839]
13  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：___________年______月______日   













14  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料





