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	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320507-SZXQ-C2026-0003

	2
	项目名称
	2026-2028年整体医疗设备维修保养

	3
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金（采购文件中涉及磋商保证金的条款均不适用）

	4
	响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起九十天（日历日）

	5
	质疑
	报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有质疑的。
质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
质疑递交地址：苏州市相城区聚茂路185号活力大厦B座507室；电话：0512-65791300；联系人：洪胜兰/陈佳慧/顾丽丽。

	6
	响应文件网上
提交截止时间
	2026年11月12日09点30分（北京时间）
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	7
	开启时间
开启地点
	2026年11月12日09点30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	8
	评审时间
评审地点
	2026年11月12日09点30分（北京时间）
苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆

	9
	响应文件份数
	本项目采用电子响应文件，响应单位按照采购文件要求制作上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。

	10
	现场踏勘
	本项目不组织统一勘察

	11
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金（采购文件中涉及履约保证金的条款均不适用）

	12
	成交通知书
	确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。
请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

	13
	代理服务费
	因本项目采购预算已包含代理服务费，故代理服务费由成交单位支付。
代理服务费收费标准：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。
成交单位须按上述规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。
汇款银行资料：
收款人名称：苏州星桥项目管理有限公司
开户行名称：中国农业银行股份有限公司苏州黄桥支行
银行账号：10539701040043385
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[bookmark: _Toc19188][bookmark: _Toc22054]第一章 磋商邀请函

[bookmark: _Toc3644][bookmark: _Toc16571]
苏州星桥项目管理有限公司受苏州市相城区第三人民医院的委托，就2026-2028年整体医疗设备维修保养项目采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。
[bookmark: _Toc19838][bookmark: _Toc14794]一、项目基本情况：
1、项目编号：JSZC-320507-SZXQ-C2026-0003号
2、项目名称：2026-2028年整体医疗设备维修保养
3、采购方式：竞争性磋商
4、采购预算：
人民币（大写）：贰佰肆拾万元整
人民币（小写）：¥2400000.00
5、服务时间：自合同签订之日起两年。
6、本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc57376406][bookmark: _Toc2412][bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc58248880]二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
三、获取采购文件：
1、时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。
2、地点：“苏采云”系统下载（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）
3、方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4、售价：免费。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点：
1、提交响应文件截止时间：2026年11月12日09点30分（北京时间）；
2、开标时间：2026年11月12日09点30分（北京时间）；
3、开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）；
4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、其他补充事宜：
1、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：无。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、政府采购管理监督电话：0512-67591005、0512-67591006。
4、本采购信息公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。
5、响应保证金：本项目无需提交响应保证金。项目不收投标（响应）保证金的，投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式见采购文件第三章）。
6、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
7、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
8、如不同供应商的响应文件制作机器码一致，则视为无效响应。
9、本项目支持政府采购合同信用融资。
	政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商:
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息
名    称：苏州市相城区第三人民医院
地    址：苏州市相城区渭塘镇渭中东路568号
联 系 人：刘新华
电    话：0512-65795316
2、采购代理机构信息
名    称：苏州星桥项目管理有限公司
地    址：苏州市相城区聚茂路185号活力大厦B座507室
联系方式：0512-65791300
3、项目联系方式
项目联系人：洪胜兰/陈佳慧/顾丽丽
电      话：0512-65791300
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一、响应文件的组成及要求
（一）文件组成：
1、响应文件一（报价部分）(格式见第三章)：
1.1磋商响应函；
1.2磋商报价表；
1.3磋商报价明细表；
2、响应文件二（资格及技术部分）（部分格式见第三章）：
2.1关于资格文件的声明函；
2.2磋商响应单位基本情况表；
2.3磋商响应单位《营业执照》副本复印件或相应主体资格证明文件；
2.4磋商响应单位法定代表人身份证复印件；
2.5磋商响应单位代理人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如有授权）；
2.6合格供应商的基本条件、特定条件所需提供的相应证明材料，具体包括：
2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；
2.6.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。包括履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明等材料；
2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。包括税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供对应证明材料；
2.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
2.6.6磋商响应单位证明其为合格供应商所具备的法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可（如有）；
2.6.7特定资格要求：
2.6.7.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
2.7《拟投入本项目人员配备一览表》；
2.8《商务条款偏离表》《服务要求偏离表》；
2.9《投标（响应）保证承诺书》《响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》；
2.10磋商采购文件中要求必须提供的其他相关证明材料；
2.11《实施方案》；
2.12《企业类似项目一览表》；
2.13其它有关资格证明文件：
2.13.1其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；
2.13.2《中小企业声明函》；《残疾人福利性单位声明函》；省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。
注1：以上2.6.1-2.6.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
注2：以上1.1-2.5，2.7-2.10为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
注3：制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
注4：磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注5：磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc5566]二、磋商程序
[bookmark: _Toc7726]1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
12、政府采购异常低价审查
12.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
12.2磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
三、质疑
[bookmark: _Toc31942]1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。
2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）
质疑递交联系人、联系电话及地址详见采购公告。
四、勘察现场
1、本项目不组织统一勘察现场。
2、根据自身需要，磋商供应商可在磋商响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由磋商供应商自己承担。
3、采购单位向磋商供应商提供的有关现场的资料和数据（如有），是采购单位现有的并认为能使磋商供应商可利用的资料。采购单位对磋商供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
4、经采购单位允许，磋商供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但磋商供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。磋商供应商应承担勘察现场的责任和风险。
5、磋商供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。磋商供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
[bookmark: _Toc2426]五、项目的终止
出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc31063]六、磋商说明：
1、不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；
2、在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应；
3、最终报价超过采购预算的不能成交；
4、不实质性响应采购文件的不能成交。
七、服务费及履约保证金
1、成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将并保留诉讼的权利。
2、缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]
	开票信息

	报名单位公司名称
	

	地址
	

	电话
	

	税号
	

	开户行
	

	银行账号
	


[bookmark: _Toc31110]3、成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。
4、履约保证金：本项目无需提交履约保证金。
八、政府采购政策
（一）节能产品、环境标志产品
若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视响应文件为未实质性响应采购要求。
若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在综合得分和报价相同的情况下，提供所投产品节能产品、环境标志产品认证证书数量最多的，优先成交。
（二）小微企业的价格分评审：
1、中小企业划分标准：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）的相关规定，供应商可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
2、中小型企业的认定：
中小微企业应当出具《中小企业声明函》（见格式），未在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
3、价格分的折扣：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及<关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知>（苏财购〔2022〕16号），对于小型企业和微型企业的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5、其他还需落实的政府采购政策：法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。
（三）残疾人福利性单位的价格分评审：
1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加本次政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
2、价格分的折扣：
对于残疾人福利性单位的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（四）监狱企业的价格分评审：
1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加本次政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、价格分的折扣：
对于监狱企业的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：残疾人福利性单位和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Toc5270]（五）采购本国产品的支持政策（本项目为服务项目，不涉及货物，不适用以下内容）
[bookmark: OLE_LINK13]1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）（以下简称“本国产品扶持政策”）的规定，本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、当采购项目或者采购包含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应提供《关于本国产品成本占比的声明函》，未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4、供应商应当提供符合本国产品扶持政策附件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第三章），或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（声明函中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
多种产品采购时，还应提供《关于本国产品成本占比的声明函》（格式见第三章）。
未按上述要求提供的，不享受本国产品扶持政策。
5、评标过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6、若供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》《关于本国产品成本占比的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
7、供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》，或财政部会同有关部门规定的有关证明文件将随中标（成交）结果同时公告。
九、信用记录
1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。
2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
十、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
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[bookmark: _Toc29473][bookmark: _Toc4028][bookmark: 投标文件格式]第三章 响应文件格式

说明：
对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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附件1、磋商响应函
磋商响应函
致：苏州星桥项目管理有限公司
我方收到贵公司          号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：
1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括在服务期内完成该项目所需要的一切费用，包括但不限于驻场人员费（人工费、节假日加班费、差旅食宿费等）、维修、维护保养、人员培训费、保养辅材费、管理、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起90天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费。
11、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。
所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：
电子邮箱：
                                                    
供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc6183]
附件2、磋商报价表

磋商报价表


采购编号：                                         价格单位：元
	项目名称
	响应总报价
（元）
	服务时间

	2026-2028年整体医疗设备维修保养
	
	



注：本项目报价包括在服务期内完成该项目所需要的一切费用，包括但不限于驻场人员费（人工费、节假日加班费、差旅食宿费等）、维修、维护保养、人员培训费、保养辅材费、管理、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。


供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc14239][bookmark: _Toc31009]
附件3、报价明细表
报价明细表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：本表合计金额应与《磋商报价表》的响应总报价一致，否则以《磋商报价表》为准。


供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日

附件4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州星桥项目管理有限公司组织实施的编号为             号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc31308]
附件5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州星桥项目管理有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc30056]
附件6、磋商响应单位基本情况表
磋商响应单位基本情况表
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年    万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



[bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc241]
供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
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附件7、服务要求偏离表
服务要求偏离表

	序号
	项目名称
	采购要求
	响应要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.响应人应对照磋商文件服务要求等要求，所投标的物与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。
2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投服务关于服务要求等详细描述和说明的替代。


供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
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附件8、商务条款偏离表
商务条款偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：响应人的响应文件与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。


供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc23227][bookmark: _Toc5258]
附件9、实施方案
实施方案
	提示：
1.供应商应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述。
2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	




供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日

附件10、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表
	序号
	项目组所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业/资格
	从事本工作时间
	典型业务与技术专长

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	




供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
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附件11、企业类似项目一览表

企业类似项目一览表

	序号
	合同名称
	业主单位
	项目时间
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	




供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日

附件12、中小企业声明函
中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号）的规定，本公司(联合体）参加                  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:
1.（标的名称)，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；注：（企业类型选填一项）
2.(标的名称)，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为___万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；注：（企业类型选填一项）
…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


企业名称（盖章）：

日  期：
[bookmark: _Toc14042]
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
附件13、残疾人福利性单位声明函


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商名称：（盖章）

日期:       年      月     日






[bookmark: _Toc7573]
附件14、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日 期：       年     月     日

附件15、响应保证承诺书

响应保证承诺书
致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应，并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；
2.成交后不依法与采购人签订合同；
3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

 

投标（响应）人：        （盖公章）

地址：                                                                

电话：                     传真：                      

电子邮件：                 邮编：                      

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：                                 

日期： 
[bookmark: _Toc9516]
附件16、响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

	与响应单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。


供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日

附件17、关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州星桥项目管理有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：
	供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


备注：根据采购文件第二章“磋商须知”要求，磋商小组认为供应商的报价符合异常低价投标（响应）审查的情形时，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。


供应商名称：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日
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第4章 [bookmark: 招标书][bookmark: _Toc19236][bookmark: _Toc22713] 采购内容


采购内容
苏州星桥项目管理有限公司受苏州市相城区第三人民医院的委托，就其拟采购的2026-2028年整体医疗设备维修保养项目采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。
[bookmark: _Toc30080][bookmark: _Toc14261][bookmark: _Toc63066515][bookmark: _Toc8564][bookmark: _Toc27667][bookmark: _Toc57376410][bookmark: _Toc58248884]一、磋商编号：JSZC-320507-SZXQ-C2026-0003号
[bookmark: _Toc8029][bookmark: _Toc22665]二、项目名称：2026-2028年整体医疗设备维修保养
[bookmark: _Toc31907]三、采购需求：
（一）服务内容：
包含但不限于医疗设备全生命周期管理、维修管理、技术安全检查管理、预防性维护保养管理、定期巡检、设备质控、不良事件上报、协助计量检测、特种设备管理、水处理设备管理、放射防护管理、资产盘点等设备科承担的服务内容。
（二）服务范围：
全院医疗设备（血透水处理设备、核磁共振、供应室及检验科压力灭菌容器除外，包含所有医疗设备及少量非医疗设备如新风系统）。
1、未出质保期医疗设备和其他系统装置：采购单位负责联系供应商或生产厂家，成交单位负责监督反馈其服务质量，做好日常巡检工作、维保档案记录。
2、已出质保期医疗设备和系统：成交单位提供全生命周期管理服务，包括整机全保服务（含维修及配件、备件、设备附属易耗损件等，不包含耗材），人工维修及定期保养服务（包括主机、软件及所有备件，含第三方产品）等。
3、服务周期内所更换的零配件：零配件费用、人工费、差旅费等全部由成交单位承担；服务范围内所需更换备件不限更换次数及数量。
（三）维保设备：
1、共593件，详见附件1（以实际排查清单为准）。
2、大型设备清单（单价50万元以上）：共23台（以实际排查清单为准）。
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量

	1
	超声彩色多普勒诊断仪
	开立医疗
	S22
	1

	2
	x射线计算机断层摄影设备
	东软
	NeuViz-64-In
	1

	3
	彩色超声诊断系统
	PHILIPS
	EPIQ-5
	1

	4
	超声诊断设备
	佳能医疗
	TUS-AI800
	1

	5
	数字化彩色超声波诊断装置
	FUJINON
	ARIETTA 70
	1

	6
	胃肠镜系统
	FUJINON
	VP-3500HD
	1

	7
	胃肠镜系统
	宾得
	EPK-i7010
	1

	8
	彩色超声诊断仪
	GE
	LOGIQ S8
	1

	9
	腹腔镜系统
	STORZ
	20213020-/-20131520
	1

	10
	数字化摄影X线机
	西门子
	MULTIX Impact
	1

	11
	腹腔镜系统
	STORZ
	H3-LINK
	1

	12
	移动式C形臂X射线机
	SIEMENS
	sios seiect
	1

	13
	移动式C形臂X射线机
	GE
	OEC One
	1

	14
	彩色多普勒超声诊断仪
	GE
	LOGIQ-F8
	1

	15
	钬激光治疗仪
	爱科凯能科技
	ACU-H2
	1

	16
	全自动生化分析仪
	迈瑞
	BS-2000M
	1

	17
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	韩国杰耐瑞
	PAPAYA 3D Plus
	1

	18
	体外冲击波治疗机
	医迈斯
	SwissDolorClaso
	1

	19
	全自动微生物鉴定及药敏分析系统
	梅里埃
	VITEK 2 Compact
	1

	20
	数字化医用x射线摄影系统
	万东
	1000CC
	1

	21
	腹腔镜系统＋气腹机系统
	STORZ
	UH400
	1

	22
	超声高频外科集成手术设备
	强生
	Endo-Surgery
	1

	23
	X射线计算机体层摄影设备
	GE
	Revolution Ace
	1


3、非医疗设备维护清单（以实际排查清单为准）。
	序号
	名称
	品牌名称

	1
	新风系统
	雅士


（四）整体服务要求：
1、所有服务规范和实施细则需符合下列法律法规及行业规范要求：《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号），《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第18号），《中华人民共和国计量法》（2022年修正），《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号），以及层流手术室的基本要求规范，江苏省医学装备管理质控评价标准等。
2、编制制度：
（1）根据采购单位要求编制切实可行的全院医疗设备维护保养规程，建立医疗设备服务周期年度工作计划实施表；维修管理制度；预防性维护保养制度；医疗设备巡检制度；医疗设备质量控制制度；风险等级管理制度；计量管理制度；不良事件监测管理制度；培训计划管理制度；各级岗位责任制度及突发事件应急预案等。
（2）编制包括维护保养设备的种类、设备维护周期、维护保养的项目、具体操作方法、注意的事项等相关的规程。
（3）严格按照计划实施并做好相关记录。
3、大型医疗设备：
对于资产在50万元以上大型设备的维修，需汇报采购单位，保证原厂维修、更换原厂配备件。
4、普通设备：
（1）提供服务专线电话，保证365天畅通，24小时有专人接听；设备故障出现后工程师及时响应，工作日1小时内、非工作日1.5小时内到达现场。
（2）急救手术设备治疗运行过程中发生故障需立即赶往现场，不得以任何非不可抗力理由拖延维修响应时间；若预计故障3天内不能修复或驻场工程师无法完成，需外送维修时，需及时通知使用科室和设备科；若遇到故障需更换配件而要停机，需提前通知科室主任及设备科并告知该配件最快更换时间，特殊配备件到场时间不超过5个工作日，遇特殊情况必须及时书面报备使用科室和设备科；根据采购单位对不同设备保障等级要求不同，在重点科室（如手术室、急诊科、内镜中心等）重点设备未能及时修复时，提供备用机，提供备用机维修周期15个工作日内修复返回科室正常使用，未提供备用机维修周期10个工作日內修复返回科室正常使用，以保障日常运营。
（3）更换配备件需是原厂或原厂指定能够符合原厂工艺及功能要求。若所提供零配件为进口产品，需提供该产品进口证明材料。维修配备件来源必须可以追溯，配件采购渠道必须从证件齐全的、有资质的供应商获取，采购凭证必须完好保存备查；不得使用替代和翻新的配备件。
（4）根据采购单位要求设立维修配备件库，准备充足的常用备件和常用损耗部件库存。
（5）确保为采购单位提供及时准确的维修服务和备件供应，保证急救生命支持类设备100%处于完好待机状态，发生故障时提供备用机；其他所保设备全年开机率达≥95%，按全年365天计算（包含节假日），即停机时间不超过18天（有备用机情况除外）；停机累积时间超出部分，每多停机1天，扣除当月服务费的1%。
（6）书面承诺配件采购周期：国内配件采购周期定为5个工作日，进口配件采购周期15个工作日，大型设备核心配件（如：球管、探测器、磁体等）自故障日计算，3个工作日安装并调试完成（因不可抗力因素除外）；超过采购周期采购单位可自行采购，所产生费用由成交单位承担（响应文件中须提供书面承诺书并加盖响应单位公章，未提供则视为非实质性响应）。
5、医疗设备定期巡检保养：
（1）巡检
①落实或者落实不低于采购单位制定的医疗设备巡检计划，详见附件3。
②安排专职人员于医院各科室进行日常巡检。
③每次巡检服务需详细记录，所有数据需采集至设备管理平台（软件）进行信息化管理，每季度形成报告（含分析、整改意见），并提交给采购单位设备科。
（2）预防性维护及清理
①安排专职人员对医疗设备进行预防性维护及清理。
②落实采购单位医疗设备巡检计划，详见附件4；或者根据医疗设备使用情况及设备厂家要求，制定并落实不低于采购单位制定的医疗设备预防性维护及清理计划。
③每半年对有蓄电池的医疗设备进行充放电和电池电量检测。
④构建采购单位设备预防性维护体系，完善用户针对设备管理日常维护、性能校正、设备保养、安全检测等环节并出具完整保养报告。
⑤每次保养服务需详细记录，所有数据需采集至设备管理平台（软件）进行信息化管理，每季度形成报告（含分析、整改意见），并提交给采购单位设备科。
6、医疗设备计量和质控：
（1）凡属于国家规定的强检、校准设备，录入系统时都按照强检、校准要求建立强检、校准计划，并设定提醒周期。协助医院完成检定设备产品的检测，确保医院在用设备符合法规标准。负责把检测报告上传到设备管理平台（软件）对应的强检、校准设备中作为检测历史记录保存。积极协助采购单位密切配合有关部门的检测工作，包括检测前全面调校。若检测的相关技术指标不能达标，应视为设备故障，成交单位在接到医院通知后，须积极配合，及时调试、修复。
（2）为特种设备（如压力容器、放射设备等）逐台建立检测、校验计划，并设定提醒周期；协助采购单位完成检定设备产品检测，如需送检需配合采购单位送至指定检部门进行检测，使得在用设备符合法规标准；负责把检测报告上传到设备管理平台（软件）对应的设备中作为检测历史记录保存。
（3）在用设备使用质量监管服务：定期做好每台设备的质量管理，配合采购单位设备管理部门对临床在用医疗设备合规性、使用流程合规性、使用风险评估与防范、对疑似不良事件登记、事件可追溯性等内容开展质控管理服务。
（4）对于重要生命支持类设备（例如除颤，呼吸机，血透机，监护，电刀）等设备，在例行保养、巡检和维修后逐步对此类设备做出相应的抽检质控，以确保在使用过程中和维修结束后相应的关键技术性能和指标达到安全技术要求，检测报告应记录在案并签字后上传到设备管理平台（软件）作为历史记录，从而确保采购单位整体医疗设备质量体系有系统性的提升。
（5）对超期服役或已经停产、厂家或第三方均无法提供备件、供应商无法修复的设备，成交单位需提交纸质申请，由财务科、设备科核实方能报废，如设备科有渠道维修，所产生的维修费用由成交单位承担。报废设备剔除服务后由采购单位新购置设备出保项目同等金额替换进入集中维保服务内容。
（6）成交单位提供具有急救类和生命支持类医疗设备的质控检测设备，按检定周期对设备进行检定，质控检测应符合国家规范或行业检测要求，以保障设备运行质量，详见附件5（质控检测涵盖的医疗设备范围：CT、DR、MR、呼吸机、麻醉机、除颤仪、监护仪、输液泵、注射泵、电刀、血透机；呼吸机、除颤仪、血透机每半年质控检测一次，其余每年质控检测一次，质控检测包含计量校准且符合相关国家规范或行业规范标准并出具质控检测报告）。
（7）为采购单位提供医疗设备质控及计量的检测服务，计量检测服务必须由具有国家行业监管部门认定资质机构进行，检测机构需出具检测报告。
（8）新风系统的维护：按院感要求，定期对过滤网进行清洗维护。
7、信息化服务
（1）使用自有设备管理平台（软件）：建立医疗设备全生命周期管理档案，如：设备名称、类型、品牌、型号、序列号、生产日期、使用期限、资产责任科室、验收记录、培训记录、使用情况、巡检记录、保养记录、维修记录、风险等级及报废记录等，射线装置、特种设备、计量设备、血液透析设备等，根据相关管理规范整理、录入档案；平台（软件）具有查询、汇总、导出等基本功能。
（2）为保证采购单位工作可溯源性，医院具有永久使用该平台权限，限用于查询、汇总及导出本服务周期设备相关服务信息，并负有保密责任。
（3）具有工作提示作用，如特种设备安全附件送检、计量工作、射线装置职业病体检、防护知识集中培训、放射诊疗许可证校验、血液透析设备化学消毒及耗材更换等；
8、所有设备维修维护等需汇报医院审核同意后方可实施。
（五）其他管理服务：
1、协助采购单位开展新进医疗设备验收、新进医疗设备资料存档、应急设备调配、对已购未结束医疗设备维保合同管理、有关信息数据统计、报废等服务工作。建立新购医疗设备的档案，并对相关设备随机技术资料进行分类、归档。
2、培训服务
（1）针对所有医疗设备操作人员进行相应设备操作培训，为临床使用医疗设备提供技术支持、业务指导、安全保障与咨询服务。
（2）根据医院临床科室工作安排，组织医务人员进行急救类、生命支持类设备培训；内容包括：医用设备安全使用、设备常规操作注意事项、设备日常维护保养、设备常规故障解决办法以及设备临床应用注意事项等。
（3）定期对卫技人员进行医疗设备法律法规、政策解读等理论培训。
3、每次维修需详细记录，所有数据需采集至设备管理平台（软件）进行信息化管理，每季度形成报告（含分析、整改意见），并提交给采购单位设备科。
4、自签订合同起，提交半年度设备运行报告。
5、合同到期后两周内须向采购单位提交合同期维修保养总结报告；总结报告内容应包含设备目前运行状态、本次总结周期内服务内容清单、所产生的零备件费用等。
（六）维保人员要求：
1、成交单位派遣至少两名驻场工程师，其中一名工程师需在江苏省指定血透培训基地接受过至少三个月的培训，具有结业证书；所有工程师需具有三年以上医疗设备维保工作经验；特定时期，采购单位可申请额外工程师支援，成交单位应满足要求。（响应文件中须提供书面承诺书并加盖响应单位公章，未提供则视为非实质性响应）
2、采购单位有权要求变动驻场工程师（如：认为驻场工程师无法胜任工作等），无特殊原因，成交单位不得拒绝申请。
3、服务周期内，成交单位更换任何驻场工程师，须至少提前一个月向采购单位申请，如未得到采购单位同意更换驻场工程师，则在年度考核中按规定扣除相应服务费。
4、驻场工程师工作时间参照采购单位职工，周一至周五8:00-16:30；周六血透工程师在院值班，周日另一名工程师在院值班；国假日由设备科排班并负责具体考勤。
5、工程师需树立为医院、病人服务的思想，每次上门服务必须与使用部门负责人充分沟通，在尽量不影响科室诊断、检查并征得同意才可以进行；除了驻场工程师外，任何人不经允许不得接触采购单位资产，有外部人员维保维修活动需提前报备采购单位设备科；服务质量满足采购单位使用要求及国家有关强制标准。
6、每次巡检、维修、保养，驻场工程师必须填写工作单，工作单需详细列明本次巡检、维护、保养、维修内容、更换耗材及零备件，使用部门工作人员验证、签名确认，交采购单位设备科保存，最后将工单上传输入至管理平台（软件）归档。
7、驻场工程师需遵守采购单位规章制度，听从采购单位指派人员的指导，驻场工程师需爱护采购单位的一切财物，在维护保养过程中损坏财物，等价赔偿。
（七）考评管理：
1、采购单位每季度组织管理人员、设备使用科室工作人员、医院设备管理部门就成交单位的服务态度、响应时间、维修技术、修复速度等进行综合评价，其评价结果将作为付款及考核的依据（考核细则另行书面商定）。
2、有以下情形的采购单位有权单方面解除合同：
（1）年终综合考评低于70分（满分100分）。
（2）由于使用伪劣三无产品配件，导致设备返修率高（指维修好设备同一故障一个月内再次出现返修二次以上）；或由于使用伪劣配件在临床使用造成后果及恶劣的社会影响，承担相应的经济损失和法律责任。
（3）无法满足采购文件的实质要求。
（4）成交单位（含驻院工程师）在院服务期间严重不作为和违纪违规，给采购单位造成恶劣的社会影响，承担相应的经济损失和法律责任。
四、综合说明：
1、磋商供应商需在响应文件中明确服务内容和服务方案。
2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、磋商供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其响应文件将被拒绝。
4、其他要求：
4.1供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。如遇突发情况，供应商需协助采购人完成需要配合的服务。
4.2供应商需严格按采购文件中规定的时间完成项目全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差的，供应商需及时更正至采购人确认并经主管部门验收合格。
4.3本项目不允许转包、分包，发现查实者一律取消合同。
4.4供应商应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购单位不承担任何责任；如需采购单位配合的工作，供应商需及时通知采购单位。
5、本项目报价包括在服务期内完成该项目所需要的一切费用，包括但不限于驻场人员费（人工费、节假日加班费、差旅食宿费等）、维修、维护保养、人员培训费、保养辅材费、管理、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
6、采购单位为成交单位提供必要的工作条件，值班室、办公桌椅、电话、电脑报修终端等。
7、服务期限：自合同签订之日起两年。
8、服务地点：采购单位指定地点。
9、服务响应：成交单位应提供7*24小时服务支持，服务期内出现问题，成交单位必须20分钟内响应，1.5小时到达现场，2小时内解决问题。其他未尽事宜按其所提供的相应承诺执行。
10、付款方式：
（1）政府采购合同签订后15日内，采购单位向成交单位支付合同金额的10%作为预付款。
（2）在服务期内按季度支付，每季度验收（考核）前付至当季度服务费的70%（含预付款），验收（考核）合格后付至当季度服务费的80%，余款在全部验收（考核）合格后1年内付清。季度考核表详见附件2。
注：在签订合同时，成交单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用上述关于预付款的规定。
付款前，成交单位需先向采购单位提供：
（1）合格的发票；
（2）由供需双方签章的《政府采购履约验收书》。
11、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以最后在苏州市政府采购网发布的内容为准。
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合同主要条款
依据甲方委托苏州星桥项目管理有限公司进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320507-SZXQ-C2026-0003）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。
一、合同标的物和合同价格组成
1、项目名称：2026-2028年整体医疗设备维修保养。
2、服务期限：自合同签订之日起两年。
3、服务地点：甲方指定地点。
4、合同价款的组成：合同金额为人民币  元整（¥   ）。合同价款包括在服务期内完成该项目所需要的一切费用，包括但不限于驻场人员费（人工费、节假日加班费、差旅食宿费等）、维修、维护保养、人员培训费、保养辅材费、管理、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
二、下列文件为本合同不可分割部分
1、成交通知书；
2、乙方成交的响应文件；
3、采购文件；
4、乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
三、合同价格支付
1、付款方式：详见第四章。
2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
3、乙方要求付款应提供以下资料：
（1）合格的发票；
（2）由甲乙双方签章的《政府采购履约验收书》。
4、支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。
四、服务工作管理：
详见第四章。
五、验收
1、验收时间：甲方根据实际情况在合理时间内进行验收。
2、验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、采购文件要求、乙方的响应文件和承诺进行验收。
3、本项目将根据政府采购法及相关法规，以及关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规[2024]7号）文件的规定，对乙方进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。
六、不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七、合同的解除和转让
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
2.3因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
4、合同的部分和全部都不得转让。
八、违约责任
1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
2、甲方违约责任：
2.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。
3、乙方违约责任：
3.1在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
3.2乙方未按合同规定的要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
3.3乙方逾期提供服务的应在服务前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务并应按照逾期服务金额的每天万分之四支付逾期服务违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
3.4乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。
3.5其他特殊情况甲乙双方协商解决。
九、争议解决办法
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。
十、合同生效
本合同在双方签字盖章后生效。
十一、其他
乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。
十二、附则
1、合同份数：本合同一式六份，甲方两份，乙方两份，采购代理机构一份，政府采购管理部门一份。
2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。
3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。
4、未尽事宜
本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。
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第6章 [bookmark: _Toc27775][bookmark: _Toc4090] 评审办法


一、评审方法
1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购单位书面授权磋商小组直接确定成交单位。
2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。
3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。
4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购单位组织以抽签方式确定成交候选人。
二、评分标准
（一）价格基准分：20分
第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格的，为有效磋商报价。超财政预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。
第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为20分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
磋商报价得分＝（评审基准价/磋商报价）×20%×100。
（二）响应单位实施方案比较：40分
1、日常维修保养方案比较（5分）：
评委根据响应单位针对本项目提供的日常维修保养方案（包括但不限于维修保养计划，维修实施步骤，设备检测，设备计量和质控，配件维修更换，软件升级等方面）进行综合比较打分。
方案完整、科学、合理、全面，可操作性高的得5分；
方案较为完整、科学、合理、可操作性较高的得3分；
方案一般，可操作性一般的得1分；
方案差或未提供相应内容的不得分。
2、对采购单位医护使用人员的培训方案比较（5分）：
评委根据响应单位针对本项目提供的对采购单位医护使用人员的培训方案（包括但不限于培训内容、培训计划、培训目标、培训方式等方面）进行综合比较打分。
方案完整、科学、合理、全面，可操作性高的得5分；
方案较为完整、科学、合理、可操作性较高的得3分；
方案一般，可操作性一般的得1分；
方案差或未提供相应内容的不得分。
3、服务管理制度比较（5分）：
评委根据响应单位针对本项目提供的服务管理制度（包括但不限于人员管理制度，设备维保规程规范制度，维修零配件、易耗品配备存储及使用制度等方面）进行综合比较打分。
各项制度规范详尽精细，与项目切合度高，可行性高的得5分；
各项制度规范较为详尽精细，与项目切合度较高，可行性较强的得3分；
各项制度规范一般，与项目切合度一般，可行性一般的得1分；
方案差或未提供相应内容的不得分。
4、针对本项目制定突发事件的应急措施比较（5分）：
评委根据响应单位针对本项目提供的结合医院实际情况并针对本项目制定突发事件的应急措施（包括但不限于应急突发事件的应急预案，应急保障措施，可能发生的应急事件处理方式分析等方面）进行综合比较打分。
方案详尽、精细，措施得当，可行性高的得5分，
方案较为详尽合理，措施较为得当，可行性较高的得3分；
方案一般，措施一般，可行性一般的得1分；
方案差或未提供相应内容的不得分。
5、常用零配件、易耗品及维修设备工具配备情况比较（5分）：
常用零配件、易耗品配备齐全、充足，维修设备工具齐全，能确保满足维保需要的得5分；
常用零配件、易耗品及维修设备工具配备较齐全、基本满足维保需要的得3分；
常用零配件、易耗品及维修设备工具配备不齐全、难以满足临床科室维保需要的得1分；未提供清单的不得分。
6、安全管理方案比较（5分）：
评委根据响应单位针对本项目提供的安全管理方案进行综合比较打分。
安全管理方案全面具体，完全满足采购单位项目需求，可行性高的得5分；
安全管理方案较为全面具体，基本能够满足采购单位项目需求，可行性较高的得3分；
安全管理方案简单片面，与采购单位项目需求有较大偏差，可行性较低的得1分；
方案差或未提供相应内容的不得分。
7、响应单位针对本项目的合理化建议比较（5分）：
与本项目切合度高，实际使用价值高的得5分；
与本项目切合度较高，实际使用价值较高得3分；
与本项目切合度一般、实际使用价值一般的得1分；
未提供不得分。
8、其他增值服务比较（5分）：
响应单位为采购人提供的增值服务对于医院的运营、管理最客观、最实质性有用的得5分；
响应单位为采购人提供的增值服务对于医院的运营、管理有用但作用不大的得3分；
响应单位为采购人提供的增值服务对于医院的运营、管理没什么作用的得1分；
未提供不得分。
（三）响应单位履约能力比较：28分
1、设备管理软件（8分）
响应单位提供医疗设备管理软件，功能能够完全满足采购需求的得8分，每偏离一项扣1分，扣完为止，最高得8分。
注：响应文件中提供功能截图等证明材料并盖响应单位公章。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应项不得分。
2、响应单位拟投入维修人员配备情况比较（20分）
（1）驻场工程师具有血液净化工程师证书（需在江苏省指定血透培训基地接受过培训的），每提供一人得3分，最高得6分。
（2）驻场工程师具有高级洁净室技术工程师的得1分。
（3）驻场工程师具有政府部门颁发的特种设备安全管理和作业人员A证的得2分，R1的得1分，最高得3分。
（4）对于如CT、超声、内窥镜、呼吸麻醉类等重要设备，响应单位每配备1名经过原厂培训合格的工程师得2分，最高得6分。
（5）在满足采购文件要求基础上，每增加一名专职设备维保工程师得2分，最高得4分。
注：响应文件中提供人员对应证书复印件、基本信息资料（姓名、年龄、职称、维保设备类别）、培训合格证书复印件以及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件并加盖响应单位公章。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应项不得分。
（四）响应单位综合实力比较：12分
1、响应单位具有有效期内的ISO13485医疗器械质量管理体系证书、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每提供一份得1分，最高得4分。
注：响应文件中提供对应证书复印件，同时需提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站https://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应项不得分。
2、响应单位自2023年1月1日以来承担过类似项目的，每提供一份得2分，最高得8分。
注：①时间以合同签订日期为准；②响应文件中提供对应合同复印件。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应项不得分。


注：针对评分标准中评分的每一条，响应人在响应文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

附件1：
设备清单
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	所属科室

	1
	CT造影高压注射器
	南京巨鲨(JUSHA)
	巨鲨G12
	1
	放射科

	2
	遥控型CT增强注射机
	杭州正源(ZT)
	ZTI-200A
	1
	放射科

	3
	高压注射器
	南京巨鲨(JUSHA)
	巨鲨M12
	1
	影像科

	4
	X射线计算机体层摄影设备
	通用电气(GE)
	Revolution Ace
	1
	放射科

	5
	X射线计算机断层摄影设备
	东软(Neusoft)
	NeuViz 64 In
	1
	放射科

	6
	肝功能剪切波量化检测仪
	海斯凯尔
	FT3000
	1
	超声科

	7
	超声多普勒血流检测仪
	贝斯曼
	BV-520T+
	1
	慢病中心

	8
	超声高频外科集成手术设备
	强生
	Endo-Surgery
	1
	手术室

	9
	超声高频外科集成系统主机发生器
	强生
	GEN11
	1
	手术室

	10
	彩色超声诊断系统
	飞利浦(PHILIPS)
	EPIQ-5
	1
	超声科

	11
	超声诊断设备
	佳能(Canon)
	TUS-AI800
	1
	超声科

	12
	便携式数字化彩色超声诊断仪
	GE
	LOGIO  V2
	1
	超声科

	13
	全数字超声诊断系统
	深圳迈瑞
	DP-8800Plus
	1
	妇产科

	14
	超声彩色多普勒诊断仪
	开立(SonoScape)
	S22
	1
	妇产科门诊

	15
	便携式数字化彩色超声诊断仪
	飞依诺(VINNO)
	VINNO 6
	1
	内科病区

	16
	彩色多普勒超声诊断仪
	开立(SonoScape)
	E3
	1
	手术室

	17
	彩色超声诊断仪
	通用电气(GE)
	LOGIQ S8
	1
	碎石科

	18
	数字化彩色超声波诊断装置
	富士(FUJIFILM)
	ARIETTA 70
	1
	体检中心

	19
	阿是超声波治疗仪
	重庆海扶
	LCA300
	1
	中医科

	20
	体外冲击波碎石机
	苏州锡鑫
	CS-2012A
	1
	碎石科

	21
	脉冲磁场治疗仪
	普门科技(lifotronic)
	MAGTRON-11
	1
	综合骨科

	22
	电解质分析仪
	美国麦迪卡(MEDICA)
	EasyLyte PLUS
	1
	检验科

	23
	血气生化分析仪
	理邦(EDAN)
	i15
	1
	内科病区

	24
	血气分析仪
	雷度米特
	ABL9
	1
	内科病区

	25
	血气生化分析仪
	理邦(EDAN)
	i15
	1
	内科病区

	26
	血气生化分析仪
	理邦(EDAN)
	i15
	1
	手术室

	27
	神经肌肉刺激治疗仪
	chattanooga
	PHENIX USB4
	1
	妇产科门诊

	28
	神经肌肉低频电刺激仪
	翔宇医疗
	XY-K-SISS-A
	1
	中医科

	29
	神经肌肉刺激器
	翔宇医疗
	XY-DMS-102B
	1
	中医科

	30
	电脑中频治疗仪
	奔奥
	BA2008-III
	1
	中医科

	31
	超短波治疗机
	好博
	SL-CDB-B
	1
	中医科

	32
	听力筛查仪
	尔听美(OTOMETRICS)
	Type 1077
	1
	妇产科

	33
	听力计
	
	Xeta
	1
	五官科

	34
	胎心多普勒仪
	理邦(EDAN)
	SD3
	1
	妇产科

	35
	新生儿专用监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	GTG7
	1
	妇产科

	36
	胎儿/母亲监护仪
	理邦(EDAN)
	F6
	1
	妇产科

	37
	新生儿专用监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	CTG7
	1
	妇产科

	38
	新生儿专用监护仪
	理邦(EDAN)
	F3
	1
	妇产科

	39
	超声多普勒胎儿监护仪
	理邦(EDAN)
	F2
	1
	妇产科

	40
	超声胎音仪
	京柏(JUMPER)
	JPD-200C+
	1
	妇产科门诊

	41
	超声胎音仪
	京柏(JUMPER)
	JPD-200C
	1
	妇产科门诊

	42
	超声多普勒胎儿监护仪
	理邦(EDAN)
	CADENCEII
	1
	妇产科门诊

	43
	超声多普勒胎儿监护仪
	理邦(EDAN)
	F2
	1
	妇产科门诊

	44
	超声多普勒胎儿监护仪
	理邦(EDAN)
	F3
	1
	妇产科门诊

	45
	产床
	康辉科技
	DHC102
	1
	妇产科

	46
	产床
	太仓康辉
	DH-C101
	1
	妇产科

	47
	产床
	太仓康辉
	DH-C102
	1
	妇产科

	48
	产病床
	康辉科技
	DH-C101403
	1
	妇产科

	49
	电动分娩台
	无锡怡生
	TY-5
	1
	妇产科门诊

	50
	电子阴道镜
	
	VIZ-YD
	1
	妇产科门诊

	51
	电子阴道镜
	中尚
	ZS10
	1
	妇产科门诊

	52
	腹腔镜系统+气腹机系统
	卡尔史托斯(Karl Storz)
	UH400
	1
	手术室

	53
	高频手术系统(利普刀)
	
	ELLMAN EML
	1
	妇产科

	54
	高频电刀
	爱尔博(ERBE)
	VIO-100C
	1
	内镜中心

	55
	高频电刀
	凯尔斯玛丁
	ME MB3
	1
	手术室

	56
	高频电刀
	沪通(HUTONG)
	GD350-S3
	1
	手术室

	57
	高频电刀
	沪通(HUTONG)
	GD350-B
	1
	手术室

	58
	高频电刀
	凯尔斯玛丁
	ME MB3
	1
	手术室

	59
	高频电刀
	沪通(HUTONG)
	GD350-B
	1
	手术室

	60
	高频电刀
	沪通(HUTONG)
	GD350-S3
	1
	五官科

	61
	微波多功能治疗仪
	深圳艾利特(ailite)
	KWBZ-1B
	1
	外科病区

	62
	超声骨刀机
	桂林啄木鸟(WOODPECKER)
	US-II LED
	1
	口腔科

	63
	多功能电离子手术治疗机
	南京科伦
	GX-III
	1
	皮肤科

	64
	Q开关激光治疗仪
	吉林科英
	KL-MH
	1
	皮肤科

	65
	半导体激光治疗仪
	武汉博激世纪
	VELAS30B
	1
	手术室

	66
	呼吸湿化治疗仪
	科曼(COMEN)
	NF5
	1
	11楼库房

	67
	呼吸湿化治疗仪
	科曼(COMEN)
	NF5
	1
	11楼库房

	68
	呼吸湿化治疗仪
	科曼(COMEN)
	NF5
	1
	11楼库房

	69
	呼吸湿化治疗仪
	科曼(COMEN)
	NF5
	1
	11楼库房

	70
	呼吸湿化治疗仪
	科曼(COMEN)
	NF5
	1
	11楼库房

	71
	呼吸湿化治疗仪
	科曼(COMEN)
	NF5
	1
	内科病区

	72
	呼吸湿化治疗仪
	科曼
	NF5
	1
	内科病区

	73
	呼吸湿化治疗仪
	科曼
	NF5
	1
	内科病区

	74
	肺功能仪
	浙江亿联康
	PF680
	2
	慢病中心

	75
	肺功能仪
	
	HI-101
	1
	内科病区

	76
	肺功能测试仪
	呼吸家
	BH-AX-MAPG
	1
	内科病区

	77
	肺功能测试仪
	米尔(MIR)
	spirolab III
	1
	预防保健科

	78
	呼吸机
	科曼(COMEN)
	V8
	1
	11楼库房

	79
	呼吸机
	科曼(COMEN)
	V8
	1
	11楼库房

	80
	呼吸机
	科曼(COMEN)
	V8
	1
	11楼库房

	81
	呼吸机
	GE
	CARESCAPE R860
	1
	11楼库房

	82
	呼吸机
	科曼(COMEN)
	NV50A
	1
	11楼库房

	83
	呼吸机
	科曼(COMEN)
	NV50A
	1
	11楼库房

	84
	呼吸机
	GE
	CARESCAPE R860
	1
	11楼库房

	85
	呼吸机
	GE
	CARESCAPE R860
	1
	11楼库房

	86
	呼吸机
	科曼(COMEN)
	NV50A
	1
	11楼库房

	87
	呼吸机
	科曼(COMEN)
	NV50A
	1
	11楼库房

	88
	呼吸机
	科曼(COMEN)
	NV50A
	1
	11楼库房

	89
	急救转运呼吸机
	科曼(COMEN)
	V1A
	1
	11楼库房

	90
	呼吸机
	科曼
	V8
	1
	急诊

	91
	双水平无创呼吸机
	瑞思迈(Resmed)
	VPAPIIIST-A
	1
	内科病区

	92
	正压通气治疗机
	瑞思迈(Resmed)
	LC-BPAP-20T
	1
	内科病区

	93
	呼吸机
	易世恒(ETERNITY)
	SH300
	1
	内科病区

	94
	呼吸机
	科曼(COMEN)
	NV50A
	1
	内科病区

	95
	呼吸机
	科曼(COMEN)
	NV50A
	1
	内科病区

	96
	呼吸机
	通用电气GE
	CARESCAPE R860
	1
	手术室

	97
	呼吸机
	通用电气(GE)
	CARESCAPE R860
	1
	手术室

	98
	麻醉呼吸回路消毒系统
	南京乐基
	DS50C
	1
	11楼库房

	99
	抢救车
	飞跃
	飞跃BDEC02
	1
	放射科

	100
	抢救车
	
	豪华升降型
	1
	急诊

	101
	医用转运车
	飞跃
	cs1003
	1
	急诊

	102
	转运车
	荣顺(RS)
	转运车-1
	1
	急诊

	103
	转运车
	
	
	1
	急诊

	104
	转运车
	上海荣顺
	RSIII-11
	1
	内镜中心

	105
	医用转运车
	上海荣顺
	RSIII-11
	1
	内镜中心

	106
	转运车
	上海荣顺
	RSIII
	1
	内镜中心

	107
	紫外线消毒车
	祁裕泰(QYT)
	QY-A
	1
	中医科

	108
	二氧化碳激光治疗机
	奇致激光(miraclelaser)
	ML-2030CI
	1
	皮肤科

	109
	钬激光治疗仪
	爱科凯能(Accu-Tech)
	ACU-H2
	1
	手术室

	110
	体外除颤监护仪
	科曼(COMEN)
	S6
	1
	11楼库房

	111
	体外除颤监护仪
	科曼(COMEN)
	S6
	1
	11楼库房

	112
	体外除颤监护仪
	科曼(COMEN)
	S6
	1
	11楼库房

	113
	体外除颤监护仪
	科曼(COMEN)
	S6
	1
	11楼库房

	114
	体外除颤监护仪
	科曼(COMEN)
	S6
	1
	11楼库房

	115
	体外除颤监护仪
	科曼(COMEN)
	S6
	1
	11楼库房

	116
	体外除颤监护仪
	科曼(COMEN)
	S6
	1
	11楼库房

	117
	除颤监护仪
	迈瑞
	BeneHeart-D3
	1
	妇产科

	118
	辐射式新生儿抢救台
	四菱(SILING)
	FXQ4
	1
	妇产科

	119
	辐射式新生儿抢救台
	四菱(SILING)
	FXQ4
	1
	妇产科

	120
	心肺复苏仪
	THUMPER
	Model 1007
	1
	急诊

	121
	除颤监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	861266
	1
	急诊

	122
	除颤监护仪
	迈瑞
	BeneHeart D3
	1
	急诊

	123
	心肺复苏机
	安保
	E6
	1
	急诊科

	124
	体外除颤监护仪
	迈瑞
	BeneHeart D3
	1
	内科病区

	125
	除颤监护仪
	迈瑞
	BeneHeart D3
	1
	手术室

	126
	除颤监护仪
	迈瑞
	BeneHeart-D3
	1
	外科病区

	127
	体外除颤监护仪
	科曼
	S6
	1
	血液透析中心

	128
	体外除颤监护仪
	苏州佐尔奥
	ZOLL M2
	1
	综合骨科

	129
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	130
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	131
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	132
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	133
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	134
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	135
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	136
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	137
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	138
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	139
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	140
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	141
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	142
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	143
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	144
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	11楼库房

	145
	病人监护仪
	科曼(COMEN)
	C30
	1
	11楼库房

	146
	病人监护仪
	科曼(COMEN)
	NC10
	1
	11楼库房

	147
	病人监护仪
	科曼(COMEN)
	NC10
	1
	11楼库房

	148
	病人监护仪
	科曼(COMEN)
	NC10
	1
	11楼库房

	149
	病人监护仪
	科曼(COMEN)
	NC10
	1
	11楼库房

	150
	病人监护仪
	艾威生物
	7800
	1
	放射科

	151
	病人监护仪
	深圳迈瑞
	PM-8000 Express
	1
	妇产科

	152
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	SureSigns-VM6
	1
	妇产科

	153
	便携式多参数监护仪
	迈瑞
	MEC-1000
	1
	妇产科

	154
	病人监护仪
	迈瑞
	PM-8000-Express
	1
	妇产科

	155
	病人监护仪
	
	K15
	1
	妇产科

	156
	病人监护仪
	深圳金科威(GOLDWAY)
	G40E
	1
	妇产科

	157
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	妇产科门诊

	158
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	MP5
	1
	急诊

	159
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	MP5
	1
	急诊

	160
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	急诊

	161
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	急诊

	162
	病人监护仪
	理邦(EDAN)
	iM50
	1
	内镜中心

	163
	病人监护仪
	科曼(COMEN)
	K15
	1
	内镜中心

	164
	病人监护仪
	迈瑞
	iPM-8
	1
	内科病区

	165
	多参数病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G30E
	1
	内科病区

	166
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	内科病区

	167
	病人监护仪
	迈瑞
	PM-8000 Express
	1
	内科病区

	168
	动态心电监护仪
	
	HWM-112W
	1
	内科病区

	169
	病人监护仪
	
	HWM-112W
	1
	内科病区

	170
	动态心电监护仪
	
	HWM-112W
	1
	内科病区

	171
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	内科病区

	172
	病人监护仪
	通用电气(GE)
	B650
	1
	手术室

	173
	病人监护仪
	欧美达(Datex-Ohmeda)
	DATEX-ohmeda
	1
	手术室

	174
	病人监护仪
	通用电气(GE)
	B650
	1
	手术室

	175
	病人监护仪
	迈瑞
	BeneView T5
	1
	手术室

	176
	病人监护仪
	深圳迈瑞
	iPM-8
	1
	外科病区

	177
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G30E
	1
	外科病区

	178
	病人监护仪
	迈瑞
	iMEC8
	1
	外科病区

	179
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	血液透析中心

	180
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	血液透析中心

	181
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	血液透析中心

	182
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	综合骨科

	183
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	综合骨科

	184
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	综合骨科

	185
	病人监护仪
	飞利浦(PHILIPS)
	G40E
	1
	综合骨科

	186
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	BDW-86L390
	1
	妇产科

	187
	医用冷藏箱
	奥柯玛
	YV-300
	1
	急诊

	188
	医用低温保存箱
	中科都菱
	MDF-40V278W
	1
	检验科

	189
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	HYC-940
	1
	检验科

	190
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	HYC-940
	1
	检验科

	191
	医用冷藏保存箱
	中科都菱
	MPC-5V656
	1
	检验科

	192
	医用冷藏箱
	美菱(MELNG)
	YC-395L
	1
	检验科

	193
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	HYC-650
	1
	检验科

	194
	医用血液冷藏箱
	海尔(Haier)
	HXC-158
	1
	检验科

	195
	医用低温保存箱
	海尔(Haier)
	DM-40L188
	1
	检验科

	196
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	HYC-940
	1
	检验科

	197
	医用低温保存箱
	海尔(Haier)
	DW-25L262
	1
	检验科

	198
	医用冷藏箱
	美菱
	YC-395L
	1
	检验科

	199
	医用冷藏保存箱
	中科都菱
	MPC-5V656
	1
	检验科

	200
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	HYC-610
	1
	门诊西药房

	201
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	HYC-940
	1
	门诊西药房

	202
	医用冷藏箱
	美菱(MELNG)
	YC-395L
	1
	血液透析中心

	203
	医用冷藏箱
	海尔
	HYC-1030GD
	1
	药剂科

	204
	医用冷藏冰箱
	医用低温冰箱
	N/A
	1
	药库

	205
	医用冷藏冰箱
	美菱(MELNG)
	YC-1500L
	1
	药库

	206
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	HYC-61
	1
	预防保健科

	207
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	HYC-61
	1
	预防保健科

	208
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	HYC-61
	1
	预防保健科

	209
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	HYC-61
	1
	预防保健科

	210
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	HYC-61
	1
	预防保健科

	211
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	HYC-361
	1
	预防保健科

	212
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	HYC-610
	1
	预防保健科

	213
	医用冷藏冰箱
	美菱(MELNG)
	YC-968L
	1
	预防保健科

	214
	医用冷藏箱
	澳柯玛(AUCMA)
	YCD-265
	1
	预防保健科

	215
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	HYC-940
	1
	预防保健科

	216
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	BDW-86L390
	1
	预防保健科

	217
	医用冷藏箱
	海尔(Haier)
	HYC-940
	1
	预防保健科

	218
	口腔影像板扫描仪
	卡瓦(KAVO)
	ALOPEX
	1
	口腔科

	219
	口腔数字印模仪
	先临三维
	Aoralscan Wireless G2
	1
	口腔科

	220
	种植牙工具盒及器械
	奥齿泰
	CSA
	1
	口腔科

	221
	超声洁牙机手柄
	啄木鸟
	HW-3H
	4
	口腔科

	222
	无痛型超声手柄
	EMS
	EN-061
	4
	口腔科

	223
	牙科综合治疗台
	西诺德(Sirona)
	D3613
	1
	口腔科

	224
	连体式牙科治疗机
	上海森德(SUNDARB)
	SD868-D
	1
	口腔科

	225
	牙科综合治疗机
	苏州华邦齿科
	HB2200
	1
	口腔科

	226
	牙科种植机
	implantmed
	SI-923
	1
	口腔科

	227
	牙科综合治疗机
	苏州华邦齿科
	HB2000A
	1
	口腔科

	228
	根管治疗仪
	德国VDM
	VDW.GOLD
	1
	口腔科

	229
	牙科综合治疗机
	苏州华邦齿科
	HB2200
	1
	口腔科

	230
	医用洁牙机
	医迈斯
	AIR-FLOW MASTER PIEZON
	1
	口腔科

	231
	牙科综合治疗机
	珠海西格(siger)
	U500
	1
	口腔科

	232
	光固化机
	啄木鸟
	iLED
	2
	口腔科

	233
	牙胶尖切断器
	宇森
	C-BLADE
	5
	口腔科

	234
	根管预备设备
	益锐
	Endo wise plus
	2
	口腔科

	235
	牙科微动力系统
	啄木鸟
	ES5+
	1
	口腔科

	236
	牙科种植机
	卡瓦
	EXPERTsurg LUX
	1
	口腔科

	237
	振动式物理治疗仪
	珠海黑马
	HemaG1000
	1
	内科病区

	238
	间歇脉冲加压抗栓系统
	科曼(COMEN)
	SCD600
	1
	内科病区

	239
	间歇脉冲加压抗栓系统
	科曼(COMEN)
	SCD600
	1
	外科病区

	240
	间歇式充气压力系统
	大连莱博泰克
	TBTK-M-l5001
	1
	外科病区

	241
	颈椎牵引机
	翔宇医疗
	YZ-4
	1
	中医科

	242
	颈椎牵引机
	翔宇医疗
	YZ-4
	1
	中医科

	243
	体外冲击波治疗机
	医迈斯
	SwissDolorClaso
	1
	中医科

	244
	间歇脉冲加压抗栓系统
	科曼(COMEN)
	SCD600
	1
	综合骨科

	245
	间歇脉冲加压抗栓系统
	科曼(COMEN)
	SCD600
	1
	综合骨科

	246
	麻醉机
	科曼
	AX-900
	1
	妇产科

	247
	麻醉机
	德尔格
	Fabius 2000
	1
	内镜中心

	248
	麻醉系统
	通用电气(GE)
	Aespire
	1
	手术室

	249
	干式荧光免疫分析仪
	宝太生物(BIOTIME)
	FLI-600
	1
	急诊

	250
	荧光免疫定量分析仪
	基强生物
	Geteln1160
	1
	急诊

	251
	全自动化学发光免疫分析仪
	深圳新产业(snibe)
	MAGLUMI X8
	1
	检验科

	252
	全自动化学发光免疫分析仪
	迈瑞
	CL-6000i
	1
	检验科

	253
	全自动荧光免疫分析仪
	迈瑞
	QD-S2000
	1
	检验科

	254
	荧光免疫定量分析仪
	南京基蛋(Getein)
	Getein1600
	1
	中医科

	255
	气腹机系统
	卡尔史托斯(Karl Storz)
	26430520-1
	1
	手术室

	256
	手术动力装置
	重庆西山
	DK-ENT-MP
	1
	手术室

	257
	尿沉渣
	希森美康(Sysmex)
	UF-500i
	1
	检验科

	258
	全自动尿液分析仪
	优利特(URIT)
	URIT-1600
	1
	检验科

	259
	全自动尿液分析仪
	优利特(URIT)
	URIT-1600
	1
	体检中心

	260
	电热恒温培养箱
	上海森信
	DRP-9052
	1
	检验科

	261
	振荡器
	康杰
	TYZD-111
	1
	检验科

	262
	电热恒温培养箱
	上海精宏(JINGHONG)
	DMP-9082
	1
	检验科

	263
	二氧化碳细胞培养器
	上海博讯(BOXUN)
	BC-J80S
	1
	检验科

	264
	试剂卡孵育器
	湖南迈克尔
	FYQ-2
	1
	检验科

	265
	等离子体空气消毒器
	申星(SNXIN)
	SK-B75
	1
	超声科

	266
	空气消毒机
	武汉康喜
	KGD-600
	1
	放射科

	267
	空气消毒机
	苏州康喜
	KGD-600
	1
	放射科

	268
	等离子空气消毒机
	浙江佩洁尔
	PM-X12002D2
	1
	妇产科

	269
	等离子空气消毒机
	浙江佩洁尔
	PM-X12002D2
	1
	妇产科

	270
	等离子体空气消毒机
	浙江佩洁尔
	PM-X1200D2
	1
	妇产科

	271
	婴儿洗浴中心
	迈尔(MALL)
	MLQ-BB
	1
	妇产科

	272
	智能体检仪
	
	WS- RT-1A
	1
	妇产科门诊

	273
	干燥柜
	新华医疗(SHINVA)
	YGZ-1600S
	1
	供应室

	274
	纯水机
	淄博瀚泓
	02
	1
	供应室

	275
	医用器械除锈仪
	新华医疗(SHINVA)
	CX-15
	1
	供应室

	276
	医用封口机
	合福(Hawo)
	HM 850 DC-V
	1
	供应室

	277
	封口机
	山东逸风(EASYSEAL)
	EF101-TR
	1
	供应室

	278
	低温等离子灭菌器
	新华医疗(SHINVA)
	PS-100XP
	1
	供应室

	279
	空气消毒机
	武汉康喜
	KGD-600
	1
	急诊

	280
	等离子体空气消毒净化器
	美美(MEIMEI)
	MMB800
	1
	急诊

	281
	空气消毒机
	武汉康喜
	KGD-600
	1
	急诊

	282
	空气消毒机
	武汉康喜
	KGD-600
	1
	急诊

	283
	等离子体空气消毒机
	美美(MEIMEI)
	KXJ6C
	1
	急诊

	284
	等离子体空气消毒机
	美美(MEIMEI)
	KXJ6C
	1
	急诊

	285
	等离子体空气消毒机
	美美(MEIMEI)
	MMB800
	1
	急诊

	286
	等离子体空气消毒净化器
	美美(MEIMEI)
	MMB800
	1
	急诊

	287
	生化仪用纯水机
	烨阳
	YY-RO/120
	1
	检验科

	288
	等离子体空气消毒机
	美美(MEIMEI)
	KXJ6C
	1
	口腔科

	289
	等离子体空气消毒机
	美美(MEIMEI)
	KXJ6C
	1
	口腔科

	290
	等离子体空气消毒机
	美美(MEIMEI)
	KXJ6C
	1
	口腔科

	291
	等离子体空气消毒机
	美美(MEIMEI)
	KXJ6C
	1
	口腔科

	292
	口腔科气体压缩机
	苏州同益
	TYW-6A
	1
	口腔科

	293
	医用纯化水设备
	美美(MEIMEI)
	MMG-ROI-80
	1
	内镜中心

	294
	内镜储存柜
	美美(MEIMEI)
	MMCCG10-10
	1
	内镜中心

	295
	等离子体空气消毒机
	美美(MEIMEI)
	KXJ6C
	1
	内镜中心

	296
	等离子体空气消毒机
	美美(MEIMEI)
	KXJ6C
	1
	内镜中心

	297
	医用灌注泵
	医用灌注泵
	QB-1
	1
	手术室

	298
	新生儿秤
	
	ER70
	1
	手术室

	299
	超声波体检机
	深圳双佳(SONKA)
	SK-L06
	1
	体检中心

	300
	电子轮椅称
	鼎拓
	SCS-DF506-300
	1
	血液透析中心

	301
	等离子体空气消毒器
	申星(SNXIN)
	SK-B-75
	1
	预防保健科

	302
	等离子体空气消毒器
	申星(SNXIN)
	SK-B-75
	1
	预防保健科

	303
	智能体检仪
	武软
	WS-RT-2U
	1
	预防保健科

	304
	身高体重测量仪
	河南乐佳
	HW-B80
	1
	预防保健科

	305
	等离子体空气消毒器
	申星(SNXIN)
	SK-B-75
	1
	预防保健科

	306
	等离子体空气净化消毒器
	欧芙丽
	AFL-L150
	1
	预防保健科

	307
	等离子体空气消毒机
	美美(MEIMEI)
	KXJ6C
	1
	中医科

	308
	人体成分分析仪
	百利达
	DC-430MA
	1
	慢病中心

	309
	多导睡眠测量仪
	
	Grael
	1
	内科病区

	310
	心血管系统状态监测仪
	济南汇医融工
	AF-900
	1
	外科门诊

	311
	药品凉阴柜
	赛璐德
	JLX-FL400
	1
	中心药房

	312
	医用臭氧治疗仪
	
	OZOMED Basic
	1
	手术室

	313
	糖化血红蛋白分析仪
	上海惠中
	MQ-2000PT
	1
	检验科

	314
	糖化血红蛋白分析仪
	
	MQ-8000PT
	1
	中医科

	315
	电动洗胃机
	斯曼峰(SMAF)
	DXW-2A
	1
	急诊

	316
	自动洗胃机
	天津同业科技
	SC-IA
	1
	急诊

	317
	腔镜清洗台
	新华医疗(SHINVA)
	01
	1
	供应室

	318
	蒸气清洗机
	新华医疗(SHINVA)
	SW-100
	1
	供应室

	319
	小型全自动清洗消毒器
	新华
	Smart-T
	1
	供应室

	320
	全自动清洗机
	新华医疗(SHINVA)
	Rapid-A-480
	1
	供应室

	321
	肠镜清洗工作站
	美美(MEIMEI)
	DE-860
	1
	内镜中心

	322
	内镜清洗工作站
	美美(MEIMEI)
	DE-660
	1
	内镜中心

	323
	全自动内镜清洗消毒机
	广州吉好
	G-16
	1
	内镜中心

	324
	全自动内镜清洗消毒机
	美美(MEIMEI)
	DE-660
	1
	五官科

	325
	中医定向透药治疗仪
	盐城华灸
	HJDX-A
	1
	综合骨科

	326
	电动流产吸引器
	斯曼峰(SMAF)
	LX-3
	1
	妇产科

	327
	电动流产吸引器
	斯曼峰(SMAF)
	LX-3
	1
	妇产科门诊

	328
	电动流产吸引器
	斯曼峰(SMAF)
	LX-3
	1
	手术室

	329
	生物显微镜
	奥林巴斯(OLYMPUS)
	CX21FS1
	1
	检验科

	330
	生物显微镜
	奥林巴斯(OLYMPUS)
	CX23LEDAFS1C
	1
	检验科

	331
	生物显微镜
	奥林巴斯(OLYMPUS)
	CX23LEDRFS1C
	1
	皮肤科

	332
	全自动生化分析仪
	深圳迈瑞
	BS-2800M
	1
	检验科

	333
	全自动干式生化分析仪
	富士(FUJIFILM)
	DRI-CHEM NX700i
	1
	检验科

	334
	全自动生化免疫分析仪
	雅培
	Alinity i
	1
	检验科

	335
	干式生化全自动分析仪
	天津芥子
	JIE-100
	1
	检验科

	336
	心电图机
	科曼(COMEN)
	H12
	1
	11楼库房

	337
	心电图机
	科曼(COMEN)
	CM1200B
	1
	11楼库房

	338
	心电图机
	科曼(COMEN)
	CM1200B
	1
	11楼库房

	339
	心电工作站
	理邦(EDAN)
	SE-1010
	1
	超声科

	340
	数字式十二道心电图机
	理邦(EDAN)
	SE-1201
	1
	超声科

	341
	心电图机
	科曼(COMEN)
	CM1200B
	1
	妇产科

	342
	血氧饱和度监测仪
	理邦(EDAN)
	H100B
	1
	妇产科

	343
	电子血压计
	欧姆龙(OMRON)
	J7136
	1
	妇产科门诊

	344
	医用全自动电子血压计
	鱼跃(Yuwell)
	YE990
	1
	妇产科门诊

	345
	电子血压计
	欧姆龙(OMRON)
	J7136
	1
	妇产科门诊

	346
	脉搏波血压计
	瑞光康泰(raycome)
	RBP-6100
	1
	妇产科门诊

	347
	耳温枪
	伟伦
	PRO6000
	5
	护理部

	348
	脉搏波血压计
	
	RBP-6100
	1
	急诊

	349
	脉搏儿童血压计
	深圳瑞光康泰(Raycome)
	RBP-1200
	1
	急诊

	350
	脉搏波血压计
	
	RBP-6100
	1
	急诊

	351
	多道心电图机
	上海光电
	ECG-2350
	1
	急诊

	352
	心电图机
	科曼
	CM1200B
	1
	急诊

	353
	间歇式充气压力系统
	大连莱博泰克
	LBTK-M-l5001
	1
	内科病区

	354
	脉搏波血压计
	深圳瑞光康泰(Raycome)
	RBP-6100
	1
	内科病区

	355
	脉搏波血压计
	深圳家康(JIACOM)
	RBP-6100
	1
	内科病区

	356
	数字式十二道心电图机
	理邦(EDAN)
	SE-1201
	1
	内科病区

	357
	立式血压计
	上海医疗器械
	XJ21
	1
	手术室

	358
	彩色多普勒超声诊断仪
	通用电气(GE)
	LOGIQ-F8
	1
	体检中心

	359
	数字式十二道心电图机
	理邦(EDAN)
	SE-1201
	1
	体检中心

	360
	数字式十二道心电图机
	理邦(EDAN)
	SE-1201
	1
	体检中心

	361
	医用全自动电子血压计
	欧姆龙(OMRON)
	HBP-9020
	1
	体检中心

	362
	医用全自动电子血压计
	欧姆龙(OMRON)
	HBP-9020
	1
	体检中心

	363
	心电图机
	科曼
	CM1200B
	1
	外科病区

	364
	脉搏波血压计
	深圳瑞光康泰(Raycome)
	RBP-6100
	1
	外科病区

	365
	医用电子血压计
	欧姆龙(OMRON)
	HBP-1120
	1
	血液透析中心

	366
	医用电子血压计
	欧姆龙(OMRON)
	HBP-1120
	1
	血液透析中心

	367
	医用电子血压计
	欧姆龙(OMRON)
	HBP-1120
	1
	血液透析中心

	368
	医用电子血压计
	欧姆龙(OMRON)
	HBP-1120
	1
	血液透析中心

	369
	心电图机
	科曼
	CM1200B
	1
	血液透析中心

	370
	医用全自动电子血压计
	欧姆龙(OMRON)
	HBP-9030
	1
	血液透析中心

	371
	医用全自动电子血压计
	江苏鱼跃
	YE990
	5
	中心门诊

	372
	脉搏波医用全自动血压计
	深圳瑞光康泰(Raycome)
	RBP-7000
	1
	中心院区

	373
	心电图机
	科曼
	CM1200B
	1
	综合骨科

	374
	脉搏波血压计
	深圳瑞光康泰(Raycome)
	RBP-6100
	1
	综合骨科

	375
	手提式压力蒸汽灭菌器
	新华
	YXQG-03
	1
	检验科

	376
	电脑角膜验光仪
	拓普康(TOPCON)
	KR-800
	1
	五官科

	377
	视力筛查仪
	伟伦(Welch Allyn)
	140SERIES
	1
	预防保健科

	378
	屈光筛查仪
	天津索维
	SW-800
	1
	预防保健科

	379
	电动综合手术床
	
	HyBase 6300
	1
	手术室

	380
	电动综合手术床
	迈瑞
	HyBase 6300
	1
	手术室

	381
	Emax280系列电动液压手术台
	美迪兰(MEDILAND)
	Emax280 Elegance
	1
	手术室

	382
	电动液压手术台
	美迪兰(MEDILAND)
	Emax200
	1
	手术室

	383
	手术辅助照明灯
	申星(SNXIN)
	SX-ZMD
	1
	妇产科

	384
	LED手术无影灯
	迈瑞
	HyLED 760
	1
	妇产科

	385
	LED手术无影灯灯头
	迈瑞
	HyLED 760
	1
	妇产科

	386
	手术无影灯
	迈瑞
	HyLED 760
	1
	妇产科

	387
	手术辅助照明灯
	申星(SNXIN)
	SX-ZMDL
	1
	妇产科门诊

	388
	手术辅助照明灯
	申星(SNXIN)
	SX-ZMDL
	1
	妇产科门诊

	389
	冷光单孔手术灯
	申星(SNXIN)
	冷光单孔手术灯
	1
	妇产科门诊

	390
	冷光单孔照明灯
	上海医疗器械
	LD-II
	1
	妇产科门诊

	391
	红蓝光治疗仪
	广州南都(NANDU)
	HR-4002
	1
	皮肤科

	392
	LED手术无影灯灯头
	迈瑞(Mindray)
	HYLED8600
	1
	手术室

	393
	LED手术无影灯灯头
	迈瑞(Mindray)
	HYLED 8600
	1
	手术室

	394
	LED手术无影灯灯头
	迈瑞(Mindray)
	HYLED 8600
	1
	手术室

	395
	LED手术无影灯灯头
	迈瑞
	HYLED8600
	1
	手术室

	396
	手术辅助照明灯
	上海医疗器械
	LD-II
	1
	外科门诊

	397
	立式手术无影灯
	上海医疗器械
	ELL400
	1
	外科门诊

	398
	头灯
	苏州速迈(Zumax)
	HL8000
	1
	五官科

	399
	全自动微生物鉴定及药敏分析仪
	梅里埃(BioMerieux)
	VITEK 2 Compact
	1
	检验科

	400
	C13呼气分析仪
	华源康达(NYKD)
	HY-50
	1
	检验科

	401
	全自动细菌培养系统
	BD&安佰深
	BACTEC-9120
	1
	检验科

	402
	微生物培养监测仪
	郑州安图
	BC60
	1
	检验科

	403
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-36
	1
	妇产科

	404
	患者升温系统
	加热毯组件
	775
	1
	手术室

	405
	远红外治疗仪
	海南朗腾
	TY-102
	1
	血液透析中心

	406
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-BS8
	1
	中医科

	407
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-BS8
	1
	中医科

	408
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-BS8
	1
	中医科

	409
	特定电磁波治疗器
	重庆中芝
	CQ-BS8
	1
	中医科

	410
	特定电磁波治疗仪
	重庆中芝
	CQ-BS7
	1
	中医科

	411
	特定电磁波治疗器
	重庆中芝
	CQ-BS7
	1
	中医科

	412
	特定电磁波治疗器
	重庆中芝
	CQ-BS7
	1
	中医科

	413
	特定电磁波治疗器
	重庆航天火箭
	CQ-36
	1
	中医科

	414
	特定电磁波治疗器
	重庆航天火箭
	CQ-36
	1
	中医科

	415
	特定电磁波治疗器
	重庆航天火箭
	CQ-36
	1
	中医科

	416
	特定电磁波治疗仪
	华佗(HWATO)
	TDP12-DL
	1
	中医科

	417
	特定电磁波治疗仪
	
	TDP12-DL
	1
	中医科

	418
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-BS7
	1
	中医科

	419
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-BS8
	1
	中医科

	420
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-BS8
	1
	中医科

	421
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-BS7
	1
	中医科

	422
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-BS7
	1
	中医科

	423
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-BS7
	1
	中医科

	424
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-BS7
	1
	中医科

	425
	特定电磁波治疗器
	重庆中芝
	CQ-BS7
	1
	中医科

	426
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-BS8
	1
	中医科

	427
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-BS7
	1
	中医科

	428
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-BS7
	1
	中医科

	429
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-BS8
	1
	中医科

	430
	特定电磁波治疗器
	
	CQ-BS8
	1
	中医科

	431
	特定电磁波治疗器
	重庆中芝
	CQ-BS7
	1
	中医科

	432
	特定电磁波治疗器
	重庆中芝
	CQ-BS7
	1
	中医科

	433
	特定电磁波治疗器
	重庆中芝
	CQ-BS7
	1
	中医科

	434
	特定电磁波治疗仪
	重庆中芝
	CQ-BS8
	1
	中医科

	435
	超声骨强度仪
	BeamMed
	XDF09801
	1
	中医科

	436
	特定电磁波治疗器
	重庆中芝
	CQ-BS7
	1
	综合骨科

	437
	特定电磁波谱治疗机
	重庆中芝
	CQ-BS7
	1
	综合骨科

	438
	特定电磁波治疗器
	重庆中芝
	CQ-BS8
	1
	综合骨科

	439
	医用输血输液加温器
	奇汇
	KFW2000-A
	1
	11楼库房

	440
	医用输血输液加温器
	江苏佰润
	BRLII-S12S12
	1
	11楼库房

	441
	输液泵
	科曼(COMEN)
	ME600
	1
	11楼库房

	442
	输液泵
	比扬(BYOND)
	BYS-820
	1
	妇产科

	443
	输液泵
	比扬(BYOND)
	BYS-820
	1
	妇产科

	444
	输液泵
	史密斯
	SY-1200
	1
	妇产科

	445
	输液泵
	长沙迪普美
	DPfusion VP3
	1
	急诊

	446
	输液泵
	科曼(COMEN)
	ME600
	1
	急诊

	447
	输液泵
	科曼(COMEN)
	ME600
	1
	内科病区

	448
	输液泵
	
	SY-1200
	1
	内科病区

	449
	输液泵
	科曼(COMEN)
	ME600
	1
	内科病区

	450
	输液泵
	科曼(COMEN)
	ME600
	1
	内科病区

	451
	输液泵
	比扬(BYOND)
	BYS-820
	1
	外科病区

	452
	输液泵
	科曼(COMEN)
	ME600
	1
	血液透析中心

	453
	输液泵
	科曼(COMEN)
	ME600
	1
	血液透析中心

	454
	输液泵
	科曼(COMEN)
	ME600
	1
	综合骨科

	455
	血液净化设备
	重庆山外山
	SWS-5000A
	1
	11楼库房

	456
	血液透析设备
	威高(WEGO)
	DBB-EXA
	1
	血液透析中心

	457
	血液透析设备
	威高(WEGO)
	DBB-EXA ESS SA
	1
	血液透析中心

	458
	血液透析设备
	威高(WEGO)
	DBB-EXA
	1
	血液透析中心

	459
	血液透析设备
	威高(WEGO)
	DBB-EXA ESS SA
	1
	血液透析中心

	460
	血液透析设备
	威高(WEGO)
	DBB-EXA ESS SA
	1
	血液透析中心

	461
	血液透析设备
	威高(WEGO)
	DBB-EXA
	1
	血液透析中心

	462
	血液透析设备
	威高(WEGO)
	DBB-EXA ESS SA
	1
	血液透析中心

	463
	血液透析设备
	威高(WEGO)
	DBB-EXA ESS SA
	1
	血液透析中心

	464
	血液透析设备
	威高(WEGO)
	DBB-EXA
	1
	血液透析中心

	465
	血液透析机
	重庆山外山
	SWS-4000A
	1
	血液透析中心

	466
	血液透析机
	重庆山外山
	SWS-4000A
	1
	血液透析中心

	467
	血液透析机
	重庆山外山
	SWS-4000A
	1
	血液透析中心

	468
	血液透析机
	重庆山外山
	SWS-4000A
	1
	血液透析中心

	469
	血液透析设备
	威高(WEGO)
	DBB-EXA
	1
	血液透析中心

	470
	血液透析设备
	威高(WEGO)
	DBB-EXA ESS SA
	1
	血液透析中心

	471
	血液透析设备
	威高(WEGO)
	DBB-EXA ESS SA
	1
	血液透析中心

	472
	血液透析设备
	威高(WEGO)
	DBB-EXA
	1
	血液透析中心

	473
	血液透析设备
	威高(WEGO)
	DBB-EXA ESS SA
	1
	血液透析中心

	474
	血液透析设备
	威高(WEGO)
	DBB-EXA ESS SA
	1
	血液透析中心

	475
	全自动凝血分析仪
	SUNMED
	UP1500
	1
	检验科

	476
	全自动凝血分析仪
	sysmex+
	CS-1300
	1
	检验科

	477
	全自动模块式血液体液分析仪
	希森美康(Sysmex)
	XN-10[B4]
	1
	检验科

	478
	全自动血液细胞分析仪
	迈瑞
	BC-7500CS
	1
	检验科

	479
	免散瞳眼底照相机
	拓普康
	TRC-NW400CN
	1
	慢病中心

	480
	裂隙灯显微镜
	
	Y25F
	1
	五官科

	481
	高速冷冻离心机
	上海天美
	Velocity18R Pro
	1
	检验科

	482
	医用离心机
	中科中佳
	LC-404R
	1
	检验科

	483
	医用离心机
	上海天美
	Velocity18R Pro
	1
	检验科

	484
	低速离心机
	中科中佳
	LC-404R
	1
	检验科

	485
	血型卡专用离心机
	湖南迈克尔
	XK-12B
	1
	检验科

	486
	低速离心机
	中科中佳
	SC-2546
	1
	检验科

	487
	医用离心机
	
	L530
	1
	手术室

	488
	医用离心机
	
	L530
	1
	手术室

	489
	医用离心机
	江苏正基
	LC-05S
	1
	手术室

	490
	医用绝缘检测仪
	山东逸风(EASYSEAL)
	EF606-Ap
	1
	供应室

	491
	快速生物阅读器
	新华医疗(SHINVA)
	JS-3001-S
	1
	供应室

	492
	过氧化氢气体检测仪
	山东逸风(EASYSEAL)
	EF605
	1
	供应室

	493
	上下肢康复运动训练器
	沃克医生
	Woke-LLT-R2B
	1
	慢病中心

	494
	康复数据处理软件
	沃克医生
	WokeRM-900S
	1
	慢病中心

	495
	动态心肺功能数据数据分析软件
	沃克医生
	YK-2020A
	1
	慢病中心

	496
	便携式多参数健康检查仪
	沃克医生
	Woke480A
	1
	慢病中心

	497
	基层慢病筛防智能管理系统
	糖宁
	V3.0.0
	1
	慢病中心

	498
	震动感觉阈值检测仪
	澳尔华泰
	VPT-I
	1
	慢病中心

	499
	电子直乙肠镜
	广州瑞达(RUIDA)
	IRE100
	1
	外科病区

	500
	电子鼻咽内窥镜系统
	上海澳华(AOHUA)
	VME-2800
	1
	五官科

	501
	胃肠镜系统
	宾得(PENTAX)
	EPK-i5000
	1
	内镜中心

	502
	胃肠镜系统
	富士能(FUJINON)
	EPX-99
	1
	内镜中心

	503
	胃肠镜系统
	宾得(PENTAX)
	EPK-i7010
	1
	内镜中心

	504
	胃肠镜系统
	富士(FUJIFILM)
	VP-3500HD
	1
	内镜中心

	505
	腹腔镜系统
	卡尔史托斯(Karl Storz)
	H3-LINK
	1
	手术室

	506
	生物安全柜
	山东鑫贝西
	BSC-1100IA2-X
	1
	检验科

	507
	生物安全柜
	安泰
	BSC-1300IIA2
	1
	检验科

	508
	婴儿辐射保暖台
	戴维
	HKN-90
	1
	手术室

	509
	手提式吸痰器
	鱼跃(Yuwell)
	7E-A
	1
	妇产科

	510
	便捷式吸痰器
	鱼跃(Yuwell)
	7E-B
	1
	妇产科

	511
	便携式吸痰器
	鱼跃(Yuwell)
	7E-B
	1
	妇产科

	512
	电动吸引器
	斯曼峰(SMAF)
	YX932D
	1
	妇产科门诊

	513
	便携式吸痰器
	鱼跃
	7E-A
	1
	急诊

	514
	电动吸引器
	鱼跃(Yuwell)
	7A-23D
	1
	急诊

	515
	电动吸引器
	斯曼峰
	YB.DX23D
	1
	口腔科

	516
	电动吸引器
	鱼跃(Yuwell)
	7A-23D
	1
	内镜中心

	517
	电动吸引器
	鱼跃(Yuwell)
	7A-23D
	1
	内镜中心

	518
	电动吸引器
	鱼跃(Yuwell)
	7A-23D
	1
	内科病区

	519
	便携式吸痰器
	
	7E-B
	1
	手术室

	520
	电动吸引器
	斯曼峰(SMAF)
	YX932D
	1
	手术室

	521
	电动吸引器
	斯曼峰(SMAF)
	LX-3
	1
	手术室

	522
	便携式吸引器
	斯曼峰(SMAF)
	JX820D
	1
	外科病区

	523
	电动吸引器
	斯曼峰(SMAF)
	YX932D
	1
	血液透析中心

	524
	便携式吸痰器
	鱼跃(Yuwell)
	7E-B
	1
	综合骨科

	525
	产后康复综合治疗仪
	南京华贝
	HBC-2000
	1
	妇产科

	526
	压力式盆底肌测试仪
	仁鑫
	RX-PD-01
	1
	妇产科门诊

	527
	数字化摄影X射线机
	西门子(SIEMENS)
	MULTIX Impact
	1
	放射科

	528
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	韩国杰耐瑞(Genoray)
	PAPAYA 3D Plus
	1
	放射科

	529
	移动式C形臂X射线机
	西门子(SIEMENS)
	Cios seiect
	1
	手术室

	530
	移动式C形臂X射线机
	通用电气(GE)
	OEC One
	1
	手术室

	531
	数字化医用x射线摄影系统
	万东(WDM)
	新东方1000CC型
	1
	体检中心

	532
	多体位医用诊疗床
	
	OR-I-1111
	1
	超声科

	533
	耳鼻喉治疗台
	南京乐基
	LJS7700
	1
	五官科

	534
	耳鼻喉综合诊疗台
	
	300S双侧豪华型
	1
	五官科

	535
	自动气压止血带
	杭州迈迪克(Medic)
	ATS-III
	1
	手术室

	536
	自动气压止血带
	杭州迈迪克(Medic)
	ATS-I
	1
	手术室

	537
	电子罐疗仪
	柳州圣美康
	GL-800S
	1
	中医科

	538
	艾灸仪
	柳州圣美康
	XYJL-II型
	1
	中医科

	539
	内热针治疗仪
	百士康(BSK)
	920型
	1
	中医科

	540
	内热针治疗仪
	百士康(BSK)
	920型
	1
	中医科

	541
	温热电灸综合治疗仪
	好博医疗
	HB-WZ3
	1
	综合骨科

	542
	电子针疗仪
	
	SDZ-II
	1
	综合骨科

	543
	电子针疗仪
	苏州医疗
	SDZ-II
	1
	综合骨科

	544
	电子针疗仪
	
	SDZ-II
	1
	综合骨科

	545
	注射泵
	长沙迪普美
	DPFUsion sp3
	1
	手术室

	546
	注射泵
	长沙迪普美
	DPFUsion sp3
	1
	手术室

	547
	双道微量注射泵
	微量注射泵
	WZS-50F6
	1
	手术室

	548
	注射泵
	微量注射泵
	WZS-50F6
	1
	手术室

	549
	注射泵
	长沙迪普美
	DPFUsionsp3
	1
	手术室

	550
	注射泵
	安保医疗
	SP6
	1
	手术室

	551
	注射泵
	麦科田(MEDCAPTAIN)
	SYS-52
	1
	血液透析中心

	552
	注射泵
	麦科田(MEDCAPTAIN)
	SYS-52
	1
	血液透析中心

	553
	紫外线空气消毒器
	申星(SNXIN)
	SK-Y100
	1
	11楼库房

	554
	紫外线空气消毒器
	申星(SNXIN)
	SK-Y100
	1
	11楼库房

	555
	紫外线空气消毒器
	申星(SNXIN)
	SK-Y100
	1
	11楼库房

	556
	紫外线空气消毒器
	申星(SNXIN)
	SK-Y100
	1
	11楼库房

	557
	紫外线空气消毒器
	申星(SNXIN)
	SK-Y100
	1
	11楼库房

	558
	紫外线空气消毒器
	申星(SNXIN)
	SK-Y100
	1
	11楼库房

	559
	紫外线空气消毒器
	申星(SNXIN)
	SK-Y100
	1
	11楼库房

	560
	紫外线消毒车
	祁裕泰(QYT)
	QY-A
	1
	妇产科

	561
	床单位消毒器
	巨光(JUGUANG)
	CXJ-2J
	1
	妇产科

	562
	紫外线消毒车
	申星(SNXIN)
	ZXC
	1
	妇产科

	563
	紫外线消毒车
	华亿康
	HYK型
	1
	妇产科门诊

	564
	紫外线消毒车
	江阴健仕福
	ZXC-II
	1
	妇产科门诊

	565
	紫外线空气消毒机
	山东博科(Biobase)
	BK-B-600
	1
	妇产科门诊

	566
	紫外线空气消毒器
	新华医疗(SHINVA)
	YKX.Z-Y-1600
	1
	供应室

	567
	紫外线空气消毒器
	新华医疗(SHINVA)
	YKX.Z-Y-1600
	1
	供应室

	568
	紫外线消毒车
	华益精点(sinomedisite)
	ZXC-11
	1
	供应室

	569
	紫外线空气消毒器
	新华医疗(SHINVA)
	YKX.Z-Y-1600
	1
	供应室

	570
	紫外线空气消毒器
	新华医疗(SHINVA)
	YKX.Z-Y-1600
	1
	供应室

	571
	紫外线空气消毒器
	新华医疗(SHINVA)
	YKX.Z-Y-1200
	1
	供应室

	572
	紫外线空气消毒器
	新华医疗(SHINVA)
	YKX.Z-Y-1600
	1
	供应室

	573
	紫外线空气消毒机
	新华医疗(SHINVA)
	YX.Z-Y-1600
	1
	供应室

	574
	紫外线空气消毒器
	山东博科(Biobase)
	BK-B-600
	1
	急诊

	575
	床单位消毒器
	巨光(JUGUANG)
	CXJ-2J
	1
	内科病区

	576
	紫外线光疗仪
	上海希格玛(SIGMA)
	SS-03B
	1
	皮肤科

	577
	紫外线消毒车
	上海跃进(YUEJIN)
	ZXC-II
	1
	体检中心

	578
	床单位消毒机
	巨光(JUGUANG)
	CXJ-2J
	1
	外科病区

	579
	紫外线消毒车
	
	HYK
	1
	外科门诊

	580
	紫外线消毒车
	申星(SNXIN)
	ZXC-II
	1
	五官科

	581
	紫外线消毒车
	申星(SNXIN)
	消毒车
	1
	五官科

	582
	紫外线空气消毒机
	山东新华
	YKX.Z-B-600A
	1
	血液透析中心

	583
	紫外线空气消毒机
	山东新华
	YKX.Z-B-600A
	1
	血液透析中心

	584
	紫外线空气消毒机
	新华医疗(SHINVA)
	YKX.Z-Y-1600
	1
	血液透析中心

	585
	紫外线空气消毒机
	山东新华
	YKX.Z-Y-1600
	1
	血液透析中心

	586
	紫外线空气消毒机
	山东新华
	YKX.Z-Y-1600
	1
	血液透析中心

	587
	紫外线空气消毒机
	山东新华
	YKX.Z-Y-1600
	1
	血液透析中心

	588
	床单位消毒器
	申星(SNXIN)
	SX-I
	1
	血液透析中心

	589
	紫外线消毒车
	申星(SNXIN)
	SX
	1
	血液透析中心

	590
	紫外线消毒车
	申星(SNXIN)
	SX
	1
	血液透析中心

	591
	紫外线消毒车
	祁裕泰(QYT)
	QY-A
	1
	中医科

	592
	紫外线消毒车
	申星(SNXIN)
	SX
	1
	综合骨科

	593
	床单位消毒器
	申星(SNXIN)
	SX-I
	1
	综合骨科



附件2：
整体医疗设备维修保养服务考核表
	科室
	
	姓名
	
	日期
	

	考核日期
	    年    月    日  至       年    月    日

	考核大项
	项目分类
	评分权重
	考核得分
	备注

	基本情况
	服务态度
	10分
	
	

	
	服务响应时间
	10分
	
	

	
	沟通
	8分
	
	

	设备巡检
	覆盖率
	10分
	
	

	
	时效性
	10分
	
	

	设备维修
	维修时长
	10分
	
	

	
	复修率
	10分
	
	

	
	维修后使用情况
	6分
	
	

	设备保养
	覆盖率
	10分
	
	

	
	时效性
	10分
	
	

	台账支持
	各项记录、签字
	6分
	
	

	总分
	
	100分
	
	

	其他建议事项：（任何一项扣除2分及以上者，请简述）



注：项目考核总分100分，每季度考核一次，考核分数≥90分的，足额支付当季度服务费；90分＞考核分数≥80分的，扣除当季度服务费的3%；80分＞考核分数≥60分的，扣除当季度服务费的5%；考核分数＜60分的，采购单位有权终止合同。





附件3：
医疗设备巡检计划
	设备分类
	设备名称
	巡检周期

	高风险设备

	
	心电图
	每月巡检

	
	除颤仪
	每月巡检

	
	呼吸机
	每月巡检

	
	婴儿暖箱
	每月巡检

	
	婴儿辐射台
	每月巡检

	
	洗胃机
	每月巡检

	
	心肺复苏机
	每月巡检

	
	监护类及动态记录设备
	每三月巡检

	
	麻醉设备
	每三月巡检

	
	血透机
	每三月巡检

	影像类设备
	核磁共振 MR
	每月巡检

	
	计算机断层扫描设备 CT
	每月巡检

	
	医用 X 射线扫描系统 DR、X 光、乳腺机、X 射线、骨密度仪、透视机等
	每月巡检

	
	超声诊断设备
	每三个月巡检

	临床检验设备
	血细胞分析仪器
	每六个月巡检

	
	生化免疫分析仪器
	每六个月巡检

	
	电解质分析仪器
	每六个月巡检

	
	血气分析仪器
	每六个月巡检

	
	凝血分析仪器
	每六个月巡检

	
	尿液分析系统
	每六个月巡检

	内窥镜
	电子内窥镜
	每三个月巡检

	
	光学内窥镜
	每三个月巡检

	
	内窥镜摄像系统
	每三个月巡检

	基因生物类设备
	核酸扩增分析仪器
	每六个月巡检

	
	微生物鉴定仪器（非质谱）
	每六个月巡检

	中风险设备

	特种设备
	压力蒸汽灭菌器
	每周巡检

	高频手术设备
	高频电刀
	每月巡检

	临床检验用水设备
	纯水机
	每月巡检

	眼科设备
	眼用照相机
	每六个月巡检

	
	眼科治疗和手术辅助器具
	每六个月巡检

	医用显微镜
	显微镜
	每六个月巡检

	负压吸引设备
	宫腔负压吸引设备及附件
	每六个月巡检

	
	流产吸引设备及附件
	每六个月巡检

	病理分析处理设备
	数字病理切片扫描仪
	每六个月巡检

	
	冰冻切片机
	每六个月巡检

	牙科治疗机
	牙科综合治疗仪
	每六个月巡检

	医用离心机
	医用离心机
	每六个月巡检

	低风险设备

	医用空气压缩机
	空气压缩机
	每周巡检

	输液辅助电子设备
	输液泵
	每三个月巡检

	
	注射泵
	每三个月巡检

	电动手术台（液压、机械气动等）
	手术台、手术床
	每十二个月巡检

	生物防护设备
	生物安全柜
	每十二个月巡检

	
	洁净工作台
	每十二个月巡检

	低温储存设备
	低温储存设备
	每十二个月巡检

	手术无影灯
	手术无影灯
	每十二个月巡检

	理疗设备
	微波治疗设备
	每十二个月巡检

	
	短波治疗仪
	每十二个月巡检

	
	射频热疗设备
	每十二个月巡检

	
	激光治疗设备
	每十二个月巡检

	
	红光治疗设备
	每十二个月巡检

	
	蓝光治疗设备
	每十二个月巡检

	
	紫外治疗设备
	每十二个月巡检

	
	臭氧治疗设备
	每十二个月巡检

	
	生物反馈治疗设备
	每十二个月巡检

	
	低中频治疗设备
	每十二个月巡检

	
	动磁场治疗设备
	每十二个月巡检

	康复治疗设备
	关节训练设备
	每十二个月巡检

	
	平衡训练设备
	每十二个月巡检

	中医设备
	中医器具
	每十二个月巡检

	
	望诊设备
	每十二个月巡检

	其他

	社区
	社区服务
	每月巡检






附件4：
医疗设备保养计划
	设备分类
	设备名称
	保养周期

	高风险设备

	急救生命支持类设备
	心电、监护类设备
	每六个月保养

	
	除颤仪
	每六个月保养

	
	呼吸、麻醉设备
	每六个月保养

	
	婴儿暖箱
	每六个月保养

	
	婴儿辐射台
	每六个月保养

	
	血透机
	每六个月保养

	
	心肺复苏机
	每六个月保养

	影像类设备
	核磁共振 MR
	每六个月保养

	
	计算机断层扫描设备 CT
	每六个月保养

	
	平板数字减影设备 DSA
	每六个月保养

	
	医用 X 射线扫描系统 DR、X 光、乳腺机、X 射线
骨密度仪、透视机等
	每六个月保养

	
	超声诊断设备
	每六个月保养

	临床检验设备
	血细胞分析仪器
	每六个月保养

	
	生化免疫分析仪器
	每六个月保养

	
	电解质分析仪器
	每六个月保养

	
	血气分析仪器
	每六个月保养

	
	凝血分析仪器
	每六个月保养

	
	尿液分析系统
	每六个月保养

	内窥镜
	电子内窥镜
	每六个月保养

	
	光学内窥镜
	每六个月保养

	
	内窥镜摄像系统
	每六个月保养

	基因生物类设备
	核酸扩增分析仪器
	每六个月保养

	
	微生物鉴定仪器（非质谱）
	每六个月保养

	中风险设备

	消毒灭菌设备
	压力蒸汽灭菌器
	每六个月保养

	眼科设备
	眼用照相机
	每六个月保养

	
	眼科治疗和手术辅助器具
	每六个月保养

	医用显微镜
	显微镜
	每六个月保养

	高频手术设备
	高频电刀
	每六个月保养

	负压吸引设备
	宫腔负压吸引设备及附件
	每六个月保养

	
	流产吸引设备及附件
	每六个月保养

	病理分析处理设备
	数字病理切片扫描仪
	每六个月保养

	
	冰冻切片机
	每六个月保养

	临床检验用水设备
	纯水机
	每六个月保养

	牙科治疗机
	牙科综合治疗仪
	每六个月保养

	低风险设备

	医用空气压缩机
	空气压缩机
	每十二个月保养

	电动手术台（液压、机械
气动等）
	手术台、手术床
	每十二个月保养

	生物防护设备
	生物安全柜
	每十二个月保养

	
	洁净工作台
	每十二个月保养

	低温储存设备
	低温储存设备
	每十二个月保养

	手术无影灯
	手术无影灯
	每十二个月保养

	理疗设备
	微波治疗设备
	每十二个月保养

	
	短波治疗仪
	每十二个月保养

	
	射频热疗设备
	每十二个月保养

	
	激光治疗设备
	每十二个月保养

	
	红光治疗设备
	每十二个月保养

	
	蓝光治疗设备
	每十二个月保养

	
	紫外治疗设备
	每十二个月保养

	
	臭氧治疗设备
	每十二个月保养

	
	生物反馈治疗设备
	每十二个月保养

	
	低中频治疗设备
	每十二个月保养

	
	动磁场治疗设备
	每十二个月保养

	康复治疗设备
	关节训练设备
	每十二个月保养

	
	平衡训练设备
	每十二个月保养

	中医设备
	中医器具
	每十二个月保养

	
	望诊设备
	每十二个月保养

	输液辅助电子设备
	输液泵
	每十二个月保养

	
	注射泵
	每十二个月保养

	医用离心机
	医用离心机
	每十二个月保养









附件5：
医疗设备质控计划
	设备分类
	设备名称
	质控周期

	急救生命支持类设备
	监护类设备
	每十二个月质控

	
	除颤仪
	每六个月质控

	
	呼吸机
	每六个月质控

	
	麻醉机
	每十二个月质控

	
	血透机
	每六个月质控

	影像类设备
	核磁共振 MR
	每十二个月质控

	
	计算机断层扫描设备 CT
	每十二个月质控

	
	医用 X 射线扫描系统 DR
	每十二个月质控

	高频手术设备
	高频电刀
	每十二个月质控

	输液辅助电子设备
	输液泵
	每十二个月质控

	
	注射泵
	每十二个月质控



（全文完）
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