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一、投标邀请函
江苏万达工程造价事务所有限公司受无锡市梁溪区教育局的委托，就2022年无锡市梁溪区幼儿园新建工程(虹桥下规划幼儿园项目)校园文化建设进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	采购项目名称：2022年无锡市梁溪区幼儿园新建工程(虹桥下规划幼儿园项目)校园文化建设
采购项目编号：JSZC-320213-JSWD-G2026-0038
采 购 人：无锡市梁溪区教育局
采购方式：公开招标

	2
	采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司
地        址：无锡市蠡园开发区滴翠路100号B幢1005室

	3
	项目概况、要求：
（1）项目概况：本项目为无锡市梁溪区虹桥下规划幼儿园的校园文化布置，具体内容包含在原有校园文化方案基础上的优化设计和项目深化设计、制作、采购、安装等。供应商需对项目现场整体环境及文化背景进行深入研究，在现有资料基础上根据研究分析对原有校园文化方案进行优化和深化设计，提高园所整体文化氛围及艺术感，完成校园文化的深化设计和布置。
（2）服务期限：50日历天（第一阶段：双方签订合同之日起10日历天内按照采购人要求完成设计、制作方案的修改；第二阶段：经采购人确认后40日历天内完成制作、安装，并通过采购人验收。）
（3）服务质量：一次性验收合格，满足采购人需求。
（4）质保期（免费维护期）：2年，自最终验收合格之日起算。
（5）本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。
（6）本项目标的所属行业：租赁和商务服务业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定。
（7）项目采购预算：135.0609万元。
[bookmark: OLE_LINK2]（8）最高限价：118.6597万元，投标报价高于最高限价的作无效投标处理。

	4
	投标供应商条件：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1、投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好；
2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
3、法定代表人授权代表、项目负责人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；
4、本项目不接受联合体投标。 
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

	5
	资金来源：财政资金

	6
	招标文件获取信息：
1、招标文件获取期限：2026年10月29日至2026年11月5日23:59时止（法定假日除外）。
2、获取方式：江苏省政府采购（苏采云）平台。
3、潜在投标供应商如确定投标，可在“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载招标文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目招标文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
4、投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
5、本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	提疑截止时间：2026年11月6日10时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构；
答疑时间：2026年11月6日17时前，以书面形式或电子邮件形式发送给各获取
招标文件的投标供应商。

	8
	投标有效期：提交投标文件截止之日起90天。

	9
	1、网上投标截止时间：2026年11月23日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
2、网上投标解密时间：2026年11月23日13:30；解密时限：开启解密后30分钟。
3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。
特别提醒：
1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	10
	评审时间：2026年11月23日唱标结束后  
评审地点：无锡市蠡园开发区滴翠路100号B幢1002室

	11
	确定中标单位时间：2026年11月23日评审结束后

	12
	本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本两份。

	13
	采购人：无锡市梁溪区教育局
联系人：韩凯
联系电话：0510-82733960
联系地址：无锡市梁溪区通扬路221号
采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司
联系人：宗继红、王黎明
联系电话：0510-85133566
电子邮件地址：1719467970@qq.com
联系地址：无锡市蠡园开发区滴翠路100号B幢1005室  
邮政编码：214000
有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

	14
	1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载招标文件--将招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
（2）通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。
（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）。
（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
（5）招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。
（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。
（7）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。



二、投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1.招标文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn）在线申请获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次采购招标使用。
（三）招标文件的解释：
1.投标供应商如需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”项规定的时间将电子邮件及书面文件发送至江苏万达工程造价事务所有限公司。
E-mail：1719467970@qq.com 	联系方式：0510-85133566
2.采购人、江苏万达工程造价事务所有限公司将按“投标邀请函”第7项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（4） 招标文件的补充或修正：
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对招标文件进行澄清或修正，江苏万达工程造价事务所有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已获取招标文件的单位，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请招标文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）江苏万达工程造价事务所有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
（五） 投标文件的组成：相应内容上传至投标客户端
1.商务文件部分包括：
1）投标函（格式见附件）；
2）证明文件：
（1）资格、资信证明文件
1.关于资格的声明函；（格式见附件）
2.具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件并签章上传至投标系统（投标供应商如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）；
3.投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
4.投标供应商法定代表人身份证原件扫描件并签章上传至投标系统（身份证应为正、反面）；
5.投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件并签章上传至投标系统（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；
6.投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度审计报告和所附已审财务报告原件扫描件并签章上传至投标系统；
7.投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并签章上传至投标系统；
8.投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并签章上传至投标系统；
9.法定代表人授权代表由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；
10.拟派项目负责人由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，法定代表人担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；
11.承诺书原件扫描件（格式见附件）；
[bookmark: OLE_LINK1]12.投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。
注1：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第6、7、8三项遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。
注2：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。
（2）补充性文件
1.投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如无其他证明材料，可注明“无”）。 
2.对应评分标准所需的其他证明材料。
（1）开标一览表（格式见附件）；
（2）分项报价表（格式见附件）；
（3）拟投入本项目的人员一览表（格式见附件）；
（4）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）。
2、技术文件部分（根据评分标准自行编制，格式自拟）
（六）投标文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
7.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
8.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
9.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。
10.投标费用自理。
11.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。
（七）投标报价说明： 
1.投标供应商的报价应是在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件要求和服务范围的全部费用。
2.总报价应包括全部标的物、辅助材料、设计、原材料及生产制造、维护、人工、机械、相关手续费、主件、标准附件、备品备件、易损件、专用工具、成品保护、服务费及政策性文件规定及风险等全部费用（包括设备及附件备件制造费、包装费、运输费、卸车费、保管费、安装费、调试、技术服务、检验费、垃圾清扫费、验收费（含第三方验收）及其他附带服务的费用、保险、管理费、措施费、规费、利润、税金以及质保期内的售后服务及其他相关费用等全部费用）。
3.投标供应商应当充分考虑服务期内所有可能影响的因素，一旦投标结束最终成交，除采购人要求外，单价不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。
4.为深入贯彻落实《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件精神，持续优化全省政府采购营商环境，强化政府采购异常低价审查，实现优质优价采购目标，现就推动解决政府采购异常低价问题相关工作通知如下：
采购人应在招标文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；
2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在一小时内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
（八）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1．电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
2．电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3．投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4．不具备招标文件中规定的资格要求的；
5．报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；
6．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
7．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
8．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
9．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
10．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
11．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
12．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
13．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
14．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
15．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
16．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
17．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
18．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；
19．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
20．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
21．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
22．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
23．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
24．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
25．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
26．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
27．不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
28.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；
29.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
30.启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的。
（九） 开标、评标：
1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
3.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。
5.投标文件的审查
(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
6.评标程序
评标工作由江苏万达工程造价事务所有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
C.未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
D.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
E.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
7.评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
6.评分标准
6.1落实政府采购政策的价格调整
6.1.1.小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”为专门面向中小企业，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。
6.1.2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.1.2.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
6.1.2.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元
6.2评分项目及总分（总分100分）
（1）价格                           30分
（2）投标供应商综合评价             15分
（3）技术文件                       55分
 一、商务文件（50分）
（1）价格（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
备注：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）中相关内容：
（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（2）投标供应商评价（15分）
1）类似业绩（4分）：投标供应商自2023年1月1日以来，具有同类项目业绩的，有1个得2分，本项最高得4分。（业绩时间以合同签订时间为准，提供合同原件扫描件签章上传至投标系统，不提供不得分）
[bookmark: _Hlk66827349]2）售后服务响应时间（5分）：投标供应商售后服务响应时间承诺在2小时内响应的，得5分；承诺在4小时内响应的，得3分。承诺内容包含但不限于上述内容，承诺书格式自拟，提供承诺书，不提供或提供不符合要求均不得分。本项最高得5分。
[bookmark: OLE_LINK4]3）拟投入本项目的人员配置（6分）：拟投入本项目的人员具有设计学相关专业专科（含）以上学历的，每有1人得2分，最高得6分。专业类别以毕业证书上的专业为准。（提供毕业证书、劳动合同、法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为上述人员缴纳社会保险证明，上述资料原件扫描件签章并上传至投标系统，不提供或提供不全不得分）
上述人员需在投标文件“投标供应商拟投入本项目人员一览表”一一列明，并提供毕业证书、劳动合同、投标供应商为上述人员缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明原件的扫描件。不提供或提供不符合要求的不得分。
二、技术文件（55分）
1）原方案优化设计（20分）：投标供应商须根据原建筑平面图、立面图、效果图、采购需求等在充分调研、取材的基础上对原校园文化设计方案的可优化项进行编制及设计并深化布置方案。投标供应商应提供完整、合理且符合不同功能区域主题的优化设计方案，内容包括但不限于：室外、屋顶种植体验区、门厅、教室、过道、导视、楼梯墙面等。从以下几个方面展开说明：
①项目整体性规划理念（5分）
②功能特性（5分）
③美观性（5分）
④与现有环境的有机结合（5分）
上述每一项优化方案对需求理解充分，有合理架构、主题鲜明、内容充实完整，内容与学校环境协调，切实可行且满足采购需求的，得5分；优化方案完整清晰、对需求理解有一定偏差，可操作性一般，得4分；设计深化不完整、对需求理解有较大偏差，少部分具有可操作性得2分；本项内容未进行阐述或完全不满足采购需求的不得分。
2）项目总体可行性实施方案（15分）：匹配现有室内装修图纸，
①针对项目布置内容的尺寸、材质、工艺等进行说明（5分）；
②综合考虑材料的安全性、耐用性、环保性、美观性、安装方式的合理性（5分）；
③结合场地现有情况具有落地可行性，提供各项具体、规范内容（5分）。
上述每一项内容达标准确、合理、描述详细、切实可行有效，且满足采购需求得5分；表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达得4分；内容空泛，针对性一般得2分；本项内容未进行阐述或完全不满足采购需求的不得分。
3）服务方案（20分）
①选材及制作工艺流程（4分）；
②安装保障方案（4分）；
③质量保证措施（4分）；
④环境保护及安全保证措施（4分）；
⑤售后服务承诺（4分）。
上述每一项内容详实、需求贴合度高且条理清晰的，得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的，得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，得1分；每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
评委一般按照上述评分要求及投标技术文件实际内容酌情评分。（取所有评委打分分值的平均值）评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十）定标：
1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标投标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
 2.中标公示结束后，江苏万达工程造价事务所有限公司将向中标供应商发出中标通知书。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，招标任务取消。
（十二）中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取中标的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
    投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1.采购人委托代建公司“江苏古运河投资集团有限公司”全权负责本项目的合同签订、实施全过程，代建公司应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，在江苏万达工程造价事务所有限公司就实质性条款见证后，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏万达工程造价事务所有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
2.江苏万达工程造价事务所有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十四）政府采购信用担保：
政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。
1.履约担保。
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。
2.融资担保。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在“江苏省政府采购（苏采云）平台”凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。
成交、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。无锡市政府采购合同融资政策告知函（详见附件）。
采购代理机构应在“中标通知书”中增加“政采贷”合同融资政策宣传条款，并将《无锡市政府采购合同融资政策告知函》作为“中标（成交）通知书”附件一同发给中标供应商。
[bookmark: _Hlk62744624]3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。
4.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
（十五）电子履约保函
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下： 
一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。 
二、“政府采购电子履约保函（保险）平台”通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。 
三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。 
四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。
五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”,具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。
（十六）采购代理服务费：
本项目采购代理服务费由中标人支付，采购代理费按照差额定率累进法计算，以中标价为基数，按下列费率打7折计取：100万元以下1.5%,100万-500万0.8%。
（十七）其他：
招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。
（十八）其他政策要求：
一、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
二、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
三、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
四、履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。



附件：
(一)政府采购履约担保函（格式）                                                            
 编号：
政府采购履约担保函
                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年   月   日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                          。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。                                 
保证人：（公章）
                                                     年     月     日



（二）无锡市政府采购合同融资政策告知函（格式）
无锡市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


三、采购需求
一、项目简介：
1.项目名称：2022年无锡市梁溪区幼儿园新建工程（虹桥下规划幼儿园项目）校园文化建设。
2.项目地点：无锡市梁溪区虹桥下规划幼儿园
3.项目概况：本项目为无锡市梁溪区虹桥下规划幼儿园的校园文化布置，具体内容包含在原有校园文化方案基础上的优化设计和项目深化设计、制作、采购、安装等。供应商需对项目现场整体环境及文化背景进行深入研究，在现有资料基础上根据研究分析对原有校园文化方案进行优化和深化设计，提高园所整体文化氛围及艺术感，完成校园文化的深化设计和布置。
4.服务期限：50日历天（第一阶段：双方签订合同之日起10日历天内按照采购人要求完成设计、制作方案的修改；第二阶段：经采购人确认后40日历天内完成制作、安装，并通过采购人验收。）
5.质量标准：符合国家、行业合格标准，满足采购人使用功能要求，并保证一次性验收合格；
6.免费维护期：2年，自最终验收合格之日起算。
7.安全要求：制定明确的作业流程与规范，确保作业人员及他人人身安全。
8.付款方式：本项目结算方式采用固定单价。合同签订生效后，采购人支付签约合同价的10%为预付款，验收后付至签约合同总价的60%，审计完成后付至按合同单价及实际供货量结算金额的100%。注：上述款项均不计息。中标供应商应于每次付款前向采购人提供对应金额符合采购人财务要求的增值税发票，否则采购人有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。
二、具体服务内容及要求
本项目项目名称为 2022年无锡市梁溪区幼儿园新建工程（虹桥下规划幼儿园项目）校园文化建设 项目，具体要求如下：
1.优化设计要求（投标供应商须依照图纸清单载明的规格、材质、功能等要求进行设计，效果图图纸详见附件）
（1）学校核心理念是学校文化在意识形态领域的具体呈现，是学校运作与发展规划的原动力和实施基础，也是学校文化设计的核心和灵魂。结合我校作为新建学校和老校分校区的属性，传承老校文化理念核心的同时，结合新环境、新使命，融入地域特色，凝练校园文化核心理念，体现学校的立校精神以及教育主张，从而深化塑造学校的整体形象和文化底蕴，引领校园文化整体发展。
（2）户外文化设计，要求和学校理念、视觉系统一脉相承。以学校核心文化为主题，充分结合学校办学思想，整体风格与原有环境有机融合。在局部户外地带，结合现场功能及实际需求进行场景化改造并充分考虑用材选择的安全性与环保性，营造符合校园设计特色，形象鲜明的校园文化系统。
（3）深化完善校园导视系统，整合学校总园视觉元素，同时融入分园地域文化，保持视觉统一性，采用人性化设计，打造既美观、实用又能反映学校特色和文化的导视系统，通过有创意的设计提升校园环境的吸引力，增强校园文化建设和整体形象。
（4）根据学校班级、专用教室、长廊、楼梯等不同空间的功能和特色，紧密结合校园文化理念以及独特的教育理念，进行系统全面的规划与设计，同时注重教育内容与校园环境的融合性，鼓励互动与参与，融入科技与创新元素，强调可持续发展和文化传承。依托原有装饰基础，营造一个充满教育氛围、艺术气息和创新活力的校园文化环境，促进学生全面发展。
2.布置清单及技术要求表
	序号
	内容/名称
	制作要求明细
	尺寸规格
	数量
	单位
	备注

	一
	项目整体策划方案
	
	
	
	

	1
	项目策划方案
	根据学校实际情况，进行主题架构整体策划，文化架构与学校主题相结合，突出校园文化的可操作性(包含VI设计、色彩规划、导视策划设计、整体校园文化规划设计）整体策划方案不少于40p，满足客户需求。
	
	1
	项
	

	二
	室外校园文化
	
	
	
	

	2
	入口景墙园名称不锈钢字
“无锡市梁溪区”
	1、定制金属激光切割文字造型，不锈钢金属围边
2、背部发光，墙面预留电源
3、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用
	长3700-3900mm
高900-1100mm
直径≤30cm
	6
	个
	最终成果需与附件效果图一致

	3
	入口景墙园名称不锈钢字
“******园”
	1、定制金属激光切割文字造型，不锈钢金属围边
2、背部发光，墙面预留电源
3、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用
	长3700-3900mm
高900-1100mm
直径≤60cm
	12
	个
	最终成果需与附件效果图一致

	4
	入口名称墙发光造型
“江南水乡装饰造型”
	1、定制异形金属激光切割造型，不锈钢金属围边
2、背发光，墙面预留电源
3、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用
	长2900-3100mm
高900-1100mm
	1
	组
	最终成果需与附件效果图一致

	5
	入口名称墙发光造型
“发光LOGO”
	1、定制学校主题LOGO发光箱体装置，墙面预留电源
2、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用
	直径550-650mm
	1
	组
	最终成果需与附件效果图一致

	6
	主体外立面发光造型
“江南水乡装饰造型”
	1、定制异形金属激光切割发光造型装置
2、背部发光，墙面预留电源
3、金属工艺1.5mm厚度304不锈钢激光切割、金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、环氧漆防锈处理
4、外立面高空作业，离地高度6米以上
5、详见效果图，单价包含方案深化设计、修改、调整，多次深入安装，辅材等费用
	长19000-21000mm
高3900-4100mm
	60
	m²
	最终成果需与附件效果图一致

	7
	葵园向日葵元素雕塑组①号花型
	1、定制户外玻璃钢坐凳装饰造型
2、详见效果图，单价包含方案深化设计、修改，多次深入安装，辅材等费用
	φ1900-2100mm
	1
	个
	最终成果需与附件效果图一致

	8
	葵园向日葵元素雕塑组②号花型
	1、定制户外玻璃钢坐凳装饰造型
2、详见效果图，单价包含方案深化设计、修改，多次深入安装，辅材等费用
	φ1500-1700mm
	1
	个
	最终成果需与附件效果图一致

	9
	葵园向日葵元素雕塑组③号花型
	1、定制户外玻璃钢坐凳装饰造型
2、详见效果图，单价包含方案深化设计、修改，多次深入安装，辅材等费用
	φ1100-1300mm
	1
	个
	最终成果需与附件效果图一致

	10
	葵园向日葵元素雕塑组④号花型立式
	1、定制户外玻璃钢装饰造型
2、安装下挖预埋件
3、详见效果图，单价包含方案深化设计、修改，多次深入安装，辅材等费用
	φ400-600mm，
高600-1500mm
	5
	个
	最终成果需与附件效果图一致

	11
	入口草坪“葵园”户外立体字雕塑字
	1、定制户外雕塑立体字 不锈钢材质
2、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用
	长800-1000mm
高650-850mm
围边高200-400mm
	2
	个
	最终成果需与附件效果图一致

	12
	葵园“清名桥”装置
	1、80钢结构主架，50支架；金属板材、石材饰面
2、定制户外雕塑装置造型
3、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用
	长2700-2900mm
高700-900mm
	1
	组
	最终成果需与附件效果图一致

	13
	葵园“阿福阿喜”IP雕塑
	1、定制户外雕塑装置造型
2、深化雕塑造型
3、详见效果图，具体图案内容以园方最终需求为准
	高1100-1300mm
	2
	个
	最终成果需与附件效果图一致

	14
	入口洗手池上方“水韵江南”文化墙
造型基础
	1、定制墙面基础、石膏板层次造型墙面，内嵌可发光灯带
2、定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成
3、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长2400-2600mm
高2700-2900mm
	7
	m²
	最终成果需与附件效果图一致

	15
	停车位围墙内侧墙绘
	1、含墙面基础修整及墙绘打底、手工彩绘墙面装饰
2、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用。具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长89000-91000mm
高2900-3100mm
	240
	m²
	

	三
	屋顶种植体验区
	
	
	
	

	16
	墙面-种植区主题墙
	1、墙面基础修整，艺术涂料（墙绘）
2、定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成
3、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用。具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	
	15
	m²
	

	17
	墙绘基础处理
	1、原真石漆墙面批刮2遍外墙腻子，打磨，1底2面，3遍外墙涂料
2、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用。具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	
	50
	m²
	

	18
	种植区创意墙绘
	1、墙绘打底、手工彩绘墙面装饰
2、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用。具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	
	30
	m²
	

	四
	新建教学楼校园文化-门厅
	
	
	
	

	19
	1F门厅主题墙 logo投影灯
	1、定制强光投影灯，顶上预留电源
2、500W，超清4K成像，防水，可旋转
3、投影图案详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用
	
	1
	个
	最终成果需与附件效果图一致

	20
	1F门厅正面主题展墙
	1、定制墙面基础、石膏板造型墙面，内嵌可发光灯带
2、定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成
3、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长6200-6400mm
高2500-2700mm
	16
	m²
	最终成果需与附件效果图一致

	21
	1F门厅正面主题展墙
“向日葵”立体造型
	1、亚克力高精度艺术数码镜像彩印，定制PVC 生态复合造型
2、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长1900-2100mm
高2500-2700mm
	5.1
	m²
	最终成果需与附件效果图一致

	22
	1F门厅右侧墙立体装饰造型
	1、定制墙面基础、石膏板层次造型墙面，内嵌可发光灯带
2、定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成
3、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长6400-6600mm
高2500-2700mm
	16.9
	m²
	

	23
	1F门厅文化墙
	1、定制墙面基础、石膏板层次造型墙面，内嵌可发光灯带
2、定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成
3、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长2400-2600mm
高2700-2900mm
	7
	m²
	

	五
	新建教学楼校园文化-教室、过道
	
	
	
	

	24
	1F电梯口—表情互动墙
	1、定制表情互动装置
2、按照校方要求定制
	长4100-4300mm
高2700-2900mm
单个表情直径：200-300mm
	1
	项
	最终成果需与附件效果图一致

	25
	1F小班互动触摸墙
“无触不在”
	1、定制互动触摸墙
2、按照校方要求定制
	长1900-2100mm
高2700-2900mm
	5.6
	m²
	最终成果需与附件效果图一致

	26
	1F楼梯口墙面
	1、定制宣绒布为底层衬面
2、亚克力高精度艺术数码镜像彩印，定制PVC 生态复合造型
	长2300-2500mm
高2700-2900mm
	6.72
	m²
	

	27
	2F楼梯间—科技游戏板互动墙
	定制壁挂式实木科普器材
	单个互动装置尺寸：长300-500mm
高500-700mm
	12
	块
	最终成果需与附件效果图一致

	28
	2F楼梯间—科技墙墙面布置
	1、定制宣绒布画面打底，定制PVC+亚克力面立体造型
2、墙面基础增加抗污性板材
3、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长7600-7800mm
高2700-2900mm
	21.56
	m²
	

	29
	2F楼梯间墙面-基础、饰面
	1、墙面修整、基膜、墙布铺贴
2、亚克力高精度艺术数码镜像彩印，定制PVC 生态复合造型
3、定制石膏板层次造型，定制调色乳胶漆
	长3700-3900mm
高2700-2900mm
	10.64
	m²
	

	30
	2F楼梯间墙面-亚克力照片展示装置
	1、物料-亚克力照片展示墙，可更换画面
	长2000-2100mm
高1400-1600mm
	1
	组
	最终成果需与附件效果图一致

	31
	2F教室门口过道①号墙
	1、墙面基础修整，艺术涂料（墙绘）
2、定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成
3、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用。具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	墙①长1500-1700mm
墙②长3900-4100mm
墙③长1900-2100mm
高1400-1600mm
	11.4
	m²
	

	32
	2F教室门口过道②号墙
	1、墙面基础修整，艺术涂料（墙绘）
2、定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成
3、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用。具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长5500-5700mm
高1400-1600mm
	8.4
	m²
	

	33
	2F教室门口过道③号墙
	1、墙面基础修整，艺术涂料（墙绘）
2、定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成
3、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用。具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	墙①长1500-1700mm
墙②长2700-2900mm
高1400-1600mm
	6.6
	m²
	

	34
	3F楼梯间墙面
—植物标本翻转装置-不锈钢固定杆
	采购不锈钢固定杆，U型固定上墙
	杆子高度：1200-1400mm
	12
	根
	最终成果需与附件效果图一致

	35
	3F楼梯间墙面
—植物标本翻转装置-亚克力盒
	采购亚克力翻转标本盒子
一根不锈钢固定杆上固定5个亚克力盒子
	长140-160mm
宽140-160mm
高140-160mm
	60
	个
	最终成果需与附件效果图一致

	36
	3F楼梯间墙面
—植物标本翻转装置-实物标本插片
	1、采购植物标本物料，注：不是干花，是标本
2、采购固定标本的辅材物料
	长140-160mm
高140-160mm
	60
	个
	最终成果需与附件效果图一致

	37
	3F楼梯间墙面
—植物标本翻转装置-标本介绍插片
	1、采购植物标本物料，注：不是干花，是标本
2、采购固定标本的辅材物料
	长140-160mm
高140-160mm
	60
	个
	最终成果需与附件效果图一致

	38
	3F楼梯间墙面—植物标本墙面装饰造型
	1、墙面基础修整，艺术涂料（墙绘）
2、定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成
3、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用。具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长3700-3900mm
高2700-2900mm
	10.64
	m²
	最终成果需与附件效果图一致

	39
	3F平台—种子博物馆墙面装置
实木支架：基础板+"U"字实木支架
	1、主体材料采用实木单根支架，原墙面安装基础板
2、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用
	墙面尺寸：
长7900-8100mm
高3300-3500mm
实木支架尺寸（单根）：1400-1600mm
	8
	根
	最终成果需与附件效果图一致

	40
	3F平台—种子博物馆墙面装置
种子样品瓶
	采购140ml环境布置道具瓶
	直径60-70mm，高度65-75mm
	64
	个
	最终成果需与附件效果图一致

	41
	3F平台—种子博物馆墙面装置
种子名称牌
	定制亚克力UV造型牌
	长90-100mm
高30-40mm
	64
	个
	最终成果需与附件效果图一致

	42
	3F平台—种子博物馆墙面种子物料
	采购儿童科普植物学习种子标本
	200-300g每种
	64
	个
	最终成果需与附件效果图一致

	43
	3F平台-种子博物馆墙面装饰造型
	1、墙面基础修整，艺术涂料（墙绘）
2、定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成
3、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用。具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长2300-2500mm
高2600-2800mm
	6.48
	m²
	最终成果需与附件效果图一致

	44
	3F教室门口过道①号墙
	1、墙面基础修整，艺术涂料（墙绘）
2、定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成
3、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用。具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长7600-7800mm
高1400-1600mm
	11.55
	m²
	

	45
	3F教室门口过道②号墙
	1、墙面基础修整，艺术涂料（墙绘）
2、定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成
3、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用。具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长5500-5700mm
高1400-1600mm
	8.4
	m²
	

	46
	3F教室门口过道③号墙
	1、墙面基础修整，艺术涂料（墙绘）
2、定制PVC及亚克力UV+亚克力烤漆雕刻的工艺组成
3、详见效果图，单价包含方案修改、调整，多次深入安装，辅材等费用。具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长4300-4500mm
高1400-1600mm
	6.6
	m²
	

	47
	教室墙面文化布置
	1、定制异形毛毡板上墙
2、每个教室6块毛毡上墙，共12个教室
	长1400-1600mm
高1200-1400mm
异形定制
6块*12个班=72块
	72
	块
	

	48
	教室外走廊-家长园地墙面布置
	1、主体结构毛毡板加实木框
2、定制亚克力立体字
3、异形洞洞板制作，配套栓子和隔板
	长700-800mm
高1400-1600mm
1组/班
	12
	组
	

	六
	改造楼室内校园文化
	
	
	
	

	49
	1F阶梯教室内-教工之家展墙
	1、定制墙面调色乳胶漆，配套2块墙面隔板造型
2、定制洞洞板造型，尺寸：900*高1900mm，配套栓子和隔板
3、定制白板造型，尺寸：2200*1000mm
4、亚克力高精度艺术数码镜像彩印，定制PVC 生态复合造型
	长7700-7900mm
高2500-2700mm
	20.28
	m²
	

	50
	1F阶梯教室内-教工之家展墙 书柜造型
	1、定制木质异形烤漆弧形展示柜
	长1700-1900mm
高700-900mm
	1
	组
	

	51
	保健室墙面装饰
	1、定制配套宣绒布为底层衬面
2、定制立体艺术块料造型布置，主题性立体字
3、定制洞洞板尺寸：1500*550mm，配套栓子和隔板
4、详见效果图，具体图案或文字内容以园方最终需求为准
	长3400-3600mm
高2500-2700mm
	9.1
	m²
	

	52
	1F过道 教师风采立体展墙
	1、定制墙面基础、石膏板层次造型墙面，表面刷涂乳胶漆，内嵌可发光灯带
2、定制磁吸可更换画面，PVC+亚克力立体字
3、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长7500-7700mm
高2500-2700mm
	19.76
	m²
	

	53
	2F过道 幼儿美工作品立体展墙
	1、定制墙面基础、石膏板层次造型墙面，表面刷涂乳胶漆，内嵌可发光灯带
2、定制磁吸可更换画面，PVC+亚克力立体字
3、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长7500-7700mm
高2500-2700mm
	19.76
	m²
	

	54
	2F科发室过道
	1、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布
2、定制立体主题文字
	长6800-6900mm
高1200-1400mm
	8.91
	m²
	

	55
	2F图书室过道
	1、墙面刷基膜人工铺贴定制画面墙布
2、亚克力水晶字字
	长6800-6900mm
高1200-1400mm
	8.91
	m²
	

	56
	2F建构室走廊-乐高墙
	定制墙面基础打底，乐高墙造型饰面，配套积木，木箱
	长6300-6500mm
高1900-2100mm
	12.8
	m²
	最终成果需与附件效果图一致

	57
	2F建构室-小球互动装置
	定制小球互动装置
	长2100-2300mm
高900-1100mm
	1
	项
	最终成果需与附件效果图一致

	58
	2F图书室墙面布置1
	1、墙面刷基膜人工铺贴定制圆形画面宣绒布
2、定制立体主题文字
	圆形直径800-900mm
	3
	个
	

	59
	2F图书室墙面布置2
	1、墙面刷基膜人工铺贴定制异形画面宣绒布
2、定制立体主题文字
	异形造型尺寸：
长1100-1300mm
高1500-1600mm
	1
	个
	

	60
	3F会议室-党建展墙1
	1、亚克力高精度艺术数码镜像彩印，定制PVC 生态复合造型
2、定制石膏板层次造型，定制画面油画布
2、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长7400-7500mm
高2500-2700mm
	20.8
	m²
	

	61
	3F会议室-党建展墙2
	1、定制亚克力高精度艺术数码镜像彩印主题立体字
2、定制磁吸板造型装置，尺寸：2000*800mm*2块
3、定制配套宣绒布为底层衬面
	长7400-7500mm
高1200-1400mm
	9.7
	m²
	

	62
	3F过道  幼儿活动掠影照片立体展墙
	1、定制墙面基础、石膏板层次造型墙面，表面刷涂乳胶漆，内嵌可发光灯带
2、定制磁吸可更换画面，PVC+亚克力立体字
3、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长7500-7600mm
高2500-2700mm
	19.7
	m²
	

	63
	3F康乃馨服务站墙面
	1、定制配套宣绒布为底层衬面
2、亚克力高精度艺术数码镜像彩印，定制PVC 生态复合造型
3、详见效果图，具体图案或文字内容以园方最终需求为准
	长7900-8100mm
高2500-2700mm
	20.8
	m²
	

	64
	3F会计办公室墙面布置
	1、定制可擦拭磁性白板，尺寸范围：2000*1200mm
2、定制洞洞板造型装置，尺寸范围：2000*300mm，配套栓子和隔板
3、配套层板、木棍等配件
4、具体文字内容以园方最终需求为准
	长1900-2100mm
高1100-1300mm白板
长1900-2100mm
高250-350mm洞洞板
	1
	套
	最终成果需与附件效果图一致

	65
	3F财务办公室墙面布置
	1、定制可擦拭磁性白板，尺寸范围：2000*1200mm
2、定制洞洞板造型装置，尺寸范围：2000*300mm，配套栓子和隔板
3、配套层板、木棍等配件
4、具体文字内容以园方最终需求为准
	长1900-2100mm
高1100-1300mm白板
长1900-2100mm
高250-350mm洞洞板
	1
	套
	最终成果需与附件效果图一致

	66
	3F后勤办公室墙面布置
	1、定制可擦拭磁性白板，尺寸范围：2000*1200mm
2、定制洞洞板造型装置，尺寸范围：2000*300mm，配套栓子和隔板
3、配套层板、木棍等配件
4、具体文字内容以园方最终需求为准
	长1900-2100mm
高1100-1300mm白板
长1900-2100mm
高250-350mm洞洞板
	2
	套
	最终成果需与附件效果图一致

	67
	3F督学办公室墙面布置
	1、定制可擦拭磁性白板，尺寸范围：2000*1200mm
2、定制洞洞板造型装置，尺寸范围：2000*300mm，配套栓子和隔板
3、配套层板、木棍等配件
4、具体文字内容以园方最终需求为准
	长1900-2100mm
高1100-1300mm白板
长1900-2100mm
高250-350mm洞洞板
	2
	套
	最终成果需与附件效果图一致

	68
	3F副园长办公室墙面布置
	1、定制可擦拭磁性白板，尺寸范围：2000*1200mm
2、定制洞洞板造型装置，尺寸范围：2000*300mm，配套栓子和隔板
3、配套层板、木棍等配件
4、具体文字内容以园方最终需求为准
	长1900-2100mm
高1100-1300mm白板
长1900-2100mm
高250-350mm洞洞板
	1
	套
	最终成果需与附件效果图一致

	69
	3F园长室墙面布置
	1、名家书法作品+实木画框
真实书法作品，非打印作品
	墙面尺寸：2600-2700mm
高2500-2700mm
	1
	幅
	

	70
	3F洽谈室墙面布置
	1、装饰画+实木画框
按照学校要求定制作画，非打印作品
	墙面尺寸：3400-3600mm
高2500-2700mm
	2
	幅
	

	71
	1F餐厅墙面装饰
	1、定制精标造型雕刻，配套亚克力UV画面饰面
2、主体材料采用亚克力高精度艺术数码镜像彩印，定制 PVC 生态复合造型
	墙面尺寸：4400-4600mm
高2500-2700mm
	5
	幅
	

	72
	“五常法”责任区展板
	1、定制精标造型雕刻，配套亚克力UV画面饰面
2、具体内容由投标供应商根据食堂规范要求进行创作设计
	长500-700mm
高800-1000mm
	5
	块
	

	73
	食品安全管理组织机构网络图
	1、定制精标造型雕刻，配套亚克力UV画面饰面
2、具体内容由投标供应商根据食堂规范要求进行创作设计
	长1400-1600mm
高700-900mm
	1
	块
	

	七
	导视-标牌
	
	
	
	

	74
	家长等候区-信息公示栏（有玻璃罩）
	1、定制金属烤漆造型公告栏，液压杆开启钢化玻璃橱窗
2、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长7500-7700mm
高2300-2500mm
	1
	项
	最终成果需与附件效果图一致

	75
	园所介绍牌（户外）
	1、定制金属烤漆造型介绍牌
2、颜色高温静电喷塑工艺，文字丝印
3、内置龙骨，预埋板安装
4、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	长1900-2100mm
高1400-1600mm
	1
	块
	

	76
	户外导视牌
“功能导视牌”
	1、定制金属烤漆造型导视牌，金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、表面钝化防锈处理
2、颜色高温静电喷塑工艺，文字丝印
3、内置龙骨，预埋板安装
最终按照校方要求实施
	长1100-1300mm
高1400-1600mm
	3
	块
	

	77
	树木标识牌
	1、定制户外不锈钢金属烤漆造型
2、双面亚克力高精度艺术数码镜像彩印
3、定制铁链
	长250-350mm
高250-350mm
	20
	块
	

	78
	爱护花草插牌(绿化区)
	1、定制定制金属烤漆造型导视牌，金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、表面钝化防锈处理
2、颜色高温静电喷塑工艺，文字丝印
3、内置龙骨，预埋板安装
	长550-650mm
高1100-1300mm
	5
	块
	

	79
	停车场立地式指引牌
	1、定制定制金属烤漆造型导视牌，金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、表面钝化防锈处理
2、颜色高温静电喷塑工艺，文字丝印
3、内置龙骨，预埋板安装
	长800-1000mm
高1700-1900mm
	1
	块
	

	80
	种植区—种植区班牌
	1、定制异形金属烤漆造型导视牌，金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、表面钝化防锈处理
2、颜色高温静电喷塑工艺，文字丝印
3、内置龙骨，预埋板安装
	长35-45mm
高900-1100mm
	12
	块
	

	81
	种植区/立式导视牌
	1、定制金属烤漆造型导视牌，金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、表面钝化防锈处理
2、颜色高温静电喷塑工艺，文字丝印
3、内置龙骨，预埋板安装
	长700-900mm
高1700-1900mm
	1
	块
	

	82
	楼梯口导视
	1、定制金属烤漆造型导视牌，金属钣金刨槽折弯、造型氩弧焊接、表面钝化防锈处理
2、颜色高温静电喷塑工艺，亚克力高精度艺术数码镜像彩印
	长1400-1600mm
高1500-1700mm
	6
	块
	

	83
	班牌
	1、金属激光切割造型、表面喷漆
2、正反面亚克力+UV打印
3、磁吸可更换画面
4、膨胀螺丝固定墙体
	长300-400mm
高400-450mm
	15
	块
	

	84
	功能室牌/办公室牌
	1、金属激光切割造型、表面喷漆
2、正反面亚克力+UV打印
3、磁吸可更换画面
4、膨胀螺丝固定墙体
	长300-400mm
高400-450mm
	20
	块
	

	85
	班级卫生间标牌
	1、定制金属烤漆造型导视牌
2、亚克力UV打印
	长80-120mm
高80-120mm
	24
	块
	

	86
	公区卫生间标牌
	1、金属激光切割造型、表面喷漆
2、正反面亚克力+UV打印
3、磁吸可更换画面
4、膨胀螺丝固定墙体
	长300-400mm
高400-450mm
	6
	块
	

	87
	制度板（幼儿园管理、保健室等制度）
	1、定制磁吸可更换亚克力UV画面，配套10mmPVC基础，金属折边
2、具体文字内容以园方最终需求为准
	长500-700mm
高800-1000mm
	15
	个
	

	八
	楼梯
	
	
	
	

	88
	新楼①号主楼梯通道（一）
艺术墙面造型-侧面
	1、定制PVC板，亚克力主题立体字
2、环创墙面布置材料
3、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	
	50
	m²
	

	89
	新楼①号主楼梯通道（一）
艺术墙面造型-转角平台墙面
	1、定制PVC板，亚克力主题立体字
2、环创墙面布置材料
3、定制调色乳胶漆
4、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	
	24
	m²
	

	90
	新楼②号楼梯通道（二）
艺术墙面造型-侧面
	1、定制PVC板，亚克力主题立体字
2、环创墙面布置材料
3、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	
	50
	m²
	

	91
	新楼②号楼梯通道（二）
一楼楼梯下侧艺术墙面造型
	1、定制PVC板，亚克力主题立体字
2、楼梯下侧艺术性布置
3、调色乳胶漆，地贴等展示材料
4、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	
	15
	m²
	

	92
	改造楼③号楼梯通道（三）
艺术墙面造型-侧面
	1、定制PVC板，亚克力主题立体字
2、环创墙面布置材料
3、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	
	50
	m²
	

	93
	改造楼③号楼梯通道（三）
艺术墙面造型-转角平台墙面
	1、定制PVC板，亚克力主题立体字
2、环创墙面布置材料
3、定制宣绒布为底层衬面
4、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	
	24
	m²
	

	94
	改造楼③号楼梯通道（三）
一楼楼梯下侧艺术墙面造型
	1、定制PVC板，亚克力主题立体字
2、楼梯下侧艺术性布置采购
3、定制调色乳胶漆，地贴等展示材料
4、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	
	15
	m²
	

	95
	改造楼④号楼梯通道（四）
艺术墙面造型-侧面
	1、定制PVC板，亚克力主题立体字
2、环创墙面布置材料
3、详见效果图，具体图案或标语或文字内容以园方最终需求为准
	
	50
	m²
	


3.设计及布置要求
（1）在设计阶段，采购人有权合理要求中标供应商对设计方案进行修改完善，中标供应商须积极响应，并及时根据采购人修改意见进行修改完善，经采购人确认后方可进行后续工作。
（2）本项目所用主要材料（材质、规格、厚度等）、颜色、制作工艺均需经采购人确认，认可后方可进行后续工作，否则，由此产生的返工、材料浪费等费用，均由中标供应商自行承担。
（3）在艺术造型阶段，采购人有权组织专家组进行现场考察及修改其制作与安装。艺术造型必须严格按照采购人确认通过的方案进行制作，否则，因未按采购人确认的方案制作而导致的二次艺术造型等费用，均由中标供应商自行承担。
（4）成品铸造的造型应还原精确、不变形、无明显缺陷，成品表面着色达到采购人原设计要求，必须做防腐处理，并须经采购人确认，否则，造成返工或返修的，均由中标供应商负责。
（5）严格按照安装方案要求进行安装，成品定位准确，造型还原不得变形，无明显焊缝，表面平整，与基础或墙体等结合紧密牢固。
（6）中标供应商应在安装前做好落成地的考察与基础制作相关工作。
（7）中标供应商提交的最终设计方案文件应符合有关规定及其他方案、规范、规程及相关法律、法规的要求，并应通过采购人（及采购人委托的专家）的审查，并根据审查意见优化方案。
（8）设计中所有使用的材料质量应达到或高于国家规定标准；使用材料须满足环保要求；
（9）供应商中标后，根据采购人要求，提供的设计方案和制作安装方案需经采购人同意后方可施行，成交总价不增加。
（10）所有安装材料质量必须严格按照国家规范及江苏省、无锡市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。采购人有权对产品质量进行抽样检测和市场询价，若发现产品质量不合格或者承包人虚假报价，有权要求承包人整改；情节严重的，采购人有权终止合同并要求承包人承担相应赔偿。
4.项目实施要求
（1）投标供应商应指定项目负责人与采购人保持联系，及时充分协调项目实施阶段各项工作。
（2）质量验收符合设计文件要求，整体符合采购方要求，采购方进行验收，为确保效果，样图和小样必须经采购方确认后方可生产。
（3）供应商应重视安全生产，要按规定采取安全措施，确保安装安全。安装中发生事故的由供应商承担法律责任及其它相关责任。
（4）供应商应有文明实施措施，注意保护好环境，严格按照道路、交通、城管等相关规定要求实施。
（5）根据效果图提供深化要求和对应清单，材料的颜色和款式等需经校方确认。
5.知识产权事宜
本项目所涉及资料的知识产权属于无锡市梁溪区虹桥下规划幼儿园。若因知识产权发生纠纷时，由投标供应商自行承担。若纠纷对无锡市梁溪区虹桥下规划幼儿园造成损失，有权向投标供应商要求赔偿。
6.售后服务要求
（1）伴随服务：免费质量保证期限按招标文件要求，质保期满后，提供产品最优惠的维修保养及零配件供应价格。
（2）质保期内出现质量问题，接到采购人维修通知后，应以最快速度响应并到达现场，提供免费的人力、部件、上门维修服务。因人为或不可抗力因素造成的故障，在保质期内，采购人可委托中标供应商负责修复，费用根据责任认定由责任方承担。易生锈材质的货物须作防生锈处理，在质保期内一旦出现生锈现象，采购人有权要求中标供应商无偿修复。
（3）验收的相关要求：采购人组成验收小组按相关标准进行验收质量评定，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，由产品所在地质量技术监督部门鉴定，根据“谁提出谁鉴定”原则，鉴定费由责任方承担。
如有产品质量问题，中标供应商须立即通知采购人，并采取一切有效措施减少损失。问题解决，采购人同意后，方能恢复实施。因此造成的工期延误，由中标供应商负责。
中标供应商必须确保项目验收合格。因中标供应商原因导致本项目未能通过验收合格的，中标供应商必须无条件自费返工至项目验收达到合格标准。
（4）维修响应时间：接到报修电话后承诺时间内响应，8小时内赶到报修现场，24小时内修理完毕。
（5）在质保期内，如果货物发生故障，中标供应商需免费修复直至满足货物性能要求，或者免费更换整体或部分有缺陷的组件或材料。如货物经过维修更换部件，则该部件质量保证期自维修后正常工作之日起计算。中标供应商应承诺质保期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用。
[bookmark: _Toc116946334]四、报价要求
[bookmark: _Toc36414916]1.投标供应商的最终报价应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件要求和服务范围的全部费用。
2.本项目为固定单价。供应商应依据采购人相关要求提供完善本项目设计方案及相关资料，投标方案仅作为参考，设计方案必须修改至采购人满意为止，并且不因任何原因增加合同费用。供应商在方案确认后出具正式图纸，且供应商在本项目设计资料及文件中，应当注明有关材料、构配件和设备的规格、型号、性能、价格等技术指标，并要求技术指标具有通用性。供应商应对特殊材料提供材料样板。 
2.投标报价包括全部标的物、辅助材料、设计、原材料及生产制造、维护、人工、机械、相关手续费、主件、标准附件、备品备件、易损件、专用工具、成品保护、服务费及政策性文件规定及风险等全部费用（包括设备及附件备件制造费、包装费、运输费、卸车费、保管费、安装费、调试、技术服务、检验费、垃圾清扫费、验收费（含第三方验收）及其他附带服务的费用、保险、管理费、措施费、规费、利润、税金以及质保期内的售后服务及其他相关费用等全部费用）。
五、其他说明
1.供应商可先到现场踏勘以充分了解现场位置、情况、布局、空间及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
2.质量及验收：符合现行设计规范、规程、规定等，验收情况作为支付价款的依据。
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四、合同书（格式）

采购人：                                    （以下简称为需方）
中标人：                                    （以下简称为供方）
一、项目内容： 本项目为校园文化布置，具体内容包含在原有图纸基础上的优化和深化设计、制作、采购、安装等。供方需对项目现场整体环境及文化背景进行深入研究，在现有资料基础上根据研究分析对原有校园文化方案进行优化和深化设计，提高整体设计氛围及艺术感，完成校园文化的深化设计和布置。
二、中标总金额：         （大写）（含税）；           （小写）（含税）；税率： 6% 。
三、质量和包装要求及验收标准：一次性验收合格，满足需方需求。 
四、服务期：50日历天（第一阶段：双方签订合同之日起10日历天内按照需方要求完成设计、制作方案的修改；第二阶段：经需方确认后40日历天内完成制作、采购、安装，并通过需方验收）。
五、交货地点和方式： 无锡市梁溪区虹桥下规划幼儿园。                   
六、货款支付步骤和办法：本项目结算方式采用固定单价。合同签订生效后，需方支付签约合同价的10%为预付款，验收后付至签约合同总价的60%，审计完成后付至按合同单价及实际供货量结算金额的100%。注：上述款项均不计息。供方应于每次付款前向需方提供对应金额符合需方财务要求的增值税发票，否则需方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。
七、售后服务：2年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。在保修期内，一旦出现损坏，不论原因一律由投标人负责，供方保证在接到通知8小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由供方负责。如供方在接到通知后24小时内没有处理好问题，则视为供方承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间货物的一切质量问题，更换及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供方负责。 
八、违约责任：  按合同条款                                               
九、解决争议的方式：  按合同条款                                                    
十、其它事项：   /                                                                           
十一、合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标价、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十二、合同备案：
合同一式肆份，供、需双方各执贰份。
十三、合同生效：
本合同由供、需乙双方盖章、签字后生效。

需方（采购人）：       （公章）       供方（中标人）：    （公	章）
法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：                
        年      月       日                   年      月       日
                                      供方户名：                          
                                      供方开户银行：                      
                                      供方帐号：                          


见证方：江苏万达工程造价事务所有限公司（盖章）                            
      年     月      日

★.备注：供、需双方必须以本格式文本拟订合同。



合同附件：
1、《一般纳税人/小规模纳税人声明函》（须标明税率，格式自拟）
2、《明细报价表》

合同条款
（根据相关法律规定，以及第一部分格式条款、招标文件确定事项订立）
根据编号          招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次项目相关问题，同意按下列条款规定执行。
（一） 合同内容：需方向供方购买2022年无锡市梁溪区幼儿园新建工程(虹桥下规划幼儿园项目)校园文化建设。
（二） 价格及支付：
1.按此次中标价格执行，合同总标的额为          元（含税），税率 6%  。
2.付款方式：本项目结算方式采用固定单价。合同签订生效后，需方支付签约合同价的10%为预付款，验收后付至签约合同总价的60%，审计完成后付至按合同单价及实际供货量结算金额的100%。注：上述款项均不计息。供方应于每次付款前向需方提供对应金额符合需方财务要求的增值税发票，否则需方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。
（3） 知识产权
本项目所涉及资料的知识产权属于无锡市梁溪区虹桥下规划幼儿园主办单位。若因知识产权发生纠纷时，由供方自行承担。若纠纷对无锡市梁溪区虹桥下规划幼儿园主办单位造成损失，需方有权向供方要求赔偿。
（4） 质量要求与检验：
1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。 
2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。
[bookmark: _Hlk138608453]7.质量标准：符合相关国家标准及招标文件要求和供方投标文件的承诺，由需方组织验收，符合政府规定的相关职能部门验收要求。
质量违约金：由于供方原因一次性验收未达到100%合格，供方须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金。
8. 质量保修责任：
（1）属于保修范围、内容的项目，供方应当在接到保修通知之日8小时内赶到报修现场，24小时内修理完毕。供方不在约定期限内派人保修的，需方可以委托他人修理。
（2）发生紧急事故需抢修的，供方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，供方实施保修。
（4）质量保修完成后，由需方组织验收。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
（五） 交货条件：
1．服务期：50日历天（第一阶段：双方签订合同之日起10日历天内按照需方要求完成设计、制作方案的修改；第二阶段：经需方确认后40日历天内完成制作、采购、安装，并通过需方验收）。
2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。
5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。                    
（六） 设计及安装要求
（1）在设计阶段，需方有权合理要求供方对设计方案进行修改完善，供方须积极响应，并及时根据需方修改意见进行修改完善，经需方确认后方可进行后续工作。
（2）本项目所用主要材料（材质、规格、厚度等）、颜色、制作工艺均需经需方确认，认可后方可进行后续工作，否则，由此产生的返工、材料浪费等费用，均由供方自行承担。
（3）在艺术造型阶段，需方有权组织专家组进行现场考察及修改其制作与施工。艺术造型必须严格按照需方确认通过的方案进行制作，否则，因未按需方确认的方案制作而导致的二次艺术造型等费用，均由供方自行承担。
（4）成品铸造的造型应还原精确、不变形、无明显缺陷，成品表面着色达到需方原设计要求，必须做防腐处理，并须经需方确认，否则，造成返工或返修的，均由供方负责。
（5）严格按照安装方案要求进行安装，成品定位准确，造型还原不得变形，无明显焊缝，表面平整，与基础或墙体等结合紧密牢固。
（6）供方应在安装前做好落成地的考察与基础制作相关工作。
（7）供方提交的最终设计方案文件应符合有关规定及其他方案、规范、规程及相关法律法规的要求，并应通过需方（及需方委托的专家）的审查，并根据审查意见优化方案。
（8）设计中所有使用的材料质量应达到或高于国家规定标准；使用材料须满足环保要求；
（9）中标后，供方根据需方要求，提供的设计方案和制作安装方案需经需方同意后方可施行，成交总价不增加。
（10）所有安装材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、无锡市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。需方有权对产品质量进行抽样检测和市场询价，若发现产品质量不合格或者供方虚假报价，需方有权要求供方整改；情节严重的，需方有权终止合同并要求供方承担相应赔偿。
（七）安装调试及售后服务：
1.  供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.  供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3.  质保期： 2 年（质保期：自本项目验收合格之日起开始起算）。质保期后的货物维护由双方协商再定。
4.  需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
5.  需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。
（八） 违约责任：
1． 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2． 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照2000元/天向需方支付违约金。逾期超过5个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3． 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）
4． 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的20%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
5． 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
6． 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
7． 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
8． 供方须严格按照投标文件提供的承诺书履行职责。若供方未履行或未完全履行承诺，且无正当理由，则视为虚假承诺。需方有权立即终止合同，并要求供方赔偿因此造成的全部损失。
（九） 合同生效及其它：
1． 合同经供需双方代表签字、盖章后生效。
2． 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）。
（1） 向无锡仲裁委员会申请仲裁。
（2） 向需方所在地法院提起诉讼。
3． 本合同项目完成并验收合格后，供方按合同约定时间和要求提供结算报告，由需方委托有资质的审计单位进行结算审核，审计结果由需方和供方确认并经相关部门审核后作为结算依据。供方应无条件接受财政和上级部门组织的审核，审核结果作为决算的最终依据。结算审计方式：如果经审计后的审计核减率低于 5%（含 5%），则审计费用由需方承担；如果经审计后的审计核减率在 5%-8%（含 8%）之间，则由供方单位承担全部审计费用的 50%；如果经审计后的审计核减率超过 8%，则由供方单位承担全部审计费用。如果经审计后的审计核减率在 15%（含 15%）-20%之间，供方单位将审定金额的 1%作为让利。如果经审计后的审计核减率大于 20%（含 20%）的，供方单位将审定金额的 2%作为让利。项目竣工后90天内承包人上报完整的结算资料。结算资料包括结算承诺书、送审资料清单、结算汇总表、项目结算书、供货清单、各项结算调整的内容和依据。结算审计过程中，不再增加任何结算资料，送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。竣工验收90天内，应完成结算审计报审工作，90天内未完成送审，每超出送审时间30天处以一万元人民币处罚，以此类推，未满30天按30天计算，罚金在审计结算中予以扣除，供方需对送审资料真实性、完整性、准确性负责，送审后所有漏报事项均作为让利，不得重新送审。
4． 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
5． 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
6． 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。


五、附件（投标文件格式）
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政府采购编号： 
采购项目名称：
投标供应商：

二〇    年  月  日
[bookmark: 校园网系统报价和服务承诺表（格式）][bookmark: （报价人）法定代表人授权书（格式）]
（一）投标函（格式）
投标函
致江苏万达工程造价事务所有限公司：
我方收到贵方JSZC-320213-JSWD-G2026-0038招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供江苏万达工程造价事务所有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        
投标人名称（盖章）：
（二）开标一览表（格式）

                              开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）：                          采购编号：
	项目名称
	

	项目总报价
（人民币）（含税）
	大写：

小写：       元

	服务期限
	

	服务质量
	

	质保期（免费维护期）
	

	项目负责人
	



法定代表人或授权代表签字或盖章：                       日期：   年   月   日
填写说明：开标一览表中必须盖章或签字。


（三）分项报价表（格式）
分项报价表
项目编号：JSZC-320213-JSWD-G2026-0038 
	序号
	名称
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	2
	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %


投标人名称（盖章）：
 
注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏万达工程造价事务所有限公司有权将相关内容进行公示。
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写。
（3）表格不够可自行延长。
（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（四）承诺书（格式）

承诺书一
（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次              （项目名称）进行投标。
     我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    (一)具有独立承担民事责任的能力；
    (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    (五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    (六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。
注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：                       （采购人名称）
我公司（单位）具有履行合同的能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。
我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。


投标供应商：（盖章）  
法定代表人签名或盖章：          
                   年    月    日

（五）法定代表人授权委托书（格式）
法定代表人授权委托书
我公司（单位）针对JSZC-320213-JSWD-G2026-0038项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：     ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。

授权日期：    年    月    日               投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        

说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。
（3） 投标人为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。


（六）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：
    日期：


江苏万达工程造价事务所有限公司：
我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我公司愿针对本项目（采购编号：         ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。




                                   投标供应商（盖章）：
　　　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
                                   年     月     日












[bookmark: _Toc231463955]

（七）拟投入本项目的人员一览表（格式）

拟投入本项目的人员一览表
	序 号
	姓 名
	年 龄
	性 别
	学 历
	在本项目拟任
职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：表格不够可自行添加。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：







（八）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

 

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：1、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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（九）残疾人福利性单位声明函（格式）


残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

















（十）关于符合本国产品标准的声明函（格式）

关于符合本国产品标准的声明函
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年  月  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

（十一）技术文件部分（根据评分标准自行编制，格式自拟）



