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[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]第一部分  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK6]受[启东市应急管理局]的委托，启东市公共资源交易中心就[启东市“九小场所”智能感烟火灾探测在线监测预警项目]（项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0053）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
[启东市“九小场所”智能感烟火灾探测在线监测预警项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0053
项目名称：启东市“九小场所”智能感烟火灾探测在线监测预警项目
项目类型：货物
所属行业：工业
预算金额：450万元
最高限价：450万元
采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。
本项目是否接受联合体投标：是。
本项目是否接受分包：否。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。
[bookmark: _Hlk212714035]3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（2）供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质（在有效期内）；
（3）符合中华人民共和国应急管理部令（第7号）社会消防技术服务管理规定并完成从业备案，在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）中可查询，服务类型包含“消防设施维护保养检测”；
（4）本项目接受联合体投标。如为联合体投标，联合体成员不得超过2家。联合体投标时应签订联合体协议（格式自拟），协议中须明确联合体牵头单位，联合体各成员单位应在联合体协议中约定好各自分工，同时应明确由联合体牵头单位主要负责项目的投标管理及中标后的一切事宜，联合体成员做好配合工作。申请人为联合体的，其联合体成员不得再单独投标或与其他单位组建新的联合体申请人同时参与本项目的投标。
三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）
方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年10月29日9点00分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等：本项目须提供系统演示，具体要求详见商务技术分评审项目第6点。注：供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：启东市应急管理局
地  址：江苏省南通市启东市世纪大道1288号科技楼7F
联系人：宋先生
联系方式：15689630119
2.采购代理机构
名  称：启东市公共资源交易中心
地  址：启东市金桥路199号
联系方式：0513-83340291
3.软件技术支持
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806



第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]3.招标文件的修改
3.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
3.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。投标人按“第五部分 投标文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写投标文件。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4.分项报价明细表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]4.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价明细表。
4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670486]5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表
5.1投标人需按招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。
5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]6.投标函和开标一览表
6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
6.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]7.投标有效期
7.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
8.投标有效期的延长
8.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]1.投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]1.1投标人应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。
2.投标截止日期
2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]3.投标文件的拒收
3.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]4.投标文件的撤回和修改
4.1投标文件的撤回
4.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]1开标
1.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
1.2开标仪式由交易中心组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。
1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]2评标委员会
2.1开标后，交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。
3.4交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他投标材料的响应）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]6.1无效投标条款
6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第① 项至第④ 项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）
6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
[bookmark: _Hlk236640092]6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询标书制作设备Mac地址、标书制作客户端唯一标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开评标无法继续进行的。
6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。
1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。
交易中心政府采购项目质疑受理部门为政府采购股，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3中标通知书
3.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。



第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
项目需求内容：
一、采购内容
	序号
	名称
	产品
	单位
	数量
	备注

	1
	独立式光电感烟火灾探测报警器
	技术参数：
一、参数要求
1.工作原理：光电式
2.静态电流：≤15 μA
3.报警电流：≤50 mA
4.本地报警方式：声、光报警
5.报警音量：≥85 dB@3 m（A计权） 
6.供电电压：DC 3 V
7.电池容量：≥2600 mAh
8.通讯方式：4G
9.使用环境：温度：-10 ℃～55 ℃；相对湿度：≤95% 
10.外壳材质：PC+ABS 
二、技术要求
1.独立式感烟火灾探测报警器
2.采用双光感知技术，支持烟雾实时检测和报警，并支持报警信息上传。
3.支持本地85dB高分贝报警音。
4.支持4G（CAT1）通讯方式。
5.支持环境温湿度感知。
6.支持红外遥控器消音。
7.支持迷宫外壳盖便捷拆卸，具有迷宫自助清洁模式，辅助清洁指示。
8.高性能锂金属电池供电，可更换。
9.设备带有多种故障报警功能，包含低电压报警、防拆报警、迷宫污染报警、蜂鸣器故障报警。
10.设备带有自检功能，检查设备部件是否能够正常工作。
11.设备质保5年（自最终验收合格之日起计）。
★12.产品需符合GB 20517-2025《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得型式试验报告（提供国家认可的第三方检测检验机构出具的型式试验报告扫描件，如未提供，视为无效响应）
★13.产品需符合GB 20517-2025《独立式感烟火灾探测报警器》要求，取得中国国家强制性产品认证证书。（提供中国国家强制性产品认证证书扫描件，如未提供，视为无效响应）
★14.产品需获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证。（提供无线电发射设备型号核准证和进网许可证扫描件，如未提供，视为无效响应）
15.产品具有有效期内产品责任险。
▲16.设备应具有红外光/蓝光信号发射管、光信号接收管、温湿度传感器和红外遥控接收管等内部传感器。（提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告扫描件）
17.在距设备正前方3m处，设备蜂鸣器的声压级应大于等于85dB（A计权）。
18.处于烟雾报警状态时，设备应支持通过平台端远程下发指令进行烟雾报警复位。
19.设备应支持监测周围室内环境的温度和湿度，并定时自动上报至平台端。
▲20.设备支持4G网络无线通讯，可以插入移动/电信/联通/广电 4G SIM卡后接入运营商的物联网设备管理平台（提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告扫描件）
▲21.入网注册指示功能试验：启动4G网络注册后，设备应给出蜂鸣器鸣叫、指示灯闪烁的交互指示。当入网注册失败时，设备应给出指示灯红色指示，及不同的注册失败原因对应的蜂鸣器长鸣一声、三声、五声。当入网注册成功时，设备应给出蜂鸣器鸣叫2次，指示灯绿色熄灭的指示。（提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告扫描件）
▲22.一致性试验响应阈值大于0.324dB/m；（提供国家认可的第三方检测检验机构出具的型式试验报告扫描件）
▲23.设备应具备模拟报警功能，通过触发设备按键的方式模拟烟雾报警，实现快捷的报警模拟，便于现场人员维护和调试时验证整个链路的通畅性和功能效果。（提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告扫描件）
▲24.设备支持设置禁用和解除禁用，当设备禁用启动后，设备应不再进行烟雾探测（提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告扫描件）
▲25.设备应支持通过平台端远程控制对设备参数进行配置设备，其中参数应包括上报间隔、重发次数、心跳周期、算法灵敏度等。（提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告扫描件）
▲26.设备应支持通过串口读取设备内部数据，其中数据应包括SN号、软件版本号、硬件版本号、底噪、报警阈值、电池电量、环境温湿度值、报警事件。（提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告扫描件）
▲27.设备信息查询功能：设备应支持通过平台端查询初次安装时的环境底噪、当前的环境底噪、报警时的烟雾阈值、报警时的温度值、报警时的湿度值。设备应支持通过平台端查询ICCID、IMEI、电池电量、环境温度、湿度、水汽浓度、迷宫污染指数。（提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告扫描件）
▲28.设备应具有可拆卸的迷宫外壳，应支持对迷宫进行检测，并给出自助清洁提示。（提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告扫描件）
29.设备应具备抗水汽干扰功能，放置在25℃、RH99%的环境下，持续4h；试验期间无误报情况发生。此后保持以上温湿度环境，注入烟雾，设备发生报警。
▲30.设备应装配网眼最大尺寸不大于0.5mm的网织品，可预防昆虫进入。（提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告扫描件）
▲31.烟感的报警阈值范围在0.3dB/m~0.4dB/m（提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告扫描件）
▲32.设备应具备欠压报警功能；当电池电量低于预设值时（电池欠压值默认为2.65V），设备应产生蜂鸣器短促鸣叫、指示灯闪烁的报警，并上报至手机APP端与平台端（提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检验报告扫描件）
33.需提供对应烟感厂家物联网平台，供数据对接。
	个
	22636
	含5年物联卡通讯服务费
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	独立式感温火灾探测报警器
	技术参数：
一、参数要求
1.通讯方式：4G
2.工作原理：热敏电阻
3.本地报警方式：声、光报警
4.静态电流：≤ 15 µA
5.电池容量：DC 3 V，锂电池 CR123A（2pcs），3200mAh
6.报警音量：45 dB~75 dB@3 m（A计权）
7.报警电流：≤ 50mA
8.使用环境：温度：-10 °C~ 55 °C
9.相对湿度：≤ 95%
10.执行标准：GB 30122-2013
二、技术要求
1.支持定温报警：室内环境温度，大于57℃报警。
2.支持差温报警：室内环境空气温度变化约≥ 10 ℃/min报警。
3.支持蜂鸣报警，声压45 dB~75 dB@3 m（A计权）。
4.锂电池供电。
5.支持设备自检功能。
6.支持信号强度查询，部署安装便捷。
7.支持本地/远程消音功能。
8.支持低电压报警、防拆报警、传感器故障等检测功能。
9.设备质保5年（自最终验收合格之日起计）。
10.需提供对应温感厂家物联网平台，供数据对接。
	个
	1500
	含5年物联卡通讯服务费。备注：在“九小场所”中特殊场合（如餐饮后厨等场景）使用

	3
	云平台
	一、Web端系统
1.首页展示
[bookmark: OLE_LINK2]（1）呈现本辖区或单位（各级监管部门/运营服务单位）的实时报警、故障、隐患、离线事件数据，以及最近发生的警情。
（2）呈现本辖区或单位各类事件的处置情况，包括本月报警数量、已处置数量、报警处置率、遗留隐患数量、超期隐患数量、隐患处置率等。
（3）呈现本辖区或单位的消防安全指数评分、安全等级以及近30日安全指数曲线。
（4）本辖区或单位物联网设备运行情况，包括设备总数、各类设备占比，以及物联网设备在线率。
[bookmark: OLE_LINK8]（5）可按近7天、近30天、近半年呈现本辖区或单位报警、故障、隐患事件的趋势分析曲线。
（6）本辖区或单位本月报警时段分布。
（7）可大屏展示监管区域内GIS地图，并能显示辖区或单位所有“九小场所”位置信息。
（8）GIS数据采集及平台可视化：采集“九小场所”所在区域的地理信息数据，作为平台底图；精确标定每一台智能感烟探测器的安装位置，实现设备分布、在线状态、报警信息的“一张图”展示。
2.事件中心
（1）实时监测
[bookmark: OLE_LINK10]实时监测可切换报警、故障、隐患、离线信息。可切换企业或“九小场所”，实时监测显示报警事件“九小场所”、归属单位、报警类型、设备类型、平台接受时间、设备最新上报信息时间信息；
故障信息实时故障发生的“九小场所”、归属单位、系统类型、设备类型、故障描述、主机回路、报警时间、平台最新报警时间，查看详情可显示报警信息及设备详细信息，故障描述应包含设备电池欠压、设备分离报警/防拆报警、设备掉电等信息；
隐患显示实时物联网设备、人工发现的隐患清单；
故障显示实时故障发生九小单位、详细信息，查询详情可查询离线实时详细信息、离线时间、设备详细信息，位置信息可查看“九小场所”位置GIS地图位置。
（2）事件处置
①报警信息包含平台接受报警时间、“九小场所”名称、设备类型、设备位置、归属单位、处置状态信息。可查看详情查看报警信息详情及处置记录，详情可查看已处置记录可通过详情查询完整报警信息及处置记录，报警信息包含设备信息及记录最新报警实时数据，实时显示烟雾浓度值或温度数值；切换处置记录应该包含报警接受时间，自动电话告警时间及联系人详细信息，短信告警记录，现场核警记录包含核警结果、误报原因、核警人员信息，联系电话、核警时间、现场照片。
[bookmark: OLE_LINK11]②故障信息来源分别为物联网监测、人工上报、核警转故障，故障信息显示故障发生设备所在的“九小场所”、归属单位、系统类型、设备类型、故障描述、主机回路、报警时间、平台最新报警时间，查看详情可显示报警信息及设备信息，故障描述应包含设备电池欠压、设备分离报警/防拆报警、设备掉电等信息。
③隐患信息来源分别为物联网监测、人工上报、智能视频终端，隐患信息显示隐患所在的“九小场所”、平台最新报警时间、系统类型、设备类型、隐患问题、处置方式、处置状态、是否超期、处置完成时间等信息，点击查看详情可查询隐患详细信息、异常记录及设备信息、处置记录包含故障隐患接受时间，处置方式、处置时间信息。故障设备信息，位置信息可查看故障设备所在GIS地图位置信息或建筑内GIS图位置信息。
3.设备中心
（1）预留接口，中标服务商需提供标准的WEB API接口说明文档，并承诺无条件配合管理方和使用方后续对接数据要求。
（2）查看本辖区或单位设备的台账信息，包括设备的统计信息、基本信息，支持维护设备的报废日期。
（3）支持可视化形式展示本辖区或单位状态信息，支持按照楼栋楼层查看各设备点位图以及实时监测状态，以迅速定位到相关的设备，查看整体的情况。
4.统计分析
（1）支持展示本月报警总数以及每日报警数量； 
（2）支持展示报警分析（报警单位从高到低排）、故障分析（故障数从高到低排）、离线分析（单位离线数从高到低排），并能生成相应报表；
二、手机APP端系统
1.首页展示
一线人员可查看报警、故障、离线。
2.报警
含报警类型，设备位置，报警发生时间等信息，将报警纳入待处置事件，确保闭环。
3.故障
含故障描述，设备位置，故障发生时间等信息，将故障纳入待处置事件，确保闭环。
4.离线
含设备位置，离线发生时间等信息，将离线纳入待处置事件，确保闭环。
三、监测值守系统
监测值守系统为“九小场所”提供实时监测服务，在自动电话告警、信息提示后显示未告警成功，人工干预监测服务。
1.首页
实时监测一张图上展示“九小场所”位置信息，单位在地图上的点的颜色体现了单位实时状态，分别单位有正常、火警、预警、动作、故障、隐患和离线。
2.监测值守
（1）火警处置
九小火警报警详情显示平台接受时间、设备上报时间、项目名称、“九小场所”、设备类型、自动告警状态、免打扰状态、监测值守核警结果、重新核警或详情。重新核警处重新填写火警处置结果，火警报警详情可查询基本信息、处置信息，处置信息包含告警通话录音、核警通话录音，处置跟踪显示告警信息时间、监测值守告警、监测值守核警信息及告警通话录音。
（2）真警研判：通过算法实现对火灾的早期准确识别与预警并红色标注批量烟感报警信息，显示首警发生时间，核警结果。
3.数据分析
通过物联网数据，生成“九小场所”火警报警趋势图、报警单位数量排名、监测值守核警实时情况、监测告警成功数据及占比、火警时段分布图。
四、微信端  
1.设备实时监测：可查看点位设备运行状态；独立烟感等设备火警预警触发后，系统生成告警记录，同步微信消息推送、自动语音电话通知关联人，支持一键联动 119 报警、推送关联人协同处置；
2.多级警情联动派单：管理端下发处置工单，一线人员接单处置、上传现场图片闭环反馈；
3.远程管控：管理端具备设备远程消音功能；
4.告警处置台账：可查询火警、预警全量记录及全过程处置信息。
	套
	1
	3年云平台服务（含烟感温感设备接入、值守软件服务、短信、语音通知）
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	运营中心值守服务
	7*24小时运营中心值守服务，保证任何时间段不得少于2名运营中心现场值守人员。提供本地网格化服务能力，并提供按周、月、季、年度运营分析报告。
一、线上服务：
1.实时监测：设备运行状态实时监测；
2.报警信息电话提醒：发生报警时，系统会自动通过电话、微信、短信及时向用户发出通知提醒；
3.一键报警：当发生火灾时，可以直接点击“119报警”按钮，一键报警；
4.信息联动：管理员可绑定商户家人、物业/微型消防站、网格员等多种角色用户有效联动周边资源，缩短警情处置时间；
5.消防安全报告：将月度、季度、年度的报警、预警及隐患信息按照来源分布、处置情况进行数据展示，并结合各阶段消防安全工作情况给出相关工作建议的智能安全报告；
6.商户信息管理：可自行管理商户的成员，以及成员的账号信息，并可设置商户的告警通知人；
7.人员值班：可制定值班计划、查看值班任务执行情况等；跟踪查看每日值班任务的执行情况，提供查询与值班报告的导出功能；记录值班人员的离岗时间及离岗时长，形成离岗记录。
8.防火巡查：可制定防火巡查计划、查看防火巡查任务执行情况等；可上报巡检巡查中发现的设备设施问题、隐患问题等。
9.24小时监测值守：监测中心在线值守，若超过3分钟不接系统电话、不看消息、不消音，监测中心将人工电话通知）；
10.线上消防安全培训：提供专业的消防安全知识培训，协助各商户客户了解更多消防安全知识，提升消防安全管理技能。
二、线下服务：
1.设备异常处理：主要包括设备离线和故障。
（1）设备离线：中心通知巡检人员进行现场处置。对于商户关门、转租、丢失等问题中心电话沟通并录音；对于现场调试可以解决的设备，中心记入设备离线台账；现场无法调试解决的设备，按照设备故障处置流程进行处理；若是设备质量问题，中心在24小时内进行维修或更换；若是人为损坏由损坏人照价赔偿。
（2）设备故障：发现设备故障，中心6小时内派人员前往现场处置。现场调试可以恢复正常的，记录设备故障维修台账；现场调试无法解决的，按照设备故障处置流程进行处理；若是设备质量问题，中心在24小时内进行维修或更换；若是人为损坏由损坏人照价赔偿。
2.火灾隐患巡查：每月一次、定期到各商铺巡查，发现火灾隐患；
3.商户更新管理：“九小场所”经营商变更、店铺转让等信息的定期确认与更新。
4.现场核警：组建区域网格核警人员团队，在值守中心无法联系到“九小场所”联系人时，通知网格核警人员进行现场核警。
三、值守中心配置
1.场地：监测值守中心（启东范围内）面积至少60平方米（需提供场地租赁协议或产权证并显示面积）；
2.人员：注册消防工程师不少于2人，其中一级注册消防工程师不少于1人；取得消防设施操作员或建（构）筑物消防员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级/四级及以上等级的不少于3人；
3.设施：
显示大屏：配备200英寸以上显示大屏；
台式电脑：配备4台以上台式电脑；
4.线路网络：至少具有1部固定电话、1路100M互联网专线；
5.电源配置：值守中心配备双路电源，1台UPS。
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	服务期限自最终验收合格之日起计


注：报警器安装数量为采购人预估数量，具体数量以现场实际安装为准。 
二、项目内容
1.项目概况及建设周期要求
（1）设备部署与安装（含维护保养检测）：按照采购人要求，对“九小场所”进行烟感安装，做到应装尽装、点位合理、安装规范，联网稳定可靠，安装后统一接入云平台管理。
（2）本项目建设周期：签订合同后，150日历天内完成设备部署与安装、云平台建设，并完成全部报警器设备的接入工作。
（3）设备交货、安装地址：采购人指定地点。
注：如因中标供应商原因延期的，则按延期每天2000元进行扣款，所发生的所有损失由中标供应商承担。
2.告警处置流程
（1）报警触发：烟感报警，信息同步至监测平台，平台提醒值守人员。
（2）初次告警（2分钟内完成）
单点位报警：致电 “九小场所”联系人告知设备、位置，要求现场复核。
多相邻/垂直点位报警：告知高度疑似真警，催促到场核查。
系统操作：对“已通知”留存通话录音。   
（3）二次核警（商户未反馈时）致电询问是否到场、区分真警/误报；如无法联系到“九小场所”联系人时，通知网格核警人员进行现场核警。
误报：询问报警诱因并在系统备注。
真警：通知相关人员到场，核实起火物、火势、有无人员伤亡、是否报119；同步上报启东市消防救援大队，持续跟进直至火情扑灭。   
（4）闭环归档平台勾选警情类型，填写完整备注保存；
每日汇总所有火警，确保每条警情均有处置结果；真警单独填写《真警信息记录表》、撰写处置报告存档。
3.设备运维处置流程
（1）设备故障（设备无法正常工作） 
①值守人员每日导出故障清单，6小时内派人员前往现场处置。
②现场调试恢复：登记《设备故障维修台账》闭环。
③调试无法修复：
●设备质量问题：24小时内维修/更换。
●人为损坏：损坏人承担设备赔偿，同步登记台账。    
（2）设备离线（设备12小时未上线） 
①值守每班导出离线名单，电话联系商户并录音，同步派巡检现场复核，登记《设备离线记录台账》。 
②商户关门、转租、私自拆设备：沟通留存录音，及时告知管理部门，并按拆移机流程处理。
③现场调试恢复：台账记录闭环。 
④无法调试：参照设备故障标准处置，人为损坏损失由“九小场所”自行承担。
（3）设备拆移机（场所装修、搬迁） 
①场所提前告知监测中心或启东市消防救援大队。
②通知人员上门拆装，完整填写《拆移机记录单》留存归档。
（4）平台软件运维 
服务周期内平台免费优化、升级。 
4.日常基础值守配套流程 
（1）监测中心7×24小时值守。
（2）所有告警、维修、离线、拆移工作全程台账记录，资料统一存档，全程留痕可溯源。
（3）每月开展内部服务质量考评，年度接受采购人年度考核。
三、人员配置
1.项目经理（1名）：
（1）总体管控：对项目安全、质量、进度、成本负总责，统筹“安装—调试—验收—运维”全周期管理，确保按期交付并实现“早发现、早报警、早处置”目标。
（2）统筹协调：对接属地关联单位，配置项目资源。
（3）方案决策：主持专项方案审定，把关平台架构选型。
（4）售后体系：建立项目长效服务机制，制定售后响应标准。
2.技术负责人（1名）：
（1）消防技术总控：制定“九小场所”烟感和温感安装方案，确保符合国家标准。
（2）安装技术把关：主持编制施工组织设计及质量计划，进行技术交底，明确探测器安全距离、防干扰等工艺要求。
（3）平台对接技术负责：负责智能探测器与物联网管理平台的数据对接，确保报警信号实时、稳定上传至值守中心。
（4）技术问题处理：深入施工现场，解决安装对接中的技术问题。
（5）培训与档案：组织值守人员系统操作培训，主持竣工资料整理归档。
3.设备安装施工员（1名）：
（1）施工组织：按网格化分区推进安装，合理调配班组，确保规定时限内完成全域覆盖；每日填报进度台账。
（2）工艺落地：指导班组按技术交底进行探测器安装及信号测试，确保安装位置准确、工艺规范。
（3）网络安全保障：负责现场设备网络及安全配置，保障端到云数据传输的安全与稳定性。
（4）材料核验：核验进场探测器3C认证及合格证明，坚持“先检后用”。
4.设备安装质量员（1名）：
（1）质量检验：对探测器安装位置、牢固度、信号在线状态逐点位检查或抽检；不合格工序下发整改单并跟踪闭环。
（2）材料复验：核查进场设备3C认证、型式检验报告及合格证，杜绝不合格产品流入现场。
（3）集成质量管控：把关“探测器—平台”全链路数据传输的可靠性与稳定性。
（4）验收与档案：配合内部预验收及主管单位现场核查；建立“一设备一档案”质量追溯资料。
5.安全管理员（1名）：
（1）安全体系建设：落实安全生产责任制，编制安全专项方案和应急预案，完善双重预防机制。
（2）安全培训：组织安装班组三级安全教育及班前安全会。
（3）施工安全管控：重点管控登高作业、电动工具使用等风险环节，每日巡查并制止违章作业。
（4）隐患治理：发现隐患即时下发整改单，重大隐患有权停工，建立安全管理台账。
6.值守人员：
（1）注册消防工程师不少于2人，其中一级注册消防工程师不少于1人；取得消防设施操作员或建（构）筑物消防员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级/四级及以上等级的不少于3人。
（2）平台值守：7*24小时运营中心值守服务，保证任何时间段不得少于2名运营中心现场值守人员，实时监测烟感、温感等设备在线状态与报警信号。
（3）告警核处：严格执行“预警—核警—处置—反馈”闭环流程。告警弹窗后，在规定时间内电话联系场所负责人或网格人员核实现场情况并系统记录。
（4）应急联动：确认为真实火情后，立即拨打119报警，同步通知关联人。
（5）故障派单：发现探测器离线、故障或低电量报警，通过平台向维护人员派单并跟踪至恢复正常。
（6）台账交接：规范填写《值守日志》《报警处置记录》等台账，严格执行交接班制度，确保记录完整可追溯。
四、其他约定
1.设备数据服务期间存于服务商提供的云端，无数据量限制，设备和服务产生的数据归设备采购人所有，随时可以移交或提供给采购人。
2.数据安全：云平台应满足网络安全等级保护三级。
3.平台权限：各级各类角色账号数量，用户并发数无限制。
4.设备、平台的产权归属：设备在服务期间产权归中标供应商，在服务期满后移交采购人；服务期间所属的平台使用权归采购人，产权仍归平台开发商所有。
五、项目验收
设备初验合格，所有设备部署、安装、调试完毕，系统连续稳定运行正常，达到招标文件规定的全部功能和性能要求后，由供应商书面提出申请，进行项目最终验收。
采购人（可联合第三方）对整个系统进行全面的功能性、符合性及稳定性测试，以验证其完全满足项目需求，因检测发生的一切费用由中标供应商负责。
注：所有货物必须经过采购人确认样品后，方能进行批量供货，若未经采购人确认，私自进场，采购人有权要求撤场。所有产品进场前均须提供产品合格证书、检测报告等必须具备的相关资料。任何一阶段验收若发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招标文件、投标文件不一致等，或系统存在与项目需求不符之处，采购人将向中标供应商签发整改通知书。中标供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，并承担相应费用，整改完成后，验收期将重新计算。如再次不符合要求或逾期，采购人有权认定项目整体验收不合格并单方解除合同，履约保证金不予退还，将相关情况报监管部门处理，中标供应商应赔偿采购人因此产生的全部损失。验收合格的由采购人组织验收小组进行最终验收并签发验收单。
六、报价说明
本项目投标报价中应包括完成本项目所确定的全部采购内容所发生的全部费用，包括但不限于硬件设备费（质保5年，设备含5年物联卡通讯服务费）、运输费、安装调试费、辅材费、设备维保费、软件开发费、系统集成费、设备接入、值守软件服务、保险费、现场勘察、售后服务、税金、利润以及其他一切费用。供应商报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。
七、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四部分 开标和评标”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（二）本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
八、本项目核心产品、主要标的：云平台
九、付款方式
本项目建设全部完成，通过最终验收后付合同价的70%，最终验收合格满1年后付合同价的10%，最终验收合格满2年后付合同价的10%，余款在最终验收合格满三年后付清。乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）
十、履约保证金
1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。
2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
十一、系统演示
供应商须进行系统演示，具体要求详见商务技术分评审项目第6点。系统演示方式为视频录制，供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应。
十二、本项目不接受进口产品投标
十三、合同条款
采购单位（甲方）：                          
中标供应商（乙方）：                          

启东市“九小场所”智能感烟火灾探测在线监测预警项目 以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定                     为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同：
第一条 本合同由合同文本和下列文件组成     
1.招标文件
2.投标文件     
3.中标（成交）通知书     
4.乙方在评标过程中做出的书面澄清或承诺    
5.经双方协商一致的补充协议
第二条 项目内容及合同价
（一）采购内容及合同价：具体详见附件。
注：报警器安装数量为甲方预估数量，具体数量以现场实际安装为准。 
（二）项目内容
1.项目概况及建设周期要求
（1）设备部署与安装（含维护保养检测）：按照甲方要求，对“九小场所”进行烟感安装，做到应装尽装、点位合理、安装规范，联网稳定可靠，安装后统一接入云平台管理。
（2）本项目建设周期：签订合同后，150日历天内完成设备部署与安装、云平台建设，并完成全部报警器设备的接入工作。
（3）设备交货、安装地址：甲方指定地点。
注：如因乙方原因延期的，则按延期每天2000元进行扣款，所发生的所有损失由乙方承担。
2.告警处置流程
（1）报警触发：烟感报警，信息同步至监测平台，平台提醒值守人员。
（2）初次告警（2分钟内完成）
单点位报警：致电 “九小场所”联系人告知设备、位置，要求现场复核。
多相邻/垂直点位报警：告知高度疑似真警，催促到场核查。
系统操作：对“已通知”留存通话录音。   
（3）二次核警（商户未反馈时）致电询问是否到场、区分真警/误报；如无法联系到“九小场所”联系人时，通知网格核警人员进行现场核警。
误报：询问报警诱因并在系统备注。
真警：通知相关人员到场，核实起火物、火势、有无人员伤亡、是否报119；同步上报启东市消防救援大队，持续跟进直至火情扑灭。   
（4）闭环归档平台勾选警情类型，填写完整备注保存；
每日汇总所有火警，确保每条警情均有处置结果；真警单独填写《真警信息记录表》、撰写处置报告存档。
3.设备运维处置流程
（1）设备故障（设备无法正常工作） 
①值守人员每日导出故障清单，6小时内派人员前往现场处置。
②现场调试恢复：登记《设备故障维修台账》闭环。
③调试无法修复：
●设备质量问题：24小时内维修/更换。
●人为损坏：损坏人承担设备赔偿，同步登记台账。    
（2）设备离线（设备12小时未上线） 
①值守每班导出离线名单，电话联系商户并录音，同步派巡检现场复核，登记《设备离线记录台账》。 
②商户关门、转租、私自拆设备：沟通留存录音，及时告知管理部门，并按拆移机流程处理。
③现场调试恢复：台账记录闭环。 
④无法调试：参照设备故障标准处置，人为损坏损失由“九小场所”自行承担。
（3）设备拆移机（场所装修、搬迁） 
①场所提前告知监测中心或启东市消防救援大队。
②通知人员上门拆装，完整填写《拆移机记录单》留存归档。
（4）平台软件运维 
服务周期内平台免费优化、升级。 
4.日常基础值守配套流程 
（1）监测中心7×24小时值守。
（2）所有告警、维修、离线、拆移工作全程台账记录，资料统一存档，全程留痕可溯源。
（3）每月开展内部服务质量考评，年度接受甲方年度考核。
（三）人员配置
1.项目经理（1名）：
（1）总体管控：对项目安全、质量、进度、成本负总责，统筹“安装—调试—验收—运维”全周期管理，确保按期交付并实现“早发现、早报警、早处置”目标。
（2）统筹协调：对接属地关联单位，配置项目资源。
（3）方案决策：主持专项方案审定，把关平台架构选型。
（4）售后体系：建立项目长效服务机制，制定售后响应标准。
2.技术负责人（1名）：
（1）消防技术总控：制定“九小场所”烟感和温感安装方案，确保符合国家标准。
（2）安装技术把关：主持编制施工组织设计及质量计划，进行技术交底，明确探测器安全距离、防干扰等工艺要求。
（3）平台对接技术负责：负责智能探测器与物联网管理平台的数据对接，确保报警信号实时、稳定上传至值守中心。
（4）技术问题处理：深入施工现场，解决安装对接中的技术问题。
（5）培训与档案：组织值守人员系统操作培训，主持竣工资料整理归档。
3.设备安装施工员（1名）：
（1）施工组织：按网格化分区推进安装，合理调配班组，确保规定时限内完成全域覆盖；每日填报进度台账。
（2）工艺落地：指导班组按技术交底进行探测器安装及信号测试，确保安装位置准确、工艺规范。
（3）网络安全保障：负责现场设备网络及安全配置，保障端到云数据传输的安全与稳定性。
（4）材料核验：核验进场探测器3C认证及合格证明，坚持“先检后用”。
4.设备安装质量员（1名）：
（1）质量检验：对探测器安装位置、牢固度、信号在线状态逐点位检查或抽检；不合格工序下发整改单并跟踪闭环。
（2）材料复验：核查进场设备3C认证、型式检验报告及合格证，杜绝不合格产品流入现场。
（3）集成质量管控：把关“探测器—平台”全链路数据传输的可靠性与稳定性。
（4）验收与档案：配合内部预验收及主管单位现场核查；建立“一设备一档案”质量追溯资料。
5.安全管理员（1名）：
（1）安全体系建设：落实安全生产责任制，编制安全专项方案和应急预案，完善双重预防机制。
（2）安全培训：组织安装班组三级安全教育及班前安全会。
（3）施工安全管控：重点管控登高作业、电动工具使用等风险环节，每日巡查并制止违章作业。
（4）隐患治理：发现隐患即时下发整改单，重大隐患有权停工，建立安全管理台账。
6.值守人员：
（1）注册消防工程师不少于2人，其中一级注册消防工程师不少于1人；取得消防设施操作员或建（构）筑物消防员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级/四级及以上等级的不少于3人。
（2）平台值守：7*24小时运营中心值守服务，保证任何时间段不得少于2名运营中心现场值守人员，实时监测烟感、温感等设备在线状态与报警信号。
（3）告警核处：严格执行“预警—核警—处置—反馈”闭环流程。告警弹窗后，在规定时间内电话联系场所负责人或网格人员核实现场情况并系统记录。
（4）应急联动：确认为真实火情后，立即拨打119报警，同步通知关联人。
（5）故障派单：发现探测器离线、故障或低电量报警，通过平台向维护人员派单并跟踪至恢复正常。
（6）台账交接：规范填写《值守日志》《报警处置记录》等台账，严格执行交接班制度，确保记录完整可追溯。
（四）其他约定
1.设备数据服务期间存于服务商提供的云端，无数据量限制，设备和服务产生的数据归设备甲方所有，随时可以移交或提供给甲方。
2.数据安全：云平台应满足网络安全等级保护三级。
3.平台权限：各级各类角色账号数量，用户并发数无限制。
4.设备、平台的产权归属：设备在服务期间产权归乙方，在服务期满后移交甲方；服务期间所属的平台使用权归甲方，产权仍归平台开发商所有。
第三条 项目验收
设备初验合格，所有设备部署、安装、调试完毕，系统连续稳定运行正常，达到招标文件规定的全部功能和性能要求后，由乙方书面提出申请，进行项目最终验收。
甲方（可联合第三方）对整个系统进行全面的功能性、符合性及稳定性测试，以验证其完全满足项目需求，因检测发生的一切费用由乙方负责。
注：所有货物必须经过甲方确认样品后，方能进行批量供货，若未经甲方确认，私自进场，甲方有权要求撤场。所有产品进场前均须提供产品合格证书、检测报告等必须具备的相关资料。任何一阶段验收若发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招标文件、投标文件不一致等，或系统存在与项目需求不符之处，甲方将向乙方签发整改通知书。乙方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，并承担相应费用，整改完成后，验收期将重新计算。如再次不符合要求或逾期，甲方有权认定项目整体验收不合格并单方解除合同，履约保证金不予退还，将相关情况报监管部门处理，乙方应赔偿甲方因此产生的全部损失。验收合格的由甲方组织验收小组进行最终验收并签发验收单。
第四条 履约保证金
1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%（    元），乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。
2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
第五条 付款方式
本项目建设全部完成，通过最终验收后付合同价的70%，最终验收合格满1年后付合同价的10%，最终验收合格满2年后付合同价的10%，余款在最终验收合格满三年后付清。乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定。
第六条 违约责任
1.合同签订后，由于甲方停止项目而终止合同的，甲方应按完成的实际工作量支付项目价款。
2.合同签订后，如乙方擅自未按照合同约定的时间及内容提供设备部署、安装及监测服务的，按延期每日2000元进行扣款。逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，履约保证金不予退还；乙方应自逾期之日起至实际履行完毕或合同解除之日止，按照合同总价款每日千分之一向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。因乙方逾期履约导致甲方不再需要相关服务的，甲方有权解除合同，乙方除承担前述责任外，还应按照合同总价款的5%向甲方支付违约金。
3.乙方提供的货物或服务的质量、承诺、参数要求不符合招标文件及乙方投标文件约定的，甲方有权要求乙方无偿采取补救措施，以达到项目需求。乙方提供的设备或服务不符合合同约定的质量标准、技术参数或招标文件要求的，除按前述约定整改外，甲方有权要求乙方按每一不符合项向甲方支付合同总价款1%的违约金，直至整改合格为止。若整改后仍达不到项目要求，或乙方累计出现2次未按约定处置告警、设备故障逾期未修复、值守人员脱岗等违约情形，或发生1次重大事故或重大影响（重大事故或重大影响包括但不限于造成人员伤亡、重大财产损失、项目核心功能或服务中断、造成重大安全或舆情风险、受到消防、市场监管等主管部门通报批评或处罚，以及其他对甲方工作、生产经营或社会声誉造成重大不利影响的情形。），甲方有权终止本合同，不予退还全部履约保证金，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部直接和间接损失，包括但不限于重新采购差价、运营损失、鉴定费、律师费等；甲方有权依法对乙方提起诉讼索赔。
第七条 知识产权及保密
1.乙方同意并保证尊重任何其他第三方的知识产权及其他合法权益，承诺对其所提供的产品、服务均拥有完全的合法的权利，不会侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，若因本合同所提供的产品、服务或因履行本合同导致侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，所引起的全部责任由乙方承担，如因此而造成甲方损失的，亦由乙方负责赔偿。
2.乙方应对其在签订及履行本合同过程中所知悉的属于甲方或从甲方获取的所有信息内容保密（包括但不限于“九小场所”信息、报警数据、运维数据、项目技术参数、甲方内部管理信息等），未经甲方书面同意，乙方不得将前述获取的信息内容进行复制、摘抄、传达、告知、泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方）接触、知悉，或为自己或他人所使用、利用。乙方不得将前述信息用于任何与履行本合同无关的用途，包括但不限于模型训练、数据商业化分析等。
3.乙方的上述保密义务长期有效，除非上述获取的信息内容已经进入公知领域。
第八条 争议的解决
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下方式（1）解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南通市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁；
第九条 合同未明确事项，经甲、乙双方协商后确定。
第十条 合同生效及其他
1.合同变更：本合同任何条款的修改、补充须经双方协商一致并以书面形式签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 
2.通知与送达：双方确认本合同载明的地址、电话、电子邮箱为有效送达方式。任何一方变更联系方式应提前5日书面通知对方，否则视为未变更。通过EMS寄送文件的，自寄出之日起第三日视为送达；通过电子方式送达的，发送成功即视为送达。
3.本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。如有变动，必须经协商一致后，方可更改。本合同一式六份，甲乙双方各执三份。 

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：         
法定代表人：                      法定代表人：            
委托代理人：                      委托代理人：            
联系电话：                        联系电话：              
开户银行：                        开户银行：
银行账号：                        银行账号：

第四部分  开标和评标
一、开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法，总分值为100分。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的资格条件部分上传对应的材料，投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的符合条件部分上传对应的材料，未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。
（三）商务技术部分：60分
评标委员会对各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
下列序号（5）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品（如有））中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	序号
	评审项目
	评分标准
	分值

	1
	企业综合实力
	1.管理体系认证证书：
供应商具备信息技术服务管理体系认证证书，业务连续性管理体系认证证书，云服务信息安全管理体系认证证书，有1个得1分，本项最高得3分。
注：上述认证证书必须在全国认证认可信息公共服务平台官网可查，投标文件中必须提供在此网站上查验的截图及证书扫描件，否则对应评分项不得分。
	3

	
	
	2.企业认证证书：
供应商具有依据GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》的售后完善程度服务认证证书（认证范围含消防社会化服务），得1分。
注：提供上述认证证书。
	1

	
	
	3.软件著作权证书：
供应商具有“智慧消防”类软件著作权证书的，得1分；具有“消防数据融合”类软件著作权证书的，得1分；具有“位置标定”类软件著作权证书的，得1分。本项最多得3分。
注：提供相关软件著作权证书。
	3

	2
	企业业绩
	供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似智慧监测项目案例的，每提供1个得2分，本项最高得4分。
注：提供中标（成交）通知书、合同及验收证明。
	4

	3
	项目团队成员
	1.项目经理（1名）：
具有高级信息系统项目管理师、高级工程师职称、高级售后服务管理师证书，有1个得0.5分，最高得1.5分。
2.项目技术负责人（1名）：
具有一级注册建造师（注册专业：机电工程）、一级注册消防工程师、消防设施操作员（三级/高级）[或建（构）筑物消防员（三级/高级）]国家职业资格证书的，有1个得0.5分，最高得1.5分。
3.设备安装施工员（1名）：
具有设备安装施工员、CISAW信息安全保障人员（安全运维）证书、网络工程师证书的，有1个得0.5分，最高得1.5分。
4.设备安装质量员（1名）：
具有设备安装质量员、高级系统集成项目管理工程师证书的，有1个得0.5分，最高得1分。
5.安全管理员（1名）：具有注册安全工程师证书的，得0.5分。
注：以上项目团队人员均须提供①人员相关证书；②供应商为上述拟派项目人员缴纳的投标截止时间前当月或前一个月的养老保险缴费证明，供应商如为投标截止时间前一个月内新成立的公司，可以不提交养老保险缴费证明；③一人一岗，不能兼任，每个岗位中同一类证书只能计一次分值。
	6

	4
	技术能力
	1.独立式光电感烟火灾探测报警器及独立式感温火灾探测报警器技术参数响应：
（1）标“★”部分为实质性指标，供应商必须完全满足，不接受任何负偏离，否则按无效投标处理。
注：按项目需求中此项技术参数对应的要求提供证明材料。
（2）加“▲”部分为重点参数，每有一项负偏离扣0.5分；其他技术参数（不加“★”“▲”的技术参数），每有一项负偏离扣0.15分，扣完为止。
注：①加“▲”部分按项目需求中此项技术参数对应的要求提供证明材料，未按要求提供资料或资料无法支持参数内容，视为不得分。②其他技术参数请按照技术部分正负偏离表（格式见附件7）填制。
（3）技术参数中每一条的要求为一项；技术参数中要求提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。
	12

	
	
	2.产品能力：
（1）所投云平台应具备较高的安全性：能提供国家认可的第三方测评机构出具的安全测评报告，测评结论须包括应用安全、数据安全及备份恢复、应用安全漏洞扫描等方面，得1分。
（2）所投云平台具有产品责任险，为保险期内因云平台问题导致的事故损失进行赔偿：能提供保险公司出具的保险凭证扫描件，得1分。
（3）所投云平台厂家具有“消防GIS”类软件著作权证书的，得1分；具有“消防管家”类软件著作权证书的，得1分；具有“消防安全运维”类软件著作权证书的，得1分。
（4）所投独立式光电感烟火灾探测报警器具有效期内的产品责任险，如保险期内因设备问题导致意外事故，每次事故赔偿限额≤4000万元人民币的，得0.5分；7000万元人民币≥每次事故赔偿限额＞4000万元人民币的，得1分；每次事故赔偿限额＞7000万元人民币的，得2分。（提供消防产品责任险凭证扫描件）
注：提供上述相关证明材料。
	7

	5
	项目组织实施方案
	供应商根据本项目实际情况和采购需求的相关要求，阐述对本项目的理解，在此基础上制定本项目组织实施方案（方案内容包括但不限于设备安装、数据接入、平台管理等具体的实施方案，组织架构及进度控制措施，服务质量保证措施，验收方案等）。
项目组织实施方案全面，机制运行系统科学完善、实施方案操作性强、管理精细完整，能高效运营服务的，得8分；
项目组织实施方案全面，机制运行系统完善、实施方案操作性较强、管理完整的，得6分；
项目组织实施方案较全面，机制运行科学较完善，实施方案便于实施的，得4分；
项目组织实施方案较不全面、机制运行系统欠缺、管理方案操作性差、管理实施较混乱的得2分；
未提供不得分。
	8

	6
	系统演示
	1.Web端首页展示：实时报警、故障、离线事件数据、事件处置情况、消防安全指数评分、物联网设备运行情况、趋势分析、报警时段分布。
（1）演示功能完整、效果清晰流畅、业务逻辑准确符合，得3分；
（2）演示功能较完整但有部分缺项、效果较清晰流畅、业务逻辑良好符合，得1.5分；
（3）演示功能不完整缺项较多、效果一般、业务逻辑一般符合，得0.5分；
2.Web端事件中心：实时监测可切换报警、故障等信息。
报警信息包含平台接受报警时间、“九小场所”名称、设备类型、设备位置、归属单位、处置状态信息。可点击查看详情查看报警信息详情及处置记录，详情可查看已处置记录可通过详情查询完整报警信息及处置记录，报警信息包含设备信息及记录最新报警实时数据，实时显示烟雾浓度值或温度数值；切换处置记录应该包含报警接受时间，自动电话告警时间及联系人详细信息，短信告警记录，现场核警记录包含核警结果、误报原因、核警人员信息，联系电话、核警时间、现场照片。点击位置信息查看“九小场所”位置GIS地图位置。
故障信息实时故障发生的“九小场所”、归属单位、系统类型、设备类型、故障描述、主机回路、报警时间、平台最新报警时间，查看详情可显示报警信息及设备详细信息，故障描述应包含设备电池欠压、设备分离报警/防拆报警、设备掉电等信息。
（1）演示功能完整、效果清晰流畅、业务逻辑准确符合，得3分；
（2）演示功能较完整但有部分缺项、效果较清晰流畅、业务逻辑良好符合，得1.5分；
（3）演示功能不完整缺项较多、效果一般、业务逻辑一般符合，得0.5分；
3.监测值守：报警详情显示平台接受时间、设备上报时间、项目名称、“九小场所”、设备类型、自动告警状态、免打扰状态、监测值守核警结果、重新核警或详情。重新核警处重新填写火警处置结果，火警报警详情可查询基本信息、处置信息，处置信息包含告警通话录音、核警通话录音，处置跟踪显示告警信息时间、监测值守告警、监测值守核警信息及告警通话录音。
（1）演示功能完整、效果清晰流畅、业务逻辑准确符合，得3分；
（2）演示功能较完整但有部分缺项、效果较清晰流畅、业务逻辑良好符合，得1.5分；
（3）演示功能不完整缺项较多、效果一般、业务逻辑一般符合，得0.5分；
4.手机APP端：能查看报警、故障、事件处置、消防安全指数。
（1）演示功能完整、效果清晰流畅、业务逻辑准确符合，得3分；
（2）演示功能较完整但有部分缺项、效果较清晰流畅、业务逻辑良好符合，得1.5分；
（3）演示功能不完整缺项较多、效果一般、业务逻辑一般符合，得0.5分；
5.微信端：实时监测支持查看全部地址下的设备实时运行情况；多级联动处理；支持对设备远程消音；警情推送设备报警时，微信推送报警提醒。
（1）演示功能完整、效果清晰流畅、业务逻辑准确符合，得3分；
（2）演示功能较完整但有部分缺项、效果较清晰流畅、业务逻辑良好符合，得1.5分；
（3）演示功能不完整缺项较多、效果一般、业务逻辑一般符合，得0.5分；
	15

	7
	节能环保
	1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。
3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加0.2分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。
	1分



（四）价格部分：40分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
1.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。
3.采购本国产品的支持政策
3.1 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五部分 投标文件格式”的“附件8 分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.3 对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
3.4供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
3.5 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: _Hlk220575971]3.6 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4.对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，评标合计得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。
本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放中标通知书
公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
签订合同时请中标供应商提供1正3副纸质版投标文件至采购人处。

第五部分  投标文件格式
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.投标函（格式见附件5）；
6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
7.开标一览表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]；
8.分项报价明细表（格式见附件8）；
9.中小企业声明函（格式见附件9）；
10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；
11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；
12.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠）


附件1
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


 承诺人名称（加盖公章）：                   
    
                                日期：        年    月    日
附件2
法定代表人身份证明
        先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。
本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。



单位名称（加盖公章）：                 
日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章
     













附件3
法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：                                
授权单位名称（加盖公章）：                                
授权单位法定代表人（签字或盖章）：                  

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章










附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商名称（加盖公章）：                
时间：       年     月     日
附件5
投标函
致：                   （采购人名称）
根据贵方项目编号为                   的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本次投标有关的正式通讯地址为：
地          址：                  
邮          编：                  
电          话：                  
电  子  邮  箱：                  

投标人名称（加盖公章）：                  

日          期：       年   月    日
附件6
商务部分正负偏离表
项目编号：                
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日







附件7
技术部分正负偏离表
项目编号：                    
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日




附件8
分项报价明细表（货物类）
项目编号：                      
投标人名称（加盖公章）：                              年  月  日
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	独立式光电感烟火灾探测报警器
	
	
	
	个
	22636
	
	
	

	2
	独立式感温火灾探测报警器
	
	
	
	个
	1500
	
	
	

	3
	云平台
	
	
	
	套
	1
	
	
	

	4
	运营中心值守服务
	
	
	
	年
	3
	
	
	

	合计
	人民币（大写）： 
	（小写）：¥

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



注：1.投标人必须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等，请各投标人务必按照以上要求填报。
2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



附件9
中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10
残疾人福利性单位声明函（采购包号：**）（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），            项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
                供应商全称（加盖CA电子公章）：
                 日  期：       年   月    日
附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。




注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。












附件12  
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
日期：       年   月    日
         
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
附件13
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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