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南京工业职业技术大学行业领域智能体应用开发实训室采购项目的潜在供应商应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费获取招标文件，并于2026年11月20日14点00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2026-0086
1.2项目名称：南京工业职业技术大学行业领域智能体应用开发实训室采购项目
1.3预算金额：人民币176.00万元
1.4最高限价：人民币176.00万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。
1.5采购需求：南京工业职业技术大学为满足教学实验需要，需采购设备一批。具体内容详见采购文件 第四章 采购需求。
1.6合同履行期限：合同签订生效后，90个日历日内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束。试运行至少1个月，试运行过程中出现问题随时解决处理，试运行正常一个月后出运行报告，验收合格，交付采购人使用。
1.7本项目标的所属行业：详见采购文件 第四章 采购需求。
1.8本项目非专门面向中小企业采购。
1.9本项目不接受进口产品。
1.10本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明;成立不满一年无须提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书加盖公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自投标截止时间前六个月内任意一个月份：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。
2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
3.2地点：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载
3.3方式：采用网上注册登记方式
3.4售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月20日14点00分（北京时间）
4.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：https://jszfcg.jsczt.cn）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。
6.2勘察现场或答疑地点：无。
6.3获取招标文件方式补充：本项目采用网上注册登记方式。
①潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
③“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
⑤采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
⑥请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名称：南京工业职业技术大学 
地址：南京市栖霞区仙林大学城羊山北路1号
联系人：纪老师
联系电话：025-85864066
7.2采购代理机构信息
名 称：南京汇采项目管理有限公司
[bookmark: _GoBack]地　址：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼A座
[bookmark: _Hlk8391416]联系方式：025-86606690
7.3项目联系方式
项目联系人：孙莹、郑吉玉
电　话：025-86606690
邮箱：baoming@huicai.cloud
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1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6进口产品政策
（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.7本国产品支持政策
（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
（2）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：采购公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。
4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；
（3）供应商资格资信证明文件：
1) 第一章采购公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章采购公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章采购公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表（格式见第六章）；
（5）《商务条款偏离表》；
（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；
（7）其它。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。
11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。
13、本项目无需缴纳投标保证金。
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：
招标代理服务费：本次招标，每分包中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理  货物  招标收费基准费率 60 %计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。如计算出的代理服务费低于4000元的，则按4000元收取。收费基数为中标分包预算金额。本项费用无需在投标报价表中单列。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2 评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）或其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求
22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
22.4.3 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
22.4.4 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、其他
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
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本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术响应情况得分高低顺序排列，技术响应情况得分也相等的，由评标委员会投票决定。
	

序号
	评分项目
	评分标准及细则
	分值

	1
	价格分
	1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人的报价为评审基准价，其价格分为满分35分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：
报价得分=(评审基准价/该投标人的报价)× 35分。
	35

	2
	技术响应
	2.1供应商对采购文件“第四章采购需求中二、技术指标及要求”的响应程度：全部响应得33分；标注“▲”项有负偏离的，每项扣2分；其他项有负偏离的，每项扣0.2分，扣完为止。
（“▲”的技术参数响应需提供支撑资料（提供相关证明材料并加盖投标单位公章包括但不限于明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告，自拟无效。若需求中具体参数有明确证明材料要求的，以具体要求为准。），如未附有效支撑材料或者所附的支撑材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。如文件中要求提供证明材料，建议采用箭头、标红、下划线或页码等进行明显标注，方便评委查看。）
	33

	3
	业绩
	3.1投标供应商自2023年01月01日以来（以合同签订日期为准），具有类似项目业绩的（合同至少应当包含核心产品），每提供一个有效业绩得1分，最高得2分。
(投标文件中需提供合同原件扫描件加盖电子公章，否则不得分。如合同中的设备名称与所投产品不一致，需提供设备具有相应功能的证明材料，否则不得分。证明材料如产品彩页或说明书或检测报告等有效证明材料原件扫描件加盖电子公章，承诺类证明材料不予认可)
	2

	4
	履约能力
	4.1履约能力
（1）投标人提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书。每提供一个得1分，最高得2分。（提供证书扫描件或影印件）
（2）所投产品实行“三包”，需要在投标文件中提供中标后能提供原厂商或者不低于原厂商质量的所有保修承诺，风险和费用由中标供应商承担，提供承诺函的得1分。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
	3

	5
	人员资质
	5.1投标人为本项目拟配备的项目负责人（1人）
具有信息系统项目管理师证书、计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试软件评测师证书。每提供一项证书得1.5分，最高得3分，不提供不得分。（须提供人员资质证书及投标人自2026年7月以来任意一个月为其缴纳社保的证明材料，提供扫描件或复印件并加盖投标人公章）
	3

	6
	项目方案
	6.1实施方案
投标人应根据招标文件要求提供项目实施方案，方案包含以下内容：
① 供货进度安排：需明确从合同签订到完成全部供货的各阶段时间节点，并提供具体的时间表或甘特图；
② 配送组织架构：需明确配送团队的人员配置、岗位职责、车辆及设备投入情况，并提供组织架构图；
③ 进度控制措施：需包含进度跟踪方式、报告周期、异常情况处理流程；
④ 风险控制管理：需列出可能影响供货的风险类型，并针对每种风险提供应对预案；
⑤ 质量保障措施：需明确质量标准、检验方法、不合格品处理机制。
评分规则：
上述五项内容均完整提供，且每项内容均具体、可操作，得6分；
缺少上述任一项内容，或某项内容过于笼统，得4分；
缺少上述任两项及以上内容，或所有内容均严重缺失、明显不合理，得2分；
未提供实施方案，得 0分。
	6

	
	
	6.2 验收配合方案
投标人应根据招标文件要求提供项目验收方案，方案包含以下内容：
① 验收配合流程：明确设备安装完成后，供应商配合采购人从提请验收至完成最终验收签字的全部工作步骤，可附流程图或步骤说明；
② 验收指标配合响应：针对本项目各项技术指标，列明供应商配合采购人开展核验、测试的工作方式，可配套提供供应商准备的检查核对样表；
③ 验收资料提交清单：列明验收环节供应商需向采购人提交的全部资料名称，明确资料的来源、编制及提供责任；
④ 供应商验收配合人员安排：明确本项目负责验收配合工作人员的姓名、职务、相关项目经验，提供人员配置表；
⑤ 设备安装过程记录管理：说明安装过程中供应商需要留存的记录内容、记录方式、资料保存期限，以及向采购人提交验收资料前的整理归档要求。
评分规则：
上述五项内容均完整提供，且每项内容具体、可操作，得6分；
缺少上述任一项内容，或某项内容过于笼统，得4分；
缺少上述任两项及以上内容，或所有内容均明显不合理，得2分；
未提供验收方案，得 0分。
	6

	
	
	6.3 售后服务承诺方案
投标人应根据招标文件要求提供售后服务承诺方案，方案包含以下内容：
① 售后服务响应时间：需明确售后服务的联系方式、响应时限、到达现场时间、解决问题的时间承诺；
② 售后服务人员配置：需明确售后服务团队的人员数量、资质、分工及联系方式；
③ 质保期内服务内容：需明确质保期内免费提供的服务项目；
④ 质保期后服务方案：需明确质保期满后的服务提供方式；
⑤ 备品备件清单：需列出常用备品、配件、耗材的名称、品牌、规格型号、单价，并提供价格清单；
⑥ 维修服务明细：需明确维修项目的收费标准或折扣率；
⑦ 技术指导方案：需说明对采购方人员的培训计划以及日常技术支持的渠道。
评分规则：
上述七项内容均完整提供，且每项内容具体、可量化，得6分；
缺少上述任意一项内容，或某项内容过于笼统，得4分；
缺少上述任意两项及以上内容，或所有内容均明显不完整、不具可操作性，得2分；
未提供售后服务承诺方案，得0分。
	6

	
	
	6.4 培训方案
投标人应根据招标文件要求提供培训方案，方案包含以下内容：
① 培训对象：需明确接受培训的人员类别及预计人数；
② 培训内容：需列出具体培训课程或模块，并说明每项内容的教学目标；
③ 培训时间与课时：需明确培训总时长，以及各培训模块的课时分配；
④ 培训方式：需说明培训形式，并提供相应安排；
⑤ 培训材料：需列出将提供的培训资料，并注明是否免费提供及提供份数；
⑥ 培训人员资质：需明确授课人员的姓名、相关认证、从业年限及同类项目培训经验。
评分规则：
上述六项内容均完整提供，且每项内容具体、可量化，得6分；
缺少上述任意一项内容，或某项内容过于笼统，得4分；
缺少上述任意两项及以上内容，或所有内容均明显不完整、不具操作性，得2分；
未提供培训方案，得0分。
	6

	合计
	100




说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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	序号
	产品名称
	数量
	单位
	所属行业

	1
	新一代智能体应用实训基础资源
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	2
	工业多模态智能体机器人（核心产品）
	1
	台
	工业

	3
	智能体基础应用实践案例
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	4
	智能体高级应用实践案例
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	5
	高级智能体应用平台与知识库系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业
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南京工业职业技术大学为满足教学实验需要，需采购如下设备：
[bookmark: OLE_LINK12]项目属性：货物类（项目属性说明：本项目为货物类采购。涉及软件、数字资源、案例资源及平台系统的标的均按成品软件产品、标准化数字资源包或设备配套软件功能进行采购，技术要求描述的是产品既有功能、可配置能力、标准接口和配套资源的交付、部署与使用，不包含委托开发、定制开发、二次开发或按采购人个性化需求另行编程实现的服务。）
[bookmark: _Toc29315][bookmark: _Toc2652][bookmark: _Toc9991]二、技术指标及要求
“▲”的技术参数响应需提供支撑资料（提供相关证明材料并加盖投标单位公章,包括但不限于明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告，自拟无效。若需求中具体参数有明确证明材料要求的，以具体要求为准。），如未附有效支撑材料或者所附的支撑材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。如文件中要求提供证明材料，建议采用箭头、标红、下划线或页码等进行明显标注，方便评委查看。
1. 新一代智能体应用实训基础资源
1.1 工业巡检三维场景资源
资源范围与内容：面向工业智能体巡检、AGV机器人定点作业、多模态识别及综合实训需求，建设并提供不少于3套可独立运行的工业巡检三维虚拟场景。数据与技术要求：
（1）提供不少于3套三维场景资源，包括输电杆塔线路巡检场景1套、配电箱防护棚巡检场景1套、工器具间室内巡检与物资盘点场景1套。每套场景均应能够作为独立教学资源运行，并支持与AGV点位、巡检任务、图像采集及智能体任务进行关联。
（2）每套三维场景应提供1套可直接运行使用的三维虚拟场景资源包及对应场景资源数据，满足实训终端直接启动、加载和展示要求、三维场景应按照实际工业巡检业务结构化制作，场景中的设备、杆塔、配电箱、工器具、物资、标识牌及缺陷对象应具有明确的空间位置和对象关系。
（3）场景应支持设置巡检点位，每套场景不少于2个可配置巡检观察点位，3套场景合计提供不少于6个巡检点位，并可与AGV目标点位建立对应关系。
（4）场景应支持正常状态、异常状态或不同教学状态的展示及切换，能够满足配电箱缺陷查看、杆塔标识检查、工器具巡检、物资盘点等教学任务。
（5）场景中的关键教学对象应具有独立对象名称和状态属性，可供程序识别、切换、定位或调用。三维场景资源应进行模型面数、材质、贴图及加载性能优化，在教学终端环境下能够稳定、流畅运行。
（6）场景应支持全屏或窗口方式运行，显示分辨率应不低于1920×1080。
（7）应提供场景名称、场景编号、巡检点位、场景对象及应用任务等配套资源说明，便于后续与Harness、MCP工具及场景任务编排系统集成。
1.2 工业设备及设施模型资源
资源范围与内容：围绕工业智能体巡检、设备识别、AGV作业及场景搭建需要，提供不少于3类核心工业设备及设施三维模型资源，具体包括：配电箱模型不少于1套、输配电杆塔模型不少于1套、AGV机器人模型不少于1套、共计提供不少于3类核心设备及设施模型资源。数据与技术要求：
（1）每类设备至少提供1套独立三维模型资源，模型应采用通用三维模型格式，能够导入主流三维引擎进行编辑、布置和教学场景配置。
（2）模型应采用统一比例制作，尺寸比例应与实际设备基本一致，避免不同模型组合后出现明显比例失真。模型应具有规范的对象名称、层级关系、中心点和坐标信息，关键部件应可独立选择和调用。模型应配套材质及纹理贴图资源，材质与模型之间的引用关系完整，不得出现大面积材质丢失、贴图错位或模型破面。
（3）配电箱、杆塔等教学重点设备，应将关键检查部位设置为独立对象，支持正常、缺失、损坏或异常状态的场景表现。
（4）AGV机器人模型至少应体现机器人主体、行走底盘、传感/感知区域及上部设备安装区域等基本结构，满足导航、巡检和设备协同教学展示。
（5）工业摄像头模型应体现镜头及安装方向，大屏展示终端模型应具有独立显示区域，便于后续替换教学图片或视频内容。
（6）模型应进行轻量化处理，能够满足多模型同时加载和实时场景运行要求。
1.3 电力工器具模型及识别资源
资源范围与内容：建设面向工器具间智能巡检、物品识别和标准清单核对的电力工器具模型及数据资源，提供不少于27类、27项工器具资源，具体包括：安全带、安全帽、护目镜、断线钳、剥线钳、活口扳手、钢丝钳、锤子、验电笔、卷尺、望远镜、无人机、测距杆、测高仪、温度计、红外热成像仪、紧线器、梯子、万用表、立式围栏、熔丝筒装拆器、登杆器具、纺织手套、绝缘手套、绝缘靴、绝缘鞋、跌落式熔断器操作杆。数据与技术要求：
（1）27类工器具应逐项提供对应三维模型资源，数量不得少于27项，每项资源至少应包含：1套三维模型、1个标准中文名称、1个资源分类、1个唯一资源编号、1组识别参考信息、1条对应标准清单数据。
（2）模型应能够导入三维引擎使用，并支持放置于工器具间虚拟场景中进行位置调整、数量配置和显示隐藏。
（3）工器具外形、尺寸比例及关键外观特征应具有基本辨识度，能够满足摄像头图像采集和多模态模型进行类别识别的教学需求。
（4）系统应能够按照27类标准工具清单进行数据关联，支持至少以下三类基础判断：是否存在、名称是否匹配、是否存在缺失或未识别情况。
（5）每项工器具应能够关联对应图像、识别名称、巡检点位和盘点结果，支持巡检任务结果查询。模型材质和贴图应完整，资源命名规则统一，不得存在重复命名、无法识别或资源引用丢失情况。
1.4 备品备件、耗材及标识模型资源
资源范围与内容：建设面向电力物资盘点、现场巡检及标识识别的备品备件、耗材及标识模型资源，提供不少于33项模型及识别资源，具体包括：BV4导线、从此进出标识牌、低压熔断器配件、出线开关编号牌、出线电缆名称牌、剩余电流断路器试验记录卡、单个熔芯、卷尺、在此工作标识牌、封堵泥、工作服、悬式瓷瓶、拉线警示套管、熔芯、瓷瓶、电杆编号牌、电杆防撞标识、电缆头套管、电缆相色管、白棕绳、相色标志、碟式瓷瓶、禁止合闸警示牌、禁止垂钓标识牌、禁止攀爬标识牌、线夹螺帽、绝缘胶带、配电箱箱门锁、配电箱铭牌、针式瓷瓶、铭牌、锁具、高压危险警示牌。数据与技术要求：
（1）33类资源应逐项提供三维模型或满足场景使用要求的可视化资源，资源总数不得少于33项。
（2）每项资源至少应配置：标准名称、唯一编号、资源类别、所属应用场景、三维模型或图像参考资源、标准清单信息。
（3）三维模型应能够导入三维场景进行独立布置、移动、隐藏和数量配置。
（4）对于瓷瓶、熔芯、绝缘胶带、锁具等实物类资源，应重点体现外观轮廓、材质和类别差异。
（5）对于铭牌、编号牌、记录卡、警示牌等标识类资源，应保证关键文字、图形、颜色及标识内容清晰可见，能够满足近距离查看和图像采集需求。
（6）资源应支持物资盘点中的以下不少于4类数据判断：名称识别、存在性确认、基础数量核对、异常项提示。
（7）应支持将识别结果与标准物资清单进行比较，至少形成：标准物品、识别物品、标准数量、识别数量、差异结果等数据项。
（8）对缺失、数量不符或无法识别的资源，应能够形成异常记录，并关联巡检点位、现场图像和任务执行时间。
（9）所有资源应建立统一的资源编号及分类体系，便于后续增加新的备品备件和物资资源。
1.5 缺陷识别与判定数据资源
资源范围与内容：围绕配电箱智能巡检和缺陷判定实践，建设不少于7类典型缺陷识别与判定数据资源，具体包括：配电箱铭牌缺失、一次接线图缺失、剩余电流断路器试验、记录卡缺失、配电箱内部存在杂物、配电箱箱门未加锁、柜门与配电箱连接线缺失、配电箱柜体接地缺失。数据与技术要求：
（1）每类缺陷应分别建立标准化缺陷数据，7类缺陷均须具有独立的数据定义和判定依据。 每类缺陷至少应包含6项基础属性：缺陷名称、正常状态、异常状态、检查位置、判定依据、对应知识点。 每类缺陷至少配套1组正常状态参考资源和1组异常状态参考资源，7类缺陷合计不少于14组正常/异常对照资源。
（2）缺陷状态应能够与对应三维场景中的配电箱对象建立关联，支持按照教学任务展示正常或异常状态。
（3）多模态模型应能够结合场景图像和对应知识信息，对7类缺陷进行辅助识别和结果判定。
（4）缺陷判定结果至少应记录：任务编号、检查点位、缺陷类型、图像信息、判定结论、执行时间等信息。
（5）缺陷资源应能够与高教知识库中的相关规程、知识点和处理措施建立关联，用于缺陷判断后的知识查询与教学讲解。
2. 工业多模态智能体机器人
▲（1）自主导航：具备自主定位、建图、路径规划与动态避障能力，到点定位精度：平均误差≤2cm、最大误差≤4cm；避障探测能力应覆盖任务安全需要，投标方案可采用激光雷达、视觉、超声/雷达或经论证的等效组合，如采用激光雷达，有效探测距离不小于50m或提供等效安全论证。（需提供产品说明书及系统功能截图）
（2）协调控制：提供开放API/SDK及完整接口文档，支持HTTP/HTTPS、MQTT或标准消息机制，完成与测试机器人或经招标人授权的第三方平台的数据通信与指令交互。支持任务下发、启停/暂停/恢复、设备控制、状态与日志获取、远程配置、远程升级；应具备超时熔断、异常日志与告警接口；所有控制指令与回执可审计、可追溯。
▲（3）语料播放：应能在近场范围内模拟人嘴所产生的声场，支持对机器人进行全方位、多角度、不同高度条件下的专业测试人声语料播放及语音交互测试，声学特性符合IEEE 269、ITU-T Rec.P.51或等效国家/行业标准；最大声压级≥90dB SPL（100Hz-10kHz）；升降范围≥30cm，支持方向、方位和高度参数化设置，并可与运动轨迹联动；语音处理应支持本地唤醒、识别和语义理解；峰值算力≥128 GOPS。（需提供产品说明书及系统功能截图）
▲（4）大模型接入：能够接入国产合规大模型服务处理设备执行数据，推荐支持OpenAI兼容REST接口、gRPC协议以及标准SDK，并允许以同等能力模型替换，不得锁定单一模型厂商或接口。（需提供产品说明书及系统功能截图）
（5）数据采集：可实现从测试任务初始化、用例执行、任务异常中断等全周期数据同步记录，视频采集不低于3840×2160@30fps，支持HDR并标明HDR标准/色域/动态范围；音频采样率支持16–48kHz可调，支持视频流、音频流、操作日志等多维度数据时空对齐。
（6）智能监控：具备运行状态监控、异常检测、自主上报与平台告警能力。监控对象包括但不限于本体温度、三维姿态、倾倒/急停、电量/功耗、通信状态及关键传感器/执行部件健康度；支持机器人硬件状态监控能力，可实时显示硬件运行参数和健康状态，应说明故障预警指标、阈值配置、自检方法和开放告警接口。
（7）任务调度：具备任务创建、编排、下发、暂停/恢复、取消、重跑、优先级与并发控制等全生命周期能力，适配语音唤醒、交互、声学、视觉与日志类用例。多机协同应说明支持规模、任务分配、冲突避免、失败接管与状态一致性机制。响应时间定义为：从调度指令/事件触发到目标机器人确认执行的端到端时延，统计口径为在约定负载下的平均值与P95，精度满足≤100ms。支持本地局域网部署为主，确需接入私有云/公有云的，应经招标人审批并明确数据存储地域、边界、加密与退出机制。
（8）结果断言：支持图像、语音/声学、日志与控制数据的融合判定，具备目标检测、语义识别、规则引擎和日志分析能力；模型接入应登记版本、训练/验证来源、适用边界和置信度。系统应保留输入数据、模型版本、判定依据和复核记录，支持日志采集与分析。提供过程溯源，测试过程能够可视化展示，支持人工复核界面可视化操作。
3. 智能体基础应用实践案例
提供6个基础实践案例，围绕Harness、本地大模型、MCP工具、AGV设备接入和任务执行链路开展实训，配套教学课件、实训指导及评分要点。
（1）Harness部署与模型接入实践：提供1套可在校园网或实训室本地运行的Harness实践环境，支持接入不少于1种本地大模型，兼容OpenAI标准接口，能够完成文字指令输入、模型调用和基础任务解析。
（2）MCP工具配置与调用实践：提供不少于8类基础MCP工具调用示例，至少覆盖AGV移动、定点导航、状态查询、任务停止、大屏场景控制、图像采集、语音播报和知识库查询，支持学生完成工具参数配置、调用和结果反馈。
（3）AGV点位与设备控制实践：支持不少于4类典型教学点位配置，包括配电箱、杆塔、工器具区和物资区，支持定点导航、到位确认、运行状态、电量查询和任务停止等基础操作。
（4）场景调用与图像采集实践：支持调用输电杆塔线路、配电箱防护棚、工器具间室内等3套三维虚拟场景可执行程序，支持大屏播放/切换和现场图像采集，为后续缺陷识别与物资盘点提供数据输入。
（5）任务执行与日志实践：支持形成“任务解析—MCP调用—设备执行—状态反馈—结果记录”的基础流程，至少记录用户指令、模型结果、工具调用、设备状态、执行时间/结果等5类过程数据，并支持设备离线、执行失败、执行超时等3类异常提示。
（6）基础综合实践：提供不少于1个可运行综合案例，完整展示“指令输入—Harness解析—MCP调用—AGV执行—场景/图像采集—结果反馈—日志记录”全过程，可用于课堂演示、学生跟做和基础考核。
4. 智能体高级应用实践案例
提供8个高级实践任务，调用3套三维虚拟场景可执行程序，覆盖7类配电箱典型缺陷、27类工器具和33类备品备件/物资识别资源，共形成60项工器具与物资识别资源。
（1）语音指挥与点位巡检实践应用：支持语音或文本向Harness下达巡检任务，覆盖唤醒、连续指令、取消、急停等不少于4类交互控制能力；经MCP调用AGV前往指定点位并返回到位状态、现场图像及执行结果。
▲（2）配电箱类缺陷查看与判定实践应用：覆盖铭牌缺失、一次接线图缺失、试验记录卡缺失、存在杂物、箱门未加锁、连接线缺失、柜体接地缺失等7类典型缺陷，支持多模态模型辅助判定，并输出现场图像、判定结论和时间戳等可追溯结果。（需提供产品说明书及系统功能截图）
▲（3）智能巡检任务下达实践应用：覆盖工器具间巡检和物资盘点2类任务，支持语音/文本任务下达、AGV定点导航、图像采集、多模态识别及标准清单核对，形成可重复执行的教学实践流程。（需提供产品说明书及系统功能截图）
▲（4）巡检分析数据反馈：支持对名称、存在性和基础数量进行核对，至少记录巡检点位、识别物品、存在/数量结果、异常项、执行时间、现场图像等6类过程及结果数据，并支持按任务查询巡检和盘点记录。（需提供产品说明书及系统功能截图）
（5）工具识别资源内容：提供27类电力工器具模型及识别资源，具体资源清单与本项目“电力工器具模型及识别资源”一致，支持名称识别、存在性确认和标准清单核对。
（6）备品备件识别资源内容：提供33类备品备件、耗材及标识模型和识别资源，具体资源清单与本项目“备品备件、耗材及标识模型资源”一致，支持物资识别、存在性确认、基础数量核对和异常提示。
（7）连续任务、多点巡检与中途改令实践应用：支持不少于3个点位的连续巡检任务，可按照设定顺序执行，并支持中途改令、跳过、重检和任务取消等不少于4类任务调整操作；记录各点位到位状态、图像和判定结果。
（8）操作正确性、完成度综合考核实践应用：至少从“是否到达指定位置、是否查看正确场景、缺陷/物资判断是否正确、任务是否完成”4个维度进行综合评价，提供不少于1套可完整课堂演示的综合考核案例，并形成过程记录和考核结果。
5. 高级智能体应用平台与知识库系统
5.1 智能体应用平台
▲（1）平台与模型接入：提供基于MCP（Model Context Protocol）协议或同等开放标准的智能体平台产品，支持本地化部署、参数配置及标准接口调用；支持通过标准REST API、SDK或同等开放接口接入本地/国产化大模型服务，支持文字任务输入，并可接入语音识别结果完成自然语言任务解析和工具调用。（需提供产品说明书及系统功能截图）
▲（2）MCP能力库：提供不少于10类标准MCP工具能力，至少包括AGV移动、定点导航、到位确认、状态查询、任务停止、大屏播放/切换、图像采集、语音播报、知识库查询和结果记录；工具定义包含名称、功能说明、输入、输出和执行状态。（需提供产品说明书及系统功能截图）
（3）平台应内置统一的MCP工具规范，明确工具名称、功能描述、输入参数、输出参数、执行状态、错误码、超时时间、权限等级及异常处理方式，并提供学生配置模板、接口调用说明和联调检查表。
（4）AGV与场景控制：支持不少于4类典型教学点位配置，具备定点导航、运行状态、电量查询和任务停止等基础控制；支持调用本项目3套三维虚拟场景可执行程序，并可控制大屏视频/图片资源播放与切换。
（5）任务与数据记录：支持任务创建、执行状态查看和历史查询，至少记录用户指令、模型结果、MCP调用、AGV/设备状态、图像/识别结果、执行时间等6类数据；支持设备离线、执行失败、执行超时等不少于3类异常提示及重新执行或终止。
（6）交付要求：提供1套可运行平台软件及部署程序，并配套接口说明、部署说明、用户使用说明各1套，提供不少于2个可直接用于课堂教学的基础应用示例。
5.2知识库系统
知识库与智能体、大模型采用同一技术路线建设，基于支持MCP协议或同等开放接口的智能体框架与私有化大模型提供检索增强（RAG）能力，可在校园网或实训室本地独立运行，不依赖公有云，满足教学资料与业务资料的安全管控。
▲（1）文件与知识入库：支持PDF、Word、PPT、TXT、Markdown等不少于5类常用文件格式，具备文件解析、内容入库、启用/停用和更新维护能力。（需提供产品说明书及系统功能截图）
▲（2）知识分类管理：支持按照课程、知识类别、业务场景等不少于3个维度进行知识分类，可对知识文件进行新增、删除、查看、启用和停用。（需提供产品说明书及系统功能截图）
（3）知识检索与问答：支持基于已入库资料进行文字检索与智能问答，可显示回答所参考的知识文件名称或相关内容，实现基础来源溯源；语音问题可通过智能体平台转换后调用知识库。
（4）场景知识关联：支持至少与配电箱巡检、杆塔线路巡检、工器具/物资巡检等3类教学场景建立知识关联，为缺陷说明、操作规范、物资用途和任务讲解提供知识支撑。
（5）交付要求：提供1套可运行知识库软件及智能体平台集成配置，配套教师使用说明、知识文件导入模板/示例各1套，满足课堂教学和后续知识资源持续扩展要求。
6. 自动化测试场景编排系统与数据回传中间件
提供1套面向工业智能体实践教学的场景任务配置与执行系统产品，实现教学场景配置、任务执行、设备联动、过程数据采集和结果查看。
（1）支持教学场景的新增、编辑、复制、删除和分类管理。教师可配置场景名称、教学目标、使用设备、AGV目标点位、展示视频或图片、执行步骤及预期结果。
（2）提供简单的流程步骤配置功能。教师可按照执行顺序添加AGV移动、大屏播放、语音播报、等待、图像采集、模型判断和结果记录等步骤，并调整步骤执行顺序。
（3）支持将已配置的场景保存为模板，教师可复制已有场景并修改部分参数，快速创建新的实训内容。
（4）支持实训任务创建和下发，可选择对应场景并指定任务名称、执行设备和执行人员，支持任务开始、暂停、继续、取消和重新执行。
（5）系统能够接收并保存AGV状态、设备执行结果、语音或文字指令、图片、模型判断结果和任务执行日志等教学过程数据，并按照任务进行统一关联。
（6）设备与系统之间的数据通信优先采用HTTP、WebSocket或MQTT等常用方式，可根据实际设备接口选择其中一种或多种方式接入，不要求所有设备同时支持全部通信协议。
（7）提供任务执行监控功能，可查看任务当前步骤、任务状态、AGV运行状态、当前播放场景、设备执行结果及最终任务结果。
（8）支持任务执行记录和历史查询，教师能够查看任务开始时间、结束时间、执行步骤、执行结果及异常信息。
（9）提供基础结果统计功能，可按照学生、任务或场景查询任务完成情况和结果，支持常用数据表格导出。
（10）提供成品系统软件、基础教学场景资源、安装部署包、标准开放接口及相关使用说明、部署说明和测试材料，满足系统运行、课堂教学和后续配置扩展需要。
三、服务要求
[bookmark: OLE_LINK40]★1、为推进校企合作共建实验实训室，中标人承诺中标后为学校提供配套投入，具体投入内容在签订合同前与学校按相关制度协商确定。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟。）
★2、免费质保期：质保期3年，自验收合格之日起开始计算。
3、技术培训：为采购方进行人员培训，质保期内提供每年不少于1次的设备操作培训，培训人员数量不低于30人。
4、售后技术服务要求：提供 7×24 小时售后服务热线；接到故障通知后4小时内作出答复，一般问题8小时之内解决；若采购方有需求，24小时内到达现场解决；若遇重大问题在1天内解决。
5、所投产品实行“三包”，需要在投标文件中提供中标后能提供原厂商或者不低于原厂商质量的所有保修承诺，风险和费用由中标供应商承担。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟。）
6、各项与本项目实施有关的服务所需费用均需包含在投标报价中，采购人不再另行支付，有特殊要求的内容除外。所有设备提供终身技术支持服务，保修期外提供维修并仅收取成本费（成本费只包括配件成本，但不包括人员工时、交通、住宿费等配件成本以外的费用）。供应商在质保期内提供课程库、系统版本等免费升级服务，并在升级后提供免费培训。
7. 服务范围：包含主交付地点内的硬件安装布线、软件部署调试、现场培训指导等。
四、安装要求
[bookmark: OLE_LINK9]1、按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，投标人应提供相关制造商标准。
2、设备安装调试：设备到货后，卖方在接到通知的10个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。
3、验收要求：供应商提供符合招标文件要求的设备设施，并完成安装调试，试运行至少1个月，试运行过程中出现问题随时解决处理，试运行正常一个月后出运行报告，试运行合格后组织部门验收，再提请实验室处验收。
五、交货期、交货方式及交货地点
1、交货期：合同签订生效后，90个日历日内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，试运行至少1个月，试运行过程中出现问题随时解决处理，试运行正常一个月后出运行报告，验收合格，交付采购人使用。
2、交货方式：供应商在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。
3、交货地点：南京工业职业技术大学指定地点。
六、其他技术服务要求
1、投标人须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标文件所述相符。
2、交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理之外，亦应退换新品。
3、投标人应根据招标文件要求提供项目实施方案，方案包含以下内容：
① 供货进度安排：需明确从合同签订到完成全部供货的各阶段时间节点，并提供具体的时间表或甘特图；
② 配送组织架构：需明确配送团队的人员配置、岗位职责、车辆及设备投入情况，并提供组织架构图；
③ 进度控制措施：需包含进度跟踪方式、报告周期、异常情况处理流程；
④ 风险控制管理：需列出可能影响供货的风险类型，并针对每种风险提供应对预案；
⑤ 质量保障措施：需明确质量标准、检验方法、不合格品处理机制。
4、供应商应根据招标文件要求提供项目验收配合方案（本项目履约验收由采购人依法组织实施，供应商须配合采购人完成全部验收工作），方案包含以下内容：
① 验收配合流程：明确设备安装完成后，供应商配合采购人从提请验收至完成最终验收签字的全部工作步骤，可附流程图或步骤说明；
② 验收指标配合响应：针对本项目各项技术指标，列明供应商配合采购人开展核验、测试的工作方式，可配套提供供应商准备的检查核对样表；
③ 验收资料提交清单：列明验收环节供应商需向采购人提交的全部资料名称，明确资料的来源、编制及提供责任；
④ 供应商验收配合人员安排：明确本项目负责验收配合工作人员的姓名、职务、相关项目经验，提供人员配置表；
⑤ 设备安装过程记录管理：说明安装过程中供应商需要留存的记录内容、记录方式、资料保存期限，以及向采购人提交验收资料前的整理归档要求。
5、投标人应根据招标文件要求提供售后服务承诺方案，方案包含以下内容：
① 售后服务响应时间：需明确售后服务的联系方式、响应时限、到达现场时间、解决问题的时间承诺；
② 售后服务人员配置：需明确售后服务团队的人员数量、资质、分工及联系方式；
③ 质保期内服务内容：需明确质保期内免费提供的服务项目；
④ 质保期后服务方案：需明确质保期满后的服务提供方式；
⑤ 备品备件清单：需列出常用备品、配件、耗材的名称、品牌、规格型号、单价，并提供价格清单；
⑥ 维修服务明细：需明确维修项目的收费标准或折扣率；
⑦ 技术指导方案：需说明对采购方人员的培训计划以及日常技术支持的渠道。
6、投标人应根据招标文件要求提供培训方案，方案包含以下内容：
① 培训对象：需明确接受培训的人员类别及预计人数；
② 培训内容：需列出具体培训课程或模块，并说明每项内容的教学目标；
③ 培训时间与课时：需明确培训总时长，以及各培训模块的课时分配；
④ 培训方式：需说明培训形式，并提供相应安排；
⑤ 培训材料：需列出将提供的培训资料，并注明是否免费提供及提供份数；
⑥ 培训人员资质：需明确授课人员的姓名、相关认证、从业年限及同类项目培训经验。
7、投标供应商自2023年01月01日以来（以合同签订日期为准），具有类似项目业绩（合同至少应当包含核心产品）的优先。
8、投标人提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的优先；
9、投标人为本项目拟配备的项目负责人：具有信息系统项目管理师证书、计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试软件评测师证书的优先。
七、履约保证金
[bookmark: OLE_LINK11]（1）供应商中标后7个工作日内，将中标合同金额10%的履约保证金以转账或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式支付至采购人指定账户，采购人凭付款凭证及到款情况办理合同签订相关手续。
南京工业职业技术大学指定账户信息具体如下：
单位名称：南京工业职业技术大学
开 户 行：工商银行南京汉府支行
账    号：4301015819100701644
注：请在转账时备注“项目名称+履约保证金”字样。
（2）合同履行过程中，若经采购人核实存在货物质量问题或供应商违约情形，采购人有权在通知供应商后，从履约保证金中抵扣相应的补偿或赔偿款项。
（3）履约保证金退还流程：自货物验收合格之日起满12个月，且货物运行正常，供应商可向采购人提交履约保证金退还申请及相关证明材料。经用户签字确认，核实无质量问题且供应商无违约情形后，采购人于确认完成后一个月内，无息退还履约保证金的50%；自货物验收合格之日起满24个月，经用户核实无质量问题、供应商无违约情形的，无息退还履约保证金的30%；免费质保期届满，经核实无遗留质量问题、供应商无违约情形的，无息退还剩余履约保证金。办理保证金退还相关手续遇寒暑假、法定节假日的，期限顺延。
八、货款支付
合同签订后支付30%合同款，货物交付、安装、调试且通过验收后（遇寒暑假和法定节假日顺延），支付至合同总金额的100%，付款之前需收到乙方开具的合法有效的相应全额发票。

[bookmark: _Toc18631]
第五章 合同主要条款及格式 
南京工业职业技术大学XXX采购项目合同 
甲方：（买方）_________         乙方：（卖方）_________ 
法定代表人：                   法定代表人：           
地址：                         地址：                 
联系人：                       联系人：                
联系方式：                     联系方式：               
甲、乙双方根据 南京工业职业技术大学XXX采购项目 公开招标的结果，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购买本合同约定的货物事宜，签署本合同。
一、货物内容、数量及金额
	编号
	货物名称
	品牌
	型号
	制造商和国别
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	总价（人民币大写）：                         合计（小写）：



	说明：本合同总价款涵盖货物从设计、制造、包装、仓储、运输、安装直至验收合格之前的全部含税费用，以及保修期内备品备件相关的所有含税费用。乙方依约应提供的伴随服务及售后服务所涉费用，亦包含在本合同总价款内。


二、结算方式
2.1结算方式：合同签订后支付30%合同款，货物交付、安装、调试且通过验收后（遇寒暑假和法定节假日顺延），支付至合同总金额的100%，付款之前需收到乙方开具的合法有效的相应全额发票。
2.2履约保证金（根据招标文件要求选用）
£本项目不需要缴纳履约保证金。
R本项目需要缴纳履约保证金，具体要求如下：
（1）乙方中标后7个工作日内，将中标合同金额10%的履约保证金以转账或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式支付至甲方指定账户，甲方凭付款凭证及到款情况办理合同签订相关手续。
南京工业职业技术大学指定账户信息具体如下：
单位名称：南京工业职业技术大学
开 户 行：工商银行南京汉府支行
账    号：4301015819100701644
注：请在转账时备注“项目名称+履约保证金”字样。
（2）合同履行过程中，若经甲方核实存在货物质量问题或乙方违约情形，甲方有权在通知乙方后，从履约保证金中抵扣相应的补偿或赔偿款项。
（3）履约保证金退还流程：自货物验收合格之日起满12个月，且货物运行正常，乙方可向甲方提交履约保证金退还申请及相关证明材料。经用户签字确认，核实无质量问题且乙方无违约情形后，甲方于确认完成后一个月内，无息退还履约保证金的50%；自货物验收合格之日起满24个月，经用户核实无质量问题、乙方无违约情形的，无息退还履约保证金的30%；免费质保期届满，经核实无遗留质量问题、乙方无违约情形的，无息退还剩余履约保证金。办理保证金退还相关手续遇寒暑假、法定节假日的，期限顺延。
2.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以本合同约定的成交单价进行计算。
2.4乙方指定账户信息：
开户行：
户名：
账号：
上述账户信息，如有变更，乙方应在变更前3日内书面通知甲方。否则，由此产生的后果由乙方承担。
三、交付方式、时间及地点
（1）交货期：合同签订生效后，XX个日历日内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。
（2）交货方式：乙方在甲方指定地点交货，并完成安装、调试。
（3）交货地点：甲方指定地点。
四、货物包装、发运及运输
4.1 乙方应在货物发运前根据运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行相应的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
4.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
4.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
五、质量保证及售后服务
5.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新货物，乙方所供货物应符合国家相关的法律规定、技术规格和质量标准；如是进口商品，则需是获得国家相关部门颁布安全许可证的出厂原装合格产品。
5.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所发生的全部费用。更换后仍达不到技术要求的，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
5.3上述货物的质保期     年。（自交货验收合格次日起计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.4在质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内响应，并在____小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或者更换零部件。如未及时维修的，甲方委托他人维修，维修费优先从履约保证金中直接扣除，履约保证金不足的，甲方有权向乙方追偿；甲方无需经乙方同意即可单方委托第三方维修，维修费用按实际发生额计算。
5.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5.6 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时间内响应，派人赶到甲方现场，免费帮助甲方排除故障、修复或者更换零部件；若需购买零部件，乙方可酌情收取成本费，但需免收上门费、人工费等费用。
六、调试和验收
6.1 乙方交货前应对货物全面检查并对验收文件进行整理，列出清单提交甲方，检验的结果亦应随货物交甲方。
6.2 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。
6.3 在安装、调试和验收过程中，如发现有漏件、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标时的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
6.4 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内完成初步验收。验收不合格的，乙方应在收到甲方书面整改通知后完成整改并重新申请验收，整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方按9.3条承担违约责任。
6.5 设备、材料安装、调试结束，甲、乙双方派员共同验收，达到验收标准则验收合格。验收完毕后出具验收结果报告并经双方签字确认；验收相关费用由乙方承担。
6.6 对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，专业检测机构出具的质量检测报告作为甲方判断乙方的货物能否通过验收的条件之一，无论是否通过验收，相关检测费用均由乙方承担。
七、技术资料
7.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
7.2 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
八、知识产权
乙方应保证甲方在使用、处置本合同项下的货物时不会侵犯任何第三方的知识产权包括但不限于专利权、著作权、商标权。若涉嫌侵权，甲方因此而产生的全部损失均由乙方承担，甲方的损失包括但不限于甲方支付的赔偿费用，为提起或应付诉讼或仲裁而支出的诉讼费/仲裁费、律师费、调查费、差旅费。
九、违约责任
9.1 乙方履约的前提下，甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件，乙方交付时间顺延。
9.2 乙方履约的前提下，甲方无故迟延支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
9.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可单方解除本合同，解除通知自送达时生效。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
9.4 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责，乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿和交通由乙方全权负责。因乙方原因给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。
9.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
9.6 如未能通过验收，乙方所供货物应在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担，如乙方未在验收后一个月内运离，视为乙方放弃该货物，甲方有权自行处置（包括废物处理），同时，乙方还需支付甲方总货款的10%作为违约金。
9.7 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包或者转包给其他单位，否则，甲方有权单方解除本合同，解除通知自送达时生效。合同解除后，乙方还应向甲方支付合同总值5%的违约金。 
9.8 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方有权扣减总货款的10%作为违约金。
9.9 本合同前述条款约定的乙方应支付的违约金、赔偿金等全部款项，甲方均有权直接从履约保证金中扣除；履约保证金不足抵扣的，乙方应在收到甲方书面通知后3个工作日内补足差额，逾期未补足的，甲方有权按逾期金额的每日万分之五向乙方加收违约金。
十、不可抗力事件处理
10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
10.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十一、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用）均由败诉方承担。
十二、合同生效及其它
12.1招投标文件、中标通知书作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字、盖章后生效。
12.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
12.3 本合同正本一式     份，甲方     份，乙方    份，具有同等法律效力。
12.4 其他：                         。 
（以下无正文，为签字盖章处）
   

甲方： 南京工业职业技术大学（盖章）        乙方：（盖章）
地址：南京市栖霞区仙林大学城羊山北路1号   地址： 
法定代表人/授权代表：（签字）              法定代表人/授权代表：（签字）
签订日期：   年    月    日                签订日期：   年    月    日


附件1：分项报价表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	品牌
	规格型号
	制造商和国别
	单价
（万元）
	总价
（万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	



附件2：货物配置清单



附件3：投标响应时的具体项目方案（包括但不限于①实施方案、②验收方案、③售后服务承诺方案、④培训方案等。）
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投标文件



项目名称：
招标编号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日期：


目录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：南京汇采项目管理有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。
3、本项目交付时间为：满足采购文件要求。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
供应商名称：                 （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：           （手机）
投标人名称：              （加盖电子公章）
单位地址：
日    期：
 
 

附件三、开标一览表


详见苏采云系统开标一览表

说明：本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。


附件四、分项报价表

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	品牌
	规格型号
	制造商和国别
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	



投标单位（加盖电子公章）：                             

说明：本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能；


 


 附件五、技术条款偏离表
 
技术条款偏离表
                       
项目名称：	项目编号：  
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	

	....
	我单位承诺，其余普通条款（除了要求证明材料的）均满足采购文件要求，无偏离
	均满足采购文件要求，无偏离
	无偏离


说明：
1、“▲”的技术参数响应需提供支撑资料（提供相关证明材料并加盖投标单位公章,包括但不限于明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构的检测报告，自拟无效。若需求中具体参数有明确证明材料要求的，以具体要求为准。），如未附有效支撑材料或者所附的支撑材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。）如文件中要求提供证明材料，建议采用箭头、标红、下划线或页码等进行明显标注，方便评委查看。
2、如果行数不够，请自行增加。
3、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。
4、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：                             
 


附件六、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。
3、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：                             

 
 


附件七、方案

方案应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

相关内容请在苏采云平台对应模块填写！


 

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                    项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             



附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	内容
	金额
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                             

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：
日 期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。


附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。





关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

     单位名称（加盖电子公章）：
                                        日期：　　　年　　月　日

备注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

产品成本占比承诺函
我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

单位名称（加盖电子公章）：　
                                       日期：　     年　  月　  日 

备注：采购本国产品的支持政策
1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写）。
5.评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖电子公章）：
日期：


属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）


环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）


进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
南京汇采项目管理有限公司：
我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人：（加盖电子公章）
日期：  年  月



附件十二、资格资信证明文件

根据采购公告中“二、申请人的资格要求”在苏采云平台对应模块填写




附件十三、其他

供应商需要补充的其他内容
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