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第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号/包号：JSZC-320413-JTGS-G2026-0044
2.项目名称：2026年金坛区社会治理风险隐患感知体系建设项目（一标段）
3.项目预算金额：131.5万元；项目最高限价： 131.5万元，超过最高限价和控制单价的为无效报价，作废标处理。
4.采购需求：依据全区监控设备布局现况，拟对全区案件高发点位、人员聚集场所灯部位进行监控补盲建设，拟采购一批智能化监控设备，详见采购需求。
5.合同履行期限：合同签订后60个日历天内完成交货和安装，质保期为5年。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。
7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/___。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标： ☑否；
3.2本项目是否属于政府购买服务： ☑否；
3.3其他特定资格要求：___/___
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：自发布公告之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
3.方式：供应商完成注册并办理江苏政府采购专用CA证书后登录“苏采云” 政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标截止时间、开标时间：2026年11月9日9点00分（北京时间）。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。采购人自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开启（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该响应人自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业、本国产品优惠政策。
2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务，指导软件操作，维护系统稳定运行。
运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163
2.1办理CA认证证书
申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。
2.2注册
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
2.3控件、客户端下载
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。
2.4获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。
2.5编制电子响应文件
供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子响应文件
供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。
2.8注意事项
供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：常州市公安局金坛分局
地    址：常州市金坛区华阳南路999号
联系方式：0519-82396376
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司
地    址：常州市金坛区金鑫路165号中景商务楼A座8楼810室
联系方式：0519-82395858
3.项目联系方式
项目联系人：王工
电      话：0519-82395858
纪检监督联系人:王先生
[bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc305158928]电话:0519-82396026
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc127151720]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：☑货物

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：☑否

	3
	核心产品
	关于核心产品，本项目：☑适用 □不适用。
□本项目为单一产品采购项目。
☑本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：400万人脸（双通道）。

	4
	是否专门面向中小企业
	□本项目专门面向小微企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。
☑本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	5
	现场考察
	☑不组织

	
	开标前答疑会
	☑不召开

	6
	样品
	投标样品递交： ☑不需要

	7
	标的所属行业
	详见“采购需求”

	8
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：☑适用  □不适用。
在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	9
	投标报价
	投标报价的特殊规定：☑无

	10
	投标保证金
	免收

	11
	履约保证金
	免收

	12
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算120日历天。

	13
	响应文件份数
	无需提供纸质响应文件。
中标供应商在领取中标通知书前须向采购人额外提供从电子化招投标系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书 3 份，并按要求签字盖章，纸质投标书需胶装。

	14
	解密地点
	地点：通过系统在线解密。

	15
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许

	16
	询问
	已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年10月23日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（1107476952@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。
未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将在常州市政府采购网公布。

	17
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式：
联系部门：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司；
联系电话：0519-82395858；
通讯地址：常州市金坛区金鑫路165号中景商务楼A座8楼810室

	18
	异常低价审查要求
	详见第四章报价合理性中有关事项的澄清或者说明。

	19
	代理费
	收费对象：采购人    成交供应商
收费标准：按“苏坛建发(2024)47号”《江苏金坛建设发展有限公司招标代理确定办法》文件*中标折扣率81.5%执行。
收费依据：《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》等
注：供应商报价应当包含代理费。
缴纳时间：代理费需中标单位在领取中标通知书时一次性支付给招标代理单位，请各投标单位综合考虑到报价中。


[bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc127151517]
投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc305158860]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193762]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193836]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.2 
5.2.3 
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6     信息安全产品
5.6.1  具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 (2023年第1号)。
5.7     政府采购创新产品政策
5.7.1   采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
 5.8     绿色采购政策
5.8.1  绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.8.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号），依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
     采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
5.9      采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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三   投标文件的编制
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9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164229225]投标报价
11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc195842896]投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
13 [bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc150480770]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151193631]投标文件的签署、加盖公章
14.1 [bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193776]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc226309779]投标文件的提交
15.1 本项目使用“苏采云”一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”一体化平台以外任何形式提交的投标文件。
16 [bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc164608650]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”一体化平台。
17 [bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc195842902]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226965728]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc164351633]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165]开标过程将使用“苏采云”一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
18.6 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc226965730]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc264969237]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Ref467307062]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
26.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653993][bookmark: _Hlt100653994]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。
[bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc99301421]




[bookmark: _Toc487900382]第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1.开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
3.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-3
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照


·
[bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc99301423]
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[bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
1 [bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353873935]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	9
	★号条款响应
（如有）
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据文件列出的★号条款，按照序号逐项提供相关证明材料。

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
根据江苏省财政厅《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（苏财购[2026]36号)规定
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，①2023年7月1日前取得、且投标时仍在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》可作为有效证明材料；②2023年7月1日后生产/供货的网络安全专用产品，须提供《网络安全专用产品安全检测证书》或《网络安全专用产品安全认证证书》；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。


2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：_______/________
☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价的扣除（详见前附表），用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 采购本国产品的支持政策
1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第七章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3.投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
5.评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
☑其他方式，具体要求：___/___
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_/____。
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4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
☑其他方式，具体要求：按投标报价由低到高顺序，投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。 
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于1名中标候选人。
5  报告违法行为
5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
	[bookmark: _Toc99301424]序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。

	2
	主观分
	24
	

	2.1
	项目实施方案
	6
	（一）评分内容：
投标人应提供详细的项目实施方案，应包含以下内容：
（1）项目实施组织
（2）施工进度控制及措施
（3）施工质量保证及措施
（4）实施重点难点评估
（二）评审依据：
1.以上内容，满足上述任意一项内容的得20%，最高得80%；其他不得分。
2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体投标内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
方案可行性强，阐述详实具体，评审加20%；
方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加10%；
方案可行性一般，阐述不够充分，评审加5%；
方案可行性差或阐述不充分的，不加分。

	2.2
	安全文明施工方案
	6
	（一）评分内容：
投标人应提供详细的安全文明施工方案，应包含以下内容：
（1）安全施工
（2）文明施工
（3）施工团队组成
（4）施工条例
（二）评审依据：
1.以上内容，满足上述任意一项内容的得20%，最高得80%；其他不得分。
2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体投标内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
方案可行性强，阐述详实具体，评审加20%；
方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加10%；
方案可行性一般，阐述不够充分，评审加5%；
方案可行性差或阐述不充分的，不加分。

	2.3
	应急预案
	6
	（一）评分内容：
投标人应提供详细的应急预案，应包含以下内容：
（1）应急保障方案
（2）突发事件的应急预案
（3）应急团队组成
（4）应急预案难点重点分析
（二）评审依据：
1.以上内容，满足上述任意一项内容的得20%，最高得80%；其他不得分。
2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体投标内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
方案可行性强，阐述详实具体，评审加20%；
方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加10%；
方案可行性一般，阐述不够充分，评审加5%；
方案可行性差或阐述不充分的，不加分。

	2.4
	运维服务方案
	6
	（一）评分内容：
投标人应提供详细的运维服务方案，应包含以下内容：
（1）故障处置措施
（2）备品备件方案
（3）过程管理方案
（4）运维服务持续改进措施
（二）评审依据：
1.以上内容，满足上述任意一项内容的得20%，最高得80%；其他不得分。
2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体投标内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
方案可行性强，阐述详实具体，评审加20%；
方案可行性较强，阐述比较详实具体，评审加10%；
方案可行性一般，阐述不够充分，评审加5%；
方案可行性差或阐述不充分的，不加分。

	3
	客观分
	46
	

	3.1
	认证体系
	10
	投标人具有国家认可且在有效期内的：
1、质量管理体系认证证书，得2分；
2、信息安全管理体系认证证书，得2分；
3、商品售后服务评价认证（覆盖范围：计算机应用软件和计算机系统集成运维服务），得2分
4、国家信息安全测评信息安全服务（数据安全类）资质，得2分；
5、ISO38505数据治理安全管理体系认证（覆盖范围：计算机信息系统集成涉及的数据治理管理活动），得2分。
本项最高得10分。
注：
1.提供证书材料；
2.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。

	3.2
	类似业绩
	6
	投标人自2023年01月以来承接与采购标的具有同类专业特点和技术管理需求的业绩，每个得2分，最多得6分。注：（1）同一项目分年度签订的合同，按一份业绩计算，不重复计分。（2）时间以合同签订时间为准。投标文件中提供业绩合同原件扫描件（合同应能清晰体现双方盖章、合同项目内容、签订时间等关键信息），未提供的或资料不全的或无效的不得分。

	3.3
	项目负责人
	6
	投标人拟派本项目的项目负责人（限评1人，不得兼职）具有：
（1）信息系统项目管理师，得1.5分；
（2）网络工程师，得1.5分；
（3）系统分析师，得1.5分；
（4）系统集成项目管理工程师，得1.5分；
注：
1.提供相关证书材料；
2.提供响应人为其缴纳的近一年（投标文件提交截止时间往前推）任意三个月的社保缴纳证明材料；
3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。

	3.4
	技术负责人
	6
	投标人拟派本项目的技术负责人（限评1人，不得兼职）具有：
（1）系统集成项目管理工程师，得1.5分；
（2）注册信息安全专业人员（注册信息安全工程师），得1.5分；
（3）网络安全能力认证-网络安全管理，得1.5分；
（4）信息安全保障人员（安全运维），得1.5分。
注：
1.提供相关证书材料；
2.提供响应人为其缴纳的近一年（投标文件提交截止时间往前推）任意三个月的社保缴纳证明材料；
3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。

	3.5
	运维负责人
	6
	投标人拟派本项目的运维负责人（限评1人，不得兼职）具有：
（1）注册信息安全专业人员证书，得1.5分；
（2）网络安全能力认证-网络安全管理证书，得1.5分；
（3）信息安全保障人员证书（安全运维），得1.5分；
（4）通信专业技术人员职业资格认证证书，得1.5分；
注：
1.提供相关证书材料；
2.提供响应人为其缴纳的近一年（投标文件提交截止时间往前推）任意三个月的社保缴纳证明材料；
3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。

	3.6
	技术参数
	12
	技术要求的符合性，即根据投标人所提供的产品能力服务的综合性能、技术参数，产品的安全性、稳定性、操作性等方面进行评分。符合采购需求的要求的得12分。（1）标注“▲”为重要参数，有一项不满足扣2分；扣完为止。

	合计
	100
	



注：1）进场时，若有货物及相关服务参数未能满足采购文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及采购文件要求整改，否则采购人有权解除合同，同时追究成交供应商因此造成的损失。
2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。采购小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；
3）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。
4）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形；
5）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到；
6）响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。
第五章   采购需求
一、采购标的
1.采购名称：2026年金坛区社会治理风险隐患感知体系建设项目（一标段）
2.预算金额：131.5万元
3.最高限价：131.5万元，超过最高限价和控制单价的为无效报价，作废标处理。
4.项目概况：依据全区监控设备布局现况，拟对全区案件高发点位、人员聚集场所灯部位进行监控补盲建设，拟采购一批智能化监控设备，详见采购清单。
5.合同履行期限：详见“商务要求”
6.是/否接受联合体投标：详见公告
7.是/否接受分支机构参与响应：详见公告
8.是/否属于政府购买服务：详见公告
9.是/否接受进口产品投标：详见公告
10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：详见公告
11.本项目的特定资格要求：详见公告 
★二、商务要求
1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交货期：合同签订后60个日历天内完成交货和安装，质保期为5年。
交货地点：常州市公安局金坛分局
2.付款条件（进度和方式）
合同签订后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内预付合同价的30%；
验收合格后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付至合同价的70%；
验收合格满一年后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付至审定价的80%（扣除考核扣款）
验收合格满两年后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付至审定价的85%（扣除考核扣款）；
验收合格满三年后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付至审定价的90%（扣除考核扣款）；
验收合格满四年后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付至审定价的95%（扣除考核扣款）；
验收合格满五年后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付至审定价的100%（扣除考核扣款）。
注：（1）乙方需开据符合国家规定的正式发票。
3.报价方式
本项目按总价报价，投标报价应包括但不限于所列的货物，人工、设备、材料、包装、运输、保险、现场装卸、安装、调试、验收、年度性能检测、备品备件、专用工具、二次运输、技术服务、5年运维费用、增值税、风险、税金、承诺质保期内的免费质量包修和售后服务等一切费用。
报价货币为人民币，评标时以人民币为准。
4.验收标准
4.1合格，满足采购人需求且符合行业及国家标准。
4.2货物到达交货地点后，双方共同验收产品数量、质量等状况，由成交供应商负责并承担相关费用。成交供应商进行安装调试并经过性能测试后，由验收小组验收。验收合格后，开始进入质保期，若检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
4.3履约验收：根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）的要求，依据国家有关规定及采购文件的要求、响应文件、承诺以及常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法进行验收。
4.4招标人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。中标单位应根据验收方案内容做好相应配合工作。
5.售后服务：
5.1本项目所有货物质保期为5年。

★三、技术要求
（一）建设概况
1.治安防控圈点位建设。重点针对区政府、吾悦商超、学校、医院及盐湖城景区等核心区域，开展视频监控设备的“补盲”建设，通过新增人脸、高空、治安等监控设备，确保关键路口、出入口、公共区域等敏感部位画面清晰、存储完整，消除监控盲区，实现重点点位监控的全方位覆盖。
2.针对案件高发点位、人流聚集区及复杂行业场所，科信大队与治安、情指、刑大及各所队充分沟通，重点在老旧小区、背街小巷、夜市摊点及娱乐场所周边增设治安监控，解决原有监控视角受限、画面模糊或覆盖不全的问题，补齐防控短板，科学确定补盲点位，强化对违法犯罪行为的震慑与取证能力，精准打击治安痛点，增强人民群众的安全感。
（二）采购清单





	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量
	控制单价
（元）
	控制总价
（元）

	1
	400万人脸（双通道）
	1、采用双通道一体化设计，内置≥2个镜头；全景和细节均采用不低于400万1/1.8英寸CMOS传感器；全景和细节分辨率均≥2688×1520。
2、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；0lux（补光灯开启）。
3、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤3.6mm;细节采用电动变焦，镜头焦距范围8mm～32mm；设备内置≥6颗柔光双色灯，补光距离≥60m，人脸检测距离≥15m。
4、全景镜头支持在垂直方向进行调节,调节范围为-10°~10°。设备具有状态指示灯,可通过指示灯显示工作状态。设备支持场景大模型算法,开启环境自适应功能后,可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置,包括宽动态、曝光、增益等参数。
5、细节通道支持人脸检测、人脸去重、跟踪、优选及抓拍；支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强、人脸曝光、人脸属性提取功能。
6、在环境光照度≤50lx,同一画面中可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光,可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及非机动车上人员、机动车车牌、机动车,可识别人脸及车牌号码,抓拍人脸和机动车车牌号码应清晰可辨,无过曝、过暗情况。
7、接入标准支持：ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A；支持内置2个麦克风；内置1个扬声器。
8、支持DC12V供电方式；防护等级支持≥IP67。
	套
	52.00 
	3900.00 
	202800.00 

	2
	400万双目结构化
	1、采用双通道一体化设计；内置≥2个镜头；全景和细节镜头均采用不低于400W像素1/1.8英寸CMOS；全景和细节分辨率均≥2688×1520。
2、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；0lux（补光灯开启）。
3、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤3.6mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：8mm～56mm。设备内置≥7颗暖光补光灯；补光距离≥60m；人脸检测距离≥20m。
4、通道1(全景)光圈F≥1.0。通道1(全景)水平≥82°;垂直≥44°;对角≥96°。设备2路通道均支持独立电动云台;通道一:垂直旋转范围:-5°~30°;水平旋转范围:0°~355°;通道二:垂直旋转范围:-5°~30°。可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度。当对设备一定时间内无操作时,可自动对云台进行锁定,锁定后无法控制云台。
5、细节通道支持通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控。细节通道支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别。细节通道支持跟踪、优选及抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取。支持车辆结构化，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型。
6、设备应支持场景大模型算法研判,当场景自定义选择环境自适应选项时,可根据环境亮度变化自动进行白天/夜晚的配置切换,白天/夜晚的图像配置包含宽动态、曝光、增益等参数。聚焦目标切换功能检验:聚焦目标可设置为混合模式或者人脸模式,当画面中无参考人体目标进行自动聚焦时,选择混合聚焦,应保证画面整体清晰;切换为人脸模式聚焦时,应根据画面场景自动调整聚焦策略,应优先保证抓拍人脸清晰度。在环境光照度低于50lx且同一画面中,可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光,可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车,可识别人脸及车牌号码,抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨,无过曝、过暗情况。
7、接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A；支持内置2个麦克风；内置1个扬声器。
8、支持DC12V供电方式；防护等级支持≥IP67。
	套
	15.00 
	4500.00 
	67500.00 

	3
	400万治安枪机
	1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器;分辨率≥2688×1520；
2、最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
3、采用定焦镜头；镜头光圈≥F1.0；镜头焦距3.6mm/6mm(可选)；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。
4、镜头前盖玻璃呈倾斜状,侧视图中镜头前盖玻璃与垂面之间存在夹角,可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向。
▲5、 支持人员、机动车、非机动车区分检验,具备智能分析抗干扰功能,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章）
6、视频压缩标准支持H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG；接入标准支持ONVIF；GB/T28181，GB/35114A；
7、 内置≥1个麦克风，网络接口≥1个（RJ-45网口；支持10M/100M网络数据）；支持DC12V供电方式， 防护等级支持≥IP67。
	套
	90.00 
	890.00 
	80100.00 

	4
	400万室外高清一体三目化球机
	1、采用枪球一体设备；内置≥3个镜头；全景≥ 2*1/1.8英寸 CMOS 传感器，细节≥ 1/1.8英寸 CMOS 传感器；全景分辨率≥3840×1080；细节分辨率≥2560×1440。
2、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启)。
3、全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°。全景内置≥4颗白光灯，细节内置≥4颗红外灯、≥2颗白光灯；补光距离：全景≥30m（白光），细节≥150m（红外）。
4、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤2*2.8mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：4.8mm～120mm；细节支持光学变倍≥25倍，数字变倍≥16倍。细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°；支持电子透雾功能。内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转。
▲5、支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效。多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章）
6、内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°,垂直-20~90°旋转。
7、细节通道支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；支持多种人脸抠图方案设置。
8、接入标准支持ONVIF；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114A。网络接口≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能。
9、支持DC36V±25%宽电压输入；防护等级支持≥IP66，支持≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护。
	套
	11.00 
	5900.00 
	64900.00 

	5
	400万三目全景高空球机
	1、采用枪球联动一体机设备，全景摄像机内置≥2个镜头，细节摄像机内置≥1个镜头；可输出全景、细节2路视频图像。全景和细节镜头CMOS靶面尺寸均不低于为1/1.8英寸。全景通道可输出≥2个镜头无缝拼接的全景图像；全景分辨率≥3632×1632；细节分辨率≥2688×1520。
2、支持超星光级超低照度；最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启)
3、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤2*2.8mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围5.5mm～220mm；细节支持光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍。全景补光距离≥30m（白光），细节补光距离≥200m（红外）。
▲4、全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于4个像素,全景摄像机水平视场角不小于210°,垂直视场角不小于90°。全景通道可电动调节垂直旋转,旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转,垂直旋转范围支持-30°~+90°。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章）
5、设备内置水平仪,可检测样机安装是否水平。内置喇叭,可随样机的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放。
6、细节镜头支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取。支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集检测等行为分析功能；支持人车分类报警；支持自动跟踪。
7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114A。支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能
8、支持DC36V±25%宽电压输入；防护等级支持≥IP67，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护。
	套
	6.00 
	11600.00 
	69600.00 

	6
	铁塔租用
	5年费用
	座
	3.00 
	30000.00 
	90000.00 

	7
	不锈钢弱电箱
	室外控制箱，IP66防护等级，含有必要的空气开关（2p）、防雷、插座（同上规格）、接线端子、接地端子、锁母等，规格：400*500*200mm、304不锈钢喷塑壁厚1.0mm以上。颜色：根据公安要求定制。
	套
	116.00 
	500.00 
	58000.00 

	8
	ONU传输设备
	定制
	套
	121.00 
	600.00 
	72600.00 

	9
	枪机电源
	12V3A
	个
	157.00 
	60.00 
	9420.00 

	10
	壁装支架
	定制枪机支架
	套
	157.00 
	30.00 
	4710.00 

	11
	球机电源
	24V2A
	套
	17.00 
	120.00 
	2040.00 

	12
	球机支架
	全景球机支架
	套
	17.00 
	80.00 
	1360.00 

	13
	电感抱箍
	定制
	套
	17.00 
	120.00 
	2040.00 

	14
	抱箍
	304抱箍φ178/80-178/0.6mm
	条
	546.00 
	20.00 
	10920.00 

	15
	加长横臂1米
	加长横臂1.0米。40*60*2.5 ，壁厚_≥2mm。整体热浸锌，喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用，外观按公安要求定制。
	套
	12.00 
	355.00 
	4260.00 

	16
	挂表接电
	标准定制、按实结算
	个
	58.00 
	500.00 
	29000.00 

	17
	接地系统
	不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；标准定制、按实结算
	套
	116.00 
	500.00 
	58000.00 

	18
	电源线RVV3*1.5
	一般设备电源线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工,标准定制、按实结算
	米
	4805.00 
	8.80 
	42284.00 

	19
	电源线YJV3*4
	一般设备电源线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工,标准定制、按实结算
	米
	1760.00 
	22.50 
	39600.00 

	20
	网线
	超五类UTP；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工,标准定制、按实结算
	米
	3115.00 
	2.80 
	8722.00 

	21
	架空线缆
	明线架空敷设，钢缆悬挂，外罩警示套；含施工及辅材,标准定制、按实结算
	米
	800.00 
	12.00 
	9600.00 

	22
	安装（砼道路管沟开挖及恢复）
	管顶至地面不得低于60CM；管沟满足双PE75管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、砼恢复。标准定制、按实结算
	米
	500.00 
	170.00 
	85000.00 

	23
	安装（绿化带开挖及恢复）
	管顶至地面不得低于60CM；管沟满足双PE75管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、绿化带恢复。标准定制、按实结算
	米
	500.00 
	26.00 
	13000.00 

	24
	PE管
	单根管道敷设用双管，PE75、壁厚不小于5mm,标准定制、按实结算
	米
	800.00 
	42.50 
	34000.00 

	25
	PVC管
	PVC￠20;刚性阻燃管,标准定制、按实结算
	米
	800.00 
	2.68 
	2144.00 

	26
	辅材
	包括、3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等,标准定制、按实结算
	设备数
	174.00 
	100.00 
	17400.00 

	27
	存储
	1、视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备；卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议。
2、支持国产操作系统，内置不低于16GB DDR4 主频2666MHz；内置不低于8个千兆数据电口；不低于1个eSATA接口；内置 1块 512G 企业级固态硬盘；设备支持不低于48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘；内置1+1冗余电源；
▲3、云存储系统支持全自动数据校验和数据恢复功能，支持包括快速校验、深度校验等20种数据自动校验策略和10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章）
▲4、同一套存量云存储系统架构支持持续异构节点扩容，同一套集群中支持15种异构存储节点。其中，异构存储节点同时支持6种不同盘位，包括12/24/36/48/72/84盘位；同时支持11种不同硬盘容量混插或者不同硬盘大小节点，不同硬盘容量大小包括1T/2T/4T/6T/8T/12T/14T/16T/18T/20T/24T；同时支持CMR盘和SMR盘；同时支持3种异构CPU扩容节点，包括X86 CPU（包含海光CPU）、鲲鹏ARM CPU、龙芯CPU节点；同时支持5种操作系统扩容节点，包括欧拉系统节点、麒麟系统节点、统信系统节点、CentOS系统节点和自研系统节点。同一套集群内的异构节点最高容量比最低容量差20倍时，也支持容量负载均衡。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章）
5、云存储云架构多域场景下，支持将存储在各个分域中的结构化数据（包括卡口图片、智能分析后的结构化图片等）、非结构化数据（视频、文档等）在多域架构存储系统中之间建立统一的URL访问机制，URL包括域ID、数据存储类型、bucket桶名称、数据文件名称等信息。支持在存储集群系统IP修改等情况下，图片数据仍可以通过统一网关进行解析调度和访问。图片网关最大支持5种不同类型的图片源、10层跨域图片数据访问。支持在页面上分步配置后，对云存储集群所有服务器一键修改物理IP和各个集群服务虚IP。
6、云存储支持监控硬盘各项指标，可以查看10种硬盘典型SMART信息，包括硬盘错误数、硬盘坏道数、硬盘容量、硬盘温度、硬盘振动、数据读取错误率、上电时间、上电时长、断电次数、重映射扇区数，并针对每种指标在页面上展示健康评判结果和参考范围。硬盘监控管理支持以全局列表和服务器拓扑两种形式展示硬盘的基本信息，支持展示14种硬盘信息：包含硬盘类型、所在服务器槽位、IP、序列号、在位状态、介质类型、IO利用率、容量使用情况、SMART健康度、专有工具检测健康结果、硬盘抖动频率、IO波动比例、预测剩余寿命时间、硬盘健康状态（包括正常、良好、亚健康告警、变慢、即将损坏、故障损坏6个等级）。支持按时间显示硬盘的坏扇区、振动异常数、硬盘温度、硬盘错误数、硬盘断电数、硬盘坏道数、重映射扇区数、已用容量占比、数据读取错误率、IO利用率10项指标信息的变化趋势的曲线图。
7、云存储集群支持网络亚健康监测管理，支持6种网络异常监测，包括支持监测网卡丢包、网卡低于千兆速率（降速）、流量瞬时波峰数、网络重连数、ping大包丢失、网络超时数。支持主动网络健康检测，同时对业务、存储双网检测和隔离，最多支持隔离N-1台网络异常节点（N为存储节点数量），异常网络恢复之后自动开启存储节点服务，自动上线，业务自动负载均衡。同时自动探测网络丢包，当节点服务器存储网或者业务网丢包率高于10%时，自动将该节点进行网络隔离。当丢包率恢复到容忍阈值之内时，自动将该节点重新加入集群，承担业务写入。
▲8、云存储系统支持标准SNMP协议，支持获取超600种云存储集群信息。支持6大类信息获取接口，包括系统类接口、网络接口、CPU接口、存储介质接口、内存接口、以及云存储集群服务检测接口。其中网络接口类信息监控支持超20种大类信息，包括服务器网络带宽、物理MAC地址、接收字节数等；存储介质类支持获取50种大类信息，包括硬盘容量、使用率、硬盘类型等；支持获取30种CPU运行信息，例如CPU负载、空闲CPU百分比、CPU实际消耗使用时间等；扩展支持26种云存储集群大类信息，包括集群带宽、读写速度、总文件数、总bucket数、总用户数、集群规模节点数、CPU和操作系统种类等。云存储服务器支持BMC远程访问，支持控制服务器开机、关机、重启，支持控制开启和关闭服务器硬盘的休眠节能功能等。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章）
9、供电方式：1200W；100V~240V交流，50/60Hz，支持热插拔；功耗：不大于800W（含硬盘）；工作温度：0℃～+45℃；工作湿度：10%～80%RH（无凝结）；储存温度：-20℃～+70℃；储存湿度：5%～90%RH（无凝结）。五年质保。
	台
	1.00 
	104800.00 
	104800.00 
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	硬盘
	企业级硬盘，3.5英寸，8T，7200，256M，五年质保
	块
	32.00 
	4100.00 
	131200.00 

	
	合计（元）
	
	
	
	
	1315000.00






（三）具体的技术要求
注：所有设备和施工均需满足采购清单所标明的相应技术参数。
1.杆件要求：杆件颜色色号：7042。保证杆件20年内无锈蚀、变形，视频正常情况下无晃动，浇注混凝土标号不低于C25。
2.弱电箱：规格400mm*500mm*200mm、304不锈钢喷塑，壁厚1.0mm、含空开、插座、防雷，锁具使用公安专用锁具，箱体颜色与杆件同色。
3.电表箱：含漏电保护器，按照供电部门要求定制。
4.包箍：材质为304不锈钢。
5.防雷接地：借杆方式预埋件部分采用4*4的镀锌角铁，地面以上部分采用6平方的铜线连接，并使用PVC套管进行保护。立杆方式预埋件部分使用不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，杆件上接地电阻小于4欧姆。
6.管路：预埋管为PE材质，主要道路部分的预埋管SC为钢管，明管为PVC管或PVC软管。
7.设备：400万像素结构化设备需实现前端对行人人脸、非机人脸和车辆抓拍；400万像素人脸抓拍设备需实现前端对行人人脸、非机人脸抓拍，且所有设备抓拍图片需满足国标要求、抓拍率需达到98%以上，并具备完备的网络功能，通过专用传输线路将相关视频及图片。
8.二维码：根据公安要求定制。
9.施工：
（1）杆件预埋件基础露出地面部分需进行混凝土包封，
（2）弱电箱与管路连接方式：在弱电箱底部开若干圆孔，用锁母连接管路，
（3）所有线材（含光纤）均使用套管保护，且固定整洁，
（4）弱电箱内设备、网线、尾纤等，均须标识清晰、固定整洁，
（5）弱电箱安装不朝向道路的一侧，安装高度底部不低于3米。
（6）所有预埋管，开挖深度不低于30cm。
（7）主杆需嵌入铭牌，标注信息至少需有：项目名称、杆件编号、杆件主要参数等，标注根据公安要求定制。
（8）接电方式全部采用挂表接电。项目产生用电费用由公安分局另行核算。
（四）运维要求
1.甲乙双方必须遵守《常州市公安局金坛分局视频监控系统维护管理办法》，项目建设、管理、考核单位为常州市公安局常州金坛分局，项目承建单位是维护管理主体，系统运行设备完好率每月必须达96%以上，维修及时率达100%。
2.运维期限为5年。在项目维护期间，如遇设备安装位置迁移、道路改造或者其他原因造成设备停用或无法正常使用时，乙方应当提供包含杆件和设备移机、安装、供电接入和网络接入在内的全套迁移服务，确保项目在线正常使用监控设备总数不减少。本项目维护期间提供不少于建成设备总量20%的免费迁移服务，其中设备总量的5%的免费迁移服务为先建后迁，即先行安装到位后再拆除旧点位设备；建成设备总量15%的免费迁移服务为先移后建，即先行拆除旧点位设备后再将新的点位安装上线。上述免费迁移服务需在接到甲方指令后15日内完成并经甲方验收确认。
3.在合同期内，乙方须提供一名经甲方审核认可的现场维护人员开展日常巡检、网络故障排除等工作，同时提供7*24小时应急保障工作。
4.乙方安装队伍必须满足项目质量、进度和文明安装等方面的要求，设备供应、安装期间，机械、人身安全由乙方负责。货物送至现场工地由乙方、甲方双方共同验收签字。
5.资产归属除链路外，本项目所有设备及系统、软件定制开发归甲方所有。
6.满足与多维平台对接要求，实现与多维平台按国标的无缝对接。人脸、过车图片传输需支持标准GAT1400视图库协议。
7.运维期满后，运维单位需按竣工验收数量、标准移交公安科信部门。
8.设备投入运行前，乙方需向甲方书面提交验收申请，由甲方组织对设备进行初步验收，验收标准：对照招标文件、合同及合同附件，使用部门负责人签字确认合格后，通过初验后进行试运行。并在规定时间内完成所有设备安装，调试。
9.设备投入试运行正常 5个工作日后（时间由甲、乙双方商定），甲、乙双方共同进行最终验收。
10.最终验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式两份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。
11.在验收过程中，如果发现与合同中要求不符或有质量、技术等问题，乙方应负责按照最终使用方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
12.甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。
13.验收时必须提供完整的验收资料。
14.为保证本项目安装后达到合格满足甲方要求，符合国家、省、市有关规定、标准的要求且满足后续维保的需要，本项目应最少配备一名项目负责人、一名技术负责人、一名运维负责人。
★15.中标单位针对本项目需提供7*24小时驻场技术、维护服务，并提供1名驻场人员，常驻用户办公场所(办公场所由采购方确定)。（提供承诺书，格式自拟）

（五）点位规划
为考虑信息点位数据的安全性，点位规划布置相关信息由响应人与采购人联系获取。



四、采购需求实质性要求汇总表
	序号
	实质性条款具体内容

	1
	★商务要求（商务要求应完全响应，如出现负偏离，将视为无效响应）

	2
	★15.中标单位针对本项目需提供7*24小时驻场技术、维护服务，并提供1名驻场人员，常驻用户办公场所(办公场所由采购方确定)。（提供承诺书，格式自拟）



五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	2026年金坛区社会治理风险隐患感知体系建设项目（一标段）
	本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。


[bookmark: _Toc99301425]
第六章   拟签订的合同文本


2026年金坛区社会治理风险隐患感知体系建设项目（一标段）合同



项目编号：
项目名称：
甲方1（采购人）：                                      
甲方2（项目管理单位）：                                
乙方（供应商）：                                       

合同订立时间：         年      月      日

[bookmark: _Toc99301426]甲方1（采购人）：常州市公安局金坛分局
甲方2（项目管理单位）：常州长塘数据科技有限公司
乙方（供应商）：
[bookmark: REVIEW_BM_124]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及 （项目名称） 《招标文件》、中标人《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，采购人与中标人同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。
一、标的：详见附件：投标清单
二、合同金额
1.合同价金额为（大写）：人民币             
2.合同价格形式： 全费用固定综合单价 
合同价包括但不限于所列的货物，人工、设备、材料、包装、运输、保险、现场装卸、安装、调试、验收、年度性能检测、备品备件、专用工具、二次运输、技术服务、5年运维费用、增值税、风险、税金、承诺质保期内的免费质量包修和售后服务等一切费用。
三、技术资料
1.乙方应向甲方提供使用产品的有关技术资料，主要包括：技术说明书、使用说明书、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品清单等。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
1.乙方保证对所提供的设备拥有所有权和处分权，对该设备的出卖是乙方合法有权的行为。
2.乙方保证所供设备不侵犯第三人的知识产权和其他权益。
3.乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。    
五、产权担保
1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
2.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
3.乙方提供的设备所采集到的信息，涉及到个人隐私和涉密内容，甲方及最终使用方负有相关保密责任和义务。
六、项目实施
1.交货期：     。
2.交货地点：采购人指定地点：常州市公安局金坛分局。如有2次搬运由乙方负责。
七、包装、运输、交货
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
2.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
3.乙方负责安排运输，并承担相关费用。
4.设备在项目安装调试验收合格并移交给采购人之前的保管由乙方负责。
[bookmark: _Hlk124346087]八、履约保证金：无。
九、产地、质保期
1.产地：               
2.质保期限、维护管理期限、考核期限按合同期限执行：自项目通过竣工验收合格之日起计算五年。
3.在设备保修期内，如出现设备损坏产生的一切维修，费用由乙方承担。
十、货款支付
项目质保期为5年。
1. 支付方式如下：
同签订后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内预付合同价的30%；
验收合格后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付至合同价的70%；
验收合格满一年后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付至审定价的80%（扣除考核扣款）
验收合格满两年后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付至审定价的85%（扣除考核扣款）；
验收合格满三年后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付至审定价的90%（扣除考核扣款）；
验收合格满四年后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付至审定价的95%（扣除考核扣款）；
验收合格满五年后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付至审定价的100%（扣除考核扣款）。
注：自项目验收合格之日起五年内，根据合同“运维要求”及附件2《常州市公安局金坛分局*****系统维护管理办法》进行项目管理，每次付款同时提供相应月份的维护考核报表，汇总进行考核扣款。
中标人凭以下有效文件与采购人结算： 
1) 合同； 
2) 中标人开具合法有效的全额增值税发票； 
3) 验收/成果报告 （加盖采购人公章）； 
4) 中标通知书。
本项目累计付款不得超过合同总价。
2.发票开具方：
3.开票方信息：
4.乙方不开具发票或开具发票不符合要求的，常州市公安局金坛分局有权拒绝付款。
十一、项目结算
1、项目货款结算价包括：①合同范围内的工程量②变更项目。
2、项目货款的结算原则：①结算时单价按合同单价固定不变，工程量根据采购人、中标人双方合同中约定应予计量且实际完成的并经采购人、审计审核的合格工程量确定；完成采购人要求的合同以外的工程或发生非中标人责任事件的工程量按采购人、中标人双方、审计现场签证确认。②变更项目：a因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的额外费用由乙方承担；b因上述乙方的变更而造成设备的闲置、浪费和损坏的损失，由乙方承担。c因客观情况或特殊原因变更或者增补的设备、系统，经甲乙双方共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；本合同中没有单价的设备、系统按审定价（不得高于市场价格）进行结算。d项目变更按甲方变更指令，甲方、乙方、审计单位现场签证确认的工程量予以结算。e非乙方原因出现项目不可实施部分，甲方应配合进行项目变更。
3、本项目费用的结算以审计单位审定的金额为准。
十二、技术要求
注：所有设备和施工均需满足附件：投标清单所标明的相应技术参数。
1.杆件要求：杆件颜色色号：7042。保证杆件20年内无锈蚀、变形，视频正常情况下无晃动，浇注混凝土标号不低于C25。
2.弱电箱：规格400mm*500mm*200mm、304不锈钢喷塑，壁厚1.0mm、含空开、插座、防雷，锁具使用公安专用锁具，箱体颜色与杆件同色。
3.电表箱：含漏电保护器，按照供电部门要求定制。
4.包箍：材质为304不锈钢。
5.防雷接地：借杆方式预埋件部分采用4*4的镀锌角铁，地面以上部分采用6平方的铜线连接，并使用PVC套管进行保护。立杆方式预埋件部分使用不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，杆件上接地电阻小于4欧姆。
6.管路：预埋管为PE材质，主要道路部分的预埋管SC为钢管，明管为PVC管或PVC软管。
7.设备：400万像素结构化设备需实现前端对行人人脸、非机人脸和车辆抓拍；400万像素人脸抓拍设备需实现前端对行人人脸、非机人脸抓拍，且所有设备抓拍图片需满足国标要求、抓拍率需达到98%以上，并具备完备的网络功能，通过专用传输线路将相关视频及图片。
8.二维码：根据公安要求定制。
9.施工：
（1）杆件预埋件基础露出地面部分需进行混凝土包封，
（2）弱电箱与管路连接方式：在弱电箱底部开若干圆孔，用锁母连接管路，
（3）所有线材（含光纤）均使用套管保护，且固定整洁，
（4）弱电箱内设备、网线、尾纤等，均须标识清晰、固定整洁，
（5）弱电箱安装不朝向道路的一侧，安装高度底部不低于3米。
（6）所有预埋管，开挖深度不低于30cm。
（7）主杆需嵌入铭牌，标注信息至少需有：项目名称、杆件编号、杆件主要参数等，标注根据公安要求定制。
（8）接电方式全部采用挂表接电。项目产生用电费用由公安分局另行核算。
十三、运维要求
1.甲乙双方必须遵守《常州市公安局金坛分局*******维护管理办法》，项目建设、管理、考核单位为常州市公安局常州金坛分局，项目承建单位是维护管理主体，系统运行设备完好率每月必须达96%以上，维修及时率达100%。
2.运维期限为5年。在项目维护期间，如遇设备安装位置迁移、道路改造或者其他原因造成设备停用或无法正常使用时，乙方应当提供包含杆件和设备移机、安装、供电接入和网络接入在内的全套迁移服务，确保项目在线正常使用监控设备总数不减少。本项目维护期间提供不少于建成设备总量20%的免费迁移服务，其中设备总量的5%的免费迁移服务为先建后迁，即先行安装到位后再拆除旧点位设备；建成设备总量15%的免费迁移服务为先移后建，即先行拆除旧点位设备后再将新的点位安装上线。上述免费迁移服务需在接到甲方指令后15日内完成并经甲方验收确认。
3.在合同期内，乙方须提供一名经甲方审核认可的现场维护人员开展日常巡检、网络故障排除等工作，同时提供7*24小时应急保障工作。
4.乙方安装队伍必须满足项目质量、进度和文明安装等方面的要求，设备供应、安装期间，机械、人身安全由乙方负责。货物送至现场工地由乙方、甲方双方共同验收签字。
5.资产归属除链路外，本项目所有设备及系统、软件定制开发归甲方所有。
6.满足与多维平台对接要求，实现与多维平台按国标的无缝对接。人脸、过车图片传输需支持标准GAT1400视图库协议。
7.运维期满后，运维单位需按竣工验收数量、标准移交公安科信部门。
8.设备投入运行前，乙方需向甲方书面提交验收申请，由甲方组织对设备进行初步验收，验收标准：对照招标文件、合同及合同附件，使用部门负责人签字确认合格后，通过初验后进行试运行。并在规定时间内完成所有设备安装，调试。
[bookmark: REVIEW_BM_144][bookmark: REVIEW_BM_145]9.设备投入试运行正常 5个工作日后（时间由甲、乙双方商定），甲、乙双方共同进行最终验收。
[bookmark: REVIEW_BM_147]10.最终验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式两份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。
11.在验收过程中，如果发现与合同中要求不符或有质量、技术等问题，乙方应负责按照最终使用方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
12.甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。
13.验收时必须提供完整的验收资料。
14.为保证本项目安装后达到合格满足甲方要求，符合国家、省、市有关规定、标准的要求且满足后续维保的需要，本项目应最少配备一名项目负责人、一名技术负责人、一名运维负责人。
十四、考核要求
15.技术维护人员必须遵守我单位的工作纪律，严格执行我单位的保密规定等各项规章制度，签定保密协议，不得对外透露有关我单位的任何资料。技术维护人员的安全责任由服务方担保。如技术维护人员在我单位工作期间，引起盗窃、失密、泄密或故意损毁设备等事故，除依法追究其个人的有关责任外，服务方还将承担事故造成的法律责任并赔偿我单位的经济损失。
16.技术维护人员调离不得带走任何资料和设备，否则将追究其个人的相关责任。
17.如服务方出现违反以上约定的情况，我单位有权终止合同。
18.服务方单位在合同履行期间要服从安排，规范化服务，不服从安排的，每发现一次扣100元。每季度结束后5日内向科信大队提供上季度详细巡检报告，每延迟一天扣除500元，扣除费用根据天数累计叠加。
19.服务方组织机构配备齐全，项目负责人、技术负责人、维护负责人必须跟投标文件保持一致，不得随意更换人员。每发现一次扣除200元。
20.响应解决时间参照约定的时间，每超时1小时扣除人民币300元，不足1小时按1小时计算，确有如停电等不可抗力原因造成延迟的除外。
21.在合同履行期间所更换的易损维修配件必须为全新合格产品，必须等于或高于原产品性能，若发现以次充好或串换等现象，每次扣款300元。
22.重大活动期间，维保单位派遣专业工程技术人员提供现场保障服务，应对紧急异常情况的及时处理。若发现现场无专业人员驻守的现象，每次扣除500元。
十四、履约验收
根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）的要求，依据国家有关规定及采购文件的要求、响应文件、承诺以及《常州市公安局金坛分局******维护管理办法》进行验收。
采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。中标单位应根据验收方案内容做好相应配合工作。
十五、双方权利义务
1.甲方的权利义务：
（1）甲方应妥善保管和合理使用设备，并按规范管理，如遇意外事故出现问题或故障，甲方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。
（2）甲方组织并进行工程验收工作，按本合同约定向乙方支付合同所述支付款项。
2.乙方的权利义务：
（1）乙方负责对本合同相关设备的采购及安装建设。
（2）乙方保证所提供的设备质量符合国家主管部门的质量标准和技术要求，符合投标文件内容并达到整套系统的运行质量要求，满足甲方招标文件所规定的参数需求，达到采购文件要求。乙方需保证本项目所涉设备及其各部件应为全新、未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供原厂承诺的产品质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。在合同履行过程中一旦发现不能满足技术要求的产品，乙方应无条件更换符合甲方及本项目技术要求的产品。乙方应充分考虑项目建设期产品更新换代甚至停产的风险，项目建设期内如遇产品此类风险，应无条件升级或更换符合甲方要求的产品，甲方不另行支付费用。
（3）乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和本项目采购招标文件（含技术要求）和投标文件的要求。该项目建设过程中，乙方在项目建设过程中必须服从常州市公安局金坛分局的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权协同其它相关部门提请终止合作，重新选择合作单位，并保留追究赔偿责任的权力。
（4）乙方负责提供本项目所需的维护工作。
（5）乙方负责系统整体安装，以及在协议期内约定范围内系统的日常维护工作。
（6）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定安装，并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。在工程建设维护过程中发生的安全事故及纠纷均由乙方负责解决，并承担相应责任。
（7）乙方应对安装现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规范进行安装。
（8）乙方在工程推进过程中如需开挖道路、绿化、接电、迁移等作业安装的，所有手续由乙方自行办理，甲方配合，因此产生的费用也由乙方自行承担。
（9）乙方应及时支付农民工工资、费用及材料等款项，如有拖欠投诉且情况属实，甲方将从下一次支付工程款中扣除拖欠金额，并按有关规定直接支付投诉方，支付金额纳入乙方总工程款中结算。
（10）合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
十六、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
甲方违约责任
（1） 在合同生效后，甲方无正当理由要求取消或解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（2） 甲方逾期付款的，甲方每日按照合同金额的千分之三向乙方支付违约金，但违约金总额累计不得超过欠款总额的10%，一旦违约金总额累计达到欠款总额的10%，乙方有权解除合同。
乙方违约责任
（1） 在本合同生效后，乙方无理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求中标人补足。
（2） 若因乙方责任影响进度（不可抗力引发的除外）或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每延期壹天，乙方应向甲方支付合同总价款3‰的人民币作为违约金，最高不超过本合同总价的10％。实际安装进度对照乙方递交的安装推进表，延期超过安装推进表15天，甲方开具工作联系函予以警告，延期超过安装推进表30天，甲方有权无条件解除合同，乙方向甲方支付合同总价的10%作为补偿金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求中标人补足。
（3） 乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。
（4） 乙方在免费维保期内不履行本合同约定义务的，甲方有权要求乙方履行，否则甲方自行更换，乙方承担由此造成的损失和责任。
不可抗力条款因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，经双方确认后双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。
十七、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向常州市金坛区人民法院起诉。
十八、其他
1.技术培训甲方认为可以培训的前一周提出需求，由乙方提供培训计划及资料进行培训，确保甲方培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。乙方保证对甲方各单位两名以上人员进行现场培训。培训时间地点由甲方、乙方双方另行协商确定。乙方派出的培训指导人员，应在所在的技术领域具有五年以上的维修经验。培训指导人员的简历连同培训计划一并提交甲方，甲方认为培训指导人员不合适可要求更换，培训教程应按不同等级的受训人员分别制定，每一组应能对所有系统的特性、操作要求和维修有一个完整的了解，其中特别对软件系统进行专项培训。
2.检验和验收（1）设备检验在每批设备到达甲方指定的项目实施地点后由甲乙双方在7个工作日内共同进行检验（具体到货设备以中标人提供的设备检验单为准），逾期不验收的则视为设备检验合格。甲乙双方共同验收签字。（2）所涉项目内容实施完成或者相关功能系统实施完成后由乙方自行检查确认达到招标要求后，向甲方提交竣工验收申请及项目建设测试报告。经甲方认可后，乙方提交相关工程资料、验收资料。甲方接收资料后20日内须会同相关部门针对乙方已完成项目开展竣工验收，竣工验收合格的出具验收合格通知书，甲方逾期不验收的则视为验收合格。（3）已完成项目自竣工验收合格之日起开始进入质保期。（4）对于暂缓安装的及所需调整的工作量，由甲方出具项目调整点位清单，乙方根据甲方出具的增补清单进行设备采购并安排实施。因特殊原因不安装的由甲方办理相关手续做为调整合同金额的依据。
3.合同履行过程中甲方有权对招标文件中规定的货物数量、系统和服务予以增加或减少，乙方不改变报价单价。
4.合同生效后，甲方如因实际使用需要增加已供设备数量时，乙方提供应不高于成交时的单价（以设备供应商采购合同和发票复印件为准）。
十九、合同生效及其他
1、本项目由甲方2（常州长塘数据科技有限公司）负责全过程项目管理。
2.合同经甲方乙方法定代表人或授权代表签字和加盖公章（或合同章）后即生效。
3.合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。在合同履行过程中，三方如有争议，可协商解决，协商不成，任何一方均可向金坛区人民法院提起诉讼。
4.合同在执行过程中出现的未尽事宜，甲方乙方可以签订补充合同，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
5.本合同一式陆份，甲乙方各持贰份，代理机构执贰份，各份具有同等法律效力。

甲方一（公章）：                              甲方二（公章）：                
法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：     
签约日期：                                    签约日期：  

乙方（公章）：                                             
法定代表人或授权代表：               
签约日期：                   
附件1：点位清单
附件2 ：《常州市公安局金坛分局******维护管理办法》

	                                              
附件3：设备清单
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廉政合同协议书
为贯彻落实中央、党中央国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等有关工程建设、廉政建设法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设优质、高效、健康、有序地进行        采购的采购人  （以下简称“采购人”），与承接    采购的供应商      （以下简称“中标人”）特订立如下“合同”。
一、采购人、中标人双方约定
1、采购人、中标人双主应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。
2、采购人、中标人双方应认真执行                        的合同文件，自觉按合同办事。
3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，采购人、中标人双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损坏国家和集体利益、违反政府采购管理规章制度的不正当交易。
4、采购人、中标人双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。
5、采购人、中标人双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。
6、采购人、中标人双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并纠正的权利和义务。
二、采购人在廉政建设方面的责任
1、采购人及其工作人员不得以任何形式向中标人索要和收受回扣。
2、采购人及其工作人员不得接受中标人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在中标人报销任何应由个人支付的费用。
3、采购人工作人员不得参加可能公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。
4、采购人及其工作人员不得要求或者接受中标人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。
5、采购人及其工作人员不得向中标人介绍家属、亲友从事与采购人采购有关的材料设备供应、劳务等经济活动。
6、采购人及其工作人员不得以任何理由向中标人强行要求中标人购买合同规定外的材料和设备。
7、采购人工作人员不得在家里接待中标人有关采购事项的询访。
三、中标人在廉政建设方面的责任
1、中标人不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼品。
2、中标人不得以任何名义为采购人及其工作人员报之需由其个人支付的任何费用。
3、中标人不得以任何理由要求采购人工作人员参加由公款支付的娱乐性等活动。
4、中标人不得为采购人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。
5、中标人人员不得到采购人人员家里询访有关采购事项。
四、违约责任
1、采购人有违反本“合同”第一条第1至5款和第二条的，按采购人单位的廉政建设规定和交通基础设施建设有关行业规定处罚外，另外罚款贰仟元至壹萬元；给中标人单位造成损失的，应予以赔偿。
2、中标人有违反本“合同”第一条第1至5款和第三条的，除按中标人单位的廉政建设规定和基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予工程款的1 %至4%（最高不超过工程款的5%）的违约罚款。
五、对见证单位的约定和授权
双方约定：本“合同”的见证单位为采购人单位或其上级单位的纪检监察部门，双方授权见证单位主持本“合同”的执行情况的检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本“合同”第四条所规定的处罚。
六、检查方式
本“合同”的履约情况检查由见证单位主持，采购人、中标人双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由双方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。
七、本“合同”有效期为自采购人、中标人双方签署之日起至该采购项目验收后止。
八、本“合同”作为项目采购合同的附件，与项目采购合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方一：(公章)                                      甲方二：(公章)
法定代表人或其委托代理人：                         法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                                     （签字或盖章）
签约日期：                                          签约日期：
[bookmark: _Toc27730956][bookmark: _Toc27730700][bookmark: _Toc25484141][bookmark: _Toc40538692][bookmark: _Toc40538544][bookmark: _Toc27730804][bookmark: _Toc27645836][bookmark: _Toc38961146][bookmark: _Toc27731068]

乙方：(公章)                                      
法定代表人或其委托代理人：                         
（签字或盖章）                                    
签约日期：







安全生产合同
采购人一:
采购人二：
中标人:
为在                        (项目名称)合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目采购人一、采购人二（以下简称“甲方”）和中标人(以下简称“乙方”) 特此签订安全生产合同：
1、甲方职责
(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行服务过程中的有关安全要求。
(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。
(3) 甲方对乙方的安全具有监督、检查、处罚的权利。
(4) 甲方按规定对乙方进场人员进行入场安全教育、考核。
(5) 甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按甲方管理规定给予处罚。
⑹甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。
⑺甲方不得违章指挥，强令乙方冒险作业。
2、乙方职责
(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。
(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。
⑶乙方负责其工作范围内的安全生产管理工作，服从甲方对服务现场的安全生产管理。对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求按时限整改。
（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
（5）乙方作业前必须接受安全技术教育，熟知和遵守本监测项目的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，特殊作业的人员须持证上岗。现场如发现无证操作现象时，咨询单位相关负责人必须承担管理责任。
（6）乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。
（7）乙方在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行，在显目位置设置相应的安全警示标识。
（8）在夏季雷雨多发期，操作人员须熟知防雷、防暑等相关知识，确保不发生雷击和人员中暑事件。
（9）乙方不得违章指挥，不得强令工人违章作业，并按规定做好工人劳动保护工作，向所使用的人员提供合格的个人防护用品。
（10）乙方须根据规定为职工办理相应的安全生产保险，其费用由乙方自行解决。
3、违约责任
（1）本项目存在与传输标段等平行发包标段的交叉作业情况。乙方在进行交叉作业时，应主动与其他标段承包人签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。因乙方未履行交叉作业协调义务导致安全事故的，由乙方承担主要责任。
（2）因乙方原因（包括但不限于违章作业、安全管理不到位、设备设施缺陷等）发生安全生产事故的，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。若因此导致甲方遭受行政处罚或对第三方承担赔偿责任的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权直接从应付合同款或履约保证金中扣除。
（3）乙方存在重大安全隐患，经甲方书面要求限期整改而拒不整改，或整改后仍不符合要求的，甲方有权单方面解除主采购合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。
4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，质保期满后失效。
5、本“合同”作为项目采购合同的附件，与项目采购合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。


甲方一（采购人一）：(公章)                         甲方二（采购人二）：(公章)
法定代表人或其委托代理人：                         法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                                     （签字或盖章）
签约日期：                                          签约日期：


乙方：(公章)                                      
法定代表人或其委托代理人：                         
（签字或盖章）                                    
签约日期：



项目保密协议书
采购人一:
采购人二：
中标人:
为切实加强本项目施工过程中公安涉密载体和计算机信息系统保密工作，确保国家秘密和警务工作秘密绝对安全，严防发生失泄密问题，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关规定，结合贯彻落实《公安计算机信息系统安全保护规定》及相关管理要求，施工单位必须签订保密协议，内容如下：
一、中标人充分了解自己的工作将涉及国家秘密和警务工作秘密。
二、中标人已充分了解并理解国家秘密包括下列秘密事项：
1、国家事物的重大决策秘密事项：
2、国防建设和武装力量活动中的秘密事项：
3、外交和外事活动中的秘密事项以及对外承担密义务的事项；
4、国民经济和社会发展中的秘密事项；
5、科学技术中的秘密事项；
6、维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项；
7、其他经国家保密工作部门确定应当保守的国家秘密事项；
8、政党的秘密事项中符合上述规定的，属于国家秘密。
三、中标人已充分了解并理解警务工作秘密包括下列秘密事项：
1、公安机关内部主干网、局域网的规划、建设、使用和安全防范措施情况；
2、不宜公开的数据服务器、工作部、网络设备的网络地址；
3、计算机主机系统管理员口令，应用数据库的用户名和口令；
4、国家安全保卫、技侦等部门的机构设置、人员编制、业务分工及装备情况；
5、公安科技研究的技术资料及装备器材；
6、不宜公开的各种内部参阅资料和内部教材；
7、公安机关调查掌握的一般社情动态及结合情况；
8、县级（含）以上公安机关规定的其他事项。
四、中标人承诺，工作期间严格遵守下列保密规定；
1、不该说的秘密不说；
2、不该知悉的秘密不问；
3、不该看的秘密不看；
4、不在私人交往或者公开发表的作品中涉及秘密；
5、不在非保密的场所阅办、谈论秘密；
6、不擅自自录、复制、拍摄、摘抄、收藏秘密；
7、不擅自携带秘密载体去公共场所、探亲访友、带回家；
8、不使用无保密措施的通讯设备、普通邮政和计算机互联网络传递秘密；
9、不在非涉密计算机上处理涉密内容，不在计算机硬盘内存储绝密级信息，不在互联网上使用涉密移动存储介质；
10、严格执行互联网、公安网、图像网等非保密网不涉密的规定，严格实行互联网、公安网、图像网及涉密网相互间的物理隔离，做到“专网专用、专机专用”，严禁互通混用，严禁“一机两用”；
11、严格执行涉密磁介质载体涉密管理规定。严禁在非涉密计算机上处理涉密内容，严禁在计算机硬盘内存储绝密级信息，严禁将工作用计算机和涉密移动存储介质带离工作场所，严禁在互联网上使用涉密移动存储介质。未经批准，不得擅自拷贝、复制、打印公安文件和材料；严禁将涉密材料和内部信息拷贝、复制、打印给其他人员；
12、严禁盗卖公安机关内部各种信息、数据，牟取利益的行为；
13、严格执行计算机 信息系统保密管理的相关规定。坚决执行涉密信息采集、存储、处理、传递、输出等各个环节的工作规范和审批制度。严格上网信息内容审批制度，不准在互联网、公安网上传输涉密文件和涉密信息；不准在图像网上制作、传输、粘贴不良信息（含图像、视听影像资料）；
14、严格涉密载体的维修等管理。涉密载体需维修或数据修复时，应当交由采购人科信大队登记回收，不得私自送到外单位修理；
15、严禁使用私人移动存储介质拷贝、复制公安机关内部信息资料，严禁访问查询与工作无关的网上应用业务系统；
16、严格责任追究制。如因违反有关规定，使用公安网络和涉密磁介质不当，造成公安网络和信息发生重大失泄密事件和安全事故的，将依照有关规定追究中标人责任，直至负法律责任。
五、中标人承诺，在项目施工期间及工作结束后，都将按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等法律、法规的规定，严格保守国家秘密和警务工作秘密。
六、中标人承诺，在项目施工结束时，妥善移交中标人保管、使用的涉及国家秘密和警务工作的文件、资料等一切物品，并不再保留上述物品的复制品、复制件或者抄件。
七、中标人已充分了解并理解如违反协议的规定，将依法承担法律及相应刑事责任。
八、本协议一式肆份，采购人、中标人签字盖章后生效。


采购人一（公章）：                          采购人二（公章）：
法人或委托代理人（签章）：                 法人或委托代理人（签章）：
签约日期：                                  签约日期：


中标人（公章）：                          
法人或委托代理人（签章）：                
签约日期：
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	安全标准
	合同履约
时间、地点、方式

	
	合  格□ 
不合格□
	合  格□
不合格□
	合  格□
不合格□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□
 不合格□
	合  格□
不合格□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□
不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题和
改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	
经办人：         负责人：           （采购代理机构公章）
	
经办人：           负责人：            （采购人公章）

	供应商确认：（单位公章或授权代表签字）


说明：1.本表格使用有效期：2025年2月1日—2030年1月31日。
2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。
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第七章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               


一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函
致：（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            ；
主要专业技术能力有                 。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：     
2、我单位直接控股的其他单位如下：                    
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：              
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日


说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

营业执照扫描件（可放置另一页）：
	



2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2.1中小企业声明函
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）
（6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
（7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。
（8）《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z <80000
	300≤Z <5000
	Z<300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y<50000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤Y<1000
	Y<100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z <10000
	2000≤Z <5000
	Z<2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z <120000
	100≤Z <8000
	Z<100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为           万元，资产总额为	  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为          万元，资产总额为	   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    单位名称（加盖公章）：
       日  期：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         

__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。

2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）
3 本项目的特定资格要求（如有）
3-2其他特定资格要求：（详见公告）


























[bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc226965829]二、商务技术文件格式

1 投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938]
2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书（一）
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与    （项目名称）    的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日

说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

授权委托书（二）
本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （被授权人的姓名），（联系电话：               ）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章： 
法定代表人、签章或印鉴：                     
日期：

附：1.委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

	


	





备注：
1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标人本人身份证。
2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc226309801]

4 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226965748]开标一览表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	投标人名称
	投标报价（元）

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	

	核心产品品牌
我单位所投核心产品的品牌为：                 。



注：此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc305158901]
















5 投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表
项目编号/包号：                                   项目名称：                                  报价单位：人民币元
	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量
	控制单价
（元）
	投标单价（元）
	投标总价
（元）

	1
	400万人脸（双通道）
	1、采用双通道一体化设计，内置≥2个镜头；全景和细节均采用不低于400万1/1.8英寸CMOS传感器；全景和细节分辨率均≥2688×1520。
2、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；0lux（补光灯开启）。
3、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤3.6mm;细节采用电动变焦，镜头焦距范围8mm～32mm；设备内置≥6颗柔光双色灯，补光距离≥60m，人脸检测距离≥15m。
4、全景镜头支持在垂直方向进行调节,调节范围为-10°~10°。设备具有状态指示灯,可通过指示灯显示工作状态。设备支持场景大模型算法,开启环境自适应功能后,可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置,包括宽动态、曝光、增益等参数。
5、细节通道支持人脸检测、人脸去重、跟踪、优选及抓拍；支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强、人脸曝光、人脸属性提取功能。
6、在环境光照度≤50lx,同一画面中可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光,可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及非机动车上人员、机动车车牌、机动车,可识别人脸及车牌号码,抓拍人脸和机动车车牌号码应清晰可辨,无过曝、过暗情况。
7、接入标准支持：ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A；支持内置2个麦克风；内置1个扬声器。
8、支持DC12V供电方式；防护等级支持≥IP67。
	套
	52.00 
	3900.00 
	
	

	2
	400万双目结构化
	1、采用双通道一体化设计；内置≥2个镜头；全景和细节镜头均采用不低于400W像素1/1.8英寸CMOS；全景和细节分辨率均≥2688×1520。
2、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；0lux（补光灯开启）。
3、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤3.6mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：8mm～56mm。设备内置≥7颗暖光补光灯；补光距离≥60m；人脸检测距离≥20m。
4、通道1(全景)光圈F≥1.0。通道1(全景)水平≥82°;垂直≥44°;对角≥96°。设备2路通道均支持独立电动云台;通道一:垂直旋转范围:-5°~30°;水平旋转范围:0°~355°;通道二:垂直旋转范围:-5°~30°。可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度。当对设备一定时间内无操作时,可自动对云台进行锁定,锁定后无法控制云台。
5、细节通道支持通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控。细节通道支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别。细节通道支持跟踪、优选及抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取。支持车辆结构化，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型。
6、设备应支持场景大模型算法研判,当场景自定义选择环境自适应选项时,可根据环境亮度变化自动进行白天/夜晚的配置切换,白天/夜晚的图像配置包含宽动态、曝光、增益等参数。聚焦目标切换功能检验:聚焦目标可设置为混合模式或者人脸模式,当画面中无参考人体目标进行自动聚焦时,选择混合聚焦,应保证画面整体清晰;切换为人脸模式聚焦时,应根据画面场景自动调整聚焦策略,应优先保证抓拍人脸清晰度。在环境光照度低于50lx且同一画面中,可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光,可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车,可识别人脸及车牌号码,抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨,无过曝、过暗情况。
7、接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A；支持内置2个麦克风；内置1个扬声器。
8、支持DC12V供电方式；防护等级支持≥IP67。
	套
	15.00 
	4500.00 
	
	

	3
	400万治安枪机
	1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器;分辨率≥2688×1520；
2、最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
3、采用定焦镜头；镜头光圈≥F1.0；镜头焦距3.6mm/6mm(可选)；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。
4、镜头前盖玻璃呈倾斜状,侧视图中镜头前盖玻璃与垂面之间存在夹角,可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向。
5、 支持人员、机动车、非机动车区分检验,具备智能分析抗干扰功能,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警。
6、视频压缩标准支持H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG；接入标准支持ONVIF；GB/T28181，GB/35114A；
7、 内置≥1个麦克风，网络接口≥1个（RJ-45网口；支持10M/100M网络数据）；支持DC12V供电方式， 防护等级支持≥IP67。
	套
	90.00 
	890.00 
	
	

	4
	400万室外高清一体三目化球机
	1、采用枪球一体设备；内置≥3个镜头；全景≥ 2*1/1.8英寸 CMOS 传感器，细节≥ 1/1.8英寸 CMOS 传感器；全景分辨率≥3840×1080；细节分辨率≥2560×1440。
2、最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启)。
3、全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°。全景内置≥4颗白光灯，细节内置≥4颗红外灯、≥2颗白光灯；补光距离：全景≥30m（白光），细节≥150m（红外）。
4、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤2*2.8mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：4.8mm～120mm；细节支持光学变倍≥25倍，数字变倍≥16倍。细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°；支持电子透雾功能。内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转。
5、支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效。多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。
6、内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°,垂直-20~90°旋转。
7、细节通道支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；支持多种人脸抠图方案设置。
8、接入标准支持ONVIF；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114A。网络接口≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能。
9、支持DC36V±25%宽电压输入；防护等级支持≥IP66，支持≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护。
	套
	11.00 
	5900.00 
	
	

	5
	400万三目全景高空球机
	1、采用枪球联动一体机设备，全景摄像机内置≥2个镜头，细节摄像机内置≥1个镜头；可输出全景、细节2路视频图像。全景和细节镜头CMOS靶面尺寸均不低于为1/1.8英寸。全景通道可输出≥2个镜头无缝拼接的全景图像；全景分辨率≥3632×1632；细节分辨率≥2688×1520。
2、支持超星光级超低照度；最低照度：彩色≤0.0002Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux(补光灯开启)
3、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤2*2.8mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围5.5mm～220mm；细节支持光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍。全景补光距离≥30m（白光），细节补光距离≥200m（红外）。
4、全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于4个像素,全景摄像机水平视场角不小于210°,垂直视场角不小于90°。全景通道可电动调节垂直旋转,旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转,垂直旋转范围支持-30°~+90°。5、设备内置水平仪,可检测样机安装是否水平。内置喇叭,可随样机的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放。
6、细节镜头支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取。支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集检测等行为分析功能；支持人车分类报警；支持自动跟踪。
7、接入标准支持ONVIF；CGI；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114A。支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能
8、支持DC36V±25%宽电压输入；防护等级支持≥IP67，≥8000V防雷、防浪涌和防突波保护。
	套
	6.00 
	11600.00 
	
	

	6
	铁塔租用
	5年费用
	座
	3.00 
	30000.00 
	
	

	7
	不锈钢弱电箱
	室外控制箱，IP66防护等级，含有必要的空气开关（2p）、防雷、插座（同上规格）、接线端子、接地端子、锁母等，规格：400*500*200mm、304不锈钢喷塑壁厚1.0mm以上。颜色：根据公安要求定制。
	套
	116.00 
	500.00 
	
	

	8
	ONU传输设备
	定制
	套
	121.00 
	600.00 
	
	

	9
	枪机电源
	12V3A
	个
	157.00 
	60.00 
	
	

	10
	壁装支架
	定制枪机支架
	套
	157.00 
	30.00 
	
	

	11
	球机电源
	24V2A
	套
	17.00 
	120.00 
	
	

	12
	球机支架
	全景球机支架
	套
	17.00 
	80.00 
	
	

	13
	电感抱箍
	定制
	套
	17.00 
	120.00 
	
	

	14
	抱箍
	304抱箍φ178/80-178/0.6mm
	条
	546.00 
	20.00 
	
	

	15
	加长横臂1米
	加长横臂1.0米。40*60*2.5 ，壁厚_≥2mm。整体热浸锌，喷塑。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至安装现场、杆件保护、安装期间安全防护等费用，外观按公安要求定制。
	套
	12.00 
	355.00 
	
	

	16
	挂表接电
	标准定制、按实结算
	个
	58.00 
	500.00 
	
	

	17
	接地系统
	不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试；标准定制、按实结算
	套
	116.00 
	500.00 
	
	

	18
	电源线RVV3*1.5
	一般设备电源线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工,标准定制、按实结算
	米
	4805.00 
	8.80 
	
	

	19
	电源线YJV3*4
	一般设备电源线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工,标准定制、按实结算
	米
	1760.00 
	22.50 
	
	

	20
	网线
	超五类UTP；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工,标准定制、按实结算
	米
	3115.00 
	2.80 
	
	

	21
	架空线缆
	明线架空敷设，钢缆悬挂，外罩警示套；含施工及辅材,标准定制、按实结算
	米
	800.00 
	12.00 
	
	

	22
	安装（砼道路管沟开挖及恢复）
	管顶至地面不得低于60CM；管沟满足双PE75管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、砼恢复。标准定制、按实结算
	米
	500.00 
	170.00 
	
	

	23
	安装（绿化带开挖及恢复）
	管顶至地面不得低于60CM；管沟满足双PE75管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运、绿化带恢复。标准定制、按实结算
	米
	500.00 
	26.00 
	
	

	24
	PE管
	单根管道敷设用双管，PE75、壁厚不小于5mm,标准定制、按实结算
	米
	800.00 
	42.50 
	
	

	25
	PVC管
	PVC￠20;刚性阻燃管,标准定制、按实结算
	米
	800.00 
	2.68 
	
	

	26
	辅材
	包括、3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、六类跳线、跳纤、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、二维码、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样等,标准定制、按实结算
	设备数
	174.00 
	100.00 
	
	

	27
	存储
	1、视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备；卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议。
2、支持国产操作系统，内置不低于16GB DDR4 主频2666MHz；内置不低于8个千兆数据电口；不低于1个eSATA接口；内置 1块 512G 企业级固态硬盘；设备支持不低于48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘；内置1+1冗余电源；
3、云存储系统支持全自动数据校验和数据恢复功能，支持包括快速校验、深度校验等20种数据自动校验策略和10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。4、同一套存量云存储系统架构支持持续异构节点扩容，同一套集群中支持15种异构存储节点。其中，异构存储节点同时支持6种不同盘位，包括12/24/36/48/72/84盘位；同时支持11种不同硬盘容量混插或者不同硬盘大小节点，不同硬盘容量大小包括1T/2T/4T/6T/8T/12T/14T/16T/18T/20T/24T；同时支持CMR盘和SMR盘；同时支持3种异构CPU扩容节点，包括X86 CPU（包含海光CPU）、鲲鹏ARM CPU、龙芯CPU节点；同时支持5种操作系统扩容节点，包括欧拉系统节点、麒麟系统节点、统信系统节点、CentOS系统节点和自研系统节点。同一套集群内的异构节点最高容量比最低容量差20倍时，也支持容量负载均衡。5、云存储云架构多域场景下，支持将存储在各个分域中的结构化数据（包括卡口图片、智能分析后的结构化图片等）、非结构化数据（视频、文档等）在多域架构存储系统中之间建立统一的URL访问机制，URL包括域ID、数据存储类型、bucket桶名称、数据文件名称等信息。支持在存储集群系统IP修改等情况下，图片数据仍可以通过统一网关进行解析调度和访问。图片网关最大支持5种不同类型的图片源、10层跨域图片数据访问。支持在页面上分步配置后，对云存储集群所有服务器一键修改物理IP和各个集群服务虚IP。
6、云存储支持监控硬盘各项指标，可以查看10种硬盘典型SMART信息，包括硬盘错误数、硬盘坏道数、硬盘容量、硬盘温度、硬盘振动、数据读取错误率、上电时间、上电时长、断电次数、重映射扇区数，并针对每种指标在页面上展示健康评判结果和参考范围。硬盘监控管理支持以全局列表和服务器拓扑两种形式展示硬盘的基本信息，支持展示14种硬盘信息：包含硬盘类型、所在服务器槽位、IP、序列号、在位状态、介质类型、IO利用率、容量使用情况、SMART健康度、专有工具检测健康结果、硬盘抖动频率、IO波动比例、预测剩余寿命时间、硬盘健康状态（包括正常、良好、亚健康告警、变慢、即将损坏、故障损坏6个等级）。支持按时间显示硬盘的坏扇区、振动异常数、硬盘温度、硬盘错误数、硬盘断电数、硬盘坏道数、重映射扇区数、已用容量占比、数据读取错误率、IO利用率10项指标信息的变化趋势的曲线图。
7、云存储集群支持网络亚健康监测管理，支持6种网络异常监测，包括支持监测网卡丢包、网卡低于千兆速率（降速）、流量瞬时波峰数、网络重连数、ping大包丢失、网络超时数。支持主动网络健康检测，同时对业务、存储双网检测和隔离，最多支持隔离N-1台网络异常节点（N为存储节点数量），异常网络恢复之后自动开启存储节点服务，自动上线，业务自动负载均衡。同时自动探测网络丢包，当节点服务器存储网或者业务网丢包率高于10%时，自动将该节点进行网络隔离。当丢包率恢复到容忍阈值之内时，自动将该节点重新加入集群，承担业务写入。
8、云存储系统支持标准SNMP协议，支持获取超600种云存储集群信息。支持6大类信息获取接口，包括系统类接口、网络接口、CPU接口、存储介质接口、内存接口、以及云存储集群服务检测接口。其中网络接口类信息监控支持超20种大类信息，包括服务器网络带宽、物理MAC地址、接收字节数等；存储介质类支持获取50种大类信息，包括硬盘容量、使用率、硬盘类型等；支持获取30种CPU运行信息，例如CPU负载、空闲CPU百分比、CPU实际消耗使用时间等；扩展支持26种云存储集群大类信息，包括集群带宽、读写速度、总文件数、总bucket数、总用户数、集群规模节点数、CPU和操作系统种类等。云存储服务器支持BMC远程访问，支持控制服务器开机、关机、重启，支持控制开启和关闭服务器硬盘的休眠节能功能等。
9、供电方式：1200W；100V~240V交流，50/60Hz，支持热插拔；功耗：不大于800W（含硬盘）；工作温度：0℃～+45℃；工作湿度：10%～80%RH（无凝结）；储存温度：-20℃～+70℃；储存湿度：5%～90%RH（无凝结）。五年质保。
	台
	1.00 
	104800.00 
	
	

	28
	硬盘
	企业级硬盘，3.5英寸，8T，7200，256M，五年质保
	块
	32.00 
	4100.00 
	
	

	
	合计（元）
	
	
	
	
	
	



注：本报价表中最后一列“备注”项，根据产品实际情况填写“品牌型号”等。
            
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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合同条款偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

7 采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	




注：
1. 对采购需求中的所有要求，包含“商务要求”、“技术参数”的全部内容，逐一响应。除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2. “偏离情况”列应据实填写“完全响应”或“负偏离”。
3. 根据采购文件要求如需提供“证明材料”的，可上传至此表后或指定位置；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不提供。
                      
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
  
8 招标文件要求、评分标准或投标人认为应附的其他材料。
