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第一章  磋商邀请
受海安市水利局的委托，国咨项目管理有限公司就海安红星河片区、城区智慧管控系统提升项目（项目编号：JSZC-320685-GZXM-C2026-0006）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
海安红星河片区、城区智慧管控系统提升项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年10月20日09点00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320685-GZXM-C2026-0006
2.项目名称：海安红星河片区、城区智慧管控系统提升项目
3.项目类型：货物
4.项目行业：工业
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]5.最高限价：186万元，报价超过最高限价的将作为无效响应处理。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]6.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。
7.合同履行期限：详见磋商文件。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（提供营业执照复印件）  
[bookmark: OLE_LINK18]（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；(提供参加本次开标前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等证明材料)；
[bookmark: OLE_LINK19]（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式见附件） 
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见附件）
[bookmark: OLE_LINK22]（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业。
3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式详见附件）。
4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目不接受进口产品投标。
6.本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.时间：2026年10月10日至2026年10月20日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。
3.4磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。  
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
四、提交响应文件截止时间
[bookmark: _GoBack]1.2026年10月20日09点00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。
3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627]5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
七、本次磋商联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
名 称：海安市水利局
地址：海安市长江中路106号 
联系人：陈霄
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：18795730211
2.采购代理机构信息
名  称：国咨项目管理有限公司
地  址：海安市宁海南路229号
联系人：丁忠庆
联系方式：15358708177
3.项目联系方式
磋商文件制作人:丁忠庆
项目磋商经办人:陈霄
交易系统软件维护人员：那工0519-86722801、0519-86722806




[bookmark: _Toc120614211]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商不收取标书工本费。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）采购需求
（4）评审方法与评审标准
（5）响应文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
7.2采购人视情组织答疑会。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20、响应文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23、磋商小组
23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25、评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第四章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。
采购人及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购人不接受未填写快递运单的快件）。
采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242]33、政府采购履约资金扶持政策
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
34. 政府采购合同信用融资扶持政策
34.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。
34.2根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标（成交）供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下： 
34.2.1确定融资意向。中标(成交) 供应商取得中标 (成交 ) 通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。
34.2.2签订采购合同。中标(成交 ) 供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”。
34.2.3提交融资申请。中标(成交) 供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。
34.2.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标(成交)供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。













[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]第三章 采购需求
项目属性：货物类项目
采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
（1） 技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，本项目不接受负偏离。
1.1概况
海安红星河片区、城区智慧管控系统提升项目范围。根据海安市区域治水推进情况，结合海安实际，红星河片区初步拟定以 5、6 片区作为海安市区域治水近期实施先行片；本次提升改造为 5 区（红星 河片区）内涉及的 27 座泵闸站，实现远程监控、数据监测、视频监控、语音广播及对讲。城区智慧管控系统提升项目范围以 3 区（城区）内涉及的 15 座泵闸站，实现远程监控、数据监测、视频监控、语音广播及对讲。
1.2项目建设目标 
充分运用物联网、云计算、大数据、移动互联等信息化新技术，围绕全市防洪与水环境的调度管理，对泵闸进行自动化提升改造，整合已有系统资源，建立统一的数据资源汇集管理中心，建立业务融合的水利工程智慧管控平台，同时预留接口，保证与海安智慧水网互联互通。形成以“监测预警、智能控制、精细管理、智慧调度”为标志的“海安市区域治水智慧管控”模式,实现泵闸集中远程控制、分级管理，构建防洪排涝调度优先、水环境调度常态化管理机制，全面提升水利工程的综合管理水平，保障城市防洪排涝安全，提升城市水环境，为海安下一阶段“水利数字孪生”建设打下基础。
具体目标：对现有闸站、排涝泵站的自动化监控设施进行全面的升级改造、维护，接入智慧管控系统，实现工程的远程集中控制、视频监控、现场水位等数据的准确采集。 
1.3项目主要建设内容 
红星河片区主要建设内容 
1.设备搬迁：统一整合，协同管理。把原位于海安市水利堤闸管理中心贲家集分中心（贲家集管理所）内的红星灌区控制中心机房整体迁至海安市水利管理中心大公水利分中心（大公水利站）5楼，重新融合搭建。 
机房设备搬迁是一项复杂而重要的任务。通过制定详细的搬迁方案、实施科学的搬迁流程以及加强后期管理和维护等措施，可以确保机房设备搬迁的安全、高效和顺利。 
2、信息化平台升级：系统架构、系统软件、系统软件主要功能 。
3、闸站控制系统修复升级改造：现地控制柜的检修、电源检查、PLC 控制系统、现场操作屏维修改造、闸位计修复升级改造、水位计修复升级改造、视频监控系统修复升级改造、网络更新整合、闸站语音广播系统。 






城区片区主要建设内容： 
1、 平台改造: 系统架构、系统软件等；
2、管理平台开发：闸站总览、计量任务、历史计录、告警管理、操作日志、计量设备、管理大屏等； 
3、增设服务器：2U 机架式，2*Kunpeng 920 32Core@2.6GHz）/32GB*2/4T SATA*3/4*GE/900W*2/导轨/三年维保； 
4、UPS 系统；输出功率容量 11.0K 瓦数/11.0kVA 最大可配置功率(瓦)11.0K 瓦数/11.0kVA 额定输出电压 220V 输出电压失真低于3%输出频率(与主频率同步)50Hz。UPS 主机通讯与管理：接口端口（多个），环境：工作温度 0-40°C。 
5、仪表系统更换：雷达水位计、闸位计等； 
6、视频监控系统改造：增设前端视频监控、更换硬盘录像机、增设视频服务器、增设喊话器。 
7、报警系统 
8、通扬河西泵站接入平台

中标单位产生后，参建各方对清单复核确认，确认无误后施工，原有资产拍照留档、拆除或废旧件验收前施工单位集中保管，验收前一并移交给管理单位处置。
红星河片区采购需求清单：
	1、首部平台系统搬迁整合及升级
	小计：
	

	序号
	名称
	参数
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	信息化平台
	实现数据上下对接、共享。建设调度、防汛、水利等业务管理相关数据的采集、设备运行状态采集、视频监控、综合调度管理平台。通过一个登陆门户、分级权限管理方式，实现防汛及水利业务、信息预警与运行维护等系统整合，提高系统资源共享、业务协同能力和行业管理水平。详见设计方案（管理平台进行二次设计并通过建设单位评审）
	
	批
	1
	
	

	2
	数据库软件
	国产数据库（一次购买、无需每年续费）
	
	套
	1
	
	

	3
	操作员站（含视频操作）
	国产CPU、主频大于2.7GHZ/16G/512G+2TB/2G/国产操作系统 键盘鼠标，显示器27寸，分辨率不低于2K
	
	套
	2
	
	

	4
	服务器、机柜等迁移
	红星灌区控制中心设备移到大公水利服务中心5楼 栟北片区红星河西片；（服务器大数据中心部署无费用，需申请配额）
	
	批
	1
	
	

	5
	网络安全等级保护
	服务费
	
	项
	1
	
	

	2、闸站控制系统升级改造
	小计：
	

	序号
	名称
	参数
	品牌
	单位
	数量
	
	

	1
	电源隔离器
	电压380V（220V） 30A 、50/60Hz、 0℃~60℃、端子连接
	
	套
	9
	
	

	2
	防雷器
	浪涌保护器、电压380V（220V）、防雷UP≥2.0KA、阻燃、导轨安装
	
	套
	9
	
	

	3
	PLC
	PLC主控制器全国产器件
8 IN(NTC10K,开关量，0-10V，4-20mA)；12 BI(开关量输入)；
6 BO(干接点,5A，AC220V)；
6 AO(0-10V或4-20mA)；
·32位CPU；支持1个MODBUS SLAVE RS485通讯口 ；1个MODBUS MASTER RS485通讯口；1个H-BUS扩展模块RS485通讯口；
	
	套
	1
	
	

	4
	触摸屏更新
	10.1"TFT 、 网口、工业级                                   分 辨 率1024X600 、铸铝合金            
显示亮度：300cd/㎡              
四线电容式、 24-20%VDC 含面板整改，编程
	
	套
	9
	
	

	5
	维护、整改
	现场线路、控制柜修复，恢复项目设计功能，清理柜内及自动化相关区域，符合项目验收标准
	
	套
	27
	
	

	3、仪表更新完善
	小计：
	

	序号
	名称
	参数
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	水位计
	LCD 液晶显示 
中英文菜单切换 
物位/液位模式选择 
输出量程起点和终点任意设置 
可带 HART 通讯 
带还原设置功能，支持恢复出厂设置 
带数字滤波，动态回波识别 
测量范围:0-85 米 
过程连接:螺纹锁紧，法兰从DN50/G2 起 
过程温度:-40-80℃ 
过程压力:(-0.1-0.3)MPa 
精度:±2mm 
频率范围:76GHz-81GHZ 
防护等级:IP68 
天线尺寸:35mm 透镜 
供电电源:9-30VDC 
信号输出:4-20mA/RS485 
调试:Modbus 协议 
波特率:9600(默认) 
外壳:PTFE/ABS
	
	只
	30
	
	

	2
	水位计支架
	高度1米，带旋转支架、臂长1.1米
	
	套
	30
	
	

	3
	水位显示屏
	尺寸：1002*362*68mm
像素：192*64
供电电压：AC220V
显示颜色：红、黄、绿、根据要求自动切换；
通信协议：s7或者modbus tcp
防水等级：IP54
安装方式：壁挂或者抱箍
	    
	套
	14
	
	

	4
	水尺
	304不锈钢、烤漆
	
	根
	28
	
	

	5
	闸位计
	多圈绝对式编码器 258圈*128分辨率， 4~20mA 输出， DC 24V 供电，双限位
	
	只
	16
	
	

	6
	闸位计安装附件
	根据现场安装支架及联轴器，量程调校、限位调节支架等
	
	套
	16
	
	

	7
	施工调试费
	安装调试，分布现场27座闸站
	
	套
	27
	
	

	4、网络更新整合
	小计：
	

	序号
	名称
	参数
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	控制中心专线
	固定IP 专线网络500M （二年）
	
	条
	1
	
	

	2
	海安大数据中心专线
	固定IP 专线网络500M （二年）
	
	条
	1
	
	

	3
	闸站专线
	固定IP 专线网络20M（二年）
	
	条
	27
	
	

	4
	预留栟北控制中心专线
	固定IP 专线网络500M （二年）
	
	条
	1
	
	

	5
	核心交换机
	动态路由协议、自动网络拓扑、安全增强型、支持多VALAN接口
	
	台
	1
	
	

	5、视频监控系统更换改造
	小计：
	

	序号
	名称
	参数
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	彩色超低照度高性能摄像机
	支持传感器类型1/3" Progressive Scan CMOS；聚焦功能:自动; 镜头焦距  2.7mm～12mm最大分辨率2688 × 1520；宽动态120dB；H.265支持；星光支持；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 （双向语音对讲）
	
	只
	18
	
	

	2
	摄像机支架
	DS-1293ZJ
	
	只
	18
	
	

	3
	摄像机电源
	监控专用电源 
	
	只
	18
	
	

	4
	摄像球机
	一体化球机1）★23倍变焦、360度旋转；2）★有效像素：400万像素；3）★最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.4，AGC ON)；4）黑白：0.005Lux @(F1.4，AGC ON)白平衡；5) 自动/手动/自动跟踪白平衡/室内/室外/室外自动/钠灯白平衡；6）背光补偿：支持；（含备品1只）
	
	只
	4
	
	

	5
	交换机
	工业交换机10口千兆
	
	只
	7
	
	

	7
	综合管理平台
	综合安防管理平台软件，适用于全行业通用综合安防业务，平台集成视频监控、门禁管理、停车出入口、入侵报警、事件联动、智脸监控等功能，并对各系统资源进行整合和集中管理。含300路视频监控授权名单库比对报警，支持最大8路图片流分析或2路视频流分析（400W视频流）
16个目标名单库，总库容5万张（证件照）
抓拍库500万张目标图片
支持陌生人报警、目标1V1比对
支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
GPU分析能力：
图片流：8路；视频流：2路200W/2路400W
	
	台
	1
	
	

	6、闸站语音广播系统
	小计：
	

	序号
	名称
	参数
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	广播对讲系统
	公共广播系统、专业可调频，工程级
	
	套
	1
	
	

	2
	闸站报警号角
	报警控制、录音播放、实时语音播放（融合入指挥中心控制）
	
	套
	28
	
	

	3
	IP网络解码器
	标准RJ45  TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，音频模式网络数据包
	
	套
	14
	
	

	4
	安装施工调试费
	安装、调试，网线、电源线等材料
	
	批
	1
	
	

	合计：
	
	



城区片区采购需求清单：
	1、信息化平台改造
	小计：
	

	序号
	名称
	参数
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	信息化平台
	实现数据上下对接、共享。建设调度、防汛、水利等业务管理相关数据的采集、设备运行状态采集、视频监控、综合调度管理平台。通过一个登陆门户、分级权限管理方式，实现防汛及水利业务、信息预警与运行维护等系统整合，提高系统资源共享、业务协同能力和行业管理水平。详见设计方案（管理平台进行二次设计并通过建设单位评审）
	
	批
	1
	
	

	2
	数据库
	国产数据库（一次购买、无需每年续费）
	
	套
	1
	
	

	3
	新站接入
	通扬河西闸站改造接入
	
	套
	1
	
	

	4
	网络安全等级保护
	服务费
	
	项
	1
	
	

	2、服务器改造
	小计：
	

	序号
	名称
	参数
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	服务器
	2U机架式，2*Kunpeng 920 32Core@2.6GHz）/32GB*2/4T SATA*3/SR450-M-2G/4*GE/900W*2/导轨/三年维保  
	
	套
	1
	
	

	2
	服务器软件
	   国产服务器软件
	
	套
	1
	
	

	3
	操作员站（含视频操作）
	国产CPU、主频大于2.7GHZ/16G/512G+2TB/2G/国产操作系统 键盘鼠标，显示器27寸，分辨率不低于2K
	
	套
	3
	
	

	
	小计：
	

	序号
	名称
	参数
	
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	机房电池
	12V160ah
	
	批
	1
	
	

	2
	安装施工调试费
	更换电池，安装调试，接地
	
	批
	1
	
	

	4、仪表系统更换改造
	小计：
	

	序号
	名称
	参数
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	水位计
	LCD 液晶显示 
中英文菜单切换 
物位/液位模式选择 
输出量程起点和终点任意设置 
可带 HART 通讯 
带还原设置功能，支持恢复出厂设置 
带数字滤波，动态回波识别 
测量范围:0-85 米 
过程连接:螺纹锁紧，法兰从DN50/G2 起 
过程温度:-40-80℃ 
过程压力:(-0.1-0.3)MPa 
精度:±2mm 
频率范围:76GHz-81GHZ 
防护等级:IP68 
天线尺寸:35mm 透镜 
供电电源:9-30VDC 
信号输出:4-20mA/RS485 
调试:Modbus 协议 
波特率:9600(默认) 
外壳:PTFE/ABS
	
	只
	32
	
	

	2
	水位计支架
	高度1米，带旋转支架、臂长1.1米（两个备品备件）
	
	套
	32
	
	

	3
	闸位计
	多圈绝对式编码器 258圈*128分辨率， 4~20mA 输出， DC 24V 供电，双限位（一套备品备件）
	
	只
	16
	
	

	4
	闸位计安装附件
	根据现场安装支架及联轴器，量程调校、限位调节支架等（一套备品备件）
	
	套
	16
	
	

	5
	施工调试费
	安装调试，分布现场15座闸站
	
	套
	15
	
	

	6
	触摸屏更新
	10.1"TFT 、 网口、工业级                                   分 辨 率1024X600 、铸铝合金            
显示亮度：300cd/㎡              
四线电容式、 24-20%VDC 含面板整改，编程
	
	套
	15
	
	

	5、视频监控系统更换改造
	小计：
	

	序号
	名称
	参数
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	彩色超低照度高性能摄像机
	支持传感器类型1/3" Progressive Scan CMOS；聚焦功能:自动; 镜头焦距  2.7mm～12mm最大分辨率2688 × 1520；宽动态120dB；H.265支持；星光支持；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67  （双向语音对讲） （双向语音对讲）
	
	只
	36
	
	

	2
	摄像机支架
	DS-1293ZJ
	
	只
	36
	
	

	3
	摄像机电源
	监控专用电源 
	
	只
	36
	
	

	4
	摄像球机
	一体化球机1）★23倍变焦、360度旋转；2）★有效像素：400万像素；3）★最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.4，AGC ON)；4）黑白：0.005Lux @(F1.4，AGC ON)白平衡；5) 自动/手动/自动跟踪白平衡/室内/室外/室外自动/钠灯白平衡；6）背光补偿：支持
	
	只
	4
	
	

	5
	交换机
	16口千兆、工业级交换机、POE
	
	台
	10
	
	

	6
	网络检修
	各闸站网络修复，光纤收发器、电源模块等设备（含其中一座闸站枪2个机摄像头更换一项）
	
	套
	15
	
	

	4
	硬盘录像机
	3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源
【硬件规格】
存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘
视频接口：4×HDMI，2×VGA
网络接口：4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，8路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
	
	台
	2
	
	

	5
	监控硬盘
	10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
氦气盘， CMR传统磁记录
传输速率268 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持5年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m
标称容量：20TB
外形规格：3.5-inch
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：7200RPM
缓存：512MB
最大读取速度：268MB/s
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
平均读写功率（W）：8.11W
加载/卸载周期：600,000
MTBF：2,500,000
年负荷（TB/年）：550TB
工作状态温度(°C)：5-60℃
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) 
	
	套
	20
	
	

	6
	视频服务器
	2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出
支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘）
2个10M/100M/1000Mbps网口
2个USB2.0接口、1个USB2.0接口
报警IO：16路报警输入，5路报警输出（其中第5路支持CTRL 12V）
反向供电接口：1路（DC 12V 1A）
串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口
	
	套
	1
	
	

	7
	综合管理平台
	综合安防管理平台软件，适用于全行业通用综合安防业务，平台集成视频监控、门禁管理、停车出入口、入侵报警、事件联动、智脸监控等功能，并对各系统资源进行整合和集中管理。含300路视频监控授权名单库比对报警，支持最大8路图片流分析或2路视频流分析（400W视频流）
16个目标名单库，总库容5万张（证件照）
抓拍库500万张目标图片
支持陌生人报警、目标1V1比对
支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
GPU分析能力：
图片流：8路；视频流：2路200W/2路400W
	
	台
	1
	
	

	8
	闸站报警号角
	报警控制、录音播放、实时语音播放（备品2套）（融合入指挥中心控制）
	
	套
	32
	
	

	9
	安装施工调试费
	安装、调试，网线、电源线等材料
	
	批
	1
	
	

	合计：
	
	


（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
符合国家最新行业标准及采购人要求。服务期内，中标人提供免费保修等三包服务，服务期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在服务期内发生的任何故障中标人均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。对于非质保范围内损坏的零部件，中标人应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给招标人。
三年服务期内提供7×24小时上门服务，接到报修通知1小时内响应，2小时内应派专业技术人员到达现场并提供免费咨询、维修服务，一般故障4小时内解决问题，如果48小时无法排除故障，则应免费提供同等配置的备用设备以保证招标人设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，招标人采取一切措施所产生的费用和风险由中标人承担。
2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
满足验收标准及采购人要求。
4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点： 
采购数量、采购项目：详见采购内容；
5.签定合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。
6.交货期（服务时间）：自合同签定之日起60天内完成所有设备安装调试，投入试运行。
7.采购标的的验收标准：符合国家最新行业标准及采购人要求。
中标人须保证项目中所使用的材料、提供的设备为优质产品并完全符合国家质量、消防、环保、安全检验标准。验收时采用的检验方法将按照制造厂商生产的产品验收标准和中华人民共和国有关标准以及采购文件规定的技术要求进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，招标人请有权部门鉴定。货物符合质量技术标准的鉴定费由招标人承担，否则鉴定费由中标人承担，同时按合同违约处理（按规定设计要求标准验收），招标人有权退货并追索赔偿。
(1)主要技术标准
中标人投标设备的设计、制造、安装、验收应符合下列标准和规范：我国和国际上的相关标准和规范及本招标文件要求。没有国家标准的按行业标准执行，没有行业标准的产品，中标人应提供相关制造商标准。
(2)投标报价包括本次采购范围内二次深化设计费、全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵采购单位项目现场）、保险费、安装费、调试费、利润、竣工所需的验收、后期售后服务、采购单位操作维护人员培训费、验收鉴定费、需与其他单位配合及供应商认为需要的其他费用等。中标人漏报或不报，招标人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在中标人报价之中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。
（3）设备安装调试期间各类安全保障工作由中标人自行负责。
（4）本项目所有材料、品牌需得到招标人认可并经验收合格后，方可进场安装。
7.2系统培训
（1）除清单中所列各项系统专业培训外，中标人须提供对所有本项目系统硬件产品、应用软件、系统集成等在内的全部培训工作，提供不低于二次专职教师操作培训。
（2）培训方式为现场培训或集中培训，现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对招标单位技术人员进行实际的操作和故障处理培训。
（3）培训内容包括正常使用和一般故障排除，培训的内容，必须提供完整的培训资料、培训计划等文档。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]8.采购标的的其他技术、服务等要求：
8.1质保：质保3年。
8.2包装要求： 
8.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
8.3快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
8.4绿色数据中心
8.5低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
8.6节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
8.7绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
9.（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：智能化设备。
（2）本项目的主要标的：智能化设备。
10.采购需求中必须满足的实质性要求：详见第三章项目需求。
11.付款方式
付款方式:签订合同30日内，预付合同价的30%，待货物和服务到位验收合格后在10个工作日内一次性付清所有款项。
12.履约保证金：不收取。
13.合同条款（详见附件）
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第四章  评审方法与评审标准
评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。
供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。
（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。 
（三）商务技术分70分
各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	项目负责人业绩与技术负责人能力
	10
	1、响应供应商针对本项目的项目负责人（1人）具有一级建造师（通信与广电工程）、高级工程师(通信)、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师，有1个得1分，最高得4分。不提供或不符合不得分。
2、响应供应商针对本项目的技术负责人（1人）具有注册信息安全人员CISP、网络信息安全工程师、系统架构师、IT服务项目经理证书、信创集成项目管理师的，有1个得1分，最高得3分。不提供或不符合不得分。
3、响应供应商针对本项目的网络安全负责人（1人）具有网络通信安全管理员、CCSC网络安全能力认证（网络安全技术I级）、注册信息安全专业人员（CISP）证书的、有1个得1分，最高得3分。不提供或不符合不得分。
注：以上人员第1、2、3项中人员不可重复计算，响应供应商须保证上述人员为本单位正式职工，响应时需提供以下材料扫描件并加盖公章：①以上人员有效期内的有关证书；②以上人员在响应供应商公司注册所在地社保部门出具的社保缴纳证明或有效期内的劳动合同。材料不全或无效的对应证书不得分。
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16
	1、 供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证，每提供一个得2分，最高得6分。
2、响应供应商具有信息技术服务标准（ITSS）符合性证书（数据中心），得2分。
3、响应供应商具有信息技术服务标准（ITSS）符合性证书（智能运维）或信息技术服务标准（ITSS）符合性证书（运维），得2分。
4、响应供应商具有信息安全服务资质认证（CCRC）：网络安全审计，得2分。
5、响应供应商具有与本项目业务范围相关的类似水利工程运行管理系统、防汛预警预报软件系统、可视化类软件、视频类平台软件相关的软件著作权的，每提供一项得1分，最多得4分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）。
以上内容均需提供证明材料扫描件（加盖公章）。

	3
	投标人业绩
	5
	2022年09月01日以来（以合同或协议签订时间为准）供应商具有类似项目成功案例的，有1项得1分，最多得5分。
注：须同时提供合同协议书、中标通知书，否则不得分。

	4
	技术方案
	24
	根据供应商提供的以下方案进行综合评审，包括但不限于以下内容：
1、红星河片区、城区闸站、红星灌区控制中心、城市防洪运行中心、北凌河及低洼区防洪除涝控制中心、区域治水中心的现状分析（包含不限于现场勘查记录、设备名称及数量、现有自动化系统型号/版本、通信协议/网络拓扑、设备投运年限及健康状态、现有主要问题等），共计9分；每有一项缺项的扣1.5分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。
2、红星河片区闸站控制系统升级改造方案，首部平台系统搬迁整合及升级方案，专线接入方案、水位计及闸位计更新改造方案、视频监控系统更新升级方案、闸站语音广播系统方案，共计6分；每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。
3、城区智慧管控信息化平台改造方案、服务器改造方案、UPS供电系统改造方案、仪表系统更换改造方案、视频监控系统更换改造方案、通扬河西泵站接入平台方案，共计6分；每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。
4、设备配置完整及选型方案、设备供货进度保障方案、备品备件采购管理及本地化备品备件响应服务保障，共计3分。每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	5
	施工方案
	8
	根据供应商提供的以下方案进行综合评审，包括但不限于以下内容：
1、系统安装调试方案，得1分；
2、技术保证措施方案，得1分；
3、质量保证措施方案，得1分
4、安全保证措施方案，得1分；
5、施工进度安排方案（提供横道图），得1分；
6、系统试运行管理与考核方案，得1分；
7、检验方案，得1分；
8、验收方案，得1分
以上每项1分，共计8分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	6
	培训
	2
	根据供应商提供的编制的技术培训方案方案进行综合评审，包括但不限于以下内容：
1、范围、内容、计划、措施，得1分；
2、技术培训师资力量配备、教材编制、培训质量考核，得1分。
以上每项1分，共计2分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	7
	售后服务
	2
	根据供应商提供的编制的售后服务方案方案进行综合评审，包括但不限于以下内容：
1、完善的售后服务保障体系（设备维护、故障响应时效、技术支持、系统管理、数据安全及定期巡检等）；
2、售后服务人员配备及能力（客服人员、现场人员、软硬件维护人员的配备及具备信息化等相关专业知识）。
以上每项1分，共计2分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。
注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

	8
	节能环保
	3
	1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
    2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
    3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（响应时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。


（四）价格分：30分
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24]价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
注：评分的取值采取四舍五入，保留两位小数。
出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，磋商小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
由磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（五）政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（4）专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（六）采购本国产品的支持政策
1.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品和小微企业产品的价格评审优惠，相关相关价格评审扣除优惠，均在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
3.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会（评审小组）应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
5.对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
（六）成交供应商的确定
磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。
采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。
（七）采购人代表宣布评审结果。
（八）公告成交结果
自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。
（九）发放成交通知书
公告成交结果的同时，采购人或采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。


第五章  响应文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
响  应  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：














响应文件目录

一、资格审查证明材料
二、商务、技术标
三、价格标
四、其他资料（如有）





















一、资格审查证明材料
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；(提供参加本次开标前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等证明材料)；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式见附件）
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见附件）
6.法定代表人身份证明书（格式见附件）；
7.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（格式见附件）；
8.磋商响应函（格式见附件）；
9.磋商公告资格要求提供相应的佐证材料；
10.其它需要提交的资格审查证明材料。
二、商务、技术标
[bookmark: OLE_LINK13]1.商务部分正负偏离表；（格式见附件）
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK14]2.技术部分正负偏离表；（格式见附件）
3.响应方案、货物（服务）清单。
4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。
三、价格标
1.报价总表（格式见附件）；
2.分项报价明细表（格式见附件）
3.中小企业声明函（如有）（格式见附件）；
4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；
5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件）

[bookmark: _Toc120614284]
附件1
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


海安市水利局：
我方参加你方的        （项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：
本单位      （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
______年______月______日


附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



供应商名称（公章）：
授权代表签字：_______________________
日期：______年______月______日


附件3
法定代表人身份证明

___________先生/女士：现任我单位___________职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：___________

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章




附件4
法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方项目编号：             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
         
 被授权人身份证号码：
          被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：
      日期：




























 附件5

承诺函
 
我单位承诺响应竞争性磋商文件二、申请人的资格要求：‘3. 单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。’
 
            
 
 
 
 
 
响应供应商全称(盖公章)：
法人代表或授权委托人（签字或盖章）：
 
 
                                                 
 
2026年  月   日


附件6
磋商响应函
致：海安市水利局
根据贵方的项目编号：    磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日


响应供应商全称(盖公章)：
法定代表人（签字或盖章）：


附件7
商务部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




附件8
技术部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



附件9
报价总表
供应商全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	磋商货物、服务名称
	磋商总价

	
	大写：
小写：元（人民币）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	核心产品品牌（如有）
	


日期：
填写说明：
1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。
2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。


附件10

分项报价明细表（货物类）
供应商（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注（是否为主要标的）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。
2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。




附件11
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。
4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
                      企业名称（盖章）：
          日期：





附件12
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

           供应商全称（盖章）：
              日  期：






附件13
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。






注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


 



附件14
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
说明：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用删除线划除的地方无需填写。（如：（产品名称1））





附件15
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
















附件16
办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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